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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
Պատվիրատուն՝ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Պ.Սևակ 7  հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար քիմիական նյութերի, լաբ. սարքերի և պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04 ծածկագրով  գնման ընթացակարգի արդյունքում  2026թ. Հունիսի 11-ին կնքված  թիվ՝ ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-01, ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-02, ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-03, ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-04, ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-05, ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-06, ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-07, ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-08 պայմանագրերի  մասին տեղեկատվությունը՝
	
	Գնման առարկայի

	չափաբաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը[footnoteRef:1] [1:  Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը] 

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:2] [2:   Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:3] [3:   Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	
	

	1
	Նախակենդանիների հայտնաբերման ուղղակի իմունաֆլուորեսցենցիայի ռեակցիայի համար հավաքածու
	հատ
	1
	1
	1000000
	1000000
	Ուղիղ համապարփակ հավաքածու:
Նմուշի տեակը՝ Ուղղակի ֆլուորեսցենցող հակամարմինների թեստի հավաքածու
Ռեակցիաների քանակ՝ 75 Հավաքածուն պարունակում է՝ 1 կաթիլային սրվակ, որը պարունակում է 3,5 մլ աշխատանքային նոսրացման (1x) ռեագենտ; 1 ապակյա սրվակ, որը պարունակում է 1 մլ դրական կոնտրոլ; 1 պտուտակավոր գլխարկով սրվակ, որը պարունակում է 50 մլ 1x SureRinse™ լվացող բուֆեր; 1 կաթիլային սրվակ, որը պարունակում է 3,5 մլ BlockOut™ հակաբիծ; 1 միկրոսրվակ, որը պարունակում է 0,4 մլ DAPI, 5000X մեթանոլում; 1 կաթիլային սրվակ, որը պարունակում է 3,5 մլ No-Fade™ Mounting Medium; 1 տուփ երկու հորանի SuperStick™ սլայդներ, 40/տուփ
Առաքումը՝ չոր սառույցում: Նշում՝ մատակարարման պահին հավաքածուն պետք է ունենա առնվազն 1 տարի պիտանելիության ժամկետ:
	Ուղիղ համապարփակ հավաքածու:
Նմուշի տեակը՝ Ուղղակի ֆլուորեսցենցող հակամարմինների թեստի հավաքածու
Ռեակցիաների քանակ՝ 75 Հավաքածուն պարունակում է՝ 1 կաթիլային սրվակ, որը պարունակում է 3,5 մլ աշխատանքային նոսրացման (1x) ռեագենտ; 1 ապակյա սրվակ, որը պարունակում է 1 մլ դրական կոնտրոլ; 1 պտուտակավոր գլխարկով սրվակ, որը պարունակում է 50 մլ 1x SureRinse™ լվացող բուֆեր; 1 կաթիլային սրվակ, որը պարունակում է 3,5 մլ BlockOut™ հակաբիծ; 1 միկրոսրվակ, որը պարունակում է 0,4 մլ DAPI, 5000X մեթանոլում; 1 կաթիլային սրվակ, որը պարունակում է 3,5 մլ No-Fade™ Mounting Medium; 1 տուփ երկու հորանի SuperStick™ սլայդներ, 40/տուփ
Առաքումը՝ չոր սառույցում: Նշում՝ մատակարարման պահին հավաքածուն պետք է ունենա առնվազն 1 տարի պիտանելիության ժամկետ:

	2
	ԴՆԹ անջատման հավաքածու
	հատ
	2
	2
	400000
	400000
	Հյուսվածքներից ԴՆԹ անջատման հավաքածու: Պարունակում է քայքայման բուֆեր (L6), կապակցման բուֆեր (L3), K-պրոտեինազ (>400 ԱՄ/մլ) և ռիբոնուկլեազ (20 մգ/մլ): Առաքումը. հավաքածու՝ սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, K-պրոտեինազ և ռիբոնուկլեազ՝ չոր սառույցում: Նշում՝ մատակարարման պահին հավաքածուն պետք է ունենա առնվազն 1 տարի պիտանելիության ժամկետ:
	Հյուսվածքներից ԴՆԹ անջատման հավաքածու: Պարունակում է քայքայման բուֆեր (L6), կապակցման բուֆեր (L3), K-պրոտեինազ (>400 ԱՄ/մլ) և ռիբոնուկլեազ (20 մգ/մլ): Առաքումը. հավաքածու՝ սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, K-պրոտեինազ և ռիբոնուկլեազ՝ չոր սառույցում: Նշում՝ մատակարարման պահին հավաքածուն պետք է ունենա առնվազն 1 տարի պիտանելիության ժամկետ:

	7
	Նուկլեազներից ազատ ջուր
	շիշ
	3
	3
	106515
	106515
	Նուկլեազներից ազատ ջուր՝ դեիոնիզացված, վերջնական տարայի մեջ ֆիլտրված և ավտոկլավացված։ Պատրաստ է օգտագործման։ Փորձարկված է ոչ սպեցիֆիկ էնդոնուկլեազային, էքզոնուկլեազային և ՌՆԹազային ակտիվությամբ աղտոտման բացակայության համար։ Ներառված է հաջորդ սերնդի և երկար ընթերցումների սեքվենավորման գրադարանների պատրաստման պրոտոկոլներում։ pH՝ 6 – 8։ Ծավալ՝  50 մլ։ Մատակարարման և պահպանման պայմանները՝ համաձայն արտադրողի պահանջների։ Պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 6 ամիս։
	Նուկլեազներից ազատ ջուր՝ դեիոնիզացված, վերջնական տարայի մեջ ֆիլտրված և ավտոկլավացված։ Պատրաստ է օգտագործման։ Փորձարկված է ոչ սպեցիֆիկ էնդոնուկլեազային, էքզոնուկլեազային և ՌՆԹազային ակտիվությամբ աղտոտման բացակայության համար։ Ներառված է հաջորդ սերնդի և երկար ընթերցումների սեքվենավորման գրադարանների պատրաստման պրոտոկոլներում։ pH՝ 6 – 8։ Ծավալ՝  50 մլ։ Մատակարարման և պահպանման պայմանները՝ համաձայն արտադրողի պահանջների։ Պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 6 ամիս։

	11
	Լաբորատոր ավտոմատ կաթոցիչ, 0,5-10 միկրոլիտր
	հատ
	2
	2
	110000
	110000
	Միկրոկաթոցիչ կարգավորվող ծավալով, միախողովակ, օդի կարգավորվող արտամղումով, ծավալի նոմինալ միջակայք՝ 0,5-10 միկրոլիտր: Պիտանի են լաբորատոր պայմաններում հեղուկների խավալը ճշգրիտ դոզավորելու համար:  
Ծավալի միջակայք՝ 0,5-10 միկրոլիտր
Քայլ՝ ≤ 0,01 միկրոլիտր
Ճշգրտություն (համակարգային սխալը)՝ ±1,0% (նոմինալ ծավալի դեպքում)
Կանոնավորվածություն (փոփոխականության գործակից) ≤ 0,5%
Ծայրակալների համատեղելիություն՝ ծայրակալի համապարփակ կոն, որը համատեղելի է ստարնդարտ ծայրակալների հետ 
Ծայրակալի արտանետում՝ ծայրակալի արտանետման ներկառուցված մեխանիզմ
Ավտոկլավացում՝ լիովին ավտոկլավացվող է +121°C, 15 psi պայմաններում (առնվազն 15 րոպե)
Կայուն է քիմիական նյութերի և ուլտրամանուշակագույն ճառագաթների ազդեցության նկատմամբ
• µAir® (օդի կանգի նվազեցում)՝ ճշգրտության և կանոնավորվածության բարձրացման նպատակով
• UniCal® լաբորատոր պայմաններում տրամաչափման համակարգ, որը թույլ է տալիս արագ իրականացնել կրկնակի տրամաչափում՝ առանց կաթոցիչի կազմատման
Սարքը պետք է համապատասխանի հետևյալ պայմաններին՝
• ISO 8655 
• ISO 9001 и ISO 13485 
• Տրամաչափման վկայագիր ISO 17025 
• CE պիտակավորում 
Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 12 ամիս մատակարարման պահից
Մատակարարում համապատասխան ծայրակալների հավաքածուով (1000 հատ)
	Միկրոկաթոցիչ կարգավորվող ծավալով, միախողովակ, օդի կարգավորվող արտամղումով, ծավալի նոմինալ միջակայք՝ 0,5-10 միկրոլիտր: Պիտանի են լաբորատոր պայմաններում հեղուկների խավալը ճշգրիտ դոզավորելու համար:  
Ծավալի միջակայք՝ 0,5-10 միկրոլիտր
Քայլ՝ ≤ 0,01 միկրոլիտր
Ճշգրտություն (համակարգային սխալը)՝ ±1,0% (նոմինալ ծավալի դեպքում)
Կանոնավորվածություն (փոփոխականության գործակից) ≤ 0,5%
Ծայրակալների համատեղելիություն՝ ծայրակալի համապարփակ կոն, որը համատեղելի է ստարնդարտ ծայրակալների հետ 
Ծայրակալի արտանետում՝ ծայրակալի արտանետման ներկառուցված մեխանիզմ
Ավտոկլավացում՝ լիովին ավտոկլավացվող է +121°C, 15 psi պայմաններում (առնվազն 15 րոպե)
Կայուն է քիմիական նյութերի և ուլտրամանուշակագույն ճառագաթների ազդեցության նկատմամբ
• µAir® (օդի կանգի նվազեցում)՝ ճշգրտության և կանոնավորվածության բարձրացման նպատակով
• UniCal® լաբորատոր պայմաններում տրամաչափման համակարգ, որը թույլ է տալիս արագ իրականացնել կրկնակի տրամաչափում՝ առանց կաթոցիչի կազմատման
Սարքը պետք է համապատասխանի հետևյալ պայմաններին՝
• ISO 8655 
• ISO 9001 и ISO 13485 
• Տրամաչափման վկայագիր ISO 17025 
• CE պիտակավորում 
Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 12 ամիս մատակարարման պահից
Մատակարարում համապատասխան ծայրակալների հավաքածուով (1000 հատ)
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	Լաբորատոր ավտոմատ կաթոցիչ, 100-1000 միկրոլիտր
	հատ
	2
	2
	110000
	110000
	Միկրոկաթոցիչ կարգավորվող ծավալով, միախողովակ, օդի կարգավորվող արտամղումով, ծավալի նոմինալ միջակայք՝ 100-1000 միկրոլիտր: Պիտանի են լաբորատոր պայմաններում հեղուկների խավալը ճշգրիտ դոզավորելու համար:  
Ծավալի միջակայք՝ 100-1000 միկրոլիտր
Քայլ՝ ≤ 1 միկրոլիտր
Ճշգրտություն (համակարգային սխալը)՝ ±1,0% (նոմինալ ծավալի դեպքում)
Կանոնավորվածություն (փոփոխականության գործակից) ≤ 0,5%
Ծայրակալների համատեղելիություն՝ ծայրակալի համապարփակ կոն, որը համատեղելի է ստարնդարտ ծայրակալների հետ 
Ծայրակալի արտանետում՝ ծայրակալի արտանետման ներկառուցված մեխանիզմ
Ավտոկլավացում՝ լիովին ավտոկլավացվող է +121°C, 15 psi պայմաններում (առնվազն 15 րոպե)
Կայուն է քիմիական նյութերի և ուլտրամանուշակագույն ճառագաթների ազդեցության նկատմամբ
• µAir® (օդի կանգի նվազեցում)՝ ճշգրտության և կանոնավորվածության բարձրացման նպատակով
• UniCal® լաբորատոր պայմաններում տրամաչափման համակարգ, որը թույլ է տալիս արագ իրականացնել կրկնակի տրամաչափում՝ առանց կաթոցիչի կազմատման
Սարքը պետք է համապատասխանի հետևյալ պայմաններին՝
• ISO 8655 
• ISO 9001 и ISO 13485 
• Տրամաչափման վկայագիր ISO 17025 
• CE պիտակավորում 
Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 12 ամիս մատակարարման պահից
Մատակարարում համապատասխան ծայրակալների հավաքածուով (1000 հատ)
	Միկրոկաթոցիչ կարգավորվող ծավալով, միախողովակ, օդի կարգավորվող արտամղումով, ծավալի նոմինալ միջակայք՝ 100-1000 միկրոլիտր: Պիտանի են լաբորատոր պայմաններում հեղուկների խավալը ճշգրիտ դոզավորելու համար:  
Ծավալի միջակայք՝ 100-1000 միկրոլիտր
Քայլ՝ ≤ 1 միկրոլիտր
Ճշգրտություն (համակարգային սխալը)՝ ±1,0% (նոմինալ ծավալի դեպքում)
Կանոնավորվածություն (փոփոխականության գործակից) ≤ 0,5%
Ծայրակալների համատեղելիություն՝ ծայրակալի համապարփակ կոն, որը համատեղելի է ստարնդարտ ծայրակալների հետ 
Ծայրակալի արտանետում՝ ծայրակալի արտանետման ներկառուցված մեխանիզմ
Ավտոկլավացում՝ լիովին ավտոկլավացվող է +121°C, 15 psi պայմաններում (առնվազն 15 րոպե)
Կայուն է քիմիական նյութերի և ուլտրամանուշակագույն ճառագաթների ազդեցության նկատմամբ
• µAir® (օդի կանգի նվազեցում)՝ ճշգրտության և կանոնավորվածության բարձրացման նպատակով
• UniCal® լաբորատոր պայմաններում տրամաչափման համակարգ, որը թույլ է տալիս արագ իրականացնել կրկնակի տրամաչափում՝ առանց կաթոցիչի կազմատման
Սարքը պետք է համապատասխանի հետևյալ պայմաններին՝
• ISO 8655 
• ISO 9001 и ISO 13485 
• Տրամաչափման վկայագիր ISO 17025 
• CE պիտակավորում 
Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 12 ամիս մատակարարման պահից
Մատակարարում համապատասխան ծայրակալների հավաքածուով (1000 հատ)
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	Ստերեոմանրադիտակ (բինոկուլյար)
	հատ
	1
	1
	450000
	450000
	Դիտման գլուխ՝ 45° թեքությամբ, ≥360° պտտվող։ Հենակ՝ կայուն մետաղական, սյուն՝ մոտ Ø20 մմ, հիմք՝ մոտ 200 × 150 մմ։ Աշխատանքային սեղան՝ սև/սպիտակ փոխվող թիթեղով (անդրադարձող լուսավորության համար)։
 Օպտիկական համակարգ՝ լայնադաշտային (Widefield) օկուլյարներ՝ 10×, պտտվող օբյեկտիվների համակարգ՝ առնվազն 1× և 2×, ընդհանուր խոշորացում՝ առնվազն 10× և 20×, հնարավոր խոշորացում մինչև մոտ 40× լրացուցիչ օպտիկական պարագաներով, տեսադաշտի տրամագիծ՝ մոտ 19 մմ։
 Միջակնային հեռավորության կարգավորում (interpupillary distance)՝ մոտ 54–74 մմ, դիոպտրիայի կարգավորում՝ ±5 դիոպտրիա առնվազն մեկ օկուլյարի վրա, աշխատանքային հեռավորություն՝ ≥80 մմ, ֆոկուսավորում՝ կոպիտ ֆոկուսավորման մեխանիզմ (coarse focus)։
 Լուսավորություն՝ LED, լուսավորման տեսակ՝ անդրադարձող (incident/reflected), սնուցում՝ 100–240 V, 50/60 Hz։ Մատակարարման փաթեթ՝ օկուլյարների պաշտպանիչ ռետինե գլխիկներ, փոշուց պաշտպանող ծածկոց։
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության։
Պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա գործարանային երաշխիք և հետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն։
Մատակարարումը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով՝ մինչև շահագործման վայր։
	Դիտման գլուխ՝ 45° թեքությամբ, ≥360° պտտվող։ Հենակ՝ կայուն մետաղական, սյուն՝ մոտ Ø20 մմ, հիմք՝ մոտ 200 × 150 մմ։ Աշխատանքային սեղան՝ սև/սպիտակ փոխվող թիթեղով (անդրադարձող լուսավորության համար)։
 Օպտիկական համակարգ՝ լայնադաշտային (Widefield) օկուլյարներ՝ 10×, պտտվող օբյեկտիվների համակարգ՝ առնվազն 1× և 2×, ընդհանուր խոշորացում՝ առնվազն 10× և 20×, հնարավոր խոշորացում մինչև մոտ 40× լրացուցիչ օպտիկական պարագաներով, տեսադաշտի տրամագիծ՝ մոտ 19 մմ։
 Միջակնային հեռավորության կարգավորում (interpupillary distance)՝ մոտ 54–74 մմ, դիոպտրիայի կարգավորում՝ ±5 դիոպտրիա առնվազն մեկ օկուլյարի վրա, աշխատանքային հեռավորություն՝ ≥80 մմ, ֆոկուսավորում՝ կոպիտ ֆոկուսավորման մեխանիզմ (coarse focus)։
 Լուսավորություն՝ LED, լուսավորման տեսակ՝ անդրադարձող (incident/reflected), սնուցում՝ 100–240 V, 50/60 Hz։ Մատակարարման փաթեթ՝ օկուլյարների պաշտպանիչ ռետինե գլխիկներ, փոշուց պաշտպանող ծածկոց։
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության։
Պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա գործարանային երաշխիք և հետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն։
Մատակարարումը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով՝ մինչև շահագործման վայր։
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	Մանրադիտակ
	հատ
	2
	2
	1000000
	1000000
	Դիտման գլուխ՝ 30° թեքությամբ, ≥360° պտտվող։  Լայնադաշտային WF 10x/20 մմ օկուլյարներ, միջակնային հեռավորությունը (interpupillary distance)՝ 48–75 մմ, դիոպտրիայի կարգավորում՝ ±5 ձախ օկուլյարի վրա։ Եռակնյա (trinocular) մոդելներն ունեն լույսի բաշխման ֆիքսված համակարգ (50:50) և ապահովում են ուղիղ պատկեր: Ռևոլվերային համակարգ և օբյեկտիվներ` Հակադարձ քառակի (reversed quadruple) պտտվող համակարգ՝ հիմնված գնդիկավոր առանցքակալների վրա, անալիզատորի համար նախատեսված բնիկով: Օբյեկտիվներ՝ 45 մմ պարֆոկալ, Plan, Plan IOS կամ Plan Phase տարբերակներով: S40x, S60x և S100x օբյեկտիվները զսպանակավոր են (spring-loaded): Բոլոր օպտիկական տարրերն ունեն հակասնկային և հակաանդրադարձնող (anti-reflection) ծածկույթ՝ լույսի առավելագույն թափանցելիության համար: Ֆոկուսավորում և մեխանիկական սեղան` Կոաքսիալ կոպիտ և նուրբ ֆոկուսավորման համակարգ՝ 1.5 մկմ ճշգրտությամբ (200 բաժանում), ընդհանուր ընթացքը՝ մոտ 28 մմ: Հագեցած է վերին սահմանափակիչով (rack stop)՝ նմուշի կամ օբյեկտիվի վնասումը կանխելու համար, և շփման վերահսկման (friction control) մեխանիզմով: Աշխատանքային սեղանը՝ 150 x 140 մմ (rackless), մեխանիկական X-Y տեղաշարժով (75 x 30 մմ): Կոնդենսոր և լուսավորություն` Բարձրությունը կարգավորվող Աբբե կոնդենսոր (N.A. 1.25)՝ իրիսային դիաֆրագմայով և ֆիլտրի բռնակով (ներառյալ սպիտակ ֆիլտր): Բոլոր մոդելները հագեցած են կարգավորվող 3 Վտ NeoLED™ լուսավորության համակարգով՝ լույսի հզորությունը մեծացնելու համար: Էլեկտրամատակարարում՝ ներկառուցված 100-240 Վակ հոսանքի լարով: Euromex Microscopen B.V.-ն ունի ISO հիմնական հավաստագրեր, այդ թվում՝ ISO 9001:2015՝ մանրադիտակների մշակման, հավաքման և վաճառքի որակի կառավարման համակարգերի համար, ինչպես նաև ISO 13485:2016՝ բժշկական սարքերի համար: Ընկերությունը վերջերս ավելացրել է ISO 14001:2015 հավաստագիրը:
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության։
Պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա գործարանային երաշխիք և հետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն։
Մատակարարումը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով՝ մինչև շահագործման վայր։
	Դիտման գլուխ՝ 30° թեքությամբ, ≥360° պտտվող։  Լայնադաշտային WF 10x/20 մմ օկուլյարներ, միջակնային հեռավորությունը (interpupillary distance)՝ 48–75 մմ, դիոպտրիայի կարգավորում՝ ±5 ձախ օկուլյարի վրա։ Եռակնյա (trinocular) մոդելներն ունեն լույսի բաշխման ֆիքսված համակարգ (50:50) և ապահովում են ուղիղ պատկեր: Ռևոլվերային համակարգ և օբյեկտիվներ` Հակադարձ քառակի (reversed quadruple) պտտվող համակարգ՝ հիմնված գնդիկավոր առանցքակալների վրա, անալիզատորի համար նախատեսված բնիկով: Օբյեկտիվներ՝ 45 մմ պարֆոկալ, Plan, Plan IOS կամ Plan Phase տարբերակներով: S40x, S60x և S100x օբյեկտիվները զսպանակավոր են (spring-loaded): Բոլոր օպտիկական տարրերն ունեն հակասնկային և հակաանդրադարձնող (anti-reflection) ծածկույթ՝ լույսի առավելագույն թափանցելիության համար: Ֆոկուսավորում և մեխանիկական սեղան` Կոաքսիալ կոպիտ և նուրբ ֆոկուսավորման համակարգ՝ 1.5 մկմ ճշգրտությամբ (200 բաժանում), ընդհանուր ընթացքը՝ մոտ 28 մմ: Հագեցած է վերին սահմանափակիչով (rack stop)՝ նմուշի կամ օբյեկտիվի վնասումը կանխելու համար, և շփման վերահսկման (friction control) մեխանիզմով: Աշխատանքային սեղանը՝ 150 x 140 մմ (rackless), մեխանիկական X-Y տեղաշարժով (75 x 30 մմ): Կոնդենսոր և լուսավորություն` Բարձրությունը կարգավորվող Աբբե կոնդենսոր (N.A. 1.25)՝ իրիսային դիաֆրագմայով և ֆիլտրի բռնակով (ներառյալ սպիտակ ֆիլտր): Բոլոր մոդելները հագեցած են կարգավորվող 3 Վտ NeoLED™ լուսավորության համակարգով՝ լույսի հզորությունը մեծացնելու համար: Էլեկտրամատակարարում՝ ներկառուցված 100-240 Վակ հոսանքի լարով: Euromex Microscopen B.V.-ն ունի ISO հիմնական հավաստագրեր, այդ թվում՝ ISO 9001:2015՝ մանրադիտակների մշակման, հավաքման և վաճառքի որակի կառավարման համակարգերի համար, ինչպես նաև ISO 13485:2016՝ բժշկական սարքերի համար: Ընկերությունը վերջերս ավելացրել է ISO 14001:2015 հավաստագիրը:
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության։
Պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա գործարանային երաշխիք և հետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն։
Մատակարարումը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով՝ մինչև շահագործման վայր։

	15
	QIAamp DNA Mini Kit (250)
	հատ
	1
	1
	600000
	600000
	Նախատեսված է տարբեր կենսաբանական նմուշներից (հյուսվածքներ, քսուկներ, արյուն, կենսահեղուկներ) գենոմային, միտոքոնդրիալ, բակտերիալ կամ մակաբուծային ԴՆԹ-ի արագ մաքրման և անջատման համար: Հիմնված է սիլիկատային թաղանթի (silica-membrane) տեխնոլոգիայի վրա՝ սպին-սյունակային (spin-column) ձևաչափով: Ապահովում է բարձրորակ ԴՆԹ-ի ստացում՝ զերծ սպիտակուցներից և նուկլեազներից, որը պատրաստ է անմիջապես օգտագործվել ՊՇՌ (PCR), սեքվենավորման (sequencing) և սաուզերն-բլոթինգի համար:
Տեխնիկական պարամետրեր և արդյունավետություն. ԴՆԹ-ի ելքը (yield)՝ մինչև 50 մկգ, էլյուացիայի (elution) ծավալը՝ 50–200 մկլ: Մաքրման գործընթացը տևում է մոտ 20 րոպե (լիզիսից հետո) և չի պահանջում ֆենոլ-քլորոֆորմային էքստրակցիա կամ սպիրտով նստեցում: Համակարգը հարմարեցված է ինչպես ձեռքով մշակման, այնպես էլ վակուումային մանիֆոլդների կամ ավտոմատացված սարքերի հետ աշխատանքի համար:
Մատակարարման փաթեթ. Նախատեսված է 250 փորձարկման համար (preps): Ներառում է 250 QIAamp Mini սպին-սյունակներ, 2 մլ հավաքող փորձանոթներ (collection tubes), Պրոտեինազ K (Proteinase K) և բոլոր անհրաժեշտ լիզիսային ու լվացող բուֆերային լուծույթները: Պահպանման պայմաններ՝ սենյակային ջերմաստիճան (15–25°C):
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության։
Պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա օգտագործման ժամկետ։
Մատակարարումը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով՝ մինչև շահագործման վայր։
	Նախատեսված է տարբեր կենսաբանական նմուշներից (հյուսվածքներ, քսուկներ, արյուն, կենսահեղուկներ) գենոմային, միտոքոնդրիալ, բակտերիալ կամ մակաբուծային ԴՆԹ-ի արագ մաքրման և անջատման համար: Հիմնված է սիլիկատային թաղանթի (silica-membrane) տեխնոլոգիայի վրա՝ սպին-սյունակային (spin-column) ձևաչափով: Ապահովում է բարձրորակ ԴՆԹ-ի ստացում՝ զերծ սպիտակուցներից և նուկլեազներից, որը պատրաստ է անմիջապես օգտագործվել ՊՇՌ (PCR), սեքվենավորման (sequencing) և սաուզերն-բլոթինգի համար:
Տեխնիկական պարամետրեր և արդյունավետություն. ԴՆԹ-ի ելքը (yield)՝ մինչև 50 մկգ, էլյուացիայի (elution) ծավալը՝ 50–200 մկլ: Մաքրման գործընթացը տևում է մոտ 20 րոպե (լիզիսից հետո) և չի պահանջում ֆենոլ-քլորոֆորմային էքստրակցիա կամ սպիրտով նստեցում: Համակարգը հարմարեցված է ինչպես ձեռքով մշակման, այնպես էլ վակուումային մանիֆոլդների կամ ավտոմատացված սարքերի հետ աշխատանքի համար:
Մատակարարման փաթեթ. Նախատեսված է 250 փորձարկման համար (preps): Ներառում է 250 QIAamp Mini սպին-սյունակներ, 2 մլ հավաքող փորձանոթներ (collection tubes), Պրոտեինազ K (Proteinase K) և բոլոր անհրաժեշտ լիզիսային ու լվացող բուֆերային լուծույթները: Պահպանման պայմաններ՝ սենյակային ջերմաստիճան (15–25°C):
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության։
Պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա օգտագործման ժամկետ։
Մատակարարումը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով՝ մինչև շահագործման վայր։

	16
	Ցենտրիֆուգ
	հատ
	1
	1
	850000
	850000
	Ցենտրիֆուգի չափերը (ԵxԼxԲ)՝ առավելագույնը 430x565x410 մմ, քաշը՝ առավելագույնը 43 կգ, ռոտորի տեսակը՝ պտտվող (swing rotor), ռոտորի պտտման առավելագույն արագությունը՝ նվազագույնը 4000 պտույտ/ր, ռոտորների քանակը՝ 2 (փոխվող), որոնցից մեկի տարողությունը՝ 4-6 x 250 մլ , իսկ մյուսինը՝ 16-24 x 10-15 մլ, ռոտորների պտտման արագության ճշտությունը՝ ±5-10 պտույտ/ր, աղմուկը՝ առավելագույնը 65 դԲ(Ա), սնման աղբյուրը՝ 220-230 Վ, 50-60 Հց, երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի, սարքավորման առաքում համապատասխան լաբորատորիա
	Ցենտրիֆուգի չափերը (ԵxԼxԲ)՝ առավելագույնը 430x565x410 մմ, քաշը՝ առավելագույնը 43 կգ, ռոտորի տեսակը՝ պտտվող (swing rotor), ռոտորի պտտման առավելագույն արագությունը՝ նվազագույնը 4000 պտույտ/ր, ռոտորների քանակը՝ 2 (փոխվող), որոնցից մեկի տարողությունը՝ 4-6 x 250 մլ , իսկ մյուսինը՝ 16-24 x 10-15 մլ, ռոտորների պտտման արագության ճշտությունը՝ ±5-10 պտույտ/ր, աղմուկը՝ առավելագույնը 65 դԲ(Ա), սնման աղբյուրը՝ 220-230 Վ, 50-60 Հց, երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի, սարքավորման առաքում համապատասխան լաբորատորիա
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	ինկուբատորի տաքացման/սառեցման բլոկ
	հատ
	2
	2
	200000
	200000
	Benchmark Scientific  H2200-HC ինկուբատորի տաքացման/սառեցման բլոկ. Նվազագույնը ջերմաստիճանային ապահովումը՝ արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանից 15°C-ով ցածր, առավելագույն ջերմաստիճանային ապահովումը՝ 60°C, սնման աղբյուրը՝ 220-230 Վ, 50-60 Հց, երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի, սարքի առաքում համապատասխան լաբորատորիա
	Benchmark Scientific  H2200-HC ինկուբատորի տաքացման/սառեցման բլոկ. Նվազագույնը ջերմաստիճանային ապահովումը՝ արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանից 15°C-ով ցածր, առավելագույն ջերմաստիճանային ապահովումը՝ 60°C, սնման աղբյուրը՝ 220-230 Վ, 50-60 Հց, երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի, սարքի առաքում համապատասխան լաբորատորիա
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	MINI RAS համակարգ RAS Integrated Aquaculture System  
	հատ
	1
	1
	5500000
	5500000
	Ջրի հոսքի արագություն՝ 10 մ³/ժ,              Չափսեր՝ 2300 x 1150 x 2380 մմ, Շրջանառության ջրի պոմպ՝ 10,000 լ/ժ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Պտտվող թմբուկի ֆիլտր՝ 10 մ³/ժ                                •  Ավտոմատ հետադարձ լվացման պոմպ՝ 90 Վտ                                                    •   Թմբուկի շարժիչ՝ 40 Վտ                                             •   Ֆիլտրի ցանց՝ 200 mesh (75 միկրոն), SS 316     •    Ավտոմատ հետադարձ լվացման ֆունկցիա, հեղուկի մակարդակի սենսոր և ժամանակաչափ։                                          Սպիտակուցի մաքրող սարք՝ 10 մ³/ժ - Վենտուրիի շիթի և շիթի պոմպի, ինչպես նաև թափանցիկ հավաքման բաժակի հետ։ Կենսաֆիլտրացիայի բաք՝ 10 մ³/ժ                                    •  Տրամագիծ՝ 1.07 մ; Բարձրություն՝ 2.05 մ           •  Ընդհանուր՝ 1 խցիկ                                                      •  Փչող սարք՝ 750 Վտ Կենսաֆիլտրի նյութ             •   K5 լցոնիչ, ընդհանուր ծավալ՝ 0.5 խորանարդ մետր։ մ                                                                                   •   Չափսը՝ 25*4 մմ                                                             •   Պաշտպանիչ մակերեսը՝ 1700 մ²/մ³                      •    Նյութը՝ HDPE                                                                  •    Ծակոտիների տեսակը՝ 0.94-0.97 գ/սմ³             •    Դատարկություն՝ 90%                                            UV լամպ - 30 W x 2                                                         Օզոնի գեներատոր                                                           •    Օդային օզոնի գեներատոր՝ 10 գ/ժ                      •    Օզոնի արտանետում՝ 10 գ/ժ                                    •    Արտաքին պատյան՝ չժանգոտվող պողպատ    •     Հզորություն՝ 200 Վ                                               Ջրի մուտք/ելք - 110 մմ                                    Կեղտաջրերի ելք - 63 մմ                                       Ընդհանուր հզորություն - 1000 Վ                   Լարում՝ 220 Վ/50 Հց                              Կառավարման բլոկ                                            Ակվարիումի բաք                                                               •     Տրամագիծ՝ 2 մետր                                                    •     Բարձրություն՝ 1.2 մետր                                         •     Նյութը՝ պոլիպրոպիլեն (PP)                                    •     Կոնաձև հատակ՝ կեղտաջրերի հեշտ ջրահեռացման համար։                                           Ռադիալ հոսքի նստեցման բաք                                   •    Ջրի հոսք՝ 1-5 մ³/ժ                                                        •    Մարմնի նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP)                                                                                           •     Տրամագիծ՝ 500 մմ                                                         •     Բարձրություն՝ 750 մմ                                                 •     Մուտք/ելք՝ 75 մմ                                                         •     Ներքևի մաս՝ կոնաձև հատակ՝ հեշտ ջրահեռացման համար                                          Հավելյալ ներառված                                                         • 30 Վտ ուլտրամանուշակագույն լամպ (պահեստային)                                                                   • Ցանց (պահեստային թմբուկի համար)                           •  Թմբուկի շարժիչ                                                                  • Ժամաչափ                                                                          • Հակադարձ լվացման պոմպ
	Ջրի հոսքի արագություն՝ 10 մ³/ժ,              Չափսեր՝ 2300 x 1150 x 2380 մմ, Շրջանառության ջրի պոմպ՝ 10,000 լ/ժ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Պտտվող թմբուկի ֆիլտր՝ 10 մ³/ժ                                •  Ավտոմատ հետադարձ լվացման պոմպ՝ 90 Վտ                                                    •   Թմբուկի շարժիչ՝ 40 Վտ                                             •   Ֆիլտրի ցանց՝ 200 mesh (75 միկրոն), SS 316     •    Ավտոմատ հետադարձ լվացման ֆունկցիա, հեղուկի մակարդակի սենսոր և ժամանակաչափ։                                          Սպիտակուցի մաքրող սարք՝ 10 մ³/ժ - Վենտուրիի շիթի և շիթի պոմպի, ինչպես նաև թափանցիկ հավաքման բաժակի հետ։ Կենսաֆիլտրացիայի բաք՝ 10 մ³/ժ                                    •  Տրամագիծ՝ 1.07 մ; Բարձրություն՝ 2.05 մ           •  Ընդհանուր՝ 1 խցիկ                                                      •  Փչող սարք՝ 750 Վտ Կենսաֆիլտրի նյութ             •   K5 լցոնիչ, ընդհանուր ծավալ՝ 0.5 խորանարդ մետր։ մ                                                                                   •   Չափսը՝ 25*4 մմ                                                             •   Պաշտպանիչ մակերեսը՝ 1700 մ²/մ³                      •    Նյութը՝ HDPE                                                                  •    Ծակոտիների տեսակը՝ 0.94-0.97 գ/սմ³             •    Դատարկություն՝ 90%                                            UV լամպ - 30 W x 2                                                         Օզոնի գեներատոր                                                           •    Օդային օզոնի գեներատոր՝ 10 գ/ժ                      •    Օզոնի արտանետում՝ 10 գ/ժ                                    •    Արտաքին պատյան՝ չժանգոտվող պողպատ    •     Հզորություն՝ 200 Վ                                               Ջրի մուտք/ելք - 110 մմ                                    Կեղտաջրերի ելք - 63 մմ                                       Ընդհանուր հզորություն - 1000 Վ                   Լարում՝ 220 Վ/50 Հց                              Կառավարման բլոկ                                            Ակվարիումի բաք                                                               •     Տրամագիծ՝ 2 մետր                                                    •     Բարձրություն՝ 1.2 մետր                                         •     Նյութը՝ պոլիպրոպիլեն (PP)                                    •     Կոնաձև հատակ՝ կեղտաջրերի հեշտ ջրահեռացման համար։                                           Ռադիալ հոսքի նստեցման բաք                                   •    Ջրի հոսք՝ 1-5 մ³/ժ                                                        •    Մարմնի նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP)                                                                                           •     Տրամագիծ՝ 500 մմ                                                         •     Բարձրություն՝ 750 մմ                                                 •     Մուտք/ելք՝ 75 մմ                                                         •     Ներքևի մաս՝ կոնաձև հատակ՝ հեշտ ջրահեռացման համար                                          Հավելյալ ներառված                                                         • 30 Վտ ուլտրամանուշակագույն լամպ (պահեստային)                                                                   • Ցանց (պահեստային թմբուկի համար)                           •  Թմբուկի շարժիչ                                                                  • Ժամաչափ                                                                          • Հակադարձ լվացման պոմպ

	19
	Կենդանիների նարկոզի ապարատ
	հատ
	1
	1
	3600000
	3600000
	ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԱՆԶԳԱՅԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԹԹՎԱԾՆԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՏՈՐՈՎ ԵՎ ՏՈՒՐԲՈ ՎԵՆՏԻԼՅԱՏՈՐՈՎ

1. Հիմնական մաս – անզգայացման սարք
Համակարգի տեսակ․ Երկշղթայական անզգայացման համալիր, որը ներառում է անզգայացման մեքենա,  Անասնաբուժական մոնիտոր , ինդուկցիոն խցիկներ և կոնցենտրիկ դիմակ՝ նախատեսված փոքր և միջին չափի լաբորատոր կենդանիների (մկներ, առնետներ, նապաստակներ, շներ, կատուներ և այլն) համար մինչև 10 կգ։
Չափերը․ մոտ. 46 × 67 × 132 սմ +-5սմ
Քաշը․ ~33 կգ (առանց աքսեսուարների, +- 3 կգ)
Կառուցվածք և շարժունակություն․ տեղադրված է անիվների վրա՝ արգելակող մեխանիզմով, ունի պահարան և դարակ պարագաների համար։
Գազամատակարարում․ Թթվածնի հոսքաչափ՝ 0.1–4 լ/րոպե ճշգրիտ կարգավորմամբ։ Շնչուղիների ճնշման մանոմետր՝ –20-ից մինչև +100 սմH₂O։
Անվտանգության համակարգեր․ Կարգավորվող ավելցուկային ճնշման փական (0–70 սմH₂O)՝ արագ կանգի հնարավորությամբ 30 սմH₂O։ Արտակարգ օդի մուտք և պաշտպանիչ փական։ Ձայնային և լուսային ազդանշան ճնշման շեղումների դեպքում։
Գազերի հեռացման համակարգ․ ակտիվ կամ պասիվ տիպի՝ ադսորբցիոն փաթեթով (տարողունակություն՝ ~200 գ անզգայացնող նյութ, R510-31-6)։
CO₂-աբսորբեր՝ ներկառուցված, ծավալը՝ 2.1 լ, հեշտ փոխարինվող։
 Ընդհանուր բնութագրեր
Էլեկտրամատակարարում․ 220–240 Վ, 50/60 Հց։
Աղմուկի մակարդակ․ ≤50 դԲ(A)։
Գործառնական միջավայր․ անասնաբուժական կլինիկաներ, լաբորատորիաներ, հետազոտական կենտրոններ։
Կիրառման կենդանիներ․ մկներ, առնետներ, նապաստակներ, շներ, կատուներ, թռչուններ, և այլ փոքր ու միջին կենդանիներ մինչև 10 կգ։

Հավելյալ աքսեսուարներ, որոնք պետք է  համատեղելի լինեն հիմանկան սարքավորումների հետ 
Պատի վրա կախվող շրջանակ էնդոտրախեալ խողովակների համար (ID 2.0-13.0 մմ)
Miller Lamp լարինգոսկոպ, 5 շեղբ + բռնակ + պատյան
Փոքր կատվային դիմակ, 44 մմ * 22 մմ * 24 մմ 
Միջին կատվային դիմակ, 57 մմ * 30 մմ * 29 մմ 
Մեծ կատվային դիմակ, 60 մմ * 33 մմ * 35 մմ 
Փոքր շան դիմակ, 87 մմ * 30 մմ * 73 մմ 
Միջին շան դիմակ, 110 մմ * 42 մմ * 97 մմ 
Մեծ շան դիմակ, 130 մմ * 54 մմ  * 121 մմ 
Կատվային/շան դիմակների հավաքածու՝ 6 հատ հատ
Անասնաբուժական թթվածնի կոնցենտրատոր
Գազի ֆիլտրի տարա, մեծ, 6 հատ փաթեթ
Թթվածնի կոնցենտրատորի դարակ R650-ի համար
R650-Օդափոխիչի պահոց
Անզգայացման ինդուկցիոն խցիկ - առնետի համար (24*12*18 սմ)
Կոնաձև դիմակ խողովակով նորածին մկների համար (<15 գ)
Կոնաձև դիմակ խողովակով մկների կամ նորածին առնետների համար (15-40 գ)
Կոնաձև դիմակ խողովակով առնետների համար (200-350 գ)
Փոքր կենդանիների անզգայացման վիրահատության հարթակ - անզգայացման համար կոնաձև դիմակ 
Սարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, համալրված լինի աշխատանքի համար
անհրաժեշտ բոլոր ադապտերներով և աքսեսուարներով:  Սարքի համար պետք է տրամադրվի մեկ տարվա գործարանային երաշխիք, (ետերաշխիքային սպասարկում), մատակարարը պետք է անցկացնի տեղադրում, կարգաբերում: Առաքումը կատարվում է Պարույր Սևակ 7 հասցեյում, առաքելուց մատակարումը կատարել նշված սենյակների տարածքում:
	ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԱՆԶԳԱՅԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԹԹՎԱԾՆԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՏՈՐՈՎ ԵՎ ՏՈՒՐԲՈ ՎԵՆՏԻԼՅԱՏՈՐՈՎ

1. Հիմնական մաս – անզգայացման սարք
Համակարգի տեսակ․ Երկշղթայական անզգայացման համալիր, որը ներառում է անզգայացման մեքենա,  Անասնաբուժական մոնիտոր , ինդուկցիոն խցիկներ և կոնցենտրիկ դիմակ՝ նախատեսված փոքր և միջին չափի լաբորատոր կենդանիների (մկներ, առնետներ, նապաստակներ, շներ, կատուներ և այլն) համար մինչև 10 կգ։
Չափերը․ մոտ. 46 × 67 × 132 սմ +-5սմ
Քաշը․ ~33 կգ (առանց աքսեսուարների, +- 3 կգ)
Կառուցվածք և շարժունակություն․ տեղադրված է անիվների վրա՝ արգելակող մեխանիզմով, ունի պահարան և դարակ պարագաների համար։
Գազամատակարարում․ Թթվածնի հոսքաչափ՝ 0.1–4 լ/րոպե ճշգրիտ կարգավորմամբ։ Շնչուղիների ճնշման մանոմետր՝ –20-ից մինչև +100 սմH₂O։
Անվտանգության համակարգեր․ Կարգավորվող ավելցուկային ճնշման փական (0–70 սմH₂O)՝ արագ կանգի հնարավորությամբ 30 սմH₂O։ Արտակարգ օդի մուտք և պաշտպանիչ փական։ Ձայնային և լուսային ազդանշան ճնշման շեղումների դեպքում։
Գազերի հեռացման համակարգ․ ակտիվ կամ պասիվ տիպի՝ ադսորբցիոն փաթեթով (տարողունակություն՝ ~200 գ անզգայացնող նյութ, R510-31-6)։
CO₂-աբսորբեր՝ ներկառուցված, ծավալը՝ 2.1 լ, հեշտ փոխարինվող։
 Ընդհանուր բնութագրեր
Էլեկտրամատակարարում․ 220–240 Վ, 50/60 Հց։
Աղմուկի մակարդակ․ ≤50 դԲ(A)։
Գործառնական միջավայր․ անասնաբուժական կլինիկաներ, լաբորատորիաներ, հետազոտական կենտրոններ։
Կիրառման կենդանիներ․ մկներ, առնետներ, նապաստակներ, շներ, կատուներ, թռչուններ, և այլ փոքր ու միջին կենդանիներ մինչև 10 կգ։

Հավելյալ աքսեսուարներ, որոնք պետք է  համատեղելի լինեն հիմանկան սարքավորումների հետ 
Պատի վրա կախվող շրջանակ էնդոտրախեալ խողովակների համար (ID 2.0-13.0 մմ)
Miller Lamp լարինգոսկոպ, 5 շեղբ + բռնակ + պատյան
Փոքր կատվային դիմակ, 44 մմ * 22 մմ * 24 մմ 
Միջին կատվային դիմակ, 57 մմ * 30 մմ * 29 մմ 
Մեծ կատվային դիմակ, 60 մմ * 33 մմ * 35 մմ 
Փոքր շան դիմակ, 87 մմ * 30 մմ * 73 մմ 
Միջին շան դիմակ, 110 մմ * 42 մմ * 97 մմ 
Մեծ շան դիմակ, 130 մմ * 54 մմ  * 121 մմ 
Կատվային/շան դիմակների հավաքածու՝ 6 հատ հատ
Անասնաբուժական թթվածնի կոնցենտրատոր
Գազի ֆիլտրի տարա, մեծ, 6 հատ փաթեթ
Թթվածնի կոնցենտրատորի դարակ R650-ի համար
R650-Օդափոխիչի պահոց
Անզգայացման ինդուկցիոն խցիկ - առնետի համար (24*12*18 սմ)
Կոնաձև դիմակ խողովակով նորածին մկների համար (<15 գ)
Կոնաձև դիմակ խողովակով մկների կամ նորածին առնետների համար (15-40 գ)
Կոնաձև դիմակ խողովակով առնետների համար (200-350 գ)
Փոքր կենդանիների անզգայացման վիրահատության հարթակ - անզգայացման համար կոնաձև դիմակ 
Սարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, համալրված լինի աշխատանքի համար
անհրաժեշտ բոլոր ադապտերներով և աքսեսուարներով:  Սարքի համար պետք է տրամադրվի մեկ տարվա գործարանային երաշխիք, (ետերաշխիքային սպասարկում), մատակարարը պետք է անցկացնի տեղադրում, կարգաբերում: Առաքումը կատարվում է Պարույր Սևակ 7 հասցեյում, առաքելուց մատակարումը կատարել նշված սենյակների տարածքում:

	20
	մանրադիտակ
	հատ
	1
	1
	7776000
	7776000
	Կենսաբանական մանրադիտակ, տեսախցիկով և Աջակցող օպերացիոն համակարգերով (համակարգիչ ևայլն)
Հենք
• Հիմք կենսաբանական մանրադիտակի համար:
• Բարձրությունը և պտտման ուժը կարգավորվող ֆոկուսային բռնակների
առկայություն, ֆոկուսավորման ֆիքսման հնարավորությամբ:
• Պտտվող ռեվոլվեր, առնվազն 6-տեղանոց:
• 3-աստիճան ֆոկուսավորման համակարգ՝ խոշոր, միջին և նուրբ
ֆուկուսավորման հնարավորություն:
• Փոխարինվող LED լուսավորություն համակարգ, 4500K մշտական գույնի
ջերմաստիճանով, լույսի ինտենսիվությունը՝ առնվազն 100Վտ
հալաոգենային լամպի համարժեք:
Տուբուս
• Էրգոնոմիկ տուբուսի առկայություն:
• 30° դիտման անկյուն:
• Աչքերի միջև հեռավորության կարգավորում՝ 55 – 75 մմ
• Լույսի բաժանման հարաբերակցություն՝ 50% տեսողական / 50% ֆոտո,
ֆիքսված
• Ֆիքսված ֆոտո պորտ՝ մեկ թվային տեսախցիկի համար
• Էրգոնոմիկ դիզայն՝ աչքերի հոգնածությունը նվազեցնելու համար
• Օկուլյարներ՝ երկու հատ HC PLAN s 10x/22՝ ակնոցով և առանց ակնոցի աշխատելու համար,
դիոպտրիկ կարգավորմամբ:
Աշխատանքային սեղանիկ
• Մեխանիկական սեղան՝ հարմար աջ կամ ձախ ձեռքով օգտագործման
համար
• Սեղանի մակերես՝ գերակոշտ կերամիկական ծածկույթով
• Տեղաշարժման միջակայք՝ 76 մմ × 25 մմ
• Վերնիերային սանդղակ՝ ճշգրիտ դիրքավորման համար
• X/Y կառավարման համակարգ՝ էրգոնոմիկ սեղանների համար
• Հանվող ռետինե ծածկույթներ կառավարման կոճակների վրա
• Սլայդի պահիչ՝ մեկ ստանդարտ սլայդի համար
• Մեկ ձեռքով սլայդի արագ փոխարինման հնարավորություն
Կոնդենսատորային համակարգ
• Ախրոմատիկ-ապլանատիկ կոնդենսատոր, NA 0.9 (P)
• Գունային կոդավորմամբ ապերտուրայի դիֆրագմա՝ արագ և ճշգրիտ
կարգավորման համար
• Նախատեսված է մութ դաշտի և բաց կոնտրաստի համար
• Ներկառուցված սլայդերի համար նախատեսված բացվածք (slot)
Ֆաստ կոնտրաստ և մութ դաշտ
• Ֆաստ կոնտրաստի լուսային օղակներ (սլայդեր)՝
PH 1
PH 2
PH 3
• Մութ դաշտի լուսային օղակ՝ DF
• Համատեղելի կոնդենսատորների հետ, որոնք ունեն սլայդերի համար
նախատեսված բացվածք
Օբյեկտիվներ
• N PLAN 5x/0,12 ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս, քան
14 մմ, ծածկապակիով կամ առանց ծածկապակու աշխատելու համար,
ֆազային կոնտրաստով և դիֆերենցված ինտերֆերենցիոն կոնտրաստով
աշխատելու հնարավորությամբ:
• N PLAN 10x/0.25 ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս,
քան 17.7 մմ, ծածկապակիով կամ առանց ծածկապակու աշխատելու
համար, ֆազային կոնտրաստով աշխատելու հնարավորությամբ:
• N PLAN 20x/0,40 ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս,
քան 0.39 մմ, ծածկապակիով աշխատելու համար, ֆազային կոնտրաստով
աշխատելու հնարավորությամբ:
• N PLAN 40x/0,65 ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս,
քան 0.36մմ, ծածկապակիով աշխատելու համար, ֆազային կոնտրաստով
աշխատելու հնարավորությամբ:
• N PLAN 100x/1,25 OIL ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝ ոչ
պակաս, քան 0.12մմ, ծածկապակիով աշխատելու համար, ֆազային
կոնտրաստով աշխատելու հնարավորությամբ:
Տեսախցիկ
Թվային գունավոր տեսախցիկ՝ CMOS սենսոր (1/2.3”)
• Կենդանի պատկեր՝

◦ 4K լուծաչափ
◦ 60 կադր/վայրկյան
◦ HDR աջակցություն
• Պատկերների ֆիքսում՝
◦ JPEG ֆորմատ, մինչև 12 ՄՊ
• Տեսագրում՝
◦ Full HD MJPEG, 30 կադր/վայրկյան
• Կառավարման եղանակներ՝
◦ Համակարգիչ (Windows)՝ դեսքթոփ ծրագրի միջոցով
◦ Սմարթֆոն / պլանշետ՝ բջջային հավելվածով (Ethernet կամ Wi-Fi)
◦ Էկրանային կառավարում (OSD)՝ USB մկնիկով (ներառված չէ)
• Պատկերների պահպանում և փոխանցում՝
◦ Ուղիղ գրառում USB ֆլեշ կրիչի վրա
◦ Պատկերների ուղարկում էլ. փոստով (OSD ռեժիմ)
• Միացումներ՝
◦ HDMI ելք
◦ USB-C միացում համակարգչին
• Աջակցվող օպերացիոն համակարգեր՝
◦ Windows 10 Pro
◦ Windows 11
◦ iOS
◦ Android
Սարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, համալրված լինի աշխատանքի համար
անհրաժեշտ բոլոր ադապտերներով և աքսեսուարներով: Պետք է անցկացվի ուսուցում սերտիֆիկացված
մասնագետի կողմից առնվազն երկու օր առնվազն երեք մասնակցի համար, որից հետո պետք է տրամադրվեն
սերտիֆիկատներ: Սարքի համար պետք է տրամադրվի մեկ տարվա գործարանային երաշխիք,
(ետերաշխիքային սպասարկում), մատակարարը պետք է անցկացնի տեղադրում, կարգաբերում:

Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer&#39;s
Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորվածկազմակերպության
(դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer&#39;s Authorization Form) երաշխիքային նամակ
լիազորագիր Որակի հավաստագրի առկայություն:
	Կենսաբանական մանրադիտակ, տեսախցիկով և Աջակցող օպերացիոն համակարգերով (համակարգիչ ևայլն)
Հենք
• Հիմք կենսաբանական մանրադիտակի համար:
• Բարձրությունը և պտտման ուժը կարգավորվող ֆոկուսային բռնակների
առկայություն, ֆոկուսավորման ֆիքսման հնարավորությամբ:
• Պտտվող ռեվոլվեր, առնվազն 6-տեղանոց:
• 3-աստիճան ֆոկուսավորման համակարգ՝ խոշոր, միջին և նուրբ
ֆուկուսավորման հնարավորություն:
• Փոխարինվող LED լուսավորություն համակարգ, 4500K մշտական գույնի
ջերմաստիճանով, լույսի ինտենսիվությունը՝ առնվազն 100Վտ
հալաոգենային լամպի համարժեք:
Տուբուս
• Էրգոնոմիկ տուբուսի առկայություն:
• 30° դիտման անկյուն:
• Աչքերի միջև հեռավորության կարգավորում՝ 55 – 75 մմ
• Լույսի բաժանման հարաբերակցություն՝ 50% տեսողական / 50% ֆոտո,
ֆիքսված
• Ֆիքսված ֆոտո պորտ՝ մեկ թվային տեսախցիկի համար
• Էրգոնոմիկ դիզայն՝ աչքերի հոգնածությունը նվազեցնելու համար
• Օկուլյարներ՝ երկու հատ HC PLAN s 10x/22՝ ակնոցով և առանց ակնոցի աշխատելու համար,
դիոպտրիկ կարգավորմամբ:
Աշխատանքային սեղանիկ
• Մեխանիկական սեղան՝ հարմար աջ կամ ձախ ձեռքով օգտագործման
համար
• Սեղանի մակերես՝ գերակոշտ կերամիկական ծածկույթով
• Տեղաշարժման միջակայք՝ 76 մմ × 25 մմ
• Վերնիերային սանդղակ՝ ճշգրիտ դիրքավորման համար
• X/Y կառավարման համակարգ՝ էրգոնոմիկ սեղանների համար
• Հանվող ռետինե ծածկույթներ կառավարման կոճակների վրա
• Սլայդի պահիչ՝ մեկ ստանդարտ սլայդի համար
• Մեկ ձեռքով սլայդի արագ փոխարինման հնարավորություն
Կոնդենսատորային համակարգ
• Ախրոմատիկ-ապլանատիկ կոնդենսատոր, NA 0.9 (P)
• Գունային կոդավորմամբ ապերտուրայի դիֆրագմա՝ արագ և ճշգրիտ
կարգավորման համար
• Նախատեսված է մութ դաշտի և բաց կոնտրաստի համար
• Ներկառուցված սլայդերի համար նախատեսված բացվածք (slot)
Ֆաստ կոնտրաստ և մութ դաշտ
• Ֆաստ կոնտրաստի լուսային օղակներ (սլայդեր)՝
PH 1
PH 2
PH 3
• Մութ դաշտի լուսային օղակ՝ DF
• Համատեղելի կոնդենսատորների հետ, որոնք ունեն սլայդերի համար
նախատեսված բացվածք
Օբյեկտիվներ
• N PLAN 5x/0,12 ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս, քան
14 մմ, ծածկապակիով կամ առանց ծածկապակու աշխատելու համար,
ֆազային կոնտրաստով և դիֆերենցված ինտերֆերենցիոն կոնտրաստով
աշխատելու հնարավորությամբ:
• N PLAN 10x/0.25 ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս,
քան 17.7 մմ, ծածկապակիով կամ առանց ծածկապակու աշխատելու
համար, ֆազային կոնտրաստով աշխատելու հնարավորությամբ:
• N PLAN 20x/0,40 ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս,
քան 0.39 մմ, ծածկապակիով աշխատելու համար, ֆազային կոնտրաստով
աշխատելու հնարավորությամբ:
• N PLAN 40x/0,65 ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս,
քան 0.36մմ, ծածկապակիով աշխատելու համար, ֆազային կոնտրաստով
աշխատելու հնարավորությամբ:
• N PLAN 100x/1,25 OIL ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝ ոչ
պակաս, քան 0.12մմ, ծածկապակիով աշխատելու համար, ֆազային
կոնտրաստով աշխատելու հնարավորությամբ:
Տեսախցիկ
Թվային գունավոր տեսախցիկ՝ CMOS սենսոր (1/2.3”)
• Կենդանի պատկեր՝

◦ 4K լուծաչափ
◦ 60 կադր/վայրկյան
◦ HDR աջակցություն
• Պատկերների ֆիքսում՝
◦ JPEG ֆորմատ, մինչև 12 ՄՊ
• Տեսագրում՝
◦ Full HD MJPEG, 30 կադր/վայրկյան
• Կառավարման եղանակներ՝
◦ Համակարգիչ (Windows)՝ դեսքթոփ ծրագրի միջոցով
◦ Սմարթֆոն / պլանշետ՝ բջջային հավելվածով (Ethernet կամ Wi-Fi)
◦ Էկրանային կառավարում (OSD)՝ USB մկնիկով (ներառված չէ)
• Պատկերների պահպանում և փոխանցում՝
◦ Ուղիղ գրառում USB ֆլեշ կրիչի վրա
◦ Պատկերների ուղարկում էլ. փոստով (OSD ռեժիմ)
• Միացումներ՝
◦ HDMI ելք
◦ USB-C միացում համակարգչին
• Աջակցվող օպերացիոն համակարգեր՝
◦ Windows 10 Pro
◦ Windows 11
◦ iOS
◦ Android
Սարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, համալրված լինի աշխատանքի համար
անհրաժեշտ բոլոր ադապտերներով և աքսեսուարներով: Պետք է անցկացվի ուսուցում սերտիֆիկացված
մասնագետի կողմից առնվազն երկու օր առնվազն երեք մասնակցի համար, որից հետո պետք է տրամադրվեն
սերտիֆիկատներ: Սարքի համար պետք է տրամադրվի մեկ տարվա գործարանային երաշխիք,
(ետերաշխիքային սպասարկում), մատակարարը պետք է անցկացնի տեղադրում, կարգաբերում:

Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer&#39;s
Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորվածկազմակերպության
(դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer&#39;s Authorization Form) երաշխիքային նամակ
լիազորագիր Որակի հավաստագրի առկայություն:
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	հատ
	2
	2
	11340000
	11340000
	Տեխնիկական բնութագիր
Օպտիկական համակարգ:
Խոշորացման միջակայք ոչ պակաս, քան՝ 6.1x-ից 55x:
Կոդավորված խոշորացման գործակից՝ ոչ պակաս, քան ՝ 9:1:
Առավելագույն աշխատանքային հեռավորություն՝ ոչ պակաս, քան 120 մմ:
Ֆոկուսավորման խորությունը՝ նվազագույնը 11 մմ:
Տուբուսի թեքման անկյունը՝ 35 օ
Տեսադաշտ՝ ոչ պակաս, քան 37.6 մմ Տեսադաշտ։
Ռեզոլյուցիա՝ նվազագույն 500 գծ/մմ:
Օկուլյարներ՝ 10X, փոխարինելի:
Հենակի բարձրությունը՝ առնվազն 500 մմ:
Մանրադիտակի աշխատանքային հիմքի չափսերը՝ ոչ պակաս, քան 300 x 275 x 20
մմ:
Ներկառուցված տեսախցիկ:
Սենսորի տեսակ՝ CMOS, չափս՝ ոչ պակաս, քան 1/2.3՛՛:
Պիկսելի չափսը՝ ոչ ավել, քան 1,55 մկմ X 1,55 մկմ
Ռեզոլուցիա՝ նվազագույնը 12 ՄՊ:
Տեսագրություն՝ 4K աջակցություն, նվազագույն 60 կադր/վրկ:
Գրանցման ֆորմատներ՝ JPG (լուսանկար),MJPG (տեսանյութ),TIF,BMP կամ
ավել:
Միացում՝ USB-C:
Գրանցման հնարավորություն՝ USB կրիչի վրա:
Պատկերի ելք 4K HDMI մոնիտորով:
Երկու ճկվող LED լամպերի առկայություն, որոնց երկարությունը պետք է լինի
300 մմ, լույսի տաքությունը՝ 5600 Կ, հզորությունը 5 Վտ, օբյեկտիվի շուրջ
հավաքված LED լամպեր կառավարման համակարգ, որը հնարավորություն կտա մաս առ
մաս անջատել կամ միացնել լամպերը, լույսի տաքությունը՝ 5600Կ:
Պաշտպանիչ թաղանթի առկայություն:
Սարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, համալրված լինի աշխատանքի համար
անհրաժեշտ բոլոր ադապտերներով և աքսեսուարներով: Պետք է անցկացվի ուսուցում
սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից առնվազն երկու օր առնվազն երեք մասնակցի
համար, որից հետո պետք է տրամադրվեն սերտիֆիկատներ: Սարքի համար պետք է
տրամադրվի մեկ տարվա գործարանային երաշխիք, (ետերաշխիքային սպասարկում),

մատակարարը պետք է անցկացնի տեղադրում, կարգաբերում: Մատակարարման փուլում՝
անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer&#39;s Authorization
Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված
կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer&#39;s
Authorization Form) երաշխիքային նամակ լիազորագիր Որակի հավաստագրի
առկայություն:
	Տեխնիկական բնութագիր
Օպտիկական համակարգ:
Խոշորացման միջակայք ոչ պակաս, քան՝ 6.1x-ից 55x:
Կոդավորված խոշորացման գործակից՝ ոչ պակաս, քան ՝ 9:1:
Առավելագույն աշխատանքային հեռավորություն՝ ոչ պակաս, քան 120 մմ:
Ֆոկուսավորման խորությունը՝ նվազագույնը 11 մմ:
Տուբուսի թեքման անկյունը՝ 35 օ
Տեսադաշտ՝ ոչ պակաս, քան 37.6 մմ Տեսադաշտ։
Ռեզոլյուցիա՝ նվազագույն 500 գծ/մմ:
Օկուլյարներ՝ 10X, փոխարինելի:
Հենակի բարձրությունը՝ առնվազն 500 մմ:
Մանրադիտակի աշխատանքային հիմքի չափսերը՝ ոչ պակաս, քան 300 x 275 x 20
մմ:
Ներկառուցված տեսախցիկ:
Սենսորի տեսակ՝ CMOS, չափս՝ ոչ պակաս, քան 1/2.3՛՛:
Պիկսելի չափսը՝ ոչ ավել, քան 1,55 մկմ X 1,55 մկմ
Ռեզոլուցիա՝ նվազագույնը 12 ՄՊ:
Տեսագրություն՝ 4K աջակցություն, նվազագույն 60 կադր/վրկ:
Գրանցման ֆորմատներ՝ JPG (լուսանկար),MJPG (տեսանյութ),TIF,BMP կամ
ավել:
Միացում՝ USB-C:
Գրանցման հնարավորություն՝ USB կրիչի վրա:
Պատկերի ելք 4K HDMI մոնիտորով:
Երկու ճկվող LED լամպերի առկայություն, որոնց երկարությունը պետք է լինի
300 մմ, լույսի տաքությունը՝ 5600 Կ, հզորությունը 5 Վտ, օբյեկտիվի շուրջ
հավաքված LED լամպեր կառավարման համակարգ, որը հնարավորություն կտա մաս առ
մաս անջատել կամ միացնել լամպերը, լույսի տաքությունը՝ 5600Կ:
Պաշտպանիչ թաղանթի առկայություն:
Սարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, համալրված լինի աշխատանքի համար
անհրաժեշտ բոլոր ադապտերներով և աքսեսուարներով: Պետք է անցկացվի ուսուցում
սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից առնվազն երկու օր առնվազն երեք մասնակցի
համար, որից հետո պետք է տրամադրվեն սերտիֆիկատներ: Սարքի համար պետք է
տրամադրվի մեկ տարվա գործարանային երաշխիք, (ետերաշխիքային սպասարկում),

մատակարարը պետք է անցկացնի տեղադրում, կարգաբերում: Մատակարարման փուլում՝
անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer&#39;s Authorization
Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված
կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer&#39;s
Authorization Form) երաշխիքային նամակ լիազորագիր Որակի հավաստագրի
առկայություն:

	22
	պոլարիզացիոն մանրադիտակ, տրինոկուլյար
	հատ
	1
	1
	7776000
	7776000
	Հենք՝ 
 • Հիմք կենսաբանական մանրադիտակի համար;
• Բարձրությունը և պտտման ուժը կարգավորվող ֆոկուսային բռնակների առկայություն, ֆոկուսավորման ֆիքսման հնարավորություն;
• Պտտվող ռեվոլվեր, առնվազն 6-տեղանոց;
• 3-աստիճան ֆոկուսավորման համակարգ՝ խոշոր, միջին և նուրբ ֆուկուսավորման հնարավորություն;
• Փոխարինվող LED լուսավորություն համակարգ, 4500K մշտական գույնի ջերմաստիճանով, լույսի ինտենսիվությունը՝ առնվազն 100Վտ հալաոգենային լամպի համարժեք:
Տուբուս՝
• Էրգոնոմիկ տուբուսի առկայություն:
• 30° դիտման անկյուն:
• Աչքերի միջև հեռավորության կարգավորում՝ 55 – 75 մմ
• Լույսի բաժանման հարաբերակցություն՝ 50% տեսողական / 50% ֆոտո, ֆիքսված
• Ֆիքսված ֆոտո պորտ՝ մեկ թվային տեսախցիկի համար
• Էրգոնոմիկ դիզայն՝ աչքերի հոգնածությունը նվազեցնելու համար
• Օկուլյարներ՝  երկու հատ HC PLAN s 10x/22՝ ակնոցով և առանց ակնոցի աշխատելու համար, դիոպտրիկ կարգավորմամբ:
Աշխատանքային սեղանիկ՝
• Մեխանիկական սեղան՝ հարմար աջ կամ ձախ ձեռքով օգտագործման համար
• Սեղանի մակերես՝ գերակոշտ կերամիկական ծածկույթով
• Տեղաշարժման միջակայք՝ 76 մմ × 25 մմ
• Վերնիերային սանդղակ՝ ճշգրիտ դիրքավորման համար
• X/Y կառավարման համակարգ՝ էրգոնոմիկ սեղանների համար
• Հանվող ռետինե ծածկույթներ կառավարման կոճակների վրա
• Սլայդի պահիչ՝ մեկ ստանդարտ սլայդի համար
• Մեկ ձեռքով սլայդի արագ փոխարինման հնարավորություն
Կոնդենսատորային համակարգ՝
• Ախրոմատիկ-ապլանատիկ կոնդենսատոր, NA 0.9 (P)
• Գունային կոդավորմամբ ապերտուրայի դիֆրագմա՝ արագ և ճշգրիտ կարգավորման համար
• Նախատեսված է մութ դաշտի և բաց կոնտրաստի համար
• Ներկառուցված սլայդերի համար նախատեսված բացվածք (slot)
Ֆաստ կոնտրաստ և մութ դաշտ՝
• Ֆաստ կոնտրաստի լուսային օղակներ (սլայդեր)՝ PH 1; PH 2; PH 3
• Մութ դաշտի լուսային օղակ՝ DF
• Համատեղելի կոնդենսատորների հետ, որոնք ունեն սլայդերի համար նախատեսված բացվածք
Օբյեկտիվներ՝
• N PLAN 5x/0,12 ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս, քան 14 մմ, ծածկապակիով կամ առանց ծածկապակու աշխատելու համար, ֆազային կոնտրաստով և դիֆերենցված ինտերֆերենցիոն կոնտրաստով աշխատելու հնարավորությամբ:
• N PLAN 10x/0.25 ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս, քան 17.7 մմ, ծածկապակիով կամ առանց ծածկապակու աշխատելու համար, ֆազային կոնտրաստով աշխատելու հնարավորությամբ:
• N PLAN 20x/0,40 ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս, քան 0.39 մմ, ծածկապակիով աշխատելու համար, ֆազային կոնտրաստով աշխատելու հնարավորությամբ:
• N PLAN 40x/0,65 ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս, քան 0.36մմ, ծածկապակիով աշխատելու համար, ֆազային կոնտրաստով աշխատելու հնարավորությամբ:
• N PLAN 100x/1,25 OIL ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս, քան 0.12մմ, ծածկապակիով աշխատելու համար, ֆազային կոնտրաստով աշխատելու հնարավորությամբ:
Տեսախցիկ՝
Թվային գունավոր տեսախցիկ՝ CMOS սենսոր (1/2.3”)
• Կենդանի պատկեր՝ 4K լուծաչափ; 60 կադր/վայրկյան; HDR աջակցություն
• Պատկերների ֆիքսում՝ JPEG ֆորմատ, մինչև 12 ՄՊ
• Տեսագրում՝ Full HD MJPEG, 30 կադր/վայրկյան
• Կառավարման եղանակներ՝
Համակարգիչ (Windows)՝ դեսքթոփ ծրագրի միջոցով
Սմարթֆոն / պլանշետ՝ բջջային հավելվածով (Ethernet կամ Wi-Fi)
Էկրանային կառավարում (OSD)՝ USB մկնիկով (ներառված չէ)
• Պատկերների պահպանում և փոխանցում՝
Ուղիղ գրառում USB ֆլեշ կրիչի վրա
Պատկերների ուղարկում էլ. փոստով (OSD ռեժիմ)
• Միացումներ՝ HDMI ելք; USB-C միացում համակարգչին
• Աջակցվող օպերացիոն համակարգեր՝ Windows 10 Pro; Windows 11; iOS; Android

Սարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, համալրված լինի աշխատանքի համար
անհրաժեշտ բոլոր ադապտերներով և աքսեսուարներով: Պետք է անցկացվի ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից առնվազն երկու օր առնվազն երեք մասնակցի համար, որից հետո պետք է տրամադրվեն սերտիֆիկատներ: Սարքի համար պետք է տրամադրվի մեկ տարվա գործարանային երաշխիք, (ետերաշխիքային սպասարկում), մատակարարը պետք է անցկացնի տեղադրում, կարգաբերում: Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորվածկազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ լիազորագիր Որակի հավաստագրի առկայություն: Առաքումը կատարվում է Պարույր Սևակ 7 հասցեյում, առաքելուց մատակարումը կատարել նշված սենյակների տարածքում:
	Հենք՝ 
 • Հիմք կենսաբանական մանրադիտակի համար;
• Բարձրությունը և պտտման ուժը կարգավորվող ֆոկուսային բռնակների առկայություն, ֆոկուսավորման ֆիքսման հնարավորություն;
• Պտտվող ռեվոլվեր, առնվազն 6-տեղանոց;
• 3-աստիճան ֆոկուսավորման համակարգ՝ խոշոր, միջին և նուրբ ֆուկուսավորման հնարավորություն;
• Փոխարինվող LED լուսավորություն համակարգ, 4500K մշտական գույնի ջերմաստիճանով, լույսի ինտենսիվությունը՝ առնվազն 100Վտ հալաոգենային լամպի համարժեք:
Տուբուս՝
• Էրգոնոմիկ տուբուսի առկայություն:
• 30° դիտման անկյուն:
• Աչքերի միջև հեռավորության կարգավորում՝ 55 – 75 մմ
• Լույսի բաժանման հարաբերակցություն՝ 50% տեսողական / 50% ֆոտո, ֆիքսված
• Ֆիքսված ֆոտո պորտ՝ մեկ թվային տեսախցիկի համար
• Էրգոնոմիկ դիզայն՝ աչքերի հոգնածությունը նվազեցնելու համար
• Օկուլյարներ՝  երկու հատ HC PLAN s 10x/22՝ ակնոցով և առանց ակնոցի աշխատելու համար, դիոպտրիկ կարգավորմամբ:
Աշխատանքային սեղանիկ՝
• Մեխանիկական սեղան՝ հարմար աջ կամ ձախ ձեռքով օգտագործման համար
• Սեղանի մակերես՝ գերակոշտ կերամիկական ծածկույթով
• Տեղաշարժման միջակայք՝ 76 մմ × 25 մմ
• Վերնիերային սանդղակ՝ ճշգրիտ դիրքավորման համար
• X/Y կառավարման համակարգ՝ էրգոնոմիկ սեղանների համար
• Հանվող ռետինե ծածկույթներ կառավարման կոճակների վրա
• Սլայդի պահիչ՝ մեկ ստանդարտ սլայդի համար
• Մեկ ձեռքով սլայդի արագ փոխարինման հնարավորություն
Կոնդենսատորային համակարգ՝
• Ախրոմատիկ-ապլանատիկ կոնդենսատոր, NA 0.9 (P)
• Գունային կոդավորմամբ ապերտուրայի դիֆրագմա՝ արագ և ճշգրիտ կարգավորման համար
• Նախատեսված է մութ դաշտի և բաց կոնտրաստի համար
• Ներկառուցված սլայդերի համար նախատեսված բացվածք (slot)
Ֆաստ կոնտրաստ և մութ դաշտ՝
• Ֆաստ կոնտրաստի լուսային օղակներ (սլայդեր)՝ PH 1; PH 2; PH 3
• Մութ դաշտի լուսային օղակ՝ DF
• Համատեղելի կոնդենսատորների հետ, որոնք ունեն սլայդերի համար նախատեսված բացվածք
Օբյեկտիվներ՝
• N PLAN 5x/0,12 ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս, քան 14 մմ, ծածկապակիով կամ առանց ծածկապակու աշխատելու համար, ֆազային կոնտրաստով և դիֆերենցված ինտերֆերենցիոն կոնտրաստով աշխատելու հնարավորությամբ:
• N PLAN 10x/0.25 ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս, քան 17.7 մմ, ծածկապակիով կամ առանց ծածկապակու աշխատելու համար, ֆազային կոնտրաստով աշխատելու հնարավորությամբ:
• N PLAN 20x/0,40 ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս, քան 0.39 մմ, ծածկապակիով աշխատելու համար, ֆազային կոնտրաստով աշխատելու հնարավորությամբ:
• N PLAN 40x/0,65 ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս, քան 0.36մմ, ծածկապակիով աշխատելու համար, ֆազային կոնտրաստով աշխատելու հնարավորությամբ:
• N PLAN 100x/1,25 OIL ազատ աշխատանքային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս, քան 0.12մմ, ծածկապակիով աշխատելու համար, ֆազային կոնտրաստով աշխատելու հնարավորությամբ:
Տեսախցիկ՝
Թվային գունավոր տեսախցիկ՝ CMOS սենսոր (1/2.3”)
• Կենդանի պատկեր՝ 4K լուծաչափ; 60 կադր/վայրկյան; HDR աջակցություն
• Պատկերների ֆիքսում՝ JPEG ֆորմատ, մինչև 12 ՄՊ
• Տեսագրում՝ Full HD MJPEG, 30 կադր/վայրկյան
• Կառավարման եղանակներ՝
Համակարգիչ (Windows)՝ դեսքթոփ ծրագրի միջոցով
Սմարթֆոն / պլանշետ՝ բջջային հավելվածով (Ethernet կամ Wi-Fi)
Էկրանային կառավարում (OSD)՝ USB մկնիկով (ներառված չէ)
• Պատկերների պահպանում և փոխանցում՝
Ուղիղ գրառում USB ֆլեշ կրիչի վրա
Պատկերների ուղարկում էլ. փոստով (OSD ռեժիմ)
• Միացումներ՝ HDMI ելք; USB-C միացում համակարգչին
• Աջակցվող օպերացիոն համակարգեր՝ Windows 10 Pro; Windows 11; iOS; Android

Սարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, համալրված լինի աշխատանքի համար
անհրաժեշտ բոլոր ադապտերներով և աքսեսուարներով: Պետք է անցկացվի ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից առնվազն երկու օր առնվազն երեք մասնակցի համար, որից հետո պետք է տրամադրվեն սերտիֆիկատներ: Սարքի համար պետք է տրամադրվի մեկ տարվա գործարանային երաշխիք, (ետերաշխիքային սպասարկում), մատակարարը պետք է անցկացնի տեղադրում, կարգաբերում: Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորվածկազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ լիազորագիր Որակի հավաստագրի առկայություն: Առաքումը կատարվում է Պարույր Սևակ 7 հասցեյում, առաքելուց մատակարումը կատարել նշված սենյակների տարածքում:

	23
	թվային մանրադիտակ (ստերեոմանրադիտակ)
	հատ
	1
	1
	7700000
	7700000
	Մանրադիտակը պետք է հնարավորություն ունենա կառավարվելու ՝ մկնիկի, ստեղնաշարի, և/կամ սենսորային էկրանի միջոցով։
Մանրադիտակը պետք է համալրված լինի՝ ներկառուցված տեսախցիկով, HDMI միջոցով առնվազն  4K (60 fps) կենդանի պատկեր՝
• 8:1 զում հարաբերակցություն , խոշորացում՝ 26x–206x (1x Planapo օբյեկտիվ ՝ 28” մոնիտորով )
• Խոշորացում  8.2x–1027x ( կախված օբյեկտիվից՝ 28” մոնիտորով  )
• Պարֆոկալ օպտիկա, կոդավորված զում՝ click-stop-ով կամ համարժեք
• Պատկերների  ֆորմատներ՝ առնվազն JPG/TIFF/BMP (մինչև 12MP)
• Full HD MJPG տեսագրում՝ ոչ պակաս, քան 30 fps 
• USB 3.1 Type-C միացում
• Կառավարում (iOS/Android), Desktop, OSD-ի միջոցով կամ ավել
• Փոշուց պաշտպանիչ անտիստատիկ ծածկոց 
Օբյեկտիվ ախրոմատիկ 2,0x, 
• Աշխատանքային հեռավորություն՝ 27 մմ, 
Օբյեկտիվ՝ ախրոմատիկ 0.32x,    
• Z-Series, առավելագույն տեսադաշտ (FOV)՝ 36.8 մմ, 
• Աշխատանքային հեռավորություն՝ 303 մմ,
• Միացման թել՝ M60,
• 58 մմ արտաքին տրամագիծ՝ օղակաձև լույսի լուսավորության կամ լրացուցիչ պարագաների համար 
• USB կրիչի,անլար մկնիկի, ստեղնաշարի, համապատասխան մոնիտորի, սնուցման բլոկի և HDMI մալուխի առկայություն:

Սարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, համալրված լինի աշխատանքի համար
անհրաժեշտ բոլոր ադապտերներով և աքսեսուարներով: Պետք է անցկացվի ուսուցում
սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից առնվազն երկու օր առնվազն երեք մասնակցի
համար, որից հետո պետք է տրամադրվեն սերտիֆիկատներ: Սարքի համար պետք է
տրամադրվի մեկ տարվա գործարանային երաշխիք, (ետերաշխիքային սպասարկում),
մատակարարը պետք է անցկացնի տեղադրում, կարգաբերում: Մատակարարման փուլում՝
անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization
Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված
կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's
Authorization Form) երաշխիքային նամակ լիազորագիր Որակի հավաստագրի
առկայություն: Առաքումը կատարվում է Պարույր Սևակ 7 հասցեյում, առաքելուց մատակարումը կատարել նշված սենյակների տարածքում:
	Մանրադիտակը պետք է հնարավորություն ունենա կառավարվելու ՝ մկնիկի, ստեղնաշարի, և/կամ սենսորային էկրանի միջոցով։
Մանրադիտակը պետք է համալրված լինի՝ ներկառուցված տեսախցիկով, HDMI միջոցով առնվազն  4K (60 fps) կենդանի պատկեր՝
• 8:1 զում հարաբերակցություն , խոշորացում՝ 26x–206x (1x Planapo օբյեկտիվ ՝ 28” մոնիտորով )
• Խոշորացում  8.2x–1027x ( կախված օբյեկտիվից՝ 28” մոնիտորով  )
• Պարֆոկալ օպտիկա, կոդավորված զում՝ click-stop-ով կամ համարժեք
• Պատկերների  ֆորմատներ՝ առնվազն JPG/TIFF/BMP (մինչև 12MP)
• Full HD MJPG տեսագրում՝ ոչ պակաս, քան 30 fps 
• USB 3.1 Type-C միացում
• Կառավարում (iOS/Android), Desktop, OSD-ի միջոցով կամ ավել
• Փոշուց պաշտպանիչ անտիստատիկ ծածկոց 
Օբյեկտիվ ախրոմատիկ 2,0x, 
• Աշխատանքային հեռավորություն՝ 27 մմ, 
Օբյեկտիվ՝ ախրոմատիկ 0.32x,    
• Z-Series, առավելագույն տեսադաշտ (FOV)՝ 36.8 մմ, 
• Աշխատանքային հեռավորություն՝ 303 մմ,
• Միացման թել՝ M60,
• 58 մմ արտաքին տրամագիծ՝ օղակաձև լույսի լուսավորության կամ լրացուցիչ պարագաների համար 
• USB կրիչի,անլար մկնիկի, ստեղնաշարի, համապատասխան մոնիտորի, սնուցման բլոկի և HDMI մալուխի առկայություն:

Սարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, համալրված լինի աշխատանքի համար
անհրաժեշտ բոլոր ադապտերներով և աքսեսուարներով: Պետք է անցկացվի ուսուցում
սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից առնվազն երկու օր առնվազն երեք մասնակցի
համար, որից հետո պետք է տրամադրվեն սերտիֆիկատներ: Սարքի համար պետք է
տրամադրվի մեկ տարվա գործարանային երաշխիք, (ետերաշխիքային սպասարկում),
մատակարարը պետք է անցկացնի տեղադրում, կարգաբերում: Մատակարարման փուլում՝
անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization
Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված
կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's
Authorization Form) երաշխիքային նամակ լիազորագիր Որակի հավաստագրի
առկայություն: Առաքումը կատարվում է Պարույր Սևակ 7 հասցեյում, առաքելուց մատակարումը կատարել նշված սենյակների տարածքում:

	24
	լամինար պահարան
	հատ
	1
	1
	1500000
	1500000
	Առաջարկվող սարքը պետք է լինի ուղղահայաց լամինար հոսքով պահարան, որտեղ մաքրված օդը հոսի վերևից ներքև՝ ապահովելով աշխատատարածքի ստերիլ պայմաններ։ 
Տեխնիկական և գործառնական պահանջներ՝
1. օդի մաքրության աստիճանը պետք է համապատասխանի ISO 14644.1 ստանդարտի Class 5 դասին և բավարարի կամ գերազանցի Class 100 մաքրության պահանջները;
2. պահարանը պետք է պատրաստված լինի խոնավակայուն և հրակայուն ապակաթելային նյութից;
3. սարքը պետք է համալրված լինի ներկառուցված HEPA օդային ֆիլտրերով, որոնք ապահովում են առնվազն 99.99% զտման արդյունավետություն ≥0.3 մկմ չափի մասնիկների համար;
4. օդի լամինար հոսքի միջին արագությունը պետք է լինի 0.2–0.4 մ/վ;
5. պետք է ունենա նախամաքրման (pre-cleaning) ֆունկցիա;
6. առկա լինի UV լամպի ինքնաբերաբար անջատման ֆունկցիա՝ կարգավորվող ժամանակաչափով (0–99 րոպե միջակայքում);
7. ունենա կանխարգելիչ կողպման (interlock) համակարգ՝ սխալ շահագործման ռիսկը նվազեցնելու նպատակով;
8. լուսավորությունը պետք է լինի ներկառուցված, ապահովի առնվազն ≥300 Lux լուսավորության մակարդակ և բացառի օգտվողի աչքերի ուղղակի շփումը լույսի աղբյուրի հետ՝ նվազեցնելով տեսողական լարվածությունը;
9. աղմուկի մակարդակը պետք է չգերազանցի 60 դԲ;
10. պաշտպանիչ ապակյա ճաղավանդի (sash) առավելագույն բացման բարձրությունը պետք է լինի 310 մմ (թույլատրելի շեղում ±5 մմ);
11. աշխատասեղանի բարձրությունը գետնից պետք է լինի 800 ± 5 մմ՝ ապահովելով հարմարավետ աշխատանք ինչպես նստած, այնպես էլ կանգնած դիրքում;
12. Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված անիվներ՝ հեշտ տեղափոխման և ֆիքսման հնարավորությամբ։
Էլեկտրական և ֆիզիկական պարամետրեր`
Սնուցում՝ 220 Վ / 50 Հց
Հզորություն՝ 1200 Վտ
Չափսեր (թույլատրելի շեղում ±5 մմ)՝ 
Սարքի ներքին չափեր (Լ×Խ×Բ)՝ 1300 × 530 × 520 մմ
Արտաքին չափեր (Լ×Խ×Բ)՝ 1370 × 630 × 1730 մմ
Քաշ՝
Սարքի քաշը (առանց փաթեթավորման)՝ 145 ± 5 կգ
Ընդհանուր քաշը (փաթեթավորմամբ)՝ 171 ± 10 կգ
Առաջարկվող սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության և համապատասխան սերտիֆիկատներով։ Երաշխիքը 1 տարի: Առաքումը կատարվում է Պարույր Սևակ 7 հասցեյում, առաքելուց մատակարումը կատարել նշված սենյակների տարածքում:
	Առաջարկվող սարքը պետք է լինի ուղղահայաց լամինար հոսքով պահարան, որտեղ մաքրված օդը հոսի վերևից ներքև՝ ապահովելով աշխատատարածքի ստերիլ պայմաններ։ 
Տեխնիկական և գործառնական պահանջներ՝
1. օդի մաքրության աստիճանը պետք է համապատասխանի ISO 14644.1 ստանդարտի Class 5 դասին և բավարարի կամ գերազանցի Class 100 մաքրության պահանջները;
2. պահարանը պետք է պատրաստված լինի խոնավակայուն և հրակայուն ապակաթելային նյութից;
3. սարքը պետք է համալրված լինի ներկառուցված HEPA օդային ֆիլտրերով, որոնք ապահովում են առնվազն 99.99% զտման արդյունավետություն ≥0.3 մկմ չափի մասնիկների համար;
4. օդի լամինար հոսքի միջին արագությունը պետք է լինի 0.2–0.4 մ/վ;
5. պետք է ունենա նախամաքրման (pre-cleaning) ֆունկցիա;
6. առկա լինի UV լամպի ինքնաբերաբար անջատման ֆունկցիա՝ կարգավորվող ժամանակաչափով (0–99 րոպե միջակայքում);
7. ունենա կանխարգելիչ կողպման (interlock) համակարգ՝ սխալ շահագործման ռիսկը նվազեցնելու նպատակով;
8. լուսավորությունը պետք է լինի ներկառուցված, ապահովի առնվազն ≥300 Lux լուսավորության մակարդակ և բացառի օգտվողի աչքերի ուղղակի շփումը լույսի աղբյուրի հետ՝ նվազեցնելով տեսողական լարվածությունը;
9. աղմուկի մակարդակը պետք է չգերազանցի 60 դԲ;
10. պաշտպանիչ ապակյա ճաղավանդի (sash) առավելագույն բացման բարձրությունը պետք է լինի 310 մմ (թույլատրելի շեղում ±5 մմ);
11. աշխատասեղանի բարձրությունը գետնից պետք է լինի 800 ± 5 մմ՝ ապահովելով հարմարավետ աշխատանք ինչպես նստած, այնպես էլ կանգնած դիրքում;
12. Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված անիվներ՝ հեշտ տեղափոխման և ֆիքսման հնարավորությամբ։
Էլեկտրական և ֆիզիկական պարամետրեր`
Սնուցում՝ 220 Վ / 50 Հց
Հզորություն՝ 1200 Վտ
Չափսեր (թույլատրելի շեղում ±5 մմ)՝ 
Սարքի ներքին չափեր (Լ×Խ×Բ)՝ 1300 × 530 × 520 մմ
Արտաքին չափեր (Լ×Խ×Բ)՝ 1370 × 630 × 1730 մմ
Քաշ՝
Սարքի քաշը (առանց փաթեթավորման)՝ 145 ± 5 կգ
Ընդհանուր քաշը (փաթեթավորմամբ)՝ 171 ± 10 կգ
Առաջարկվող սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության և համապատասխան սերտիֆիկատներով։ Երաշխիքը 1 տարի: Առաքումը կատարվում է Պարույր Սևակ 7 հասցեյում, առաքելուց մատակարումը կատարել նշված սենյակների տարածքում:

	25
	Zeiss մանրադիտակի ֆրոնտալ օբյեկտիվ 
	հատ
	1
	1
	474000
	474000
	Առաջարկվող օբյեկտիվը պետք է նախատեսված լինի Zeiss Stemi 305 ստերեոմանրադիտակի համար և համատեղելի լինի տվյալ մոդելի հետ։ 
Տեխնիկական պահանջներ՝
1. 2.0× խոշորացմամբ ֆրոնտալ օբյեկտիվ՝ լիարժեք համատեղելի ZEISS Stemi 305 ստերեոմանրադիտակի հետ; 
2. աշխատանքային հեռավորությունը (FWD) պետք է լինի 43 մմ;
3. պարուրակի տրամագիծը պետք է լինի M 49×0.75 մմ;
4. պետք է ներառված լինի d=58 մմ-ից մինչև D=66 մմ ադապտեր, որը թույլ է տալիս 66 մմ տրամագծով աքսեսուարների ամրացում 58 մմ տրամագծով ինտերֆեյս ունեցող մանրադիտակին։
Ընդհանուր պահանջներ՝
Օբյեկտիվը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության։ Պետք է ապահովված լինի արտադրողի կողմից նախատեսված որակի հավաստագրերով և համատեղելիության երաշխավորմամբ։ Առաքվող ապրանքը պետք է լինի ամբողջական կոմպլեկտով՝ ներառյալ անհրաժեշտ ամրակցման և ադապտացման տարրերը։ Առաքումը կատարվում է Պարույր Սևակ 7 հասցեյում, առաքելուց մատակարումը կատարել նշված սենյակների տարածքում։
	Առաջարկվող օբյեկտիվը պետք է նախատեսված լինի Zeiss Stemi 305 ստերեոմանրադիտակի համար և համատեղելի լինի տվյալ մոդելի հետ։ 
Տեխնիկական պահանջներ՝
1. 2.0× խոշորացմամբ ֆրոնտալ օբյեկտիվ՝ լիարժեք համատեղելի ZEISS Stemi 305 ստերեոմանրադիտակի հետ; 
2. աշխատանքային հեռավորությունը (FWD) պետք է լինի 43 մմ;
3. պարուրակի տրամագիծը պետք է լինի M 49×0.75 մմ;
4. պետք է ներառված լինի d=58 մմ-ից մինչև D=66 մմ ադապտեր, որը թույլ է տալիս 66 մմ տրամագծով աքսեսուարների ամրացում 58 մմ տրամագծով ինտերֆեյս ունեցող մանրադիտակին։
Ընդհանուր պահանջներ՝
Օբյեկտիվը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության։ Պետք է ապահովված լինի արտադրողի կողմից նախատեսված որակի հավաստագրերով և համատեղելիության երաշխավորմամբ։ Առաքվող ապրանքը պետք է լինի ամբողջական կոմպլեկտով՝ ներառյալ անհրաժեշտ ամրակցման և ադապտացման տարրերը։ Առաքումը կատարվում է Պարույր Սևակ 7 հասցեյում, առաքելուց մատակարումը կատարել նշված սենյակների տարածքում։
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	CUT5062+ Կիսա-ավտոմատ միկրոտոմ՝ Aquatec տրանսֆերի համակարգի հետ համակցված
	հատ
	1
	1
	9800000
	9800000
	Ռոտացիոն միկրոտոմ՝ 
էրգոնոմիկ դիզայն, 
լրացուցիչ նմուշի տեղաշարժի կարգավորման ձեռքի պտուտակ
ընդարձակ, ներկառուցված հատված՝ թափոնների համար, 
ինտուիտիվ կառավարման վահանակ, 
պտուտակի ֆիքսում/բլոկավորում ցանկացած դիրքում, 
սայրի բռնակի լծակների փոփոխական դիրք (ձախլիկ օգտատերերի համար), 
2 գործարկման ռեժիմ՝ստանդարտ և օրորվող
ավտոմատ կտրում մինչև առնվազն 750 մկմ, ծրագրավորվող 
նմուշի ավտոմատացված առաջխաղացում / վերադարձ 
էկրանի առկայություն, որը ցուցադրում է կտրվածքների քանակը, ընդհանուր քանակը
Ծայրի կառավարման ֆունկցիա՝ նմուշին բարձր ճշգրտությամբ մոտենալու նպատակով
2 նմուշի տեղաշարժման քայլի հիշողության դիրք
փոփոխական հետքաշման մեխանիզմ

Ստանդարտ բաղադրիչներ՝ 
նմուշի կողմնորոշում
կասետի ունիվերսալ սեղմիչ, կարգավորվող
միանգամյա օգտագործման սայրի պահիչ (այլընտրանք՝ ստանդարտ դանակի բռնակ)
թափոնների սկուտեղ
միանգամյա օգտագործման շեղբեր, ցածր պրոֆիլով (1 տուփ, 50 հատ)
Ծածկոց
Հիմնական մալուխ, օգտագործման ուղեցույց

Բնութագիր՝
կտրման հաստության սահմանման միջակայքը առնվազն 0,5 - 100 մկմ
կտրման հաստության ընտրությունը՝
0,5 –2 մկմ 0,5 մկմ քայլերով
 2 - 20 մկմ 1 մկմ քայլերով
20 - 50 մկմ 2 մկմ քայլերով
50 - 100 մկմ 5 մկմ քայլերով
Կտրման հաստությունը՝ առնվազն 0,5 - 600 մկմ
0,5 - 2 մկմ 0,5 մկմ քայլերով
2 - 20 մկմ 1 մկմ քայլերով
20 - 50 մկմ 2 մկմ քայլերով
50 - 150 մկմ 5 մկմ քայլերով
150 - 600 մկմ 10 մկմ քայլերով
նմուշի տեղաշարժի քայլ՝28 մմ
նմուշի տեղաշարժի քայլի հիշողություն՝2 դիրքով, ծրագրավորվող
նմուշի ուղղահայաց հարված՝ 70-72 մմ
նմուշի առավելագույն չափը 50 x 50 մմ
նմուշի կողմնորոշումը, հորիզոնական 8°
նմուշի կողմնորոշումը, ուղղահայաց 8°
նմուշի կողմնորոշում, z առանցք 360°                                                                 Միկրոտոմը պետք է հագեցած լինի լրացուցիչ մոդուլով՝ միկրոտոմների համար նախատեսված փոխանցման համակարգով

Բնութագիր 

Ջեռուցվող ջրային բաղնիք՝ մինչև +50 °C
Ջեռուցվող ջրային բաղնիքի ծավալը՝ ոչ պակաս քան 750 մլ
Պոմպի ռեզերվուարի ծավալը՝ ոչ պակաս քան 570 մլ
Հոսքի միջակայքը պետք է ապահովի առնվազն 0-500մլ/ր

Անխափան աշխատանքի համար անհրաժեշտ հեղուկ՝ դեմիներալացված կամ թորած ջուր
Հոսքի արագություն՝ առնվազն 0- 500 մլ/րոպե
Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ +10 – +35 °C
Աշխատանքային խոնավություն՝ առավելագույնը մինչև 80 %, առանց կոնդենսացիայի
Ստանդարտ կոմպլեկտացիան ներառում է հիմնական սարքը՝ հանվող սկուտեղով, միանգամյա օգտագործման սայրի պահոց, լուսավորություն, թափոնների տուփ, ջերմաստիճանի սենսոր, ջերմաստիճանի սենսոր, 2 x փոխանցման ներդիրներ (1 x տեղադրված), 2 x կլանող ֆիլտր (1 x տեղադրված), ներարկիչ, արտահոսքի էկրան և օգտագործման ձեռնարկ։
Արտադրող ընկերությունը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր
	Ռոտացիոն միկրոտոմ՝ 
էրգոնոմիկ դիզայն, 
լրացուցիչ նմուշի տեղաշարժի կարգավորման ձեռքի պտուտակ
ընդարձակ, ներկառուցված հատված՝ թափոնների համար, 
ինտուիտիվ կառավարման վահանակ, 
պտուտակի ֆիքսում/բլոկավորում ցանկացած դիրքում, 
սայրի բռնակի լծակների փոփոխական դիրք (ձախլիկ օգտատերերի համար), 
2 գործարկման ռեժիմ՝ստանդարտ և օրորվող
ավտոմատ կտրում մինչև առնվազն 750 մկմ, ծրագրավորվող 
նմուշի ավտոմատացված առաջխաղացում / վերադարձ 
էկրանի առկայություն, որը ցուցադրում է կտրվածքների քանակը, ընդհանուր քանակը
Ծայրի կառավարման ֆունկցիա՝ նմուշին բարձր ճշգրտությամբ մոտենալու նպատակով
2 նմուշի տեղաշարժման քայլի հիշողության դիրք
փոփոխական հետքաշման մեխանիզմ

Ստանդարտ բաղադրիչներ՝ 
նմուշի կողմնորոշում
կասետի ունիվերսալ սեղմիչ, կարգավորվող
միանգամյա օգտագործման սայրի պահիչ (այլընտրանք՝ ստանդարտ դանակի բռնակ)
թափոնների սկուտեղ
միանգամյա օգտագործման շեղբեր, ցածր պրոֆիլով (1 տուփ, 50 հատ)
Ծածկոց
Հիմնական մալուխ, օգտագործման ուղեցույց

Բնութագիր՝
կտրման հաստության սահմանման միջակայքը առնվազն 0,5 - 100 մկմ
կտրման հաստության ընտրությունը՝
0,5 –2 մկմ 0,5 մկմ քայլերով
 2 - 20 մկմ 1 մկմ քայլերով
20 - 50 մկմ 2 մկմ քայլերով
50 - 100 մկմ 5 մկմ քայլերով
Կտրման հաստությունը՝ առնվազն 0,5 - 600 մկմ
0,5 - 2 մկմ 0,5 մկմ քայլերով
2 - 20 մկմ 1 մկմ քայլերով
20 - 50 մկմ 2 մկմ քայլերով
50 - 150 մկմ 5 մկմ քայլերով
150 - 600 մկմ 10 մկմ քայլերով
նմուշի տեղաշարժի քայլ՝28 մմ
նմուշի տեղաշարժի քայլի հիշողություն՝2 դիրքով, ծրագրավորվող
նմուշի ուղղահայաց հարված՝ 70-72 մմ
նմուշի առավելագույն չափը 50 x 50 մմ
նմուշի կողմնորոշումը, հորիզոնական 8°
նմուշի կողմնորոշումը, ուղղահայաց 8°
նմուշի կողմնորոշում, z առանցք 360°                                                                 Միկրոտոմը պետք է հագեցած լինի լրացուցիչ մոդուլով՝ միկրոտոմների համար նախատեսված փոխանցման համակարգով

Բնութագիր 

Ջեռուցվող ջրային բաղնիք՝ մինչև +50 °C
Ջեռուցվող ջրային բաղնիքի ծավալը՝ ոչ պակաս քան 750 մլ
Պոմպի ռեզերվուարի ծավալը՝ ոչ պակաս քան 570 մլ
Հոսքի միջակայքը պետք է ապահովի առնվազն 0-500մլ/ր

Անխափան աշխատանքի համար անհրաժեշտ հեղուկ՝ դեմիներալացված կամ թորած ջուր
Հոսքի արագություն՝ առնվազն 0- 500 մլ/րոպե
Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ +10 – +35 °C
Աշխատանքային խոնավություն՝ առավելագույնը մինչև 80 %, առանց կոնդենսացիայի
Ստանդարտ կոմպլեկտացիան ներառում է հիմնական սարքը՝ հանվող սկուտեղով, միանգամյա օգտագործման սայրի պահոց, լուսավորություն, թափոնների տուփ, ջերմաստիճանի սենսոր, ջերմաստիճանի սենսոր, 2 x փոխանցման ներդիրներ (1 x տեղադրված), 2 x կլանող ֆիլտր (1 x տեղադրված), ներարկիչ, արտահոսքի էկրան և օգտագործման ձեռնարկ։
Արտադրող ընկերությունը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր
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	MTP հյուսվածքների կարուսելային պրոցեսոր՝ քարշիչ համակարգով և դուրս եկող օդի ֆիլտրման համակարգով
	հատ
	1
	1
	10200000
	10200000
	Կարուսելային պրոցեսոր՝ հյուսվածքների մշակման համար ապահովում է նմուշների նուրբ և բարձր հուսալի մշակումը՝ ժամանակակից կառավարման ֆունկցիաների կիրառմամբ։

• Եզակի պտտվող սեղանի սկզբունք ռեագենտների տարաների համար, որը ապահովում է կասետաների, զամբյուղների և տարաներին հարմար մուտքը սարքի առջևի հատվածից
• Ինտեգրված անխափան սնուցման համակարգ (UPS)
• Առնվազն Մինչև 120 կասետայի մշակման հնարավորություն մեկ ցիկլի ընթացքում 
• Համակարգի աշխատանքային վիճակի ցուցադրման էկրան և կարգավիճակի լուսադիոդային ցուցիչներ
• Հասկանալի և ինտուիտիվ կառավարման վահանակ
• Սահմանված (հետաձգված) մեկնարկի ֆունկցիա
• Հեռակառավարվող ազդանշանային մոդուլ
• Ինտեգրված գոլորշիների հեռացման հարմարանք և օդափոխության համակարգ՝ ածխային ֆիլտրով

Սարքը մատակարարվում է համապատասխան բաժակներով:
Ռեագենտի տարրաներ՝ 2000 մլ, սպիտակ, պոլիացետալ
Պարաֆինի տարրաներ՝2000 մլ, ալյումին, երկարակողմ պատերով
Տրանսպորտային զամբյուղ՝ 1× չժանգոտվող պողպատ, տարողությունը՝ 120 կասետ
Ծրագրավորում՝ 20 ազատ ծրագրավորելի ծրագիր, պաշտպանված գաղտնաբառով
Ինկուբացիայի / Ձեւավորման ժամանակ՝1 վայրկյանից մինչև 99 ժամ 59 րոպե 59 վայրկյան (ազատ ծրագրավորվող)
Պարաֆինի տարրաների ջերմաստիճան
• 40 °C – 80 °C (ազատ ծրագրավորվող)
Օպերացիոն ռեժիմներ
• Անհապաղ մեկնարկ                                                                                            • Ծրագրավորված ժամով մեկնարկ (առնվազն մինչև 999 ժամ հետաձգմամբ)
• Ծրագրավորված ավարտի ժամով մեկնարկ (առնվազն մինչև 99 ժամ հետաձգմամբ)
• Արագ մեկնարկ (գործարանային ծրագրավորված պրոտոկոլներ)
Թափահարում
• Այո, ինտենսիվությունը նախապես սահմանված է գործարանային կարգավորումներով
Էլեկտրամատակարարման ընդհատում / failsafe դիրք
• Ազատ ծրագրավորվող ցանկացած պրոտոկոլի քայլի համար
Կառավարման տարրեր
• LCD էկրան, համակարգի վիճակի մոնիտոր
Արտանետվող օդի ծավալ
• Նվազագույն օդի ծավալ՝ մոտ 200 մ³/ժ
• Պահանջվող ճնշման տարբերություն՝ մոտ 100 Պա
• Հոսքի խողովակի տրամագիծ (հետևի կողմում)՝ 100 մմ


Ստանդարտ կոմպլեկտացիան ներառում է ռեագենտի բաժակներ (պլաստմաս [POM], սպիտակ, առնվազն 10 հատ), ջեռուցվող պարաֆինի բաժակներ (ալյումին, առնվազն 2 հատ), փոխադրաման (չժանգոտվող պողպատ, առնվազն 1 հատ), ռեագենտի բաժակների պիտակավորման հավաքածու (1 հատ), փոխադրման զամբյուղի կափարիչ (առնվազն 1 հատ), հոսանքի մալուխ և օգտագործման ձեռնարկ։

Արտադրող ընկերությունը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր
	Կարուսելային պրոցեսոր՝ հյուսվածքների մշակման համար ապահովում է նմուշների նուրբ և բարձր հուսալի մշակումը՝ ժամանակակից կառավարման ֆունկցիաների կիրառմամբ։

• Եզակի պտտվող սեղանի սկզբունք ռեագենտների տարաների համար, որը ապահովում է կասետաների, զամբյուղների և տարաներին հարմար մուտքը սարքի առջևի հատվածից
• Ինտեգրված անխափան սնուցման համակարգ (UPS)
• Առնվազն Մինչև 120 կասետայի մշակման հնարավորություն մեկ ցիկլի ընթացքում 
• Համակարգի աշխատանքային վիճակի ցուցադրման էկրան և կարգավիճակի լուսադիոդային ցուցիչներ
• Հասկանալի և ինտուիտիվ կառավարման վահանակ
• Սահմանված (հետաձգված) մեկնարկի ֆունկցիա
• Հեռակառավարվող ազդանշանային մոդուլ
• Ինտեգրված գոլորշիների հեռացման հարմարանք և օդափոխության համակարգ՝ ածխային ֆիլտրով

Սարքը մատակարարվում է համապատասխան բաժակներով:
Ռեագենտի տարրաներ՝ 2000 մլ, սպիտակ, պոլիացետալ
Պարաֆինի տարրաներ՝2000 մլ, ալյումին, երկարակողմ պատերով
Տրանսպորտային զամբյուղ՝ 1× չժանգոտվող պողպատ, տարողությունը՝ 120 կասետ
Ծրագրավորում՝ 20 ազատ ծրագրավորելի ծրագիր, պաշտպանված գաղտնաբառով
Ինկուբացիայի / Ձեւավորման ժամանակ՝1 վայրկյանից մինչև 99 ժամ 59 րոպե 59 վայրկյան (ազատ ծրագրավորվող)
Պարաֆինի տարրաների ջերմաստիճան
• 40 °C – 80 °C (ազատ ծրագրավորվող)
Օպերացիոն ռեժիմներ
• Անհապաղ մեկնարկ                                                                                            • Ծրագրավորված ժամով մեկնարկ (առնվազն մինչև 999 ժամ հետաձգմամբ)
• Ծրագրավորված ավարտի ժամով մեկնարկ (առնվազն մինչև 99 ժամ հետաձգմամբ)
• Արագ մեկնարկ (գործարանային ծրագրավորված պրոտոկոլներ)
Թափահարում
• Այո, ինտենսիվությունը նախապես սահմանված է գործարանային կարգավորումներով
Էլեկտրամատակարարման ընդհատում / failsafe դիրք
• Ազատ ծրագրավորվող ցանկացած պրոտոկոլի քայլի համար
Կառավարման տարրեր
• LCD էկրան, համակարգի վիճակի մոնիտոր
Արտանետվող օդի ծավալ
• Նվազագույն օդի ծավալ՝ մոտ 200 մ³/ժ
• Պահանջվող ճնշման տարբերություն՝ մոտ 100 Պա
• Հոսքի խողովակի տրամագիծ (հետևի կողմում)՝ 100 մմ


Ստանդարտ կոմպլեկտացիան ներառում է ռեագենտի բաժակներ (պլաստմաս [POM], սպիտակ, առնվազն 10 հատ), ջեռուցվող պարաֆինի բաժակներ (ալյումին, առնվազն 2 հատ), փոխադրաման (չժանգոտվող պողպատ, առնվազն 1 հատ), ռեագենտի բաժակների պիտակավորման հավաքածու (1 հատ), փոխադրման զամբյուղի կափարիչ (առնվազն 1 հատ), հոսանքի մալուխ և օգտագործման ձեռնարկ։

Արտադրող ընկերությունը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր

	30
	Խառնիչ-ցենտրիֆուգ
	հատ
	1
	1
	400000
	400000
	Ապրանքը՝ խառնիչ-ցենտրիֆուգ: Արտադրող և մոդել՝ Biosan FV-2400 կամ VWR Mini Vortexer (կամ համարժեք): Պտտման արագություն (ֆիքսված) 50 Հց-ում՝ առնվազն 2400 պտ/րոպե, ոչ ավելի քան 2900 պտ/րոպե: Առավելագույն RCF (50 Հց)՝ առնվազն 500 x g, ոչ ավելի քան 550 x g: Պտտման արագություն (ֆիքսված) 60 Հց-ում՝ առնվազն 3500 պտ/րոպե, ոչ ավելի քան 3600 պտ/րոպե: Առավելագույն RCF (60 Հց)՝ առնվազն 700 x g, ոչ ավելի քան 750 x g: Անընդհատ և իմպուլսային աշխատանքի ռեժիմներ՝ այո: Ընդհանուր չափսեր (Լ×Խ×Բ)՝ ոչ ավելի քան 200x250x135 մմ, ոչ պակաս քան 180x220x115 մմ: Նոմինալ աշխատանքային լարում՝ 230 Վ ±10%, 50/60 Հց: Հագեցած է 12x1.5 մլ միկրոխողովակներով ռոտորով և 12x0.5 մլ և 12x0.2 մլ միկրոխողովակներով ռոտորով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության: Տրամադրվի առնվազն 1 տարվա գործարանային երաշխիք և հետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն: Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր (MAF/DAF) և որակի հավաստագրեր (ISO 9001, ISO 13485՝ առկայության դեպքում): Առաքումը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով (Պարույր Սևակ 7)՝ մինչև շահագործման վայր:
	Ապրանքը՝ խառնիչ-ցենտրիֆուգ: Արտադրող և մոդել՝ Biosan FV-2400 կամ VWR Mini Vortexer (կամ համարժեք): Պտտման արագություն (ֆիքսված) 50 Հց-ում՝ առնվազն 2400 պտ/րոպե, ոչ ավելի քան 2900 պտ/րոպե: Առավելագույն RCF (50 Հց)՝ առնվազն 500 x g, ոչ ավելի քան 550 x g: Պտտման արագություն (ֆիքսված) 60 Հց-ում՝ առնվազն 3500 պտ/րոպե, ոչ ավելի քան 3600 պտ/րոպե: Առավելագույն RCF (60 Հց)՝ առնվազն 700 x g, ոչ ավելի քան 750 x g: Անընդհատ և իմպուլսային աշխատանքի ռեժիմներ՝ այո: Ընդհանուր չափսեր (Լ×Խ×Բ)՝ ոչ ավելի քան 200x250x135 մմ, ոչ պակաս քան 180x220x115 մմ: Նոմինալ աշխատանքային լարում՝ 230 Վ ±10%, 50/60 Հց: Հագեցած է 12x1.5 մլ միկրոխողովակներով ռոտորով և 12x0.5 մլ և 12x0.2 մլ միկրոխողովակներով ռոտորով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության: Տրամադրվի առնվազն 1 տարվա գործարանային երաշխիք և հետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն: Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր (MAF/DAF) և որակի հավաստագրեր (ISO 9001, ISO 13485՝ առկայության դեպքում): Առաքումը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով (Պարույր Սևակ 7)՝ մինչև շահագործման վայր:

	31
	Ցենտրիֆուգի 15 մլ փորձանոթ
	տուփ
	1
	1
	25000
	25000
	Փորձանոթի ծավալը՝ 15մլ, ստերիլ, կափարիչով, թափանցիկ։ Տուփի մեջ՝ 100 հատ կամ ավել
	Փորձանոթի ծավալը՝ 15մլ, ստերիլ, կափարիչով, թափանցիկ։ Տուփի մեջ՝ 100 հատ կամ ավել

	32
	Ցենտրիֆուգի 50 մլ փորձանոթ
	տուփ
	1
	1
	30000
	30000
	Փորձանոթի ծավալը՝ 50մլ, ստերիլ, կափարիչով, թափանցիկ։ Տուփի մեջ՝ 100 հատ կամ ավել
	Փորձանոթի ծավալը՝ 50մլ, ստերիլ, կափարիչով, թափանցիկ։ Տուփի մեջ՝ 100 հատ կամ ավել

	33
	Ավտոմատ պիպետների հավաքածու
	հավաք
	2
	2
	1996000
	1996000
	Ավտոմատ պիպետների հավաքածու, որը պետք է ներառի 1-10 µL, 2-20 µL, 10-100 µL, 20-200 µL, 100-1000 µL պիպետներ (1-ական քանակությամբ) և կանգնակ: Արտադրող և մոդել՝ Socorex Acura 825 կամ Eppendorf Research plus (կամ համարժեք): Պիպետները պետք է լինեն 1-կանալանի, էրգոնոմիկ, ամուր պոլիամիդային նյութից պատրաստված:

1-10 մկլ. բաժանումը՝ 0.01 մկլ: Ճշտությունը (սխալ%)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում ոչ ավելի քան ±2.5%, միջինում՝ ոչ ավելի քան ±1.8%, առավելագույնում՝ ոչ ավելի քան ±1.0%: Ճշգրտությունը (CV%)՝ նվազագույնում՝ ≤2.5%, միջինում՝ ≤1.6%, առավելագույնում՝ ≤0.7%:

2-20 մկլ. բաժանումը՝ 0.02 մկլ: Ճշտություն՝ նվազագույնում ≤±2.5%, միջինում ≤±1.8%, առավելագույնում ≤±1.0%: CV՝ նվազագույնում ≤1.7%, միջինում ≤1.0%, առավելագույնում ≤0.5%:

10-100 մկլ. բաժանումը՝ 0.1 մկլ: Ճշտություն՝ նվազագույնում ≤±1.5%, միջինում ≤±1.2%, առավելագույնում ≤±0.8%: CV՝ նվազագույնում ≤1.0%, միջինում ≤0.6%, առավելագույնում ≤0.2%:

20-200 մկլ. բաժանումը՝ 0.2 մկլ: Ճշտություն՝ նվազագույնում ≤±1.5%, միջինում ≤±1.0%, առավելագույնում ≤±0.5%: CV՝ նվազագույնում ≤0.5%, միջինում ≤0.4%, առավելագույնում ≤0.2%:

100-1000 մկլ. բաժանումը՝ 1 մկլ: Ճշտություն՝ նվազագույնում ≤±1.5%, միջինում ≤±1.0%, առավելագույնում ≤±0.5%: CV՝ նվազագույնում ≤0.5%, միջինում ≤0.4%, առավելագույնում ≤0.2%:

Պիպետները պետք է լինեն ամբողջությամբ ավտոկլավացվող (121°C): Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորում: Հեշտ չափաբերում: Դիմացկունություն հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ: Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտ: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 որակի հավաստագրեր: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր (MAF)՝ վերջնական օգտագործողի և մրցույթի համարի նշումով: Առաքումը՝ մինչև շահագործման վայր (Պարույր Սևակ 7):
	Ավտոմատ պիպետների հավաքածու, որը պետք է ներառի 1-10 µL, 2-20 µL, 10-100 µL, 20-200 µL, 100-1000 µL պիպետներ (1-ական քանակությամբ) և կանգնակ: Արտադրող և մոդել՝ Socorex Acura 825 կամ Eppendorf Research plus (կամ համարժեք): Պիպետները պետք է լինեն 1-կանալանի, էրգոնոմիկ, ամուր պոլիամիդային նյութից պատրաստված:

1-10 մկլ. բաժանումը՝ 0.01 մկլ: Ճշտությունը (սխալ%)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում ոչ ավելի քան ±2.5%, միջինում՝ ոչ ավելի քան ±1.8%, առավելագույնում՝ ոչ ավելի քան ±1.0%: Ճշգրտությունը (CV%)՝ նվազագույնում՝ ≤2.5%, միջինում՝ ≤1.6%, առավելագույնում՝ ≤0.7%:

2-20 մկլ. բաժանումը՝ 0.02 մկլ: Ճշտություն՝ նվազագույնում ≤±2.5%, միջինում ≤±1.8%, առավելագույնում ≤±1.0%: CV՝ նվազագույնում ≤1.7%, միջինում ≤1.0%, առավելագույնում ≤0.5%:

10-100 մկլ. բաժանումը՝ 0.1 մկլ: Ճշտություն՝ նվազագույնում ≤±1.5%, միջինում ≤±1.2%, առավելագույնում ≤±0.8%: CV՝ նվազագույնում ≤1.0%, միջինում ≤0.6%, առավելագույնում ≤0.2%:

20-200 մկլ. բաժանումը՝ 0.2 մկլ: Ճշտություն՝ նվազագույնում ≤±1.5%, միջինում ≤±1.0%, առավելագույնում ≤±0.5%: CV՝ նվազագույնում ≤0.5%, միջինում ≤0.4%, առավելագույնում ≤0.2%:

100-1000 մկլ. բաժանումը՝ 1 մկլ: Ճշտություն՝ նվազագույնում ≤±1.5%, միջինում ≤±1.0%, առավելագույնում ≤±0.5%: CV՝ նվազագույնում ≤0.5%, միջինում ≤0.4%, առավելագույնում ≤0.2%:

Պիպետները պետք է լինեն ամբողջությամբ ավտոկլավացվող (121°C): Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորում: Հեշտ չափաբերում: Դիմացկունություն հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ: Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտ: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 որակի հավաստագրեր: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր (MAF)՝ վերջնական օգտագործողի և մրցույթի համարի նշումով: Առաքումը՝ մինչև շահագործման վայր (Պարույր Սևակ 7):

	34
	Ծայրակալներ կաթոցիկների համար (0.1-10 մկլ)
	տուփ
	10
	10
	45000
	45000
	Ծավալը 0.1-10 մկլ
Սերտիֆիկատներ/Համապատասխանություն՝ ՌՆԿազ, ԴՆԿազ, պիրոգեն-զերծ
Ստերիլություն՝ ստերիլ 
Քանակ՝ 96 հատ 1 տուփում
Տեսակ՝ ֆիլտրով ծայրակալներ
	Ծավալը 0.1-10 մկլ
Սերտիֆիկատներ/Համապատասխանություն՝ ՌՆԿազ, ԴՆԿազ, պիրոգեն-զերծ
Ստերիլություն՝ ստերիլ 
Քանակ՝ 96 հատ 1 տուփում
Տեսակ՝ ֆիլտրով ծայրակալներ

	35
	Միկրոպիպետորի ծայրակալ 0.5-10 միկրոլիտր
	տուփ
	1
	1
	30000
	30000
	Միկրոպիպետորի ծայրակալ՝ համապատասխանող Socorex Acura 825 0.5-10 մկլ կամ Eppendorf Research plus 0.5-10 մկլ պիպետներին: Լիարժեք վակում ապահովող, ավտոկլավվող և ավտոկլավից չդեֆորմացվող: Առանց ֆիլտրի: Տուփում 1000 հատ կամ ավել: Փաթեթի վրա գործարանային պիտակ ապրանքի հատկությունների նկարագրով և/կամ սերիայի համարով:
	Միկրոպիպետորի ծայրակալ՝ համապատասխանող Socorex Acura 825 0.5-10 մկլ կամ Eppendorf Research plus 0.5-10 մկլ պիպետներին: Լիարժեք վակում ապահովող, ավտոկլավվող և ավտոկլավից չդեֆորմացվող: Առանց ֆիլտրի: Տուփում 1000 հատ կամ ավել: Փաթեթի վրա գործարանային պիտակ ապրանքի հատկությունների նկարագրով և/կամ սերիայի համարով:

	36
	Ծայրակալներ կաթոցիկների համար (20-200 մկլ)
	տուփ
	20
	20
	90000
	90000
	Ծավալը 20-200 մկլ
Սերտիֆիկատներ/Համապատասխանություն՝ ՌՆԿազ, ԴՆԿազ, պիրոգեն-զերծ
Ստերիլություն՝ ստերիլ 
Քանակ՝ 96 հատ 1 տուփում
Տեսակ՝ ֆիլտրով ծայրակալներ
	Ծավալը 20-200 մկլ
Սերտիֆիկատներ/Համապատասխանություն՝ ՌՆԿազ, ԴՆԿազ, պիրոգեն-զերծ
Ստերիլություն՝ ստերիլ 
Քանակ՝ 96 հատ 1 տուփում
Տեսակ՝ ֆիլտրով ծայրակալներ

	37
	Միկրոպիպետորի ծայրակալ 20-200 միկրոլիտր
	տուփ
	1
	1
	30000
	30000
	Միկրոպիպետորի ծայրակալ՝ համապատասխանող Socorex Acura 825 20-200 մկլ կամ Eppendorf Research plus 20-200 մկլ պիպետներին: Լիարժեք վակում ապահովող, ավտոկլավվող և ավտոկլավից չդեֆորմացվող: Առանց ֆիլտրի: Տուփում 1000 հատ կամ ավել: Փաթեթի վրա գործարանային պիտակ:
	Միկրոպիպետորի ծայրակալ՝ համապատասխանող Socorex Acura 825 20-200 մկլ կամ Eppendorf Research plus 20-200 մկլ պիպետներին: Լիարժեք վակում ապահովող, ավտոկլավվող և ավտոկլավից չդեֆորմացվող: Առանց ֆիլտրի: Տուփում 1000 հատ կամ ավել: Փաթեթի վրա գործարանային պիտակ:

	38
	Ծայրակալներ կաթոցիկների համար (100-1000 մկլ)
	տուփ
	40
	40
	180000
	180000
	Ծավալը 100-1000 մկլ
Սերտիֆիկատներ/Համապատասխանություն՝ ՌՆԿազ, ԴՆԿազ, պիրոգեն-զերծ
Ստերիլություն՝ ստերիլ 
Քանակ՝ 96 հատ 1 տուփում
Տեսակ՝ ֆիլտրով ծայրակալներ
	Ծավալը 100-1000 մկլ
Սերտիֆիկատներ/Համապատասխանություն՝ ՌՆԿազ, ԴՆԿազ, պիրոգեն-զերծ
Ստերիլություն՝ ստերիլ 
Քանակ՝ 96 հատ 1 տուփում
Տեսակ՝ ֆիլտրով ծայրակալներ

	39
	Միկրոպիպետորի ծայրակալ 100-1000 միկրոլիտր
	տուփ
	4
	4
	120000
	120000
	Միկրոպիպետորի ծայրակալ՝ համապատասխանող Socorex Acura 825 100-1000 մկլ կամ Eppendorf Research plus 100-1000 մկլ պիպետներին: Լիարժեք վակում ապահովող, ավտոկլավվող և ավտոկլավից չդեֆորմացվող: Առանց ֆիլտրի: Փաթեթում 1000 հատ կամ ավել: Փաթեթի վրա գործարանային պիտակ:
	Միկրոպիպետորի ծայրակալ՝ համապատասխանող Socorex Acura 825 100-1000 մկլ կամ Eppendorf Research plus 100-1000 մկլ պիպետներին: Լիարժեք վակում ապահովող, ավտոկլավվող և ավտոկլավից չդեֆորմացվող: Առանց ֆիլտրի: Փաթեթում 1000 հատ կամ ավել: Փաթեթի վրա գործարանային պիտակ:

	40
	Ծայրակալներ կաթոցիկների համար (5-50 մկլ)
	տուփ
	10
	10
	45000
	45000
	Ծավալը 5-50 մկլ
Սերտիֆիկատներ/Համապատասխանություն՝ ՌՆԿազ, ԴՆԿազ, պիրոգեն-զերծ
Ստերիլություն՝ ստերիլ 
Քանակ՝ 96 հատ 1 տուփում
Տեսակ՝ ֆիլտրով ծայրակալներ
	Ծավալը 5-50 մկլ
Սերտիֆիկատներ/Համապատասխանություն՝ ՌՆԿազ, ԴՆԿազ, պիրոգեն-զերծ
Ստերիլություն՝ ստերիլ 
Քանակ՝ 96 հատ 1 տուփում
Տեսակ՝ ֆիլտրով ծայրակալներ

	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը
	<Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի 22-րդ  հոդված

	

	Հրավերի հրապարակման ամսաթիվը

	16.04.2026թ
.

	
	

	
	

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[footnoteRef:4] [4:   Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:] 

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակցի անվանումը
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ[footnoteRef:5] [5:  Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:] 


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	 
	 
	 
	 

	 
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	600000
	120000
	720000

	Չափաբաժին 2
	 
	 
	 
	 

	 
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	325000
	65000
	390000

	Չափաբաժին 7
	 
	 
	 
	 

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	62500
	12500
	75000

	Չափաբաժին 11
	 
	 
	 
	 

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	81666,67
	16333,33
	98000

	Չափաբաժին 12
	 
	 
	 
	 

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	81666,67
	16333,33
	98000

	Չափաբաժին 13
	 
	 
	 
	 

	 
	«ՓԻԷՖ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
	330000
	66000
	396000

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	354166,67
	70833,33
	425000

	Չափաբաժին 14
	 
	 
	 
	 

	 
	«ՓԻԷՖ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
	745000
	149000
	894000

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	825000
	165000
	990000

	Չափաբաժին 15
	 
	 
	 
	 

	 
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	495000
	99000
	594000

	Չափաբաժին 16
	 
	 
	 
	 

	 
	«Հասմիկ Օհանյան» Ա/Ձ
	498000
	99600
	597600

	 
	«ԱՆԻՄԵԴ» ՍՊԸ
	525000
	105000
	630000

	 
	«ՕԼ ՔՎՈԼԻԹԻ» ՍՊԸ
	550000
	0
	550000

	 
	«Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ
	620000
	0
	620000

	Չափաբաժին 17
	 
	 
	 
	 

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	165000
	33000
	198000

	Չափաբաժին 18
	 
	 
	 
	 

	 
	«Մուսեսյան» ՍՊԸ
	2844000
	568800
	3412800

	 
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	4312500
	862500
	5175000

	 
	«ՕԼ ՔՎՈԼԻԹԻ» ՍՊԸ
	4400000
	0
	4400000

	Չափաբաժին 19
	 
	 
	 
	 

	 
	«Մուսեսյան» ՍՊԸ
	2244000
	448800
	2692800

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	2983333,33
	596666,67
	3580000

	Չափաբաժին 20
	 
	 
	 
	 

	 
	«Գեո-Նալ» ՍՊԸ
	6430000
	1286000
	7716000

	Չափաբաժին 21
	 
	 
	 
	 

	 
	«Գեո-Նալ» ՍՊԸ
	9400000
	1880000
	11280000

	Չափաբաժին 22
	 
	 
	 
	 

	 
	«Գեո-Նալ» ՍՊԸ
	6430000
	1286000
	7716000

	Չափաբաժին 23
	 
	 
	 
	 

	 
	«Գեո-Նալ» ՍՊԸ
	6366666,67
	1273333,33
	7640000

	Չափաբաժին 24
	 
	 
	 
	 

	 
	«Հասմիկ Օհանյան» Ա/Ձ
	950000
	190000
	1140000

	 
	«Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ
	1100000
	0
	1100000

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	1154166,67
	230833,33
	1385000

	Չափաբաժին 25
	 
	 
	 
	 

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	391666,67
	78333,33
	470000

	Չափաբաժին 28
	 
	 
	 
	 

	 
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	6247500
	1249500
	7497000

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	7616666,67
	1523333,33
	9140000

	Չափաբաժին 29
	 
	 
	 
	 

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	7750000
	1550000
	9300000

	 
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	8100000
	0
	8100000

	Չափաբաժին 30
	 
	 
	 
	 

	 
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	125000
	25000
	150000

	Չափաբաժին 31
	 
	 
	 
	 

	 
	«ՆԱՆԱ ՄԵԴ» ՍՊԸ
	8000
	1600
	9600

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	18750
	3750
	22500

	 
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	9600
	1920
	11520

	 
	«ԱՆԻՄԵԴ» ՍՊԸ
	16500
	3300
	19800

	Չափաբաժին 32
	 
	 
	 
	 

	 
	«ՆԱՆԱ ՄԵԴ» ՍՊԸ
	9900
	1980
	11880

	 
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	15500
	3100
	18600

	 
	«ԱՆԻՄԵԴ» ՍՊԸ
	18500
	3700
	22200

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	22916,67
	4583,33
	27500

	Չափաբաժին 33
	 
	 
	 
	 

	 
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	990000
	198000
	1188000

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	1400000
	280000
	1680000

	Չափաբաժին 34
	 
	 
	 
	 

	 
	«ՆԱՆԱ ՄԵԴ» ՍՊԸ
	20000
	4000
	24000

	 
	«ԱՆԻՄԵԴ» ՍՊԸ
	22000
	4400
	26400

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	35416,67
	7083,33
	42500

	Չափաբաժին 35
	 
	 
	 
	 

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	22916,67
	4583,33
	27500

	Չափաբաժին 36
	 
	 
	 
	 

	 
	«ՆԱՆԱ ՄԵԴ» ՍՊԸ
	38000
	7600
	45600

	 
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	40000
	8000
	48000

	 
	«ԱՆԻՄԵԴ» ՍՊԸ
	44000
	8800
	52800

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	72916,67
	14583,33
	87500

	Չափաբաժին 37
	 
	 
	 
	 

	 
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	3750
	750
	4500

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	22916,67
	4583,33
	27500

	Չափաբաժին 38
	 
	 
	 
	 

	 
	«ՆԱՆԱ ՄԵԴ» ՍՊԸ
	76000
	15200
	91200

	 
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	80000
	16000
	96000

	 
	«ԱՆԻՄԵԴ» ՍՊԸ
	88000
	17600
	105600

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	147916,67
	29583,33
	177500

	Չափաբաժին 39
	 
	 
	 
	 

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	97083,33
	19416,67
	116500

	Չափաբաժին 40
	 
	 
	 
	 

	 
	«ԱՆԻՄԵԴ» ՍՊԸ
	32000
	6400
	38400

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	35416,67
	7083,33
	42500

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	18.05.2026թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	20.05.2026թ.
	29.05.2026թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը     04.06.2026թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	09.06.2026թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	11.06.2026թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր[footnoteRef:6] [6:   Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:] 


	7, 11, 12, 17, 25, 29, 35, 39
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-01
	11.06.26թ.
	09.09.2026թ.
	0
	10,383,000
	10,383,000

	15, 28, 30, 33, 37
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-02
	11.06.26թ.
	09.09.2026թ.
	0
	9,433,500
	9,433,500

	1, 2
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-03
	11.06.26թ.
	09.09.2026թ.
	0
	1,110,000
	1,110,000

	13, 14
	«ՓԻԷՖ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
	ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-04
	11.06.26թ.
	09.09.2026թ.
	0
	1,290,000
	1,290,000

	20, 21, 22, 23
	«Գեո-Նալ» ՍՊԸ
	ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-05
	11.06.26թ.
	09.09.2026թ.
	0
	34,352,000
	34,352,000

	18, 19
	«Մուսեսյան» ՍՊԸ
	ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-06
	11.06.26թ.
	09.09.2026թ.
	0
	6,105,600
	6,105,600

	31, 32, 34, 36, 38
	«ՆԱՆԱ ՄԵԴ» ՍՊԸ
	ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-07
	11.06.26թ.
	09.09.2026թ.
	0
	182,280
	182,280

	16, 24
	«Հասմիկ Օհանյան» Ա/Ձ
	ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-08
	11.06.26թ.
	09.09.2026թ.
	0
	1,737,600
	1,737,600

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ[footnoteRef:7] / Անձնագրի համարը և սերիան [7:  Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:] 


	7, 11, 12, 17, 25, 29, 35, 39
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	ք.Մասիս-կայարան/Սայաթ Նովա 7, հեռ. 095-54-30-78
	pprimalab@gmail.com
	2500011235470100
	08256775

	15, 28, 30, 33, 37
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	ք. Երևան, Ա, զատության 26/8  հեռ. 011-87-87-17
	lawyer@c-e.am
	217002182558001
	01210095

	1, 2
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	ք.Երևան, Հասրաթյան 7, հեռ. 099-486-487, 033-486-487
	customer.organix@gmail.com 
	2500010938310100
	00486487

	13, 14
	«ՓԻԷՖ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Սարյան 1/2, , հեռ. 010-53-90-46
	mels.baghdasaryan@gmail.com
	
	02548673

	20, 21, 22, 23
	«Գեո-Նալ» ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Խանջյան փող., 13/2, հեռ. 093-00-18-28
	geonal@leica.am 
	1930042784150100
	00062594

	18, 19
	«Մուսեսյան» ՍՊԸ
	Գեղարքունիք, Գավառ, Հ.Աբրահամյան փող., 5, տուն 4, հեռ. 098-87-00-93
	gevorgmusesyan@gmail.com   
	220083336036000
	08423184

	31, 32, 34, 36, 38
	«ՆԱՆԱ ՄԵԴ» ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Վարդանանց 6/1, բն.9,    հեռ. 077-54-46-42
	nanamed49@gmail.com
	220463331359000
	03543937

	16, 24
	«Հասմիկ Օհանյան» Ա/Ձ
	ք․ Երևան, Վրացական 4-րդ նրբ., 5 շենք, բն. 22, հեռ.  055-59-49-06
	ara555@mail.ru
	2500010743850100
	20060696

	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է gnumnerarmbiotech@gmail.com

	


	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացվել են բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունների հրապարակումները՝ www.gnumner.am

	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Գ.Խաչատուրյան
	044-59-39-23
	zoologyhydroecology.gnumner@gmail.com


Պատվիրատու՝   «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ



