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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
Պատվիրատուն՝ «Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Ազատության 26  հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների լաբորատոր սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՕԴՔԳՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05 ծածկագրով  գնման ընթացակարգի արդյունքում  2026թ. Հունիսի 11-ին կնքված  թիվ՝ ՕԴՔԳՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05-01, ՕԴՔԳՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05-02, ՕԴՔԳՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05-03, ՕԴՔԳՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05-04, ՔԳՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05-05 պայմանագրերի  մասին տեղեկատվությունը՝
	
	Գնման առարկայի

	չափաբաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը[footnoteRef:1] [1:  Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը] 

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:2] [2:   Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:3] [3:   Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	
	

	1
	ՈՒՄ–Տեսանելի (UV-Vis) երկճառագայթ սպեկտրաֆոտոմետր
	հատ
	
	
	19850000
	19850000
	1. Ընդհանուր պահանջներ 
Սարքը պետք է լինի երկճառագայթ (Double-Beam) UV-Vis սպեկտրաֆոտոմետր, գիտահետազոտական դասի, մոդուլային կամ ընդլայնելի, նախատեսված քիմիայի, կենսաքիմիայի և դեղագործության ոլորտներում կիրառման համար և պետք է համապատասխանի ASTM, ISO, DIN և ph EUR պահանջներին։ Սպեկտրաֆոտոմետրը պետք է հագեցած լինի շատ բարձր (պրեմիում) դասի օպտիկայով, հնարավորություն ունենա տեղադրելու/կոմբինացնելու տարբեր չափսերի և նմուշների համար նախատեսված կյուվետներ, հեղուկ և պինդ նմուշների չափման տարբեր աքսեսուարներ, մասնավորապես, համալրված լինի 100-1000 մկլ փոփոխական ծավալով բարձր որակի մեխանիկական ճշգրիտ սերտիֆիկացված առնվազն մեկ միկրոպիպետով՝ նախատեսված շատ բարձր ճշտություն և արդյունքների վերարտադրելիություն պահանջող քիմիական հետազոտությունների համար: 
2. Օպտիկական համակարգ 
Երկճառագայթ օպտիկական համակարգ, բարձր լուծունակությամբ մոնոխրոմատոր, կարգավորվող սպեկտրալ ճեղք։ 
3. Ալիքային բնութագրեր 
Ալիքային տիրույթ՝ ոչ նեղ քան 190–1100 նմ։ 
Սպեկտրալ ճեղք՝ կարգավորվող 0.1–5.0 նմ, հետևյալ փոփոխական լայնություններով՝ 0.2, 0.5, 1, 2 և 4 նմ։ 
Ալիքային ճշգրտություն՝ ±0.2 նմ կամ ավելի լավ։
Վերարտադրելիություն՝ ≤0.03 նմ։ 
4. Արագություն և չափումներ 
Սկանավորման արագություն՝ ≥12,000 նմ/րոպե։ 
Տվյալների հավաքագրում՝ ≥200 տվյալ/վրկ։ 
Կինետիկ չափումների հնարավորություն։
5. Ֆոտոմետրիկ բնութագրեր 
Ֆոտոմետրիկ տիրույթ՝ -3…+3 Abs։ 
Բազային շեղում՝ ≤±0.0005 Abs։
Կայունություն՝ ≤±0.0005 Abs/ժամ։
Աղմուկ՝ ≤0.0001 Abs։
6. Լույսի աղբյուր և դետեկտոր 
Բարձր կայունության UV-Vis լամպ (քսենոնային կամ համարժեք)։ 
Բարձր զգայունության դետեկտոր՝ ֆոտոդիոդային կամ համարժեք։
7. Ջերմաստիճանային կառավարում
Peltier ջերմաստիճանային կառավարում, 0–110°C, ճշգրտություն ±0.25°C։ 
Առնվազն 2 կյուվետ, ընդլայնման հնարավորություն։
8. Ծրագրային ապահովում
Սպեկտրոֆոտոմետրի կառավարումը համակարգչային՝ լրակազմի մեջ ներառված ծրագրի (մեկ մոդուլյար ծրագրային փաթեթի) միջոցով: Ծրագրային փաթեթը բազմալեզու, ներառյալ անգլերեն և ռուսերեն լեզուները: Ծրագրային ապահովումը պետք է համապատասխանի ֆարմակոպեական պահանջներին և պարունակի առնվազն հետևյալ գործիքները՝ ֆոտոմետրիկ, սպեկտրալ, կինետիկ, թերմոմետրիկ, էնզիմատիկ և ջրի անալիզ: Համակարգչի պրոցեսորը ոչ թույլ, քան Intel Core i5-13500, կոշտ սկավառակակիրներ՝ SSD, ոչ պակաս, քան 500 Gb և HDD, ոչ պակաս, քան 1000 Gb, օպերացիոն համակարգը՝ Windows 11 Pro լիցենզային, LED IPS մոնիտոր` ոչ պակաս, քան 24 դույմ: 
9. Էլեկտրական և ֆիզիկական տվյալներ
Սնուցում՝ 100–240 Վ, 50–60 Հց։
Լաբորատոր սեղանի մոդել։ 
10. Երաշխիք և սպասարկում
Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի։
Տեղադրում, կարգաբերում, գործարկում և ուսուցում՝ առնվազն 3 օր արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից:
Տեխնիկական աջակցություն երաշխիքային ժամկետի ընթացքում։
11. Սերտիֆիկատներ
Միջազգային համապատասխանության սերտիֆիկատներ և արտադրողի լիազորագիր։ Բոլոր սարքավորումների փաթեթավորումը գործարանային:
Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը, մոդելը և լրակազմը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Սպեկտրոֆոտոմետրը պետք է լինի SPECORD 210 PLUS UV-Vis կամ Agilent Cary 3500 Multizon մոդելի սարք: 


	1. Ընդհանուր պահանջներ 
Սարքը պետք է լինի երկճառագայթ (Double-Beam) UV-Vis սպեկտրաֆոտոմետր, գիտահետազոտական դասի, մոդուլային կամ ընդլայնելի, նախատեսված քիմիայի, կենսաքիմիայի և դեղագործության ոլորտներում կիրառման համար և պետք է համապատասխանի ASTM, ISO, DIN և ph EUR պահանջներին։ Սպեկտրաֆոտոմետրը պետք է հագեցած լինի շատ բարձր (պրեմիում) դասի օպտիկայով, հնարավորություն ունենա տեղադրելու/կոմբինացնելու տարբեր չափսերի և նմուշների համար նախատեսված կյուվետներ, հեղուկ և պինդ նմուշների չափման տարբեր աքսեսուարներ, մասնավորապես, համալրված լինի 100-1000 մկլ փոփոխական ծավալով բարձր որակի մեխանիկական ճշգրիտ սերտիֆիկացված առնվազն մեկ միկրոպիպետով՝ նախատեսված շատ բարձր ճշտություն և արդյունքների վերարտադրելիություն պահանջող քիմիական հետազոտությունների համար: 
2. Օպտիկական համակարգ 
Երկճառագայթ օպտիկական համակարգ, բարձր լուծունակությամբ մոնոխրոմատոր, կարգավորվող սպեկտրալ ճեղք։ 
3. Ալիքային բնութագրեր 
Ալիքային տիրույթ՝ ոչ նեղ քան 190–1100 նմ։ 
Սպեկտրալ ճեղք՝ կարգավորվող 0.1–5.0 նմ, հետևյալ փոփոխական լայնություններով՝ 0.2, 0.5, 1, 2 և 4 նմ։ 
Ալիքային ճշգրտություն՝ ±0.2 նմ կամ ավելի լավ։
Վերարտադրելիություն՝ ≤0.03 նմ։ 
4. Արագություն և չափումներ 
Սկանավորման արագություն՝ ≥12,000 նմ/րոպե։ 
Տվյալների հավաքագրում՝ ≥200 տվյալ/վրկ։ 
Կինետիկ չափումների հնարավորություն։
5. Ֆոտոմետրիկ բնութագրեր 
Ֆոտոմետրիկ տիրույթ՝ -3…+3 Abs։ 
Բազային շեղում՝ ≤±0.0005 Abs։
Կայունություն՝ ≤±0.0005 Abs/ժամ։
Աղմուկ՝ ≤0.0001 Abs։
6. Լույսի աղբյուր և դետեկտոր 
Բարձր կայունության UV-Vis լամպ (քսենոնային կամ համարժեք)։ 
Բարձր զգայունության դետեկտոր՝ ֆոտոդիոդային կամ համարժեք։
7. Ջերմաստիճանային կառավարում
Peltier ջերմաստիճանային կառավարում, 0–110°C, ճշգրտություն ±0.25°C։ 
Առնվազն 2 կյուվետ, ընդլայնման հնարավորություն։
8. Ծրագրային ապահովում
Սպեկտրոֆոտոմետրի կառավարումը համակարգչային՝ լրակազմի մեջ ներառված ծրագրի (մեկ մոդուլյար ծրագրային փաթեթի) միջոցով: Ծրագրային փաթեթը բազմալեզու, ներառյալ անգլերեն և ռուսերեն լեզուները: Ծրագրային ապահովումը պետք է համապատասխանի ֆարմակոպեական պահանջներին և պարունակի առնվազն հետևյալ գործիքները՝ ֆոտոմետրիկ, սպեկտրալ, կինետիկ, թերմոմետրիկ, էնզիմատիկ և ջրի անալիզ: Համակարգչի պրոցեսորը ոչ թույլ, քան Intel Core i5-13500, կոշտ սկավառակակիրներ՝ SSD, ոչ պակաս, քան 500 Gb և HDD, ոչ պակաս, քան 1000 Gb, օպերացիոն համակարգը՝ Windows 11 Pro լիցենզային, LED IPS մոնիտոր` ոչ պակաս, քան 24 դույմ: 
9. Էլեկտրական և ֆիզիկական տվյալներ
Սնուցում՝ 100–240 Վ, 50–60 Հց։
Լաբորատոր սեղանի մոդել։ 
10. Երաշխիք և սպասարկում
Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի։
Տեղադրում, կարգաբերում, գործարկում և ուսուցում՝ առնվազն 3 օր արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից:
Տեխնիկական աջակցություն երաշխիքային ժամկետի ընթացքում։
11. Սերտիֆիկատներ
Միջազգային համապատասխանության սերտիֆիկատներ և արտադրողի լիազորագիր։ Բոլոր սարքավորումների փաթեթավորումը գործարանային:
Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը, մոդելը և լրակազմը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Սպեկտրոֆոտոմետրը պետք է լինի SPECORD 210 PLUS UV-Vis կամ Agilent Cary 3500 Multizon մոդելի սարք: 



	2
	լաբորատոր ջրածնի գեներատոր
	հատ
	
	
	700000
	700000
	Ջրածնի գեներատոր

Նախատեսված է գերմաքուր, չոր գազային ջրածնի ստացման համար։

Տեխնիկական պարամետրեր

Գեներացված գազի մաքրություն՝ ≥ 99.99%

Գեներացված գազի արտադրողականություն՝ ≥ 1000 մլ/րոպե

Գեներացված գազի ելքային ճնշում՝ ≥ 6 մթնոլորտ

Սնուցման պարամետրեր՝ 220 Վ, 50 Հց

Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 350 Վտ

Արտաքին չափսեր՝ առավելագույնը 60 × 30 × 45 սմ

Աղմուկի մակարդակ (աշխատանքային ռեժիմում)՝ ≤ 50 դԲ

Կառավարում և անվտանգություն

Ծրագրավորվող թվային կառավարման համակարգ

Ներկառուցված բազմաստիճան անվտանգային համակարգեր

Մուտքային և ելքային գազերի ցուցիչներ

Ծառայություններ

Տեղադրում և գործարկում

1 տարվա երաշխիք

Երաշխիքային սպասարկում
	Ջրածնի գեներատոր

Նախատեսված է գերմաքուր, չոր գազային ջրածնի ստացման համար։

Տեխնիկական պարամետրեր

Գեներացված գազի մաքրություն՝ ≥ 99.99%

Գեներացված գազի արտադրողականություն՝ ≥ 1000 մլ/րոպե

Գեներացված գազի ելքային ճնշում՝ ≥ 6 մթնոլորտ

Սնուցման պարամետրեր՝ 220 Վ, 50 Հց

Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 350 Վտ

Արտաքին չափսեր՝ առավելագույնը 60 × 30 × 45 սմ

Աղմուկի մակարդակ (աշխատանքային ռեժիմում)՝ ≤ 50 դԲ

Կառավարում և անվտանգություն

Ծրագրավորվող թվային կառավարման համակարգ

Ներկառուցված բազմաստիճան անվտանգային համակարգեր

Մուտքային և ելքային գազերի ցուցիչներ

Ծառայություններ

Տեղադրում և գործարկում

1 տարվա երաշխիք

Երաշխիքային սպասարկում

	3
	ԼԵԴ Լամպեր (456, 427, 390 նմ )
	հատ
	
	
	900000
	900000
	Լաբորատոր պայմաններում ֆոտոկատալիտիկ ռեակցիաների ուսումնասիրման համար նախատեսված ռեակտոր/խցիկ, որը հովացման համակարգի շնորհիվ ապահովում է փորձերի կրկնելոիություն։ Ապահովում է ՈՒՖ լույսից պաշտպանություն։ Սարքը հագեցած է 390 նմ, 427 նմ, 456 նմ լույսի ալիքի երկարությամբ և 44վտ հզորությամբ լաբորատոր լամպերով, որոնք ունեն կարգավորման ինչպես մեխանիկական ռեժիմներ՝ 0, 25, 50, 75 և 100%, այնպես էլ միանալով թվային կառավարման վահանակին՝ ապահովում են առավել ճշգրիտ և ծրագրավորված աշխատանք։ Մեկ տարվա երաշխիք։
	Լաբորատոր պայմաններում ֆոտոկատալիտիկ ռեակցիաների ուսումնասիրման համար նախատեսված ռեակտոր/խցիկ, որը հովացման համակարգի շնորհիվ ապահովում է փորձերի կրկնելոիություն։ Ապահովում է ՈՒՖ լույսից պաշտպանություն։ Սարքը հագեցած է 390 նմ, 427 նմ, 456 նմ լույսի ալիքի երկարությամբ և 44վտ հզորությամբ լաբորատոր լամպերով, որոնք ունեն կարգավորման ինչպես մեխանիկական ռեժիմներ՝ 0, 25, 50, 75 և 100%, այնպես էլ միանալով թվային կառավարման վահանակին՝ ապահովում են առավել ճշգրիտ և ծրագրավորված աշխատանք։ Մեկ տարվա երաշխիք։

	4
	Թերմոստատ/չիլլեռ
	հատ
	
	
	700000
	700000
	Ունի թվային ԼԵԴ էկրանով: Կարգավորումը PID կարգավորիչով: Օգտակար ծավալ՝ 5 լ: Սառեցման աստիճան՝ -40°C, տաքացում՝ +40°C: Համակարգը՝ փակ: Ճշգրտություն՝ ±1°C: Ցիրկուլացիոն հզորություն՝ առնվազն 35 լ/ր: Հզորություն՝ առնվազն 1400Վտ տաքացման և 460 վտ սառեցման: Լարում՝ 220 Վ; Չափսեր՝ 550*550*750մմ: Օգտագորվող գազի տեսակ՝ R404A: 
Տեղադադրումը և գործարկումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Առնվազն 1 տարվա երաշխիք:
	Ունի թվային ԼԵԴ էկրանով: Կարգավորումը PID կարգավորիչով: Օգտակար ծավալ՝ 5 լ: Սառեցման աստիճան՝ -40°C, տաքացում՝ +40°C: Համակարգը՝ փակ: Ճշգրտություն՝ ±1°C: Ցիրկուլացիոն հզորություն՝ առնվազն 35 լ/ր: Հզորություն՝ առնվազն 1400Վտ տաքացման և 460 վտ սառեցման: Լարում՝ 220 Վ; Չափսեր՝ 550*550*750մմ: Օգտագորվող գազի տեսակ՝ R404A: 
Տեղադադրումը և գործարկումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Առնվազն 1 տարվա երաշխիք:

	5
	Ռոտորային գոլորշացուցիչ
	հատ
	
	
	1600000
	1600000
	Պտույտի արագության տիրույթ ոչ պակաս 30 – 275 պտ/ր, կարգավորվող։ Ցուցադրում․ LCD էկրան՝ արագության, ջերմաստիճանի և ժամանակի վերահսկմամբ։ Պտույտի ուղղություն․ ուղղահայաց և հակառակ՝ ինտերվալային ռեժիմով։ Կոլբայի չափերը՝ ոչ պակաս 50-2000մլ։ Ջեռուցման ջերմաստիճան․ սենյակայինից մինչև 180 °C։ Ջերմաստիճանի ճշգրտություն․ ±1 °C (ջուր), ±3 °C (յուղ)։ Ջեռուցիչի հզորություն․ 1300 W (ընդհանուր սպառում՝ 1400 W)։ Արտակարգ անջատում՝ 220 °C գերազանցման դեպքում ։Չորացման պաշտպանություն՝ ջրի կամ յուղի բացակայության դեպքում։ Լուծիչ գոլորշիացման արդյունավետություն․ մոտ 1.5 լ/ժ (ջրի դեպքում)։ Ջեռուցման ժամանակաչափ․ 1 – 999 րոպե, ավտոմատ կանգով։ Բարձրացման մեխանիզմ․ ավտոմատ, մեխանիկական՝ մոտորիզացված՝ ապահովված է էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում անվտանգության դիրքով։ Կոնդենսատոր․ 1700 սմ² հովացման մակերեսով։ Ապակե տարաներ՝ պաշտպանված չկաթեցնող PTFE կնքմամբ։ Հաղորդակցություն․ USB միակցիչ՝ համակարգչային վերահսկման և տվյալների փոխանցման համար։ Աշխատանքային միջավայր․ 5 – 40 °C, ≤80 % RH։ Պաշտպանության դաս․ IP20 – IP2։ Աղմուկը ցածր։ Հավաստագրեր՝ CE, ISO 9001.  Սարքի տեղադրում, ուսուցում։
	Պտույտի արագության տիրույթ ոչ պակաս 30 – 275 պտ/ր, կարգավորվող։ Ցուցադրում․ LCD էկրան՝ արագության, ջերմաստիճանի և ժամանակի վերահսկմամբ։ Պտույտի ուղղություն․ ուղղահայաց և հակառակ՝ ինտերվալային ռեժիմով։ Կոլբայի չափերը՝ ոչ պակաս 50-2000մլ։ Ջեռուցման ջերմաստիճան․ սենյակայինից մինչև 180 °C։ Ջերմաստիճանի ճշգրտություն․ ±1 °C (ջուր), ±3 °C (յուղ)։ Ջեռուցիչի հզորություն․ 1300 W (ընդհանուր սպառում՝ 1400 W)։ Արտակարգ անջատում՝ 220 °C գերազանցման դեպքում ։Չորացման պաշտպանություն՝ ջրի կամ յուղի բացակայության դեպքում։ Լուծիչ գոլորշիացման արդյունավետություն․ մոտ 1.5 լ/ժ (ջրի դեպքում)։ Ջեռուցման ժամանակաչափ․ 1 – 999 րոպե, ավտոմատ կանգով։ Բարձրացման մեխանիզմ․ ավտոմատ, մեխանիկական՝ մոտորիզացված՝ ապահովված է էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում անվտանգության դիրքով։ Կոնդենսատոր․ 1700 սմ² հովացման մակերեսով։ Ապակե տարաներ՝ պաշտպանված չկաթեցնող PTFE կնքմամբ։ Հաղորդակցություն․ USB միակցիչ՝ համակարգչային վերահսկման և տվյալների փոխանցման համար։ Աշխատանքային միջավայր․ 5 – 40 °C, ≤80 % RH։ Պաշտպանության դաս․ IP20 – IP2։ Աղմուկը ցածր։ Հավաստագրեր՝ CE, ISO 9001.  Սարքի տեղադրում, ուսուցում։

	6
	Լաբորատոր Ջրաթորիչ
	հատ
	
	
	250000
	250000
	Արտադրողականություն․ ոչ պակաս 10 լիտր/ժամ թորած ջուր։ Կառուցվածք․ բարձրորակ չժանգոտվող պողպատ (SS304 կամ SS316 ընտրությամբ)։ Օգտագործվող ջուրը․ խմելու կամ ջրամատակարարման ցանցից, ճնշում՝ 0.1 – 0.4 ՄՊա։ Ջեռուցման հզորություն․ մոտ 7.5 կՎտ ։Ջրասառեցում․ ներառված կոնդենսացիոն համակարգ՝ արդյունավետ ջուր-օդ սառեցմամբ ։Ապահովիչ բարձր ջերմաստիճանի դեպքում ։Ջրի բացակայության դեպքում ավտոմատ անջատում։
	Արտադրողականություն․ ոչ պակաս 10 լիտր/ժամ թորած ջուր։ Կառուցվածք․ բարձրորակ չժանգոտվող պողպատ (SS304 կամ SS316 ընտրությամբ)։ Օգտագործվող ջուրը․ խմելու կամ ջրամատակարարման ցանցից, ճնշում՝ 0.1 – 0.4 ՄՊա։ Ջեռուցման հզորություն․ մոտ 7.5 կՎտ ։Ջրասառեցում․ ներառված կոնդենսացիոն համակարգ՝ արդյունավետ ջուր-օդ սառեցմամբ ։Ապահովիչ բարձր ջերմաստիճանի դեպքում ։Ջրի բացակայության դեպքում ավտոմատ անջատում։

	7
	Լաբորատոր վառարան ապակեղենի չորացման համար
	հատ
	
	
	400000
	400000
	Սարքը աշխատում է բնական կոնվեկցիայի ռեժիմով, ջերմաստիճանի միջակայքը կազմում է RT+10-ից մինչև 300°C: Արտաքին չափսերը ՝ ոչ պակաս 500×550×735 մմ։ Ներսի ծավալը՝ ոչ պակաս քան 45լ։ Ջերմաստիճանի լուծաչափը 0.1°C է, և շարժունակությունը՝ ±1°C, ջերմաստիճանի միատեսակությունը ±3.5%: Ներսի պալատը պատրաստված է հայելիային չժանգոտվող պողպատից, արտաքին մարմինը՝ ցածր գլանված պողպատից՝ էլեկտրաստատիկ ծածկով, խողովակազանգվածը՝ բարձրորակ (CE սերտիֆիկացված): Ջեռուցող էլեմենտը նիկել-խրոմային խառնուրդով է: Սարքն ունի 1.2 kW հզորություն և վերին մասում φ28 մմ արտամղման անցք՝ փորձարկման հնարավորություն ունեցող: Ջերմաստիճանի կառավարումը կատարվում է երկու հատվածով PID վերահսկիչով, կարգավորումը՝ դիպչվող կոճակներով, և ցուցադրվում է LCD էկրանին: Ժամաչափը կարող է պարունակի 0–9999 րոպե՝ սպասման և ավտոմատ կանգառի ֆունկցիայով, հոսանքի անջատման պարամետրերի հիշողություն: Սենսորը՝ PT100: Անվտանգության սարքավորումը ապահովում է ջերմաստիճանի գերազանցման ձայնային և լուսային ազդանշան: Մինիմում 2 հատ դարակ։ Հավաստագրեր՝ CE, ISO 9001.  Սարքի տեղադրում, ուսուցում։
	Սարքը աշխատում է բնական կոնվեկցիայի ռեժիմով, ջերմաստիճանի միջակայքը կազմում է RT+10-ից մինչև 300°C: Արտաքին չափսերը ՝ ոչ պակաս 500×550×735 մմ։ Ներսի ծավալը՝ ոչ պակաս քան 45լ։ Ջերմաստիճանի լուծաչափը 0.1°C է, և շարժունակությունը՝ ±1°C, ջերմաստիճանի միատեսակությունը ±3.5%: Ներսի պալատը պատրաստված է հայելիային չժանգոտվող պողպատից, արտաքին մարմինը՝ ցածր գլանված պողպատից՝ էլեկտրաստատիկ ծածկով, խողովակազանգվածը՝ բարձրորակ (CE սերտիֆիկացված): Ջեռուցող էլեմենտը նիկել-խրոմային խառնուրդով է: Սարքն ունի 1.2 kW հզորություն և վերին մասում φ28 մմ արտամղման անցք՝ փորձարկման հնարավորություն ունեցող: Ջերմաստիճանի կառավարումը կատարվում է երկու հատվածով PID վերահսկիչով, կարգավորումը՝ դիպչվող կոճակներով, և ցուցադրվում է LCD էկրանին: Ժամաչափը կարող է պարունակի 0–9999 րոպե՝ սպասման և ավտոմատ կանգառի ֆունկցիայով, հոսանքի անջատման պարամետրերի հիշողություն: Սենսորը՝ PT100: Անվտանգության սարքավորումը ապահովում է ջերմաստիճանի գերազանցման ձայնային և լուսային ազդանշան: Մինիմում 2 հատ դարակ։ Հավաստագրեր՝ CE, ISO 9001.  Սարքի տեղադրում, ուսուցում։
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	Լուծիչների ֆիլտրացման համակարգ
	հատ
	
	
	500000
	500000
	Ապակյա ֆիլտրացիոն համակարգ նախատեսված լուծիչների ֆիլտրացման համար։ Ֆիլտրի անցքաչափը կազմում է 10 միկրոմետր: Ֆունելը պատրաստված է 300 միլիլիտրանոց ապակից: Ստացող մանրէաբավի ծավալը 1 լիտր է, նույնպես ապակե: Սարքը համատեղելի է Φ47 մմ և Φ50 մմ տրամագծով մեմբրանների հետ: Օպերացիոն միջավայրը՝ տնային ջերմաստիճանային պայմաններ, լաբորատորային միջավայրում: Նյութը՝ բարձր որակի խիտ ապակին, որն ունի կոռոզիայի նկատմամբ դիմադրողականություն: Սարքի հետ տրամադրել մեմբրանային ֆիլտրեր 1 տուփ՝ 100 հատ։
	Ապակյա ֆիլտրացիոն համակարգ նախատեսված լուծիչների ֆիլտրացման համար։ Ֆիլտրի անցքաչափը կազմում է 10 միկրոմետր: Ֆունելը պատրաստված է 300 միլիլիտրանոց ապակից: Ստացող մանրէաբավի ծավալը 1 լիտր է, նույնպես ապակե: Սարքը համատեղելի է Φ47 մմ և Φ50 մմ տրամագծով մեմբրանների հետ: Օպերացիոն միջավայրը՝ տնային ջերմաստիճանային պայմաններ, լաբորատորային միջավայրում: Նյութը՝ բարձր որակի խիտ ապակին, որն ունի կոռոզիայի նկատմամբ դիմադրողականություն: Սարքի հետ տրամադրել մեմբրանային ֆիլտրեր 1 տուփ՝ 100 հատ։
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	Տաքացվող մագնիսական խառնիչ
	հատ
	
	
	350000
	350000
	Մագնիսական տաքացվող խառնիչ 1- Առավելագույն ջեռուցման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 380°C։ Բարձր լուծաչափով LCD էկրան, որը ցույց է տալիս իրական ջերմաստիճանը և արագությունը։։ DC շարժիչ՝ անվտանգ և սպասարկում չպահանջող։ Խառնման դիրքեր՝ մեկ։ Ալյումինե աշխատանքային թիթեղ՝ կերամիկական ծածկով՝ ապահովելով արագ ջերմափոխանցում։ Արտաքին ջերմաստիճանի հսկողություն՝ PT1000 սենսորով (ճշգրտություն ±0.5 °C)։ Թվային ջերմաստիճանի և արագության կառավարում։ Առավելագույն խառնման ծավալը ոչ պակաս քան 5 լ H₂O։ Աշխատանքային թիթեղի չափեր ոչ պակաս 140 × 140 մմ։ Ջեռուցման ջերմաստիճանի տիրույթ․ Սենյակային +5°C մինչև 380°C։  Ապահովիչ գերտաքացման դեպքում․ 420°CԱրագության տիրույթ ոչ պակաս 200 – 1500 պտ/ր; / ±20 պտ/ր/։
	Մագնիսական տաքացվող խառնիչ 1- Առավելագույն ջեռուցման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 380°C։ Բարձր լուծաչափով LCD էկրան, որը ցույց է տալիս իրական ջերմաստիճանը և արագությունը։։ DC շարժիչ՝ անվտանգ և սպասարկում չպահանջող։ Խառնման դիրքեր՝ մեկ։ Ալյումինե աշխատանքային թիթեղ՝ կերամիկական ծածկով՝ ապահովելով արագ ջերմափոխանցում։ Արտաքին ջերմաստիճանի հսկողություն՝ PT1000 սենսորով (ճշգրտություն ±0.5 °C)։ Թվային ջերմաստիճանի և արագության կառավարում։ Առավելագույն խառնման ծավալը ոչ պակաս քան 5 լ H₂O։ Աշխատանքային թիթեղի չափեր ոչ պակաս 140 × 140 մմ։ Ջեռուցման ջերմաստիճանի տիրույթ․ Սենյակային +5°C մինչև 380°C։  Ապահովիչ գերտաքացման դեպքում․ 420°CԱրագության տիրույթ ոչ պակաս 200 – 1500 պտ/ր; / ±20 պտ/ր/։
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	Վորտեքս խառնիչ
	հատ
	
	
	250000
	250000
	վորտեքս խառնիչ ՝ռետինե խառնիչ գլխիկով: Արագության տիրույթ․ 0 – 2500 պտ/ր։ Արագության կարգավորում․ Կայուն կամ Կարգավորվող տարբերակ։ Աշխատանքի ռեժիմներ․Անընդմեջ Հպումով գործարկում։ Բարձր արդյունավետությամբ DC շարժիչ Աշխատանքային տրամագիծ (շարժման օրբիտա)․ 4 մմ։ Ստանդարտ ռետինե գլխիկ 30մմ տրամագծով ՝ էպենդորֆներ պտտելու համար։  Հավաստագրեր՝ CE, ISO 9001.  Սարքի տեղադրում, ուսուցում։
	վորտեքս խառնիչ ՝ռետինե խառնիչ գլխիկով: Արագության տիրույթ․ 0 – 2500 պտ/ր։ Արագության կարգավորում․ Կայուն կամ Կարգավորվող տարբերակ։ Աշխատանքի ռեժիմներ․Անընդմեջ Հպումով գործարկում։ Բարձր արդյունավետությամբ DC շարժիչ Աշխատանքային տրամագիծ (շարժման օրբիտա)․ 4 մմ։ Ստանդարտ ռետինե գլխիկ 30մմ տրամագծով ՝ էպենդորֆներ պտտելու համար։  Հավաստագրեր՝ CE, ISO 9001.  Սարքի տեղադրում, ուսուցում։

	12
	Լաբորատոր ապակեղենի հավաքածու
	հատ
	
	
	1000000
	1000000
	Բարձր որակի Ա դասի լաբորատոր ապակեղեն։ Պատրաստված են բարձրորակ 3.3 դասի ISO 1042 ստանդարտին համապատասխան բորոսիլիկատային ապակուց՝ նախատեսված լաբորատոր ճշգրիտ և անվտանգ օգտագործման համար: Ապահովում են բարձր ջերմային և քիմիական դիմադրողականություն, նախատեսված են կիրառել -78°C մինչև +350°C ջերմային տիրույթում: Խցանները պատրաստված են PE-HD նյութից՝ ամրության և մաքրության բարձր մակարդակով: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար սերտիֆիկատ։ Արտադրողի որակի հավաստագիր։ 1. Քիմիական բաժակ՝ ցածր ձևի (հաստ պատերով) 50 մլ-10 հատ: 2. Քիմիական բաժակ՝ ցածր ձևի (հաստ պատերով) 100 մլ-10 հատ: 3. Քիմիական բաժակ՝ ցածր ձևի (հաստ պատերով) 500 մլ-10 հատ: 4.Ասպիրատորային շիշ՝ հղկված խցանով, 5000 մլ-1 հատ: 5.Ստանդարտ լաբորատոր ձագար՝ կարճ ցողունով, 150 մմ, -6 հատ: 6. Ստանդարտ լաբորատոր ձագար՝ կարճ ցողունով, 75 մմ, -10 հատ: 7. Տանձաձև բաժանիչ ձագար՝ PTFE (տեֆլոն) ծորակով, 125 մլ, շլիֆ 19/26 — 2 հատ: 8. Տանձաձև բաժանիչ ձագար՝ PTFE (տեֆլոն) ծորակով, 250 մլ, շլիֆ 19/26 — 4 հատ: 9. Չափիչ կոլբա, շագանակագույն շլիֆով և խցանով (A դաս), 5 մլ — 10 հատ: 10. Չափիչ կոլբա, շագանակագույն շլիֆով և խցանով (A դաս), 10 մլ — 10 հատ: 11. Չափիչ կոլբա, շագանակագույն շլիֆով և խցանով (A դաս), 20 մլ — 10 հատ: 12. Չափիչ կոլբա, շագանակագույն շլիֆով և խցանով (A դաս), 25 մլ — 10 հատ: 13. Չափիչ կոլբա, շագանակագույն շլիֆով և խցանով (A դաս), 50 մլ — 10 հատ: 14. Բյուրետ՝ PTFE (տեֆլոն) ծորակով, 25 մլ — 2 հատ: 15. Բյուրետ՝ PTFE (տեֆլոն) ծորակով, 50 մլ — 1 հատ: 16. Ձագար՝ ֆրիտտավորված ապակե ֆիլտրով (ծակոտկեն սկավառակով), 35 մլ — 10 հատ: 17. Ձագար՝ ֆրիտտավորված ապակե ֆիլտրով (ծակոտկեն սկավառակով), 60 մլ — 10 հատ: 18. Ձագար՝ ֆրիտտավորված ապակե ֆիլտրով (ծակոտկեն սկավառակով),100 մլ — 10 հատ: 19. Ձագար՝ ֆրիտտավորված ապակե ֆիլտրով (ծակոտկեն սկավառակով), 250 մլ — 5 հատ: 20. Կլոր հատակով կոլբա 250 մլ, մեկ վզիկով, շլիֆ 29/32 — 10 հատ: 21. Կլոր հատակով կոլբա 150 մլ, մեկ վզիկով, շլիֆ 14/23 — 10 հատ: 22. Կլոր հատակով կոլբա 100 մլ, մեկ վզիկով, շլիֆ 29/32 — 10 հատ: 23. Հարթ հատակով կոլբա, 250 մլ, շլիֆ 19/26 — 8 հատ: 24. Կոնաձև կոլբա շլիֆ 24/29, 250 մլ — 10 հատ: 25. Ֆիլտրային կոլբա շլիֆ 24/29, 250 մլ — 10 հատ: 26. Տանձաձև կոլբա, մեկ վզիկով, շլիֆով 14/23, 100 մլ — 10 հատ: 27. Վակուումային ադապտեր, շլիֆով 29/32 — 4 հատ: 28. Ադապտեր կողային խողովակով, վերևի հղկված միացում 29/32, ներքևի հղկված միացում 29/32 — 4 հատ: 29. Հակադարձ սառնարան (reflux), 300 մմ, շլիֆ 29/32 — 5 հատ: 30. Հակադարձ սառնարան (reflux), 400 մմ, շլիֆ 29/32 — 5 հատ: 31. Դիստիլյացիոն ադապտեր, 75° թեքությամբ, վերևի շլիֆ 29/32, ներքևի շլիֆ 29/32, կողային շլիֆ 29/32 — 4 հատ: 32. Քրոմատոգրաֆիկ աշտարակ, արտաքին շլիֆ 24/29, PTFE (տեֆլոն) ծորակ, 30 մմ, արդյունավետ երկարություն 300 մմ — 4 հատ: 33. Ռեզինե խցան, 14 — 100 հատ: 34. Պլաստիկ ստանդարտ խցան, շլիֆ 14/23 — 50 հատ: 35. Պլաստիկ ստանդարտ խցան, շլիֆ 19/26 — 50 հատ: 36. Պլաստիկ ստանդարտ խցան, շլիֆ 24/29 — 50 հատ: 37.  Պլաստիկ ստանդարտ խցան, շլիֆ 29/32 — 50 հատ: 38. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչի ֆիլտր, PTFE, 13 մմ, 0.22 մկմ — 200 հատ: 39. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչի ֆիլտր, PTFE, 13 մմ, 0.45 մկմ — 200 հատ: 40. Ճենապակյա հավանգ, 160 մմ — 2 հատ:
	Բարձր որակի Ա դասի լաբորատոր ապակեղեն։ Պատրաստված են բարձրորակ 3.3 դասի ISO 1042 ստանդարտին համապատասխան բորոսիլիկատային ապակուց՝ նախատեսված լաբորատոր ճշգրիտ և անվտանգ օգտագործման համար: Ապահովում են բարձր ջերմային և քիմիական դիմադրողականություն, նախատեսված են կիրառել -78°C մինչև +350°C ջերմային տիրույթում: Խցանները պատրաստված են PE-HD նյութից՝ ամրության և մաքրության բարձր մակարդակով: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար սերտիֆիկատ։ Արտադրողի որակի հավաստագիր։ 1. Քիմիական բաժակ՝ ցածր ձևի (հաստ պատերով) 50 մլ-10 հատ: 2. Քիմիական բաժակ՝ ցածր ձևի (հաստ պատերով) 100 մլ-10 հատ: 3. Քիմիական բաժակ՝ ցածր ձևի (հաստ պատերով) 500 մլ-10 հատ: 4.Ասպիրատորային շիշ՝ հղկված խցանով, 5000 մլ-1 հատ: 5.Ստանդարտ լաբորատոր ձագար՝ կարճ ցողունով, 150 մմ, -6 հատ: 6. Ստանդարտ լաբորատոր ձագար՝ կարճ ցողունով, 75 մմ, -10 հատ: 7. Տանձաձև բաժանիչ ձագար՝ PTFE (տեֆլոն) ծորակով, 125 մլ, շլիֆ 19/26 — 2 հատ: 8. Տանձաձև բաժանիչ ձագար՝ PTFE (տեֆլոն) ծորակով, 250 մլ, շլիֆ 19/26 — 4 հատ: 9. Չափիչ կոլբա, շագանակագույն շլիֆով և խցանով (A դաս), 5 մլ — 10 հատ: 10. Չափիչ կոլբա, շագանակագույն շլիֆով և խցանով (A դաս), 10 մլ — 10 հատ: 11. Չափիչ կոլբա, շագանակագույն շլիֆով և խցանով (A դաս), 20 մլ — 10 հատ: 12. Չափիչ կոլբա, շագանակագույն շլիֆով և խցանով (A դաս), 25 մլ — 10 հատ: 13. Չափիչ կոլբա, շագանակագույն շլիֆով և խցանով (A դաս), 50 մլ — 10 հատ: 14. Բյուրետ՝ PTFE (տեֆլոն) ծորակով, 25 մլ — 2 հատ: 15. Բյուրետ՝ PTFE (տեֆլոն) ծորակով, 50 մլ — 1 հատ: 16. Ձագար՝ ֆրիտտավորված ապակե ֆիլտրով (ծակոտկեն սկավառակով), 35 մլ — 10 հատ: 17. Ձագար՝ ֆրիտտավորված ապակե ֆիլտրով (ծակոտկեն սկավառակով), 60 մլ — 10 հատ: 18. Ձագար՝ ֆրիտտավորված ապակե ֆիլտրով (ծակոտկեն սկավառակով),100 մլ — 10 հատ: 19. Ձագար՝ ֆրիտտավորված ապակե ֆիլտրով (ծակոտկեն սկավառակով), 250 մլ — 5 հատ: 20. Կլոր հատակով կոլբա 250 մլ, մեկ վզիկով, շլիֆ 29/32 — 10 հատ: 21. Կլոր հատակով կոլբա 150 մլ, մեկ վզիկով, շլիֆ 14/23 — 10 հատ: 22. Կլոր հատակով կոլբա 100 մլ, մեկ վզիկով, շլիֆ 29/32 — 10 հատ: 23. Հարթ հատակով կոլբա, 250 մլ, շլիֆ 19/26 — 8 հատ: 24. Կոնաձև կոլբա շլիֆ 24/29, 250 մլ — 10 հատ: 25. Ֆիլտրային կոլբա շլիֆ 24/29, 250 մլ — 10 հատ: 26. Տանձաձև կոլբա, մեկ վզիկով, շլիֆով 14/23, 100 մլ — 10 հատ: 27. Վակուումային ադապտեր, շլիֆով 29/32 — 4 հատ: 28. Ադապտեր կողային խողովակով, վերևի հղկված միացում 29/32, ներքևի հղկված միացում 29/32 — 4 հատ: 29. Հակադարձ սառնարան (reflux), 300 մմ, շլիֆ 29/32 — 5 հատ: 30. Հակադարձ սառնարան (reflux), 400 մմ, շլիֆ 29/32 — 5 հատ: 31. Դիստիլյացիոն ադապտեր, 75° թեքությամբ, վերևի շլիֆ 29/32, ներքևի շլիֆ 29/32, կողային շլիֆ 29/32 — 4 հատ: 32. Քրոմատոգրաֆիկ աշտարակ, արտաքին շլիֆ 24/29, PTFE (տեֆլոն) ծորակ, 30 մմ, արդյունավետ երկարություն 300 մմ — 4 հատ: 33. Ռեզինե խցան, 14 — 100 հատ: 34. Պլաստիկ ստանդարտ խցան, շլիֆ 14/23 — 50 հատ: 35. Պլաստիկ ստանդարտ խցան, շլիֆ 19/26 — 50 հատ: 36. Պլաստիկ ստանդարտ խցան, շլիֆ 24/29 — 50 հատ: 37.  Պլաստիկ ստանդարտ խցան, շլիֆ 29/32 — 50 հատ: 38. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչի ֆիլտր, PTFE, 13 մմ, 0.22 մկմ — 200 հատ: 39. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչի ֆիլտր, PTFE, 13 մմ, 0.45 մկմ — 200 հատ: 40. Ճենապակյա հավանգ, 160 մմ — 2 հատ:
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	ՄՄՌ 400 ՄՀց Bruker Avance Neo սպեկտրոմետրի BBI լայնաշերտ տվիչ
	Հատ
	
	
	4700000
	4700000
	Bruker ընկերության AVANCE NEO-400 ՄՀց սպեկտրոմետրի համար նախատեսված լայնաշերտ միջուկային մագնիսական ռեզոնանսային տվիչ՝ 5 մմ նմուշների համար՝ Z-գրադիենտով, հեռակառավարվող կոնֆիգուրացիայով։ Տվիչի տեխնիկական բնութագրերը՝ Պրոտոնի աշխատանքային հաճախականություն՝ 400 ՄՀց, նախատեսված S1 շտկողական համակարգի համար։  Ներքին ընդունիչ սխեմա՝ 1H միջուկներ՝ լրացուցիչ ելքով 2H միջուկների համար՝ համակարգի մագնիսական դաշտը կայունացնելու և Topshim ընթացակարգի միջոցով մագնիսական դաշտի ավտոմատ շտկման համար։  Արտաքին ընդունիչ սխեմա՝ լայնաշերտ 14N-31P միջուկների միջակայքի համար։ Ջերմաստիճանի կայունացման համակարգ՝ հագեցած T-տիպի ջերմազույգով և աջակցում է -80-ից մինչև 110°C ջերմաստիճանային միջակայք։  Գրադիենտային համակարգ Z-առանցքի երկայնքով, առավելագույն իմպուլսի տևողությունը՝ 4 մվ՝ մինչև 10 Ա հոսանքի դեպքում։ ՄՄՌ տվիչի պարամետրերը՝ Ստանդարտ նմուշի վրա գծի լայնությունը առանց պտույտի ավելի լավ է, քան 15/10/0.7 Հց՝ համապատասխանաբար սպեկտրալ գծի բարձրության 0.11, 0.55 և 50%-ի դեպքում։ Ստանդարտ նմուշի վրա պրոտոնի զգայունությունը ավելի լավ է, քան 125:1՝ 200 Հց աղմուկի տիրույթի դեպքում։
	Bruker ընկերության AVANCE NEO-400 ՄՀց սպեկտրոմետրի համար նախատեսված լայնաշերտ միջուկային մագնիսական ռեզոնանսային տվիչ՝ 5 մմ նմուշների համար՝ Z-գրադիենտով, հեռակառավարվող կոնֆիգուրացիայով։ Տվիչի տեխնիկական բնութագրերը՝ Պրոտոնի աշխատանքային հաճախականություն՝ 400 ՄՀց, նախատեսված S1 շտկողական համակարգի համար։  Ներքին ընդունիչ սխեմա՝ 1H միջուկներ՝ լրացուցիչ ելքով 2H միջուկների համար՝ համակարգի մագնիսական դաշտը կայունացնելու և Topshim ընթացակարգի միջոցով մագնիսական դաշտի ավտոմատ շտկման համար։  Արտաքին ընդունիչ սխեմա՝ լայնաշերտ 14N-31P միջուկների միջակայքի համար։ Ջերմաստիճանի կայունացման համակարգ՝ հագեցած T-տիպի ջերմազույգով և աջակցում է -80-ից մինչև 110°C ջերմաստիճանային միջակայք։  Գրադիենտային համակարգ Z-առանցքի երկայնքով, առավելագույն իմպուլսի տևողությունը՝ 4 մվ՝ մինչև 10 Ա հոսանքի դեպքում։ ՄՄՌ տվիչի պարամետրերը՝ Ստանդարտ նմուշի վրա գծի լայնությունը առանց պտույտի ավելի լավ է, քան 15/10/0.7 Հց՝ համապատասխանաբար սպեկտրալ գծի բարձրության 0.11, 0.55 և 50%-ի դեպքում։ Ստանդարտ նմուշի վրա պրոտոնի զգայունությունը ավելի լավ է, քան 125:1՝ 200 Հց աղմուկի տիրույթի դեպքում։

	14
	Օսցիլոգրաֆ/վեկտորային անալիզատոր 500 ՄՀց
	Հատ
	
	
	700000
	700000
	4-ալիքային թվային ֆոսֆորային օսցիլոսկոպ՝ 500 ՄՀց հաճախականությամբ (անալոգային թողունակության սահմանը՝ 20 ՄՀց կամ 150 ՄՀց): Ուղղահայաց զգայունություն՝ 1 մՎ-ից մինչև 10 Վ (1 ՄΩ), 1 մՎ-ից մինչև 1 Վ (50 Ω): Յուրաքանչյուր ալիքի վրա նմուշառման հաճախականությունը՝ 5 GS/s նմուշառման հաճախականությամբ: Մինչև 10,000 կետ մեկ ալիքի համար: Ժամանակը՝ 1 նվ-ից մինչև 10 վ: Պետք է ունենա հետևյալ ավտոմատ մաթեմատիկական ֆունկցիաները՝ գումարում, հանում, բաժանում և բազմապատկում, արագ Ֆուրիեի ձևափոխություն (FFT), ինչպես նաև լրացուցիչ մաթեմատիկական ֆունկցիաներ (ինտեգրում, դիֆերենցում, բարդ հանրահաշվական արտահայտությունների սահմանում, մաթեմատիկական ֆունկցիաներ, սկալյարներ, օգտատիրոջ կողմից կարգավորվող փոփոխականներ):
	4-ալիքային թվային ֆոսֆորային օսցիլոսկոպ՝ 500 ՄՀց հաճախականությամբ (անալոգային թողունակության սահմանը՝ 20 ՄՀց կամ 150 ՄՀց): Ուղղահայաց զգայունություն՝ 1 մՎ-ից մինչև 10 Վ (1 ՄΩ), 1 մՎ-ից մինչև 1 Վ (50 Ω): Յուրաքանչյուր ալիքի վրա նմուշառման հաճախականությունը՝ 5 GS/s նմուշառման հաճախականությամբ: Մինչև 10,000 կետ մեկ ալիքի համար: Ժամանակը՝ 1 նվ-ից մինչև 10 վ: Պետք է ունենա հետևյալ ավտոմատ մաթեմատիկական ֆունկցիաները՝ գումարում, հանում, բաժանում և բազմապատկում, արագ Ֆուրիեի ձևափոխություն (FFT), ինչպես նաև լրացուցիչ մաթեմատիկական ֆունկցիաներ (ինտեգրում, դիֆերենցում, բարդ հանրահաշվական արտահայտությունների սահմանում, մաթեմատիկական ֆունկցիաներ, սկալյարներ, օգտատիրոջ կողմից կարգավորվող փոփոխականներ):

	15
	ՄՄՌ սրվակների լվացման հարմարանք 3-5 մմ տրամագծով սրվակների համար՝ միաժամանակ 5 սրվակի լվացման հնարավորությամբ և համապատասխան վակուումային կոլբեր՝ 500 մլ, 1000 մլ
	Հատ
	
	
	770000
	770000
	Միաժամանակ մինչև 5 ՄՄՌ սրվակների լվացում և չորացում։ Լվացման գործընթացը՝ իրականացվում է լուծիչի հոսքով վակուումի պայմաններում, իսկ լուծիչի ավարտից հետո սարքը ավտոմատ անցնում է օդային չորացման ռեժիմի։ 5 հատ չժանգոտվող պողպատից լուծիչի մատակարարման խողովակներ՝ նախատեսված 3-5 մմ տրամագծով ՄՄՌ խողովակների համար, ինչպես նաև 7 և 8 դյում երկարության սրվակների համար։ Ամեն մի սրվակը միանում է O-օղակով ապահովելու համար ամուր վակուում։ Քսուք չպահանջող ապակյա միացում լուծիչի բաժակի և պահեստարանի միջև՝ բացառելով աղտոտման հնարավորությունը։ Լիովին ապամոնտաժվող կառուցվածք առանց գործիքների օգտագործման՝ սարքի հեշտ մաքրման և սպասարկման համար։ Բոլոր ապակեպատ մասերը բորոսիլիկատից կամ պոլիտետրաֆտորէթիլենից (PTFE): 1 լ պարունակությամբ համապատասխան տարան ընդգրկված լինի, ինչպես նաև լրացուցիչ համապատասխան վակուումային կոլբեր՝ 3 հատ 500 մլ, 3 հատ 1000 մլ
	Միաժամանակ մինչև 5 ՄՄՌ սրվակների լվացում և չորացում։ Լվացման գործընթացը՝ իրականացվում է լուծիչի հոսքով վակուումի պայմաններում, իսկ լուծիչի ավարտից հետո սարքը ավտոմատ անցնում է օդային չորացման ռեժիմի։ 5 հատ չժանգոտվող պողպատից լուծիչի մատակարարման խողովակներ՝ նախատեսված 3-5 մմ տրամագծով ՄՄՌ խողովակների համար, ինչպես նաև 7 և 8 դյում երկարության սրվակների համար։ Ամեն մի սրվակը միանում է O-օղակով ապահովելու համար ամուր վակուում։ Քսուք չպահանջող ապակյա միացում լուծիչի բաժակի և պահեստարանի միջև՝ բացառելով աղտոտման հնարավորությունը։ Լիովին ապամոնտաժվող կառուցվածք առանց գործիքների օգտագործման՝ սարքի հեշտ մաքրման և սպասարկման համար։ Բոլոր ապակեպատ մասերը բորոսիլիկատից կամ պոլիտետրաֆտորէթիլենից (PTFE): 1 լ պարունակությամբ համապատասխան տարան ընդգրկված լինի, ինչպես նաև լրացուցիչ համապատասխան վակուումային կոլբեր՝ 3 հատ 500 մլ, 3 հատ 1000 մլ
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	Վակուումային պոմպ
	Հատ
	
	
	200000
	200000
	Յուղ չպահանջող դիաֆրագմային (մեմբրանային) վակուումային պոմպ:
Արտադրողականություն: Ոչ պակաս, քան 30 լ/րոպե:
Առավելագույն վակուումաչափական ճնշում: -0.085 ՄՊա:
Վակուումային ճնշման կարգավորման հնարավորություն:
Երաշխիք: 1 տարի:
Կոմպակտ սեղանադիր դիզայն՝ հատուկ նախատեսված լաբորատոր օգտագործման համար:
Հագեցած է չսահող հենակներով (ոտիկներով)՝ աշխատանքային մակերեսի վրա հուսալի ֆիքսման համար:
Աղմուկի և թրթռման ցածր մակարդակը ապահովում է հանգիստ և կայուն աշխատանք սենյակում:
Յուղ չպահանջող տեխնոլոգիան բացառում է գոլորշիների և աշխատանքային միջավայրի աղտոտումը յուղով:
	Յուղ չպահանջող դիաֆրագմային (մեմբրանային) վակուումային պոմպ:
Արտադրողականություն: Ոչ պակաս, քան 30 լ/րոպե:
Առավելագույն վակուումաչափական ճնշում: -0.085 ՄՊա:
Վակուումային ճնշման կարգավորման հնարավորություն:
Երաշխիք: 1 տարի:
Կոմպակտ սեղանադիր դիզայն՝ հատուկ նախատեսված լաբորատոր օգտագործման համար:
Հագեցած է չսահող հենակներով (ոտիկներով)՝ աշխատանքային մակերեսի վրա հուսալի ֆիքսման համար:
Աղմուկի և թրթռման ցածր մակարդակը ապահովում է հանգիստ և կայուն աշխատանք սենյակում:
Յուղ չպահանջող տեխնոլոգիան բացառում է գոլորշիների և աշխատանքային միջավայրի աղտոտումը յուղով:
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	Ջերմաստիճանի և խոնավության կարգավորմամբ պահարան
	Հատ
	
	
	1030000
	1030000
	Պահարանը նախատեսված է խոնավության հանդեպ զգայուն նյութերի պահպանման համար: Նվազեցնում է պահարանում առկա խոնավությունը 10%-ից ցածր, մշտական ապահովման տիրույթ՝ սկսած 1%-ից մինչև 10%, շեղում՝ ±1%: Ունի տաքացման հնարավորություն սենյակայինից մինչև 60℃ ներառյալ, շեղում՝ ±1℃: Պատրաստված է 1 մմ հաստութամբ պողպատից, փոշեներկված է քիմիակայուն ներկով: Բաղկացած է 2 բաժնից առանձին դռներով, յուրաքանչյուրը 2 ական դարակով: Կառավարում՝ թվային ԼԵԴ էկրանի միջոցով, ունի տարբեր ծրագրեր հիշելու հնարավորություն: Ներքին ծավա՝ 450Լ, ±50Լ: Արտաքին չափսեր՝ 60*70*120 սմ ±10 սմ: Քաշ՝ 80-90 կգ: Լարում՝ 220 Վ, հզորություն՝ 60 Վտ: Ներառում է տեղդրում լաբորատորիայում և փորձարկում: Երաշխիք՝ 1 տարի:
	Պահարանը նախատեսված է խոնավության հանդեպ զգայուն նյութերի պահպանման համար: Նվազեցնում է պահարանում առկա խոնավությունը 10%-ից ցածր, մշտական ապահովման տիրույթ՝ սկսած 1%-ից մինչև 10%, շեղում՝ ±1%: Ունի տաքացման հնարավորություն սենյակայինից մինչև 60℃ ներառյալ, շեղում՝ ±1℃: Պատրաստված է 1 մմ հաստութամբ պողպատից, փոշեներկված է քիմիակայուն ներկով: Բաղկացած է 2 բաժնից առանձին դռներով, յուրաքանչյուրը 2 ական դարակով: Կառավարում՝ թվային ԼԵԴ էկրանի միջոցով, ունի տարբեր ծրագրեր հիշելու հնարավորություն: Ներքին ծավա՝ 450Լ, ±50Լ: Արտաքին չափսեր՝ 60*70*120 սմ ±10 սմ: Քաշ՝ 80-90 կգ: Լարում՝ 220 Վ, հզորություն՝ 60 Վտ: Ներառում է տեղդրում լաբորատորիայում և փորձարկում: Երաշխիք՝ 1 տարի:
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	PRIZMATIX ԼԱԴ–ՄՄՌ համակարգի աշխատանքի համար նախատեսված հավաքածու
	Հատ
	
	
	4600000
	4600000
	Հավաքածուն պետք է ներառի․ 1. Բարձր հզորությամբ 3 հատ ԼԱԴ լամպեր, 395, 450 և 520 նմ ալիքի երկարությամբ, որոնք պետք է միանան PRIZMATIX ԼԱԴ–ՄՄՌ համակարգին․ 2. մեկ FSA-SMA ադապտոր/կոլիմատոր լամպը մալուխին և համակարգին միացնելու համար, 3․ 5 հատ 3 մ, 5 հատ 1մ օպտիկամանրաթելային մալուխ 1 մմ հաստությամբ, մի ծայրի 5 սմ տաշած, որպեսզի ապահովվի համասեռ լուսավորություն ամբողջ տաշած մակերեսով։ Մալուխը պետք է միանա  մեկ ծայրով PRIZMATIX ԼԱԴ–ՄՄՌ համակարգին, իսկ մյուսով՝ մտնի հատուկ նախատեսված ՄՄՌ սրվակի մեջ։
	Հավաքածուն պետք է ներառի․ 1. Բարձր հզորությամբ 3 հատ ԼԱԴ լամպեր, 395, 450 և 520 նմ ալիքի երկարությամբ, որոնք պետք է միանան PRIZMATIX ԼԱԴ–ՄՄՌ համակարգին․ 2. մեկ FSA-SMA ադապտոր/կոլիմատոր լամպը մալուխին և համակարգին միացնելու համար, 3․ 5 հատ 3 մ, 5 հատ 1մ օպտիկամանրաթելային մալուխ 1 մմ հաստությամբ, մի ծայրի 5 սմ տաշած, որպեսզի ապահովվի համասեռ լուսավորություն ամբողջ տաշած մակերեսով։ Մալուխը պետք է միանա  մեկ ծայրով PRIZMATIX ԼԱԴ–ՄՄՌ համակարգին, իսկ մյուսով՝ մտնի հատուկ նախատեսված ՄՄՌ սրվակի մեջ։
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	Ուլտրաձայնային բաղնիք ՄՄՌ սրվակներ լվանալու համար
	Հատ
	
	
	200000
	200000
	Թվային էկրան և կառավարում, կարգավորելի ուլտրաձայնային հզորություն 0-ից մինչև 100%։ Հատուկ բարձր հաճախականության ուլտրաձայնային փոխարկիչ (38-40Khz) առանց ամրակների եռակցման տեխնոլոգիա, ավելի լավ մաքրման ազդեցություն, Անխափան եռակցում, բաղնիքի ավելի հեշտ մաքրում, առավելագույն ջերմաստիճան մինչև 80°C, Բաքը պատրաստված է 1 մմ հաստությամբ SUS304 չժանգոտվող պողպատից։ Ծավալը՝ առնվազն 3 լ, Ուլտրաձայնային հզորություն՝ 120 Վտ, Ժամաչափ՝ 1 - 99 րոպե, Հզորության կարգավորում՝ այո, Ներքին չափսեր՝ 240x135x100 մմ:
	Թվային էկրան և կառավարում, կարգավորելի ուլտրաձայնային հզորություն 0-ից մինչև 100%։ Հատուկ բարձր հաճախականության ուլտրաձայնային փոխարկիչ (38-40Khz) առանց ամրակների եռակցման տեխնոլոգիա, ավելի լավ մաքրման ազդեցություն, Անխափան եռակցում, բաղնիքի ավելի հեշտ մաքրում, առավելագույն ջերմաստիճան մինչև 80°C, Բաքը պատրաստված է 1 մմ հաստությամբ SUS304 չժանգոտվող պողպատից։ Ծավալը՝ առնվազն 3 լ, Ուլտրաձայնային հզորություն՝ 120 Վտ, Ժամաչափ՝ 1 - 99 րոպե, Հզորության կարգավորում՝ այո, Ներքին չափսեր՝ 240x135x100 մմ:
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	Ռոտորային  գոլորշեցուցիչ 
	հատ
	
	
	1100000
	1100000
	Ունի ուղղահայաց կոնդենսատոր, ժամաչափ,  Էլեկտրական միակցիչ՝ RS 232, սառեցման մակերեսը՝ 1200 սմ2, բարձրությունը՝ 140-145 մմ (շարժական), պտտման պահի դիապազոնը՝ 20 - 280 1/ր, ջեռուցման հզորությունը ՝ 1300 Վտ, բաղնիքի մաքսիմալ օգտագործման ծավալը՝ 3 լ, լարումը՝ 220 – 240 Վ, հաճախականությունը՝ 50/60 Հց, գործածվող հզորությունը՝ 1400 Վտ, ջեռուցման ջերմաստիճանի տատանումը՝ 1 ±K, անփոփոխ հոսանք, չափը՝ 500 x 430 x 410 մմ, քաշը՝ 20-21 կգ, պաշտպանության դաս՝ IP 20
	Ունի ուղղահայաց կոնդենսատոր, ժամաչափ,  Էլեկտրական միակցիչ՝ RS 232, սառեցման մակերեսը՝ 1200 սմ2, բարձրությունը՝ 140-145 մմ (շարժական), պտտման պահի դիապազոնը՝ 20 - 280 1/ր, ջեռուցման հզորությունը ՝ 1300 Վտ, բաղնիքի մաքսիմալ օգտագործման ծավալը՝ 3 լ, լարումը՝ 220 – 240 Վ, հաճախականությունը՝ 50/60 Հց, գործածվող հզորությունը՝ 1400 Վտ, ջեռուցման ջերմաստիճանի տատանումը՝ 1 ±K, անփոփոխ հոսանք, չափը՝ 500 x 430 x 410 մմ, քաշը՝ 20-21 կգ, պաշտպանության դաս՝ IP 20
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	Թվային մագնիսական խառնիչ 
	հատ
	
	
	640000
	640000
	Լարումը՝ 110/220 [VAC], հաճախականությունը՝ 50/60 Հց, հզորությունը՝ 500 Վտ, խառնման մաքսիմալ քանակությունը՝ 20 լ （H2O), շարժիչի հզորությունը՝ 18 Վտ, շարժիչի աշխտանքայի հզորությունը՝ 10 Վտ, արագության միջակայքը՝ 100-1500 [rpm], արագության և ջերմության ցուցադրում՝ LCD, արագության ցուցադրման ճշգրտությունը՝ 1 [rpm], ջեռուցման հզորությունը՝ 500 Վտ, ջերմաստիճանային միջակայքը՝ [℃] :RT-350, ջերմաստիճանի ցուցադրման ճշգրտությունը՝ [℃] :0.1, ջեռուցման ափսե՝ 100-350 ℃, չափը՝ 300×170×100 մմ, քաշը՝ 2.8-3.0 կգ, պաշտպանության դասը՝  DIN EN60529 : IP42, ինտերֆեյսը՝ RS232
	Լարումը՝ 110/220 [VAC], հաճախականությունը՝ 50/60 Հց, հզորությունը՝ 500 Վտ, խառնման մաքսիմալ քանակությունը՝ 20 լ （H2O), շարժիչի հզորությունը՝ 18 Վտ, շարժիչի աշխտանքայի հզորությունը՝ 10 Վտ, արագության միջակայքը՝ 100-1500 [rpm], արագության և ջերմության ցուցադրում՝ LCD, արագության ցուցադրման ճշգրտությունը՝ 1 [rpm], ջեռուցման հզորությունը՝ 500 Վտ, ջերմաստիճանային միջակայքը՝ [℃] :RT-350, ջերմաստիճանի ցուցադրման ճշգրտությունը՝ [℃] :0.1, ջեռուցման ափսե՝ 100-350 ℃, չափը՝ 300×170×100 մմ, քաշը՝ 2.8-3.0 կգ, պաշտպանության դասը՝  DIN EN60529 : IP42, ինտերֆեյսը՝ RS232
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	Լաբորատոր կշեռք 
	հատ
	
	
	350000
	350000
	Ապակյա մեծ խցիկով բարձր ճշգրտությամբ կշեռք, իրանը պատրաստված ալյումինից, փոշեներկված քիմիապես կայուն ներկով, ներքին կալիբրավորման ֆունկցիայով: Ընթեռնելիություն՝ 0,0001 գ, Տարողությունը՝ 220գ, Նվազագույն քաշը՝ 0,0003 գ, կայունացման ժամանակ ≤3 վրկ, Գունավոր սենսորային 7 դույմ ԼԵԴ դիսփլեյ առանց ստեղների: Սկուտեղի չափը 80 մմ, Կրկնելիություն ±0,0002 գ, Գծայնություն՝ ±0,0003գ, Չափսը՝ 350X210X320 մմ ± 10 մմ: Սնուցում՝ 110/220 Վոլտ: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի:
	Ապակյա մեծ խցիկով բարձր ճշգրտությամբ կշեռք, իրանը պատրաստված ալյումինից, փոշեներկված քիմիապես կայուն ներկով, ներքին կալիբրավորման ֆունկցիայով: Ընթեռնելիություն՝ 0,0001 գ, Տարողությունը՝ 220գ, Նվազագույն քաշը՝ 0,0003 գ, կայունացման ժամանակ ≤3 վրկ, Գունավոր սենսորային 7 դույմ ԼԵԴ դիսփլեյ առանց ստեղների: Սկուտեղի չափը 80 մմ, Կրկնելիություն ±0,0002 գ, Գծայնություն՝ ±0,0003գ, Չափսը՝ 350X210X320 մմ ± 10 մմ: Սնուցում՝ 110/220 Վոլտ: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի:
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	ԼԵԴ Լամպերի հավաքածու 
	հատ
	
	
	3200000
	3200000
	ԼԵԴ Լամպեր (370 նմ, 400 նմ *2, 427 նմ, 440 նմ, 456 նմ, 518 նմ*2, 595 նմ*2)։ Փաթեթը հագեցած է 10 տարբեր ալիքի երկարությամբ լույսերով, մասնավորապես, 1 հատ 370 նմ, 2 հատ 400 նմ, 1 հատ 427 նմ, 1 հատ 440 նմ, 1 հատ 456 նմ,  2 հատ 518 նմ, 2 հատ 595 նմ լույսի ալիքի երկարությամբ և 44վտ հզորությամբ լաբորատոր լամպերով, որոնք ունեն կարգավորման ինչպես մեխանիկական ռեժիմներ՝ 0, 25, 50, 75 և 100%, այնպես էլ միանալով թվային կառավարման վահանակին՝ ապահովում են առավել ճշգրիտ և ծրագրավորված աշխատանք։
	ԼԵԴ Լամպեր (370 նմ, 400 նմ *2, 427 նմ, 440 նմ, 456 նմ, 518 նմ*2, 595 նմ*2)։ Փաթեթը հագեցած է 10 տարբեր ալիքի երկարությամբ լույսերով, մասնավորապես, 1 հատ 370 նմ, 2 հատ 400 նմ, 1 հատ 427 նմ, 1 հատ 440 նմ, 1 հատ 456 նմ,  2 հատ 518 նմ, 2 հատ 595 նմ լույսի ալիքի երկարությամբ և 44վտ հզորությամբ լաբորատոր լամպերով, որոնք ունեն կարգավորման ինչպես մեխանիկական ռեժիմներ՝ 0, 25, 50, 75 և 100%, այնպես էլ միանալով թվային կառավարման վահանակին՝ ապահովում են առավել ճշգրիտ և ծրագրավորված աշխատանք։

	28
	Շլենքի համակարգ
	հատ
	
	
	150000
	150000
	Երկու շարք 4 հատ տեֆլոնե PTFE փականներով (ընդհանուր 8 փական)՝ Վակուումային և իներտ գազով զուգահեռ օգտագործելու համար, բաղկացած երկու մասից։ Իներտ գազի և վակուումային խողովակները պատրաստված են 22 մմ տրամագծով և3 մմ պատի հաստությամբ խողովակից, և 6 մմ խողովակի միացման կցամասերով բոլոր ծայրերում: 4 միացքով, որոնք կենտրոնից կենտրոն 100 մմ հեռավորության վրա են:  Խողովակները պատրաստված են բորոսիլիկատային ապակուց, և  կարող են ուղղակիորեն տաքանալ բաց կրակի մեջ և դիմակայել քիմիական գործընթացների լաբորատոր ջերմաստիճանի տատանումներին, ինչպիսիք են ջեռուցումն ու հովացումը, դիմացկուն են բազմակի օգտագործման համար: Դիմանում են 10(-3) մմ սնդիկի սյան վակումային խորությանը։ Փականների պտտաները ասեղնային՝ ամբողջական քայլային կարգավորմամբ:
	Երկու շարք 4 հատ տեֆլոնե PTFE փականներով (ընդհանուր 8 փական)՝ Վակուումային և իներտ գազով զուգահեռ օգտագործելու համար, բաղկացած երկու մասից։ Իներտ գազի և վակուումային խողովակները պատրաստված են 22 մմ տրամագծով և3 մմ պատի հաստությամբ խողովակից, և 6 մմ խողովակի միացման կցամասերով բոլոր ծայրերում: 4 միացքով, որոնք կենտրոնից կենտրոն 100 մմ հեռավորության վրա են:  Խողովակները պատրաստված են բորոսիլիկատային ապակուց, և  կարող են ուղղակիորեն տաքանալ բաց կրակի մեջ և դիմակայել քիմիական գործընթացների լաբորատոր ջերմաստիճանի տատանումներին, ինչպիսիք են ջեռուցումն ու հովացումը, դիմացկուն են բազմակի օգտագործման համար: Դիմանում են 10(-3) մմ սնդիկի սյան վակումային խորությանը։ Փականների պտտաները ասեղնային՝ ամբողջական քայլային կարգավորմամբ:

	29
	Ուլտրաձայնային բոքս
	հատ
	
	
	270000
	270000
	Սարքը բաղկացած է քվարցային ապակուց պատրաստված ուլտրամանուշակագույն լամպերից և ֆիլտրերից, որոնք ունեն լույսի աղբյուրների երկու ալիքի երկարություններ՝ կարճալիք ուլտրամանուշակագույն (254 նմ) և երկարալիք ուլտրամանուշակագույն (365 նմ): Լույսի աղբյուրը կարող է օգտագործվել  առանձին կամ միաժամանակ: TLC ափսեի չափը՝ 250 x 250մմ:
Էլեկտրամատակարարման պարամետրերը, 220Վ/50Հց,
Ընդհանուր չափերը՝ 450x490x410մմ x 490 x 410: Քաշը, կգ,  6-6.5: Տեղադրում, փորձարկում և անձնակազմի ուսուցում:
	Սարքը բաղկացած է քվարցային ապակուց պատրաստված ուլտրամանուշակագույն լամպերից և ֆիլտրերից, որոնք ունեն լույսի աղբյուրների երկու ալիքի երկարություններ՝ կարճալիք ուլտրամանուշակագույն (254 նմ) և երկարալիք ուլտրամանուշակագույն (365 նմ): Լույսի աղբյուրը կարող է օգտագործվել  առանձին կամ միաժամանակ: TLC ափսեի չափը՝ 250 x 250մմ:
Էլեկտրամատակարարման պարամետրերը, 220Վ/50Հց,
Ընդհանուր չափերը՝ 450x490x410մմ x 490 x 410: Քաշը, կգ,  6-6.5: Տեղադրում, փորձարկում և անձնակազմի ուսուցում:

	30
	Անալիտիկական կշեռք 0,1 մգ
	հատ
	
	
	350000
	350000
	Ապակյա մեծ խցիկով բարձր ճշգրտությամբ կշեռք, իրանը պատրաստված ալյումինից, փոշեներկված քիմիապես կայուն ներկով, ներքին կալիբրավորման ֆունկցիայով: Ընթեռնելիություն՝ 0,0001 գ, Կրկնելիություն ±0,0002 գ, Գծայնություն՝ ±0,0003գ, Տարողությունը՝ 220գ, Նվազագույն քաշը՝ 0,0003 գ, կայունացման ժամանակ ≤3 վրկ, Գունավոր սենսորային 4 դույմ ԼԵԴ դիսփլեյ առանց ստեղների: Սկուտեղի չափը 80 մմ, Չափսը՝ 350X210X320 մմ ± 10 մմ: Սնուցում՝ 220 Վոլտ: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Տեղադրում, փորձարկում և անձնակազմի ուսուցում:
	Ապակյա մեծ խցիկով բարձր ճշգրտությամբ կշեռք, իրանը պատրաստված ալյումինից, փոշեներկված քիմիապես կայուն ներկով, ներքին կալիբրավորման ֆունկցիայով: Ընթեռնելիություն՝ 0,0001 գ, Կրկնելիություն ±0,0002 գ, Գծայնություն՝ ±0,0003գ, Տարողությունը՝ 220գ, Նվազագույն քաշը՝ 0,0003 գ, կայունացման ժամանակ ≤3 վրկ, Գունավոր սենսորային 4 դույմ ԼԵԴ դիսփլեյ առանց ստեղների: Սկուտեղի չափը 80 մմ, Չափսը՝ 350X210X320 մմ ± 10 մմ: Սնուցում՝ 220 Վոլտ: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Տեղադրում, փորձարկում և անձնակազմի ուսուցում:

	31
	Ուլտրաձայնային բաղնիք
	հատ
	
	
	150000
	150000
	Թվային էկրան և կառավարում։ Հատուկ բարձր հաճախականության ուլտրաձայնային փոխարկիչ (40Khz) առանց ամրակների եռակցման տեխնոլոգիա, MCU-SWEEP ուլտրաձայնային գեներատոր՝ ավելի միատարր և հզոր մաքրում, MCH ջեռուցման համակարգ, առավելագույն ջերմաստիճան մինչև 80°C, 
Բաքը պատրաստված է 1 մմ հաստությամբ SUS304 չժանգոտվող պողպատից։ Ծավալը՝ 3.2 լ, Ուլտրաձայնային հզորություն՝ 120 Վտ, Ժամաչափ՝ 1 - 99 րոպե, Հզորության կարգավորում՝ ոչ,
Ներքին չափսեր՝ 240x135x100 մմ:
Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը, տեղադրումը և փորձարկումը համապատասխան լաբորատորիայում:Երաշխիք՝ 1 տարի: Տեղադրում, փորձարկում և անձնակազմի ուսուցում:
	Թվային էկրան և կառավարում։ Հատուկ բարձր հաճախականության ուլտրաձայնային փոխարկիչ (40Khz) առանց ամրակների եռակցման տեխնոլոգիա, MCU-SWEEP ուլտրաձայնային գեներատոր՝ ավելի միատարր և հզոր մաքրում, MCH ջեռուցման համակարգ, առավելագույն ջերմաստիճան մինչև 80°C, 
Բաքը պատրաստված է 1 մմ հաստությամբ SUS304 չժանգոտվող պողպատից։ Ծավալը՝ 3.2 լ, Ուլտրաձայնային հզորություն՝ 120 Վտ, Ժամաչափ՝ 1 - 99 րոպե, Հզորության կարգավորում՝ ոչ,
Ներքին չափսեր՝ 240x135x100 մմ:
Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը, տեղադրումը և փորձարկումը համապատասխան լաբորատորիայում:Երաշխիք՝ 1 տարի: Տեղադրում, փորձարկում և անձնակազմի ուսուցում:

	32
	Քրոմոտոգրաֆիական աշտարակ
	հատ
	
	
	100000
	100000
	Աշտարակի նյութը՝ բորոսիլիկատային 3,3 ապակի, վերին հատվածում N29/32 համարի ոչ հայելային շլիֆով, ներքևի հատվածում տեֆլոնե 1/2 փական: Աշտարակի ստորին հատվածում առկա է փրփրապակու դիսկ: Չափսեր՝ 450մմ օգտակար երկարություն և 30 մմ ներքին տրամագիծ:
	Աշտարակի նյութը՝ բորոսիլիկատային 3,3 ապակի, վերին հատվածում N29/32 համարի ոչ հայելային շլիֆով, ներքևի հատվածում տեֆլոնե 1/2 փական: Աշտարակի ստորին հատվածում առկա է փրփրապակու դիսկ: Չափսեր՝ 450մմ օգտակար երկարություն և 30 մմ ներքին տրամագիծ:

	33
	Մագնիսական խառնիչ թերմոզույգով
	հատ
	
	
	675000
	675000
	Մագնիսի պտտման արագությունը՝ առնվազն 200-2000 պտ/ր, խառնման ծավալը՝ առնվազն 5 լ, ջերմաստիճանի և պտտման ժամանակի թվային կառավարում` ԼԵԴ դիսփլեյով: Տաքացման ջերմաստիճանի վերին շեմը՝ նվազագույնը 380oC, տաքացվող մակերեսը՝ 190 մմ տրամագծով ±5մմ, մակերեսը՝ կերամիկապատ ալյումինե, տաքացման ժամանակի վերին շեմը՝ նվազագույնը 12 ժամ, ջերմաստիճանի կառավարման քայլը՝ առավելագույնը 1oC, հոսանքի միացումը՝ եվրոպական ստանդարտ։ Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Տեղադրում, փորձարկում և անձնակազմի ուսուցում:
	Մագնիսի պտտման արագությունը՝ առնվազն 200-2000 պտ/ր, խառնման ծավալը՝ առնվազն 5 լ, ջերմաստիճանի և պտտման ժամանակի թվային կառավարում` ԼԵԴ դիսփլեյով: Տաքացման ջերմաստիճանի վերին շեմը՝ նվազագույնը 380oC, տաքացվող մակերեսը՝ 190 մմ տրամագծով ±5մմ, մակերեսը՝ կերամիկապատ ալյումինե, տաքացման ժամանակի վերին շեմը՝ նվազագույնը 12 ժամ, ջերմաստիճանի կառավարման քայլը՝ առավելագույնը 1oC, հոսանքի միացումը՝ եվրոպական ստանդարտ։ Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Տեղադրում, փորձարկում և անձնակազմի ուսուցում:

	34
	Ռոտորային գոլորշացուցիչ ջրային պոմպով
	հատ
	
	
	570000
	570000
	Պտտվող կոլբա՝ կլորահատակ տանձաձև 1լ և NS 29/32 շլիֆով, Հավաքող կոլբա՝ կլորահատակ, 1լ, Շարժիչի հզորությունը՝ 40 Վտ, Պտտելու արագություն՝ 0-200 պտ/ր, Վակուումային աստիճան՝ ≥ 0,098 ՄՊա, Ջրային (Յուղի) վաննայի հզորությունը՝ 1,5 կՎտ, Ջերմաստիճանի կառավարման ռեժիմ /միջակայք՝ խելացի թվային կարգավորիչ սենյակայինից մինչև 99°C, Էլեկտրամատակարարում` 220V 50/60HZ: Ջրային պոմպ
Շարժիչը` Հզորությունը 180 Վտ։ Պոմպ 80լ/ր, Հակակոռոզիոն։ Լարումը 220V/50HZ։ Արտադրողականությունը՝ 10լ/րոպե, ։ Առավելագույն վակուում 0,098 ՄՊա (98 ԿՊա, 735 մմ Hg, 0,98 բար, 735 Տոր), տարայի տարողությունը 15լ, Շրջանառվող ջրի T՝ 0~25℃։ Չափերը (մմ)՝ 400*280*420 +- 5մմ։ Արտաքին չափը (մմ)՝ 480*380*560 մմ +- 5մմ։ Աղմուկ <50 դԲ: Տեղադրում, փորձարկում և անձնակազմի ուսուցում:
	Պտտվող կոլբա՝ կլորահատակ տանձաձև 1լ և NS 29/32 շլիֆով, Հավաքող կոլբա՝ կլորահատակ, 1լ, Շարժիչի հզորությունը՝ 40 Վտ, Պտտելու արագություն՝ 0-200 պտ/ր, Վակուումային աստիճան՝ ≥ 0,098 ՄՊա, Ջրային (Յուղի) վաննայի հզորությունը՝ 1,5 կՎտ, Ջերմաստիճանի կառավարման ռեժիմ /միջակայք՝ խելացի թվային կարգավորիչ սենյակայինից մինչև 99°C, Էլեկտրամատակարարում` 220V 50/60HZ: Ջրային պոմպ
Շարժիչը` Հզորությունը 180 Վտ։ Պոմպ 80լ/ր, Հակակոռոզիոն։ Լարումը 220V/50HZ։ Արտադրողականությունը՝ 10լ/րոպե, ։ Առավելագույն վակուում 0,098 ՄՊա (98 ԿՊա, 735 մմ Hg, 0,98 բար, 735 Տոր), տարայի տարողությունը 15լ, Շրջանառվող ջրի T՝ 0~25℃։ Չափերը (մմ)՝ 400*280*420 +- 5մմ։ Արտաքին չափը (մմ)՝ 480*380*560 մմ +- 5մմ։ Աղմուկ <50 դԲ: Տեղադրում, փորձարկում և անձնակազմի ուսուցում:

	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը
	<Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի 22-րդ  հոդված

	

	Հրավերի հրապարակման ամսաթիվը

	30.04.2026թ.

	
	

	
	

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[footnoteRef:4] [4:   Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:] 

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակցի անվանումը
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ[footnoteRef:5] [5:  Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:] 


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	
	
	
	

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	14300000
	2860000
	17160000

	
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	15232500
	3046500
	18279000

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	500000
	100000
	600000

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	742500
	148500
	891000

	Չափաբաժին 4
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	325000
	65000
	390000

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	558333,33
	111666,67
	670000

	Չափաբաժին 5
	
	
	
	

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	1310000
	262000
	1572000

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	1333333,3
	266666,67
	1600000

	Չափաբաժին 6
	
	
	
	

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	141666,67
	28333,33
	170000

	
	«Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ
	175000
	0
	175000

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	183000
	36600
	219600

	Չափաբաժին 7
	
	
	
	

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	225000
	45000
	270000

	
	«Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ
	230000
	0
	230000

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	315000
	63000
	378000

	Չափաբաժին 8
	
	
	
	

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	124000
	24800
	148800

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	125000
	25000
	150000

	Չափաբաժին 9
	
	
	
	

	
	«Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ
	150000
	0
	150000

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	166666,67
	33333,33
	200000

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	250000
	50000
	300000

	Չափաբաժին 11
	
	
	
	

	
	«Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ
	108000
	0
	108000

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	187500
	37500
	225000

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	190000
	38000
	228000

	Չափաբաժին 12
	
	
	
	

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	741666,67
	148333,33
	890000

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	750000
	150000
	900000

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	815000
	163000
	978000

	Չափաբաժին 13
	
	
	
	

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	3885000
	777000
	4662000

	Չափաբաժին 14
	
	
	
	

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	560000
	112000
	672000

	Չափաբաժին 15
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	640000
	128000
	768000

	Չափաբաժին 16
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	150000
	30000
	180000

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	158000
	31600
	189600

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	158333,33
	31666,67
	190000

	Չափաբաժին 17
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	825000
	165000
	990000

	Չափաբաժին 18
	
	
	
	

	
	«Մագգա» Ա/Կ
	2480000
	496000
	2976000

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	3500000
	700000
	4200000

	Չափաբաժին 19
	
	
	
	

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	75000
	15000
	90000

	
	«Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ
	92000
	0
	92000

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	133000
	26600
	159600

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	165000
	33000
	198000

	Չափաբաժին 20
	
	
	
	

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	833333,33
	166666,67
	1000000

	Չափաբաժին 21
	
	
	
	

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	500000
	100000
	600000

	Չափաբաժին 23
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	150000
	30000
	180000

	
	«Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ
	250000
	0
	250000

	Չափաբաժին 24
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	2650000
	530000
	3180000

	Չափաբաժին 28
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	120000
	24000
	144000

	Չափաբաժին 29
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	217500
	43500
	261000

	Չափաբաժին 30
	
	
	
	

	
	«Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ
	210000
	0
	210000

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	225000
	45000
	270000

	Չափաբաժին 31
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	112500
	22500
	135000

	Չափաբաժին 32
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	75000
	15000
	90000

	Չափաբաժին 33
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	499000
	99800
	598800

	
	«Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ
	500000
	0
	500000

	Չափաբաժին 34
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	412500
	82500
	495000

	Չափաբաժին 1
	
	
	
	

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	14300000
	2860000
	17160000

	
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	15232500
	3046500
	18279000

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	500000
	100000
	600000

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	742500
	148500
	891000

	Չափաբաժին 4
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	325000
	65000
	390000

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	558333,33
	111666,67
	670000

	Չափաբաժին 5
	
	
	
	

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	1310000
	262000
	1572000

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	1333333,3
	266666,67
	1600000

	Չափաբաժին 6
	
	
	
	

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	141666,67
	28333,33
	170000

	
	«Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ
	175000
	0
	175000

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	183000
	36600
	219600

	Չափաբաժին 7
	
	
	
	

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	225000
	45000
	270000

	
	«Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ
	230000
	0
	230000

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	315000
	63000
	378000

	Չափաբաժին 8
	
	
	
	

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	124000
	24800
	148800

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	125000
	25000
	150000

	Չափաբաժին 9
	
	
	
	

	
	«Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ
	150000
	0
	150000

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	166666,67
	33333,33
	200000

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	250000
	50000
	300000

	Չափաբաժին 11
	
	
	
	

	
	«Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ
	108000
	0
	108000

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	187500
	37500
	225000

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	190000
	38000
	228000

	Չափաբաժին 12
	
	
	
	

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	741666,67
	148333,33
	890000

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	750000
	150000
	900000

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	815000
	163000
	978000

	Չափաբաժին 13
	
	
	
	

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	3885000
	777000
	4662000

	Չափաբաժին 14
	
	
	
	

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	560000
	112000
	672000

	Չափաբաժին 15
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	640000
	128000
	768000

	Չափաբաժին 16
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	150000
	30000
	180000

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	158000
	31600
	189600

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	158333,33
	31666,67
	190000

	Չափաբաժին 17
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	825000
	165000
	990000

	Չափաբաժին 18
	
	
	
	

	
	«Մագգա» Ա/Կ
	2480000
	496000
	2976000

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	3500000
	700000
	4200000

	Չափաբաժին 19
	
	
	
	

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	75000
	15000
	90000

	
	«Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ
	92000
	0
	92000

	
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	133000
	26600
	159600

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	165000
	33000
	198000

	Չափաբաժին 20
	
	
	
	

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	833333,33
	166666,67
	1000000

	Չափաբաժին 21
	
	
	
	

	
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	500000
	100000
	600000

	Չափաբաժին 23
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	150000
	30000
	180000

	
	«Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ
	250000
	0
	250000

	Չափաբաժին 24
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	2650000
	530000
	3180000

	Չափաբաժին 28
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	120000
	24000
	144000

	Չափաբաժին 29
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	217500
	43500
	261000

	Չափաբաժին 30
	
	
	
	

	
	«Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ
	210000
	0
	210000

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	225000
	45000
	270000

	Չափաբաժին 31
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	112500
	22500
	135000

	Չափաբաժին 32
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	75000
	15000
	90000

	Չափաբաժին 33
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	499000
	99800
	598800

	
	«Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ
	500000
	0
	500000

	Չափաբաժին 34
	
	
	
	

	
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	412500
	82500
	495000

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	18.05.2026թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	20.05.2026թ.
	29.05.2026թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը   04.06.2026թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	10.06.2026թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	11.06.2026թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր[footnoteRef:6] [6:   Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:] 


	2, 3, 4, 15, 16, 17, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	ՕԴՔԳՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05-01
	11.06.2026թ.
	01.08.2026թ.
	0
	8,902,800
	8,902,800

	6, 7, 12, 19, 20, 21
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	ՕԴՔԳՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05-02
	11.06.2026թ.
	01.08.2026թ.
	0
	3,020,000
	3,020,000

	9, 11, 30
	«Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ
	ՕԴՔԳՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05-03
	11.06.2026թ.
	01.08.2026թ.
	0
	468,000
	468,000

	1, 5, 8, 13, 14
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	ՕԴՔԳՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05-04
	11.06.2026թ.
	01.08.2026թ.
	0
	18,880,800
	18,880,800

	18
	«Մագգա» Ա/Կ
	ՕԴՔԳՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05-05
	11.06.2026թ.
	01.08.2026թ.
	0
	2,976,000
	2,976,000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ[footnoteRef:7] / Անձնագրի համարը և սերիան [7:  Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:] 


	2, 3, 4, 15, 16, 17, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	ք.Երևան, Հասրաթյան 7, հեռ. 099-486-487, 033-486-487
	customer.organix@gmail.com 
	2500010938310100
	00486487

	6, 7, 12, 19, 20, 21
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	ք.Երևան, Հր. Ներսիսյան., 6շ., 4բն.  Հեռ. 095-54-30-78
	helion.sales2023@gmail.com 
	2500011241070100
	01055436

	9, 11, 30
	«Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ
	Լոռու մարզ, Գյուլագարակ, Կուրթան , 12 փող., տուն 10, հեռ.+374-44-73-72-87
	nalbandyan-tigran@internet.ru    
	220249678735000
	67094216

	1, 5, 8, 13, 14
	«Լաբտեխ գրուպ» ՍՊԸ
	ք․ Երևան, Հ․ Ներսիսյան 10 -3/2, հեռ. 091-41-80-71
	Labtechgroup@yandex.ru
	2050022309231002
	00261009

	18
	«Մագգա» Ա/Կ
	Ք. Երևան, Կոմիտաս պող., 20 շենք, բն. 76,  
հեռ. 091-41-99-68
	maggapc@yahoo.com 
	
	08200226

	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է gnumnerarmbiotech@gmail.com

	


	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացվել են բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունների հրապարակումները՝ www.gnumner.am

	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Գ.Խաչատուրյան
	044-59-39-23
	stcophchemistry@gmail.com


Պատվիրատու՝   «Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» ՊՈԱԿ



