
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о заключенном договоре
ЗАО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОРГАНИЧЕСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ (НТЦОФХ) государственная некоммерческая организация (ГНКО) ниже представляет информацию о договорах, заключеных в результате процедуры закупки под кодом НТЦОФХ-ЗКПТ-26/05, организованной с целью приобретения товаров для своих нужд: 		
	
	Предмет закупки

	номер Лот  а
	наименование
	единица измерения
	количество [footnoteRef:1] [1:  Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору] 

	сметная цена 
	краткое описание (техническая характеристика)
	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:2] [2:   Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".] 

	общее
	/драмов РА/
	
	

	
	
	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:3] [3:   Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".] 

	общая
	
	

	1
	Двухлучевой УФ-видимый спектрофотометр (UV-Vis)
	Шт.
	1
	1
	19850000
	19850000
	Общие требования
Прибор должен представлять собой исследовательский, модульный или расширяемый двухлучевой (Double-Beam) UV-Vis спектрофотометр для использования в химии, биохимии и фармацевтике и соответствовать требованиям ASTM, ISO, DIN и ph EUR. Спектрофотометр должен быть оснащен высококачественной оптикой, возможностью размещения/комбинирования кювет различных размеров и объемов образцов, различными принадлежностями для измерения жидких и твердых образцов, и, в частности, должен быть оснащен как минимум одной высококачественной, механически точной, сертифицированной микропипеткой с переменным объемом 100-1000 мкл, предназначенной для химических исследований, требующих очень высокой точности и воспроизводимости результатов.
2. Оптическая система
Двухлучевая оптическая система, монохроматор высокого разрешения, регулируемая спектральная щель.3. Характеристики длины волны
Диапазон длин волн: не уже 190–1100 нм.
Спектральный зазор: регулируемый 0,1–5,0 нм, со следующими переменными значениями ширины: 0,2, 0,5, 1, 2 и 4 нм.
Точность по длине волны: ±0,2 нм или лучше.
Воспроизводимость: ≤0,03 нм.
Скорость сканирования: ≥12 000 нм/мин.
Сбор данных: ≥200 данных/с.
Возможность кинетических измерений.
5. Фотометрические характеристики
Фотометрический диапазон: -3…+3 абс.
Базовое отклонение: ≤±0,0005 абс.
Стабильность: ≤±0,0005 абс./час.
Шум: ≤0,0001 абс.
6. Источник света и детектор
UV-Vis лампа высокой стабильности (ксеноновая или аналогичная).
Детектор высокой чувствительности: фотодиод или аналогичный.
7. Регулировка температуры
Температурный датчик Пельтье, 0–110 °C, точность ±0,25 °C
Не менее 2 кювет, с возможностью расширения.
8. Программное обеспечение
Управление спектрофотометром с помощью компьютера с использованием программного обеспечения, входящего в комплект (один модульный программный пакет). Программный пакет многоязычный, включая английский и русский языки. Программное обеспечение должно соответствовать требованиям фармакопеи и содержать как минимум следующие инструменты: фотометрический, спектральный, кинетический, термометрический, ферментативный и анализ воды. Процессор компьютера не слабее Intel Core i5-13500, жесткие диски: SSD объемом не менее 500 Гб и HDD объемом не менее 1000 Гб, операционная система: лицензионная Windows 11 Pro, LED IPS-монитор — не менее 24 дюймов.
9. Электрические и физические характеристики
Источник питания: 100–240 В, 50–60 Гц.
Лабораторная модель.
10. Гарантия и сервисное обслуживание
Гарантия: не менее 1 года. Установка, настройка, ввод в эксплуатацию и обучение: не менее 3 дней специалистом, сертифицированным производителем. Техническая поддержка в течение гарантийного периода.
11. Сертификаты
Международные сертификаты соответствия и разрешение производителя. Все оборудование поставляется в заводской упаковке. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком марку, модель и комплектацию прибора.Спектрофотометр должен быть  SPECORD 210 PLUS UV-Vis или Agilent Cary 3500 Multizon.











	Общие требования
Прибор должен представлять собой исследовательский, модульный или расширяемый двухлучевой (Double-Beam) UV-Vis спектрофотометр для использования в химии, биохимии и фармацевтике и соответствовать требованиям ASTM, ISO, DIN и ph EUR. Спектрофотометр должен быть оснащен высококачественной оптикой, возможностью размещения/комбинирования кювет различных размеров и объемов образцов, различными принадлежностями для измерения жидких и твердых образцов, и, в частности, должен быть оснащен как минимум одной высококачественной, механически точной, сертифицированной микропипеткой с переменным объемом 100-1000 мкл, предназначенной для химических исследований, требующих очень высокой точности и воспроизводимости результатов.
2. Оптическая система
Двухлучевая оптическая система, монохроматор высокого разрешения, регулируемая спектральная щель.3. Характеристики длины волны
Диапазон длин волн: не уже 190–1100 нм.
Спектральный зазор: регулируемый 0,1–5,0 нм, со следующими переменными значениями ширины: 0,2, 0,5, 1, 2 и 4 нм.
Точность по длине волны: ±0,2 нм или лучше.
Воспроизводимость: ≤0,03 нм.
Скорость сканирования: ≥12 000 нм/мин.
Сбор данных: ≥200 данных/с.
Возможность кинетических измерений.
5. Фотометрические характеристики
Фотометрический диапазон: -3…+3 абс.
Базовое отклонение: ≤±0,0005 абс.
Стабильность: ≤±0,0005 абс./час.
Шум: ≤0,0001 абс.
6. Источник света и детектор
UV-Vis лампа высокой стабильности (ксеноновая или аналогичная).
Детектор высокой чувствительности: фотодиод или аналогичный.
7. Регулировка температуры
Температурный датчик Пельтье, 0–110 °C, точность ±0,25 °C
Не менее 2 кювет, с возможностью расширения.
8. Программное обеспечение
Управление спектрофотометром с помощью компьютера с использованием программного обеспечения, входящего в комплект (один модульный программный пакет). Программный пакет многоязычный, включая английский и русский языки. Программное обеспечение должно соответствовать требованиям фармакопеи и содержать как минимум следующие инструменты: фотометрический, спектральный, кинетический, термометрический, ферментативный и анализ воды. Процессор компьютера не слабее Intel Core i5-13500, жесткие диски: SSD объемом не менее 500 Гб и HDD объемом не менее 1000 Гб, операционная система: лицензионная Windows 11 Pro, LED IPS-монитор — не менее 24 дюймов.
9. Электрические и физические характеристики
Источник питания: 100–240 В, 50–60 Гц.
Лабораторная модель.
10. Гарантия и сервисное обслуживание
Гарантия: не менее 1 года. Установка, настройка, ввод в эксплуатацию и обучение: не менее 3 дней специалистом, сертифицированным производителем. Техническая поддержка в течение гарантийного периода.
11. Сертификаты
Международные сертификаты соответствия и разрешение производителя. Все оборудование поставляется в заводской упаковке. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком марку, модель и комплектацию прибора.Спектрофотометр должен быть  SPECORD 210 PLUS UV-Vis или Agilent Cary 3500 Multizon.












	2
	Генератор водорода
	Шт.
	1
	1
	700000
	700000
	Генератор водорода

Предназначен для получения особо чистого сухого газообразного водорода.

Технические параметры

Чистота генерируемого газа – ≥ 99,99%

Производительность по газу – ≥ 1000 мл/мин

Выходное давление газа – ≥ 6 атм

Параметры питания – 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность – 350 Вт

Габаритные размеры – не более 60 × 30 × 45 см

Уровень шума (в рабочем режиме) – не более 50 дБ

Управление и безопасность

Программируемая цифровая система управления

Оснащён системой многоуровневой защиты

Индикаторы входного и выходного газа

Услуги

Монтаж и пуско-наладочные работы

Гарантия 1 год

Гарантийное обслуживание
	Генератор водорода

Предназначен для получения особо чистого сухого газообразного водорода.

Технические параметры

Чистота генерируемого газа – ≥ 99,99%

Производительность по газу – ≥ 1000 мл/мин

Выходное давление газа – ≥ 6 атм

Параметры питания – 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность – 350 Вт

Габаритные размеры – не более 60 × 30 × 45 см

Уровень шума (в рабочем режиме) – не более 50 дБ

Управление и безопасность

Программируемая цифровая система управления

Оснащён системой многоуровневой защиты

Индикаторы входного и выходного газа

Услуги

Монтаж и пуско-наладочные работы

Гарантия 1 год

Гарантийное обслуживание

	3
	Светодиодные лампы (456, 427, 390 нм)
	Шт.
	1
	1
	900000
	900000
	Реактор/камера, предназначенная для исследования фотокаталитических реакций в лабораторных условиях, обеспечивающая повторяемость экспериментов благодаря системе охлаждения. Обеспечивает защиту от ультрафиолета. Прибор оснащен длиной волны света 390 нм, 427 нм, 456 нм и лабораторными лампами мощностью 44 Вт, имеющими оба режима механической регулировки: 0, 25, 50, 75 и 100%, а также подключение к цифровому пульту управления, обеспечивающему максимально точную и программируемую работу. Гарантия один год.
	Реактор/камера, предназначенная для исследования фотокаталитических реакций в лабораторных условиях, обеспечивающая повторяемость экспериментов благодаря системе охлаждения. Обеспечивает защиту от ультрафиолета. Прибор оснащен длиной волны света 390 нм, 427 нм, 456 нм и лабораторными лампами мощностью 44 Вт, имеющими оба режима механической регулировки: 0, 25, 50, 75 и 100%, а также подключение к цифровому пульту управления, обеспечивающему максимально точную и программируемую работу. Гарантия один год.

	4
	Термостат/охладитель
	Шт.
	1
	1
	700000
	700000
	Имеет цифровой светодиодный дисплей. Регулировка с помощью ПИД-регулятора. Полезный объем: 5 л. Степень охлаждения: -40°С, нагрева: +40°С. Система: закрытая. Точность: ±1°C. Производительность циркуляции: не менее 35 л/мин. Мощность: не менее 1400 Вт на обогрев и 460 Вт на охлаждение. Напряжение: 220 В; Размеры: 550*550*750мм. Тип используемого газа: R404A.
Монтаж и пусконаладочные работы осуществляет поставщик. Гарантия минимум 1 год.
	Имеет цифровой светодиодный дисплей. Регулировка с помощью ПИД-регулятора. Полезный объем: 5 л. Степень охлаждения: -40°С, нагрева: +40°С. Система: закрытая. Точность: ±1°C. Производительность циркуляции: не менее 35 л/мин. Мощность: не менее 1400 Вт на обогрев и 460 Вт на охлаждение. Напряжение: 220 В; Размеры: 550*550*750мм. Тип используемого газа: R404A.
Монтаж и пусконаладочные работы осуществляет поставщик. Гарантия минимум 1 год.

	5
	Роторный испаритель
	Шт.
	2
	2
	1600000
	1600000
	Диапазон скорости вращения: не менее 30–275 об/мин, регулируемый. Дисплей: ЖК-экран с регулировкой скорости, температуры и времени. Направление вращения: вертикальное и обратное, с интервальным режимом. Размеры колбы: не менее 50–2000 мл. Температура нагрева: от комнатной температуры до 180 °C. Точность температуры: ±1 °C (вода), ±3 °C (масло). Мощность нагревателя: 1300 Вт (общее потребление: 1400 Вт). Аварийное отключение: при превышении 220 °C. Защита от сушки: при отсутствии воды или масла. Эффективность испарения растворителя: около 1,5 л/ч (в случае воды). Таймер нагрева: 1–999 минут, с автоматической остановкой. Подъемный механизм: автоматический, механический: моторизованный, с предохранительным положением на случай отключения электроэнергии. Конденсатор: охлаждающая поверхность 1700 см². Стеклянные сосуды защищены антипригарным упЛот нением из ПТФЭ. Связь: USB-разъем для управления с компьютера и передачи данных. Условия эксплуатации: 5–40 °C, ≤80 % относительной влажности. Класс защиты: IP20–IP2. Низкий уровень шума. Сертификаты: CE, ISO 9001. Установка устройства, обучение персонала.
	Диапазон скорости вращения: не менее 30–275 об/мин, регулируемый. Дисплей: ЖК-экран с регулировкой скорости, температуры и времени. Направление вращения: вертикальное и обратное, с интервальным режимом. Размеры колбы: не менее 50–2000 мл. Температура нагрева: от комнатной температуры до 180 °C. Точность температуры: ±1 °C (вода), ±3 °C (масло). Мощность нагревателя: 1300 Вт (общее потребление: 1400 Вт). Аварийное отключение: при превышении 220 °C. Защита от сушки: при отсутствии воды или масла. Эффективность испарения растворителя: около 1,5 л/ч (в случае воды). Таймер нагрева: 1–999 минут, с автоматической остановкой. Подъемный механизм: автоматический, механический: моторизованный, с предохранительным положением на случай отключения электроэнергии. Конденсатор: охлаждающая поверхность 1700 см². Стеклянные сосуды защищены антипригарным упЛот нением из ПТФЭ. Связь: USB-разъем для управления с компьютера и передачи данных. Условия эксплуатации: 5–40 °C, ≤80 % относительной влажности. Класс защиты: IP20–IP2. Низкий уровень шума. Сертификаты: CE, ISO 9001. Установка устройства, обучение персонала.

	6
	Лабораторный дистиллятор воды
	Шт.
	1
	1
	250000
	250000
	Производительность: не менее 10 литров/час дистиллированной воды. Конструкция: высококачественная нержавеющая сталь (SS304 или SS316 опционально). Используемая вода: из питьевой или водопроводной сети, давление: 0,1–0,4 МПа. Нагревательная мощность: около 7,5 кВт. Водоохлаждение: включает систему конденсации с эффективным водно-воздушным охлаждением. Безопасность при высоких температурах. Автоматическое отключение при недостатке воды.
	Производительность: не менее 10 литров/час дистиллированной воды. Конструкция: высококачественная нержавеющая сталь (SS304 или SS316 опционально). Используемая вода: из питьевой или водопроводной сети, давление: 0,1–0,4 МПа. Нагревательная мощность: около 7,5 кВт. Водоохлаждение: включает систему конденсации с эффективным водно-воздушным охлаждением. Безопасность при высоких температурах. Автоматическое отключение при недостатке воды.

	7
	Лабораторная печь для сушки стеклянной посуды
	Шт.
	1
	1
	400000
	400000
	Устройство работает в режиме естественной конвекции, диапазон температур от RT+10 до 300°C. Внешние габариты: не менее 500×550×735 мм. Внутренний объем: не менее 45 л. Разрешение по температуре: 0,1°C, точность ±1°C, равномерность температуры: ±3,5%. Внутренняя камера изготовлена ​​из зеркальной нержавеющей стали, внешний корпус — из низкокатаной стали с электростатическим покрытием, трубная масса — высококачественная (сертифицирована CE). Нагревательный элемент изготовлен из никель-хромового сплава. Устройство имеет мощность 1,2 кВт и выходное отверстие диаметром φ28 мм в верхней части с возможностью тестирования. Регулировка температуры осуществляется двухсекционным ПИД-регулятором, настройка производится сенсорными кнопками и отображается на ЖК-экране. Таймер может содержать значения от 0 до 9999 минут, имеет функцию ожидания и автоматической остановки, память настроек при выключении питания. Датчик: PT100. Оборудование для обеспечения безопасности подает звуковой и световой сигнал о превышении температуры. Минимум 2 полки. Сертификаты: CE, ISO 9001. Установка оборудования, обучение персонала.
	Устройство работает в режиме естественной конвекции, диапазон температур от RT+10 до 300°C. Внешние габариты: не менее 500×550×735 мм. Внутренний объем: не менее 45 л. Разрешение по температуре: 0,1°C, точность ±1°C, равномерность температуры: ±3,5%. Внутренняя камера изготовлена ​​из зеркальной нержавеющей стали, внешний корпус — из низкокатаной стали с электростатическим покрытием, трубная масса — высококачественная (сертифицирована CE). Нагревательный элемент изготовлен из никель-хромового сплава. Устройство имеет мощность 1,2 кВт и выходное отверстие диаметром φ28 мм в верхней части с возможностью тестирования. Регулировка температуры осуществляется двухсекционным ПИД-регулятором, настройка производится сенсорными кнопками и отображается на ЖК-экране. Таймер может содержать значения от 0 до 9999 минут, имеет функцию ожидания и автоматической остановки, память настроек при выключении питания. Датчик: PT100. Оборудование для обеспечения безопасности подает звуковой и световой сигнал о превышении температуры. Минимум 2 полки. Сертификаты: CE, ISO 9001. Установка оборудования, обучение персонала.
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	система фильтрации растворителя
	Шт.
	1
	1
	500000
	500000
	Система фильтрации из стекла, предназначенная для фильтрации растворителей. Размер пор фильтра составляет 10 микрометров. Воронка изготовлена ​​из стекла объемом 300 миллилитров. Объем принимающего микроорганизма составляет 1 литр, также изготовлен из стекла. Устройство совместимо с мембранами диаметром Φ47 мм и Φ50 мм. Условия эксплуатации: комнатная температура, лабораторные условия. Материал: высококачественное толстое стекло, устойчивое к коррозии. Устройство поставляется с мембранными фильтрами в коробке по 100 штук.
	Система фильтрации из стекла, предназначенная для фильтрации растворителей. Размер пор фильтра составляет 10 микрометров. Воронка изготовлена ​​из стекла объемом 300 миллилитров. Объем принимающего микроорганизма составляет 1 литр, также изготовлен из стекла. Устройство совместимо с мембранами диаметром Φ47 мм и Φ50 мм. Условия эксплуатации: комнатная температура, лабораторные условия. Материал: высококачественное толстое стекло, устойчивое к коррозии. Устройство поставляется с мембранными фильтрами в коробке по 100 штук.

	9
	Нагреваемая магнитная мешалка
	Шт.
	1
	1
	350000
	350000
	Магнитный нагревательный миксер 1. Максимальная температура нагрева: не менее 380°C. ЖК-дисплей высокого разрешения, отображающий фактическую температуру и скорость. Двигатель постоянного тока: безопасный и не требующий технического обслуживания. Положения смешивания: одно. Алюминиевая рабочая пластина с керамическим покрытием, обеспечивающая быструю передачу тепла. Внешний контроль температуры: датчик PT1000 (точность ±0,5 °C). Цифровое управление температурой и скоростью. Максимальный объем смешивания: не менее 5 л H₂O. Габариты рабочей пластины: не менее 140 × 140 мм. Диапазон температур нагрева: от комнатной +5°C до 380°C. Защита от перегрева: 420°C. Диапазон скоростей: не менее 200 – 1500 об/мин; / ±20 об/мин/.
	Магнитный нагревательный миксер 1. Максимальная температура нагрева: не менее 380°C. ЖК-дисплей высокого разрешения, отображающий фактическую температуру и скорость. Двигатель постоянного тока: безопасный и не требующий технического обслуживания. Положения смешивания: одно. Алюминиевая рабочая пластина с керамическим покрытием, обеспечивающая быструю передачу тепла. Внешний контроль температуры: датчик PT1000 (точность ±0,5 °C). Цифровое управление температурой и скоростью. Максимальный объем смешивания: не менее 5 л H₂O. Габариты рабочей пластины: не менее 140 × 140 мм. Диапазон температур нагрева: от комнатной +5°C до 380°C. Защита от перегрева: 420°C. Диапазон скоростей: не менее 200 – 1500 об/мин; / ±20 об/мин/.
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	Вихревой миксер
	Шт.
	2
	2
	250000
	250000
	Вихревой миксер с резиновой смесительной головкой. Диапазон скорости: 0–2500 об/мин. Регулировка скорости: фиксированная или переменная. Режимы работы: непрерывный, сенсорный запуск. Высокоэффективный двигатель постоянного тока. Рабочий диаметр (орбита движения): 4 мм. Стандартная резиновая головка диаметром 30 мм для вращения пробирок Эппендорфа. Сертификаты: CE, ISO 9001. Монтаж, обучение.
	Вихревой миксер с резиновой смесительной головкой. Диапазон скорости: 0–2500 об/мин. Регулировка скорости: фиксированная или переменная. Режимы работы: непрерывный, сенсорный запуск. Высокоэффективный двигатель постоянного тока. Рабочий диаметр (орбита движения): 4 мм. Стандартная резиновая головка диаметром 30 мм для вращения пробирок Эппендорфа. Сертификаты: CE, ISO 9001. Монтаж, обучение.
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	Набор лабораторной стеклянной посуды
	Шт.
	1
	1
	1000000
	1000000
	Высококачественная лабораторная посуда класса А. Изготовлена ​​из высококачественного боросиликатного стекла класса 3.3 в соответствии со стандартом ISO 1042, предназначена для точного и безопасного использования в лаборатории. Обеспечивает высокую термо- и химическую стойкость, рассчитана на использование в диапазоне температур от -78°C до +350°C. Пробки изготовлены из полиэтилена высокой пЛот ности (PE-HD) с высокой прочностью и чистотой. Сертификат на каждую партию. Сертификат качества производителя. 1.низкий толстостенный химический стакан 50 мл-10 штук.2.  низкий толстостенный химический стакан 100 мл-10 штук. 3. низкий толстостенный химический стакан 500 мл-10 штук. 4. Аспираторная бутыль с притёртой пробкой, 5000 мл-1штук. 5. Воронка лабораторная стандартная с коротким стеблем, 150 мм, -6 шт. 6. Воронка лабораторная стандартная с коротким стеблем, 75 мм, -10 шт. 7.Делительная воронка грушевидной формы, с краном из ПТФЭ, 125 мл, шлиф 19/26 — 2 шт. 8. Делительная воронка грушевидной формы, с краном из ПТФЭ, 250 мл, шлиф 19/26 — 4 шт. 9. Мерная колба коричневая с шлифом и пробкой (класс A), 5 мл — 10 шт. 10. Мерная колба коричневая с шлифом и пробкой (класс A), 10 мл — 10 шт. 11. Мерная колба коричневая с шлифом и пробкой (класс A), 20 мл — 10 шт. 12. Мерная колба коричневая с шлифом и пробкой (класс A), 25 мл — 10 шт. 13. Мерная колба коричневая с шлифом и пробкой (класс A), 50 мл — 10 шт. 14. Бюретка с краном из ПТФЭ, 25 мл — 2 шт. 15. Бюретка с краном из ПТФЭ, 50 мл — 1 шт. 16. Воронка с пористым стеклянным фильтром (фриттой), 35 мл — 10 шт. 17. Воронка с пористым стеклянным фильтром (фриттой), 60 мл — 10 шт. 18. Воронка с пористым стеклянным фильтром (фриттой), 100 мл — 10 шт. 19. Воронка с пористым стеклянным фильтром (фриттой), 250 мл — 5 шт. 20. Колба круглодонная, одногорлая 250мл , шлиф 29/32 — 10 шт. 21. Колба круглодонная, одногорлая 150мл , шлиф 14/23 — 10 шт. 22. Колба круглодонная, одногорлая 100мл , шлиф 29/32 — 10 шт. 23. Колба плоскодонная, 250 мл, шлиф 19/26 — 8 шт. 24. Коническая колба со шлифом 24/29, 250 мл — 10 шт. 25. Фильтровальная колба со шлифом 24/29, 250 мл — 10 шт. 26. Колба грушевидная, одногорлая, шлиф 14/23, 100 мл — 10 шт. 27. Адаптер вакуумный, шлиф 29/32 — 4 шт. 28.Адаптер с боковой трубкой, верх шлиф 29/32, низ шлиф 29/32 — 4 шт. 29. Холодильник обратного кипения, 300 мм, шлиф 29/32 — 5 шт. 30. Холодильник обратного кипения, 400 мм, шлиф 29/32 — 5 шт. 31. Дистилляционный адаптер, угол 75°, верх шлиф 29/32, низ шлиф 29/32, бок шлиф 29/32 — 4 шт. 32. Хроматографическая колонка, наружный шлиф 24/29, кран из ПТФЭ, 30 мм, эффективная длина 300 мм — 4 шт. 33. Резиновая пробка, 14 — 100 шт. 34. Пластиковая стандартная пробка, шлиф 14/23 — 50 шт. 35. Пластиковая стандартная пробка, шлиф 19/26 — 50 шт. 36. Пластиковая стандартная пробка, шлиф 24/29 — 50 шт. 37. Пластиковая стандартная пробка, шлиф 29/32 — 50 шт. 38. Одноразовый фильтр для шприца, ПТФЭ, 13 мм, 0,22 мкм — 200 шт. 39. Одноразовый фильтр для шприца, ПТФЭ, 13 мм, 0,45 мкм — 200 шт. 40. Ступка фарфоровая, 160 мм — 2 шт.
	Высококачественная лабораторная посуда класса А. Изготовлена ​​из высококачественного боросиликатного стекла класса 3.3 в соответствии со стандартом ISO 1042, предназначена для точного и безопасного использования в лаборатории. Обеспечивает высокую термо- и химическую стойкость, рассчитана на использование в диапазоне температур от -78°C до +350°C. Пробки изготовлены из полиэтилена высокой пЛот ности (PE-HD) с высокой прочностью и чистотой. Сертификат на каждую партию. Сертификат качества производителя. 1.низкий толстостенный химический стакан 50 мл-10 штук.2.  низкий толстостенный химический стакан 100 мл-10 штук. 3. низкий толстостенный химический стакан 500 мл-10 штук. 4. Аспираторная бутыль с притёртой пробкой, 5000 мл-1штук. 5. Воронка лабораторная стандартная с коротким стеблем, 150 мм, -6 шт. 6. Воронка лабораторная стандартная с коротким стеблем, 75 мм, -10 шт. 7.Делительная воронка грушевидной формы, с краном из ПТФЭ, 125 мл, шлиф 19/26 — 2 шт. 8. Делительная воронка грушевидной формы, с краном из ПТФЭ, 250 мл, шлиф 19/26 — 4 шт. 9. Мерная колба коричневая с шлифом и пробкой (класс A), 5 мл — 10 шт. 10. Мерная колба коричневая с шлифом и пробкой (класс A), 10 мл — 10 шт. 11. Мерная колба коричневая с шлифом и пробкой (класс A), 20 мл — 10 шт. 12. Мерная колба коричневая с шлифом и пробкой (класс A), 25 мл — 10 шт. 13. Мерная колба коричневая с шлифом и пробкой (класс A), 50 мл — 10 шт. 14. Бюретка с краном из ПТФЭ, 25 мл — 2 шт. 15. Бюретка с краном из ПТФЭ, 50 мл — 1 шт. 16. Воронка с пористым стеклянным фильтром (фриттой), 35 мл — 10 шт. 17. Воронка с пористым стеклянным фильтром (фриттой), 60 мл — 10 шт. 18. Воронка с пористым стеклянным фильтром (фриттой), 100 мл — 10 шт. 19. Воронка с пористым стеклянным фильтром (фриттой), 250 мл — 5 шт. 20. Колба круглодонная, одногорлая 250мл , шлиф 29/32 — 10 шт. 21. Колба круглодонная, одногорлая 150мл , шлиф 14/23 — 10 шт. 22. Колба круглодонная, одногорлая 100мл , шлиф 29/32 — 10 шт. 23. Колба плоскодонная, 250 мл, шлиф 19/26 — 8 шт. 24. Коническая колба со шлифом 24/29, 250 мл — 10 шт. 25. Фильтровальная колба со шлифом 24/29, 250 мл — 10 шт. 26. Колба грушевидная, одногорлая, шлиф 14/23, 100 мл — 10 шт. 27. Адаптер вакуумный, шлиф 29/32 — 4 шт. 28.Адаптер с боковой трубкой, верх шлиф 29/32, низ шлиф 29/32 — 4 шт. 29. Холодильник обратного кипения, 300 мм, шлиф 29/32 — 5 шт. 30. Холодильник обратного кипения, 400 мм, шлиф 29/32 — 5 шт. 31. Дистилляционный адаптер, угол 75°, верх шлиф 29/32, низ шлиф 29/32, бок шлиф 29/32 — 4 шт. 32. Хроматографическая колонка, наружный шлиф 24/29, кран из ПТФЭ, 30 мм, эффективная длина 300 мм — 4 шт. 33. Резиновая пробка, 14 — 100 шт. 34. Пластиковая стандартная пробка, шлиф 14/23 — 50 шт. 35. Пластиковая стандартная пробка, шлиф 19/26 — 50 шт. 36. Пластиковая стандартная пробка, шлиф 24/29 — 50 шт. 37. Пластиковая стандартная пробка, шлиф 29/32 — 50 шт. 38. Одноразовый фильтр для шприца, ПТФЭ, 13 мм, 0,22 мкм — 200 шт. 39. Одноразовый фильтр для шприца, ПТФЭ, 13 мм, 0,45 мкм — 200 шт. 40. Ступка фарфоровая, 160 мм — 2 шт.
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	Широкополосный датчик BBI для ЯМР-спектрометра Bruker Avance Neo 400 МГц
	шт
	1
	1
	4700000
	4700000
	Широкополосный ЯМР-датчик для спектрометра AVANCE NEO-400 фирмы Bruker для образцов 5 мм с Z-градиентом, с возможностью удаленной настройки. Технические характеристики датчика:  рабочая частота протонов: 400 МГц, систему коррекции шиммов S1. Внутренняя приемная цепь: ядра 1H с дополнительным выходом для ядер 2H для  стабилизации магнитного поля системы и для автоматического шиммирования с использованием процедуры Topshim. Внешняя приемная цепь: широкополосный канал для диапазона 14N-31P. Система стабилизации температуры: оснащена термопарой Т-типа и поддерживает диапазон температур от -80 до 110°C. Градиентная система вдоль оси Z, максимальная длительность импульса 4 мс при токе до 10 А. Параметры ЯМР-датчика: Ширина линии на стандартном образце без вращения лучше 15/10/0,7 Гц при 0,11, 0,55 и 50% от высоты спектральной линии соответственно. Чувствительность к протонам на стандартном образце лучше 125:1 при полосе пропускания шума 200 Гц.
	Широкополосный ЯМР-датчик для спектрометра AVANCE NEO-400 фирмы Bruker для образцов 5 мм с Z-градиентом, с возможностью удаленной настройки. Технические характеристики датчика:  рабочая частота протонов: 400 МГц, систему коррекции шиммов S1. Внутренняя приемная цепь: ядра 1H с дополнительным выходом для ядер 2H для  стабилизации магнитного поля системы и для автоматического шиммирования с использованием процедуры Topshim. Внешняя приемная цепь: широкополосный канал для диапазона 14N-31P. Система стабилизации температуры: оснащена термопарой Т-типа и поддерживает диапазон температур от -80 до 110°C. Градиентная система вдоль оси Z, максимальная длительность импульса 4 мс при токе до 10 А. Параметры ЯМР-датчика: Ширина линии на стандартном образце без вращения лучше 15/10/0,7 Гц при 0,11, 0,55 и 50% от высоты спектральной линии соответственно. Чувствительность к протонам на стандартном образце лучше 125:1 при полосе пропускания шума 200 Гц.
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	Осциллограф / Векторный анализатор 500 МГц
	шт
	1
	1
	700000
	700000
	4-канальный цифровой фосфорный осциллограф с полосой пропускания 500 МГц (аналоговый предел полосы пропускания 20 МГц или 150 МГц).  Вертикальная чувствительность: 1 мВ до 10 В/дел (1 МОм), 1 мВ до 1 В/дел (50 Ом). Частота дискретизации 5 GS/s на каждом канале. До 10 000 точек на канал. Время от 1 нс до 10 с/дел. Должен иметь следующие автоматические математические функции: сложение, вычитание, деление и умножение, быстрое преобразование Фурье (БПФ), а также расширенные математические функции (интегрирование, дифференцирование, определение сложных алгебраических выражений, математические функции, скаляры, переменные, настраиваемые пользователем).
	4-канальный цифровой фосфорный осциллограф с полосой пропускания 500 МГц (аналоговый предел полосы пропускания 20 МГц или 150 МГц).  Вертикальная чувствительность: 1 мВ до 10 В/дел (1 МОм), 1 мВ до 1 В/дел (50 Ом). Частота дискретизации 5 GS/s на каждом канале. До 10 000 точек на канал. Время от 1 нс до 10 с/дел. Должен иметь следующие автоматические математические функции: сложение, вычитание, деление и умножение, быстрое преобразование Фурье (БПФ), а также расширенные математические функции (интегрирование, дифференцирование, определение сложных алгебраических выражений, математические функции, скаляры, переменные, настраиваемые пользователем).
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	Устройство для одновременной мойки и сушки до 5 ЯМР-ампул диаметром 3-5 мм с соответствующими вакуумными колбами по 500 мл и 1000 мл
	шт
	1
	1
	770000
	770000
	Мойка осуществляется потоком растворителя под вакуумом. После прекращения подачи растворителя устройство автоматически переходит в режим воздушной сушки. Система подачи: 5 трубок подачи растворителя из нержавеющей стали, предназначенных для МРТ-ампул диаметром 3–5 мм, а также для ампул длиной 7 и 8 дюймов. Герметизация: Каждая ампула подсоединяется через упЛот нительное O-кольцо для обеспечения надежного вакуума. Чистота процесса: Стеклянное соединение между чашей для растворителя и резервуаром не требует использования смазки, что исключает риск загрязнения. Обслуживание: Полностью разборная конструкция (без использования инструментов) для легкой очистки и сервисного обслуживания устройства. Материалы: Все стеклянные и контактирующие детали изготовлены из боросиликатного стекла или политетрафторэтилена (ПТФЭ/PTFE). Kомплектация: Основная емкость объемом 1 л. Дополнительные соответствующие вакуумные колбы: 3 шт. по 500 мл и 3 шт. по 1000 мл.
	Мойка осуществляется потоком растворителя под вакуумом. После прекращения подачи растворителя устройство автоматически переходит в режим воздушной сушки. Система подачи: 5 трубок подачи растворителя из нержавеющей стали, предназначенных для МРТ-ампул диаметром 3–5 мм, а также для ампул длиной 7 и 8 дюймов. Герметизация: Каждая ампула подсоединяется через упЛот нительное O-кольцо для обеспечения надежного вакуума. Чистота процесса: Стеклянное соединение между чашей для растворителя и резервуаром не требует использования смазки, что исключает риск загрязнения. Обслуживание: Полностью разборная конструкция (без использования инструментов) для легкой очистки и сервисного обслуживания устройства. Материалы: Все стеклянные и контактирующие детали изготовлены из боросиликатного стекла или политетрафторэтилена (ПТФЭ/PTFE). Kомплектация: Основная емкость объемом 1 л. Дополнительные соответствующие вакуумные колбы: 3 шт. по 500 мл и 3 шт. по 1000 мл.
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	Вакуумный насос
	шт
	1
	1
	200000
	200000
	Безмасляный диафрагменный (мембранный) вакуумный насос.
Производительность: не менее 30 л/мин.
Максимальное вакуумметрическое давление: -0.085 МПа.
Регулировка: Возможность регулировки вакуумного давления.
Гарантия: 1 год.
Компактный настольный дизайн, специально разработанный для лабораторного использования.
Оснащен нескользящими опорами (ножками) для надежной фиксации на рабочей поверхности.
Низкий уровень шума и вибрации обеспечивает тихую и стабильную работу в помещении.
Безмасляная технология исключает загрязнение паров и рабочей среды маслом.
	Безмасляный диафрагменный (мембранный) вакуумный насос.
Производительность: не менее 30 л/мин.
Максимальное вакуумметрическое давление: -0.085 МПа.
Регулировка: Возможность регулировки вакуумного давления.
Гарантия: 1 год.
Компактный настольный дизайн, специально разработанный для лабораторного использования.
Оснащен нескользящими опорами (ножками) для надежной фиксации на рабочей поверхности.
Низкий уровень шума и вибрации обеспечивает тихую и стабильную работу в помещении.
Безмасляная технология исключает загрязнение паров и рабочей среды маслом.
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	Шкаф с контролем температуры и влажности
	шт
	1
	1
	1030000
	1030000
	Предназначен для хранения материалов, чувствительных к влажности.
Контроль влажности: Снижает влажность в шкафу до уровня ниже 10%. Диапазон постоянного поддержания влажности: от 1% до 10%, погрешность: ±1%. Функция нагрева: Возможность нагрева от комнатной температуры до 60°C включительно, погрешность: ±1°C.
Конструкция: Изготовлен из стали толщиной 1 мм с химически стойким порошковым покрытием.
Внутреннее устройство: Состоит из 2 секций с отдельными дверцами, в каждой секции по 2 полки.
Управление: Цифровой LED-дисплей, функция запоминания различных программ работы.
Объем: Внутренний объем 450 л (±50 л).
Габариты и вес: * Внешние размеры: 60 x 70 x 120 см (±10 см).
Вес: 80–90 кг.
Электропитание: Напряжение 220 В, мощность 60 Вт.
Услуги: Включает установку в лаборатории и проведение испытаний (пусконаладочные работы).
Гарантия: 1 год.
	Предназначен для хранения материалов, чувствительных к влажности.
Контроль влажности: Снижает влажность в шкафу до уровня ниже 10%. Диапазон постоянного поддержания влажности: от 1% до 10%, погрешность: ±1%. Функция нагрева: Возможность нагрева от комнатной температуры до 60°C включительно, погрешность: ±1°C.
Конструкция: Изготовлен из стали толщиной 1 мм с химически стойким порошковым покрытием.
Внутреннее устройство: Состоит из 2 секций с отдельными дверцами, в каждой секции по 2 полки.
Управление: Цифровой LED-дисплей, функция запоминания различных программ работы.
Объем: Внутренний объем 450 л (±50 л).
Габариты и вес: * Внешние размеры: 60 x 70 x 120 см (±10 см).
Вес: 80–90 кг.
Электропитание: Напряжение 220 В, мощность 60 Вт.
Услуги: Включает установку в лаборатории и проведение испытаний (пусконаладочные работы).
Гарантия: 1 год.
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	Оптико-волоконнный стеклянный кабель для проведения экспериментов ЛЕД-ЯМР
	шт
	1
	1
	4600000
	4600000
	Набор длжен включать высокомощные светодиодные (LED) лампы (3 шт.): с длинами волн 395 нм, 450 нм и 520 нм, предназначенные для подключения к системе Prizmatix LED-NMR. Адаптер/коллиматор FSA-SMA (1 шт.): для соединения лампы с оптическим кабелем и системой. Оптоволоконные кабели: 5 шт. длиной 3 м и 5 шт. длиной 1 м. Толщина кабеля: 1 мм. Один конец кабеля имеет шлифовку длиной 5 см для обеспечения равномерного освещения по всей обработанной поверхности. Один конец кабеля должен подключаться к системе Prizmatix LED-NMR, а другой — вставляться в специально предназначенную ЯМР-ампулу.
	Набор длжен включать высокомощные светодиодные (LED) лампы (3 шт.): с длинами волн 395 нм, 450 нм и 520 нм, предназначенные для подключения к системе Prizmatix LED-NMR. Адаптер/коллиматор FSA-SMA (1 шт.): для соединения лампы с оптическим кабелем и системой. Оптоволоконные кабели: 5 шт. длиной 3 м и 5 шт. длиной 1 м. Толщина кабеля: 1 мм. Один конец кабеля имеет шлифовку длиной 5 см для обеспечения равномерного освещения по всей обработанной поверхности. Один конец кабеля должен подключаться к системе Prizmatix LED-NMR, а другой — вставляться в специально предназначенную ЯМР-ампулу.
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	ультразвуковая мойка для  ЯМР-ампул
	шт
	1
	1
	200000
	200000
	Цифровой дисплей и кнопочное управление.
Регулируемая мощность ультразвука от 0% до 100%.
Преобразователь: Специальный высокочастотный ультразвуковой излучатель (38–40 кГц).Технология безвинтового крепления излучателей, обеспечивающая лучший чистящий эффект и бесшовную сварку. Конструкция облегчает мойку самой ванны. Максимальная температура нагрева до 80°C.
Материал бака изготовлен из нержавеющей стали SUS304 толщиной 1 мм. Объем: не менее 3 л. Ультразвуковая мощность: 120 Вт. Таймер: от 1 до 99 минут.Регулировка мощности есть. Внутренние размеры: 240 x 135 x 100 мм.
	Цифровой дисплей и кнопочное управление.
Регулируемая мощность ультразвука от 0% до 100%.
Преобразователь: Специальный высокочастотный ультразвуковой излучатель (38–40 кГц).Технология безвинтового крепления излучателей, обеспечивающая лучший чистящий эффект и бесшовную сварку. Конструкция облегчает мойку самой ванны. Максимальная температура нагрева до 80°C.
Материал бака изготовлен из нержавеющей стали SUS304 толщиной 1 мм. Объем: не менее 3 л. Ультразвуковая мощность: 120 Вт. Таймер: от 1 до 99 минут.Регулировка мощности есть. Внутренние размеры: 240 x 135 x 100 мм.
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	Роторный испаритель 
	шт.
	1
	1
	1100000
	1100000
	Имеет вертикальный конденсатор, таймер, электрический разъем: RS 232, поверхность охлаждения: 1200 см2, высота: 140 мм (передвижная), диапазон крутящего момента: 20–280 об/мин, мощность нагрева: 1300 Вт, максимальный объем ванны: 3 л , напряжение: 220 – 240 В, частота: 50/60 Гц, потребляемая мощность: 1400 Вт, изменение температуры нагрева։ 1 ±K, постоянный ток, размеры: 500 x 430 x 410 мм, вес: 20 кг, класс защиты: IP 20
	Имеет вертикальный конденсатор, таймер, электрический разъем: RS 232, поверхность охлаждения: 1200 см2, высота: 140 мм (передвижная), диапазон крутящего момента: 20–280 об/мин, мощность нагрева: 1300 Вт, максимальный объем ванны: 3 л , напряжение: 220 – 240 В, частота: 50/60 Гц, потребляемая мощность: 1400 Вт, изменение температуры нагрева։ 1 ±K, постоянный ток, размеры: 500 x 430 x 410 мм, вес: 20 кг, класс защиты: IP 20
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	Цифровая магнитная мешалка 
	шт.
	4
	4
	640000
	640000
	Напряжение: 110/220 [в переменного тока], Частота: 50/60 Гц, Мощность: 500 Вт, Максимальный объем смешивания: 20 л (H2O), Мощность двигателя: 18 Вт, Мощность двигателя: 10 Вт, Диапазон скоростей: 100- 1500 [об/мин], ЖК-дисплей скорости и нагрева, точность отображения скорости: 1 [об/мин], мощность нагрева։ 500 Вт, диапазон температур: [℃]: RT-350, точность отображения температуры [℃]: 0,1, нагревательная пластина: 100-350 ℃, размер: 300×170×100 мм, вес: 2,8 кг, класс защиты: DIN EN60529. IP42, интерфейс: RS232
	Напряжение: 110/220 [в переменного тока], Частота: 50/60 Гц, Мощность: 500 Вт, Максимальный объем смешивания: 20 л (H2O), Мощность двигателя: 18 Вт, Мощность двигателя: 10 Вт, Диапазон скоростей: 100- 1500 [об/мин], ЖК-дисплей скорости и нагрева, точность отображения скорости: 1 [об/мин], мощность нагрева։ 500 Вт, диапазон температур: [℃]: RT-350, точность отображения температуры [℃]: 0,1, нагревательная пластина: 100-350 ℃, размер: 300×170×100 мм, вес: 2,8 кг, класс защиты: DIN EN60529. IP42, интерфейс: RS232
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	Лабораторные весы 
	шт
	1
	1
	350000
	350000
	Высокоточные весы с большой стеклянной камерой, корпус из алюминия, покрытый химически стойкой порошковой краской, с функцией внутренней калибровки. Точность: 0,0001 г, максимальная нагрузка: 220 г, минимальный вес: 0,0003 г, время стабилизации ≤3 с, цветной сенсорный 7-дюймовый светодиодный дисплей без кнопок. Размер чашки: 80 мм, повторяемость ±0,0002 г, линейность: ±0,0003 г, габариты: 350х210х320 мм ± 10 мм. Питание: 110/220 Вольт. Гарантийный срок: 1 год.
	Высокоточные весы с большой стеклянной камерой, корпус из алюминия, покрытый химически стойкой порошковой краской, с функцией внутренней калибровки. Точность: 0,0001 г, максимальная нагрузка: 220 г, минимальный вес: 0,0003 г, время стабилизации ≤3 с, цветной сенсорный 7-дюймовый светодиодный дисплей без кнопок. Размер чашки: 80 мм, повторяемость ±0,0002 г, линейность: ±0,0003 г, габариты: 350х210х320 мм ± 10 мм. Питание: 110/220 Вольт. Гарантийный срок: 1 год.
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	Светодиодные лампы 
	шт
	1
	1
	3200000
	3200000
	Светодиодные лампы (370 нм, 400 нм *2, 427 нм, 440 нм, 456 нм, 518 нм*2, 595 нм*2). В комплект входят лампы с 10 различными длинами волн, а именно: 1 лампа 370 нм, 2 лампы 400 нм, 1 лампа 427 нм, 1 лампа 440 нм, 1 лампа 456 нм, 2 лампы 518 нм, 2 лампы 595 нм, мощностью 44 Вт, которые имеют как механические режимы регулировки: 0, 25, 50, 75 и 100%, так и подключение к цифровой панели управления, что обеспечивает более точную и программируемую работу.
	Светодиодные лампы (370 нм, 400 нм *2, 427 нм, 440 нм, 456 нм, 518 нм*2, 595 нм*2). В комплект входят лампы с 10 различными длинами волн, а именно: 1 лампа 370 нм, 2 лампы 400 нм, 1 лампа 427 нм, 1 лампа 440 нм, 1 лампа 456 нм, 2 лампы 518 нм, 2 лампы 595 нм, мощностью 44 Вт, которые имеют как механические режимы регулировки: 0, 25, 50, 75 и 100%, так и подключение к цифровой панели управления, что обеспечивает более точную и программируемую работу.
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	система шленка
	шт
	1
	1
	150000
	150000
	Два комплекта из 4 клапанов из тефлона и ПТФЭ (всего 8 клапанов) для параллельного использования с вакуумом и инертным газом, состоящие из двух частей. Трубки для инертного газа и вакуума изготовлены из трубок диаметром 22 мм и толщиной стенок 3 мм, а также соединительными фитингами диаметром 6 мм на всех концах. С 4 портами, расстояние между центрами которых составляет 100 мм. Пробирки изготовлены из боросиликатного стекла и могут нагреваться непосредственно в открытом огне, выдерживают лабораторные колебания температуры химических процессов, таких как нагрев и охлаждение, и долговечны для многократного использования. Они выдерживают вакуум глубиной 10(-3) мм ртутного столба. Игольчатые толкатели клапанов с полной регулировкой шага.
	Два комплекта из 4 клапанов из тефлона и ПТФЭ (всего 8 клапанов) для параллельного использования с вакуумом и инертным газом, состоящие из двух частей. Трубки для инертного газа и вакуума изготовлены из трубок диаметром 22 мм и толщиной стенок 3 мм, а также соединительными фитингами диаметром 6 мм на всех концах. С 4 портами, расстояние между центрами которых составляет 100 мм. Пробирки изготовлены из боросиликатного стекла и могут нагреваться непосредственно в открытом огне, выдерживают лабораторные колебания температуры химических процессов, таких как нагрев и охлаждение, и долговечны для многократного использования. Они выдерживают вакуум глубиной 10(-3) мм ртутного столба. Игольчатые толкатели клапанов с полной регулировкой шага.
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	Ультразвуковой кабинет
	шт
	1
	1
	270000
	270000
	Прибор состоит из УФ-ламп и фильтров из кварцевого стекла, имеющих две длины волны источника света: коротковолновое УФ (254 нм) и длинноволновое УФ (365 нм). Источники света могут использоваться как по отдельности, так и одновременно. Размер ТСХ-пластины: 250 x 250 мм. Параметры питания: 220 В / 50 Гц.
Габаритные размеры: 450 x 490 x 410 мм x 490 x 410 мм. Вес: 6-6,5 кг. Монтаж, тестирование и обучение персонала.
	Прибор состоит из УФ-ламп и фильтров из кварцевого стекла, имеющих две длины волны источника света: коротковолновое УФ (254 нм) и длинноволновое УФ (365 нм). Источники света могут использоваться как по отдельности, так и одновременно. Размер ТСХ-пластины: 250 x 250 мм. Параметры питания: 220 В / 50 Гц.
Габаритные размеры: 450 x 490 x 410 мм x 490 x 410 мм. Вес: 6-6,5 кг. Монтаж, тестирование и обучение персонала.
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	Аналитические весы 0,1 мг
	шт
	1
	1
	350000
	350000
	Высокоточные весы с большой стеклянной камерой, корпус из алюминия, покрытый химически стойкой порошковой краской, с функцией внутренней калибровки. Точность: 0,0001 г, повторяемость ±0,0002 г, линейность: ±0,0003 г, максимальная нагрузка: 220 г, минимальный вес: 0,0003 г, время стабилизации ≤3 с, цветной сенсорный 4-дюймовый светодиодный дисплей без кнопок. Размер чаши: 80 мм, габариты: 350x210x320 мм ± 10 мм. Питание: 220 Вольт. Гарантийный срок: 1 год. Монтаж, тестирование и обучение персонала.
	Высокоточные весы с большой стеклянной камерой, корпус из алюминия, покрытый химически стойкой порошковой краской, с функцией внутренней калибровки. Точность: 0,0001 г, повторяемость ±0,0002 г, линейность: ±0,0003 г, максимальная нагрузка: 220 г, минимальный вес: 0,0003 г, время стабилизации ≤3 с, цветной сенсорный 4-дюймовый светодиодный дисплей без кнопок. Размер чаши: 80 мм, габариты: 350x210x320 мм ± 10 мм. Питание: 220 Вольт. Гарантийный срок: 1 год. Монтаж, тестирование и обучение персонала.
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	Ультразвуковая ванна
	шт
	1
	1
	150000
	150000
	Цифровой дисплей и управление. Специальный высокочастотный ультразвуковой преобразователь (40 кГц) для технологии сварки без кронштейна, ультразвуковой генератор MCU-SWEEP для более равномерной и мощной очистки, система нагрева MCH, максимальная температура до 80°C. Банк изготовлен из нержавеющей стали SUS304 толщиной 1 мм. Объем: 3,2 л, мощность ультразвука: 120 Вт, таймер: 1–99 минут, регулировка мощности: отсутствует.
Внутренние размеры: 240x135x100 мм.
В комплект поставки входит доставка, установка и тестирование устройства в соответствующей лаборатории. Гарантия: 1 год. Монтаж, тестирование и обучение персонала.
	Цифровой дисплей и управление. Специальный высокочастотный ультразвуковой преобразователь (40 кГц) для технологии сварки без кронштейна, ультразвуковой генератор MCU-SWEEP для более равномерной и мощной очистки, система нагрева MCH, максимальная температура до 80°C. Банк изготовлен из нержавеющей стали SUS304 толщиной 1 мм. Объем: 3,2 л, мощность ультразвука: 120 Вт, таймер: 1–99 минут, регулировка мощности: отсутствует.
Внутренние размеры: 240x135x100 мм.
В комплект поставки входит доставка, установка и тестирование устройства в соответствующей лаборатории. Гарантия: 1 год. Монтаж, тестирование и обучение персонала.

	32
	Хроматографическая колонка
	шт
	5
	5
	100000
	100000
	Материал башни: боросиликатное стекло 3.3, верхняя часть с незеркальным покрытием N29/32, нижняя часть с тефлоновым клапаном 1/2. В нижней части башни расположен диск из пеностекла. Габариты: полезная длина 450 мм, внутренний диаметр 30 мм.
	Материал башни: боросиликатное стекло 3.3, верхняя часть с незеркальным покрытием N29/32, нижняя часть с тефлоновым клапаном 1/2. В нижней части башни расположен диск из пеностекла. Габариты: полезная длина 450 мм, внутренний диаметр 30 мм.

	33
	Магнитная мешалка с термопарой
	шт
	5
	5
	675000
	675000
	Скорость вращения магнита: не менее 200-2000 об/мин, объем смешивания: не менее 5 л, цифровое управление температурой и временем вращения с LED-дисплеем. Верхний пороговый уровень температуры нагрева: минимум 380°C, нагреваемая поверхность: диаметр 190 мм ±5 мм, поверхность: алюминий с керамическим покрытием, верхний пороговый уровень времени нагрева: минимум 12 часов, шаг регулировки температуры: максимум 1°C, подключение к электросети: европейский стандарт. Гарантийный срок: 1 год. Монтаж, тестирование и обучение персонала.
	Скорость вращения магнита: не менее 200-2000 об/мин, объем смешивания: не менее 5 л, цифровое управление температурой и временем вращения с LED-дисплеем. Верхний пороговый уровень температуры нагрева: минимум 380°C, нагреваемая поверхность: диаметр 190 мм ±5 мм, поверхность: алюминий с керамическим покрытием, верхний пороговый уровень времени нагрева: минимум 12 часов, шаг регулировки температуры: максимум 1°C, подключение к электросети: европейский стандарт. Гарантийный срок: 1 год. Монтаж, тестирование и обучение персонала.

	34
	Роторный испаритель с водяным насосом
	шт
	1
	1
	570000
	570000
	Вращающаяся колба: круглодонная грушевидная 1л и NS 29/32 срез, Колба для сбора: круглодонная, 1л, Мощность двигателя: 40 Вт, Скорость вращения: 0-200 об/мин, Степень вакуума: ≥ 0,098 МПа, Мощность водяной (масляной) ванны: 1,5 кВт, Режим/диапазон регулирования нагрева: интеллектуальный цифровой контроллер от комнатной до 99°C, Электропитание: 220 В 50/60 Гц. Водяной насос
Двигатель: Мощность 180 Вт. Насос 80л/об, Антикоррозийный. Напряжение 220 В/50 Гц. Производительность: 10 л/мин. Максимальный вакуум 0,098 МПа (98 кПа, 735 мм рт. ст., 0,98 бар, 735 Торр), емкость контейнера 15 л, температура циркулирующей воды: 0–25 ℃. Размеры (мм): 400*280*420+- 5мм. Внешний размер (мм): 480*380*560 мм +- 5 мм. Шум <50 дБ. Монтаж, тестирование и обучение персонала.
	Вращающаяся колба: круглодонная грушевидная 1л и NS 29/32 срез, Колба для сбора: круглодонная, 1л, Мощность двигателя: 40 Вт, Скорость вращения: 0-200 об/мин, Степень вакуума: ≥ 0,098 МПа, Мощность водяной (масляной) ванны: 1,5 кВт, Режим/диапазон регулирования нагрева: интеллектуальный цифровой контроллер от комнатной до 99°C, Электропитание: 220 В 50/60 Гц. Водяной насос
Двигатель: Мощность 180 Вт. Насос 80л/об, Антикоррозийный. Напряжение 220 В/50 Гц. Производительность: 10 л/мин. Максимальный вакуум 0,098 МПа (98 кПа, 735 мм рт. ст., 0,98 бар, 735 Торр), емкость контейнера 15 л, температура циркулирующей воды: 0–25 ℃. Размеры (мм): 400*280*420+- 5мм. Внешний размер (мм): 480*380*560 мм +- 5 мм. Шум <50 дБ. Монтаж, тестирование и обучение персонала.

	

	Примененная процедура закупки и обоснование ее выбора
	Использованная процедура закупки и обоснование ее выбора, статья 22 Закона Республики Армения <О закупках>

	

	Дата направления или опубликования приглашения
	30..04.2026г.

	Дата изменений, внесенных в приглашение[footnoteRef:4] [4:   Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.] 

	1
	

	
	…
	

	Дата разъяснений относительно приглашения
	
	Получения запроса
	Разъяснения

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	П/Н
	Наименования участников
	Цена, представленная по заявке каждого участника, включая цену, представленную в результате организации одновременных переговоров /  Драмов РА[footnoteRef:5] [5:  Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.] 


	
	
	Цена без НДС
	НДС
	Всего

	Лот 1
	 

	 
	ООО «Лабтех груп»
	14300000
	2860000
	17160000

	 
	ЗАО «Концерн-Энергомаш»
	15232500
	3046500
	18279000

	Лот 2
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	500000
	100000
	600000

	Лот 3
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	742500
	148500
	891000

	Лот 4
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	325000
	65000
	390000

	 
	ООО «Гелион»
	558333,33
	111666,67
	670000

	Лот 5
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Лабтех груп»
	1310000
	262000
	1572000

	 
	ООО «Гелион»
	1333333,3
	266666,67
	1600000

	Лот 6
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Гелион»
	141666,67
	28333,33
	170000

	 
	И/П «Тигран Налбандян»
	175000
	0
	175000

	 
	ООО «Лабтех груп»
	183000
	36600
	219600

	Лот 7
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Гелион»
	225000
	45000
	270000

	 
	И/П «Тигран Налбандян»
	230000
	0
	230000

	 
	ООО «Лабтех груп»
	315000
	63000
	378000

	Лот 8
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Лабтех груп»
	124000
	24800
	148800

	 
	ООО «Гелион»
	125000
	25000
	150000

	Лот 9
	 
	 
	 
	 

	 
	И/П «Тигран Налбандян»
	150000
	0
	150000

	 
	ООО «Гелион»
	166666,67
	33333,33
	200000

	 
	ООО «Лабтех груп»
	250000
	50000
	300000

	Лот 11
	 
	 
	 
	 

	 
	И/П «Тигран Налбандян»
	108000
	0
	108000

	 
	ООО «Гелион»
	187500
	37500
	225000

	 
	ООО «Лабтех груп»
	190000
	38000
	228000

	Лот 12
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Гелион»
	741666,67
	148333,33
	890000

	 
	ООО «Органикс»
	750000
	150000
	900000

	 
	ООО «Лабтех груп»
	815000
	163000
	978000

	Лот 13
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Лабтех груп»
	3885000
	777000
	4662000

	Лот 14
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Лабтех груп»
	560000
	112000
	672000

	Лот 15
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	640000
	128000
	768000

	Лот 16
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	150000
	30000
	180000

	 
	ООО «Лабтех груп»
	158000
	31600
	189600

	 
	ООО «Гелион»
	158333,33
	31666,67
	190000

	Лот 17
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	825000
	165000
	990000

	Лот 18
	 
	 
	 
	 

	 
	П/К «Магга»
	2480000
	496000
	2976000

	 
	ООО «Органикс»
	3500000
	700000
	4200000

	Лот 19
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Гелион»
	75000
	15000
	90000

	 
	И/П «Тигран Налбандян»
	92000
	0
	92000

	 
	ООО «Лабтех груп»
	133000
	26600
	159600

	 
	ООО «Органикс»
	165000
	33000
	198000

	Лот  20
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Гелион»
	833333,33
	166666,67
	1000000

	Лот 21
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Гелион»
	500000
	100000
	600000

	Лот 23
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	150000
	30000
	180000

	 
	И/П «Тигран Налбандян»
	250000
	0
	250000

	Лот 24
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	2650000
	530000
	3180000

	Лот 28
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	120000
	24000
	144000

	Лот 29
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	217500
	43500
	261000

	Лот 30
	 
	 
	 
	 

	
	И/П «Тигран Налбандян»
	210000
	0
	210000

	 
	ООО «Органикс»
	225000
	45000
	270000

	Лот 31
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	112500
	22500
	135000

	Лот 32
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	75000
	15000
	90000

	Лот 33
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	499000
	99800
	598800

	 
	И/П «Тигран Налбандян»
	500000
	0
	500000

	Лот 34
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	412500
	82500
	495000

	Лот 1
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Лабтех груп»
	14300000
	2860000
	17160000

	 
	ЗАО «Концерн-Энергомаш»
	15232500
	3046500
	18279000

	Лот 2
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	500000
	100000
	600000

	Лот 3
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	742500
	148500
	891000

	Лот 4
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	325000
	65000
	390000

	 
	ООО «Гелион»
	558333,33
	111666,67
	670000

	Лот 5
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Лабтех груп»
	1310000
	262000
	1572000

	 
	ООО «Гелион»
	1333333,3
	266666,67
	1600000

	Лот 6
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Гелион»
	141666,67
	28333,33
	170000

	 
	И/П «Тигран Налбандян»
	175000
	0
	175000

	 
	ООО «Лабтех груп»
	183000
	36600
	219600

	Лот 7
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Гелион»
	225000
	45000
	270000

	 
	И/П «Тигран Налбандян»
	230000
	0
	230000

	 
	ООО «Лабтех груп»
	315000
	63000
	378000

	Лот 8
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Лабтех груп»
	124000
	24800
	148800

	 
	ООО «Гелион»
	125000
	25000
	150000

	Лот 9
	 
	 
	 
	 

	 
	И/П «Тигран Налбандян»
	150000
	0
	150000

	 
	ООО «Гелион»
	166666,67
	33333,33
	200000

	 
	ООО «Лабтех груп»
	250000
	50000
	300000

	Лот 11
	 
	 
	 
	 

	 
	И/П «Тигран Налбандян»
	108000
	0
	108000

	 
	ООО «Гелион»
	187500
	37500
	225000

	 
	ООО «Лабтех груп»
	190000
	38000
	228000

	Лот 12
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Гелион»
	741666,67
	148333,33
	890000

	 
	ООО «Органикс»
	750000
	150000
	900000

	 
	ООО «Лабтех груп»
	815000
	163000
	978000

	Лот 13
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Лабтех груп»
	3885000
	777000
	4662000

	Лот 14
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Лабтех груп»
	560000
	112000
	672000

	Лот 15
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	640000
	128000
	768000

	Лот 16
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	150000
	30000
	180000

	 
	ООО «Лабтех груп»
	158000
	31600
	189600

	 
	ООО «Гелион»
	158333,33
	31666,67
	190000

	Лот 17
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	825000
	165000
	990000

	Лот 18
	 
	 
	 
	 

	 
	П/К «Магга»
	2480000
	496000
	2976000

	 
	ООО «Органикс»
	3500000
	700000
	4200000

	Лот 19
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Гелион»
	75000
	15000
	90000

	 
	И/П «Тигран Налбандян»
	92000
	0
	92000

	 
	ООО «Лабтех груп»
	133000
	26600
	159600

	 
	ООО «Органикс»
	165000
	33000
	198000

	Лот  20
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Гелион»
	833333,33
	166666,67
	1000000

	Лот 21
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Гелион»
	500000
	100000
	600000

	Лот 23
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	150000
	30000
	180000

	 
	И/П «Тигран Налбандян»
	250000
	0
	250000

	Лот 24
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	2650000
	530000
	3180000

	Лот 28
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	120000
	24000
	144000

	Лот 29
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	217500
	43500
	261000

	Лот 30
	 
	 
	 
	 

	
	И/П «Тигран Налбандян»
	210000
	0
	210000

	 
	ООО «Органикс»
	225000
	45000
	270000

	Лот 31
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	112500
	22500
	135000

	Лот 32
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	75000
	15000
	90000

	Лот 33
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	499000
	99800
	598800

	 
	И/П «Тигран Налбандян»
	500000
	0
	500000

	Лот 34
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	412500
	82500
	495000

	Лот 1
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Лабтех груп»
	14300000
	2860000
	17160000

	 
	ЗАО «Концерн-Энергомаш»
	15232500
	3046500
	18279000

	Лот 2
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	500000
	100000
	600000

	Лот 3
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	742500
	148500
	891000

	Лот 4
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	325000
	65000
	390000

	 
	ООО «Гелион»
	558333,33
	111666,67
	670000

	Лот 5
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Лабтех груп»
	1310000
	262000
	1572000

	 
	ООО «Гелион»
	1333333,3
	266666,67
	1600000

	Лот 6
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Гелион»
	141666,67
	28333,33
	170000

	 
	И/П «Тигран Налбандян»
	175000
	0
	175000

	 
	ООО «Лабтех груп»
	183000
	36600
	219600

	Лот 7
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Гелион»
	225000
	45000
	270000

	 
	И/П «Тигран Налбандян»
	230000
	0
	230000

	 
	ООО «Лабтех груп»
	315000
	63000
	378000

	Лот 8
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Лабтех груп»
	124000
	24800
	148800

	 
	ООО «Гелион»
	125000
	25000
	150000

	Лот 9
	 
	 
	 
	 

	 
	И/П «Тигран Налбандян»
	150000
	0
	150000

	 
	ООО «Гелион»
	166666,67
	33333,33
	200000

	

	Данные об отклоненных заявках

	Номер Лот  а
	Наименование участника
	Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)

	
	
	Наличие требуемых по приглашению документов
	
Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением

	Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением
	Ценовое предложение

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Иные сведения
	Примечание: Иные основания для отклонения заявок.

	
	

	

	Дата определения отобранного участника
	18.05.2026г.

	Период ожидания
	          Начало периода ожидания
	         Окончание периода ожидания

	
	20.05.2026г.
	29.05.2026г.

	Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 04.06.2025г.

	Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным участником
	10.06.2026г.

	Дата подписания договора заказчиком
	11.06.2026 г.

	

	Номер Лот  а
	Отобранный участник
	Договор

	
	
	Номер договора
	Дата заключения
	Крайний срок исполнения
	Размер предоплаты
	Цена

	
	
	
	
	
	
	Драмов РА

	
	
	
	
	
	
	По имеющимся финансовым средствам 
	Общая[footnoteRef:6] [6:   Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".] 


	2, 3, 4, 15, 16, 17, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34
	ООО «Органикс»
	ՕԴՔԳՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05-01
	11.06.2026г.
	01.08.2026г.
	0
	8,902,800
	8,902,800

	6, 7, 12, 19, 20, 21
	ООО «Гелион»
	ՕԴՔԳՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05-02
	11.06.2026г.
	01.08.2026г.
	0
	3,020,000
	3,020,000

	9, 11, 30
	И/П «Тигран Налбандян» 
	ՕԴՔԳՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05-03
	11.06.2026г.
	01.08.2026г.
	0
	468,000
	468,000

	1, 5, 8, 13, 14
	ООО «Лабтех груп»
	ՕԴՔԳՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05-04
	11.06.2026г.
	01.08.2026г.
	0
	18,880,800
	18,880,800

	18
	П/К «Магга»
	ՕԴՔԳՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05-05
	11.06.2026г.
	01.08.2026г.
	0
	2,976,000
	2,976,000

	Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

	Номер Лот  а
	Отобранный участник
	Адрес, тел.
	Эл. почта
	Банковский счет
	УНН[footnoteRef:7] / Номер и серия паспорта [7:  Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.] 


	2, 3, 4, 15, 16, 17, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34
	ООО «Органикс»
	г. Ереван, Асратяна 7, тел. 099-486-487, 033-486-487,  
	customer.organix@gmail.com 
	2500010938310100
	00486487

	1, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 31, 32, 33, 35, 42, 51, 52, 59
	ООО «Гелион»
	г. Ереван, ул. Нансена 15., кв. 29. тел. 095-54-30-78
	helion.sales2023@gmail.com
	2500011241070100
	01055436

	7, 18
	И/П «Тигран Налбандян» 
	Облость Лори, Гюлагарак, Куртан 12 ул., дом 10 , тел.+374-44-73-72-87
	nalbandyan-tigran@internet.ru    
	220249678735000
	67094216

	1, 5, 8, 13, 14
	ООО «Лабтех груп»
	г. Ереван, Г․ Нерсисяна 10 -3/2, тел. 091-41-80-71
	Labtechgroup@yandex.ru
	[bookmark: _Hlk232352526]2050022309231002
	00261009

	18
	П/К «Магга»
	г. Ереван, Комитаса 20, кв. 76, тел. 091-41-99-68
	maggapc@yahoo.com 
	
	08200226

	

	Иные сведения
	Примечание: В случае, если какой-либо из Лот  ов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом. 

	

	Как участники, подавшие заявку по данному Лот  у настоящей процедуры, так и общественные организации, получившие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование о совместном участии с ответственным подразделением  в процессе принятия результата данного Лот  а заключенного договора, в течение ----------  календарных дней после опубликования настоящего объявления.
К письменному требованию прилагается:
1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом 
а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух,
б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено;
2) оригиналы подписанных объявлений  лиц представивших требование об участии в процессе, а также  уполномоченных  физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»;
3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование  и уполномоченным им физическим лицом;
4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения;
Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика gnumnerarmbiotech@gmail.com


	Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников 
	www.gnumner.am

	


	В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий
	

	

	Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения
	

	

	Другие необходимые сведения
	

	

	Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок

	Имя, Фамилия
	Телефон
	Адрес эл. почты

	Г.Хачатурян
	044-59-39-23
	stcophchemistry@gmail.com



Заказчик: ЗАО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОРГАНИЧЕСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ (НТЦОФХ) государственная некоммерческая организация (ГНКО)
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