
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о заключенном договоре
ЗАО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОРГАНИЧЕСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ (НТЦОФХ) государственная некоммерческая организация (ГНКО) ниже представляет информацию о договорах, заключеных в результате процедуры закупки под кодом ՕԴՔԳՏԿ-ԳՀԱՇՁԲ-26/09, организованной с целью приобретения товаров для своих нужд: 		
	
	Предмет закупки

	номер Лот  а
	наименование
	единица измерения
	количество [footnoteRef:1] [1:  Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору] 

	сметная цена 
	краткое описание (техническая характеристика)
	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:2] [2:   Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".] 

	общее
	/драмов РА/
	
	

	
	
	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:3] [3:   Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".] 

	общая
	
	

	1
	Оборудование лабораторий и коммуникационные работы
	драм
	1
	1
	3000000
	3000000
	Оборудование лабораторий и коммуникационные услуги 
1. Вытяжной шкаф (для органического синтеза). Цвет: серый. Внешние размеры: 170 × 90 × 250 см ±5 см (Д × Ш × В). Изготовлен из влагостойкого ламината толщиной не менее 18 мм. Края обработаны ПВХ-кромкой толщиной 0,8 мм. Вытяжной вентилятор: диаметр не менее 250 мм. Производительность: минимум 1110, максимум 1400 м³/ч, работает в двух режимах. Вентилятор устанавливается на открытом воздухе. Вентиляционный канал: полипропилен, диаметр должен соответствовать диаметру вытяжного вентилятора для наружной установки, общая длина: не менее 5 метров. Вытяжной шкаф имеет два подъемных стеклянных окна с противовесным механизмом. Максимальное открытие окна: 0,8 м. Рабочая поверхность: 160 × 70 см ±2 см. Крышка: химически стойкий серый керамический гранит, кромки высотой 2–3 мм, крышка из нержавеющей стали (марка 316). Мойка: нержавеющая сталь, 20 × 30 см. Смеситель из нержавеющей стали с двумя выходами, с выходом для подключения холодильника 8 мм. Точка подачи газа: 1 с регулируемым клапаном, расположенная в нижней части передней панели шкафа. Светодиодное освещение: 4000 К. Розетки европейского стандарта с заземлением: 8 шт. В нижней части: два шкафа, каждый с двумя дверцами и двумя полками. Дверцы должны быть оснащены высококачественными металлическими петлями (например, BLUM CLIP top BLUMOTION или аналогичные). Угол открывания: не менее 90°. Материал: высококачественная сталь. Механизм плавного закрывания (soft-close). Регулировка ширины: ±2 мм. Регулировка глубины: +3 / −2 мм. Автоматический пружинный механизм закрывания. Коррозионностойкая поверхность. 2. Основной лабораторный верстак с полками. Длина: 330 см±5. Глубина: 90 см. Высота: 100 см. Изготовлен из влагостойкого ламината толщиной не менее 18 мм. Покрытие: химически стойкий серый керамический гранит. Кромки: 2–3 мм над поверхностью, отделка из нержавеющей стали (марка 316). Под столом: трехсекционная система полок, две с тремя полками и одна с четырьмя. Ручки полок из высококачественной нержавеющей стали (марка 316). В задней секции: открытые полки. Все полки должны быть оборудованы металлической системой выдвижения с дистанционным доступом (например, BLUM TANDEM или аналогичная). Полное выдвижение. Длина механизма 600 мм и более. Грузоподъемность: не менее 30 кг на полку. Материал: оцинкованная сталь. Система плавного закрывания. Бесшумное и плавное скольжение. Высокая износостойкость. 3. Мойка со смесителем. Материал: нержавеющая сталь. Размеры: 500 × 500 × 210 мм. Толщина металла: 3 мм. Под мойкой расположена двухдверная тумба из влагостойкого ламината толщиной не менее 18 мм. Дверцы должны быть оснащены высококачественными металлическими петлями (например, BLUM CLIP top BLUMOTION или аналогичными). Угол открывания: не менее 90°. Материал: высококачественная сталь. Механизм плавного закрывания (soft-close). Регулировка ширины: ±2 мм. Регулировка глубины: +3 / −2 мм. Автоматический пружинный механизм. Коррозионностойкая поверхность. Смеситель с возможностью подключения горячей и холодной воды, нержавеющая сталь, высота 23-35 см. 4. Отдельный стол. Длина: 200 см. Высота: 90 см. Ширина: 90 см. Поверхность: химически стойкий керамический гранит. Кромки: 2–3 мм над поверхностью, отделка из нержавеющей стали (марка 316). Корпус стола: металл, окрашенный в серый цвет. Ножки стола с регулировкой высоты. Должен выдерживать минимальную нагрузку 400 кг. 5. Лабораторная вытяжная труба с зонтичным наконечником. Лабораторная вытяжная труба с тремя шарнирами изготовлена ​​из высококачественного термостойкого полимера (полипропилена). Предназначена для подключения к местной системе вентиляции или вытяжному устройству. Поток воздуха регулируется углом наклона заслонки. Расход воздуха, м³/ч: 50-300. Материал трубы: полипропилен (ПП). Диаметр трубы: D160/110 мм. Дымоотвод: купол (зонтичный) диаметром не менее 600 мм (ПК). Заслонки: Да. Тип установки: Настенная, потолочная, напольная. Радиус поворота, мм: 1000. Общая длина, мм: не менее 3500 мм. Вес, кг: 16-24. Устойчивость к дезинфицирующим средствам. Удаление паров, агрессивных химикатов, растворителей. 6. Монтаж и ввод в эксплуатацию: Поставка включает транспортировку, монтаж оборудования, подключение к водопроводу, газу и электросети, полный монтаж и тестирование системы вентиляции. Все объекты должны быть поставлены в полностью рабочем состоянии. Доступ к коммуникациям: прокладка водопроводных линий и обратной системы. Доступ к воде: две точки, выдвижные в унитаз и раковину. Общая длина водопровода 20 м. Доступ к канализации: две точки: выдвижная в раковину и раковину. Пластиковая труба диаметром 50 мм, длиной 10 м.
	Оборудование лабораторий и коммуникационные услуги 
1. Вытяжной шкаф (для органического синтеза). Цвет: серый. Внешние размеры: 170 × 90 × 250 см ±5 см (Д × Ш × В). Изготовлен из влагостойкого ламината толщиной не менее 18 мм. Края обработаны ПВХ-кромкой толщиной 0,8 мм. Вытяжной вентилятор: диаметр не менее 250 мм. Производительность: минимум 1110, максимум 1400 м³/ч, работает в двух режимах. Вентилятор устанавливается на открытом воздухе. Вентиляционный канал: полипропилен, диаметр должен соответствовать диаметру вытяжного вентилятора для наружной установки, общая длина: не менее 5 метров. Вытяжной шкаф имеет два подъемных стеклянных окна с противовесным механизмом. Максимальное открытие окна: 0,8 м. Рабочая поверхность: 160 × 70 см ±2 см. Крышка: химически стойкий серый керамический гранит, кромки высотой 2–3 мм, крышка из нержавеющей стали (марка 316). Мойка: нержавеющая сталь, 20 × 30 см. Смеситель из нержавеющей стали с двумя выходами, с выходом для подключения холодильника 8 мм. Точка подачи газа: 1 с регулируемым клапаном, расположенная в нижней части передней панели шкафа. Светодиодное освещение: 4000 К. Розетки европейского стандарта с заземлением: 8 шт. В нижней части: два шкафа, каждый с двумя дверцами и двумя полками. Дверцы должны быть оснащены высококачественными металлическими петлями (например, BLUM CLIP top BLUMOTION или аналогичные). Угол открывания: не менее 90°. Материал: высококачественная сталь. Механизм плавного закрывания (soft-close). Регулировка ширины: ±2 мм. Регулировка глубины: +3 / −2 мм. Автоматический пружинный механизм закрывания. Коррозионностойкая поверхность. 2. Основной лабораторный верстак с полками. Длина: 330 см±5. Глубина: 90 см. Высота: 100 см. Изготовлен из влагостойкого ламината толщиной не менее 18 мм. Покрытие: химически стойкий серый керамический гранит. Кромки: 2–3 мм над поверхностью, отделка из нержавеющей стали (марка 316). Под столом: трехсекционная система полок, две с тремя полками и одна с четырьмя. Ручки полок из высококачественной нержавеющей стали (марка 316). В задней секции: открытые полки. Все полки должны быть оборудованы металлической системой выдвижения с дистанционным доступом (например, BLUM TANDEM или аналогичная). Полное выдвижение. Длина механизма 600 мм и более. Грузоподъемность: не менее 30 кг на полку. Материал: оцинкованная сталь. Система плавного закрывания. Бесшумное и плавное скольжение. Высокая износостойкость. 3. Мойка со смесителем. Материал: нержавеющая сталь. Размеры: 500 × 500 × 210 мм. Толщина металла: 3 мм. Под мойкой расположена двухдверная тумба из влагостойкого ламината толщиной не менее 18 мм. Дверцы должны быть оснащены высококачественными металлическими петлями (например, BLUM CLIP top BLUMOTION или аналогичными). Угол открывания: не менее 90°. Материал: высококачественная сталь. Механизм плавного закрывания (soft-close). Регулировка ширины: ±2 мм. Регулировка глубины: +3 / −2 мм. Автоматический пружинный механизм. Коррозионностойкая поверхность. Смеситель с возможностью подключения горячей и холодной воды, нержавеющая сталь, высота 23-35 см. 4. Отдельный стол. Длина: 200 см. Высота: 90 см. Ширина: 90 см. Поверхность: химически стойкий керамический гранит. Кромки: 2–3 мм над поверхностью, отделка из нержавеющей стали (марка 316). Корпус стола: металл, окрашенный в серый цвет. Ножки стола с регулировкой высоты. Должен выдерживать минимальную нагрузку 400 кг. 5. Лабораторная вытяжная труба с зонтичным наконечником. Лабораторная вытяжная труба с тремя шарнирами изготовлена ​​из высококачественного термостойкого полимера (полипропилена). Предназначена для подключения к местной системе вентиляции или вытяжному устройству. Поток воздуха регулируется углом наклона заслонки. Расход воздуха, м³/ч: 50-300. Материал трубы: полипропилен (ПП). Диаметр трубы: D160/110 мм. Дымоотвод: купол (зонтичный) диаметром не менее 600 мм (ПК). Заслонки: Да. Тип установки: Настенная, потолочная, напольная. Радиус поворота, мм: 1000. Общая длина, мм: не менее 3500 мм. Вес, кг: 16-24. Устойчивость к дезинфицирующим средствам. Удаление паров, агрессивных химикатов, растворителей. 6. Монтаж и ввод в эксплуатацию: Поставка включает транспортировку, монтаж оборудования, подключение к водопроводу, газу и электросети, полный монтаж и тестирование системы вентиляции. Все объекты должны быть поставлены в полностью рабочем состоянии. Доступ к коммуникациям: прокладка водопроводных линий и обратной системы. Доступ к воде: две точки, выдвижные в унитаз и раковину. Общая длина водопровода 20 м. Доступ к канализации: две точки: выдвижная в раковину и раковину. Пластиковая труба диаметром 50 мм, длиной 10 м.

	

	Примененная процедура закупки и обоснование ее выбора
	Использованная процедура закупки и обоснование ее выбора, статья 22 Закона Республики Армения <О закупках>

	

	Дата направления или опубликования приглашения
	15.06.2026г.

	Дата изменений, внесенных в приглашение[footnoteRef:4] [4:   Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.] 

	1
	

	
	…
	

	Дата разъяснений относительно приглашения
	
	Получения запроса
	Разъяснения

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	П/Н
	Наименования участников
	Цена, представленная по заявке каждого участника, включая цену, представленную в результате организации одновременных переговоров /  Драмов РА[footnoteRef:5] [5:  Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.] 


	
	
	Цена без НДС
	НДС
	Всего

	Лот 1
	 

	 
	ООО «ЭЙЧ ПИ АНАЛИТИКА»
	2980000
	0
	2980000

	

	Данные об отклоненных заявках

	Номер Лот  а
	Наименование участника
	Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)

	
	
	Наличие требуемых по приглашению документов
	
Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением

	Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением
	Ценовое предложение

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Иные сведения
	Примечание: Иные основания для отклонения заявок.

	
	

	

	Дата определения отобранного участника
	22.06.2026г.

	Период ожидания
	          Начало периода ожидания
	         Окончание периода ожидания

	
	-
	-

	Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 29.06.2025г.

	Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным участником
	30.06.2026г.

	Дата подписания договора заказчиком
	01.07.2026 г.

	

	Номер Лот  а
	Отобранный участник
	Договор

	
	
	Номер договора
	Дата заключения
	Крайний срок исполнения
	Размер предоплаты
	Цена

	
	
	
	
	
	
	Драмов РА

	
	
	
	
	
	
	По имеющимся финансовым средствам 
	Общая[footnoteRef:6] [6:   Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".] 


	1
	ООО «ЭЙЧ ПИ АНАЛИТИКА»
	ՕԴՔԳՏԿ-ԳՀԱՇՁԲ-26/09-01
	01.07.2026г.
	01.09.2026г.
	0
	2,980,000
	2,980,000

	Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

	Номер Лот  а
	Отобранный участник
	Адрес, тел.
	Эл. почта
	Банковский счет
	УНН[footnoteRef:7] / Номер и серия паспорта [7:  Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.] 


	1
	ООО «ЭЙЧ ПИ АНАЛИТИКА»
	Ул., Карпа Хачжанкяна зд.,/1А/25, 
тел. 099-25-20-00
	hp.analitika@yahoo.com  
	19300627813200
	08246138

	

	Иные сведения
	Примечание: В случае, если какой-либо из Лот  ов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом. 

	

	Как участники, подавшие заявку по данному Лот  у настоящей процедуры, так и общественные организации, получившие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование о совместном участии с ответственным подразделением  в процессе принятия результата данного Лот  а заключенного договора, в течение ----------  календарных дней после опубликования настоящего объявления.
К письменному требованию прилагается:
1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом 
а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух,
б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено;
2) оригиналы подписанных объявлений  лиц представивших требование об участии в процессе, а также  уполномоченных  физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»;
3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование  и уполномоченным им физическим лицом;
4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения;
Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика gnumnerarmbiotech@gmail.com


	Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников 
	www.gnumner.am

	


	В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий
	

	

	Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения
	

	

	Другие необходимые сведения
	

	

	Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок

	Имя, Фамилия
	Телефон
	Адрес эл. почты

	Г.Хачатурян
	044-59-39-23
	stcophchemistry@gmail.com
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