**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրի մասին**

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Բագրևանդ 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կահույքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-10/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 14-ը դեկտեմբերի 2022թ. կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Գնման առարկայի | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Չ/Հ | անվանումը | | | | չափման միավորը | քանակը | | | | | նախահաշվային գինը | | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | | | | | | | | | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | | | |
| առկա ֆինանսական միջոցներով | | ընդհանուր | | | /ՀՀ դրամ/ | |
| առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |
| 1 | Աթոռներ (Աթոռ փափուկ մետաղյա կարկասով) | | | | հատ | 0 | | 957 | | | 0 | 6699000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝ (35-37)x(43-45)x(43-45)/(87-89): Կարկասը` 25 մմ արտաքին տրամագծով և 2 մմ պատի հաստությամբ պողպատյա խողովակից, ներկված սև գույնի նիտրոէմալով: Կարկասը հավաքվում է եռակցմամբ: Եռակցումներ հղկված: Թիկնակի ճաղավանդակները` 8-12 մմ պողպատյա խողովակից կամ ձողից: Նստատեղը և թիկնակը` ոչ պակաս 10 մմ ֆաներա, 4 սմ բարձր խտության սպունգ և սինթետիկ ամուր կտոր: Կտորի գույնը` ըստ պահանջի: Տեսքը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝ (35-37)x(43-45)x(43-45)/(87-89): Կարկասը` 25 մմ արտաքին տրամագծով և 2 մմ պատի հաստությամբ պողպատյա խողովակից, ներկված սև գույնի նիտրոէմալով: Կարկասը հավաքվում է եռակցմամբ: Եռակցումներ հղկված: Թիկնակի ճաղավանդակները` 8-12 մմ պողպատյա խողովակից կամ ձողից: Նստատեղը և թիկնակը` ոչ պակաս 10 մմ ֆաներա, 4 սմ բարձր խտության սպունգ և սինթետիկ ամուր կտոր: Կտորի գույնը` ըստ պահանջի: Տեսքը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 2 | Աթոռակներ (Աթոռակ կոշկակարի) | | | | հատ | 0 | | 19 | | | 0 | 209000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝ 35x35x35սմ:Կարկասը հաճարի փայտից: Նստատեղը` սինթետիկ ամուր գործվածքե գոտի` 4-5 սմ լայնությամբ: Կարկասը ներկվում է շականակագույն նիտրոէմալով: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝ 35x35x35սմ:Կարկասը հաճարի փայտից: Նստատեղը` սինթետիկ ամուր գործվածքե գոտի` 4-5 սմ լայնությամբ: Կարկասը ներկվում է շականակագույն նիտրոէմալով: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 3 | աթոռակ` լամինատե նստատեղով | | | | հատ | 0 | | 258 | | | 0 | 2064000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝ 36x36x46սմ: Կարկասը` հաճարի փայտից: Նստատեղը` լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի, եզրապատված համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավենով: Նստատեղը կարկասին է ամրացվում պլաստմասե անկյունակներով: Կարկասը ներկվում է կրեմագույն նիտրոէմալով: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝ 36x36x46սմ: Կարկասը` հաճարի փայտից: Նստատեղը` լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի, եզրապատված համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավենով: Նստատեղը կարկասին է ամրացվում պլաստմասե անկյունակներով: Կարկասը ներկվում է կրեմագույն նիտրոէմալով: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 4 | աղբարկղ` թիթեղյա | | | | հատ | 0 | | 32 | | | 0 | 960000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝ 34x34x64 25x25x48սմ: Աղբարկղը բաղկացած է 2 մասից` արտաքին ձևավոր թիթեղից և ներքին թիթեղյա արկղից: Աղբարկղի արտաքին մասի թիթեղների հաստությունը` 0,6 մմ, ներքին արկղի թիթեղի հաստությունը` 0,5 մմ: Աղբարկղի արտաքին մասի գույնը` շականակագույն, իսկ կափարիչը և ներքին արկղը` սև: Կափարիչը արկղի արտաքին մասին ամրանում է 2 մետաղյա օղակներով, իսկ ներքին արկղի վրա նախատեսվում է մետաղալարից բռնակ: Տեսքը և չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝ 34x34x64 25x25x48սմ: Աղբարկղը բաղկացած է 2 մասից` արտաքին ձևավոր թիթեղից և ներքին թիթեղյա արկղից: Աղբարկղի արտաքին մասի թիթեղների հաստությունը` 0,6 մմ, ներքին արկղի թիթեղի հաստությունը` 0,5 մմ: Աղբարկղի արտաքին մասի գույնը` շականակագույն, իսկ կափարիչը և ներքին արկղը` սև: Կափարիչը արկղի արտաքին մասին ամրանում է 2 մետաղյա օղակներով, իսկ ներքին արկղի վրա նախատեսվում է մետաղալարից բռնակ: Տեսքը և չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 5 | Բազկաթոռներ (Բազկաթոռ համակարգչի) | | | | հատ | 0 | | 12 | | | 0 | 240000 | Կարկասը և ոտքերը մետաղից՝ պլաստմասե դետալների համադրմամբ, հենակները` պլաստմասից: Թիկնակում և նստատեղում նախատեսվում է սպունգ և ոչ պակաս 10 մմ հաստության ֆաներա, որը երեսապատվում է ամուր միատոն կտորով` մոխրագույն կամ սև գույնի: Բազկաթոռը պտտվող, անիվներով: Նստատեղը` բարձրացող-իջնող, նստատեղի լայնությունը` ոչ պակաս 42 սմ-ից: Մոտավոր տեսքը՝ համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չկայացած | | | |
| 6 | բազկաթոռ` ղեկավարի | | | | հատ | 0 | | 17 | | | 0 | 1190000 | Շարժական աշխատանքային բազկաթոռ: Կարկասը` մետաղից՝ պլաստմասե դետալների համադրմամբ, թիկնակի, նստատեղը և մնացած մասերը` կաշվի փոխանյութից: Բազկաթոռը պտտվող, անիվներով, նստատեղը` բարձրացող-իջնող: Մոտավոր տեսքը՝ համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Շարժական աշխատանքային բազկաթոռ: Կարկասը` մետաղից՝ պլաստմասե դետալների համադրմամբ, թիկնակի, նստատեղը և մնացած մասերը` կաշվի փոխանյութից: Բազկաթոռը պտտվող, անիվներով, նստատեղը` բարձրացող-իջնող: Մոտավոր տեսքը՝ համաձայն էսքիզի | | | |
| 7 | Գրապահարաններ (Գրապահարան) | | | | հատ | 0 | | 34 | | | 0 | 1190000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝ 80x42x180: Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի: Ետնամասը` հաճարի գույնի լամինացված ԴՎՊ (առավելագույնը 2 կտորից): Բոլոր երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Անհրաժեշտ պարագաներ` համահունչ գույնի պլաստմասե բռնակներ, 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), դարակակալներ, ծխնի, պտուտակ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ: Դարակների բաժանումը` հավասարաչափ: Դարակների դիմային մասը կողային նիստերի դիմային մասի հետ պետք է գտնվի նույն հարթության վրա: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝ 80x42x180: Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի: Ետնամասը` հաճարի գույնի լամինացված ԴՎՊ (առավելագույնը 2 կտորից): Բոլոր երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Անհրաժեշտ պարագաներ` համահունչ գույնի պլաստմասե բռնակներ, 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), դարակակալներ, ծխնի, պտուտակ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ: Դարակների բաժանումը` հավասարաչափ: Դարակների դիմային մասը կողային նիստերի դիմային մասի հետ պետք է գտնվի նույն հարթության վրա: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 8 | գրատախտակ մարկերով գրելու համար, կախովի (գրատախտակ) | | | | հատ | 0 | | 21 | | | 0 | 1260000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝ 90x180: Մագնիսա-մարկերային գրատախտակ նախատեսված գծանշիչով ընդգծումներ, նշումներ անելու համար, 2 հատ մարկեր, 1հատ ջնջոց: Մոտավոր տեսքը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝ 90x180: Մագնիսա-մարկերային գրատախտակ նախատեսված գծանշիչով ընդգծումներ, նշումներ անելու համար, 2 հատ մարկեր, 1հատ ջնջոց: Մոտավոր տեսքը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 9 | արխիվի դարակաշարեր (Դարսակ մետաղյա 3 հարկանի) | | | | հատ | 0 | | 32 | | | 0 | 1120000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝ 150x48x150: Կարկասը պատրաստվում է 30x30 մմ չափերով 3 մմ պատի հաստությամբ պողպատյա անկյունակներից, որը ներկվում է մոխրագույն նիտրոէմալով: Դարակները պատրաստվում են 18 մմ հաստության մոխրագույն լամինացված ԴՍՊ-ից` մեկ կտորից, որոնք վերևից դրվում են անկյունակի վրա և պտուտակով ամրացվում: Դարսակի համար որպես ոտքեր եռակցվում են 4x4 սմ չափերի շերտապողպատի կտորներ: Եռակցումները հղկված: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝ 150x48x150: Կարկասը պատրաստվում է 30x30 մմ չափերով 3 մմ պատի հաստությամբ պողպատյա անկյունակներից, որը ներկվում է մոխրագույն նիտրոէմալով: Դարակները պատրաստվում են 18 մմ հաստության մոխրագույն լամինացված ԴՍՊ-ից` մեկ կտորից, որոնք վերևից դրվում են անկյունակի վրա և պտուտակով ամրացվում: Դարսակի համար որպես ոտքեր եռակցվում են 4x4 սմ չափերի շերտապողպատի կտորներ: Եռակցումները հղկված: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 10 | Զգեստապահարաններ (Զգեստապահարան 2 դռնանի) | | | | հատ | 0 | | 431 | | | 0 | 18533000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝ 80x55x180: Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի: Երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Ետնամասը` հաճարի գույնի լամինացված ԴՎՊ (առավելագույնը 2 կտորից): Անհրաժեշտ պարագաներ` համահունչ գույնի պլաստմասե բռնակներ, 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), ծխնի, պտուտակ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ, 25 մմ արտաքին տրամագծով նիկելապատ ձող` ամրացման պարագայով: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝ 80x55x180: Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի: Երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Ետնամասը` հաճարի գույնի լամինացված ԴՎՊ (առավելագույնը 2 կտորից): Անհրաժեշտ պարագաներ` համահունչ գույնի պլաստմասե բռնակներ, 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), ծխնի, պտուտակ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ, 25 մմ արտաքին տրամագծով նիկելապատ ձող` ամրացման պարագայով: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 11 | լրագրասեղան | | | | հատ | 0 | | 14 | | | 0 | 280000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝110x60x55: Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի: Երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Անհրաժեշտ պարագաներ` 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), պտուտակ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ: Սեղանի երեսը կողային նիստերին է ամրացվում պլաստմասե անկյունակների միջոցով` յուրաքանչյուր կողմում` 3-ական անկյունակի կիրառմամբ: Դարակը նույնպես կողային նիստերին է ամրացվում պլաստմասե անկյունակների միջոցով` յուրաքանչյուր կողմում` 2-ական անկյունակի կիրառմամբ (անկյունակների յուրաքանչյուր կողմում` 2-ական անցք): Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝110x60x55: Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի: Երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Անհրաժեշտ պարագաներ` 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), պտուտակ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ: Սեղանի երեսը կողային նիստերին է ամրացվում պլաստմասե անկյունակների միջոցով` յուրաքանչյուր կողմում` 3-ական անկյունակի կիրառմամբ: Դարակը նույնպես կողային նիստերին է ամրացվում պլաստմասե անկյունակների միջոցով` յուրաքանչյուր կողմում` 2-ական անկյունակի կիրառմամբ (անկյունակների յուրաքանչյուր կողմում` 2-ական անցք): Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 12 | Կախիչներ (Կախիչ վահանակով հայելիով) | | | | հատ | 0 | | 25 | | | 0 | 525000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝91x30x180 30x40: Հիմնական կարկասը պատրաստվում է 7 սմ լայնության, 18 մմ հաստության հաճարի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ից` 7 հատ ուղղահայաց և 2 հատ հորիզոնական վահանակների կիրառմամբ: Բոլոր երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի եզրաժապավեն: Կախիչը ծակվում է 2 տեղից՝ Փ 6,2 մմ և ներանցվում (зенковка), այն պատին ամրացնելու համար: Անհրաժեշտ պարագաներ` համահունչ գույնի պլաստմասե կամ մետաղյա 4 հատ երկթև կախիչներ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ 2 լրակազմ պտուտակամեխ պլաստմասե խցաբութակով (дюпель гвоздь) Փ 6մմx60մմ: Հայելին կարող է տեղադրվել թե աջ, և թե ձախ մասում` ըստ պահանջի: Հայելին ամրացվում է պլաստմասե ամրակներով: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝91x30x180 30x40: Հիմնական կարկասը պատրաստվում է 7 սմ լայնության, 18 մմ հաստության հաճարի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ից` 7 հատ ուղղահայաց և 2 հատ հորիզոնական վահանակների կիրառմամբ: Բոլոր երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի եզրաժապավեն: Կախիչը ծակվում է 2 տեղից՝ Փ 6,2 մմ և ներանցվում (зенковка), այն պատին ամրացնելու համար: Անհրաժեշտ պարագաներ` համահունչ գույնի պլաստմասե կամ մետաղյա 4 հատ երկթև կախիչներ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ 2 լրակազմ պտուտակամեխ պլաստմասե խցաբութակով (дюпель гвоздь) Փ 6մմx60մմ: Հայելին կարող է տեղադրվել թե աջ, և թե ձախ մասում` ըստ պահանջի: Հայելին ամրացվում է պլաստմասե ամրակներով: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 13 | Կախիչներ (Կախիչ մետաղյա կարկասով 30 կեռ) | | | | հատ | 0 | | 74 | | | 0 | 2960000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝170x60x170:Կարկասը պատրաստվում է 32 մմ արտաքին տրամագծով պողպատե խողովակից, իսկ կախիչի երկու կողերը միմյանց միացնող թվով 3 հատ միջանկյալ ձողերը` 25 մմ արտաքին տրամագծով պողպատե խողովակից: Կախիչները պատրաստվում են 10 մմ հաստության մետաղյա ձողերից, որոնց վրա տեղադրվում են պլաստմասե գլխիկներ: Կախիչը ներկվում է մոխրագույն նիտրոէմալով: Կարկասի խողովակների բաց հատվածին տեղադրվում են պլաստմասե խցափակումներ, իսկ ոտքերի պլաստմասե խցափակումները պետք է լինեն գետնին հենվող կցաշուրթով: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝170x60x170:Կարկասը պատրաստվում է 32 մմ արտաքին տրամագծով պողպատե խողովակից, իսկ կախիչի երկու կողերը միմյանց միացնող թվով 3 հատ միջանկյալ ձողերը` 25 մմ արտաքին տրամագծով պողպատե խողովակից: Կախիչները պատրաստվում են 10 մմ հաստության մետաղյա ձողերից, որոնց վրա տեղադրվում են պլաստմասե գլխիկներ: Կախիչը ներկվում է մոխրագույն նիտրոէմալով: Կարկասի խողովակների բաց հատվածին տեղադրվում են պլաստմասե խցափակումներ, իսկ ոտքերի պլաստմասե խցափակումները պետք է լինեն գետնին հենվող կցաշուրթով: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 14 | ննջասենյակի կահույք (Կողապահարան զինվորական 2 հարկանի) | | | | հատ | 0 | | 412 | | | 0 | 18952000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝45x43x112: Կարկասը պատրաստվում է հաճարի փայտից: Կողապահարանի երեսը պատրաստվում է ոչ պակաս 10 մմ հաստության ֆաներայից, որի եզրերը կլորացվում են: Երեսը կարկասին է ամրացվում մեխերով կամ պտուտակներով, որոնց գլխամասերը ներանցվում են (зенковка) ֆաներայի մեջ և մածիկապատվում: Կողային նիստերը, ետնամասը, դուռը և մնացած հատվածները երեսապատվում են ոչ պակաս 4 մմ հաստության ֆաներայով: Շարժական դարակների երեսները պատրաստվում են 2 սմ հաստության տախտակից, իսկ կողային և ետևի մասերը` 1 սմ հաստության տախտակից: Դռան շրջանակը պատրաստվում է 2x4 սմ տախտակից: Կողապահարանը մածիկապատվում է, հղկվում և ներկվում մոխրագույն նիտրոէմալով` ողորկ և միատոն մակերևույթ ստանալու համար: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝45x43x112: Կարկասը պատրաստվում է հաճարի փայտից: Կողապահարանի երեսը պատրաստվում է ոչ պակաս 10 մմ հաստության ֆաներայից, որի եզրերը կլորացվում են: Երեսը կարկասին է ամրացվում մեխերով կամ պտուտակներով, որոնց գլխամասերը ներանցվում են (зенковка) ֆաներայի մեջ և մածիկապատվում: Կողային նիստերը, ետնամասը, դուռը և մնացած հատվածները երեսապատվում են ոչ պակաս 4 մմ հաստության ֆաներայով: Շարժական դարակների երեսները պատրաստվում են 2 սմ հաստության տախտակից, իսկ կողային և ետևի մասերը` 1 սմ հաստության տախտակից: Դռան շրջանակը պատրաստվում է 2x4 սմ տախտակից: Կողապահարանը մածիկապատվում է, հղկվում և ներկվում մոխրագույն նիտրոէմալով` ողորկ և միատոն մակերևույթ ստանալու համար: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի | | | |
| 15 | ննջասենյակի կահույք(Կողապահարան կահույքի) | | | | հատ | 0 | | 208 | | | 0 | 3120000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝40x42x60: Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի: Երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Դռան դարակի բաժանումը` հավասարաչափ: Անհրաժեշտ պարագաներ` համահունչ գույնի պլաստմասե բռնակներ, 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), դարակակալներ, սահուղի, ծխնի, պտուտակ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝40x42x60: Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի: Երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Դռան դարակի բաժանումը` հավասարաչափ: Անհրաժեշտ պարագաներ` համահունչ գույնի պլաստմասե բռնակներ, 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), դարակակալներ, սահուղի, ծխնի, պտուտակ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 16 | բժշկական կահույք (Կողապահարան բժշկական) | | | | հատ | 0 | | 10 | | | 0 | 350000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝81x41x41: Արծաթագույն լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության: Բոլոր երևացող մասերին (դռների դեպքում` բոլոր կողմերից) փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Անհրաժեշտ պարագաներ` շարժական ոտքեր, բռնակ, ծխնի ծալովի, օդափոխության ցանց: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝81x41x41: Արծաթագույն լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության: Բոլոր երևացող մասերին (դռների դեպքում` բոլոր կողմերից) փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Անհրաժեշտ պարագաներ` շարժական ոտքեր, բռնակ, ծխնի ծալովի, օդափոխության ցանց: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 17 | Հայելիներ (Հայելի) | | | | մ2 | 0 | | 110.40 | | | 0 | 104000 | 4 մմ հաստության, արծաթե անդրադարձնող պատվածքով ապակյա հայելի: Հայելին մատակարարվում է պատվիրատուի կողմից պահանջվող չափերով, և յուրաքանչյուր կտորի հետ տրվում են 4-ական ամրակներ, պլաստմասե խցաբութակներ և պտուտակներ: | | | | | | | | | Չկայացած | | | |
| 18 | ննջասենյակի կահույք (Հայելի տրյումո 2 կտորից) | | | | հատ | 0 | | 21 | | | 0 | 1050000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝70x50x65 70x50:Տրյումոն` հաճարի գույնի 18 մմ հաստության լամինացված ԴՍՊ-ից: Երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի PVC եզրաժապավեն: Դռների դարակների բաժանումը` հավասարաչափ: Ետնամասը` համահունչ գույնի ԴՎՊ-ից: Հայելու շրջանակը պատրաստվում է հաճարի գույնի 1052 դեկորից (պրոֆիլ), որում տեղադրվում է 4 մմ հաստության հայելի: Շրջանակն ամրացվում է դեկորի սոսնձի և թիթեռնիկների կիրառմամբ: Հայելու շրջանակը վերևից և ներքևից ծակվում է` այն պատին ամրացնելու համար: Անհրաժեշտ պարագաներ` համահունչ գույնի պլաստմասե բռնակներ, 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), դարակակալներ, ծխնի, պտուտակ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝70x50x65 70x50:Տրյումոն` հաճարի գույնի 18 մմ հաստության լամինացված ԴՍՊ-ից: Երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի PVC եզրաժապավեն: Դռների դարակների բաժանումը` հավասարաչափ: Ետնամասը` համահունչ գույնի ԴՎՊ-ից: Հայելու շրջանակը պատրաստվում է հաճարի գույնի 1052 դեկորից (պրոֆիլ), որում տեղադրվում է 4 մմ հաստության հայելի: Շրջանակն ամրացվում է դեկորի սոսնձի և թիթեռնիկների կիրառմամբ: Հայելու շրջանակը վերևից և ներքևից ծակվում է` այն պատին ամրացնելու համար: Անհրաժեշտ պարագաներ` համահունչ գույնի պլաստմասե բռնակներ, 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), դարակակալներ, ծխնի, պտուտակ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 19 | լողասենյակի կահույք (Հանդերձարանի հավաքածու) | | | | հատ | 0 | | 39 | | | 0 | 3900000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝165x30x30, 165x45x45, 165x46: Պատրաստվում է հաճարի փայտից, հղկվում և լաքապատվում: Կախիչի և նստարանի համար օգտագործվում է 20 մմ հաստության, իսկ ճաղացանցի համար` 25 մմ հաստության փայտա ճաղեր և 25x25 մմ չորսուներ: Կախիչը ծակվում է 2 տեղից՝ Փ 6,2 մմ և ներանցվում (зенковка), այն պատին ամրացնելու համար: Անհրաժեշտ պարագաներ` համահունչ գույնի պլաստմասե կամ մետաղյա կախիչներ, ամրացման համար 2 լրակազմ պտուտակամեխ պլաստմասե խցաբութակով (дюпель гвоздь) Փ 6մմx60մմ, ռետինե տակդիրներ (ամրացվում է նստարանի ոտքերին և ճաղացանցի չորսուներին): Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝165x30x30, 165x45x45, 165x46: Պատրաստվում է հաճարի փայտից, հղկվում և լաքապատվում: Կախիչի և նստարանի համար օգտագործվում է 20 մմ հաստության, իսկ ճաղացանցի համար` 25 մմ հաստության փայտա ճաղեր և 25x25 մմ չորսուներ: Կախիչը ծակվում է 2 տեղից՝ Փ 6,2 մմ և ներանցվում (зенковка), այն պատին ամրացնելու համար: Անհրաժեշտ պարագաներ` համահունչ գույնի պլաստմասե կամ մետաղյա կախիչներ, ամրացման համար 2 լրակազմ պտուտակամեխ պլաստմասե խցաբութակով (дюпель гвоздь) Փ 6մմx60մմ, ռետինե տակդիրներ (ամրացվում է նստարանի ոտքերին և ճաղացանցի չորսուներին): Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 20 | ճաշասեղան` 10-տեղանի (ճաշասեղան 10 տեղ՝ սեղան 1 հատ, նստարան 2 հատ) | | | | հատ | 0 | | 212 | | | 0 | 20776000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝ 250x70x80,250x23x47սմ: Կարկասները պատրաստվում են պողպատյա խողովակից, ընդ որում սեղանի ոտքերն ու երեսի ամրացման համար նախատեսված թվով 3-ական հատվածները` 32 մմ արտաքին տրամագծով (2 մմ պատի հաստությամբ) պողպատյա խողովակից, իսկ նստարանի ոտքերը, ինչպես նաև սեղանի ու նստարանի մնացած հատվածները` 25 մմ արտաքին տրամագծով (2 մմ պատի հաստությամբ) պողպատյա խողովակից: Կարկասների վերին մասերում եռակցվում է 2,5 մմ հաստության շերտապողպատից կտորներ` սեղանի և նստարանների երեսներն ամրացնելու համար: Սեղանի կարկասի ոտքերը միմյանց միացնող վերին հատվածին եռակցվում են երկկողմ կեռեր` գլխարկները կախելու համար: Կարկասները ներկվում են սև նիտրոէմալով: Սեղանի երեսը պատրաստվում է 18 մմ հաստության հաճարի գույնի ՄԴՖ-ից, որին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Նստարանների երեսը պատրաստվում է 30 մմ հաստության ամբողջական ՄԴՖ-ից, որը մածիկապատվում է, հղկվում և ներկվում է մոխրագույն նիտրոէմալով` ողորկ և միատոն մակերևույթ ստանալու համար: Սեղանի և նստարանի երեսները կարկասին միանում են հեղյուս-մանեկով: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝ 250x70x80,250x23x47սմ: Կարկասները պատրաստվում են պողպատյա խողովակից, ընդ որում սեղանի ոտքերն ու երեսի ամրացման համար նախատեսված թվով 3-ական հատվածները` 32 մմ արտաքին տրամագծով (2 մմ պատի հաստությամբ) պողպատյա խողովակից, իսկ նստարանի ոտքերը, ինչպես նաև սեղանի ու նստարանի մնացած հատվածները` 25 մմ արտաքին տրամագծով (2 մմ պատի հաստությամբ) պողպատյա խողովակից: Կարկասների վերին մասերում եռակցվում է 2,5 մմ հաստության շերտապողպատից կտորներ` սեղանի և նստարանների երեսներն ամրացնելու համար: Սեղանի կարկասի ոտքերը միմյանց միացնող վերին հատվածին եռակցվում են երկկողմ կեռեր` գլխարկները կախելու համար: Կարկասները ներկվում են սև նիտրոէմալով: Սեղանի երեսը պատրաստվում է 18 մմ հաստության հաճարի գույնի ՄԴՖ-ից, որին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Նստարանների երեսը պատրաստվում է 30 մմ հաստության ամբողջական ՄԴՖ-ից, որը մածիկապատվում է, հղկվում և ներկվում է մոխրագույն նիտրոէմալով` ողորկ և միատոն մակերևույթ ստանալու համար: Սեղանի և նստարանի երեսները կարկասին միանում են հեղյուս-մանեկով: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 21 | ննջասենյակի կահույք (Մահճակալ կենցաղային՝ ներքնակով) | | | | հատ | 0 | | 305 | | | 0 | 24400000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝200x85x60(90): Կարկասը պատրաստվում են 20x40 մմ ուղղանկյուն պողպատյա խողովակից: Կարկասի կողային մասերին ներսից եռակցվում են 40x40 մմ չափի 7-ական սմ երկարությամբ անկյունակներ (6 հատ), որոնց ամրացվում են 40x40 մմ չափերի փայտյա ճաղեր (3 հատ): Կարկասը ներկվում է սև նիտրոէմալով: Մահճակալի կողային և դիմային նիստերը պատրաստվում են 18 մմ հաստության հաճարի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ից, որոնք կարկասին են ամրացվում հեղյուս-մանեկով և բոլոր կողմերից երեսապատվում համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավենով: Կարկասի վրա տեղադրվում է 12 մմ հաստության ֆաներա (առավելագույնը` 2 կտոր), որի վրա էլ դրվում է զսպանակավոր ներքնակը: Տեսքը և մնացած չափերը՝ համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝200x85x60(90): Կարկասը պատրաստվում են 20x40 մմ ուղղանկյուն պողպատյա խողովակից: Կարկասի կողային մասերին ներսից եռակցվում են 40x40 մմ չափի 7-ական սմ երկարությամբ անկյունակներ (6 հատ), որոնց ամրացվում են 40x40 մմ չափերի փայտյա ճաղեր (3 հատ): Կարկասը ներկվում է սև նիտրոէմալով: Մահճակալի կողային և դիմային նիստերը պատրաստվում են 18 մմ հաստության հաճարի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ից, որոնք կարկասին են ամրացվում հեղյուս-մանեկով և բոլոր կողմերից երեսապատվում համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավենով: Կարկասի վրա տեղադրվում է 12 մմ հաստության ֆաներա (առավելագույնը` 2 կտոր), որի վրա էլ դրվում է զսպանակավոր ներքնակը: Տեսքը և մնացած չափերը՝ համաձայն էսքիզի: | | | |
| 22 | ուղղահայաց շերտավարագույր | | | | մ2 | 0 | | 289.5 | | | 0 | 1447500 | Չափերը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: Կտորները պատրաստված են պոլիէսթերից, ներկված և ներծծված հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից պաշտպանելու համար: Շերտավարագույրի կտորների լայնությունը 13 սմ: Այլումինե ձողի չափսերն են 45x25մմ, իսկ պատերի հաստությունը 1մմ: Անհրաժեշտ պարագաներ՝ շերտավարագույրի ծանրոց, ծանրոցների համար նախատեսված հատուկ շղթա, որը շերտավարագույրի շերտերը միացնում է միմյանց, շերտավարագույրի բացող-փակող և պտտվող մեխանիզմ, ամրացման դետալ (պատին կամ առաստաղին ամրացնելու համար), ամրացման համար պլաստմասե խցաբութակ և պտուտակ (Փ 6մմx40մմ): | | | | | | | | | Չափերը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: Կտորները պատրաստված են պոլիէսթերից, ներկված և ներծծված հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից պաշտպանելու համար: Շերտավարագույրի կտորների լայնությունը 13 սմ: Այլումինե ձողի չափսերն են 45x25մմ, իսկ պատերի հաստությունը 1մմ: Անհրաժեշտ պարագաներ՝ շերտավարագույրի ծանրոց, ծանրոցների համար նախատեսված հատուկ շղթա, որը շերտավարագույրի շերտերը միացնում է միմյանց, շերտավարագույրի բացող-փակող և պտտվող մեխանիզմ, ամրացման դետալ (պատին կամ առաստաղին ամրացնելու համար), ամրացման համար պլաստմասե խցաբութակ և պտուտակ (Փ 6մմx40մմ): | | | |
| 23 | դարակներով պահարաններ (Պահարան թերթերի) | | | | հատ | 0 | | 10 | | | 0 | 350000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝80x40x180:Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի: Երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Ետնամասը` հաճարի գույնի լամինացված ԴՎՊ: Անհրաժեշտ պարագաներ` 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), ինքնասոսնձվող խցափակումներ: Հորիզոնական դարակների բաժանումը` հավասարաչափ, որոնց դիմային մասը կողային նիստերի դիմային մասի հետ պետք է գտնվի նույն հարթության վրա: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝80x40x180:Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի: Երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Ետնամասը` հաճարի գույնի լամինացված ԴՎՊ: Անհրաժեշտ պարագաներ` 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), ինքնասոսնձվող խցափակումներ: Հորիզոնական դարակների բաժանումը` հավասարաչափ, որոնց դիմային մասը կողային նիստերի դիմային մասի հետ պետք է գտնվի նույն հարթության վրա: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 24 | չհրկիզվող պահարաններ (Պահարան մետաղյա 2 խորշանի) | | | | հատ | 0 | | 30 | | | 0 | 1200000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝50x40x140: Պատրաստվում է 2 մմ հաստության պողպատյա թերթից: Պահարանն ունի 2 դուռ, որոնց վրա տեղադրվում են ներքին փականներ: Եռակցումները հղկված: Ոտքերը` մետաղական անիվներով (անիվի տրամագիծը` ոչ փոքր 60 մմ-ից): Ծխնիները` ներքին, գլանաձև (Փ-16, L-30/30): Պահարանի յուրաքանչյուր խորշը բաժանվում է 2 հավասարաչափ մասի: Պահարանի մակերևույթը հարթ, գույնը` մոխրագույն, երանգը` ըստ պահանջի: Տեսքը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չկայացած | | | |
| 25 | չհրկիզվող պահարաններ (Պահարան մետաղյա չհրկիզվող) | | | | հատ | 0 | | 12 | | | 0 | 1440000 | Չափսերը սմ (ԵxԼxԲ)՝47x40x80: Պահարանի շերտի հաստությունը ոչ պակաս 3.5մմ-ից, 4 ոտնանի՝ մետաղական իրանով, պլաստմասե անիվներով՝ տրամագիծը 50-60 սմ: Եռակցումները հղկված: Դռան (ԵxԼxԲ)՝40x7x68 սմ, մեջտեղում տեղադրված է էլեկտրական հարթակ՝ ստեղնաշարով և ժամացույցով (աշխատում է 4 AA տեսակի մարտկոցով) նախատեսված գաղտնաբառի համար: Դուռը բացվում է 2 բանալի միջոցով (կարող է բացվել այն դեպքում երբ ապալիցքավորվել են բոլոր մարտկոցները), որոնք տեղակայված են՝ էլեկտրական հարթակի աջ և ձախ կողմում, դուռը բացվում է պտտովի փականով: Դռանը տեղադրված է երկուական 4 ներդիր փական՝ նախատեսված չհրկիզվող պահարանի համար: Պահարանը ունի առանձին մարտկոց, որը նախատեսված է բացել դուռը եթե ապալիցքավորվել է էլեկտրական հարթակը (աշխատում է 4 AA տեսակի մարտկոցով): Հետնամասում 2 անցք՝ պատին ամրացնելու համար: Ներսում վերևի հատվածում՝ տեղադրված է (ԵxԼxԲ)՝45x28x15 սմ չափսերով գաղտնի դարակ առանձին բանալիով, դուռը՝ 10x25 սմ չափի, շերտի հաստությունը ոչ պակաս 2.5մմ: Մեջտեղում տեղադրված է 30x45 սմ չափսի շարժական դարակ: Մոտավոր տեսքը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափսերը սմ (ԵxԼxԲ)՝47x40x80: Պահարանի շերտի հաստությունը ոչ պակաս 3.5մմ-ից, 4 ոտնանի՝ մետաղական իրանով, պլաստմասե անիվներով՝ տրամագիծը 50-60 սմ: Եռակցումները հղկված: Դռան (ԵxԼxԲ)՝40x7x68 սմ, մեջտեղում տեղադրված է էլեկտրական հարթակ՝ ստեղնաշարով և ժամացույցով (աշխատում է 4 AA տեսակի մարտկոցով) նախատեսված գաղտնաբառի համար: Դուռը բացվում է 2 բանալի միջոցով (կարող է բացվել այն դեպքում երբ ապալիցքավորվել են բոլոր մարտկոցները), որոնք տեղակայված են՝ էլեկտրական հարթակի աջ և ձախ կողմում, դուռը բացվում է պտտովի փականով: Դռանը տեղադրված է երկուական 4 ներդիր փական՝ նախատեսված չհրկիզվող պահարանի համար: Պահարանը ունի առանձին մարտկոց, որը նախատեսված է բացել դուռը եթե ապալիցքավորվել է էլեկտրական հարթակը (աշխատում է 4 AA տեսակի մարտկոցով): Հետնամասում 2 անցք՝ պատին ամրացնելու համար: Ներսում վերևի հատվածում՝ տեղադրված է (ԵxԼxԲ)՝45x28x15 սմ չափսերով գաղտնի դարակ առանձին բանալիով, դուռը՝ 10x25 սմ չափի, շերտի հաստությունը ոչ պակաս 2.5մմ: Մեջտեղում տեղադրված է 30x45 սմ չափսի շարժական դարակ: Մոտավոր տեսքը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 26 | դարակներով պահարաններ (Պահարան վաշտի ունեցվածքի անտրեսոլով, եռադուռ 1.35x2.5) | | | | հատ | 0 | | 10 | | | 0 | 720000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝135x55x250: Պատրաստվում է 2 կտորից (պահարան և անտրեսոլ), 18 մմ հաստության հաճարի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ից: Երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Ետնամասը` հաճարի գույնի լամինացված ԴՎՊ: Դռների բաժանումն ըստ լայնության` հավասարաչափ: Դարակների բաժանումը` նույնպես հավասարաչափ: Դարակների դիմային մասը կողային նիստերի դիմային մասի հետ պետք է գտնվի նույն հարթության վրա: Անհրաժեշտ պարագաներ` համահունչ գույնի պլաստմասե բռնակներ, 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), ծխնի, պտուտակ, դարակակալներ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝135x55x250: Պատրաստվում է 2 կտորից (պահարան և անտրեսոլ), 18 մմ հաստության հաճարի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ից: Երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Ետնամասը` հաճարի գույնի լամինացված ԴՎՊ: Դռների բաժանումն ըստ լայնության` հավասարաչափ: Դարակների բաժանումը` նույնպես հավասարաչափ: Դարակների դիմային մասը կողային նիստերի դիմային մասի հետ պետք է գտնվի նույն հարթության վրա: Անհրաժեշտ պարագաներ` համահունչ գույնի պլաստմասե բռնակներ, 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), ծխնի, պտուտակ, դարակակալներ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 27 | դարակներով պահարաններ (Պահարան վաշտի ունեցվածքի անտրեսոլով, եռադուռ 1.5x2.5) | | | | հատ | 0 | | 44 | | | 0 | 3168000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝150x55x250: Պատրաստվում է 2 կտորից (պահարան և անտրեսոլ), 18 մմ հաստության հաճարի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ից: Երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Ետնամասը` հաճարի գույնի լամինացված ԴՎՊ: Դռների բաժանումն ըստ լայնության` հավասարաչափ: Դարակների բաժանումը` նույնպես հավասարաչափ: Դարակների դիմային մասը կողային նիստերի դիմային մասի հետ պետք է գտնվի նույն հարթության վրա: Անհրաժեշտ պարագաներ` համահունչ գույնի պլաստմասե բռնակներ, 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), ծխնի, պտուտակ, դարակակալներ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ, 25 մմ արտաքին տրամագծով նիկելապատ ձողեր` ամրացման պարագայով: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝150x55x250: Պատրաստվում է 2 կտորից (պահարան և անտրեսոլ), 18 մմ հաստության հաճարի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ից: Երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Ետնամասը` հաճարի գույնի լամինացված ԴՎՊ: Դռների բաժանումն ըստ լայնության` հավասարաչափ: Դարակների բաժանումը` նույնպես հավասարաչափ: Դարակների դիմային մասը կողային նիստերի դիմային մասի հետ պետք է գտնվի նույն հարթության վրա: Անհրաժեշտ պարագաներ` համահունչ գույնի պլաստմասե բռնակներ, 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), ծխնի, պտուտակ, դարակակալներ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ, 25 մմ արտաքին տրամագծով նիկելապատ ձողեր` ամրացման պարագայով: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 28 | դարակներով պահարաններ (Պահարան պատի ֆուրնիտուրի) | | | | հատ | 0 | | 14 | | | 0 | 420000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝115x25x37: Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի: Ետնամասը` հաճարի գույնի լամինացված ԴՍՊ 8 մմ հաստության: Դարակները` շարժական:Պահարանը ծակվում է 2 տեղից՝ Փ 6,2 մմ և ներանցվում (зенковка), այն պատին ամրացնելու համար: Անհրաժեշտ պարագաներ` համահունչ գույնի պլաստմասե բռնակներ, ծխնի, սահուղիներ, պտուտակ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ, համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն (օգտագործել բոլոր երևացող մասերում, իսկ դռների դեպքում` բոլոր կողմերից): Դարակների և դռների բաժանումը բոլոր ուղղություններով` հավասարաչափ: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝115x25x37: Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի: Ետնամասը` հաճարի գույնի լամինացված ԴՍՊ 8 մմ հաստության: Դարակները` շարժական:Պահարանը ծակվում է 2 տեղից՝ Փ 6,2 մմ և ներանցվում (зенковка), այն պատին ամրացնելու համար: Անհրաժեշտ պարագաներ` համահունչ գույնի պլաստմասե բռնակներ, ծխնի, սահուղիներ, պտուտակ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ, համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն (օգտագործել բոլոր երևացող մասերում, իսկ դռների դեպքում` բոլոր կողմերից): Դարակների և դռների բաժանումը բոլոր ուղղություններով` հավասարաչափ: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 29 | Ջերմաչափեր (Ջերմաչափ ներսի) | | | | հատ | 0 | | 392 | | | 0 | 196000 | Պլաստմասե կամ փայտյա իրանով, ապակյա ցուցիչով սնդիկային ջերմաչափ: Մոտավոր տեսքը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Պլաստմասե կամ փայտյա իրանով, ապակյա ցուցիչով սնդիկային ջերմաչափ: Մոտավոր տեսքը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 30 | սեղան` կոշկակարի | | | | հատ | 0 | | 23 | | | 0 | 1334000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝70x50x65:Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության՝ հաճարի գույնի: Բոլոր երևացող մասերին (դռների դեպքում` բոլոր կողմերից) փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն:Դարակների բաժանումը` հավասարաչափ: Անհրաժեշտ պարագաներ` 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), պտուտակ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ, սահուղիներ, դարակակալներ, ծխնի: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝70x50x65:Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության՝ հաճարի գույնի: Բոլոր երևացող մասերին (դռների դեպքում` բոլոր կողմերից) փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն:Դարակների բաժանումը` հավասարաչափ: Անհրաժեշտ պարագաներ` 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), պտուտակ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ, սահուղիներ, դարակակալներ, ծխնի: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 31 | սեղան` լսարանային | | | | հատ | 0 | | 124 | | | 0 | 4216000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝120x65x75: Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի: Բոլոր երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Սեղանի կողային նիստերը իրար հետ պետք է կապակցվեն երկու լրացուցիչ լամինատե գոտիներով` 5-7 սմ լայնության, որոնց վրա կամրացվի սեղանի երեսը: Անհրաժեշտ պարագաներ` 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), պտուտակ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝120x65x75: Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի: Բոլոր երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Սեղանի կողային նիստերը իրար հետ պետք է կապակցվեն երկու լրացուցիչ լամինատե գոտիներով` 5-7 սմ լայնության, որոնց վրա կամրացվի սեղանի երեսը: Անհրաժեշտ պարագաներ` 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), պտուտակ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 32 | սեղան` զենքի մաքրման | | | | հատ | 0 | | 27 | | | 0 | 2700000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝ 255x65(56)x90սմ: Կարկասը պատրաստվում է չամ տախտակից, ընդ որում. - կողային նիստերը` 15x2,5 սմ չափերի, որոնց վրա կատարվում են օվալաձև կտրվածքներ (յուրաքանչյուր կողմում` 10-ական), - ոտքերը` 7x3 չափերի, - լայնադրակները` 5x3 սմ չափերի, - ոտքերի լայնադրակները` 8x2,5 սմ չափերի, - էսքիզում նշված ա) միացման հատվածի չորսուն` 12x7x3 սմ չափերի: Սեղանի երեսը պատրաստվում է 10 մմ հաստության ֆաներայից: Ոտքերի ֆիքսման դետալները պատրաստվում են 3 մմ հաստության և 30 մմ լայնության պողպատյա շերտաթիթղներ: Անհրաժեշտ պարագաներ` պտուտակ, մեխ, մետաղական գամ, հողյուս-մանեկ: Սեղանը ներկվում է մոխրագույն նիտրոէմալով: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝ 255x65(56)x90սմ: Կարկասը պատրաստվում է չամ տախտակից, ընդ որում.  - կողային նիստերը` 15x2,5 սմ չափերի, որոնց վրա կատարվում են օվալաձև կտրվածքներ (յուրաքանչյուր կողմում` 10-ական),  - ոտքերը` 7x3 չափերի,  - լայնադրակները` 5x3 սմ չափերի,  - ոտքերի լայնադրակները` 8x2,5 սմ չափերի,  - էսքիզում նշված ա) միացման հատվածի չորսուն` 12x7x3 սմ չափերի:  Սեղանի երեսը պատրաստվում է 10 մմ հաստության ֆաներայից:  Ոտքերի ֆիքսման դետալները պատրաստվում են 3 մմ հաստության և 30 մմ լայնության պողպատյա շերտաթիթղներ:  Անհրաժեշտ պարագաներ` պտուտակ, մեխ, մետաղական գամ, հողյուս-մանեկ: Սեղանը ներկվում է մոխրագույն նիտրոէմալով: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 33 | սեղան` արդուկի, մետաղյա կարկասով | | | | հատ | 0 | | 44 | | | 0 | 1980000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝120x30(60)x88: Կարկասը պատրաստվում է 30x30 մմ չափի 3 մմ հաստությամբ անկյունակից, համարժեք տավրից և 20 մմ արտաքին տրամագծով խողովակից: Սեղանի երեսը պատրաստվում է ոչ պակաս 10 մմ հաստության ֆաներից` արտաքին մասի շրջանաձև կտրվածքով: Սեղանը երեսապատվում է բամբակաշերտի ներդիրով` ծածկված արդուկի համար նախատեսված խիտ գործվածքով: Արդուկի տակդիրի համար կիրառվում է և 15x15 մմ չափի անկյունակ, որի վրա տեղադրվում է ոչ պակաս 10 մմ հաստության ֆաներա: Կարկասը ծակվում է 6 տեղից՝ Փ 6,2 մմ և ներանցվում (зенковка)՝ այն պատին ամրացնելու համար: Անհրաժեշտ պարագաներ` 6 լրակազմ պտուտակամեխ պլաստմասե խցաբութակով (дюпель гвоздь) Փ 6մմx60մմ: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝120x30(60)x88: Կարկասը պատրաստվում է 30x30 մմ չափի 3 մմ հաստությամբ անկյունակից, համարժեք տավրից և 20 մմ արտաքին տրամագծով խողովակից: Սեղանի երեսը պատրաստվում է ոչ պակաս 10 մմ հաստության ֆաներից` արտաքին մասի շրջանաձև կտրվածքով: Սեղանը երեսապատվում է բամբակաշերտի ներդիրով` ծածկված արդուկի համար նախատեսված խիտ գործվածքով: Արդուկի տակդիրի համար կիրառվում է և 15x15 մմ չափի անկյունակ, որի վրա տեղադրվում է ոչ պակաս 10 մմ հաստության ֆաներա: Կարկասը ծակվում է 6 տեղից՝ Փ 6,2 մմ և ներանցվում (зенковка)՝ այն պատին ամրացնելու համար: Անհրաժեշտ պարագաներ` 6 լրակազմ պտուտակամեխ պլաստմասե խցաբութակով (дюпель гвоздь) Փ 6մմx60մմ: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 34 | սեղան` ղեկավարի (Սեղան ղեկավարի (գրասեղան, կցասեղան պահարանիկով/դարակով/, պահարանիկ շարժական, սեղան դիմադիր՝մեծ)) | | | | հատ | 0 | | 14 | | | 0 | 1050000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝200x90x75: Գրասեղանը` լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի: Սեղանի երեսին ամրացվում է հաճարի գույնի 1044 դեկոր (պրոֆիլ), իսկ սեղանի կողային նիստերին (ոտքերին)` ամրացվում է հաճարի գույնի 1006 դեկոր (պրոֆիլ): Անհրաժեշտ պարագաներ` 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), պտուտակ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ: Սեղանի կողային նիստերը իրար հետ պետք է կապակցվեն երկու լրացուցիչ լամինատե գոտիներով` 5-7 սմ լայնության, որոնց վրա կամրացվի սեղանի երեսը: Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝120x60x71.5: Կցասեղանը` լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի: Բոլոր երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Կցասեղանի երեսի 2 երկայնական կողմերին ամրացվում է հաճարի գույնի 1044 դեկոր (պրոֆիլ), իսկ լայնական արտաքին կողմերը ներքևի մասից հաստացվում են: Կցասեղանի պահարանիկի երեսի դիմային կողմին նույնպես ամրացվում է հաճարի գույնի 1019 պրոֆիլ: Պահարանիկի ոտքերը կլոր, նիկելանման եզրագծերով: Պահարանիկի դարակների բաժանումը` հավասարաչափ, վերին դարակին տեղադրվում է ներքին փական: Անհրաժեշտ պարագաներ` սահուղի, պտուտակ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ: Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝40x50x56: Շարժական պահարանիկը` լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի: Պահարանիկի երեսի դիմային կողմին ամրացվում է հաճարի գույնի 1019 պրոֆիլ: Մնացած երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Պահարանիկը շարժական` անիվների վրա: Դարակների բաժանումը` հավասարաչափ, վերին դարակին տեղադրվում է ներքին փական:Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝120x60x71.5: Դիմադիր սեղանը` լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի: Սեղանի երեսին ամրացվում է հաճարի գույնի 1044 դեկոր (պրոֆիլ), իսկ սեղանի կողային նիստերին (ոտքերին)` ամրացվում է հաճարի գույնի 1006 դեկոր (պրոֆիլ): Անհրաժեշտ պարագաներ` 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), պտուտակ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ: Անհրաժեշտ պարագաներ` համահունչ գույնի պլաստմասե բռնակներ, անիվներ ոտքերի համար, սահուղիներ, պտուտակ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզների: | | | | | | | | | Չկայացած | | | |
| 35 | Սեղաններ (Սեղան ունիվերսալ (սեղան մետաղյա կարկասով` 1 հատ, նստարան 2 տեղանի մետաղյա կարկասով թիկնակով` 1 հատ)) | | | | հատ | 0 | | 14 | | | 0 | 560000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝120x55x75 120x33x45(74): Սեղանի և նստարանների կարկասը պատրաստվում է 25 մմ արտաքին տրամագծով (2 մմ պատի հաստությամբ) պողպատե խողովակից և 2 մմ հաստության 25x25 մմ անկյունակներից: Եռակցումները հղկված: Կարկասը ներկվում է սև նիտրոէմալով: Սեղանի երեսը, դարակը և նստարանի նստատեղն ու թիկնակը պատրաստվում են 18 մմ հաստության հաճարի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ից, որը կարկասին է ամրացվում հեղյուս-մանեկով: ԴՍՊ-ի բոլոր երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Անհրաժեշտ պարագաներ` հեղյուս-մանեկ և պլաստմասե խցափակումներ (ոտքերի համար` գետնին հենվող կցաշուրթով, իսկ նստարանի վերին մասի խողովակի համար` հարթ): Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝120x55x75 120x33x45(74): Սեղանի և նստարանների կարկասը պատրաստվում է 25 մմ արտաքին տրամագծով (2 մմ պատի հաստությամբ) պողպատե խողովակից և 2 մմ հաստության 25x25 մմ անկյունակներից: Եռակցումները հղկված: Կարկասը ներկվում է սև նիտրոէմալով: Սեղանի երեսը, դարակը և նստարանի նստատեղն ու թիկնակը պատրաստվում են 18 մմ հաստության հաճարի գույնի լամինացված ԴՍՊ-ից, որը կարկասին է ամրացվում հեղյուս-մանեկով: ԴՍՊ-ի բոլոր երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Անհրաժեշտ պարագաներ` հեղյուս-մանեկ և պլաստմասե խցափակումներ (ոտքերի համար` գետնին հենվող կցաշուրթով, իսկ նստարանի վերին մասի խողովակի համար` հարթ): Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 36 | Վարագույրներ (Վարագույր) | | | | մետր | 0 | | 550 | | | 0 | 1815000 | Չափերը սմ (ԵxԼ)՝200x65: Մետաքսատիպ ամուր կտոր: Գույնը` ըստ պահանջի: Վարագույրը երեք կողմից եզրակարվում է (բացառելով ավելորդ թելերի առկայությունը), իսկ չորրորդ կողմին (200 սմ) կարվում է երկշարք թելով տիսմա` քիվին ամրացնելու համար: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼ)՝200x65: Մետաքսատիպ ամուր կտոր: Գույնը` ըստ պահանջի: Վարագույրը երեք կողմից եզրակարվում է (բացառելով ավելորդ թելերի առկայությունը), իսկ չորրորդ կողմին (200 սմ) կարվում է երկշարք թելով տիսմա` քիվին ամրացնելու համար: | | | |
| 37 | ոտնդիր (ոտքերը վրան դնելու հարմարանք) (Տակդիր կոշիկ մաքրելու) | | | | հատ | 0 | | 28 | | | 0 | 700000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝160x40x80 (40-48):Կարկասը պատրաստվում է 1,5-2,0 մմ պատի հաստությամբ 25x25 մմ մետաղական ուղղանկյուն խողովակից (խողովակների եռակցումը միմյանց` ամբողջական, ոչ կետային, եռակցման կարերը` հղկված), որը կետային եռակցմամբ երեսապատվում է 0,8 մմ հաստության մետաղյա թիթեղով: Նախատեսվում է 3 հատ П-աձև կոշիկի տակդիր մետաղյա թիթեղից և նույն քանակի տարա կոշիկի քսուկի համար, ինչպես նաև մետաղյա կեռեր խոզանակները կախելու համար, որոնք նույնպես եռակցվում են կետային: Տակդիրը ներկվում է սև գույնի նիտրոէմալով: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝160x40x80 (40-48):Կարկասը պատրաստվում է 1,5-2,0 մմ պատի հաստությամբ 25x25 մմ մետաղական ուղղանկյուն խողովակից (խողովակների եռակցումը միմյանց` ամբողջական, ոչ կետային, եռակցման կարերը` հղկված), որը կետային եռակցմամբ երեսապատվում է 0,8 մմ հաստության մետաղյա թիթեղով: Նախատեսվում է 3 հատ П-աձև կոշիկի տակդիր մետաղյա թիթեղից և նույն քանակի տարա կոշիկի քսուկի համար, ինչպես նաև մետաղյա կեռեր խոզանակները կախելու համար, որոնք նույնպես եռակցվում են կետային: Տակդիրը ներկվում է սև գույնի նիտրոէմալով: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 38 | հյուրասենյակի կահույք (Տակդիր ռադիոսարքավորումների) | | | | հատ | 0 | | 21 | | | 0 | 420000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝70x50x65: Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի: Երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Դռների դարակների բաժանումը` հավասարաչափ: Տակդիրի կողային նիստերը իրար հետ պետք է կապակցվեն երկու լրացուցիչ լամինատե գոտիներով` 5-7 սմ լայնության, որոնց վրա կամրացվի տակդիրի երեսը: Երեսին ամրացվում է պտտվող սկավառակ, որի վրա դրվում է երկրորդ երեսը: Անհրաժեշտ պարագաներ` համահունչ գույնի պլաստմասե բռնակներ, 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), դարակակալներ, ծխնի, պտուտակ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝70x50x65: Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի: Երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի պլաստիկ PVC եզրաժապավեն: Դռների դարակների բաժանումը` հավասարաչափ: Տակդիրի կողային նիստերը իրար հետ պետք է կապակցվեն երկու լրացուցիչ լամինատե գոտիներով` 5-7 սմ լայնության, որոնց վրա կամրացվի տակդիրի երեսը: Երեսին ամրացվում է պտտվող սկավառակ, որի վրա դրվում է երկրորդ երեսը: Անհրաժեշտ պարագաներ` համահունչ գույնի պլաստմասե բռնակներ, 5 մմ հաստության պլաստմասե տակդիրներ (ոտքեր), դարակակալներ, ծխնի, պտուտակ, ինքնասոսնձվող խցափակումներ: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 39 | Գրադարակներ (Տակդիր լամպի և ծաղկի) | | | | հատ | 0 | | 819 | | | 0 | 2457000 | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝18x16x28,5: Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի: Բոլոր երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի կպչուն եզրաժապավեն: Տակդիրի վերևի մասում ծակվում է՝ Փ 6,2 մմ և ներանցվում (зенковка), այն պատին ամրացնելու համար: Անհրաժեշտ պարագաներ` ինքնասոսնձվող խցափակում, պտուտակամեխ պլաստմասե խցաբութակով (дюпель гвоздь) Փ 6մմx60մմ: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝18x16x28,5: Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստության` հաճարի գույնի: Բոլոր երևացող մասերին փակցվում է համահունչ գույնի կպչուն եզրաժապավեն: Տակդիրի վերևի մասում ծակվում է՝ Փ 6,2 մմ և ներանցվում (зенковка), այն պատին ամրացնելու համար: Անհրաժեշտ պարագաներ` ինքնասոսնձվող խցափակում, պտուտակամեխ պլաստմասե խցաբութակով (дюпель гвоздь) Փ 6մմx60մմ: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 40 | ցուցանակներ եւ հարակից առարկաներ (Ցուցանակ 0.1x0.25 մ) | | | | հատ | 0 | | 628 | | | 0 | 376800 | Չափերը սմ (ԵxԼ)՝25x10: Պատրաստվում է կարմիր գույնի օրգանական ապակուց, առանց շրջանակի: Գրառումն իրականացվում է բրոնզագույն ինքնակպչուն թաղանթով (օռակլ), առանց թեքության, ուղիղ տառատեսակով, մեծատառերով: Տառերի (թվերի) բարձրությունը` մինչև 3 սմ: Ցուցանակի եզրերը պետք է լինեն հղկված, իսկ ետնամասում ամրացվում է երկկողմանի սկոչ: Տեսքը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չափերը սմ (ԵxԼ)՝25x10: Պատրաստվում է կարմիր գույնի օրգանական ապակուց, առանց շրջանակի: Գրառումն իրականացվում է բրոնզագույն ինքնակպչուն թաղանթով (օռակլ), առանց թեքության, ուղիղ տառատեսակով, մեծատառերով: Տառերի (թվերի) բարձրությունը` մինչև 3 սմ: Ցուցանակի եզրերը պետք է լինեն հղկված, իսկ ետնամասում ամրացվում է երկկողմանի սկոչ: Տեսքը` համաձայն էսքիզի: | | | |
| 41 | հայտարարությունների փակցման գրատախտակ (Փաստաթղթերի տախտակ 1.1x1.5 մ) | | | | հատ | 0 | | 44 | | | 0 | 528000 | Չափերը սմ (ԵxԼ)՝ 150x100սմ: Պատրաստվում է հաճարի գույնի լամինացված ԴՎՊ-ից: Շրջանակը` համահունչ գույնի 1052 դեկոր (պրոֆիլ): Շրջանակն ամրացվում է դեկորի սոսնձի և թիթեռնիկների կիրառմամբ: Փաստաթղթերի տախտակի վերին և ներքին շրջանակները 2-ական տեղերից ծակվում են` Փ 6,2 մմ և ներանցվում (зенковка), այն պատին ամրացնելու համար:Անհրաժեշտ պարագաներ՝ ամրացման համար 4 լրակազմ պտուտակամեխ պլաստմասե խցաբութակով (дюпель гвоздь) Փ 6մմx60մմ: Տեսքը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չկայացած | | | |
| 42 | հայտարարությունների փակցման գրատախտակ (Փաստաթղթերի տախտակ 0.3x0.42 մ) | | | | հատ | 0 | | 64 | | | 0 | 320000 | Չափերը սմ (ԵxԼ)՝42x30: Պատրաստվում է հաճարի գույնի լամինացված ԴՎՊ-ից: Շրջանակը` համահունչ գույնի 1052 դեկոր (պրոֆիլ): Շրջանակն ամրացվում է դեկորի սոսնձի և թիթեռնիկների կիրառմամբ: Փաստաթղթերի տախտակի վերին և ներքին շրջանակները 2-ական տեղերից ծակվում են` Փ 6,2 մմ և ներանցվում (зенковка), այն պատին ամրացնելու համար: Անհրաժեշտ պարագաներ՝ ամրացման համար 4 լրակազմ պտուտակամեխ պլաստմասե խցաբութակով (дюпель гвоздь) Փ 6մմx60մմ: Տեսքը` համաձայն էսքիզի: | | | | | | | | | Չկայացած | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը | | | | | | | Քանի որ ՀՀ ՊՆ կարիքների համար նշված ապրանքի(ների) պլանավորված գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ուստի գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն գնումն իրականացվել է գնանշման հարցման միջոցով։ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07.10.2022թ. | | | | | | | |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| … | | | | | |  | | | | | | | |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը | | | | | | | | | | | |  | | | | | | Հարցարդման ստացման | | | | | Պարզաբանման | | |
| 1 | | | | | |  | | | | |  | | |
| … | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Չ/Հ | | Մասնակցի անվանումը | | | | | | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ Ներկայացված է կից **Հավելված 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Գինն առանց ԱԱՀ | | | | | ԱԱՀ | | | | | | | | | Ընդհանուր | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Չափա-բաժնի համարը | | | Մասնակցի անվանումը | | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը | | | | | Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին | | | | | | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին | | | | | | | | | Գնային առաջարկ |
| **1** | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  |
| Այլ տեղեկություններ | | | | Մասնակիցների գնային առաջարկների հաշվարկման ճշտությունը (հայտով ներկայացված գնային առաջարկի թվերով և տառերով արտահայտված տվյալների համապատասխանությունը), ինչպես նաև հաշվարկման թվաբանական ճշտությունը համապատասխանում են ճիշտ են | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը | | | | | | | | | | | 16.11.2022թ. | | | | | | | | | | | | | | |
| Անգործության ժամկետ | | | | | | | | | | | Անգործության ժամկետի սկիզբ | | | | | | | | | | Անգործության ժամկետի ավարտ | | | | |
| 18.08.2022թ. | | | | | | | | | | 27.11.2022թ. | | | | |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը | | | | | | | | | | | 02.12.2022թ. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը | | | | | | | | | | | 14.12.2022թ. | | | | | | | | | | | | | | |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը | | | | | | | | | | | 14.12.2022թ. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Չ/Հ | | Ընտրված մասնակիցը | | | | | | Պայմանագրի | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Պայմանագրի համարը | | | | Կնքման ամսաթիվը | | | Կատարման վերջնա-ժամկետը | | | | Կանխա-վճարի չափը | | Գինը | | | | |
| ՀՀ դրամ | | | | |
| Առկա ֆինանսական միջոցներով | | | Ընդհանուր | |
| 1, 4, 13, 20, 32 | | «Հայր և Որդի Գյոդակյաններ» ՍՊԸ | | | | | | ԳՀԱՊՁԲ-23-10/2-1 | | | | 14.12.2022թ. | | | 2023թ.1-ին, 2-րդ եռամսյակներ, լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով | | | | - | | 33 663 600 | | | 33 663 600 | |
| 2, 9, 16, 19, 22, 29, 33, 36, 39 | | Ա/Ձ Կարեն Գևորգյան | | | | | | ԳՀԱՊՁԲ-23-10/2-2 | | | | 8 802 498.61 | | | 8 802 498.61 | |
| 3, 21 | | «Օլանդա» ՍՊԸ | | | | | | ԳՀԱՊՁԲ-23-10/2-3 | | | | 25 843 996.02 | | | 25 843 996.02 | |
| 6 | | «Առկտուր» ՍՊԸ | | | | | | ԳՀԱՊՁԲ-23-10/2-4 | | | | 986 340 | | | 986 340 | |
| 7, 10, 11, 12, 15, 18, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 37, 38 | | «Ֆոտոն» ՍՊԸ | | | | | | ԳՀԱՊՁԲ-23-10/2-5 | | | | 26 915 997.28 | | | 26 915 997.28 | |
| 8, 25 | | «Արմտեքստիլ» ՍՊԸ | | | | | | ԳՀԱՊՁԲ-23-10/2-6 | | | | 1 919 999.94 | | | 1 919 999.94 | |
| 14 | | Ա/Ձ Նվեր Սաֆոյան | | | | | | ԳՀԱՊՁԲ-23-10/2-7 | | | | 11 519 997.9 | | | 11 519 997.9 | |
| 40 | | Ա/Ձ Աննա Սահակյան | | | | | | ԳՀԱՊՁԲ-23-10/2-8 | | | | 370 520 | | | 370 520 | |
| **Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Չ/Հ | | Ընտրված մասնակիցը | | | | | | Հասցե, հեռ. | | | | | | Էլ-փոստ | | | Բանկային հաշիվը | | | | | | | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան | |
| 1, 4, 13, 20, 32 | | «Հայր և Որդի Գյոդակյաններ» ՍՊԸ | | | | | | ՀՀ, ք. Գյումրի, Փանյան 1 | | | | | |  | | | «ԻնեկոԲանկ» ՓԲԸ, Գյումրու մ/ճ  Հ/Հ 2050122024171001 | | | | | | | 05524546 | |
| 2, 9, 16, 19, 22, 29, 33, 36, 39 | | Ա/Ձ Կարեն Գևորգյան | | | | | | ՀՀ, ք. Երևան Լուկաշինի 1փ. 9/1 | | | | | |  | | | «ԱՐՑԱԽԲԱՆԿ» ՓԲԸ,  Հ/Հ 22322002514001 | | | | | | | 27889602 | |
| 3, 21 | | «Օլանդա» ՍՊԸ | | | | | | ՀՀ, ք. Գյումրի, Ախուրյանի խճ. 6/1 | | | | | |  | | | «ԻնեկոԲանկ» ՓԲԸ  Հ/Հ 2050122021771002 | | | | | | | 05528443 | |
| 6 | | «Առկտուր» ՍՊԸ | | | | | | ՀՀ, Երևան , Կոմիտաս 60/2 | | | | | |  | | | «ԻնեկոԲանկ» ՓԲԸ,  Հ/Հ 2050022086711001 | | | | | | | 00056517 | |
| 7, 10, 11, 12, 15, 18, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 37, 38 | | «Ֆոտոն» ՍՊԸ | | | | | | ՀՀ, ք. Երևան Ռոստոմի 58 | | | | | |  | | | «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,  Հ/Հ 16044050085000 | | | | | | | 90036001 | |
| 8, 25 | | «Արմտեքստիլ» ՍՊԸ | | | | | | Ք․ Երևան Եղիշե Թադևոսյան 5շ 34բն | | | | | |  | | | «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ  Հ/Հ 1660018997970100 | | | | | | | 00498117 | |
| 14 | | Ա/Ձ Նվեր Սաֆոյան | | | | | | ք․Երևան, Սվաճյան 50/77 | | | | | |  | | | «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ  Հ/Հ 220519678274000 | | | | | | | 78696545 | |
| 40 | | Ա/Ձ Աննա Սահակյան | | | | | | ՀՀ, ք. Երևան, Քանաքեռ, Ֆանարջյան 37 | | | | | |  | | | «ԻնեկոԲանկ» ՓԲԸ,  Հ/Հ 2050432120881001 | | | | | | | 25405638 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Այլ տեղեկություններ | | «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-10/2» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված մասնակիցներից ընտրված մասնակիցներ ճանաչել հետևյալ մասնակիցներին. Հիմք ընդունելով վերոգրյալը` գնահատող հանձնաժողովը որոշեց ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-10/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգը` 5-րդ, 17-րդ, 24-րդ, 34-րդ, 41-րդ և 42-րդ չափաբաժինների մասով հայտարարել չկայացած` հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը` (հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:  Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝  1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝  ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.  բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.  2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.  3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.  4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:  Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է mil.am: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները | | | | | | | | | | | | Սահմանված կարգով իրականացվել են օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը | | | | | | | | | | | | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները | | | | | | | | | | | | Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել: | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Անուն, Ազգանուն** | | | | | | **Հեռախոս** | | | | | | | | | | | | | | **Էլ. փոստի հասցեն** | | | | | |
| **Վահան Սահակյան** | | | | | | **010-29-44-99** | | | | | | | | | | | | | | **v.sahakyan@mil.am** | | | | | |