**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրի մասի**

**«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՍԿԵՏԲՈԼԻ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱ» ՀԿ** -ն, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Շահամիրյանների փող․ տ․ 22 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Բասկետբոլի ամբողջական խաղային կոմպլեքսների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ՀՀԲՖՀԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/1** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Գնման առարկայի** |
| **չափաբաժնի համարը** | **անվանումը** | **չափման միավորը** | **քանակը** | **նախահաշվային գինը**  | **համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** | **պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** |
| **առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** | **/ՀՀ դրամ/** |
| **առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** |
| **1** | Բասկետբոլի ամբողջական խաղային կոմպլեքսներ | **զույգ** | **1** | **1** | **12 000 000** | **12 000 000** | Օղակի բարձրություն. օղակը տեղադրված է հատակից 10 ֆուտ (3,05 մետր) ստանդարտբարձրության վրա, որը համապատասխանում է բասկետբոլի միջազգայինչափանիշներին:⎫ Շրջանակի տրամագիծը. Օղակի օղակի (եզրի) տրամագիծը ստանդարտացված է 45,7 սանտիմետրով (18 դյույմ):⎫ Հետին տախտակի չափերը. FIBA-ն սահմանում է հետին տախտակի չափսերը՝սովորաբար մոտ 6,6 ոտնաչափ (2 մետր) լայնություն և 3,6 ֆուտ (1,2 մետր) բարձրություն:Այս չափերը ապահովում են խաղադաշտի հետևողականությունը և ետադարձի դինամիկան:⎫ Նյութ և գույն. Օղակը սովորաբար պատրաստված է պողպատից և ներկված նարնջագույնով, որը համապատասխանում է բասկետբոլի ստանդարտ գույներին:Վահանը սովորաբար պատրաստված է կոփված ապակուց, կարող են օգտագործվել նաևակրիլ կամ այլ հարմար նյութեր, որոնք համապատասխանում են թափանցիկության և ամրության հատուկ չափանիշներին: Շրջանի ցանցը սովորաբար պատրաստված է նեյլոնից, որը նախատեսված է օղակի տակից ազատ և ապահով կախվելու համար: • Դյուրակիր բասկետբոլի հետնամասեր ՖԻԲԱ-ի կողմից հաստատված միջազգային մրցաշարերի համար (1-ին մակարդակ):• Պրոյեկցիա 325 սմ.• Փոշեպատված կառուցվածք՝ պատրաստված խողովակավոր պողպատից:• ՊՎՔ ծածկույթով պաշտպանիչ բարձիկներ, որոնք պաշտպանում են սարքի առջևի կողմը և պրոյեկցիոն թեւը:• Մեխանիկական սարք, որը կիրառվում է հիմնական պրոյեկցիոն թևի ներսում՝ ցանկացած բարձրության վրա տախտակը միշտ կատարյալ ուղղահայաց պահելու համար: • Հեշտ է գլորվում հատակին ընդհանուր 5 չնշող անիվների միջոցով, 200 մմ տրամագծով և 50 մմհաստությամբ:• Էլեկտրական հիդրավլիկ բլոկ (220 Վ):• Պաշտպանիչ թաղանթով տախտակ, հաստությունը 12 մմ, չափսերը 180x105 սմ:• Հաստատված լաքապատ պառկած օղակներ :• Նեյլոնե լարի ցանց, հակահարված.• Յուրաքանչյուր միավորի քաշը մոտ 1315 կգ:Փոշեպատված կառուցվածքը պատրաստված է խողովակավոր պողպատից: Մեխանիկականսարք, որը կիրառվել է հիմնական պրոյեկցիոն թևի ներսում՝ ցանկացած բարձրության վրատախտակը միշտ կատարյալ ուղղահայց պահելու համար: Խաղի բարձունքների կողպում օժանդակ հեռադիտակային թևի միջոցով: Հեշտ գլորվում է հատակին ընդհանուր 5 հակասեղմիչանիվների միջոցով՝ 3 պտտվող անիվներ առջևում և 2ամրացված՝ հիմքի հետևի մասում:Էլեկտրականորեն աշխատող հիդրավլիկ միավորը (220 Վ), որը ինտեգրված է բազային տարրիներքին տարածության մեջ, թույլ է տալիս կառավարել ինչպես անիվների բարձրացումը, այնպեսէլ իջնելը պատշաճ կառավարման լծակով, ինչպես նաև հետնամասի բարձրացում դեպի խաղային դիրքեր կամ հանգստի դիրքի փակում երկրորդ կառավարման լծակի միջոցով՝ անկախ ճանապարհով։ Պոլիվինիլ քլորիդային ծածկույթով պաշտպանիչ բարձիկներ, որոնքնախատեսված են սարքի առջևի կողմը, ինչպես նաև պաշտպանիչ թևը պաշտպանելու համար:Ապահովված 12 մմ հաստությամբ, պաշտպանիչ թաղանթով, պաշտպանիչ ապակյավահանակներով, տեղադրված է լաքապատ պողպատե շրջանակի վրա, որը հագեցած էպոլիուրեթանային պաշտպանիչ բարձիկով և հաստատված լաքապատ պառկած օղակներով,ինչպես նաև հիմքը հատակին ամրացնելու պարագաներով: | Օղակի բարձրություն. օղակը տեղադրված է հատակից 10 ֆուտ (3,05 մետր) ստանդարտբարձրության վրա, որը համապատասխանում է բասկետբոլի միջազգայինչափանիշներին:⎫ Շրջանակի տրամագիծը. Օղակի օղակի (եզրի) տրամագիծը ստանդարտացված է 45,7 սանտիմետրով (18 դյույմ):⎫ Հետին տախտակի չափերը. FIBA-ն սահմանում է հետին տախտակի չափսերը՝սովորաբար մոտ 6,6 ոտնաչափ (2 մետր) լայնություն և 3,6 ֆուտ (1,2 մետր) բարձրություն:Այս չափերը ապահովում են խաղադաշտի հետևողականությունը և ետադարձի դինամիկան:⎫ Նյութ և գույն. Օղակը սովորաբար պատրաստված է պողպատից և ներկված նարնջագույնով, որը համապատասխանում է բասկետբոլի ստանդարտ գույներին:Վահանը սովորաբար պատրաստված է կոփված ապակուց, կարող են օգտագործվել նաևակրիլ կամ այլ հարմար նյութեր, որոնք համապատասխանում են թափանցիկության և ամրության հատուկ չափանիշներին: Շրջանի ցանցը սովորաբար պատրաստված է նեյլոնից, որը նախատեսված է օղակի տակից ազատ և ապահով կախվելու համար: • Դյուրակիր բասկետբոլի հետնամասեր ՖԻԲԱ-ի կողմից հաստատված միջազգային մրցաշարերի համար (1-ին մակարդակ):• Պրոյեկցիա 325 սմ.• Փոշեպատված կառուցվածք՝ պատրաստված խողովակավոր պողպատից:• ՊՎՔ ծածկույթով պաշտպանիչ բարձիկներ, որոնք պաշտպանում են սարքի առջևի կողմը և պրոյեկցիոն թեւը:• Մեխանիկական սարք, որը կիրառվում է հիմնական պրոյեկցիոն թևի ներսում՝ ցանկացած բարձրության վրա տախտակը միշտ կատարյալ ուղղահայաց պահելու համար: • Հեշտ է գլորվում հատակին ընդհանուր 5 չնշող անիվների միջոցով, 200 մմ տրամագծով և 50 մմհաստությամբ:• Էլեկտրական հիդրավլիկ բլոկ (220 Վ):• Պաշտպանիչ թաղանթով տախտակ, հաստությունը 12 մմ, չափսերը 180x105 սմ:• Հաստատված լաքապատ պառկած օղակներ :• Նեյլոնե լարի ցանց, հակահարված.• Յուրաքանչյուր միավորի քաշը մոտ 1315 կգ:Փոշեպատված կառուցվածքը պատրաստված է խողովակավոր պողպատից: Մեխանիկականսարք, որը կիրառվել է հիմնական պրոյեկցիոն թևի ներսում՝ ցանկացած բարձրության վրատախտակը միշտ կատարյալ ուղղահայց պահելու համար: Խաղի բարձունքների կողպում օժանդակ հեռադիտակային թևի միջոցով: Հեշտ գլորվում է հատակին ընդհանուր 5 հակասեղմիչանիվների միջոցով՝ 3 պտտվող անիվներ առջևում և 2ամրացված՝ հիմքի հետևի մասում:Էլեկտրականորեն աշխատող հիդրավլիկ միավորը (220 Վ), որը ինտեգրված է բազային տարրիներքին տարածության մեջ, թույլ է տալիս կառավարել ինչպես անիվների բարձրացումը, այնպեսէլ իջնելը պատշաճ կառավարման լծակով, ինչպես նաև հետնամասի բարձրացում դեպի խաղային դիրքեր կամ հանգստի դիրքի փակում երկրորդ կառավարման լծակի միջոցով՝ անկախ ճանապարհով։ Պոլիվինիլ քլորիդային ծածկույթով պաշտպանիչ բարձիկներ, որոնքնախատեսված են սարքի առջևի կողմը, ինչպես նաև պաշտպանիչ թևը պաշտպանելու համար:Ապահովված 12 մմ հաստությամբ, պաշտպանիչ թաղանթով, պաշտպանիչ ապակյավահանակներով, տեղադրված է լաքապատ պողպատե շրջանակի վրա, որը հագեցած էպոլիուրեթանային պաշտպանիչ բարձիկով և հաստատված լաքապատ պառկած օղակներով,ինչպես նաև հիմքը հատակին ամրացնելու պարագաներով: |
|  |
| **Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը** | **Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված** |
|  |
| **Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը** | **12.01.2024.** |
| **Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը** | **1** |  |
| **…** |  |
| **Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը** |  | **Հարցարդման ստացման** | **Պարզաբանման** |
| **1** |  |  |
| **…** |  |  |
|  |
| **Հ/Հ** | **Մասնակցի անվանումը** | **Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ/** |
| **Գինն առանց ԱԱՀ** | **ԱԱՀ** | **Ընդհանուր** |
| **Չափաբաժին**  |  |
| **1** | **ՌՈԲԵՐՏ ՀԱԿՈԲԻ ԲԱԲԱՅԱՆ Ա/Ձ** | **12 000 000** | **-** | **12 000 000** |
|  |
| **Տվյալներ մերժված հայտերի մասին** |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Մասնակցի անվանումը** | **Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)** |
| **Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը** | **Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին** | **Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին** | **Գնային առաջարկ** |
| **Այլ տեղեկություններ** |  |
|  |
| **Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը** | **23.01.2024 թ.** |
| **Անգործության ժամկետ** |  **Անգործության ժամկետի սկիզբ** |  **Անգործության ժամկետի ավարտ** |
| **-** | **-** |
| **Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 23.01.2024 թ.** |
| **Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը** | **01.02.2024 թ.** |
| **Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը** | **05.02.2024 թ.** |
|  |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | **Պայմանագրի** |
| **Պայմանագրի համարը** | **Կնքման ամսաթիվը** | **Կատարման վերջնա-ժամկետը** | **Կանխա-վճարի չափը** | **Գինը** |
| **ՀՀ դրամ** |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով**  | **Ընդհանուր** |
| **1** | **ՌՈԲԵՐՏ ՀԱԿՈԲԻ ԲԱԲԱՅԱՆ Ա/Ձ** | **ՀՀԲՖՀԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/-1** | **05.02.2024 թ.** | Պայմանագիրը կնքելուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում | **-** | **12 000 000** | **12 000 000** |
| **Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն** |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | **Հասցե, հեռ.** | **Էլ.-փոստ** | **Բանկային հաշիվը** | **ՀՎՀՀ/ Անձնագրի համարը և սերիան** |
| **1** | **ՌՈԲԵՐՏ ՀԱԿՈԲԻ ԲԱԲԱՅԱՆ Ա/Ձ** | **Ք. Երևան, Նոր-Նորք 1-ին զ, Ջուղայի 4 բն 46** | ----- |  | ՀՎՀՀ՝ **76853073** |
|  |
| **Այլ տեղեկություններ** |  |
|  |
| **Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները**  |  |
|  |
| **Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը**  | **Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել** |
|  |
| **Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները** | **Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:** |
|  |
| **Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ** |  |
|  |
| **Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող** |
| **Անուն, Ազգանուն** | **Հեռախոս** | **Էլ. փոստի հասցեն** |
|  **Մ. Դիմիտրյան** | **+37493842784** | **gnumnerbasketball@gmail.com** |