**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի պարզաբանման մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի մայիսի 8-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար առողջապահական կազմակերպությունների համար բժշկական սարքավորումների և պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 08.05.2020թ. ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 08.05.2020թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

Կոագուլոմետր

Անալիզատորի բնութագրում պահանջվում է.

USB 2.0 պորտի առկայություն՝ տպիչ սարքին միանալու համար։

Խնդրում ենք հաստատել, որ բնութագրի վերոնշյալ պահանջը չի բացառում, որ.

1. Տպիչ միացնելու USB 2.0 պորտի փոխարեն սարքն ունենա ներդրված թերմոտպիչ։

2. Կամ տպիչ միացնելու USB 2.0 պորտի փոխարեն սարքն ունենա ներդրված թերմոտպիչ և ստանդարտ զուգահեռ պորտ՝ սարքին տպիչ միացնելու համար։

Բիոքիմիական անալիզատոր

Անալիզատորի բնութագրում պահանջվում է.

340, 405, 500, 546, 620 նմ + 2 հավելյալ ծրագրավորվող (450nm, 510 նմ, 595 նմ, 630 նմ)։

Խնդրում ենք հաստատել, որ բնութագրի վերոնշյալ պահանջը ենթադրում է սարքի մատակարարման պահին 5 ֆիլտրերի առկայություն և չի բացառում, որ մատակարարման պահին արդեն ներդրված լինեն 6 կամ ավելի ֆիլտրեր, որոնք ապագայում հնարավոր կլինի փոխարինել այլ ֆիլտրերով։

Բիոքիմիական անալիզատոր

Անալիզատորի բնութագրում պահանջվում է.

340, 405, 500, 546, 620 նմ + 2 հավելյալ ծրագրավորվող (450nm, 510 նմ, 595 նմ, 630 նմ)։

Խնդրում ենք հաստատել, որ նկատի եք ունեցել, որ սարքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ներդրված 5 ալիքների ֆիլտրեր և սարքի ֆիլտրերի կրիչը պետք է ունենա 2 հավելյալ ֆիլտրերի տեղադրման և ծրագրավորման հնարավորություն։

Պարզաբանում N 1

Կոագուլոմետր

Անալիզատորի բնութագրում պահանջվում է.

USB 2.0 պորտի առկայություն՝ տպիչ սարքին միանալու համար:

Խնդրում ենք հաստատել, որ բնութագրի վերոնշյալ պահանջը չի բացառում, որ.

1. Տպիչ միացնելու USB 2.0 պորտի փոխարեն սարքն ունենա ներդրված թերմոտպիչ:

2. Կամ տպիչ միացնելու USB 2.0 պորտի փոխարեն սարքն ունենա ներդրված թերմոտպիչ և ստանդարտ զուգահեռ պորտ՝ սարքին տպիչ միացնելու համար:

**Պատասխա**ն – գերադասելի է, որ եթե տպիչ միացնելու USB 2.0 պորտի փոխարեն սարքն ունենա ներդրված թերմոտպիչ, ապա առկա լինի նաև ստանդարտ զուգահեռ պորտ՝ սարքին տպիչ միացնելու համար

Բիոքիմիական անալիզատոր

Անալիզատորի բնութագրում պահանջվում է.

340, 405, 500, 546, 620 նմ + 2 հավելյալ ծրագրավորվող (450nm, 510 նմ, 595 նմ, 630 նմ):

Խնդրում ենք հաստատել, որ բնութագրի վերոնշյալ պահանջը ենթադրում է սարքի մատակարարման պահին 5 ֆիլտրերի առկայություն և չի բացառում, որ մատակարարման պահին արդեն ներդրված լինեն 6 կամ ավելի ֆիլտրեր, որոնք ապագայում հնարավոր կլինի փոխարինել այլ ֆիլտրերով:

**Պատասխան** – հաստատում ենք, որ բնութագրի վերոնշյալ պահանջը ենթադրում է սարքի մատակարարման պահին 5 ֆիլտրերի առկայություն և չի բացառում, որ մատակարարման պահին արդեն ներդրված լինեն 6 կամ ավելի ֆիլտրեր, որոնք ապագայում հնարավոր կլինի փոխարինել այլ ֆիլտրերով և փոխարինումը կատարվի համապատասխան մասնագետի կողմից:

Բիոքիմիական անալիզատոր

Անալիզատորի բնութագրում պահանջվում է.

340, 405, 500, 546, 620 նմ + 2 հավելյալ ծրագրավորվող (450nm, 510 նմ, 595 նմ, 630 նմ):

Խնդրում ենք հաստատել, որ նկատի եք ունեցել, որ սարքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ներդրված 5 ալիքների ֆիլտրեր և սարքի ֆիլտրերի կրիչը պետք է ունենա 2 հավելյալ ֆիլտրերի տեղադրման և ծրագրավորման հնարավորություն:

**Պատասխան** – հաստատում ենք, որ նկատի եք ունեցել, որ սարքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ներդրված 5 ալիքների ֆիլտրեր և սարքի ֆիլտրերի կրիչը պետք է ունենա 2 հավելյալ ֆիլտրերի տեղադրման և ծրագրավորման հնարավորություն

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

### ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Մուրադյանին:

Հեռախոս՝ 011514373։

Էլեկոտրանային փոստ՝ gor.muradyan@yerevan.am։

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը