**Հավելված N 1.1**

**Շտապօգնության մեքենայի տեխնիկական բնութագիր**

**Շտապօգնության մեքենային ներկայացվող նվազագույն պահանջները**

**Մեքենայի ընդհանրական բնութագիր**

Մեքենան պետք է արտադրված լինի առնվազն 2024թ․-ին

Մեքենայի չափերը երկարություն\* լայնություն\* բարձրություն՝ 5900մմ\* 2020մմ (առանց կողային հայելիների)\* 2400մմ ±200մմ

Անիվային բազա՝ առնվազն 3650 մմ

Մեքենայի ամբողջական քաշ՝ 2200կգ ±100կգ

Մեքենայի թույլատրելի առավելագույն զանգված՝ առնվազն 3000կգ

Ղեկային կառավարում` ձախ

Անվադողերի հավաքածու՝ առնվազն 16R՝ անվադողերով, առնվազն մեկ հատ պահեստային անիվ՝ անվադողով

**Շարժիչ, փոխանցման տուփ**

Շարժիչ՝ առնվազն 110 ձիաուժ՝ Եվրո 5, դիզելային

Փոխանցման տուփ՝ մեխանիկական առնվազն 6-մխոցային

Ուժեղացված առջևի կամրջակ

Թափքի ուժեղացված շրջանակ

Առնվազն 70 լիտրանոց հիմնական վառելիքային բաք

**Արտաքին տեսք**

Լուսազտիչ ժապավենով աթերմալ ապակեպատում

Աջ սահող դուռ

Հետևի դուռ

**Ինտերիեր**

Վարորդի նստատեղ

Առջևի ուղևորի նստատեղ

Հոծ միջնապատ՝ շարժական պատուհանով

Գունավոր էկրանով ցուցասարքային վահանակ

**Մեքենայի այլ համակարգեր**

Արտակարգ իրավիճակների ակտիվ արգելակման համակարգ

Ուղևորի չամրացված գոտու ինդիկատոր

Չամրացված գոտու մասին նախազգուշացման սարք

Կողային քամու հակազդման համակարգ

Անձրևի ցուցիչ

Attention Assist համակարգ

Մերձավոր լույսի ավտոմատ կառավարում

Երրորդ արգելակման ազդանշան

Ադապտիվ արգելակման ազդանշաններ

Կրուիզ-կոնտրոլ

Վարորդի անվտանգության բարձիկ

Առջևի ուղևորի անվտանգության բարձիկ

Բազմաֆունկցիոնալ ղեկային անիվ

Կոճղակ՝ կողմնակի մարտկոցի միացման համար

Հետընթացի տեսախցիկ

Արագաչափ, կմ

Արտաքին ջերմաստիճանի ցուցիչ

Հիդրավլիկ դոմկրատ

**Շտապօգնության մեքենայի արտաքին տեսք և լրացուցիչ պարագաներ**

Շտապօգնության մեքենան արտաքինից պետք է ձևավորված լինի ինքնակպչուն ժապավեններով՝ հայերեն և անգլերեն շտապօգնություն գրառումներ, տարբերանշաններ, հառախոսահամար և այլն (վերջնական տարբերակը և տեսքը կհամաձայնեցվի ընտրված մասնակցի հետ)։

Շտապօգնության մեքենան պետք է հագեցված լինի լուսաձայնային ազդանշանային համակարգ՝ համաձայն հանձնման պահին ՀՀ գործող օրենդրության։

Շտապօգնության մեքենայի մեջ պետք է մոնտաժված լինի էլեկտրականության համակարգ բոլոր սարքերի միացման համար՝ ներառյալ տրանսֆորմատոր, պետք է լինի կարգավորվող լուսավորության համակարգ։

Շտապօգնության մեքենան արտաքինից (երկու կողքերից և հետևից) պետք է ունենա առնվազն 3 լուսարձակ, որը հնարավորություն կտա լուսավորել մեքենայի ամբողջ շրջակայքը։

Շտապօգնության մեքենայի մեջ պետք է ներկառուցված լինի լամինատե կամ պլաստմասե կահույք (վերջնական տարբերակը և տեսքը կհամաձայնեցվի ընտրված մասնակցի հետ), որը թույն կտա առավելագույնս օգտագործել մեքենայի տարածքը և տեղավորել բոլոր անհրաժեշտ սարքեր և սարքավորումները։

Շտապօգնության մեքենայի մեջ պետք է լինի առնվազն 2 ծալվող նստարան, որից առնվազն մեկը պտտվող և մեկ բացվող, պահոցով նստատեղ՝ առնվազն 2 նստատեղով։ Աթոռների և նստատեղի տեղակայման վերջնական դիրքը կհամաձայնեցվի ընտրված մասնակցի հետ։

Շտապօգնության մեքենայի մեջ պետք է մոնտաժված լինի թթվածնային համակարգ։

Շտապօգնության մեքենան պետք է ունենա վիդեոռեգիստրատոր՝ ձայնային և վիդեո ձայնագրության հնարավորությամբ՝ ձայնագրությունն առնվազն 24 ժամ պահելու հնարավորությամբ։

Մեքենան պետք է ունենա երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 3 տարի կամ 150․000կմ, որն առաջինը վրա հասնի։ Երաշխիքային սպասարկման ենթական են մեքենայի բոլոր սարքերը, սարքավորումները և դետալները՝ բացառությամբ մարտկոցի և անվադողերի։ Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում ընթացքային դետալների սպասարկումը և/կամ վերանորոգումը և/կամ փոխարինումը պետք է իրականացվի առավելագույնը 24 ամսվա ընթացքում։

Շտապօգնության մեքենան պետք է հագեցված լինի կից ներկայացվող սարքերով և սարքավորումներով, որոնց երաշխիքային ժամկտը պետք է լինի առնվազն 18 ամիս։

**Լիզինգի պայմաններ**

Ժամկետը ոչ պակաս, քան՝ 60 ամիս: Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը ոչ ավել, քան՝ 16%: Առանց կանխավճարի: Միջնորդավճարը ոչ ավել, քան՝ 1,5%, միանվագ: Մարումները աննուիտետային, ամսական, վաղաժամ մարման դեպքում տույժ/տուգանք կիրառելի չէ: Լիզինգով տրամադրված լիզինգի առարկան, լիզինգի ժամկետը լրանալուց հետո կամ մինչև դրա լրանալը, անցնում է Պատվիրատուի սեփականությանը` վերջինիս կողմից լիզինգի պայմանագրով նախատեսված ամբողջ գումարը վճարելու և սեփականության իրավունքի վճարը վճարելու պայմանով։

**Приложение N 1.1**

**Технические характеристики машины скорой помощи**

**Минимальные требования к машине скорой помощи**

**Общая характеристика машины**

Автомобиль должен быть произведен как минимум в 2024 году

Размеры автомобиля длина\* ширина\* высота: 5900 мм\* 2020 мм (без боковых зеркал)\* 2400 мм ±200 мм

Колесная база: не менее 3650 мм

Полный вес машины: 2200 кг ±100 кг

Допустимая максимальная масса автомобиля: не менее 3000 кг

Рулевое управление: левое

Комплект шин: минимум 16R с шинами, минимум одно запасное колесо с шиной.

**Двигатель, трансмиссия**

Двигатель: не менее 110 л. с.: Евро 5, дизельный

Коробка передач: механическая не менее 6-цилиндровая

Усиленный передний мост

Усиленная рама кузова

Основной топливный бак не менее 70 литров

**Внешний вид**

Тепловое остекление светофильтрующей лентой

Правая раздвижная дверь

Задняя дверь

**Интерьер**

Сиденье водителя

Переднее пассажирское сиденье

Сплошная перегородка со съемным окном

Панель дисплея с цветным экраном

**Другие автомобильные системы**

Активная аварийная тормозная система

Индикатор свободной пассажирской зоны

Устройство предупреждения о незакрепленном ремне

Система противодействия боковому ветру

Датчик дождя

Система Attention Assist

Автоматическое управление ближним светом

Третий сигнал торможения

Адаптивные сигналы торможения

Круиз-контроль

Подушка безопасности водителя

Подушка безопасности переднего пассажира

Многофункциональное рулевое колесо

Кнопка для подключения боковой батареи

Камера заднего вида

Спидометр, км

Датчик наружной температуры

Гидравлический домкрат

**Внешний вид машины скорой помощи и дополнительные аксессуары**

Машина скорой помощи снаружи должна быть оформлена самоклеящимися лентами: надписи скорой помощи на армянском и английском языках, логотипы, номер телефона и т.д. (окончательный вариант и внешний вид будут согласованы с выбранным участником).

Машина скорой помощи должна быть оснащена системой светозвуковой сигнализации в соответствии с действующим законодательством РА на момент передачи.

В машине скорой помощи должна быть смонтирована электрическая система для подключения всех устройств, включая трансформатор, должна быть регулируемая система освещения.

Автомобиль скорой помощи должен иметь не менее 3 фар снаружи (с обеих сторон и сзади), что позволит осветить все пространство вокруг автомобиля.

В машину скорой помощи должна быть встроена мебель из ламината или пластика (окончательный вариант и внешний вид будут согласованы с выбранным участником), что позволит максимально использовать пространство автомобиля и разместить все необходимые приборы и оборудование.

В машине скорой помощи должно быть не менее 2 складных сидений, по крайней мере, одно из которых должно быть откидным, а одно раскладное сиденье с подушкой-не менее чем на 2 сиденья. Окончательное расположение стульев и сидений будет согласовано с выбранным участником.

В машине скорой помощи должна быть установлена кислородная система.

В машине скорой помощи должен быть видеорегистратор с возможностью записи голоса и видео с возможностью сохранения записи не менее 24 часов.

Автомобиль должен иметь гарантийный срок не менее 3 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантийному обслуживанию подлежат все приборы, оборудование и детали автомобиля, за исключением аккумулятора и шин. Во время гарантийного обслуживания техническое обслуживание и/или ремонт и/или замена деталей процесса должны выполняться не более чем в течение 24 месяцев.

Автомобиль скорой помощи должен быть оснащен прилагаемыми устройствами и оборудованием, гарантийный срок которых должен составлять не менее 18 месяцев.

**Условия лизинга**

Срок аренды не менее 60 месяцев. Номинальная годовая процентная ставка не более 16%. Без первоначального взноса. Комиссия не более 1,5%, единовременно. Погашение в случае аннуитетного, ежемесячного, досрочного погашения не облагается штрафом/пеней. Предмет лизинга, предоставленный в лизинг, переходит в собственность заказчика после истечения срока лизинга или до его истечения при условии уплаты последним всей суммы, предусмотренной договором лизинга, и уплаты платы за право собственности.