**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին**

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2020 թվականի նոյեմբերի 30-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ԿՄԲՀ-ՀՄԱԱՊՁԲ-20/49

Բյուրեղավանի համայնքապետարանի կարիքների համար փողոցների արտաքին լուսավորության համար լեդ լուսատուների ձեռքբերման և տեղադրման նպատակով կազմակերպված ԿՄԲՀ-ՀՄԱԱՊՁԲ-20/49 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 Պատվիրատուի կողմից սահմանված տեխնիկական բնութագրում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության առաջացման հիմքով։

Փոփոխության նկարագրություն:

**Տեխնիկական բնութագրի փոփոխություն՝**

|  |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչներ |  |
| Հզորություն | 100ՎՏ-ից ոչ պակաս |
| Հաշվարկային լուսային ելք | 12600Լմ և ավելին |
| Սնուցման լարում | 175Վ-265Վ |
| Ցանցի լարման հաճախականություն | 50ՀՑ |
| Շահագործման ջերմաստիճան | -60 +50 |
| Արտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն (IP) լրիվ լուսատուի համար | 67 |
| Հզորության գործակից | 0.98 |
| Երկարակեցություն, ոչ պակաս | 30.000 Ժամ @Ta=25C(L80,B10) |
| Թերմոդինամիկական ջերմաստիճան | 3500-6500Վ |
| Գունափոխանցման գործակից (CRI) | 80 |
| Գագաթնակետային լարումից պաշտպանվածության, ոչ պակաս | 8KV |
| Մեխանիկական ազդեցության պաշտպանվածություն (IK) | IK07 |
| Օպտիկական մասի պաշտպանվածություն | 0.9-1 |
| Իրանի նյութ | Ձուլված ալյումին |
| Լուսատուի ուղղահայաց կարգավորում | Կարգավորվող |
| Պողպատյա ամրացվող հենակ | Կցորդման տրամագիծ 50մմ |
| Երաշխիքային ժամկետ | 5 տարի |
| Լուսադիոդի Osram լուսային անդրադարձ | 128ԼՄ/ՎՏ կամ համարժեք |
| Լուսային դիոդի աշխատանքային հոսանք | 175ՄԱ |
| Լուսավորության բաշխման տարբերակ | 130O ոչ պակաս |
| Լուսային դիոդ | Osram կամ համարժեք |
| Լուսային դիոդների քանակը | 216 հատից ոչ պակաս |
| Էլեկտրական ցնցումների դեմ պաշտպանության աստիճան | %> 1 |
| Չափսերը | 420x200x60 |
| Քաշ | 3,5-4.0կգ |
| Հարվածադիմացկուն ապակի | Պոլիկարբոնատ կամ թրծված հարվածադիմացկուն ապակի |

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Վ.Մարտիրոսյանին։

Հեռախոս՝ 093-96-26-15։

Էլ. փոստ՝ varujmartirosyan@mail.ru։

**Պատվիրատու` Բյուրեղավանի համայնքապետարան:**