**Техническая характеристика**

**Металлических стеллажей склада государственной некоммерческой организации «Республиканский центр гуманитарной помощи» МЗ РА**

• Шаг регулировки стеллажей 50мм.

• Стеллажи должны быть окрашены щелочной эмалью технологией порошковой покраски.

• Опорные брусья присоединяются болтом гайкой с шайбой М8, подкладка, маленькие и большие крышки присоединяются с помощью болта с шайбой М6.

• Цветовая гамма элементов стеллажей должна быть выполнена в 3 цветах по желанию заказчика.

• Стеллажи должны быть предназначены для лекарств и товаров медицинского назначения в складских помещениях.

• Стеллажи должны состоять из многофункциональных сборочных деталей.

• Параметры стойкости к влажности и температуре окружающей среды должны быть не менее Y.2 ГОСТ15150.

• Стеллажи представляют собой металлоконструкции, собранные из отдельных частей.

• Стеллажи должны иметь

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Глубина мм K** | **Длина мм L** | **Высота мм H** | **Колич.этажей** | **грузоподъемность на 1 к.м.** | **Колич.** |
| 600 | 1500 | 2000 | 3 | 100 кг | 1 |
| 800 | 5400 | 2500 | 3 | 100 кг | 6 |
| 800 | 2700 | 2500 | 3 | 100 кг | 6 |
| 1000 | 2700 | 2500 | 3 | 100 кг | 2 |
| 1000 | 5400 | 2500 | 3 | 100 кг | 4 |

• 3 стеллажа, грузоподъемность на каждый 1 к.м. 100 кг.

• Размеры опор не менее 0,6\*20\*40.

• Размеры подкладки не менее 50\*50\*4.

• Полки должны быть гладкими металлическими, перфорированные толщиной не менее 0,8 мм.

• Стеллажи должны быть покрашены.