**ՀՀ ԱՆ «Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության դեղորայքի պահեստի մետաղական դարակաշարերի**

**Տեխնիկական բնութագիր**

* Դարակաշարերի կարգավորման քայլը 50մմ
* Դարակաշարերը պետք է ներկված լինեն փոշեներկման եղանակով ալկալիդային էմալով
* Հեծանները հենասյունային միանում են M8 հեղույս մանեկ տափօղակներով,կրկնակալը,փոքր ու մեծ կափիչները կապվում են M6 հեղույս տափօղակներով:
* Դարակաշարերի բաղկացուցիչ մասերի գունային բազմազանությունը պետք է կատարվի ըստ պատվիրատուի 3 գույնով
* Դարակաշարերը պետք է նախատեսված լինեն պահեստային տարածքներում դեղորայքի և բժշկական նշանակության ապրանքների համար:
* Դարակաշարերը պետք է բաղկացած լինեն բազմաֆունկցիոնալ հավաքվող դետալներից
* Շրջակա միջավայրի խոնավության և ջերմաստիճանի հանդեպ կայունության պարամետրերը պետք է լինեն ոչ պակաս քան Y.2 ГОСТ15150
* Դարակաշարերը իրենցից ներկայացնում են մետաղական կոնստրուկցիա՝ հավաքված առանձին դետալներից
* Դարակաշարը պետք է ունենա

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Խոր. մմ K** | **Երկ. մմ L** | **Բարձ. մմ H** | **Հարկերի քանակը** | **բեռնատարողություն 1 քմ-ի համար** | **Քանակ** |
| 600 | 1500 | 2000 | 3 | 100 կգ | 1 |
| 800 | 5400 | 2500 | 3 | 100 կգ | 6 |
| 800 | 2700 | 2500 | 3 | 100 կգ | 6 |
| 1000 | 2700 | 2500 | 3 | 100 կգ | 2 |
| 1000 | 5400 | 2500 | 3 | 100 կգ | 4 |

* 3 դարակահարկ, յուրաքանչյուր 1 քմ –ի համար 100կգ բեռնատարողություն
* Հենասյուների չափերը ոչ պակաս 0.6\*20\*40
* Կրկնակալի չափերը ոչ պակաս 50\*50\*4
* Դարակները պետք է լինեն հարթ մետաղական,ծակոտկեն 0,8մմ հաստությունից ոչ պակաս
* Դարակաշարերը պետք է լինեն ներկված