
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
«Ա.Բ.Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է                        ք.Երևան, Պ.Սևակի 5/2  հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր  կարիքների համար ապրանքի ձեռքբերման  նպատակով կազմակերպված  ՔՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-26/34 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափաբաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը[footnoteRef:1] [1:  Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը] 

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:2] [2:   Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:3] [3:   Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	
	

	1
	Մագնիսական խառնիչ/ տաքացուցիչով
	հատ
	-
	5
	-
	1300000
	Մագնիսական խառնիչ/ տաքացուցիչով կերամիկական ապակյա հարթակով  և ջերմաչափի կցորդով։ Թվային ջերմաստիճանի կարգավորմամբ PT 100 զոնդի միջոցով; ընդհանուր կառուցվածքը մետաղական՝ պատված հատուկ հակաթթվայնի էպօքսիդային փոշեներկով;թվային պտտման արագության կարգավորիչ DC 
· Սալիկի չափը (Plate Type) – 180 × 180 մմ
· Նյութ
· Մարմին – փոշեներկված ալյումին
· Սալիկ – կերամիկական ծածկույթով ալյումին (քիմիական / թթվակայուն, հեշտ մաքրվող)
· Խառնման տարողունակություն և շարժիչի հզորություն – առավելագույնը 20 լ, 9/4 Վտ
· Արագություն և կարգավորման ճշգրտություն – 80 ~ 1,500 պտ/րոպե, 5 պտ/րոպե կարգավորման քայլ
· Ջերմաստիճանի միջակայք և ճշգրտություն – առավելագույնը 380 °C, ±0.3 °C սահմանված ջերմաստիճանում
· Resolution – 0.1 °C (ցուցադրում), 0.5 °C (կարգավորում)
· Ջերմաստիճանի համասեռություն – հատուկ նախագծված տաքացման մոդուլ․ ջերմաստիճանային տարբերությունը 10%-ով պակաս
· Տաքացման հզորություն / սպառում – 600 Վտ
· Ժամաչափ և ազդանշան – 99 ժ 59 րոպե (անընդհատ աշխատանքի հնարավորությամբ) – սխալի վիճակի և ժամանակաչափի ավարտի ազդանշան
· Ցուցադրման համակարգ – թվային LCD էկրան՝ հետին լուսավորմամբ
· Կառավարում – թվային հետադարձ կապով վերահսկիչ՝ պտտվող կարգավորիչ կոճակով (պտտել + սեղմել)
· Խառնիչ ձողիկ – ներառված է 3 սմ ձողիկ, կիրառելի՝ մինչև 5 սմ ձողիկ
· Անվտանգության համակարգ – գերտաքացման պաշտպանություն
· Թույլատրելի ջերմաստիճան և հարաբերական խոնավություն – շրջակա միջավայրի +5 ~ 50 °C, 85% RH
· Չափսեր (Ե × Լ × Բ) – 206 × 307 × 99 մմ
· Էլեկտրասնուցում և լար/խրոցակ – 1 ֆազ, AC 120 Վ, 60 Հց կամ AC 230 Վ, 50/60 Հց 
	Մագնիսական խառնիչ/ տաքացուցիչով կերամիկական ապակյա հարթակով  և ջերմաչափի կցորդով։ Թվային ջերմաստիճանի կարգավորմամբ PT 100 զոնդի միջոցով; ընդհանուր կառուցվածքը մետաղական՝ պատված հատուկ հակաթթվայնի էպօքսիդային փոշեներկով;թվային պտտման արագության կարգավորիչ DC 
· Սալիկի չափը (Plate Type) – 180 × 180 մմ
· Նյութ
· Մարմին – փոշեներկված ալյումին
· Սալիկ – կերամիկական ծածկույթով ալյումին (քիմիական / թթվակայուն, հեշտ մաքրվող)
· Խառնման տարողունակություն և շարժիչի հզորություն – առավելագույնը 20 լ, 9/4 Վտ
· Արագություն և կարգավորման ճշգրտություն – 80 ~ 1,500 պտ/րոպե, 5 պտ/րոպե կարգավորման քայլ
· Ջերմաստիճանի միջակայք և ճշգրտություն – առավելագույնը 380 °C, ±0.3 °C սահմանված ջերմաստիճանում
· Resolution – 0.1 °C (ցուցադրում), 0.5 °C (կարգավորում)
· Ջերմաստիճանի համասեռություն – հատուկ նախագծված տաքացման մոդուլ․ ջերմաստիճանային տարբերությունը 10%-ով պակաս
· Տաքացման հզորություն / սպառում – 600 Վտ
· Ժամաչափ և ազդանշան – 99 ժ 59 րոպե (անընդհատ աշխատանքի հնարավորությամբ) – սխալի վիճակի և ժամանակաչափի ավարտի ազդանշան
· Ցուցադրման համակարգ – թվային LCD էկրան՝ հետին լուսավորմամբ
· Կառավարում – թվային հետադարձ կապով վերահսկիչ՝ պտտվող կարգավորիչ կոճակով (պտտել + սեղմել)
· Խառնիչ ձողիկ – ներառված է 3 սմ ձողիկ, կիրառելի՝ մինչև 5 սմ ձողիկ
· Անվտանգության համակարգ – գերտաքացման պաշտպանություն
· Թույլատրելի ջերմաստիճան և հարաբերական խոնավություն – շրջակա միջավայրի +5 ~ 50 °C, 85% RH
· Չափսեր (Ե × Լ × Բ) – 206 × 307 × 99 մմ
Էլեկտրասնուցում և լար/խրոցակ – 1 ֆազ, AC 120 Վ, 60 Հց կամ AC 230 Վ, 50/60 Հց 

	2
	Ստանդարտ լուծույթներ գազային քրոմատոգրաֆիայի (GC) համար
	հատ
	-
	1
	-
	500000
	1. Ալիֆատիկ ածխաջրածինների ստանդարտ
Տեսակ – ալիֆատիկ ածխաջրածինների ստանդարտ լուծույթ
Կոնցենտրացիա – 1000 µg/mL
Լուծիչ – հեքսան (Hexane)
Փաթեթավորում – ամպուլ
Ծավալ – 1,0 մլ
Նպատակ –  GC վերլուծության համար ալիֆատիկ ֆրակցիայի աստիճանավորում և որակի վերահսկում 
Համատեղելիություն – GC և GC/MS վերլուծության համար
Որակի սերտիֆիկատ – CoA
Կազմ – (C9) ն-նոնան; (C10) ն-դեկան; (C12) ն-դոդեկան; (C14) ն-տետրադեկան; (C16) ն-հեքսադեկան; (C18) ն-օկտադեկան; (C19) ն-նոնադեկան; (C20) ն-էյկոզան; (C22) ն-դոկոզան; (C24) ն-տետրակոզան; (C26) ն-հեքսակոզան; (C28) ն-օկտակոզան; (C30) ն-տրիակոնտան; (C36) ն-հեքսատրիակոնտան
2. Արոմատիկ ածխաջրածինների ստանդարտ
Տեսակ – արոմատիկ ածխաջրածինների ստանդարտ լուծույթ
Կոնցենտրացիա – 1000 µg/mL
Լուծիչ – Մեթիլեն քլորիդ
Փաթեթավորում – ամպուլ
Ծավալ – 1,0 մլ
Նպատակ –  GC վերլուծության համար արոմատիկ ֆրակցիայի աստիճանավորում և որակի վերահսկում 
Համատեղելիություն – GC և GC/MS վերլուծության համար
Որակի սերտիֆիկատ – CoA
Կազմ – Acenaphthene; Acenaphthylene; Anthracene; Benz[a]anthracene; Benzo[a]pyrene; Benzo[b]fluoranthene; Benzo[k]fluoranthene; Benzo[g,h,i]perylene; Chrysene; Dibenz[a,h]anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno[1,2,3-cd]pyrene; 2-Methylnaphthalene; Naphthalene; Phenanthrene; Pyrene

3. Ալիֆատիկ/Արոմատիկ ածխաջրածինների ստանդարտ
Տեսակ – ալիֆատիկ /արոմատիկ ածխաջրածինների ստանդարտ լուծույթ
Կոնցենտրացիա – 2000 µg/mL
Լուծիչ – Մեթանոլ
Փաթեթավորում – ամպուլ
Ծավալ – 1,0 մլ
Նպատակ –  GC վերլուծության համար ալիֆատիկ/արոմատիկ ֆրակցիայի աստիճանավորում և որակի վերահսկում 
Համատեղելիություն – GC և GC/MS վերլուծության համար
Որակի սերտիֆիկատ – CoA
Կազմ – Benzene; Ethylbenzene; 1-Ethyl-2-methylbenzene; 1-Ethyl-3-methylbenzene; 1-Ethyl-4-methylbenzene; Isopropylbenzene (cumene); n-Propylbenzene; Toluene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,3,5-Trimethylbenzene; m-Xylene; o-Xylene; p-Xylene

4. Պեստիցիդների ստանդարտ (508.1 Calibration Mix #3)
Տեսակ – պեստիցիդների ստանդարտ լուծույթ (աստիճանավորման խառնուրդ)
Կոնցենտրացիա – 500 µg/mL (յուրաքանչյուր բաղադրիչ)
Լուծիչ – էթիլացետատ (Ethyl acetate)
Փաթեթավորում – ամպուլ
Ծավալ – 1,0 մլ
Նպատակ –  GC վերլուծության համար պեստիցիդների ստանդարտ լուծույթ աստիճանավորում և որակի վերահսկում (EPA 508.1 մեթոդ)
Համատեղելիություն – GC և GC/MS վերլուծության համար
Որակի սերտիֆիկատ – CoA
Կազմ – Alachlor, Atrazine, Chlorothalonil, Cyanazine, Hexachlorocyclopentadiene, Metolachlor, Metribuzin, Simazine

5. Պեստիցիդների ստանդարտ (EPA 505)
Տեսակ – պեստիցիդների ստանդարտ լուծույթ (աստիճանավորման խառնուրդ)
Կոնցենտրացիա – 200 µg/mL (յուրաքանչյուր բաղադրիչ)
Լուծիչ – մեթանոլ (Methanol)
Փաթեթավորում – ամպուլ
Ծավալ – 1,0 մլ
Նպատակ –  GC վերլուծության համար պեստիցիդների ստանդարտ լուծույթ աստիճանավորում և որակի վերահսկում (EPA 505 մեթոդ)
Համատեղելիություն – GC և GC/MS վերլուծության համար
Որակի սերտիֆիկատ – CoA
Կազմ – Aldrin, Alachlor, Atrazine, γ-BHC (Lindane), cis-Chlordane, trans-Chlordane, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Heptachlor epoxide, Hexachlorobenzene, Hexachlorocyclopentadiene, Methoxychlor, cis-Nonachlor, trans-Nonachlor, Simazine


6. Պեստիցիդների ստանդարտ 
Տեսակ – պեստիցիդների ստանդարտ լուծույթ (աստիճանավորման խառնուրդ)
Կոնցենտրացիա – 2000 µg/mL (յուրաքանչյուր բաղադրիչ)
Լուծիչ – հեքսան : տոլուոլ (1:1) խառնուրդ
Փաթեթավորում – ամպուլ
Ծավալ – 1,0 մլ
Նպատակ –  GC վերլուծության համար պեստիցիդների ստանդարտ լուծույթ աստիճանավորում և որակի վերահսկում (EPA 505 մեթոդ)
Համատեղելիություն – GC և GC/MS վերլուծության համար
Որակի սերտիֆիկատ – CoA
Կազմ – Aldrin, α-BHC, β-BHC, γ-BHC (Lindane), δ-BHC, cis-Chlordane, trans-Chlordane, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlor epoxide (isomer B), Methoxychlor
	7. Ալիֆատիկ ածխաջրածինների ստանդարտ
Տեսակ – ալիֆատիկ ածխաջրածինների ստանդարտ լուծույթ
Կոնցենտրացիա – 1000 µg/mL
Լուծիչ – հեքսան (Hexane)
Փաթեթավորում – ամպուլ
Ծավալ – 1,0 մլ
Նպատակ –  GC վերլուծության համար ալիֆատիկ ֆրակցիայի աստիճանավորում և որակի վերահսկում 
Համատեղելիություն – GC և GC/MS վերլուծության համար
Որակի սերտիֆիկատ – CoA
Կազմ – (C9) ն-նոնան; (C10) ն-դեկան; (C12) ն-դոդեկան; (C14) ն-տետրադեկան; (C16) ն-հեքսադեկան; (C18) ն-օկտադեկան; (C19) ն-նոնադեկան; (C20) ն-էյկոզան; (C22) ն-դոկոզան; (C24) ն-տետրակոզան; (C26) ն-հեքսակոզան; (C28) ն-օկտակոզան; (C30) ն-տրիակոնտան; (C36) ն-հեքսատրիակոնտան
8. Արոմատիկ ածխաջրածինների ստանդարտ
Տեսակ – արոմատիկ ածխաջրածինների ստանդարտ լուծույթ
Կոնցենտրացիա – 1000 µg/mL
Լուծիչ – Մեթիլեն քլորիդ
Փաթեթավորում – ամպուլ
Ծավալ – 1,0 մլ
Նպատակ –  GC վերլուծության համար արոմատիկ ֆրակցիայի աստիճանավորում և որակի վերահսկում 
Համատեղելիություն – GC և GC/MS վերլուծության համար
Որակի սերտիֆիկատ – CoA
Կազմ – Acenaphthene; Acenaphthylene; Anthracene; Benz[a]anthracene; Benzo[a]pyrene; Benzo[b]fluoranthene; Benzo[k]fluoranthene; Benzo[g,h,i]perylene; Chrysene; Dibenz[a,h]anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno[1,2,3-cd]pyrene; 2-Methylnaphthalene; Naphthalene; Phenanthrene; Pyrene

9. Ալիֆատիկ/Արոմատիկ ածխաջրածինների ստանդարտ
Տեսակ – ալիֆատիկ /արոմատիկ ածխաջրածինների ստանդարտ լուծույթ
Կոնցենտրացիա – 2000 µg/mL
Լուծիչ – Մեթանոլ
Փաթեթավորում – ամպուլ
Ծավալ – 1,0 մլ
Նպատակ –  GC վերլուծության համար ալիֆատիկ/արոմատիկ ֆրակցիայի աստիճանավորում և որակի վերահսկում 
Համատեղելիություն – GC և GC/MS վերլուծության համար
Որակի սերտիֆիկատ – CoA
Կազմ – Benzene; Ethylbenzene; 1-Ethyl-2-methylbenzene; 1-Ethyl-3-methylbenzene; 1-Ethyl-4-methylbenzene; Isopropylbenzene (cumene); n-Propylbenzene; Toluene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,3,5-Trimethylbenzene; m-Xylene; o-Xylene; p-Xylene

10. Պեստիցիդների ստանդարտ (508.1 Calibration Mix #3)
Տեսակ – պեստիցիդների ստանդարտ լուծույթ (աստիճանավորման խառնուրդ)
Կոնցենտրացիա – 500 µg/mL (յուրաքանչյուր բաղադրիչ)
Լուծիչ – էթիլացետատ (Ethyl acetate)
Փաթեթավորում – ամպուլ
Ծավալ – 1,0 մլ
Նպատակ –  GC վերլուծության համար պեստիցիդների ստանդարտ լուծույթ աստիճանավորում և որակի վերահսկում (EPA 508.1 մեթոդ)
Համատեղելիություն – GC և GC/MS վերլուծության համար
Որակի սերտիֆիկատ – CoA
Կազմ – Alachlor, Atrazine, Chlorothalonil, Cyanazine, Hexachlorocyclopentadiene, Metolachlor, Metribuzin, Simazine

11. Պեստիցիդների ստանդարտ (EPA 505)
Տեսակ – պեստիցիդների ստանդարտ լուծույթ (աստիճանավորման խառնուրդ)
Կոնցենտրացիա – 200 µg/mL (յուրաքանչյուր բաղադրիչ)
Լուծիչ – մեթանոլ (Methanol)
Փաթեթավորում – ամպուլ
Ծավալ – 1,0 մլ
Նպատակ –  GC վերլուծության համար պեստիցիդների ստանդարտ լուծույթ աստիճանավորում և որակի վերահսկում (EPA 505 մեթոդ)
Համատեղելիություն – GC և GC/MS վերլուծության համար
Որակի սերտիֆիկատ – CoA
Կազմ – Aldrin, Alachlor, Atrazine, γ-BHC (Lindane), cis-Chlordane, trans-Chlordane, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Heptachlor epoxide, Hexachlorobenzene, Hexachlorocyclopentadiene, Methoxychlor, cis-Nonachlor, trans-Nonachlor, Simazine


12. Պեստիցիդների ստանդարտ 
Տեսակ – պեստիցիդների ստանդարտ լուծույթ (աստիճանավորման խառնուրդ)
Կոնցենտրացիա – 2000 µg/mL (յուրաքանչյուր բաղադրիչ)
Լուծիչ – հեքսան : տոլուոլ (1:1) խառնուրդ
Փաթեթավորում – ամպուլ
Ծավալ – 1,0 մլ
Նպատակ –  GC վերլուծության համար պեստիցիդների ստանդարտ լուծույթ աստիճանավորում և որակի վերահսկում (EPA 505 մեթոդ)
Համատեղելիություն – GC և GC/MS վերլուծության համար
Որակի սերտիֆիկատ – CoA
Կազմ – Aldrin, α-BHC, β-BHC, γ-BHC (Lindane), δ-BHC, cis-Chlordane, trans-Chlordane, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlor epoxide (isomer B), Methoxychlor
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	Ներարկիչ գազային ասեղներով
	հատ
	-
	1
	-
	110000
	Ներարկիչ գազային
Արտադրանքի տեսակ – լաբորատոր ներարկիչ
Աշխատանքային ծավալ – 1,0 մլ
Ներարկիչի նյութ – ապակի
Ասեղի միացման տեսակ – Luer-Lock
Փականի տեսակ – push-pull
Մխոցի նյութ – PTFE (տեֆլոն)
Համատեղելիություն – GC և GC/MS վերլուծության համար
Գազային հերմետիկություն – gas-tight (նախատեսված է գազային նմուշների հետ աշխատանքի համար, հերմետիկ)
Օգտագործվող ասեղների տեսակ – փոխարինվող Luer-Lock
Ասեղներ գազային ներարկչի համար
Արտադրանքի տեսակ – փոխարինվող ասեղ ներարկչի համար
Միացման տեսակ – Luer-Lock
Ծայրի տեսակ – թեք կտրվածքով (bevel tip)
Ասեղի չափ – 23/50
Փաթեթում քանակ –3 հատ
Նշանակություն – GC և GC/MS վերլուծության համար
Համատեղելիություն՝ Luer-Lok միացմամբ ներարկիչների հետ

	Ներարկիչ գազային
Արտադրանքի տեսակ – լաբորատոր ներարկիչ
Աշխատանքային ծավալ – 1,0 մլ
Ներարկիչի նյութ – ապակի
Ասեղի միացման տեսակ – Luer-Lock
Փականի տեսակ – push-pull
Մխոցի նյութ – PTFE (տեֆլոն)
Համատեղելիություն – GC և GC/MS վերլուծության համար
Գազային հերմետիկություն – gas-tight (նախատեսված է գազային նմուշների հետ աշխատանքի համար, հերմետիկ)
Օգտագործվող ասեղների տեսակ – փոխարինվող Luer-Lock
Ասեղներ գազային ներարկչի համար
Արտադրանքի տեսակ – փոխարինվող ասեղ ներարկչի համար
Միացման տեսակ – Luer-Lock
Ծայրի տեսակ – թեք կտրվածքով (bevel tip)
Ասեղի չափ – 23/50
Փաթեթում քանակ –3 հատ
Նշանակություն – GC և GC/MS վերլուծության համար
Համատեղելիություն՝ Luer-Lok միացմամբ ներարկիչների հետ
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	Բարձր մաքրության հելիում գազ (UHP)
	հատ
	-
	1
	-
	560000
	Բարձր մաքրության հելիում գազ (UHP)
Տեսակ – սեղմված գազ հելիում (He)
Մաքրություն – UHP (Ultra High Purity), ոչ պակաս քան 99.9996% (5.0 դաս)
Գազի ծավալ – 9.5 - 10 մ³ (ստանդարտ պայմաններում)
Մատակարարման ձև – լցված բալոն (outright cylinder)
Բալոնի ծավալ – 50 լիտր
Գազի հատկություններ – իներտ/չայրվող/ոչ թունավոր/անգույն/առանց հոտի
Աշխատանքային ճնշում – ըստ արդյունաբերական ստանդարտների (մոտ 200–300 bar)
Կիրառություն – գազային քրոմատոգրաֆիա (GC-MS)
Փաթեթավորում – պողպատե բարձր ճնշման բալոն՝ փականով և պաշտպանիչ գլխարկով
Հետագիծ – պարտադիր է բալոնի սերիական համար
Համատեղելիություն – GC և GC/MS վերլուծության
Որակի սերտիֆիկատ – CoA
	Բարձր մաքրության հելիում գազ (UHP)
Տեսակ – սեղմված գազ հելիում (He)
Մաքրություն – UHP (Ultra High Purity), ոչ պակաս քան 99.9996% (5.0 դաս)
Գազի ծավալ – 9.5 - 10 մ³ (ստանդարտ պայմաններում)
Մատակարարման ձև – լցված բալոն (outright cylinder)
Բալոնի ծավալ – 50 լիտր
Գազի հատկություններ – իներտ/չայրվող/ոչ թունավոր/անգույն/առանց հոտի
Աշխատանքային ճնշում – ըստ արդյունաբերական ստանդարտների (մոտ 200–300 bar)
Կիրառություն – գազային քրոմատոգրաֆիա (GC-MS)
Փաթեթավորում – պողպատե բարձր ճնշման բալոն՝ փականով և պաշտպանիչ գլխարկով
Հետագիծ – պարտադիր է բալոնի սերիական համար
Համատեղելիություն – GC և GC/MS վերլուծության
Որակի սերտիֆիկատ – CoA
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	Բարձր մաքրության արգոն  գազ 
	հատ
	-
	2
	-
	106000
	Բարձր մաքրության արգոն  գազ (UHP)
Տեսակ – սեղմված գազ հելիում (He)
Մաքրություն – UHP (Ultra High Purity), ոչ պակաս քան 99.9996% (5.0 դաս)
Գազի ծավալ – 9.5 - 10 մ³ (ստանդարտ պայմաններում)
Բալոնի տեսակ – բարձր ճնշման արդյունաբերական պողպատե բալոն (սերտիֆկացված)(նոր)
Մատակարարման ձև – լցված բալոն (outright cylinder)
Բալոնի ծավալ – 50 լիտր
Գազի հատկություններ – իներտ/չայրվող/ոչ թունավոր/անգույն/առանց հոտի
Աշխատանքային ճնշում – ըստ արդյունաբերական ստանդարտների (մոտ 200–300 bar)
Կիրառություն – գազային քրոմատոգրաֆիա (GC-MS)
Փաթեթավորում – պողպատե բարձր ճնշման բալոն՝ փականով և պաշտպանիչ գլխարկով
Հետագիծ – պարտադիր է բալոնի սերիական համար
Համատեղելիություն – GC և GC/MS վերլուծության
Որակի սերտիֆիկատ – CoA
	Բարձր մաքրության արգոն  գազ (UHP)
Տեսակ – սեղմված գազ հելիում (He)
Մաքրություն – UHP (Ultra High Purity), ոչ պակաս քան 99.9996% (5.0 դաս)
Գազի ծավալ – 9.5 - 10 մ³ (ստանդարտ պայմաններում)
Բալոնի տեսակ – բարձր ճնշման արդյունաբերական պողպատե բալոն (սերտիֆկացված)(նոր)
Մատակարարման ձև – լցված բալոն (outright cylinder)
Բալոնի ծավալ – 50 լիտր
Գազի հատկություններ – իներտ/չայրվող/ոչ թունավոր/անգույն/առանց հոտի
Աշխատանքային ճնշում – ըստ արդյունաբերական ստանդարտների (մոտ 200–300 bar)
Կիրառություն – գազային քրոմատոգրաֆիա (GC-MS)
Փաթեթավորում – պողպատե բարձր ճնշման բալոն՝ փականով և պաշտպանիչ գլխարկով
Հետագիծ – պարտադիր է բալոնի սերիական համար
Համատեղելիություն – GC և GC/MS վերլուծության
Որակի սերտիֆիկատ – CoA

	7
	Բարձր մաքրության ազոտ  գազ 
	հատ
	-
	1
	-
	200000
	Բարձր մաքրության ազոտ գազ (UHP)
Տեսակ – սեղմված գազ հելիում (He)
Մաքրություն – UHP (Ultra High Purity), ոչ պակաս քան 99.9996% (5.0 դաս)
Գազի ծավալ – 9.5 - 10 մ³ (ստանդարտ պայմաններում)
Մատակարարման ձև – լցված բալոն (outright cylinder)
Բալոնի ծավալ – 50 լիտր
Գազի հատկություններ – իներտ/չայրվող/ոչ թունավոր/անգույն/առանց հոտի
Աշխատանքային ճնշում – ըստ արդյունաբերական ստանդարտների (մոտ 200–300 bar)
Կիրառություն – գազային քրոմատոգրաֆիա (GC-MS)
Փաթեթավորում – պողպատե բարձր ճնշման բալոն՝ փականով և պաշտպանիչ գլխարկով
Հետագիծ – պարտադիր է բալոնի սերիական համար
Համատեղելիություն – GC և GC/MS վերլուծության
Որակի սերտիֆիկատ – CoA
	Բարձր մաքրության ազոտ գազ (UHP)
Տեսակ – սեղմված գազ հելիում (He)
Մաքրություն – UHP (Ultra High Purity), ոչ պակաս քան 99.9996% (5.0 դաս)
Գազի ծավալ – 9.5 - 10 մ³ (ստանդարտ պայմաններում)
Մատակարարման ձև – լցված բալոն (outright cylinder)
Բալոնի ծավալ – 50 լիտր
Գազի հատկություններ – իներտ/չայրվող/ոչ թունավոր/անգույն/առանց հոտի
Աշխատանքային ճնշում – ըստ արդյունաբերական ստանդարտների (մոտ 200–300 bar)
Կիրառություն – գազային քրոմատոգրաֆիա (GC-MS)
Փաթեթավորում – պողպատե բարձր ճնշման բալոն՝ փականով և պաշտպանիչ գլխարկով
Հետագիծ – պարտադիր է բալոնի սերիական համար
Համատեղելիություն – GC և GC/MS վերլուծության
Որակի սերտիֆիկատ – CoA

	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	26.05.2026

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[footnoteRef:4] [4:   Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:] 

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	-
	-

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակցի անվանումը
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ[footnoteRef:5] [5:  Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:] 


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	
	
	
	

	1
	« Մեդիսար» ՍՊԸ
	1066666,6
	213333,32
	1280000

	2
	Հասմիկ Օհանյան ԱՁ
	980000
	196000
	1176000

	Չափաբաժին 2
	
	
	 
	

	1
	« Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	348000
	69600
	417600

	Չափաբաժին 3
	
	
	 
	

	1
	« Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	85000
	17000
	102000

	Չափաբաժին 5
	
	
	 
	

	1
	«Լաբ Ինդուստրի» ՍՊԸ
	466666,67
	93333,334
	560000

	Չափաբաժին 6
	
	
	 
	

	1
	«Լաբ Ինդուստրի» ՍՊԸ
	88333,33
	17666,666
	106000

	Չափաբաժին 7
	
	
	 
	

	
	«Լաբ Ինդուստրի» ՍՊԸ
	166666,67
	33333,334
	200000

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	05.06.2026

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	09.06.2026
	19.06.2026

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	24.06.2026

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	29.06.2026

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	29.06.2026

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1
	Հասմիկ Օհանյան ԱՁ
	№ ՔՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-26/34-1
	29.06.2026
	Պայմանագիրը կնքելուց հետո  երկու ամսվա ընթացքում
	-
	-
	1176000

	2,3
	« Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	№ ՔՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-26/34-2
	22.06.2026
	Պայմանագիրը կնքելուց հետո  երկու ամսվա ընթացքում
	-
	-
	519600

	2,6,7
	«Լաբ Ինդուստրի» ՍՊԸ
	№ ՔՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-26/34-2
	29.06.2026
	Մինչև
20.12.2026
	-
	-
	866000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	Հասմիկ Օհանյան ԱՁ
	Ք.Երևան, Վրացական 4-րդ նրբ, 5շ., բն. 22
Հեռ. 055 59-49-06
	ara555@mail.ru
	
	20060696

	2,3
	« Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	Ք.Երևան, Ազատության 26/8
Հեռ. 011 87-87-17
	lawyer@c-e.am
	
	01210095

	2,6,7
	«Լաբ Ինդուստրի» ՍՊԸ
	Ք.Երևան, Ծարավ Աղբյուրի փ., 137/2
Հեռ. 091 20-26-05
	Hamest.tamrazyan@gmail.com
	
	00906213

	

	Այլ տեղեկություններ
	[bookmark: _Hlk197459026]Ծանոթություն՝  4-րդ չափաբաժինը հայտարարվել է չկայացած


	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո երեք  օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է- 

	


	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են
 գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները:

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Մարինա Մկրտչյան
	091 143-506
	mkrtchyanmarina99@gmail.com
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