Տեխնիկական բնութագիր

Աշխատանքային լարում-85-265 V Հզորություն-50 վտ, Լուսադիոդների քանակ ոչ պակաս 60 հատ, Աշխատանքային հաճախականություն-50-60 Hz ,Աշխատանքային ջերմաստիճան--50 C+50C TC-80C, Երկարակեցություն ոչ պակաս-50 000 ժամ ,Հզորության գործակից -Ոչ պակաս 0.98, Գագաթնակետային լարումներից պաշտպանվածությունը ոչ պակաս 10 KV ,Արտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն լրիվ լուսատուի համար IP 67 ,Օպտիկական մասի պաշտպանվածություն- Ոսպնյակ պաշտպանիչ ապակի Իրանի նյութ-Ձուլված ալյումին Կցորդման տրամագիծ-48-50 մմ Լյումեն ոչ պակաս-7000 ԼՄ Չափ-Ոչ պակաս 400x150 x60մմ, Փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան- 5000K Քաշը ոչ պակաս 1 կգ ,

Լուսարձակները պետք է լինեն PHILIPSկամ համարժեք ֆիրմայի:

Երաշխիքային ժամկետ 3 տարի, Երաշխիքաին ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները, անսարքությունները մատակարարը պարտավոր է իր միջոցներով և տեխնիկայով լուսատուն ապամոնտաժել ,վերանորոգել և հետ տեղադրել եռօրյա ժամկետում։

Գնումը իրականացվում է Նոյեմբերյան համայնքի սահմանամերձ ՝ Բարեկամավան,Կոթի,Ոսկևան,Ոսկեպար ,Բաղանիս ,Դովեղ և Բերդավան բնակավայրերի համար :