**Հավելված N 1.1**

**Շտապօգնության մեքենայի տեխնիկական բնութագիր**

**Շտապօգնության մեքենային ներկայացվող նվազագույն պահանջները**

**Մեքենայի ընդհանրական բնութագիր**

Մեքենան պետք է արտադրված լինի առնվազն 2024թ․-ին

Գույնը` սպիտակ

Մեքենայի չափերը երկարություն\* լայնություն\* բարձրություն՝ 5900մմ\* 2020մմ (առանց կողային հայելիների)\* 2400մմ ±200մմ

Անիվային բազա՝ առնվազն 3650 մմ

Մեքենայի թույլատրելի առավելագույն զանգված՝ առնվազն 3400կգ

Ղեկային կառավարում` ձախ

Անվադողերի հավաքածու՝ առնվազն 16R՝ անվադողերով, առնվազն մեկ հատ պահեստային անիվ՝ անվադողով

**Շարժիչ, փոխանցման տուփ**

Շարժիչ՝ առնվազն 110 ձիաուժ՝ Եվրո 5, դիզելային

Փոխանցման տուփ՝ մեխանիկական առնվազն 6-մխոցային

Առնվազն 70 լիտրանոց հիմնական վառելիքային բաք

**Արտաքին տեսք**

Աջ սահող դուռ՝ ապակիով

Հետևի դուռ

Մեքենայի աջ կամ ձախ կողքին լինի շարժական պատուհան (համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ)

**Ինտերիեր**

Վարորդի նստատեղ

Առջևի ուղևորի առնվազն 1 նստատեղ

Հոծ միջնապատ՝ շարժական պատուհանով

Աուդիո համակարգ` առնվազն 2 բարձրախոսով

Հակամառախուղային լապտեր (туманник)

**Մեքենայի այլ համակարգեր**

Արտակարգ իրավիճակների ակտիվ արգելակման համակարգ

Չամրացված գոտու մասին նախազգուշացում

Նախընտրելի է Attention Assist համակարգ

Նախընտրելի է երրորդ արգելակման ազդանշան

Վարորդի անվտանգության բարձիկ

Առջևի ուղևորի անվտանգության բարձիկ

Կոճղակ՝ կողմնակի մարտկոցի միացման համար

Հետընթացի տեսախցիկ

Արագաչափ, կմ

Արտաքին ջերմաստիճանի ցուցիչ

Հիդրավլիկ դոմկրատ

Մեքենան պետք է ունենա կլիմատիկ համակարգ (կոնդիցիոներ և տաքացնող համակարգ)

Օդափոխություն

Առնվազն հետևի 4 պակտրոնիկ համակարգ

**Շտապօգնության մեքենայի արտաքին տեսք և լրացուցիչ պարագաներ**

Շտապօգնության մեքենան արտաքինից պետք է ձևավորված լինի ինքնակպչուն ժապավեններով՝ հայերեն և անգլերեն շտապօգնություն գրառումներ, տարբերանշաններ, հեռախոսահամար և այլն (վերջնական տարբերակը և տեսքը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ)։ Մեքենան պետք է ձայնա և ջերմամեկուսացված լինի:

Շտապօգնության մեքենան պետք է հագեցված լինի լուսաձայնային ազդանշանային համակարգով, որի մեջ նարառում է նաև բարձրախոս` համաձայն հանձնման պահին ՀՀ գործող օրենսդրության (վերջնական տարբերակը և տեսքը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ)։

Շտապօգնության մեքենայի մեջ պետք է մոնտաժված լինի էլեկտրականության համակարգ բոլոր սարքերի միացման համար՝ ներառյալ հոսանքի փոխակերպիչ (ինվերտոր), պետք է լինի կարգավորվող լուսավորության համակարգ։

Շտապօգնության մեքենան արտաքինից (երկու կողքերից և հետևից) պետք է ունենա առնվազն 3 լուսարձակ, որը հնարավորություն կտա լուսավորել մեքենայի ամբողջ շրջակայքը՝ համաձայնեցնոլով Պատվիրատուի հետ։

Շտապօգնության մեքենայի մեջ պետք է ներկառուցված լինի լամինատե կամ պլաստմասե կահույք (վերջնական տարբերակը և տեսքը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ), որը թույլ կտա առավելագույնս օգտագործել մեքենայի տարածքը և տեղավորել բոլոր անհրաժեշտ սարքեր և սարքավորումները։

Շտապօգնության մեքենայի մեջ պետք է լինի առնվազն 2 նստարան, որից առնվազն մեկը պտտվող և մեկ բացվող, պահոցով նստատեղ՝ առնվազն 2 նստատեղով։ Աթոռների և նստատեղի տեղակայման վերջնական դիրքը կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ։

Շտապօգնության մեքենայի մեջ պետք է մոնտաժված լինի թթվածնային համակարգ։

Շտապօգնության մեքենան պետք է ունենա վարորդի խցիկի և արտաքին վիդեոռեգիստրատոր՝ ձայնային և վիդեո ձայնագրության հնարավորությամբ՝ ձայնագրությունն առնվազն 24 ժամ պահելու հնարավորությամբ։

**Մեքենայի արտաքին և ներքին դիզայնը, նախապես, մինչև աշխատանք սկսելը՝ 3D ձևաչափով ներկայացնել Պատվիրատուին՝ համաձայնեցման համար։**

Մեքենան պետք է ունենա երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 3 տարի կամ 150․000կմ, որն առաջինը վրա հասնի։ Երաշխիքային սպասարկման ենթակա են մեքենայի բոլոր սարքերը, սարքավորումները և դետալները՝ բացառությամբ մարտկոցի և անվադողերի։ Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում ընթացքային դետալների սպասարկումը և/կամ վերանորոգումը և/կամ փոխարինումը պետք է իրականացվի առավելագույնը 24 ժամվա ընթացքում։

**Շտապօգնության մեքենան պետք է հագեցված լինի կից ներկայացվող սարքերով և սարքավորումներով, որոնց երաշխիքային ժամկտը պետք է լինի առնվազն 18 ամիս։**

**Լիզինգի պայմաններ**

Ժամկետը ոչ պակաս, քան՝ 60 ամիս: Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը ոչ ավել, քան՝ 16%: Առանց կանխավճարի: Միջնորդավճարը ոչ ավել, քան՝ 1,5%, միանվագ: Մարումները աննուիտետային, ամսական, վաղաժամ մարման դեպքում տույժ/տուգանք կիրառելի չէ: Լիզինգով տրամադրված լիզինգի առարկան, լիզինգի ժամկետը լրանալուց հետո կամ մինչև դրա լրանալը, անցնում է Պատվիրատուի սեփականությանը` վերջինիս կողմից լիզինգի պայմանագրով նախատեսված ամբողջ գումարը վճարելու և սեփականության իրավունքի վճարը վճարելու պայմանով։

**Приложение N 1.1**

**Технические характеристики машины скорой помощи**

**Минимальные требования к машине скорой помощи**

**Общая характеристика машины**

Автомобиль должен быть произведен как минимум в 2024 году

Цвет: белый

Размеры автомобиля длина\* ширина\* высота: 5900 мм\* 2020 мм (без боковых зеркал)\* 2400 мм ±200 мм

Колесная база: не менее 3650 мм

Допустимая максимальная масса автомобиля: не менее 3400 кг

Рулевое управление: левое

Комплект шин: минимум 16R с шинами, минимум одно запасное колесо с шиной.

**Двигатель, трансмиссия**

Двигатель: не менее 110 л. с.: Евро 5, дизельный

Коробка передач: механическая не менее 6-цилиндровая

Основной топливный бак не менее 70 литров

**Внешний вид**

Правая раздвижная дверь со стеклом

Задняя дверь

Справа или слева от автомобиля должно быть подвижное окно (по согласованию с заказчиком)

**Интерьер**

Сиденье водителя

Не менее 1 места для переднего пассажира

Сплошная перегородка со съемным окном

Аудиосистема как минимум с двумя динамиками

Հակամառախուղային լապտեր (туманник)

**Другие автомобильные системы**

Активная аварийная тормозная система

Предупреждение о не пристегнутом ремне

Предпочтительнее система Attention Assist

Предпочтительнее третий тормозной сигнал

Подушка безопасности водителя

Подушка безопасности переднего пассажира

Кнопка для подключения боковой батареи

Камера заднего вида

Спидометр, км

Датчик наружной температуры

Гидравлический домкрат

В автомобиле должна быть климатическая система (система кондиционирования и обогрева).

Вентиляция

Не менее 4 задних парктроников

**Внешний вид машины скорой помощи и дополнительные аксессуары**

Машина скорой помощи снаружи должна быть оформлена самоклеящимися лентами: надписи скорой помощи на армянском и английском языках, логотипы, номер телефона и т.д. (согласовать окончательный вариант и внешний вид с заказчиком). Автомобиль должен быть звуко - и теплоизолирован․

Машина скорой помощи должна быть оснащена системой светозвуковой сигнализации, в которую также включается громкоговоритель, в соответствии с действующим законодательством РА на момент передачи (окончательный вариант и внешний вид согласовать с заказчиком).

Машина скорой помощи должна быть оборудована электрической системой для подключения всех устройств, включая преобразователь мощности (инвертор), а также должна иметь регулируемую систему освещения. В машине скорой помощи должна быть смонтирована электрическая система для подключения всех устройств, включая трансформатор, должна быть регулируемая система освещения.

Автомобиль скорой помощи должен иметь не менее 3 фар снаружи (с обеих сторон и сзади), что позволит осветить все пространство вокруг автомобиля։ по согласованию с заказчиком.

В машину скорой помощи должна быть встроена мебель из ламината или пластика (согласовать окончательный вариант и внешний вид с Заказчиком), что позволит максимально использовать пространство автомобиля и разместить все необходимые приборы и оборудование.

В машине скорой помощи должно быть не менее 2 сидений, по крайней мере, одно из которых должно быть откидным, а одно раскладное сиденье с подушкой-не менее чем на 2 сиденья. Окончательное расположение стульев и сидений будет согласовано с Заказчиком.

В машине скорой помощи должна быть установлена кислородная система.

Машина скорой помощи должна иметь кабину водителя и внешний видеорегистратор с возможностью записи аудио и видео, с возможностью хранения записи не менее 24 часов.

**Внешний и внутренний дизайн автомобиля, предварительно, до начала работ, в 3D формате представить заказчику для согласования.**

Автомобиль должен иметь гарантийный срок не менее 3 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантийному обслуживанию подлежат все приборы, оборудование и детали автомобиля, за исключением аккумулятора и шин. Во время гарантийного обслуживания техническое обслуживание и/или ремонт и/или замена деталей процесса должны выполняться не более чем в течение 24 часов.

**Автомобиль скорой помощи должен быть оснащен прилагаемыми устройствами и оборудованием, гарантийный срок которых должен составлять не менее 18 месяцев.**

**Условия лизинга**

Срок аренды не менее 60 месяцев. Номинальная годовая процентная ставка не более 16%. Без первоначального взноса. Комиссия не более 1,5%, единовременно. Погашение в случае аннуитетного, ежемесячного, досрочного погашения не облагается штрафом/пеней. Предмет лизинга, предоставленный в лизинг, переходит в собственность заказчика после истечения срока лизинга или до его истечения при условии уплаты последним всей суммы, предусмотренной договором лизинга, и уплаты платы за право собственности.