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	չափ-ման միա-վորը
	քանակը
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	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Իմունոֆերմենտային անալիզի միկրոպլանշետային սպեկտրոֆոտոմետր
	հատ
	1
	1
	8400000
	8400000
	Միկրոպլանշետային սպեկտրոֆոտոմետրը պետք է ապահովի ուլտրամանուշակագույն և տեսանելի սպեկտրի չափումներ 6-ից մինչև 384 ակոսանի միկրոպլանշետներում, կյուվետներում:

Նախապես ծրագրավորված և օգտագործողի կողմից ծրագրավորվող աշխատանքային ռեժիմներ։

Հատկությունները՝

· Սարքավորումը պետք է աշխատի առանց ֆիլտրերի

· Ուլտրամանուշակագույն և տեսանելի ալիքի երկարության ընտրություն, առնվազն 200 – 997 նմ, 1 նմ քայլերով

· Ըստ վերջնակետի, կինետիկ, սպեկտրային և միկրոպլանշետի փոսիկի սկանավորման ռեժիմներ

· պետք է համատեղելի լինի 6-ից մինչև 384 միկրոպլանշետների և կյուվետների հետ,

· առնվազն մինչև 64 °C ինկուբացիայի վերահսկողություն, ամբողջ միկրոպլանշետի մակերեսով ± 0․5 °C ճշգրտությամբ

· 96 ակոսների ազդանշանի կարդացման ժամանակը՝ ոչ ավել, քան 8 վ

· Ջերմաստիճանի գրադիենտի հնարավորություն՝ կոնդենսացիայի կանխարգելման համար

· գծային, օրբիտալ և երկ-օրբիտալ թափահարման հնարավորություն

· 1 սմ չափումների համար պետք է ունենա լրացուցիչ կյուվետայի տեղադրման հնարավորություն

Լրացուցիչ ծրագրային ապահովում՝ ստացված տվյալների մանրակրկիտ անալիզի համար։

Պետք է համատեղելի լինի 2 մկլ ծավալով միկրոպլանշետային աքսեսուարի հետ՝ 16-ից 48 միկրոփոսիկներով, նուկլեինաթթուների անմիջական քանակական որոշման համար։

Լույսի աղբյուրը՝ քսենոնային

Չափման միջակայքը՝ առնվազն 0-3․9 OD

Արտադրող ընկերությունը պետք է ունենա ISO13485 որակի հավաստագիր
	Միկրոպլանշետային սպեկտրոֆոտոմետրը պետք է ապահովի ուլտրամանուշակագույն և տեսանելի սպեկտրի չափումներ 6-ից մինչև 384 ակոսանի միկրոպլանշետներում, կյուվետներում:

Նախապես ծրագրավորված և օգտագործողի կողմից ծրագրավորվող աշխատանքային ռեժիմներ։

Հատկությունները՝

· Սարքավորումը պետք է աշխատի առանց ֆիլտրերի
· Ուլտրամանուշակագույն և տեսանելի ալիքի երկարության ընտրություն, առնվազն 200 – 997 նմ, 1 նմ քայլերով
· Ըստ վերջնակետի, կինետիկ, սպեկտրային և միկրոպլանշետի փոսիկի սկանավորման ռեժիմներ

· պետք է համատեղելի լինի 6-ից մինչև 384 միկրոպլանշետների և կյուվետների հետ,

· առնվազն մինչև 45 °C ինկուբացիայի վերահսկողություն, ամբողջ միկրոպլանշետի մակերեսով ± 0․5 °C ճշգրտությամբ
· 96 ակոսների ազդանշանի կարդացման ժամանակը՝ ոչ ավել, քան 8 վ
· Ջերմաստիճանի գրադիենտի հնարավորություն՝ կոնդենսացիայի կանխարգելման համար
· գծային, օրբիտալ և երկ-օրբիտալ թափահարման հնարավորություն
· 1 սմ չափումների համար պետք է ունենա լրացուցիչ կյուվետայի տեղադրման հնարավորություն
Լրացուցիչ ծրագրային ապահովում՝ ստացված տվյալների մանրակրկիտ անալիզի համար։

Պետք է համատեղելի լինի 2 մկլ ծավալով միկրոպլանշետային աքսեսուարի հետ՝ 16-ից 48 միկրոփոսիկներով, նուկլեինաթթուների անմիջական քանակական որոշման համար։

Լույսի աղբյուրը՝ քսենոնային

Չափման միջակայքը՝ առնվազն 0-3․9 OD

Արտադրող ընկերությունը պետք է ունենա ISO13485 որակի հավաստագիր

	2
	Լամինար բոքս (պահարան), կենսանվտանգության (BSC) 2-րդ դասի 
	հատ
	1
	1
	2800000
	2800000
	Աշխատանքային խցիկի ներքին լայնությունը՝ ոչ պակաս, քան 1340 մմ

Աշխատանքային տարածքի լուսավորություն –առնվազն 1000 լյուքս

Պահարանի դասը – BSL class 2 A2

Պահարանում օդի վերաշրջանառության աստիճանը-70%

Աշխատանքային խցիկը պետք է պատրատված լինի առնվազն 304 որակի չժանգոտվող պողպատից

2-րդ դասի պաշտպանության լամինար պահարանը օգտագործվում է վտանգավոր նյութերի հետ աշխատելիս և ապահովում է օպերատորի/կատարողի և շրջակա միջավայրի անվտանգությունը` միաժամանակ պաշտպանելով նմուշը արտաքին աղտոտումից: 

Հնարավոր լինի աշխատել փոքր ծավալով թունավոր նյութերի հետ:

Աշխատանքի ընթացքում ոտնակի միջողով դիմապակու բարձրության կարգավորման հնարավորություն

Ձայնային և տեսողական ազդանշանների առկայություն

Աշխատանքային տարաժքը պետք է շրջապատված լինի բացասական ճնշմամբ

Մատակարարված և աղտոտված օդը մաքրվում է ULPA-ֆիլտրերով:

Առջևի LCD էկրանով կամ կառավարման էլեկտրոնային վահանակի միջոցով հնարավոր լինի հեշտությամբ փոխել և սահմանել օդի հոսքի անհրաժեշտ պարամետրերը:

Կանգնակ՝ կենսաանվտանգության պահարանի համար

Աղմուկը՝ ոչ ավել, քան 59 դԲ

Աշխատանքային խցիկում առնվազն 2 վարդակների առկայություն


	· Աշխատանքային խցիկի ներքին լայնությունը՝ ոչ պակաս, քան 1350 մմ

· Աշխատանքային տարածքի լուսավորություն –առնվազն 1000 լյուքս

· Պահարանի դասը – BSL class 2 A2

· Պահարանում օդի վերաշրջանառության աստիճանը

-70%

· Աշխատանքային խցիկը պատրատված է 304 որակի չժանգոտվող պողպատից
· 2-րդ դասի պաշտպանության լամինար պահարանը օգտագործվում է վտանգավոր նյութերի հետ աշխատելիս և ապահովում է օպերատորի/կատարողի և շրջակա միջավայրի անվտանգությունը` միաժամանակ պաշտպանելով նմուշը արտաքին աղտոտումից: 

· Հնարավոր է աշխատել փոքր ծավալով թունավոր նյութերի հետ:

· Աշխատանքի ընթացքում ոտնակի միջոցով դիմապակու բարձրության կարգավորման հնարավորություն
· Ձայնային և տեսողական ազդանշանների առկայություն
· Աշխատանքային տարաժքը շրջապատված է բացասական ճնշմամբ
· Մատակարարված և աղտոտված օդը մաքրվում է ULPA-ֆիլտրերով:

· Առջևի LCD էկրանով և կառավարման էլեկտրոնային վահանակի միջոցով հնարավոր է հեշտությամբ փոխել և սահմանել օդի հոսքի անհրաժեշտ պարամետրերը:

· Կանգնակ՝ կենսաանվտանգության պահարանի համար
· Աղմուկը՝ ոչ ավել, քան 58 դԲ
Աշխատանքային խցիկում առնվազն 2 վարդակների առկայություն

	3
	ՈՒլտրաձայնային բաղնիք
	հատ
	1
	1
	900000
	900000
	Ուլտրաձայնային բաղնիք

Թայմեր – առնվազն մինչև 15 րոպե

Առնվազն 2 մաքրման ռեժիմների առկայություն – 36 կՀց և 82 կՀց (շեղումը՝ ոչ ավել, քան 5%)

Ջերմաստիճանի կարգավորման հնաավորություն, առնվազն 30-78 °C

Ծավալը՝ 2,6 – 2,8 լ և ավել

Պողպատյա զամբյուղ բռնակներով, պլաստիկով երեսապատված

Պլաստիկ կափարիչ


	Ուլտրաձայնային բաղնիք

Թայմեր – 1-30 րոպե 
2 մաքրման ռեժիմների առկայություն-37կՀց և 80կՀց

Ջերմաստիճանի, 30-80°C 
Ծավալը՝ 2,75 լ 

Պողպատյա զամբյուղ բռնակներով, պլաստիկով երեսապատված

Պլաստիկ կափարիչ



	4
	Չոր բլոկային տաքացման/սառեցման համակարգ
	հատ
	1
	1
	980000
	980000
	Տաքացման/սառեցման բլոկի կայունություն՝ ±0.1ºC

Թվային թայմեր ձայնային ազդանշանով

Օգտագործողի կողմից կարգավորվող ծրագրեր (ջերմաստիճան և ժամանակ)

Ջերմաստիճանի թվային կարգավորում 

Ջերմաստիճանի ստուգաչափման ֆունկցիայի առկայություն

Պաշտպանիչ կափարիչ

Բլոկների փոփոխման հնարավորություն

Տաքացման բլոկի ջերմաստիճանային միջակայք՝ 25 -ից +150°C

Տաքացման բլոկի կարգավորման քայլ առնվազն՝ 1°C

Սառեցման բլոկի ջերմաստիճանային միջակայք՝–3-ից  +20°C

Բլոկ 1.5 կամ 2 մլ փորձանոթների համար նախատեսված անցքերով 

Բլոկ 15 մլ փորձանոթների համար նախատեսված անցքերով 

Բլոկ 50 մլ փորձանոթների համար նախատեսված անցքերով

Սարքը պետք պետք է ունենա ԻՍՕ 9001 հավաստագիր և համապատասխանի հետևյալ դիրեկտիվներին՝ LVD 2014/35/EU

EN 61010-1:2011

EN 61010-2-010:2015 

EMC 2014/30/EU

EN 61326-1:2013 

RoHS3 2015/863/EU 

EEE 2012/19/EU
	· Տաքացման/սառեցման բլոկի կայունություն՝ ±0.1ºC

· Թվային թայմեր ձայնային ազդանշանով

· Օգտագործողի կողմից կարգավորվող ծրագրեր (ջերմաստիճան և ժամանակ)

· Ջերմաստիճանի թվային կարգավորում 

· Ջերմաստիճանի ստուգաչափման ֆունկցիայի առկայություն

· Պաշտպանիչ կափարիչ

· Բլոկների փոփոխման հնարավորություն

· Տաքացման բլոկի ջերմաստիճանային միջակայք՝ 25 -ից +150°C

· Տաքացման բլոկի կարգավորման քայլ առնվազն՝ 1°C

· Սառեցման բլոկի ջերմաստիճանային միջակայք՝–3-ից  +20°C

· Բլոկ 1.5մլ փորձանոթների համար նախատեսված անցքերով 

· Բլոկ 15 մլ փորձանոթների համար նախատեսված անցքերով 

· Բլոկ 50 մլ փորձանոթների համար նախատեսված անցքերով
Սարքը պետք պետք է ունենա ԻՍՕ 9001 հավաստագիր և համապատասխանի հետևյալ դիրեկտիվներին՝ LVD 2014/35/EU

EN 61010-1:2011

EN 61010-2-010:2015 

EMC 2014/30/EU

EN 61326-1:2013 

RoHS3 2015/863/EU 

EEE 2012/19/EU 

	5
	Պոմպ-կարգավորիչ շարժիչով պիպետ
	հատ
	1
	1
	180000
	180000
	Անլար և վերալիցքավորվող, կարող է վերալիցքավորվել նաև աշխատանքի ընթացքում

Լիցքավորման մակարդակի պատկերում՝ իրական ժամանակում։

Փոփոխվող մեմբրանային ֆիլտրի առկայություն

Առնվազն 0,5 մլ մինչև 100 մլ պիպետների հետ աշխատելու հնարավորություն։

25 մլ լցնելու արագությունը՝ ոչ ավել, քան 3 վրկ։

Կոմպակտ սեղանի և պատի կանգնակների առկայություն։

Աշխատանքի ռեժիմի և արագության ընտրության հնարավորություն։

Արտադրողը պետք է ունենա որակի հավաստագիր ISO 9001, 13485

Սարքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ստանդարտներին՝

2014/30/EC

2014/35/EC
	Անլար և վերալիցքավորվող, կարող է վերալիցքավորվել նաև աշխատանքի ընթացքում

Լիցքավորման մակարդակի պատկերում՝ իրական ժամանակում։

Փոփոխվող մեմբրանային ֆիլտրի առկայություն

0,5 մլ մինչև 100 մլ պիպետների հետ աշխատելու հնարավորություն։

25 մլ լցնելու արագությունը՝ 3 վրկ։

Կոմպակտ սեղանի և պատի կանգնակների առկայություն։

Աշխատանքի ռեժիմի և արագության ընտրության հնարավորություն։

Արտադրողը պետք է ունենա որակի հավաստագիր ISO 9001, 13485

Սարքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ստանդարտներին՝

2014/30/EC
2014/35/EC

	6
	Սեղանի ցենտրիֆուգ, անկյունային ռոտորով՝ 8 տեղանոց, 15մլ տարողության համար
	հատ
	1
	1
	700000
	700000
	Կոմպակտ սեղանի ցենտրիֆուգ, որը կարելի է օգտագործել ինչպես կլինիկական, այնպես էլ կենսաբանական հետազոտություններում:

ունենա կազմում 8 x 15 մլ (անկյունային ռոտոր) 

առնվազն 6780 պտ/ր կամ ավել արագության հնարավորություն

առնվազն RCF 4443 xg կամ ավել

Մեծ LCD էկրան

Կափարիչի կողպեք - էլեկտրական

թայմեր՝ 1-59 րոպե 50 վ; ոչ ավել, քան 10 վրկ քայլերով, մինչև առնվազն 99 ժամ 55 րոպե՝ 1 րոպե քայլով:

Առանց գործիքների ռոտորի հեռացման հնարավորություն

Անհավասարակշռության հայտնաբերում

Առավելագույն արագության դեպքում աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավել, քան 61 դԲ

Ծրագրավորված և ակտուալ արագությունների պատկերում

Արագ միացման կոճակի առկայություն
	· Կոմպակտ սեղանի ցենտրիֆուգ, որը կարելի է օգտագործել ինչպես կլինիկական, այնպես էլ կենսաբանական հետազոտություններում:

· ունենա կազմում 12 x 15 մլ (անկյունային ռոտոր) 
· առնվազն 6000 պտ/ր կամ ավել արագության հնարավորություն

· առնվազն RCF 4443 xg կամ ավել

· Մեծ LCD էկրան

· Կափարիչի կողպեք - էլեկտրական

· թայմեր՝ 1-59 րոպե 50 վ; ոչ ավել, քան 10 վրկ քայլերով, մինչև առնվազն 99 ժամ 55 րոպե՝ 1 րոպե քայլով:

· Առանց գործիքների ռոտորի հեռացման հնարավորություն

· Անհավասարակշռության հայտնաբերում

· Առավելագույն արագության դեպքում աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավել, քան 61 դԲ

· Ծրագրավորված և ակտուալ արագությունների պատկերում

Արագ միացման կոճակի առկայություն

	7
	Բջիջների ավտոմատացված հաշվիչ
	հատ
	1
	1
	2300000
	2300000
	Ավտոմատացված բջիջների հաշվիչ՝ կաթնասունների բջիջների հաշվման համար։

Օգտագործում է ավտոֆոկուսավորման տեխնոլոգիա և հատուկ ալգորիթմ

Տարբեր հարթությունների վրա բջիջների քանակի գնահատման հնարավորություն – օպտիմալ հարթության որոշման համար 

· Բջջի չափը- 6-50 մկմ;

· բջիջների կոնցենտրացիայի միջակայք - 5x104 -1x107;

· Բջիջների կոնցենտրացիայի օպտիմալ միջակայք - 1x105 - 5x106

· նմուշի ծավալը- 10 մկլ;

· չափման ժամանակը, վրկ - 30;

· կենդանի / մահացած բջիջների որոշում և տարբերակում;

· պրոլիֆերացիայի տոկոսի վերլուծություն;

· բջիջների ընդհանուր կոնցենտրացիայի որոշում;

· պատկերի պահպանում և հիշողություն 100 չափումների համար;

· USB միակցիչի միջոցով տվյալներ համակարգչին արտահանելու հնարավորությունը `օգտագործելով տվյալների վերլուծիչ ծրագիր

Սարքի հետ պետք է մատակարարել բջիջների քանակի հաշվարկի սլայդեր – առնվազն 60 նմուշի համար, ինչպես նաև տրիպան կապույտ՝ առնվազն 1,5 մլ (բջիջների կենսունակության որոշման համար)։
	Ավտոմատացված բջիջների հաշվիչ՝ կաթնասունների բջիջների հաշվման համար։

Օգտագործում է ավտոֆոկուսավորման տեխնոլոգիա և հատուկ ալգորիթմ

Տարբեր հարթությունների վրա բջիջների քանակի գնահատման հնարավորություն – օպտիմալ հարթության որոշման համար 

· Բջջի չափը- 6-50 մկմ;

· բջիջների կոնցենտրացիայի միջակայք - 5x104 -1x107;

· Բջիջների կոնցենտրացիայի օպտիմալ միջակայք - 1x105 - 5x106
· նմուշի ծավալը- 10 մկլ;

· չափման ժամանակը, վրկ - 30;

· կենդանի / մահացած բջիջների որոշում և տարբերակում;

· պրոլիֆերացիայի տոկոսի վերլուծություն;

· բջիջների ընդհանուր կոնցենտրացիայի որոշում;

· պատկերի պահպանում և հիշողություն 100 չափումների համար;

· USB միակցիչի միջոցով տվյալներ համակարգչին արտահանելու հնարավորությունը `օգտագործելով տվյալների վերլուծիչ ծրագիր

Սարքի հետ պետք մատակարարվում է բջիջների քանակի հաշվարկի սլայդեր –60 նմուշի համար, ինչպես նաև տրիպան կապույտ՝ առնվազն 1,5 մլ (բջիջների կենսունակության որոշման համար)։

	8
	Ասպիրատոր
	հատ
	1
	1
	280000
	280000
	Վակուումի ճնշում   - 480 մբար +/- 10%

Թակարդ-կոլբայի ծավալը – առնվազն 1000 մլ

ծայրակալի միացման հնարավորություն

Մանրէաբանական ֆիլտրի առկայություն

Արտադրողը պետք է ունենա ISO9001 որակի վկայական: Սարքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ստանդարտներին՝  

EMC 2014/30/EU

2014/35/EU

RoHS2 2011/65/EU

WEEE 2012/19/EU

EN 61326-1:2013

EN31010-1:2011
	· Վակուումի ճնշում   - 500 մբար

· Թակարդ-կոլբայի ծավալը – առնվազն 1000 մլ

· ծայրակալի միացման հնարավորություն

· Մանրէաբանական ֆիլտրի առկայություն
Արտադրողը պետք է ունենա ISO9001 որակի վկայական: Սարքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ստանդարտներին՝  

EMC 2014/30/EU

2014/35/EU

RoHS2 2011/65/EU

WEEE 2012/19/EU

EN 61326-1:2013

EN31010-1:2011

	9
	8 տեղանոց (բազմագլխիկ) փոփոխական ծավալի մուլտիպիպետ, 20-200 մկլ
	հատ
	1
	1
	330000
	330000
	Ավտոմատ 8-կանալանի բաժանավորիչ 20 - 200 մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121°C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն։ Բաժանումը՝ 0.2 մկլ: 

Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել քան ± 0.9%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.8%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.7%: 

Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.6%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.5%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.3%: 

Սարքը պետք է ունենա առնվազն 3 տարվա գործարանային երաշխիք։

Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: 

 
	Ավտոմատ 8-կանալանի բաժանավորիչ 20 - 200 մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121°C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն։ Բաժանումը՝ 0.2 մկլ: 

Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել քան ± 0.9%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.8%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.7%: 

Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.6%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.5%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.3%: 

Սարքը պետք է ունենա առնվազն 3 տարվա գործարանային երաշխիք։

Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր:

	10
	Ջրի թորման սարք
	հատ
	1
	1
	130000
	130000
	Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից, ջրի թորման արագությունը 5 լ/ժամ, ավտոմատ անջատիչով, 220 վոլտ, 5 կՎտ հզորությամբ
	Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից, ջրի թորման արագությունը 5 լ/ժամ, ավտոմատ անջատիչով, 220 վոլտ, 5 կՎտ հզորությամբ

	11
	Լաբորատոր քարշիչ պահարան
	հատ
	1
	1
	820000
	820000
	Չափսերը՝ 1200 մմ (երկարություն), 600 մմ (լայնություն), 2100 մմ (բարձրություն):
	Չափսերը՝ 

Արտաքին չափսեր 1200 մմ (երկարություն), 740մմ (լայնություն), 2100 մմ (բարձրություն):

Ներքին չափերը,մմ-1160x600x1090,

Աշխատանքային մակերեսը՝կերամոգրանիտ

	12
	pH ՕՎՊ մետր
	հատ
	1
	1
	270000
	270000
	pH միջակայք -2,000-ից 16,000 pH (ստանդարտ), -2,00-ից 16,00 pH (հիմնական)

PH լուծույթ 0,001 pH, 0,01 pH

Ճշգրտություն pH ± 0,2 մՎ, ± 0,01 pH, ± 0,002 pH (± 0,05 pH միավոր - ըստ SI RB պետական ​​ռեգիստրի տիպի նկարագրության)

pH- ի չափաբերում մինչև 5 միավոր

Ստուգաչափման բուֆերներ pH 1.68, 10.01, 12.45, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18 և երկու հարմարեցված բուֆեր

pH- ի ավտոմատ ջերմաստիճանի փոխհատուցում `-5.0-ից 100.0 ºC; 23.0-ից 212.0 ° F *

/կամ համաժեք/
	pH միջակայք -2,000-ից 20,000 pH (ստանդարտ), -2,00-ից 20,00 pH (հիմնական)

PH լուծույթ 0,001 pH, 0,01 pH

Ճշգրտություն pH ± 0,01 մՎ, ± 0,01 pH, ± 0,002 pH (± 0,05 pH միավոր - ըստ SI RB պետական ​​ռեգիստրի տիպի նկարագրության)

pH- ի չափաբերում մինչև 5 միավոր

Ստուգաչափման բուֆերներ pH 1.68, 10.01, 12.45, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18 և երկու հարմարեցված բուֆեր

pH- ի ավտոմատ ջերմաստիճանի փոխհատուցում `-20,0-ից  120 ºC;

	13
	Ավտոմատ պիպետ 1
	հատ
	1


	1


	25000
	25000
	10-100մկլ


	10-100մկլ


	14
	Ավտոմատ պիպետ 2
	հատ
	4


	4


	100000
	100000
	100-1000մկ
	100-1000մկ

	15
	Ավտոմատ պիպետ 3
	հատ
	1
	1
	27000
	27000
	1000-5000մկլ
	1000-5000մկլ

	16
	Կվարցե ապակյա կյուվետ կլոր վզիկավոր կափարիչով
	հատ
	2
	2
	225000
	225000
	3.5 մլ

2 հղկված կողմերով

Տրամաչափված ըստ սպեկտրի

Փոխանցում≥80%

Շերտի հաստությունը 10 մմ

ՈւՄ –թափանցելի

Թափանցելիության միջակայքը՝ 170-2700 նմ

Առաձգական կափարիչով

Չափերը՝  երկ. 12.5 x Լայն. 12.5 x Բարձր. 45 մմ
	3.5 մլ

2 հղկված կողմերով

Տրամաչափված ըստ սպեկտրի

Փոխանցում≥80%

Շերտի հաստությունը 10 մմ

ՈւՄ –թափանցելի

Թափանցելիության միջակայքը՝ 170-2700 նմ

Առաձգական կափարիչով

Չափերը՝  երկ. 12.5 x Լայն. 12.5 x Բարձր. 45 մմ

	17
	Շտատիվ ավտոմատ պիպետների

համար 
	հատ
	1
	1
	6000
	6000
	Ուղղանկյուն
	

	18
	Տարրա թորած ջրի համար
	հատ
	5
	5
	50000
	50000
	պլաստմասսե 5 լիտրանոց
	պլաստմասսե 5 լիտրանոց

	19
	Չափիչ գլան1
	հատ
	2


	2


	6000
	6000
	ապակե 500մլ
	ապակե 500մլ

	20
	Չափիչ գլան2
	հատ
	2
	2
	4000
	4000
	ապակե 250մլ
	ապակե 250մլ

	21
	Չափիչ գլան3
	հատ
	2
	2
	3000
	3000
	ապակե 100մլ
	ապակե 100մլ

	22
	Կարգավորվող ջերմային խցիկ Էպենդորֆների համար
	հատ
	1
	1
	950000
	950000
	Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք + 25 ° C ... + 120 ° C, ջերմաստիճանի կառավարման տիրույթ 5 ° C- ից բարձր շրջակայքից ... + 120 ° C, ջերմաստիճանի կարգավորման միաորը 0.1 ° C, թվային ժամանակի կարգավորում 1 րոպեից 96 ժամ (ավելացում 1 րոպե): Նախատեսված է 1.5-2.0 մլ սրվակների համար:
	Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք + 25 ° C ... + 120 ° C, ջերմաստիճանի կառավարման տիրույթ 5 ° C- ից բարձր շրջակայքից ... + 120 ° C, ջերմաստիճանի կարգավորման միաորը 0.1 ° C, թվային ժամանակի կարգավորում 1 րոպեից 96 ժամ (ավելացում 1 րոպե): Նախատեսված է 21x 0.5մլ+32x1.5մլ+50x0.2մլ սրվակների համար:

	23
	Ավտոմատ կաթոցիկների հավաքածու
	հատ
	1
	1
	260000
	260000
	Հեշտությամբ կարգավորվող քաշող համակարգը կիրառելի է բոլոր տիպի ծայրակալների համար

Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ  դիմացկուն և ամբողջությամբ ախտահանվող (ավտոկլավվող)

Պարզ և արագ տրամաչափման համակարգով

Գունավոր կոդավորված առանցք ՝ ծավալը հեշտորեն նույնականացնելու համար

2-20 մկլ

20-200 մկլ

100-1000 մկլ
	Հեշտությամբ կարգավորվող քաշող համակարգը կիրառելի է բոլոր տիպի ծայրակալների համար

Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ  դիմացկուն և ամբողջությամբ ախտահանվող (ավտոկլավվող)

Պարզ և արագ տրամաչափման համակարգով

Գունավոր կոդավորված առանցք ՝ ծավալը հեշտորեն նույնականացնելու համար

2-20 մկլ
20-200 մկլ
100-1000 մկլ

	24
	Էպենդորֆի պլաստիկե տարրաներ 1
	հատ
	4000
	4000
	32000
	32000
	Պլաստիկ 1.5 մլ


	Պլաստիկ 1.5 մլ



	25
	Էպենդորֆի պլաստիկե տարրաներ
	հատ
	7000
	7000
	70000
	70000
	Պլաստիկ 2 մլ
	Պլաստիկ 2 մլ

	26
	Ծայրակալներ 1
	հատ
	2500
	2500
	15000
	15000
	10-100 մկլ


	10-100 մկլ



	27
	Ծայրակալներ 2
	հատ
	7000
	7000
	56000
	56000
	100-1000 մկլ


	100-1000 մկլ



	28
	Բակտերիական ստերիլ ֆիլտրեր
	հատ
	300
	300
	150000
	150000
	Ստերիլ  0.22 մկմ
	Ստերիլ  0.22 մկմ

	29
	Մագնիսների հավաքածու
	հատ
	1
	1
	36000
	36000
	Հավաքածուն ընդգրկում է 10 հատ տարբեր չափսերի մագնիսներ
	Հավաքածուն ընդգրկում է 10 հատ տարբեր չափսերի մագնիսներ

	30
	Ռետինե կափարիչներ ծալվող եզրերով
	հատ
	1
	1
	35000
	35000
	Սիլիկոնե կափարիչներ նախատեսաված ապակե, պլաստիկե և մետաղական տարաների հերմետիկ փակման համար

Ստորին տրամագիծը՝ 9,8 մմ

Վերին տրամագիծը՝ 10,7 մմ

Ջերմաստիճանային կայունությունը՝ -60 +220 °C
	Սիլիկոնե կափարիչներ նախատեսաված ապակե, պլաստիկե և մետաղական տարաների հերմետիկ փակման համար

Ստորին տրամագիծը՝ 9,8 մմ

Վերին տրամագիծը՝ 10,7 մմ

Ջերմաստիճանային կայունությունը՝ -60 +220 °C


	31
	Կրիո-սրվակ
	հատ
	100
	100
	50000
	50000
	կանգնող, արտաքին կափարիչով, հերմետիկ փակվող, 2 մլ ծավալ

Ավտոկլավվող
	կանգնող, արտաքին կափարիչով, հերմետիկ փակվող, 2 մլ ծավալ

Ավտոկլավվող

	32
	Իոն-ընտրողական էլեկտրոդի զգայուն միավոր կալիումի համար
	հատ
	1
	1
	180000
	180000
	Hanna HI4114 էլեկտրոդի զգայուն միավոր, վալինոմիցին պարունակող պոլիվինիլքլորիդի իներտ պոլիմերային մատրիքս


	Hanna HI4114 էլեկտրոդի զգայուն միավոր, վալինոմիցին պարունակող պոլիվինիլքլորիդի իներտ պոլիմերային մատրիքս



	33
	DURAN® GL 45 Բրոմբութիլ ռետինե խցան
	հատ
	10
	10
	35000
	35000
	Պատրաստված բրոմոբութիլ ռետինից։

Տրամագիծը GL-45

Ավտոկլավվող, կայուն -50 - 121 ° C DURAN® GL


	Պատրաստված բրոմոբութիլ ռետինից։

Տրամագիծը GL-45

Ավտոկլավվող, կայուն -50 - 121 ° C DURAN® GL



	34
	Ալյումինե կափարիչներ
	հատ
	200
	200
	40000
	40000
	20 մմ տրամագիծ,

Ավտոկլավվող

առանց սեպտայի

20 мм диаметр,
	20 մմ տրամագիծ,

Ավտոկլավվող

առանց սեպտայի

	35
	Մանրէաբանական ասեղի բռնակ
	հատ
	1
	1
	2000
	2000
	160 մմ երկարություն
	

	36
	Փոփոխական ծավալի պիպետ
	հատ
	2
	2
	50000
	50000
	10-100 մկլ


	10-100 մկլ



	37
	Ֆալկոն փորձանոթ
	հատ
	100
	100
	10000
	10000
	15 մլ  ծավալ,


	15 մլ  ծավալ,



	38
	Հարթահատակ կոլբա
	հատ
	10
	10
	30000
	30000
	1000 մլ  ծավալ


	1000 մլ  ծավալ



	39
	Դեիոնոզացիայի ֆիլտր
	հատ
	1
	1
	150000
	150000
	Adrona E30 ջրի մաքրման համարակարգի համար

երկրորդ դասի մաքրության ջրի ստացման ֆիլտր


	Adrona E30 ջրի մաքրման համարակարգի համար

երկրորդ դասի մաքրության ջրի ստացման ֆիլտր

	40
	Ավտոմատ պիպետ 4
	հատ
	3


	3


	75000
	75000
	20-200մկլ


	20-200մկլ


	41
	Ավտոմատ պիպետ 5
	հատ
	2


	2


	50000
	50000
	0.5-10 մկլ


	0.5-10 մկլ


	42
	Օդափոխման սարքավորում
	հատ
	1
	1
	1400000
	1400000
	Agilent G8451A կամ համարժեք՝

Արտադրողականություն - Առնվազն 6մ3 րոպեում, 16 mmH2O ճնշման տակ,

Պարունակություն - 

1. 1 հատ էլեկտրական շարժիչ

2. 1 հատ օդատարի մուտք

3. 2 հատ միջանկյալ միացում

4. 3 հատ 150մմ տրամագծով 1 մ երկարությամբ ալյիմինե ճկուն խողովակ 

5. 6 հատ խողովակի սեղմիչ        
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Օդատարի չափսերը - 

300x300 մմ, 3 հատ մոնտաժման կետերով

[image: image2.emf]
Համապատասխան ֆիլտր 1 հատ

Էլեկտրական շարժիչ - 

220 Վ, 0.45 Ա, 50 Հց, 74 Վտ, Ժամսլաքին հակառակ(պտտող ձողի եզրի նկատմամբ), 1300 պտույտ/րոպե, Մեկ ֆազ, 3 լարով, 2մ երկարությամբ
	Agilent G8451A 

Արտադրողականություն - Առնվազն 6մ3 րոպեում, 16 mmH2O ճնշման տակ,

Պարունակություն - 

1. 1 հատ էլեկտրական շարժիչ

2. 1 հատ օդատարի մուտք

3. 2 հատ միջանկյալ միացում

4. 3 հատ 150մմ տրամագծով 1 մ երկարությամբ ալյիմինե ճկուն խողովակ 

5. 6 հատ խողովակի սեղմիչ        
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Օդատարի չափսերը - 

300x300 մմ, 3 հատ մոնտաժման կետերով

[image: image4.emf]
Համապատասխան ֆիլտր 1 հատ

Էլեկտրական շարժիչ - 

220 Վ, 0.45 Ա, 50 Հց, 74 Վտ, Ժամսլաքին հակառակ(պտտող ձողի եզրի նկատմամբ), 1300 պտույտ/րոպե, Մեկ ֆազ, 3 լարով, 2մ երկարությամբ

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետով

	

	

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը         15.02.2021թ.
	

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը

	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր

	
	

	Չափաբաժին 1
	Մեդիսար ՍՊԸ


	6325000
	6325000
	1265000
	1265000
	7590000
	7590000

	Չափաբաժին 1
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ


	6500000
	6500000
	1300000
	1300000
	7800000
	7800000

	Չափաբաժին 2
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ


	2150000
	2150000
	430000
	430000
	2580000
	2580000

	Չափաբաժին 3
	ԴիաԷմ ՍՊԸ


	650000
	650000
	0
	0
	650000
	650000

	Չափաբաժին 3
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ


	725000
	725000
	145000
	145000
	870000
	870000

	Չափաբաժին 4
	ԴիաԷմ ՍՊԸ


	706194
	706194
	0
	0
	706194
	706194

	Չափաբաժին 4
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ


	800000
	800000
	160000
	160000
	960000
	960000

	Չափաբաժին 5
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ


	145000
	145000
	29000
	29000
	174000
	174000

	Չափաբաժին 5
	ԴիաԷմ ՍՊԸ


	169785
	169785
	0
	0
	169785
	169785

	Չափաբաժին 6
	Մեդիսար ՍՊԸ


	458333.33
	458333.33
	91666.67
	91666.67
	550000
	550000

	Չափաբաժին 6
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ


	550000
	550000
	110000
	110000
	660000
	660000

	Չափաբաժին 6
	ԴիաԷմ ՍՊԸ


	750000
	750000
	0
	0
	750000
	750000

	Չափաբաժին 7
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ


	1832500
	1832500
	366500

	366500
	2199000
	2199000

	Չափաբաժին 7
	ԴիաԷմ ՍՊԸ


	2829538
	2829538
	0
	0
	2829538
	2829538

	Չափաբաժին 8
	ԴիաԷմ ՍՊԸ


	199082
	199082
	0
	0
	199082
	199082

	Չափաբաժին 8
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ


	215000
	215000
	43000
	43000
	258000
	258000

	Չափաբաժին 9
	Մեդիսար ՍՊԸ


	165833.33
	165833.33
	33166.67
	33166.67
	199000
	199000

	Չափաբաժին 9
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ


	265000
	265000
	53000
	53000
	318000
	318000

	Չափաբաժին 10
	Մեդիսար ՍՊԸ


	106666.67
	106666.67
	21333.33
	21333.33
	128000
	128000

	Չափաբաժին 11
	ԴիաԷմ ՍՊԸ


	642580
	642580
	0
	0
	642580
	642580

	Չափաբաժին 11
	Մեդիսար ՍՊԸ


	675000
	675000
	135000
	135000
	810000
	810000

	Չափաբաժին 12
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ


	209000
	209000
	41800
	41800
	250800
	250800

	Չափաբաժին 12
	Մեդիսար ՍՊԸ


	2208333.33
	2208333.33
	44166.67
	44166.67
	265000
	265000

	Չափաբաժին 13
	Մեդիսար ՍՊԸ


	12500
	12500
	2500
	2500
	15000
	15000

	Չափաբաժին 13
	ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ


	13300
	13300
	2660
	2660
	15960
	15960

	Չափաբաժին 13
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ


	14000
	14000
	2800
	2800
	16800
	16800

	Չափաբաժին 13
	Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն ՍՊԸ


	20400
	20400
	4080
	4080
	24480
	24480

	Չափաբաժին 13
	Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս ՍՊԸ


	62500
	62500
	12500
	12500
	75000
	75000

	Չափաբաժին 14
	Մեդիսար ՍՊԸ


	50000
	50000
	10000
	10000
	60000
	60000

	Չափաբաժին 14
	ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ


	53200
	53200
	10640
	10640
	63840
	63840

	Չափաբաժին 14
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ


	56000
	56000
	11200
	11200
	57200
	57200

	Չափաբաժին 15
	Մեդիսար ՍՊԸ


	16666.67
	16666.67
	3333.33
	3333.33
	20000
	20000

	Չափաբաժին 15
	Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն ՍՊԸ


	22000
	26400
	4400
	4400
	22000
	26400

	Չափաբաժին 15
	Ֆարմեգուս ՍՊԸ


	33000
	33000
	6600
	6600
	39600
	39600

	Չափաբաժին 16
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ


	178000
	178000
	35600
	35600
	213600
	213600

	Չափաբաժին 16
	Մեդիսար ՍՊԸ


	180000
	180000
	36000
	36000
	216000
	216000

	Չափաբաժին 18
	Մեդիսար ՍՊԸ


	41666.67
	41666.67
	8333.33
	8333.33
	50000
	50000

	Չափաբաժին 19
	Մեդիսար ՍՊԸ


	5000
	5000
	1000
	1000
	6000
	6000

	Չափաբաժին 20
	Մեդիսար ՍՊԸ


	3333.33
	3333.33
	666.67
	666.67
	4000
	4000

	Չափաբաժին 21
	Մեդիսար ՍՊԸ


	2500
	2500
	500
	500
	3000
	3000

	Չափաբաժին 22
	ԴիաԷմ ՍՊԸ


	310655
	310655
	0
	0
	310655
	310655

	Չափաբաժին 23
	ԴիաԷմ ՍՊԸ


	182627
	182627
	0
	0
	182627
	182627

	Չափաբաժին 23
	Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն ՍՊԸ


	190000
	190000
	38000
	38000
	228000
	228000

	Չափաբաժին 23
	Մեդիսար ՍՊԸ


	212500
	212500
	42500
	42500
	255000
	255000

	Չափաբաժին 24
	Մեդիսար ՍՊԸ


	23333.33
	23333.33
	4666.67
	4666.67
	28000
	28000

	Չափաբաժին 25
	Մեդիսար ՍՊԸ


	46666.67
	46666.67
	9333.33
	9333.33
	56000
	56000

	Չափաբաժին 26
	Մեդիսար ՍՊԸ
	12500
	12500
	2500
	2500
	15000
	15000

	Չափաբաժին 27
	Մեդիսար ՍՊԸ


	40833.33
	40833.33
	8166.67
	8166.67
	49000
	49000

	Չափաբաժին 28
	Մեդիսար ՍՊԸ


	125000
	125000
	25000
	25000
	150000
	150000

	Չափաբաժին 29
	Մեդիսար ՍՊԸ


	25000
	25000
	5000
	5000
	30000
	30000

	Չափաբաժին 30
	Մեդիսար ՍՊԸ


	27500
	27500
	5500
	5500
	33000
	33000

	Չափաբաժին 31
	Մեդիսար ՍՊԸ


	32500
	32500
	6500
	6500
	39000
	39000

	Չափաբաժին 32
	Մեդիսար ՍՊԸ


	150000
	150000
	30000
	30000
	180000
	180000

	Չափաբաժին 33
	Մեդիսար ՍՊԸ


	26666.67
	26666.67
	5333.33
	5333.33
	32000
	32000

	Չափաբաժին 34
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ


	17500
	17500
	3500
	3500
	21000
	21000

	Չափաբաժին 34
	Մեդիսար ՍՊԸ


	31666.67
	31666.67
	6333.33
	6333.33
	38000
	38000

	Չափաբաժին 36
	Մեդիսար ՍՊԸ


	25000
	25000
	5000
	5000
	30000
	30000

	Չափաբաժին 36
	ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ


	26600
	26600
	5320
	5320
	31920
	31920

	Չափաբաժին 37
	Մեդիսար ՍՊԸ


	8333.33
	8333.33
	1666.67
	1666.67
	10000
	10000

	Չափաբաժին 38
	Մեդիսար ՍՊԸ


	25000
	25000
	5000
	5000
	30000
	30000

	Չափաբաժին 39
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ


	124000
	124000
	24800
	24800
	148800
	148800

	Չափաբաժին 40
	Մեդիսար ՍՊԸ


	37500
	37500
	7500
	7500
	45000
	45000

	Չափաբաժին 40
	ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ
	39900
	39900
	7980
	7980
	47880
	47880

	Չափաբաժին  41
	Մեդիսար ՍՊԸ


	25000
	25000
	5000
	5000
	30000
	30000

	Չափաբաժին  41
	ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ
	26600
	26600
	5320
	5320
	31920
	31920

	Չափաբաժին 42
	Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ


	1120000
	1120000
	224000
	224000
	1344000
	1344000

	

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտական գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն`  

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	02.02.2021թ.

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	04.03.2021թ.
	10.03.2021թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը    26.02.2021թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	16.03.2021թ.
15.03.2021թ.                
22.03.2021թ.                                                                                                                    

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	16.03.2021թ.

15.03.2021թ.                

22.03.2021թ.                                                                                                                    

	                                                    

	Չափաբաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	              ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսա​կան միջոցներով 
	Ընդհանուր
	

	2,5,7,12,16,34,39,42
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ»  ՓԲԸ
	ԵՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/29
	15.03.2021թ.
	30.12.2021 թ.
	
	6931200
	6931200
	

	3,4,8,11,22,23
	«ԴԻԱԷՄ» ՍՊԸ
	ԵՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/29
	16.03.2021թ.
	30.12.2021 թ.
	
	2691138
	2691138

	1,6,9,10,13,14,15,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,40,41,
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	ԵՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/29
	23.03.2021թ.
	30.12.2021 թ.
	
	9382000
	9382000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկայի                                                                                                                                      ն հաշիվը
	ՀՎՀՀ/ Անձնագրի համարը և սերիան

	2,5,7,12,16,34,39,42
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ»  ՓԲԸ
	Հասցե ք. Երևան, Արզումանյան 32-10


	lawyer@c-e.am
	2050022415811001
	02555635

	3,4,8,11,22,23
	«ԴԻԱԷՄ» ՍՊԸ
	ՌԴ, Մոսկվա , Մագադանի փ., տ. 7, 3-րդ մասնաշենք, 2-րդ հարկ, 210 սենյակ
	marine.balayan@gmail.com
	40702051200160652194
	7743841430

	1,6,9,10,13,14,15,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,40,41,
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Գետառի 4/9


	sales@medisar.am
	2050022415811001
	02555635

	                                                         

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	Հրավիրված միաժամանակյա բանակցությունների արդյունքում <<Վիոլա>> ՍՊԸ-ն 17-րդ չափաբաժնի մասով նոր գնային առաջարկ չի ներկայացրել, ուստի չափաբաժինը համարվում է չկայացա:
Քանի որ 35-րդ չափաբաժնի մասով գնային առաջարկ չի ներկայացվել, ուստի այդ չափաբաժինը հայտարարվում է չկայացած:



	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Ա. Մկրտչյան
	060 710009
	gnumner.eph@mail.ru


Պատվիրատու՝
     «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ 
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