|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ì³í³É³Ã»ñÃ** | | | | | | |  |
| **ՀՀ Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի** | | | | | | |  |
| **Հացիկ գյուղի մանկապարտեզի վերակառուցում** | | | | | | |  |
| **I-ին փուլ** | | | | | | |  |
| **(ûµÛ»ÏïÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ)** | | | | | | |  |
| **Обьемная ведомвсть** | | | | | | |  |
| **Перестройка детсада поселка Ацик** | | | | | | |  |
| **общины Мармашен Щиракской облости РА** | | | | | | |  |
| **I-ый этап** | | | | | | |  |
| **(ûµÛ»ÏïÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ)** | | | | | | |  |
| ÐÐ | ÐÇÙÝ³í. | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â/Ø | ø³Ý³ÏÁ | ÙÇ³íáñÇ ·ÇÝ Ñ³½.¹ñ | **ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ (Ñ³½. ¹ñ³Ù) 5x6** | **²ñï³³Ñ³Ûïí³Í %-áí Выраженный в %-ах** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
|  |  | **Քանդման աշխատանքներ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Разборочные работы** |  |  |  |  |  |
| **1** | **E46-79** | îáõý³ù³ñ» å³ï»ñÇ ù³Ý¹áõÙ | մ3 | **25,00** |  |  |  |
| Разборка туфовых стен | м3 |
| **2** | **E23-77 ´ÎîØ** | Þ»ÝùáõÙ ßÇÝ ³ÕµÇ ¨ ·ñáõÝïÇ Ïáõï³ÏáõÙÝ»ñÇ Ù³ùñáõÙ Ñ»é³óáõÙ | ïÝ | **70,00** |  |  |
| Очистка грунта и строй мусора с выносом | тн |
| **3** | **E23-226 ´ÎîØ** | ÞÇÝ ³ÕµÇ ¨ ·ñáõÝïÇ µ³ñÓáõÙ Ó»éùáí ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷»ñÇ íñ³ | ïÝ | **70,00** |  |  |
| Ïîãðóçêà ñòðîéìóñîðà íà à/ñàìîñâàëû âðó÷íóþ | тн |
| **4** | **E310-1** | î»Õ³÷áËáõÙ 1 ÏÙ Éó³ÏáõÛï | տ | **70,00** |  |  |
| Ïåðåâîçêà ñòðîéìóñîðà íà 1 êì ðàçãðóçêà | тн |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ- Èòîãî** |  |  |  |  |
|  |  | **Առավելագույն կշիռ - Наивысший вес** |  |  |  |  | **0,01006** |
|  |  | **ä³ï»ñ- Стены** |  |  |  |  |  |
| **1** | **E8-163** | ä³ï»ñÇ Éñ³ß³ñáõÙ áõÕÇÕ Ïïñí³Í ³ñÃÇÏïáõý» ù³ñ»ñáí, | Ù3 | **46,00** |  |  |  |
| Доработка кладки стен из камней артиктуфа п/ф | м3 |
| **2** | **E8-163** | ä³ï»ñÇ Ï³éáõóáõÙ áõÕÇÕ Ïïñí³Í ³ñÃÇÏïáõý» ù³ñ»ñáí, | Ù3 | **54,00** |  |  |
| Кладка стен из камней артиктуфа п/ф | м3 |
| **3** | **E8-59** | ä³ï»ñÇ ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ³Ùñ³Ý³ÛÇÝ ó³Ýó, Bp1 ¹³ëÇ ö 4 ÙÙ, 150/150 - 4/4, 120Ù2 x1,4Ï·=170Ï· | ïáÝ | **0,17** |  |  |
| Горизонтальная арматурная сетка стен Bp1 Ф 4 мм, 150/150 - 4/4, 120м2 x1,4кг·=170кг | тн |
| **4** | **E6-170** | ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ»ïáÝÇó µ³ñ³íáñÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B 25 (350) ¹³ëÇ µ»ïáÝáí, | Ù3 | **3,51** |  |  |
| Монолит. ж/б перемычки бетон B 25 (350) | м3 |
| **5** | **C124-1-8** | ²Ùñ³Ý A-I ¹³ëÇ, ö8ÙÙ | ïÝ | **0,16** |  |  |
| Арматура A-I , Ф 8мм | тн |
| **6** | **C124-3-12** | ²Ùñ³Ý A-III ¹³ëÇ ö 12 ÙÙ | ïáÝ | **0,05** |  |  |
| Арматура A-III, Ф 12мм | тн |
| **7** | **C124-3-14** | ²Ùñ³Ý A-III ¹³ëÇ, ö14ÙÙ | ïÝ | **0,01** |  |  |
| Арматура A-III, Ф 14мм | тн |
| **8** | **E6-106** | ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ»ïáÝÇó ëÛáõÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B 25 (350) ¹³ëÇ µ»ïáÝáí, | Ù3 | **11,60** |  |  |
|  |  | Монолит. ж/б колонны, бетон B 25 (350) | м3 |
| **9** | **C124-1-8** | ²Ùñ³Ý A-I ¹³ëÇ, ö8ÙÙ | ïÝ | **0,26** |  |  |
| Арматура A-I , Ф 8мм | тн |
| **10** | **C124-3-20** | ²Ùñ³Ý A-III ¹³ëÇ ö 20 ÙÙ | ïáÝ | **1,08** |  |  |
| Арматура A-III, Ф 20мм | тн |
| **11** | **E6-106** | ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ»ïáÝÇó Ñ³ñÃ Ï³ñÏ³ëÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B 25 (350) ¹³ëÇ µ»ïáÝáí, | Ù3 | **5,60** |  |  |
|  |  | Монолит. ж/б плоских каркасов, бетон B 25 (350) | м3 |
| **12** | **C124-1-8** | ²Ùñ³Ý A-I ¹³ëÇ, ö8ÙÙ | ïÝ | **0,06** |  |  |
| Арматура A-I , Ф 8мм | тн |
| **13** | **C124-3-12** | ²Ùñ³Ý A-III ¹³ëÇ ö 12 ÙÙ | ïáÝ | **0,14** |  |  |
| Арматура A-III, Ф 12мм | тн |
| **14** | **E6-161** | ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ»ïáÝ» å³ñ½áõÝ³ÏÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ, B 25 (350) ¹³ëÇ µ»ïáÝ, | Ù3 | **19,80** |  |  |  |
|  |  | Монолит. ж/б балок, бетон B 25 (350) | м3 |
| **15** | **C124-1-8** | ²Ùñ³Ý A-I ¹³ëÇ ö 8ÙÙ | ïáÝ | **0,28** |  |  |
| Арматура A-I , Ф 8мм | тн |
| **16** | **C124-3-20** | ²Ùñ³Ý A-III ¹³ëÇ ö 20 ÙÙ | ïáÝ | **0,89** |  |  |
| Арматура A-III, Ф 20мм | тн |
| **17** | **E6-168** | ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ»ïáÝ» ·áïáõ Ï³éáõóáõÙ, B 25 (350) ¹³ëÇ µ»ïáÝ,  **+3,30 ÝÇß** | Ù3 | **14,60** |  |  |
| Монолит. ж/б пояс , бетон B 25 (350) **+3,30** отметка | м3 |
| **18** | **C124-1-8** | ²Ùñ³Ý A-I ¹³ëÇ ö 8ÙÙ | ïáÝ | **0,30** |  |  |
| Арматура A-I , Ф 8мм | тн |
| **19** | **C124-3-20** | ²Ùñ³Ý A-III ¹³ëÇ ö 20 ÙÙ | ïáÝ | **0,44** |  |  |
| Арматура A-III, Ф 20мм | тн |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ- Èòîãî** |  |  |  |  |
|  |  | **Առավելագույն կշիռ - Наивысший вес** |  |  |  |  | **0,23777** |
|  |  | **ØÇçÝáñÙÝ»ñ- Перегородки** |  |  |  |  |  |
| 1 | E8-169 | ØÇçÝáñÙÝ»ñÇ ß³ñí³Íù å»Ù½áµÉáÏáí, 390x190x90ÙÙ, | Ù2 | **172,20** |  |  |  |
| Кладкаперегородок из пемзаблоков, 390x190x90мм | м2 |
| 2 | E8-150 | ²Ýóù»ñÇ ÉóáõÙ, B 12,5 ¹³ëÇ Ã»Ã¨ µ»ïáÝ | Ù3 | **5,17** |  |  |
| Бетонирование пустот, бетон B 12,5 | м3 |
| 3 | E8-59 | ²Ùñ³Ý³íáñáõÙ | ïÝ | **0,28** |  |  |
| Армирование | тн |
| 4 | C124-1-6 | ²Ùñ³Ý A-I ¹³ëÇ ö 6 ÙÙ | ïáÝ | **0,11** |  |  |
| Арматура A-I , Ф 6мм | тн |
| 5 | C124-3-12 | ²Ùñ³Ý A-III ¹³ëÇ ö 12 ÙÙ | ïáÝ | **0,17** |  |  |
| Арматура A-III, Ф 12мм | тн |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ- Èòîãî** |  |  |  |  |
|  |  | **Առավելագույն կշիռ - Наивысший вес** |  |  |  |  | **0,03138** |
|  |  | **Ì³ÍÏ»ñ - Покрытия** |  |  |  |  |  |
| **1** | **E6-177** | ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ»ïáÝÇó ÏáÕ³íáñ Í³ÍÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B 25 (350) ¹³ëÇ µ»ïáÝáí, | Ù3 | **92,00** |  |  |  |
| Монолит. ж/б ребрыстых покрытый , бетон B 25 (350) | м3 |  |
| **2** | **C124-1-8** | ²Ùñ³Ý A-I ¹³ëÇ, ö8ÙÙ | ïÝ | **11,93** |  |  |
| Арматура A-I , Ф 8мм | тн |
| **3** | **C124-3-12** | ²Ùñ³Ý A-III ¹³ëÇ ö 12 ÙÙ | ïáÝ | **3,64** |  |  |
| Арматура A-III, Ф 12мм | тн |
| **4** | **C124-3-20** | ²Ùñ³Ý A-III ¹³ëÇ ö 20 ÙÙ | ïáÝ | **0,91** |  |  |
| Арматура A-III, Ф 20мм | тн |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ- Èòîãî** |  |  |  |  |
|  |  | **Առավելագույն կշիռ - Наивысший вес** |  |  |  |  | **0,38874** |
|  |  | **Îïáõñ - Крыша** |  |  |  |  |  |
| **1** | **E10-70** | ÎïáõñÇ ÷³Ûï» ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ (Íå»ÕÝ³áïù»ñÇ, áñÙÝ³÷³ÛïÇ,Ï³Ý·Ý³ÏÝ»ñÇ, Ñ»Í³ÝÝ»ñÇ, Ã»ù³ÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ) ï»Õ³¹ñáõÙ | Ù3 | **16,38** |  |  |  |
| Устройство деревянной кровли | м3 |
| **2** | **E12-268 ÎÇñ³ñÏ.** | î³ÝÇùÇ Í³ÍÏÇ å³ïñ³ëïáõÙ Ýáñ åñáýÇÉ³íáñ óÇÝÏ³å³ï Ù»ï³Õ³ÃÇÃ»Õáíª КП-35, Ï³í³ñ³Ù³ÍÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ, | 100Ù2 | **8,14** |  |  |
| Покрытие кровли из оцинкованного профнастила, КП-35, 0,55мм с обрешеткой | 100м2 |
| **3** | **E12-280** | î³ÝÇùÇ åÇå»ñÇ ÃÇÃ»Õ³å³ïáõÙ, h=0,5ÙÙ | 100Ù2 | **0,36** |  |  |
| Покрытие коньков из оцинкованного листа , h=0,5мм, | 100м2 |
| **4** | **E10-201** | ö³ÛïÛ³ ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ Ññ³å³ßïå³Ý³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ | Ù3 | **16,38** |  |  |
| Огнезащитные мероприятия деревянных конструкций | м3 |
| **5** | **E10-203** | ÎïáõñÇ Ññ³å³ßïå³Ý³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ | 100Ù2 | **8,14** |  |  |
| Огнезащитные мероприятия кровли | 100м2 |
| **6** | **10-71** | Ò»ÕÝ³å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ | Ñ³ï | **2,00** |  |  |
| Слуховые окна | шт |
| **7** | **C122** | ö³ÛïÇó å³ïáõÑ³ÝÝ»ñ , /900x1000,2 Ñ³ï/ | Ù2 | **1,80** |  |  |
| Окно деревянное /900x1000,2 шт/ | м2 |
| **8** | **E15-582** | Ò»ÕÝ³å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ | 100Ù2 | **0,04** |  |  |
| Маслянная окраска слуховых окон | 100м2 |
| **9** | **E9-46** | Ò»ÕÝ³Ñ³ñÏ µ³ñÓñ³óáÕ ³ëïÇ×³Ý ÙïáóÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ, 1 Ñ³ï | ïáÝ | **0,04** |  |  |
| Входной дверь и стремянка | тн |  |
| **10** | **E15-614** | Ò»ÕÝ³Ñ³ñÏ µ³ñÓñ³óáÕ ³ëïÇ×³ÝÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ ÙïáóÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ,1 Ñ³ï | 100Ù2 | **0,05** |  |  |
| Маслянная окраска двери и стремянки | 100м2 |
| **11** | **E10-32** | ÎïáõñÇ Ï³Ëí³Í Ù³ë»ñÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ é³Ý¹³Í ï³Ëï³ÏÝ»ñáí, 20ÙÙ Ñ³ëï | Ù2 | **33,00** |  |  |
| Обшивка свесающей части крыши строганнимы доскамы, толщ 20мм | м2 |
| **12** | **E15-582** | î³Ëï³ÏÝ»ñÇ µ³ñÓñáñ³Ï ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ | 100Ù2 | **0,33** |  |  |
| Маслянная окраска | 100м2 |
| **13** | **E12-299 E12-300** | Ð³ñÃ»óÝáÕ ß»ñï ó»Ù»Ýï-³í³½³ÛÇÝ »ñ»ë³ëí³Õ, 20ÙÙ Ñ³ëï. | 100Ù2 | **5,40** |  |  |
| Выравнивающая цементная стяжка толщ 20мм | 100м2 |
| **14** | **E12-289** | ¶áÉáñß³Ù»ÏáõëÇã Ã³Õ³ÝÃ éáõµ»ñáÇ¹Çó 1 ß»ñï µÇïáõÙ³ÛÇÝ Ù³ÍÇÏÇ íñ³ | 100Ù2 | **5,40** |  |  |
| Пароизоляция 1 слой рубероид | 100м2 |
| **15** | **E12-288 -1** | æ»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã ß»ñï Ë³ñ³ÙÇó 20ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ý | Ù3 | **96,00** |  |  |
| Теплоизоляция, толщ 20см из шлака | м3 |
| **16** | **E12-284** | æ»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã ß»ñï Ñ³Ýù³ÛÇÝ µ³Ùµ³ÏÇó 10ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ý | 100Ù2 | **1,96** |  |  |
|  |  | Теплоизоляция, толщ 10см из минваты | 100м2 |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ- Èòîãî** |  |  |  |  |
|  |  | **Առավելագույն կշիռ - Наивысший вес** |  |  |  |  | **0,33205** |
|  |  | **ÀÝ¹³Ù»ÝÁ** |  |  |  | **37666,524** |  |
|  |  | **Չնախատեսված ծախսեր** | 2% |  |  | **753,330** |  |
|  |  | **ÀÜ¸²ØºÜÀ** |  |  |  | **38419,855** |  |
|  |  | ²²Ð | 20,0% |  |  | **7683,971** |  |
|  |  | **ÀÜ¸Ð²ÜàôðÀ** |  |  |  | **46103,826** |  |