**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1**

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքի Ճարճակիս, Ռյա Թազա և Կանիաշիր վարչական բնակավայրերի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ N1** | | | | | | |
| **NN** | **Աշխատանքների անվանումը** | **Չափ. միավ.** | **Ծավալը** | **Միավորի արժեքը\*** | **Ընդհանուր արժեքը\*\*** | **Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)** |
|
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **I Երթևեկելի մաս** |  |  |  |  |  |
| 1 | Ասֆալտի քանդում | մ3 | 60.00 |  |  | 3,43 |
| 2 | Շինաղբի բարձում, տեղափոխում 5կմ | Տոնա | 120.00 |  |  |
| 3 | Ճանապարհային ծածկի տաշտակի կտրում 3-րդ կարգի գրունտներում բուլդոզերով | 1000 մ3 | 1.64 |  |  |
| 4 | III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 124.30 |  |  |
| 5 | Ճանապարհային ծածկի 3-րդ կարգի գրունտներում բուլդոզերով (հատվածների փոսորակների լիցքի տոփանում ) | 1000 մ3 | 0.33 |  |  |
| 6 | III կարգի գրունտի մշակում 0.55մ3 էկսկավատորով և բարձում ինքնաթափի վրա | 1000 մ3 | 1,433 |  |  |
| 7 | ավելցուկային գրունտի տեղափոխում, փոսորակների լիցքի համար մինչև 2կմ | Տոնա | 2,722.70 |  |  |
| 8 | Բարեկարգվող ճանապարհահատվածի հարթեցում բուլդոզերով | 100 մ2 | 172,84 |  |  |
|  | **II Իջատեղեր** |  |  |  |  |  |
| 1 | Ճանապարհային ծածկի ավազակոպիճ հիմնատակի կառուցում h=10սմ (2300մх5մ + 700մх3մ+84մ2) | մ3 | 1,368.40 |  |  | 77,94 |
| 2 | Բիտումի տարածում 300գր/մ2 | Տոնա | 4.11 |  |  |
| 3 | խճի փռում տոփանումով h=15սմ | 100 մ2 | 136.84 |  |  |
| 4 | Մանրահատիկ ասֆալտե ծածկույթի պատրաստում h = 6սմ՝ ճանապարհի ծածկույթում (2300մх5մ) | 100 մ2 | 115.00 |  |  |
| 5 | Մանրահատիկ ասֆալտե ծածկույթի պատրաստում h = 5սմ՝ ճանապարհի ծածկույթում (700մх3մ+84մ2) | 100 մ2 | 21.84 |  |  |
|  | ***III Կողնակներ*** |  |  |  |  |  |
| 1 | Խճաշերտի փռում ճանապարհի երկու կողմերից 30-ական սմ լայնությամբ, h = 8 սմ | 100 մ2 | 36.00 |  |  | 3,55 |
| 2 | Խրամուղու քանդում IIIկարգի գրունտի 0.55մ3 էկսկավատորով կողալիցքով | 1000 մ3 | 0,056 |  |  |
| 3 | Ավազե շերտ | մ3 | 6.14 |  |  |
| 4 | Պողպատե խողովակակտոր DH=426х4մմ | մ | 51.20 |  |  |
| 5 | Ավազե շերտ | մ3 | 8.85 |  |  |
| 6 | IIIկարգի գրունտի մշակում ձեռքով (ձեռքով լիցք) | մ3 | 22.00 |  |  |
| 7 | Շինաղբի բարձում, տեղափոխում 5կմ | Տոնա | 69.20 |  |  |
| **ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ N2** | | | | | | |
| **NN** | **Աշխատանքների անվանումը** | **Չափ. միավ.** | **Ծավալը** | **Միավորի արժեքը\*** | **Ընդհանուր արժեքը\*\*** | **Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **I Երթևեկելի մաս** |  |  |  |  |  |
| 1 | Ճանապարհային ծածկի տաշտակի կտրում 3-րդ կարգի գրունտներում բուլդոզերով տեղափոխում 10մ | 1000 մ3 | 0.240 |  |  | 0,55 |
| 2 | IIIկարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 25.0 |  |  |
| 3 | Հետլիցք ձեռքով | մ3 | 2.4 |  |  |
| 4 | IIIկարգի գրունտի մշակում 0.55մ3 էկսկավատորով և բարձում ինքնաթափի վրա | 1000 մ3 | 0,263 |  |  |
| 5 | ավելցուկային գրունտի տեղափոխում, փոսորակների լիցքի համար մինչև 2կմ | տոնա | 499.7 |  |  |
| 6 | Բարեկարգվող ճանապարհահատվածի հարթեցում բուլդոզերով 4.մ լայնությամբ 292.0մ երկարությամբ | 100 մ2 | 13.63 |  |  |
|  | **II Իջատեղեր** |  |  |  |  |  |
| 1 | Ճանապարհային ծածկի ավազակոպիճ հիմնատակի կառուցում h=10սմ | մ3 | 116.80 |  |  | 5,95 |
| 2 | Բիտումի տարածում 300գր/մ2 | Տոնա | 0.35 |  |  |
| 3 | խճի փռում տոփանումով h=15սմ | 100 մ2 | 11.68 |  |  |
| 4 | Մանրահատիկ ասֆալտե ծածկույթի պատրաստում h = 5սմ՝ ճանապարհի ծածկույթում | 100 մ2 | 11.68 |  |  |
|  | ***III Կողնակներ*** |  |  |  |  |  |
| 1 | Խճաշերտի փռում ճանապարհի երկու կողմերից 30-ական սմ լայնությամբ, h = 8 սմ | 100 մ2 | 3.15 |  |  | 0,18 |
| **ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ N3** | | | | | | |
| **NN** | **Աշխատանքների անվանումը** | **Չափ. միավ.** | **Ծավալը** | **Միավորի արժեքը\*** | **Ընդհանուր արժեքը\*\*** | **Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **I Երթևեկելի մաս** |  |  |  |  |  |
| 1 | Ճանապարհային ծածկի տաշտակի կտրում 3-րդ կարգի գրունտներում բուլդոզերով տեղափոխում 10մ | 1000 մ3 | 0.310 |  |  | 0,34 |
| 2 | IIIկարգի գրունտի մշակում ձեռքով | մ3 | 35.0 |  |  |
| 3 | Ճանապարհային ծածկի 3-րդ կարգի գրունտներում բուլդոզերով (հատվածների փոսորակների լիցքի տոփանում ) | 1000 մ3 | 0.234 |  |  |
| 4 | IIIկարգի գրունտի մշակում 0.55մ3 էկսկավատորով և բարձում ինքնաթափի վրա | 1000 մ3 | 0,112 |  |  |
| 5 | ավելցուկային գրունտի տեղափոխում, փոսորակների լիցքի համար մինչև 2կմ | տոնա | 212.80 |  |  |
| 6 | Բարեկարգվող ճանապարհահատվածի հարթեցում բուլդոզերով 4.մ լայնությամբ 292.0մ երկարությամբ | 100 մ2 | 19,79 |  |  |
|  | **II Իջատեղեր** |  |  |  |  |  |
| 1 | Ճանապարհային ծածկի ավազակոպիճ հիմնատակի կառուցում h=10սմ | մ3 | 143.2 |  |  | 7,3 |
| 2 | Բիտումի տարածում 300գր/մ2 | Տոնա | 0.43 |  |  |
| 3 | խճի փռում տոփանումով h=15սմ | 100 մ2 | 14.32 |  |  |
| 4 | Մանրահատիկ ասֆալտե ծածկույթի պատրաստում h = 5սմ՝ ճանապարհի ծածկույթում | 100 մ2 | 14.32 |  |  |
|  | ***III Կողնակներ*** |  |  |  |  |  |
| 1 | Խճաշերտի փռում ճանապարհի երկու կողմերից 30-ական սմ լայնությամբ, h = 8 սմ | 100 մ2 | 4.63 |  |  | 0,76 |
| 2 | Խրամուղու քանդում IIIկարգի գրունտի 0.55մ3 էկսկավատորով կողալիցքով | 1000 մ3 | 0,026 |  |  |
| 3 | Ավազե շերտ | մ3 | 3.48 |  |  |
| 4 | Պողպատե խողովակակտոր DH=219x5,0մմ | մ | 43.50 |  |  |
| 5 | Ավազե շերտ | մ3 | 3.26 |  |  |
| 6 | IIIկարգի գրունտի մշակում ձեռքով (ձեռքով լիցք) | մ3 | 26.0 |  |  |
|  | **Ընդհանուրը (տոկոս)** | | |  |  | **100** |
|  | **Ընդհանուրը\* (հազ. դրամ)** | | |  |  | **188731,620** |

\*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» ՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

\*\*Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքում: