**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Տեխնիկական բնութագիրը | Չափման միավորը | Քանակը | գին | Գումար |
|  | 3 | 4 |  |  |
| 1. Ցանցային տեսաձայնագրիչ  -Hikvision տեսակի կամ համարժեք տեսաձայնագրող սարք, IP տեսախցիկների համար, մուտքերի քանակը - 16, մինչև 12 մեգապիքսել տեսաձայնագրմամբ, 2 SATA ինտերֆեյս, 160 Մեգաբիթ/վրկ արագությամբ, 380 1U case, alarm I/O: 4/1 | հատ | 1 |  |  |
| 2. Ցանցային տեսախցիկ արտաքին  - 5 Մեգապիքսել,  - 1/2.5" Progressive Scan" մատրիցա,  - 0 լյուքս IR,  - 2560x1920 պիքսել x 20 կադր/վրկ,  - օբյեկտիվը տրամագիծը 4մմ,  - պաշտպանվածության աստիճանը IP67,  - կոդավորումը H.265+/H.265/H.264+/H.264/ երկակի հոսք,  - հաստատուն հոսանք՝ DC12Վ կամ հոսանքը ցանցով՝ PoE,  - լրացուցիչ պարամետրեր 120dB WDR, 3D DNR, BLC,  - լուսադիոդային լուսարձակ մինչև 80մ / անալիտիկայով/, | հատ | 10 |  |  |
| 3.Կոշտ սկավառակ  -ST3000VX006-520 կամ համարժեք  3TB /64MB(6Gb/s NCQ)/5900RPM/SATA3 | հատ | 1 |  |  |
| 4. Ցանացաին Սվիչ POE,  - 1 Մուտք 8 ելք 100M, ելքային հզորությունը 58 Watt | հատ | 4 |  |  |
| 5. LED լուսարձակ  - արտաքին լուսավորման համար 30 վատտ | հատ | 10 |  |  |
| 6. Միացման տուփ  - տեսախցիկների համար 80x80 ջրակայուն | հատ | 10 |  |  |
| 7. Մալուխ ParLan™ complex F/UTP2 Cat5e PVC/PEtr 2х0.75  կամ համարժեք  - AVG 24 FTP (արտաքին օգտագործման) Տրոսով և կոմբինացված 2x0.75 սնուցման մալուխով | մետր | 800 |  |  |
| 8 . LED Հեռուստացույց,  - անկյունագիծ 40 դույմ, կետայնությունը 1080P | հատ | 1 |  |  |
| 9. Մոնտաժաին նյութեր  - Լրակազմ | հատ | 1 |  |  |
| 10. Վերամբարձ կռունկի ծառայություն | ժամ | 40 |  |  |
| 11. Մոնտաժ և տեղադրում |  | 1 |  |  |