**ПРИГЛАШЕНИЕ К ТЕНДЕРУ**

**Республика Армения**

**«Установка 3-х новых насосов на Араратской насосной станции», «Строительство трубопровода от кладбища в поселке Балаовит до многоэтажных домов воинской части; подключение трубопроводов потребителей к новому трубопроводу и замена водомеров до разграничительного пункта» и «Строительство водопроводной сети Пирумянского района»**

**YWIP/AraWks/10**

Республика Армения получила финансирование от Европейского Банка Реконструкции и Развития («ЕБРР») в виде кредита на покрытие расходов по проекту улучшения водоснабжения Еревана. Инвестиционный фонд добрососедства Европейского Союза («ИФД») и Европейский инвестиционный банк («ЕИБ») осуществляют софинансирование вышеупомянутого проекта. В настоящее время агентство-исполнитель – Фонд территориального развития Армении (ТФРА), через филиал по реализации программ водного хозяйства (ФРПВХ) ТФРА намеревается направить часть средств этого Займа на приемлемые платежи по контракту, для которого это приглашение выпущен. В соответствии с предметом договора оплата будет производиться из части софинансирования Европейского инвестиционного банка («ЕИБ» или «Банк»).

В настоящее время Заказчик приглашает запечатанные тендерные предложения от подрядчиков по следующему контракту:

**«Установка 3-х новых насосов на Араратской насосной станции», «Строительство трубопровода от кладбища в поселке Балаовит до многоэтажных домов воинской части; подключение трубопроводов потребителей к новому трубопроводу и замена водомеров до разграничительного пункта» и «Строительство водопроводной сети Пирумянского района»**

Строительные работы состоят из:

Ремонт 4-й օчереди Араратской НС, в том числе установка 3-х новых насосов, замена труб и трубопроводной арматуры, установка 2-х погружных дренажных насосов. Реконструкция распределительной сети водоснабжения поселка Балаховит, в том числе DN200(HDPE) ÷DN63(HDPE) протяженностью около 1,7км, всего 13, в том числе 11 клапанов, 2 подземных пожарных камер, а также замена 162 м подающих водопроводов, ведущих к частным домам и общественным объектам, на полиэтиленовые трубы, длиной около 1,7 км и диаметром DN25-DN40, с использованием полимерного песка и индивидуальных железобетонных камер для счетчиков воды.

Ремонт водопроводной сети Пирумянского района, DN110 (HDPE) ÷DN50 (HDPE) всего 5 водоводов протяженностью 1,15 км, в том числе 4 клапана и 1 пожарная камера, а так же замена входящих водопроводов 90 частных домов и объектов общественного назначения полиэтиленовыми трубами, около 0,8 км с использованием полимерного песка и индивидуальных железобетонных камер для счетчиков воды

Работы должны быть выполнены в течение 7 месяцев (без учета зимнего простоя)

Чтобы иметь право на присуждение контракта, участники тендера должны соответствовать следующим минимальным критериям:

* Хронология неисполнение: на основании всей информации о полностью урегулированных спорах или судебных разбирательствах, неисполнение контракта не происходило в течение последних пяти (5) лет до крайнего срока подачи тендерных предложений. Все незавершенные судебные разбирательства в общей сложности не должны составлять более десяти процентов (10 %) собственного капитала компании Участника тендера и должны рассматриваться как решенные против него.
* Если участником тендера является совместное предприятие (СП), консорциум или ассоциация, каждый партнер должен соответствовать требованию.
* **Исторические финансовые показатели:** Должны быть представлены проверенные балансовые отчеты за последние пять (5) лет, которые должны демонстрировать устойчивость финансового положения Участника тендера, показывая долгосрочную прибыльность.

Если участником тендера является СП, консорциум или ассоциация, каждый партнер должен соответствовать требованию.

* **Среднегодовой оборот:** Минимальный среднегодовой оборот строительства в эквиваленте 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) долларов США, рассчитанный как общая подтвержденная сумма платежей, полученных по незавершенным или завершенным контрактам за последние пять (5) лет.

Если участником тендера является СП, консорциум или ассоциация, все партнеры в совокупности должны соответствовать требованиям, каждый партнер должен соответствовать не менее 20% требований, а один партнер должен соответствовать не менее 50% требований.

* **Финансовые ресурсы:** Участник тендера должен продемонстрировать доступ или наличие финансовых ресурсов, таких как ликвидные активы, необремененные реальные активы, кредитные линии и другие финансовые средства за вычетом других договорных обязательств, кроме любых договорных авансовых платежей, для выполнения следующих условий: потребность в денежных средствах: **480 000 (четыреста восемьдесят тысяч)** долларов США в эквиваленте

Если участником тендера является СП, консорциум или ассоциация, все партнеры в совокупности должны соответствовать требованиям, каждый партнер должен соответствовать не менее 20% требований, а один партнер должен соответствовать не менее 50% требований.

* **Опыт:** Участник тендера должен доказать, что в течение последних пяти (5) лет у него есть хорошый опыт в качестве генерального подрядчика в выполнении не менее трех (3) проектов, характер и сложность которых сопоставимы с предлагаемым контрактом. В дополнение или для вышеперечисленного, следующий конкретный опыт:

Для вышеуказанных или других контрактов участие в качестве подрядчика или подрядчика по управлению как минимум в двух (2) контрактах в течение последних пяти (5) лет, каждый на сумму не менее **1 690 000,0 (один миллион шестьсот девяносто тысяч) долларов США** в эквиваленте, или четыре (4) контракта на сумму не менее **845 000,0 (восемьсот сорок пять тысяч) долларов США** каждый, которые были успешно и в основном выполнены и аналогичны предлагаемым работам. Сходство должно быть основано на физическом размере, сложности, методах/технологии или других характеристиках, как описано в Разделе VI, Требования Заказчика.

Для вышеуказанных или других контрактов, заключенных в течение последних пяти (5) лет, минимальный опыт работы в следующих основных сферах деятельности:

а. Строительство напорных труб HDPE для систем водоснабжения DN160 (HDPE) ÷ DN32 (HDPE) или больше. Общая конструктивная длина (все диаметры) должна быть не менее 2230 м;

б. Строительство полиэтиленовых труб (HDPE) диаметром DN20-DN40. Общая строительная длина (все диаметры) должна быть не менее 2000м с использованием полимерного песка и индивидуальных железобетонных камер для счетчиков воды.

в. Монтаж насосов – 4, /Замена технологической части в насосной станции/

д. Земляные работы: 3 600 м3, которые состоят из траншейных работ на минимальной длине 4 200,0 м (всего)

Если участником тендера является СП, консорциум или ассоциация, все партнеры вместе должны соответствовать требованию

• **Персонал:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***No.*** | ***Должность*** | ***Общий***  ***Опыт (лет)*** | ***Аналогичный опыт работ***  ***(годы)*** |
| *1* | Руководитель строительства | *10* | *5* |
| *2* | Инженер-строитель | *10* | *5* |
| *3* | Прораб строительно-монтажных работ | *10* | *5* |
| *4* | Специалист по охране окружающей среды | *10* | *5* |
| *5* | Специалист по социальным вопросам/коммуникациям | *10* | *5* |
| *6* | Специалист по охране труда и технике безопасности | *10* | *5* |
|  | | | |
|  | | | |

**Оборудование:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№* | *Название* | *Количество/штук* |
| 1 | Экскаватор с обратной лопатой V=0,50,75м3 (с гидромолотом) | 2 |
| 2 | Кран (с вылетом стрелы не менее 16 м и грузоподъемностью 6 т) | 2 |
| 3 | Самосвал грузоподъемностью 10 тонн | 4 |
| 4 | Ковшовый погрузчик | 2 |
| 5 | Пневматический молот | 1 |
| 6 | Бетонамешалка | 2 |
| 7 | Пила для резки асфальтобетона | 2 |
| 8 | Портативный электросварочный аппарат | 2 |
| 9 | Оборудование для сварки полиэтиленовых труб | 2 |
| 10 | Уровнемер/ тахометр | 1 |
| 11 | Портативный генератор с двигателем внутреннего сгорания | 2 |

**Критерии для совместных предприятий, консорциумов и ассоциаций (СПКА):** допускается участие СПКА. Подробные критерии для СПКА включены в Часть 1 – Раздел III Критерии оценки и квалификации тендерной документации.

Местные участники тендера должны предоставить справку (выданную не ранее, чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок) об отсутствии задолженности в налоговые органы РА.

Претенденты должны иметь действующую лицензию/разрешение на гидротехнические сооружения, выданные Министерством градостроительства РА. Отсутствие действующей лицензии на момент подачи заявки не влечет отклонения заявки. В случае отсутствия данной лицензии/разрешения претенденты должны представить вместе с заявкой ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ГОРОДСКУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННЫМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ в соответствии с постановлением № 79 от 19 января 2023 года Правительства РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ, в частности, «…Для выдачи юридическому лицу разрешения на осуществление градостроительной деятельности компетентный орган направляет в лицензирующий орган ходатайство с приложением ксерокопии оригинала документа, удостоверяющего право на занятие видом деятельности в соответствии с законодательства данного государства и перевод на армянский язык с нотариальным заверением и подачей подписанного и утвержденного заявления о получении разрешения юридическим лицом по форме N 1…»

Уведомление о присуждении/письмо о принятии будет выпущено после выдачи лицензии․ Непредоставление победителем торгов действующей лицензии влечет за собой отклонение предложения.

Более подробная информация о квалификационных требованиях указана в Части 1 – Разделе III Критерии оценки и квалификации.

Полный комплект тендерной документации (только в электронном формате) на английском языке может быть получен заинтересованными правомочными участниками бесплатно после подачи письменной заявки (по электронной почте) по адресу, указанному ниже (тендерная документация будет доставлена заинтересованных участников торгов через «Услуги передачи файлов».

Филиал по реализации программ водного хозяйства Фонда территориального развития Армении (АТФА ФРПВХ)

г-н Ашот Хачатрян, директор,

Адрес: Армения, Ереван, 0010, Вардананц тупик 8 (5-й этаж)

Адрес электронной почты: to: reception@wsdp.am; Копия: akhachatryan@wsdp.am; gmatsoyan@atdf.am; закупки@atdf.am; zisajanyan@wsdp.am

Все тендеры должны сопровождаться тендерным обеспечением в размере: 30 000,0 (тридцать тысяч) долларов США или эквивалентной суммы в другой конвертируемой валюте или армянских драмах. Эквивалент суммы обеспечения тендерных предложений рассчитывается по курсу центрального банка Республики Армения на дату за 28 дней до истечения срока подачи тендерных предложений.

Заинтересованные участники торгов могут загрузить полный пакет с веб-сайтов www.gnumner.am, www.armeps.am или www.atdf.am. Любая организация может зарегистрироваться в системе электронных закупок и подать заявку через систему электронных закупок АРМЭПС. (www.armeps.am):

Доводим до вашего сведения, что Армянский Фонд Территориального Развития не несет ответственности за неполные или неправильно загруженные тендерные пакеты претендентами с вышеуказанных сайтов. Армянский Фонд Территориального Развития не несет ответственности, если участник тендера упустил что-то, предоставив поправку в приглашении.

Заявки должны быть поданы только в электронной версии через систему электронных закупок Armeps (www.armeps.am) **до 12:00 (по ереванскому времени) 17 августа 2023 года**. Заявки, поданные с опозданием после истечения срока, системой не принимаются.

Фонд территориального развития Армении (ФТРА)

Адрес: Армения, г. Ереван, 0037, ул. К.Улнеци, 31, 4-й этаж, каб. 405

Адрес электронной почты: atdf@atdf.am;

Политика закупок Банка, подробно описанная в Руководстве ЕИБ по закупкам Европейского Инвестиционного Банка (31 сентября 2018 г.), с которым можно ознакомиться на следующем веб-сайте: www.eib.org.