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	1
	Ձայնային ազդանշանների գրանցման և վերարտադրման համակարգ
	դրամ
	1
	1
	40.000.000
	40.000.000
	«Ձայնային ազդանշանների գրանցման և վերարտադրման համակարգը»  նախատեսված  է օդային երթևեկության կառավարման մեջ օգտագործվող տեխնիկական միջոցներով ձայնային և անալոգային տեղեկատվության անընդմեջ գրանցման (փաստագրման) կազմակերպման, ինչպես նաև օբեյկտիվ վերահսկողություն ապահովելու և այդ տեղեկատվության երկարաժամկետ պահպանման ու վերարտադրման համար:«Ձայնային ազդանշանների գրանցման և վերարտադրման համակարգը»  պետք է տեղադրվի և հանձնվի շահագործման Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Ի.Գասպարյան 33, «Հայաէրոնավիգացիա» ՓԲԸ հասցեում՝ ՕԵԿ տեխնիկական կենտրոնում:

Ձայնային ազդանշանների գրանցման և վերարտադրման համակարգի կոնֆիգուրացիան  

Պահանջվող համակարգը պետք է ունենա հետևյալ կոնֆիգուրացիան՝

հիմնական ապարատային միջոցներ  (100% պահուստով), 

գրանցված տեղեկատվության 100% պահուստ՝ առանձին  կրիչների վրա:

1.2.     Համակարգը պետք է ներառի ամեն անհրաժեշտը՝ 

սարքավորումներով պահարան (19՛՛ կանգնակ),

անհրաժեշտ ցանցային սարքավորումներ, ինչպիսիք են փոխանջատիչներ, KVM և մալուխներ,

մոնիտոր՝ համակարգի աշխատանքի վերահսկման և սպասարկման համար,

բարձրախոսեր՝ ձայնագրությունների վերահսկման համար,

անհրաժեշտ պահեստամասեր (միատեսակ սալիկների համար՝ մեկ պահուստային սալիկ երեքի համար տրամաբանությամբ):

Պետք է նախատեսած լինի առանձին աշխատատեղ ձայնագրությունների վերարտադրման համար, որը առնվազն պետք է հագեցված լինի՝

մոնիտորով,

ստեղնաշարով,

մկնիկով,

բարձրախոսերով,

տպիչով՝ քաղվածքներ տպելու համար:

Պետք է, որպեսզի ձայնագրությունների վերարտադրման աշխատատեղը ներքին ցանցով կապ ունենա ազդանշանների գրանցման հիմնական համակարգի հետ՝ հիմնական կրիչներին հասանելի լինելու պայմանով: 

Ձայնագրությունների վերարտադրման աշխատատեղում պետք է նախատեսված լինի փոխարինվող կրիչներից ձայնագրության վերարտադրման հնարավորություն:

Ձայնագրությունների վերարտադրման աշխատատեղում պետք է նախատեսված լինի ձայնային տեղեկատվությունը WAV (MP3) ֆորմատի վերակոդավորման և USB կցորդիչով կրիչի վրա գրառման հնարավորություն:

Ֆունկցիոնալ բնութագրեր Ձայնային ազդանշանների գրանցման և վերարտադրման համակարգը պետք է ապահովի՝  ձայնային և անալոգային տեղեկատվության ձայնագրման, տեղեկատվության պահպանման և վերարտադրման հնարավորություն վերահսկվող ժամանակահատվածում (ոչ պակաս 30 օր) ինչպես փոխարինվող կրիչների, այնպես էլ ներքին կուտակիչների վրա, առանց տեղեկատվության կորուստի փոխարինվող կրիչների վրա տվյալների անսահմանափակ ժամկետով պահպանում,տեղեկատվության վերարտադրումը առանց դադարների (կարճ ռեժիմ) և դադարների վերականգմամբ (իրական ժամանակի ռեժիմ): վերարտադրվող ձայնային ազդանշանի մակարդակի կարգաբերում, ինչպես նաև մի քանի ուղիների ձայնալսման դեպքում մակարդակների առանձին-առանձին կարգաբերում:ներկառուցված տեքստային խմբագիր, քաղվածքները ներկառուցված ձևանմուշների մեջ խմբագրելու և փաստաթուղթը տպելու համար:օգտվողների նույնականացման հնարավորություն` աշխատանքին չարտոնված միջամտությունից  պաշտպանվելու համար,    աշխատանքային մատյանի ավտոմատ վարում՝ ռեժիմների փոփոխությունները ֆիքսելու համար,գրանցված տեղեկատվության  100% պահուստավորում:շահագործման մեջ գտնվող սարքերի արդիականացման հնարավորություն ծրագրային  և (կամ) ապարատային նորացման ճանապարհով, USB կցորդիչով կրիչի վրա WAV (MP3) ֆորմատով ձայնային տեղեկատվության գրառման հնարավորություն, 

հիմնական գրանցման բլոկի վրա մինչև 5 կապուղու միաժամանակյա վերարտադրման հնարավորություն,

վերարտադրման աշխատանքային տեղում մինչև 5 կապուղու միաժամանակյա ձայնալսման հնարավորություն,

 համակարգի և նրա բաղադրիչների աշխատանքի բազմամակարդակ ախտորոշում,

աշխատանքի ընթացքում համակարգում տեղի ունեցած իրադարձությունների ավտոմատ փաստագրում,

յուրաքանչյուր կապուղու համար ազդանշանի բացակայության անտեսման ժամանակահատվածի անհատական կարգաբերման հնարավորություն,

ահազանգերի տրամադրման մասով գրանցող  սարքավորումները պետք է ունենան  վիճակի հեռահսկման սարքավորում և ապահովեն տեղեկություններ հետևյալ  տիպի խափանումների մասին՝

ահազանգ (տեսողական և ձայնային)` ձայնագրման և հեռահսկման մոդուլներում ընդհանուր խափանման դեպքում, որը հանգեցնում է տեղեկատվության կորստի կամ մասնակի խափանման:

սարքավորումների վիճակի նախազգուշական ազդանշան (տեսողական և ձայնային), որը չի բերում գրանցման գործառույթների կորստինախազգուշական ազդանշան (տեսողական և ձայնային)` փոխվող կրիչի գրանցող ծավալի ավարտի մասին:Ձայնային ազդանշանների գրանցման և վերարտադրման համակարգը պետք է ապահովի ժամանակային ազդանշաններով համակարգիչների սինխրոնացում արտաքին սերվերներից կամ սարքավորումներից՝ առնվազն հետևյալ տեղեկատվական արձանագրություններով՝NTP;Gorgy Timing.

Տեխնիկական պահանջներ
Գրանցող կապուղիների քանակը` 64:
Ձայնագրիչի համար ձայնային տեղեկատվության աղբյուրներ կարող են հանդիսանալ՝

անալոգային հեռախոսագծերը;

թվային հոսքերը PRI (E1);

թվային հեռախոսագծերը BRI (ISDN);VoIP արձանագրությամբ ձայնի հաղորդումով ցանցային կապուղիները 

անալոգային միկրոֆոնները, ռադիոկայանների և վահանակների ելքերը, բարձրախոս կապը, մետաղական լարերով հաղորդակցության ուղիները և այլն:

Յուրաքանչյուր կապուղով գրանցման ռեժիմները՝ շարունակական կամ սահմանային մակարդակի գերազանցմամբ:

Ձայնային տեղեկատվության ձայնագրման ձևաչափը պետք է ունենա հետևյալ դաշտերը՝ կապուղու համարը, կապուղու անունը, ձայնագրության սկիզբը (օր/ժամ), տևողությունը:

Ձայնային ազդանշանների գրանցման և վերարտադրման համակարգը պետք է ունենա տեղեկատվության հիմնական կուտակիչ` HDD (ոչ պակաս քան 1000ԳԲ):

Ձայնային ազդանշանների գրանցման և վերարտադրման համակարգը պետք է շարունակաբար գրանցի ներքին կրիչի (HDD) վրա և պահպանի այն առնվազն 30 օր, տեղեկատվության ավտոմատ արխիվացմամբ (կրկնօրինակի) փոխարինվող (արխիվային) կրիչների վրա (կոշտ սկավառակներ), որոնք կարող են  փոխարինվեն առանց ընդհատելու գրանցման գործընթացը: 

Ձայնային տեղեկատվության գրանցման համակարգը պետք է ապահովի հետևյալ արխիվացման ռեժիմները.

գրանցում արխիվային կրիչի վրա մինչև լցվելը,

ժամանակի սահմանափակումով արխիվային կրիչի շրջանաձև ձայնագրություն,

ծավալների սահմանափակումով արխիվային կրիչի շրջանաձև ձայնագրություն,

կրկնօրինակվող (զուգահեռ) ձայնագրման ռեժիմ `պահուստային լրակազմում,

Տեղեկատվության փոխարինվող կուտակիչներ` 14հատ կոշտ սկավառակներ (USB HDD կամ USB Flash):

Կրիչների վիճակի ցուցիչ:

 Կապուղիների ընթացիկ վիճակի հսկում և ցուցիչ:

Փոխարինվող կրիչների ավտոմատ գրանցում և նույնականացում՝ հերթական համարի նշումով:

Փոխարինվող կրիչների պաշտպանություն անժամանակ վերաձայնագրումից:

 Ձայնագրված տվյալների որոնում և վերարտադրում առանց ընթացիկ գրանցման տեղեկատվության տվյալների վատթարացման:

 Գրանցված տվյալների որոնում տվյալ ամսաթվով, ժամով, համարով և կապուղու անունով:

Կապուղիների ընթացիկ վիճակի ինքնուրույն ստուգում:

Խափանումների և անսարքությունների տեսողական և ձայնային ազդանշաններ՝ ավտոմատ ախտորոշման և սարքավորման վիճակի փաստաթղթավորմամբԾրագրային ապահովման ավտոմատ վերաբեռնում, կապված սնուցման լարման կորստի հետ՝ պահպանելով համակարգի բոլոր պարամետրերը և նախկինում գրանցված տեղեկատվությունը:

 Մի քանի պրոցեսորային բլոկներով համակարգի կառավարում մեկ մոնիտորի, ստեղնաշարի և «մկնիկ» մանիպուլյատորի միջոցով:. Համակարգի պարամետրերի, թույլտվությունների և օգտատերերի գրանցման ավտոմատ համաժամանակեցում համակարգի բոլոր լրակազմերի վրա:

Կապուղիների պարամետրերի ավտոմատ համաժամանակեցում պահուստային լրակազմի վրա:

 Ծրագրային ապահովման պաշտպանություն՝ աշխատակիցների կողմից գրանցված տեղեկատվության պատահական ոչնչացումից: 

Ականջակալներ միացնելու հնարավորություն՝ հիմնական և վերարտադրող լրակազմերին:

 Ձայնային ազդանշանի ամպլիտուդա` 50մՎ-20Վ:

Հաճախականության միջակայք` 300-3400 Հց:

 Մուտքային ազդանշանի մակարդակի կարգավորում՝ 60դԲ.

Իմպուլսային և տոնային (թվային) հեռախոսակայանների հեռախոսային գծերի ձայնագրություն (Ենթադրվում է ձայնագրող մուտքերի պաշտպանվածություն զանգերի ժամանակ՝ գծում առկա մինչև  200Վ լարումներից):

   Միջկապուղային մեկուսացում՝  40դԲ:

 Գրանցման ռեժիմում գրանցում յուրաքանչյուր կապուղով առանց սեղմման կամ   սեղմման 2 գործակցով:     Գրանցվող ազդանշանի սեղմման մեթոդներ: РСМ (G.711, 64 Կբ/վ), ADPCM (G.721, 32 Կբ/վ), GSM 6.10:

 300-3400 Հց հաճախականային տիրույթում  հաճախականությունների բնութագրի անհավասարությունը միջնամասում չպետք է վատ լինի  ± 3 դԲ-ից:    

Ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցությունը ոչ պակաս, քան 40 դԲ:

Մուտքային ազդանշանի մակարդակի ծրագրային կարգավորման հնարավորություն:

 Գրանցման համակարգերի կազմի մեջ մտնող սարքավորումների էլեկտրասնուցումը պետք է իրականացվի 200-240Վ 50Հց փոփոխական հոսանքի էլ. ցանցից:

Էլեկտրասնուցման կորստի դեպքում համակարգը պետք է պահպանի իր աշխատունակությունը սեփական անխափան սնուցման աղբյուրների (UPS) հաշվին` ոչ պակաս քան 30 րոպե:Ձայնագրությունների վերարտադրման աշխատատեղում գտնվող սարքավորումների համար պետք է նախատեսվի այնպիսի հովացման միջոցներ (հովացուցիչներ), որպեսզի  աշխատատեղում ապահովվի աղմուկի մինիմալ մակարդակ (ոչ բարձր քան 30 -35 դԲ):

Հուսալիություն

 Համակարգը պետք է ապահովի հուսալի և շարունակական աշխատանք 24 ժամյա ռեժիմում:

Հուսալիությունը պետք է ապահովվի երկու լրակազմերի միջոցով՝ ապարատային միջոցների և գրանցված տեղեկատվության 100% պահուստով:

 Պետք է հսկվի լրակազմերի աշխատունակությունը, լինի ձայնային և լույսային ահազանգի հնարավորություն ցանկացած անսարքություների և որևէ գրանցվող կապուղու (որոշ նախանշված ժամանակահատվածից դուրս) ձայնագրման դադարի դեպքում: 

  Տեղեկատվության պաշտպանվածություն չարտոնված մուտքից:

 Համակարգի հուսալիությունը համակարգի հնարավորությունն է կատարելու և պահպանելու իր ֆունկցիաները ստանդարտ, ինչպես նաև ոչ ստանդարտ կամ անսպասելի իրավիճակներում և հաշվարկվում է որպես միջին ժամանակ խափանումների միջև և պետք է գերազանցի 10.000 ժամը:  

Շահագործման պատրաստ լինելը Համակարգի պատրաստ լինելը` չհաշված պլանավորված դադարները, պետք է լինի ոչ պակաս քան 0.999975, որը համապատասխանում է մոտավորապես 1 րոպե/ամիս: Այս արժեքը հիմնված է MTBF-ի 10.000 ժամի վրա և երբ MTTR-ը 15 րոպե է: ՍպասարկելիությունՀամակարգի սպասարկելիության ասպեկտները պետք է դիտարկվեն երկու տեսակետից` սարքավորումներ և ծրագրային ապահովում:Ապարատային միջոցներըՀամակարգը կառուցելու համար, պետք է օգտագործվեն կոմերցիոն բաղադրիչներ: Պետք է ապահովվի հնարավորություն ապարատային բաղադրիչների հետագա կատարելագործման և արդիականացման՝ առանց ծրագրային ապահովման որևէ միջամտության:

Պետք է նախատեսվի մոդուլային կառուցվածք, որը կապահովի սարքավորման օպերատիվ նորոգում բլոկների փոխարինման ճանապարհով:

Ծրագրային ապահովում

 Համակարգիչները պետք է աշխատեն լիցենզավորված Windows/Linux օպերացիոն համակարգով:

  Կիրառական ծրագրերը պետք է լինեն ինտուիտիվ հասկանալի և ինֆորմատիվ:

 COTS ծրագրային ապահովումը պետք է աջակցվի համապատասխան մատակարարի / արտադրողի կողմից: Լիցենզիաները և աջակցության համաձայնագրերը պետք է փոխանցվեն Պատվիրատույին:

 Կիրառական ծրագրային ապահովումները պետք է փաստաթղթավորվեն և կազմվեն այնպես, որպեսզի հեշտ լինի սպասարկել:

ՊահուստՀամակարգում չպետք է լինեն «թույլ կետեր», որոնք կբերեն համակարգի կարևոր մասերի խափանման: Համակարգը պետք է աշխատի երկու անկախ ներքին ցանցերով:Որևէ ցանցի անսարքության դեպքում համակարգը պետք է առանց տեղեկատվության կորստի աշխատի մյուս ցանցով: Կանգնակ սարքավորման համար64 կապուղիներով ձայնային ազդանշանների գրանցման երկու լրակազմերի սարքավորումները պետք է տեղադրվեն 19՛՛, սև գույնի, առջևի և ետևի դռներով կանգնակում:Կանգնակի մեջ գտնվող սարքավորումների խափանումները ջերմության պատճառով բացառելու նպատակով, ցանկալի է նախատեսել ջերմային տվիչներից ավտոմատ կառավարվող կանգնակային օդամղիչներ՝ գործարկման ջերմաստրճանների սահմանների կարգավորմամբ:Անխափան սնուցման աղբյուրներ (UPS)Մուտքային սնուցման խափանման դեպքում յուրաքանչյուր UPS պետք է ելքում ապահովի նվազագույնը 0,5 ժամ անընդմեջ սնուցում:Ցանկալի է, որ UPS-ը փոքրացնի  և/կամ վերացնի հետևյալ պայմանների ազդեցությունըանցումային պրոցեսներ 

ընդհատումներ

լարման անկում լարման բարձրացում/ գերլարում
լարման ազդանշանի աղավաղում
լարման տատանումներ

      հաճախականության տատանումներ

UPS-ը պետք է ունենա հեռակառավարմամբ աշխատելու և սպասարկելու հնարավորություն:

Անվտանգության հետ կապված պահանջներՍարքավորումները պետք է համապատասխանեն IEC (950) հրատարակությունում նշված պահանջներին:Ցանկալի է, որպեսզի բոլոր նյութերը լինեն հակաստատիկ և վտանգավոր չլինեն օգտագործողների համար:Չպետք է օգտագործվի ռադիոակտիվ և թունավոր նյութեր, բնական կաուչուկ և դյուրավառ նյութեր:Անվտանգության նկատառումներից ելնելով բոլոր սարքավորումները պետք է միացված լինեն պաշտպանիչ հողանցմանը: Համակարգի պահանջները միջավայրի նկատմամբՊետք է նախատեսված լինի հնարավորություն սարքավորումը միացման 220B, 48-52 Հց, միաֆազ փոփոխական հոսանքին:  Սարքավորման արդյունավետ աշխատանքը ցանկալի է ապահովել ցանցի նոմինալ  արժեքի -15% /+10% տատանումների   դեպքում:Ցանկացած խափանման դեպքում սնուցման բոլոր հանգույցները պետք է ունենան պաշտպանություն հոսանքի գերբեռնվածությունից և գերլարումից, օրինակ՝ լարման կարճ միացման  կամ սարքավորման բաղադրիչներում կարճ միացման ժամանակ:

 Սարքավորումը պետք է աշխատի սենյակային պայմաններում +10ՕC մինչև 35ՕC ջերմաստիժանային միջակայքում: Սարքավորումը պետք է աշխատի 30%-ից մինչև 80% հարաբերական խոնավության պայմաններում:

 Սարքավորումը պետք է նախագծվի ըստ Եվրոպական կոմիտեի (CENELEC) Էլեկտրատեխնիկական ստանդարտացման համապատասխան՝ «Տեղեկատվական-տեխնոլոգիական սարքավորումների ռադիոխանգարումների բնութագրերի չափման նորմեր և եղանակներ»:

ՄակնշումՄակնշումը պետք է լինի միասնական: Մատակարարը պետք է առաջարկի օգտագործվող մակնշման համակարգի տիպը:«Հայաէրոնավիգացիան» իրեն իրավունք է վերապահում կատարել փոփոխություններ այդ մակնշման համակարգում: Այդ դեպքում մակնշման համակարգը համաձայնեցվում է «Հայաէրոնավիգացիայի» ՓԲԸ և մատակարարի միջև:

Մակնշումը պետք է կատարվի հետևյալ բաղադրիչների համար՝ 

  ա) մալուխ

բ)պահարան (կանգնակ)              

 գ) սարքավորում

Մակնշումը պետք է կատարվի կայուն ձևով, դիմացկուն  մաշվածությանը, որը կարող է ապահով տեղադրվել:    

Մակնշումը պետք է տեղադրվի ճիշտ և ճկուն: Եթե մակնշումը թաքնված է՝ այն պետք է ունենա կրկնօրինակ կամ նրա համար պետք է լինի ցուցիչ:

Մակնշումը և համապատասխան փաստաթղթերը պետք է լինեն համաձայնեցված:Մալուխները երկու ծայրերում պետք է ունենան ճանաչման նշաններ՝ համաձայն փաստաթղթերի: 


	«Ձայնային ազդանշանների գրանցման և վերարտադրման համակարգը»  նախատեսված  է օդային երթևեկության կառավարման մեջ օգտագործվող տեխնիկական միջոցներով ձայնային և անալոգային տեղեկատվության անընդմեջ գրանցման (փաստագրման) կազմակերպման, ինչպես նաև օբեյկտիվ վերահսկողություն ապահովելու և այդ տեղեկատվության երկարաժամկետ պահպանման ու վերարտադրման համար:«Ձայնային ազդանշանների գրանցման և վերարտադրման համակարգը»  պետք է տեղադրվի և հանձնվի շահագործման Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Ի.Գասպարյան 33, «Հայաէրոնավիգացիա» ՓԲԸ հասցեում՝ ՕԵԿ տեխնիկական կենտրոնում:

Ձայնային ազդանշանների գրանցման և վերարտադրման համակարգի կոնֆիգուրացիան  

Պահանջվող համակարգը պետք է ունենա հետևյալ կոնֆիգուրացիան՝

հիմնական ապարատային միջոցներ  (100% պահուստով), 

գրանցված տեղեկատվության 100% պահուստ՝ առանձին  կրիչների վրա:

1.2.     Համակարգը պետք է ներառի ամեն անհրաժեշտը՝ 

սարքավորումներով պահարան (19՛՛ կանգնակ),

անհրաժեշտ ցանցային սարքավորումներ, ինչպիսիք են փոխանջատիչներ, KVM և մալուխներ,

մոնիտոր՝ համակարգի աշխատանքի վերահսկման և սպասարկման համար,

բարձրախոսեր՝ ձայնագրությունների վերահսկման համար,

անհրաժեշտ պահեստամասեր (միատեսակ սալիկների համար՝ մեկ պահուստային սալիկ երեքի համար տրամաբանությամբ):

Պետք է նախատեսած լինի առանձին աշխատատեղ ձայնագրությունների վերարտադրման համար, որը առնվազն պետք է հագեցված լինի՝

մոնիտորով,

ստեղնաշարով,

մկնիկով,

բարձրախոսերով,

տպիչով՝ քաղվածքներ տպելու համար:

Պետք է, որպեսզի ձայնագրությունների վերարտադրման աշխատատեղը ներքին ցանցով կապ ունենա ազդանշանների գրանցման հիմնական համակարգի հետ՝ հիմնական կրիչներին հասանելի լինելու պայմանով: 

Ձայնագրությունների վերարտադրման աշխատատեղում պետք է նախատեսված լինի փոխարինվող կրիչներից ձայնագրության վերարտադրման հնարավորություն:

Ձայնագրությունների վերարտադրման աշխատատեղում պետք է նախատեսված լինի ձայնային տեղեկատվությունը WAV (MP3) ֆորմատի վերակոդավորման և USB կցորդիչով կրիչի վրա գրառման հնարավորություն:

Ֆունկցիոնալ բնութագրեր Ձայնային ազդանշանների գրանցման և վերարտադրման համակարգը պետք է ապահովի՝  ձայնային և անալոգային տեղեկատվության ձայնագրման, տեղեկատվության պահպանման և վերարտադրման հնարավորություն վերահսկվող ժամանակահատվածում (ոչ պակաս 30 օր) ինչպես փոխարինվող կրիչների, այնպես էլ ներքին կուտակիչների վրա, առանց տեղեկատվության կորուստի փոխարինվող կրիչների վրա տվյալների անսահմանափակ ժամկետով պահպանում,տեղեկատվության վերարտադրումը առանց դադարների (կարճ ռեժիմ) և դադարների վերականգմամբ (իրական ժամանակի ռեժիմ): վերարտադրվող ձայնային ազդանշանի մակարդակի կարգաբերում, ինչպես նաև մի քանի ուղիների ձայնալսման դեպքում մակարդակների առանձին-առանձին կարգաբերում:ներկառուցված տեքստային խմբագիր, քաղվածքները ներկառուցված ձևանմուշների մեջ խմբագրելու և փաստաթուղթը տպելու համար:օգտվողների նույնականացման հնարավորություն` աշխատանքին չարտոնված միջամտությունից  պաշտպանվելու համար,    աշխատանքային մատյանի ավտոմատ վարում՝ ռեժիմների փոփոխությունները ֆիքսելու համար,գրանցված տեղեկատվության  100% պահուստավորում:շահագործման մեջ գտնվող սարքերի արդիականացման հնարավորություն ծրագրային  և (կամ) ապարատային նորացման ճանապարհով, USB կցորդիչով կրիչի վրա WAV (MP3) ֆորմատով ձայնային տեղեկատվության գրառման հնարավորություն, 

հիմնական գրանցման բլոկի վրա մինչև 5 կապուղու միաժամանակյա վերարտադրման հնարավորություն,

վերարտադրման աշխատանքային տեղում մինչև 5 կապուղու միաժամանակյա ձայնալսման հնարավորություն,

 համակարգի և նրա բաղադրիչների աշխատանքի բազմամակարդակ ախտորոշում,

աշխատանքի ընթացքում համակարգում տեղի ունեցած իրադարձությունների ավտոմատ փաստագրում,

յուրաքանչյուր կապուղու համար ազդանշանի բացակայության անտեսման ժամանակահատվածի անհատական կարգաբերման հնարավորություն,

ահազանգերի տրամադրման մասով գրանցող  սարքավորումները պետք է ունենան  վիճակի հեռահսկման սարքավորում և ապահովեն տեղեկություններ հետևյալ  տիպի խափանումների մասին՝

ահազանգ (տեսողական և ձայնային)` ձայնագրման և հեռահսկման մոդուլներում ընդհանուր խափանման դեպքում, որը հանգեցնում է տեղեկատվության կորստի կամ մասնակի խափանման:

սարքավորումների վիճակի նախազգուշական ազդանշան (տեսողական և ձայնային), որը չի բերում գրանցման գործառույթների կորստինախազգուշական ազդանշան (տեսողական և ձայնային)` փոխվող կրիչի գրանցող ծավալի ավարտի մասին:Ձայնային ազդանշանների գրանցման և վերարտադրման համակարգը պետք է ապահովի ժամանակային ազդանշաններով համակարգիչների սինխրոնացում արտաքին սերվերներից կամ սարքավորումներից՝ առնվազն հետևյալ տեղեկատվական արձանագրություններով՝NTP;Gorgy Timing.

Տեխնիկական պահանջներ
Գրանցող կապուղիների քանակը` 64:
Ձայնագրիչի համար ձայնային տեղեկատվության աղբյուրներ կարող են հանդիսանալ՝

անալոգային հեռախոսագծերը;

թվային հոսքերը PRI (E1);

թվային հեռախոսագծերը BRI (ISDN);VoIP արձանագրությամբ ձայնի հաղորդումով ցանցային կապուղիները 

անալոգային միկրոֆոնները, ռադիոկայանների և վահանակների ելքերը, բարձրախոս կապը, մետաղական լարերով հաղորդակցության ուղիները և այլն:

Յուրաքանչյուր կապուղով գրանցման ռեժիմները՝ շարունակական կամ սահմանային մակարդակի գերազանցմամբ:

Ձայնային տեղեկատվության ձայնագրման ձևաչափը պետք է ունենա հետևյալ դաշտերը՝ կապուղու համարը, կապուղու անունը, ձայնագրության սկիզբը (օր/ժամ), տևողությունը:

Ձայնային ազդանշանների գրանցման և վերարտադրման համակարգը պետք է ունենա տեղեկատվության հիմնական կուտակիչ` HDD (ոչ պակաս քան 1000ԳԲ):

Ձայնային ազդանշանների գրանցման և վերարտադրման համակարգը պետք է շարունակաբար գրանցի ներքին կրիչի (HDD) վրա և պահպանի այն առնվազն 30 օր, տեղեկատվության ավտոմատ արխիվացմամբ (կրկնօրինակի) փոխարինվող (արխիվային) կրիչների վրա (կոշտ սկավառակներ), որոնք կարող են  փոխարինվեն առանց ընդհատելու գրանցման գործընթացը: 

Ձայնային տեղեկատվության գրանցման համակարգը պետք է ապահովի հետևյալ արխիվացման ռեժիմները.

գրանցում արխիվային կրիչի վրա մինչև լցվելը,

ժամանակի սահմանափակումով արխիվային կրիչի շրջանաձև ձայնագրություն,

ծավալների սահմանափակումով արխիվային կրիչի շրջանաձև ձայնագրություն,

կրկնօրինակվող (զուգահեռ) ձայնագրման ռեժիմ `պահուստային լրակազմում,

Տեղեկատվության փոխարինվող կուտակիչներ` 14հատ կոշտ սկավառակներ (USB HDD կամ USB Flash):

Կրիչների վիճակի ցուցիչ:

 Կապուղիների ընթացիկ վիճակի հսկում և ցուցիչ:

Փոխարինվող կրիչների ավտոմատ գրանցում և նույնականացում՝ հերթական համարի նշումով:

Փոխարինվող կրիչների պաշտպանություն անժամանակ վերաձայնագրումից:

 Ձայնագրված տվյալների որոնում և վերարտադրում առանց ընթացիկ գրանցման տեղեկատվության տվյալների վատթարացման:

 Գրանցված տվյալների որոնում տվյալ ամսաթվով, ժամով, համարով և կապուղու անունով:

Կապուղիների ընթացիկ վիճակի ինքնուրույն ստուգում:

Խափանումների և անսարքությունների տեսողական և ձայնային ազդանշաններ՝ ավտոմատ ախտորոշման և սարքավորման վիճակի փաստաթղթավորմամբԾրագրային ապահովման ավտոմատ վերաբեռնում, կապված սնուցման լարման կորստի հետ՝ պահպանելով համակարգի բոլոր պարամետրերը և նախկինում գրանցված տեղեկատվությունը:

 Մի քանի պրոցեսորային բլոկներով համակարգի կառավարում մեկ մոնիտորի, ստեղնաշարի և «մկնիկ» մանիպուլյատորի միջոցով:. Համակարգի պարամետրերի, թույլտվությունների և օգտատերերի գրանցման ավտոմատ համաժամանակեցում համակարգի բոլոր լրակազմերի վրա:

Կապուղիների պարամետրերի ավտոմատ համաժամանակեցում պահուստային լրակազմի վրա:

 Ծրագրային ապահովման պաշտպանություն՝ աշխատակիցների կողմից գրանցված տեղեկատվության պատահական ոչնչացումից: 

Ականջակալներ միացնելու հնարավորություն՝ հիմնական և վերարտադրող լրակազմերին:

 Ձայնային ազդանշանի ամպլիտուդա` 50մՎ-20Վ:

Հաճախականության միջակայք` 300-3400 Հց:

 Մուտքային ազդանշանի մակարդակի կարգավորում՝ 60դԲ.

Իմպուլսային և տոնային (թվային) հեռախոսակայանների հեռախոսային գծերի ձայնագրություն (Ենթադրվում է ձայնագրող մուտքերի պաշտպանվածություն զանգերի ժամանակ՝ գծում առկա մինչև  200Վ լարումներից):

   Միջկապուղային մեկուսացում՝  40դԲ:

 Գրանցման ռեժիմում գրանցում յուրաքանչյուր կապուղով առանց սեղմման կամ   սեղմման 2 գործակցով:     Գրանցվող ազդանշանի սեղմման մեթոդներ: РСМ (G.711, 64 Կբ/վ), ADPCM (G.721, 32 Կբ/վ), GSM 6.10:

 300-3400 Հց հաճախականային տիրույթում  հաճախականությունների բնութագրի անհավասարությունը միջնամասում չպետք է վատ լինի  ± 3 դԲ-ից:    

Ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցությունը ոչ պակաս, քան 40 դԲ:

Մուտքային ազդանշանի մակարդակի ծրագրային կարգավորման հնարավորություն:

 Գրանցման համակարգերի կազմի մեջ մտնող սարքավորումների էլեկտրասնուցումը պետք է իրականացվի 200-240Վ 50Հց փոփոխական հոսանքի էլ. ցանցից:

Էլեկտրասնուցման կորստի դեպքում համակարգը պետք է պահպանի իր աշխատունակությունը սեփական անխափան սնուցման աղբյուրների (UPS) հաշվին` ոչ պակաս քան 30 րոպե:Ձայնագրությունների վերարտադրման աշխատատեղում գտնվող սարքավորումների համար պետք է նախատեսվի այնպիսի հովացման միջոցներ (հովացուցիչներ), որպեսզի  աշխատատեղում ապահովվի աղմուկի մինիմալ մակարդակ (ոչ բարձր քան 30 -35 դԲ):

Հուսալիություն

 Համակարգը պետք է ապահովի հուսալի և շարունակական աշխատանք 24 ժամյա ռեժիմում:

Հուսալիությունը պետք է ապահովվի երկու լրակազմերի միջոցով՝ ապարատային միջոցների և գրանցված տեղեկատվության 100% պահուստով:

 Պետք է հսկվի լրակազմերի աշխատունակությունը, լինի ձայնային և լույսային ահազանգի հնարավորություն ցանկացած անսարքություների և որևէ գրանցվող կապուղու (որոշ նախանշված ժամանակահատվածից դուրս) ձայնագրման դադարի դեպքում: 

  Տեղեկատվության պաշտպանվածություն չարտոնված մուտքից:

 Համակարգի հուսալիությունը համակարգի հնարավորությունն է կատարելու և պահպանելու իր ֆունկցիաները ստանդարտ, ինչպես նաև ոչ ստանդարտ կամ անսպասելի իրավիճակներում և հաշվարկվում է որպես միջին ժամանակ խափանումների միջև և պետք է գերազանցի 10.000 ժամը:  

Շահագործման պատրաստ լինելը Համակարգի պատրաստ լինելը` չհաշված պլանավորված դադարները, պետք է լինի ոչ պակաս քան 0.999975, որը համապատասխանում է մոտավորապես 1 րոպե/ամիս: Այս արժեքը հիմնված է MTBF-ի 10.000 ժամի վրա և երբ MTTR-ը 15 րոպե է: ՍպասարկելիությունՀամակարգի սպասարկելիության ասպեկտները պետք է դիտարկվեն երկու տեսակետից` սարքավորումներ և ծրագրային ապահովում:Ապարատային միջոցներըՀամակարգը կառուցելու համար, պետք է օգտագործվեն կոմերցիոն բաղադրիչներ: Պետք է ապահովվի հնարավորություն ապարատային բաղադրիչների հետագա կատարելագործման և արդիականացման՝ առանց ծրագրային ապահովման որևէ միջամտության:

Պետք է նախատեսվի մոդուլային կառուցվածք, որը կապահովի սարքավորման օպերատիվ նորոգում բլոկների փոխարինման ճանապարհով:

Ծրագրային ապահովում

 Համակարգիչները պետք է աշխատեն լիցենզավորված Windows/Linux օպերացիոն համակարգով:

  Կիրառական ծրագրերը պետք է լինեն ինտուիտիվ հասկանալի և ինֆորմատիվ:

 COTS ծրագրային ապահովումը պետք է աջակցվի համապատասխան մատակարարի / արտադրողի կողմից: Լիցենզիաները և աջակցության համաձայնագրերը պետք է փոխանցվեն Պատվիրատույին:

 Կիրառական ծրագրային ապահովումները պետք է փաստաթղթավորվեն և կազմվեն այնպես, որպեսզի հեշտ լինի սպասարկել:

ՊահուստՀամակարգում չպետք է լինեն «թույլ կետեր», որոնք կբերեն համակարգի կարևոր մասերի խափանման: Համակարգը պետք է աշխատի երկու անկախ ներքին ցանցերով:Որևէ ցանցի անսարքության դեպքում համակարգը պետք է առանց տեղեկատվության կորստի աշխատի մյուս ցանցով: Կանգնակ սարքավորման համար64 կապուղիներով ձայնային ազդանշանների գրանցման երկու լրակազմերի սարքավորումները պետք է տեղադրվեն 19՛՛, սև գույնի, առջևի և ետևի դռներով կանգնակում:Կանգնակի մեջ գտնվող սարքավորումների խափանումները ջերմության պատճառով բացառելու նպատակով, ցանկալի է նախատեսել ջերմային տվիչներից ավտոմատ կառավարվող կանգնակային օդամղիչներ՝ գործարկման ջերմաստրճանների սահմանների կարգավորմամբ:Անխափան սնուցման աղբյուրներ (UPS)Մուտքային սնուցման խափանման դեպքում յուրաքանչյուր UPS պետք է ելքում ապահովի նվազագույնը 0,5 ժամ անընդմեջ սնուցում:Ցանկալի է, որ UPS-ը փոքրացնի  և/կամ վերացնի հետևյալ պայմանների ազդեցությունըանցումային պրոցեսներ 

ընդհատումներ

լարման անկում լարման բարձրացում/ գերլարում
լարման ազդանշանի աղավաղում
լարման տատանումներ

      հաճախականության տատանումներ

UPS-ը պետք է ունենա հեռակառավարմամբ աշխատելու և սպասարկելու հնարավորություն:

Անվտանգության հետ կապված պահանջներՍարքավորումները պետք է համապատասխանեն IEC (950) հրատարակությունում նշված պահանջներին:Ցանկալի է, որպեսզի բոլոր նյութերը լինեն հակաստատիկ և վտանգավոր չլինեն օգտագործողների համար:Չպետք է օգտագործվի ռադիոակտիվ և թունավոր նյութեր, բնական կաուչուկ և դյուրավառ նյութեր:Անվտանգության նկատառումներից ելնելով բոլոր սարքավորումները պետք է միացված լինեն պաշտպանիչ հողանցմանը: Համակարգի պահանջները միջավայրի նկատմամբՊետք է նախատեսված լինի հնարավորություն սարքավորումը միացման 220B, 48-52 Հց, միաֆազ փոփոխական հոսանքին:  Սարքավորման արդյունավետ աշխատանքը ցանկալի է ապահովել ցանցի նոմինալ  արժեքի -15% /+10% տատանումների   դեպքում:Ցանկացած խափանման դեպքում սնուցման բոլոր հանգույցները պետք է ունենան պաշտպանություն հոսանքի գերբեռնվածությունից և գերլարումից, օրինակ՝ լարման կարճ միացման  կամ սարքավորման բաղադրիչներում կարճ միացման ժամանակ:

 Սարքավորումը պետք է աշխատի սենյակային պայմաններում +10ՕC մինչև 35ՕC ջերմաստիժանային միջակայքում: Սարքավորումը պետք է աշխատի 30%-ից մինչև 80% հարաբերական խոնավության պայմաններում:

 Սարքավորումը պետք է նախագծվի ըստ Եվրոպական կոմիտեի (CENELEC) Էլեկտրատեխնիկական ստանդարտացման համապատասխան՝ «Տեղեկատվական-տեխնոլոգիական սարքավորումների ռադիոխանգարումների բնութագրերի չափման նորմեր և եղանակներ»:

ՄակնշումՄակնշումը պետք է լինի միասնական: Մատակարարը պետք է առաջարկի օգտագործվող մակնշման համակարգի տիպը:«Հայաէրոնավիգացիան» իրեն իրավունք է վերապահում կատարել փոփոխություններ այդ մակնշման համակարգում: Այդ դեպքում մակնշման համակարգը համաձայնեցվում է «Հայաէրոնավիգացիայի» ՓԲԸ և մատակարարի միջև:

Մակնշումը պետք է կատարվի հետևյալ բաղադրիչների համար՝ 

  ա) մալուխ

բ)պահարան (կանգնակ)              

 գ) սարքավորում

Մակնշումը պետք է կատարվի կայուն ձևով, դիմացկուն  մաշվածությանը, որը կարող է ապահով տեղադրվել:    

Մակնշումը պետք է տեղադրվի ճիշտ և ճկուն: Եթե մակնշումը թաքնված է՝ այն պետք է ունենա կրկնօրինակ կամ նրա համար պետք է լինի ցուցիչ:

Մակնշումը և համապատասխան փաստաթղթերը պետք է լինեն համաձայնեցված:Մալուխները երկու ծայրերում պետք է ունենան ճանաչման նշաններ՝ համաձայն փաստաթղթերի: 



	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	,,Գնումների մասին’’ ՀՀ  օրենքի 22-րդ հոդված,1-ին կետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	15.03.2018

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	«Պելենգ» ՓԲԸ
	39 341 032 
	39 341 032 
	0
	0
	39 341 032
	39 341 032

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։
	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 



	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	13.04.2018

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	Կիրառելի չէ
	Կիրառելի չէ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը  17.04.2018

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	23.04.2018

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	26.04.2018

	

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	«Պելենգ» ՓԲԸ
	2.79
	26.04.2018
	31.12.2018
	
	39 341 032
	39 341 032

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«Պելենգ» ՓԲԸ
	195197, Ռուսաստան, ք.Սանկտ-Պետեռբւռգ,  Մարշալ Բլյուխերի պ., 12շ,  10 մասնաշենք, լիտ. М
	commerciale@sitti.it
	Account No. 40702978720000200598 in BANK ST.PETERSBURG, PJSC,

SWIFT Code:  JSBSRU2P, Telex 614453 Peter SU

Միջնորդ բանկ՝Commerzbank AG Frankfurt  am Main,  SWIFT Code:  CОBADEFF Acc: 4008866451

For: J.S.Co. «BEARINGS»
	ՀՎՀՀ՝ IT00702910159


	…
	
	
	
	
	

	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Մարիամ Եսայան
	010292929 303
	Mariam.yesyan@armats.am


Պատվիրատու՝ <<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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