
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о заключенном договоре
  «Институт химической физики им. А.Б. Налбандяна» ниже представляет информацию о договоре заключеном в результате процедуры закупки под кодом ICP-GHAPDzB-26/34, организованной с целью приобретения товаров для своих нужд:
	
	Предмет закупки

	номер лота
	наименование
	единица измерения
	количество [footnoteRef:1] [1:  Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору] 

	сметная цена 
	краткое описание (техническая характеристика)
	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:2] [2:   Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".] 

	общее
	/драмов РА/
	
	

	
	
	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:3] [3:   Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".] 

	общая
	
	

	1
	Магнитная мешалка/нагреватель
	шт
	-
	5
	-
	1300000
	Магнитная мешалка/нагреватель с керамической стеклянной платформой и термометром. Цифровое управление температурой с помощью датчика PT 100; общая конструкция из металла, покрытого специальной кислотостойкой эпоксидной порошковой краской; цифровой регулятор скорости постоянного тока. • Размеры платформы (тип платформы) – 180 × 180 мм • Материал o Корпус – алюминий с порошковым покрытием o Платформа – алюминий с керамическим покрытием (химически/кислотностойкий, легко чистится) • Объем смеси и мощность двигателя – максимум 20 л, 9/4 Вт • Скорость и точность регулировки – 80 ~ 1500 об/мин, шаг регулировки 5 об/мин • Диапазон и точность температур – максимум 380 °C, ±0,3 °C при заданной температуре • Разрешение – 0,1 °C (дисплей), 0,5 °C (регулировка) • Равномерность температуры – специально разработанный нагревательный модуль. Разница температур менее 10% • Мощность/потребляемая мощность нагрева – 600 Вт • Таймер и сигнализация – 99 ч 59 мин (при непрерывной работе) – сигнализация при возникновении ошибки и окончании таймера • Система отображения – цифровой ЖК-дисплей с подсветкой • Управление – цифровой контроллер обратной связи с поворотной ручкой (поворот + нажатие) • Мешалка – в комплекте мешалка 3 см, можно использовать с мешалкой до 5 см • Система безопасности – защита от перегрева • Допустимая температура и относительная влажность – температура окружающей среды +5 ~ 50 °C, 85% RH • Габариты (В × Ш × Г) – 206 × 307 × 99 мм • Источник питания и шнур/вилка – 1 фаза, переменный ток 120 В, 60 Гц или переменный ток 230 В, 50/60 Гц В комплекте также должен быть температурный датчик и штатив. Изделие должно быть новым, с завода, с 24-месячной гарантией; компоненты системы, оборудование должны иметь декларацию соответствия (CE) для производства, должны быть сертифицированы соответствующим международно признанным аккредитационным органом/органами, являющимися членами IAF.
	Магнитная мешалка/нагреватель с керамической стеклянной платформой и термометром. Цифровое управление температурой с помощью датчика PT 100; общая конструкция из металла, покрытого специальной кислотостойкой эпоксидной порошковой краской; цифровой регулятор скорости постоянного тока. • Размеры платформы (тип платформы) – 180 × 180 мм • Материал o Корпус – алюминий с порошковым покрытием o Платформа – алюминий с керамическим покрытием (химически/кислотностойкий, легко чистится) • Объем смеси и мощность двигателя – максимум 20 л, 9/4 Вт • Скорость и точность регулировки – 80 ~ 1500 об/мин, шаг регулировки 5 об/мин • Диапазон и точность температур – максимум 380 °C, ±0,3 °C при заданной температуре • Разрешение – 0,1 °C (дисплей), 0,5 °C (регулировка) • Равномерность температуры – специально разработанный нагревательный модуль. Разница температур менее 10% • Мощность/потребляемая мощность нагрева – 600 Вт • Таймер и сигнализация – 99 ч 59 мин (при непрерывной работе) – сигнализация при возникновении ошибки и окончании таймера • Система отображения – цифровой ЖК-дисплей с подсветкой • Управление – цифровой контроллер обратной связи с поворотной ручкой (поворот + нажатие) • Мешалка – в комплекте мешалка 3 см, можно использовать с мешалкой до 5 см • Система безопасности – защита от перегрева • Допустимая температура и относительная влажность – температура окружающей среды +5 ~ 50 °C, 85% RH • Габариты (В × Ш × Г) – 206 × 307 × 99 мм • Источник питания и шнур/вилка – 1 фаза, переменный ток 120 В, 60 Гц или переменный ток 230 В, 50/60 Гц В комплекте также должен быть температурный датчик и штатив. Изделие должно быть новым, с завода, с 24-месячной гарантией; компоненты системы, оборудование должны иметь декларацию соответствия (CE) для производства, должны быть сертифицированы соответствующим международно признанным аккредитационным органом/органами, являющимися членами IAF.

	2
	Стандартные растворы для газовой хроматографии (ГХ)
	шт
	-
	1
	-
	500000
	Стандарт алифатических углеводородов 
Тип – стандартный раствор алифатических углеводородов
Концентрация – 1000 µg/mL
Растворитель – гексан (Hexane)
Упаковка – ампула 
Объём – 1,0 мл
Назначение – калибровка и контроль качества при анализе алифатической фракции углеводородов 
Совместимость – GC и GC/MS анализ
Сертификат анализа – Да (CoA)
Состав – (C9) н-нонан; (C10) н-декан; (C12) н-додекан; (C14) н-тетрадекан; (C16) н-гексадекан; (C18) н-октадекан; (C19) н-нонадекан; (C20) н-эйкозан; (C22) н-докозан; (C24) н-тетракозан; (C26) н-гексакозан; (C28) н-октакозан; (C30) н-триаконтан; (C36) н-гексатриаконтан

Стандарт ароматических углеводородов 
Тип – стандартный раствор ароматических углеводородов
Концентрация – 1000 µg/mL
Растворитель – Метиленхлорид
Упаковка – ампула 
Объём – 1,0 мл
Назначение – калибровка и контроль качества при анализе ароматических фракции углеводородов 
Совместимость – GC и GC/MS анализ
Сертификат анализа – Да (CoA)
Состав – Acenaphthene; Acenaphthylene; Anthracene; Benz[a]anthracene; Benzo[a]pyrene; Benzo[b]fluoranthene; Benzo[k]fluoranthene; Benzo[g,h,i]perylene; Chrysene; Dibenz[a,h]anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno[1,2,3-cd]pyrene; 2-Methylnaphthalene; Naphthalene; Phenanthrene; Pyrene



Стандарт алифатических/ароматических углеводородов 
Тип – стандартный раствор алифатических/ароматических углеводородов
Концентрация – 2000 µg/mL
Растворитель – Метанол
Упаковка – ампула 
Объём – 1,0 мл
Назначение – калибровка и контроль качества при анализе алифатической/ароматических фракции углеводородов 
Совместимость – GC и GC/MS анализ
Сертификат анализа – Да (CoA)
Состав – Benzene; Ethylbenzene; 1-Ethyl-2-methylbenzene; 1-Ethyl-3-methylbenzene; 1-Ethyl-4-methylbenzene; Isopropylbenzene (cumene); n-Propylbenzene; Toluene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,3,5-Trimethylbenzene; m-Xylene; o-Xylene; p-Xylene



Стандарт пестицидов (508.1 Calibration Mix #3)
Тип – стандартный раствор пестицидов (калибровочная смесь)
Концентрация – 500 µg/mL (каждого компонента)
Растворитель – этил ацетат (Ethyl acetate)
Упаковка – ампула 
Объём – 1,0 мл
Назначение – калибровка и контроль качества при анализе при анализе пестицидов (метод EPA 508.1)
Совместимость – GC и GC/MS анализ
Сертификат анализа – Да (CoA)
Состав – Alachlor, Atrazine, Chlorothalonil, Cyanazine, Hexachlorocyclopentadiene, Metolachlor, Metribuzin, Simazine



Стандарт пестицидов (EPA 505)
Тип – стандартный раствор пестицидов (калибровочная смесь)
Концентрация – 200 µg/mL (каждого компонента)
Растворитель – метанол (Methanol)
Упаковка – ампула 
Объём – 1,0 мл
Назначение – калибровка и контроль качества при анализе при анализе пестицидов (метод EPA 505)
Совместимость – GC и GC/MS анализ
Сертификат анализа – Да (CoA)
Состав – Aldrin, Alachlor, Atrazine, γ-BHC (Lindane), cis-Chlordane, trans-Chlordane, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Heptachlor epoxide, Hexachlorobenzene, Hexachlorocyclopentadiene, Methoxychlor, cis-Nonachlor, trans-Nonachlor, Simazine


Стандарт пестицидов
Тип – стандартный раствор пестицидов (калибровочная смесь)
Концентрация – 2000 µg/mL (каждого компонента)
Растворитель – смесь гексан: толуол (1:1)
Упаковка – ампула 
Объём – 1,0 мл
Назначение – калибровка и контроль качества при анализе при анализе пестицидов (метод EPA 505)
Совместимость – GC и GC/MS анализ
Сертификат анализа – Да (CoA)
Состав – Aldrin, α-BHC, β-BHC, γ-BHC (Lindane), δ-BHC, cis-Chlordane, trans-Chlordane, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlor epoxide (isomer B), Methoxychlor 

	Стандарт алифатических углеводородов 
Тип – стандартный раствор алифатических углеводородов
Концентрация – 1000 µg/mL
Растворитель – гексан (Hexane)
Упаковка – ампула 
Объём – 1,0 мл
Назначение – калибровка и контроль качества при анализе алифатической фракции углеводородов 
Совместимость – GC и GC/MS анализ
Сертификат анализа – Да (CoA)
Состав – (C9) н-нонан; (C10) н-декан; (C12) н-додекан; (C14) н-тетрадекан; (C16) н-гексадекан; (C18) н-октадекан; (C19) н-нонадекан; (C20) н-эйкозан; (C22) н-докозан; (C24) н-тетракозан; (C26) н-гексакозан; (C28) н-октакозан; (C30) н-триаконтан; (C36) н-гексатриаконтан

Стандарт ароматических углеводородов 
Тип – стандартный раствор ароматических углеводородов
Концентрация – 1000 µg/mL
Растворитель – Метиленхлорид
Упаковка – ампула 
Объём – 1,0 мл
Назначение – калибровка и контроль качества при анализе ароматических фракции углеводородов 
Совместимость – GC и GC/MS анализ
Сертификат анализа – Да (CoA)
Состав – Acenaphthene; Acenaphthylene; Anthracene; Benz[a]anthracene; Benzo[a]pyrene; Benzo[b]fluoranthene; Benzo[k]fluoranthene; Benzo[g,h,i]perylene; Chrysene; Dibenz[a,h]anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno[1,2,3-cd]pyrene; 2-Methylnaphthalene; Naphthalene; Phenanthrene; Pyrene



Стандарт алифатических/ароматических углеводородов 
Тип – стандартный раствор алифатических/ароматических углеводородов
Концентрация – 2000 µg/mL
Растворитель – Метанол
Упаковка – ампула 
Объём – 1,0 мл
Назначение – калибровка и контроль качества при анализе алифатической/ароматических фракции углеводородов 
Совместимость – GC и GC/MS анализ
Сертификат анализа – Да (CoA)
Состав – Benzene; Ethylbenzene; 1-Ethyl-2-methylbenzene; 1-Ethyl-3-methylbenzene; 1-Ethyl-4-methylbenzene; Isopropylbenzene (cumene); n-Propylbenzene; Toluene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,3,5-Trimethylbenzene; m-Xylene; o-Xylene; p-Xylene



Стандарт пестицидов (508.1 Calibration Mix #3)
Тип – стандартный раствор пестицидов (калибровочная смесь)
Концентрация – 500 µg/mL (каждого компонента)
Растворитель – этил ацетат (Ethyl acetate)
Упаковка – ампула 
Объём – 1,0 мл
Назначение – калибровка и контроль качества при анализе при анализе пестицидов (метод EPA 508.1)
Совместимость – GC и GC/MS анализ
Сертификат анализа – Да (CoA)
Состав – Alachlor, Atrazine, Chlorothalonil, Cyanazine, Hexachlorocyclopentadiene, Metolachlor, Metribuzin, Simazine



Стандарт пестицидов (EPA 505)
Тип – стандартный раствор пестицидов (калибровочная смесь)
Концентрация – 200 µg/mL (каждого компонента)
Растворитель – метанол (Methanol)
Упаковка – ампула 
Объём – 1,0 мл
Назначение – калибровка и контроль качества при анализе при анализе пестицидов (метод EPA 505)
Совместимость – GC и GC/MS анализ
Сертификат анализа – Да (CoA)
Состав – Aldrin, Alachlor, Atrazine, γ-BHC (Lindane), cis-Chlordane, trans-Chlordane, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Heptachlor epoxide, Hexachlorobenzene, Hexachlorocyclopentadiene, Methoxychlor, cis-Nonachlor, trans-Nonachlor, Simazine


Стандарт пестицидов
Тип – стандартный раствор пестицидов (калибровочная смесь)
Концентрация – 2000 µg/mL (каждого компонента)
Растворитель – смесь гексан: толуол (1:1)
Упаковка – ампула 
Объём – 1,0 мл
Назначение – калибровка и контроль качества при анализе при анализе пестицидов (метод EPA 505)
Совместимость – GC и GC/MS анализ
Сертификат анализа – Да (CoA)
Состав – Aldrin, α-BHC, β-BHC, γ-BHC (Lindane), δ-BHC, cis-Chlordane, trans-Chlordane, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlor epoxide (isomer B), Methoxychlor 


	3
	Инжектор с газовыми иглами
	шт
	-
	1
	-
	110000
	Герметичный газовый шприц
Тип изделия – ручной лабораторный шприц
Рабочий объём – 1,0 мл
Материал шприца – стекло
Тип соединения иглы – Luer-Lock
Тип клапана – push-pull
Материал наконечника поршня – PTFE (тефлон)
Совместимость – GC и GC/MS анализ
Герметичность – gas-tight (предназначен для работы с газообразными пробами, герметичный)
Тип используемых игл – сменные
Набор игл для газового герметичного шприца
Тип изделия – сменная игла для шприца
Тип соединения – Luer-Lock
Тип наконечника – скошенный (bevel tip)
Размер иглы – 23/50
Количество в упаковке – 3 шт.
Назначение – для GC и GC/MS анализа
Совместимость – шприцы с соединением Luer-Lock

	Герметичный газовый шприц
Тип изделия – ручной лабораторный шприц
Рабочий объём – 1,0 мл
Материал шприца – стекло
Тип соединения иглы – Luer-Lock
Тип клапана – push-pull
Материал наконечника поршня – PTFE (тефлон)
Совместимость – GC и GC/MS анализ
Герметичность – gas-tight (предназначен для работы с газообразными пробами, герметичный)
Тип используемых игл – сменные
Набор игл для газового герметичного шприца
Тип изделия – сменная игла для шприца
Тип соединения – Luer-Lock
Тип наконечника – скошенный (bevel tip)
Размер иглы – 23/50
Количество в упаковке – 3 шт.
Назначение – для GC и GC/MS анализа
Совместимость – шприцы с соединением Luer-Lock


	5
	Гелий высокой чистоты (UHP)
	шт
	-
	1
	-
	560000
	Гелий газообразный высокой чистоты (UHP)
Тип продукта – сжатый газ гелий (He)
Чистота – UHP (Ultra High Purity), не менее 99.9996% (5.0 grade)
Объём газа в баллоне – 9.5 - 10 м³ (при стандартных условиях)
Тип баллона – промышленный газовый баллон высокого давления (сертифицированный)(новый)
Состояние поставки – заправленный баллон (outright cylinder / full cylinder supply)
Объем баллона – 50 литр
Свойства газа – инертный/негорючий/нетоксичный/бесцветный/без запаха
Рабочее газа – согласно стандартам промышленного баллона высокого давления (200–300 bar)
Назначение – газ-носитель для газовой хроматографии (GC – MC)
Упаковка – стальной баллон высокого давления с вентилем и защитным колпаком
Прослеживаемость – серийный номер баллона обязателен 
Совместимость – GC и GC/MS анализ

	Гелий газообразный высокой чистоты (UHP)
Тип продукта – сжатый газ гелий (He)
Чистота – UHP (Ultra High Purity), не менее 99.9996% (5.0 grade)
Объём газа в баллоне – 9.5 - 10 м³ (при стандартных условиях)
Тип баллона – промышленный газовый баллон высокого давления (сертифицированный)(новый)
Состояние поставки – заправленный баллон (outright cylinder / full cylinder supply)
Объем баллона – 50 литр
Свойства газа – инертный/негорючий/нетоксичный/бесцветный/без запаха
Рабочее газа – согласно стандартам промышленного баллона высокого давления (200–300 bar)
Назначение – газ-носитель для газовой хроматографии (GC – MC)
Упаковка – стальной баллон высокого давления с вентилем и защитным колпаком
Прослеживаемость – серийный номер баллона обязателен 
Совместимость – GC и GC/MS анализ


	6
	Аргон высокой чистоты
	шт
	-
	1
	-
	106000
	Аргон газообразный высокой чистоты (UHP)
Тип продукта – сжатый газ гелий (He)
Чистота – UHP (Ultra High Purity), не менее 99.9996% (5.0 grade)
Объём газа в баллоне – 9.5 - 10 м³ (при стандартных условиях)
Тип баллона – промышленный газовый баллон высокого давления (сертифицированный)(новый)
Состояние поставки – заправленный баллон (outright cylinder / full cylinder supply)
Объем баллона – 50 литр
Свойства газа – инертный/негорючий/нетоксичный/бесцветный/без запаха
Рабочее газа – согласно стандартам промышленного баллона высокого давления (200–300 bar)
Назначение – газ-носитель для газовой хроматографии (GC – MC)
Упаковка – стальной баллон высокого давления с вентилем и защитным колпаком
Прослеживаемость – серийный номер баллона обязателен 
Совместимость – GC и GC/MS анализ
Сертификат анализа – Да (CoA)

	Аргон газообразный высокой чистоты (UHP)
Тип продукта – сжатый газ гелий (He)
Чистота – UHP (Ultra High Purity), не менее 99.9996% (5.0 grade)
Объём газа в баллоне – 9.5 - 10 м³ (при стандартных условиях)
Тип баллона – промышленный газовый баллон высокого давления (сертифицированный)(новый)
Состояние поставки – заправленный баллон (outright cylinder / full cylinder supply)
Объем баллона – 50 литр
Свойства газа – инертный/негорючий/нетоксичный/бесцветный/без запаха
Рабочее газа – согласно стандартам промышленного баллона высокого давления (200–300 bar)
Назначение – газ-носитель для газовой хроматографии (GC – MC)
Упаковка – стальной баллон высокого давления с вентилем и защитным колпаком
Прослеживаемость – серийный номер баллона обязателен 
Совместимость – GC и GC/MS анализ
Сертификат анализа – Да (CoA)


	7
	Азот высокой чистоты
	шт
	-
	2
	-
	200000
	Азот газообразный высокой чистоты (UHP)
Тип продукта – сжатый газ гелий (He)
Чистота – UHP (Ultra High Purity), не менее 99.9996% (5.0 grade)
Объём газа в баллоне – 9.5 - 10 м³ (при стандартных условиях)
Тип баллона – промышленный газовый баллон высокого давления (сертифицированный)(новый)
Состояние поставки – заправленный баллон (outright cylinder / full cylinder supply)
Объем баллона – 50 литр
Свойства газа – инертный/негорючий/нетоксичный/бесцветный/без запаха
Рабочее газа – согласно стандартам промышленного баллона высокого давления (200–300 bar)
Назначение – газ-носитель для газовой хроматографии (GC – MC)
Упаковка – стальной баллон высокого давления с вентилем и защитным колпаком
Прослеживаемость – серийный номер баллона обязателен 
Совместимость – GC и GC/MS анализ
Сертификат анализа – Да (CoA)
	Азот газообразный высокой чистоты (UHP)
Тип продукта – сжатый газ гелий (He)
Чистота – UHP (Ultra High Purity), не менее 99.9996% (5.0 grade)
Объём газа в баллоне – 9.5 - 10 м³ (при стандартных условиях)
Тип баллона – промышленный газовый баллон высокого давления (сертифицированный)(новый)
Состояние поставки – заправленный баллон (outright cylinder / full cylinder supply)
Объем баллона – 50 литр
Свойства газа – инертный/негорючий/нетоксичный/бесцветный/без запаха
Рабочее газа – согласно стандартам промышленного баллона высокого давления (200–300 bar)
Назначение – газ-носитель для газовой хроматографии (GC – MC)
Упаковка – стальной баллон высокого давления с вентилем и защитным колпаком
Прослеживаемость – серийный номер баллона обязателен 
Совместимость – GC и GC/MS анализ
Сертификат анализа – Да (CoA)

	

	Примененная процедура закупки и обоснование ее выбора
	Согласно статьи 22 закона Республики Армения "О закупках"

	

	Дата направления или опубликования приглашения
	26.05.2026

	Дата изменений, внесенных в приглашение[footnoteRef:4] [4:   Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.] 

	1
	

	
	…
	

	Дата разъяснений относительно приглашения
	
	Получения запроса
	Разъяснения

	
	1
	
	

	

	П/Н
	Наименования участников
	Цена, представленная по заявке каждого участника, включая цену, представленную в результате организации одновременных переговоров /  Драмов РА[footnoteRef:5] [5:  Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.] 


	
	
	Цена без НДС
	НДС
	Всего

	Лот 1
	

	1
	ООО « Медисар» 
	1066666,6
	213333,32
	1280000

	2
	ИП Асмик Оганян
	980000
	196000
	1176000

	Лот 2
	
	
	 
	

	1
	ЗАО « Концерн Энергомаш» 
	348000
	69600
	417600

	Лот 3
	
	
	 
	

	1
	ЗАО « Концерн Энергомаш» 
	85000
	17000
	102000

	Лот 5
	
	
	 
	

	1
	ООО «Лаб Индустри» 
	466666,67
	93333,334
	560000

	Лот 6
	
	
	 
	

	1
	ООО «Лаб Индустри» 
	88333,33
	17666,666
	106000

	Лот 7
	
	
	 
	

	
	ООО «Лаб Индустри» 
	166666,67
	33333,334
	200000

	

	Данные об отклоненных заявках

	Номер лота
	Наименование участника
	Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)

	
	
	Наличие требуемых по приглашению документов
	
Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением
	Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением
	Ценовое предложение

	1
	
	
	
	
	

	Иные сведения
	Примечание: Иные основания для отклонения заявок.

	
	

	

	Дата определения отобранного участника
	05.06.2026

	Период ожидания
	          Начало периода ожидания
	         Окончание периода ожидания

	
	09.06.2026
	19.06.2026

	Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора                 
	24.06.2026

	Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным участником
	29.06.2026

	Дата подписания договора заказчиком
	29.06.2026

	

	Номер лота
	Отобранный участник
	Договор

	
	
	Номер договора
	Дата заключения
	Крайний срок исполнения
	Размер предоплаты
	Цена

	
	
	
	
	
	
	Драмов РА

	
	
	
	
	
	
	По имеющимся финансовым средствам 
	Общая[footnoteRef:6] [6: ] 


	1
	ИП Асмик Оганян
	№ ICP- GHAPDzB -26/34-1
	29.06.2026
	В течение двух месяцев после подписания договора
	-
	-
	1176000

	2,3
	ЗАО « Концерн Энергомаш» 
	№ ICP- GHAPDzB -26/34-2
	29.06.2026
	В течение двух месяцев после подписания договора
	-
	-
	519600

	5,6,7
	ООО «Лаб Индустри» 
	№ ICP- GHAPDzB -26/34-3
	29.06.2026
	420.12.2026
	-
	-
	866000

	Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

	Номер лота
	Отобранный участник
	Адрес, тел.
	Эл. почта
	Банковский счет
	УНН[footnoteRef:7] / Номер и серия паспорта [7: ] 


	1
	ИП Асмик Оганян
	Г.Ереван, ул. Врацакана 4-ый переулок բ 5, кв.22
Тел. 055 59-49-06
	ara555@mail.ru
	
	20060696

	2,3
	ЗАО « Концерн Энергомаш» 
	Г.Ереван, ул.Азатутяна  26/8
Тел. 011 87-87-17
	lawyer@c-e.am
	
	01210095

	5,6,7
	ООО «Лаб Индустри» 
	Г.Ереван, ул, Ц.Агбюра 137/2
Тел. 091 20-26-05
	Hamest.tamrazyan@gmail.com
	
	00906213

	

	Иные сведения
	Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом.

	

	

	Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников 
	Gnumner.am, 

	

	В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий
	

	

	Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения
	

	

	Другие необходимые сведения
	

	

	Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок

	Имя, Фамилия
	Телефон
	Адрес эл. почты

	Марина Мкртчян
	                                   091 143-506
	m.mkrtchyan1@mail.ru



ЗАКАЗЧИК: ГНКО «ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ ИМ. А.Б. НАЛБАНДЯНА 
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