|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ՀՀ Արարատի մարզ Արևշատ համայնք** | |  |  |  |
|  |  | **Հուշաղբյուրի նորոգման աշխատանքների** | | |  |  |
|  |  | **ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ** |  |  |  |  |
|  | **Ñ/Ñ** | **Աշխատանքների անվանումը** | **Չափի** |  | **Հազ.դրամ** | |
|  |  |  | **Միավոր** | **քանակ** | **Միավորի արժեք** | **Ընդամենը** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | 1 | Քարե պատի շարվածքի քանդում | խմ | 1,7 | 16,1 | 27,37 |
|  | 2 | Բետոնյա հարթեցուցիչ շերտի քանդում | խմ | 1,24 | 16,4 | 20,336 |
|  | 3 | Ասֆալտաբետոնյա ծածկի քանդում հիդրավլիկ մուրճերով 5սմ հաստ. | խմ | 0,7 | 5,0 | 3,5 |
|  | 4 | 3-րդ կարգի հող ի փորում ձերքով բնահողում | խմ | 9 | 2,8 | 25,2 |
|  | 5 | Բնահողի ետլիցք խրամուղում ձեռքով և տոփանում | խմ | 2,2 | 1,2 | 2,64 |
|  | 6 | Ավելորդ գրունտի փռում տեղում ձեռքով և հարդեցում | խմ | 6,8 | 1,2 | 8,16 |
|  | 7 | Շին աղբի բարձում և տեղափոխում5կմ | տն | 8,1 | 2,8 | 22,68 |
|  | 8 | Հիմքերի հատակի նախաշերտ հ-10սմ բազալտյա խճից | խմ | 3,1 | 9,1 | 28,21 |
|  | 9 | Միաձույլ բետոնյա ժապավենային հիմքեր B7,5 մկնիշի բետոնից | խմ | 0,45 | 50,3 | 22,635 |
|  |  |
|  | 10 | Միաձույլ բետոնյա եզրապատեր B 15 բետոնից | խմ | 0,56 | 112,9 | 63,224 |
|  | 11 | Բետոնյա կողասալերի կառուցում B 15 բետոնից հ-10սմ | խմ | 1,4 | 46,8 | 65,988 |
|  | 12 | Բետոնյա աստիճանների կառուցում B15 բետոնից | խմ | 0,1 | 55,5 | 5,55 |
|  | 13 | Ցեմենտյա հարթեցուցիչ շերտ 40մմ հաստությամբ | քմ | 14,10 | 2,0 | 28,2 |
|  | 14 | Բազալտյա 300\*150մմ աստիճանների տեղադրում պատրաստի հիմքի վրա | մ | 2 | 10,4 | 20,8 |
|  | 15 | Բետոնյա նախապատրաստական շերտ B 12,5 բետոնից հ-10սմ | խմ | 2,58 | 43,8 | 113,004 |
|  | 16 | Հարդակների ծածկ 30 մմ հաստության բազալտյա սալիկներից | քմ | 25,8 | 17,5 | 451,5 |
|  | 17 | Միաձույլ երկաթբետոնյա աղբյուր- ջրավազանի պատեր 12սմ հաստության B 15 բետոնից | խմ | 0,1 | 104,6 | 10,46 |
|  | 18 | Ամրան Ա -500c Փ-12մմ | տն | 0,0133 | 490 | 6,517 |
|  | 19 | Անցքերի շաղափում քարե պատերում գայլակոնիչով 20սմ խորությամբ Փ18մմ ամրանների տեղադրման համար | հատ | 8 | 0,4 | 3,2 |
|  | 20 | Պատերում գոյություն ունեցող խոռոչների փակում B 15 բետոնով | խմ | 0,65 | 201,0 | 130,65 |
|  | 21 | Պատերի երեսապատում 30 մմ հաստությամբ բազալտյա սալերով | քմ | 16,4 | 32,5 | 533 |
|  |  |
|  | 22 | Բազալտյա քիվի պատրաստում և տեղադրում 150մմ բարձրությամբ | մ | 16,4 | 12,3 | 201,72 |
|  | 23 | Միաձույլ բետոնյա գոտիներ պատի վրա B 15 բետոնից,քիվի հետևի մասը | խմ | 0,50 | 72,0 | 36 |
|  | 24 | Արտաքին պատերի երեսապատում30մմ հաստության տուֆե սալերով | քմ | 7,2 | 21 | 151,2 |
|  | 25 | Գլխադիրների ծածկ բազալտյա սալիկներից 50x660 մմ | մ | 16,4 | 14,0 | 229,6 |
|  | 26 | Գլխադիրների ծածկ բազալտյա սալիկներից 250x50 մմ ջրավազանի պատերի վրա | մ | 2,5 | 7,6 | 19 |
|  | 27 | Գլխադիրների ծածկ բազալտյա սալիկներից 160x600 մմ | մ | 2,6 | 33,0 | 85,8 |
|  | 28 | Նստատեղերի բազալտե /տումբաներ/ հենարաններ 200x350x320հ մմ -4հատ | քմ | 0,45 | 50,0 | 22,5 |
|  | 29 | Բազալտե միահեծան նստատեղի սալ 1400x450x120հ մմ -2հատ | քմ | 2,52 | 52,5 | 132,3 |
|  | 30 | Պատերի և սյուների երեսապատ տուֆե մակերեսների հղկում | քմ | 9,2 | 9 | 82,8 |
|  | 31 | Տեղադրել պողպատյա խողովակ Փ=250\*5մմ առվի մեջ /կամրջակ/ | մ | 3 | 18,9 | 56,7 |
|  | 32 | Պողպատյա խողովակի կողերի բետոնացում B15 բետոնով | խմ | 0,27 | 56,5 | 15,255 |
|  | 33 | Թուջե Փ=50մմ հոսակի տեղադրում ջրավազանում | հատ | 1 | 8,0 | 8 |
|  | 34 | Տեղադրել պոլիեթիլենային խողովակ Փ=50մմ խրամուղում | մ | 4,4 | 0,9 | 3,96 |
|  | 35 | Պոլիքլորիդե ձևավոր մասեր Փ=50մմ | հատ | 4 | 0,37 | 1,48 |
|  |  | կոյուղագծի համար |  |  |  |  |
|  | 36 | Անցքերի շաղափում քարե պատերում40սմ հաստությամբ Փ70մմ | հատ | 1 | 3,9 | 3,9 |
|  | 37 | 3-րդ կարգի հող ի փորում ձերքով խրամուղում ջրագծի համար | խմ | 12,5 | 2,8 | 35 |
|  | 38 | Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ | խմ | 1,24 | 5 | 6,2 |
|  | 39 | Տեղադրել մետաղապլաստե խողովակ Փ=20մմ խրամուղում | մ | 31 | 0,9 | 27,9 |
|  | 40 | Տեղադրել մետաղապլաստե խողովակ Փ=20մմ դիտահորում | մ | 1 | 3,15 | 3,15 |
|  | 41 | Ջրամատակարարման հորի խճի նախաշերտ միացման կետում 2հոր | խմ | 0,05 | 9 | 0,45 |
|  | 42 | Ջրամատակարարման հորի բետոնե նախապատրաստական շերտ Բ7,5 | խմ | 0,10 | 38,5 | 3,85 |
|  | 43 | Պոլիմերավազային հիմքով 70\*70\*70սմ ջրագծի միացման տեղում դիտահոր | հատ | 1,00 | 47,6 | 47,6 |
|  | 44 | Դիտահորի կափարիչի տեղադրում | հատ | 1,00 | 2,87 | 2,87 |
|  | 43 | Դիտահորի կափարիչի արժեքը | հատ | 1 | 43 | 43 |
|  | 46 | Միացում գործող ջրագծին և աղբյուրի ծորակին Փ=20մմ | տեղ | 2 | 5,4 | 10,8 |
|  | 47 | Փական Փ=20մմ | հատ | 3 | 2,25 | 6,75 |
|  | 48 | Ձևավոր մասեր Փ=20մմ /ամերիկանկա/ | հատ | 3 | 1,25 | 3,75 |
|  | 49 | Ջրագծի լվացում և քլորացում | կմ | 0,032 | 92,7 | 2,9664 |
|  | 50 | Պաշտպանւչ շերտ խողովակաշարի վրա ավազով և տոփանում | խմ | 5,1 | 3,9 | 19,89 |
|  | 51 | Բնահողի ետլիցք խրամուղում ձեռքով և տոփանում | խմ | 6,2 | 1,15 | 7,13 |
|  | 52 | Ավելորդ գրունտի փռում տեղում | խմ | 6,3 | 1,15 | 7,245 |
|  |  | **Ընդամենը** |  |  |  | 2871,5904 |
|  |  | Ա,Ա,Հ,20% |  |  |  | 574,32 |
|  |  | **Ընդամենը** |  |  |  | **3 445,91** |