***TIIG-01 մրցույթում***

***Լոտ 3` Աղբատար մեքենա Ա կատարվել է փոփոխություն՝ Տեխնիկական մասնագրերում Անիվային ֆորմուլայի և բարձման եղանակի համակցումը պահանջվող ՏՄ սյունյակում:***

***Լոտ 9՝ Ձյունմաքրիչ շնեկառոտորային կատարվել է փոփոխություն՝ Տեխնիկական մասնագրերերում ՏՄ սյունյակում:***

***Ստորև տես Լոտ 3` Աղբատար մեքենա Ա և Լոտ 9՝ Ձյունմաքրիչ շնեկառոտորային փոփոխված և ամբողջական մասնագրերը:***

***Լոտ 3` Աղբատար մեքենա Ա***

**Քանակը: 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Տեխնիկական մասնագրեր (ՏՄ)**  | **Պահանջվող ՏՄ**  | **Առաջարկվող ՏՄ** |
| Արտադրման տարեթիվը | 2017-2018 |  |
| Անիվային ֆորմուլայի և բարձման եղանակի համակցումը | 2 հատ 4\*4, կողային բարձմամբ1 հատ 4\*2, կողային բարձմամբ 1 հատ 4\*2, հետևի բարձման ստացիոնար ավտոմատ կոնտեյներ  |  |
| Շարժիչի հզորությունը ձ/ու | 110-150 |  |
| Աշխատանքային մասերի փոխանցման տեսակը | Հիդրավլիկ |  |
| Վառելիքի տեսակը | Դիզել կամ գազ |  |
| Թափքի տարողությունը  | 7 մ/խ |  |
| Բեռնվող աղբի քաշը, կգ | 2800 - 3000 |  |
| Աղբի խտացման գործակիցը, անգամ | 2,5 - 4 |  |
| Մանիպուլյատորի բեռնատարողությունը, կգ | 500-700 |  |
| Երաշխիք, տարի/կմ | 3 /100000 |  |
| Վառելիքի ծախսը | նշել |  |

***Լոտ 9` Ձյունմաքրիչ շնեկառոտորային***

**Քանակը: 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Տեխնիկական մասնագրեր (ՏՄ)** | **Պահանջվող ՏՄ**  | **Առաջարկվող ՏՄ**  |
| Բազային տրակտորի հետ համատեղելիությունը | Տրակտոր, BELARUS МТЗ 12.21 |  |
| արտադրողականությունը տոննա / ժամ | Նվազագույնը 1000 |  |
| ձյան նետելու հեռավորությունը ոչ պակաս քան, մ | 15-20 |  |
| Աշխատանքային լայնությունը, մ | 2.0 – 2.5 |  |
| ձյան ծածկույթի առավելագույն բարձրությունը , մ | 0.9 – 1.1 |  |
| Աշխատանքային օրգանի քաշը, կգ | 800 - 1000 |  |
| Աշխատանքային օրգանի փոխանցումը  | Մեխանիկական |  |
| Գործարկող մեխանիզմների փոխանցումը  | Մեխանիկական |  |
| Երաշխիքը և հետվաճառքային ծառայությունը, տարի | 1 |  |