**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**о внесении изменений в приглашение**

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### №2 от 16-ого сентября 2024 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-149/24

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом **ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-149/24**, организованной с целью приобретения **"** **Лабораторные приборы****"** закупки **ЗАО "ААЭК"**  для нужд ниже представляет причины изменения, внесенного в приглашение по тем же коду, и краткое описание внесенных изменений:

Причина возникновения изменения № 1 – Запросы, полученные от участника

Описание изменения –В техническом характеристике лота № 3 «Газоанализатор, переносной, многокомпонентный для одновременного контроля до 6 газов одновременно, Типы газов: водород, метан, ацетилен, этилен, пропан и этан. в различных сочетаниях (одно-, двух-, трех-, четырех-, пяти-, шестикомпонентных) в рабочей зоне с одновременной цифровой индикацией всех измеряемых компонентов, а также выдачи аварийной (звуковой, световой и вибро-) сигнализации при превышении концентраций измеряемых компонентов заданных пороговых уровней. Рабочий диапазон температур: -40°С до 50°С, Питание: от батарей АА 4шт. (от 6-8 час.) - базовый комплект, от аккумулятора (от 12-18 час.). Единицы измерения: ppm, % об., % НКПР, мг/м3. Наличие сертификата об утверждении типа, паспорт и сертификат качества, инструкция по эксплуатации на русском языке.» ***заменить на:***

***«***Газоанализатор должен иметь встроенный насос. Газоанализатор, переносной, многокомпонентный для одновременного контроля до 6 газов одновременно, Типы газов: водород, метан, ацетилен, этилен, пропан и этан. в различных сочетаниях (одно-, двух-, трех-, четырех-, пяти-, шестикомпонентных) в рабочей зоне с одновременной цифровой индикацией всех измеряемых компонентов, а также выдачи аварийной (звуковой, световой и вибро-) сигнализации при превышении концентраций измеряемых компонентов заданных пороговых уровней. Рабочий диапазон температур: 40°С до 50°С, Питание: от батарей АА 4шт. (от 6-8 час.) - базовый комплект, -от аккумулятора (от 12-18 час.) или с перезаряжаемой батареей, обеспечивающей 24 часа работы с максимальной зарядкой в ​​течение 4 часов и включающей 1 дополнительную батарею в каждый комплект.. Единицы измерения: ppm, % об., % НКПР, мг/м3. Также допускается, без мг/м3. Наличие сертификата об утверждении типа, паспорт и сертификат качества, инструкция по эксплуатации на русском языке.»

*Крайний срок подачи заявок - 12-ый календарный день 14:00ч (23.09.2024 г) со следующего дня опубликования 14-ый календарный день 14:00ч измененного приглашения (30.09.2024г).*

Обоснование изменения - Согласно решению оценочной комиссии №2.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением,

можно обратиться к секретарю оценочной комиссии Анна Казарян под кодом **ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-149/24.**

Телефон **(+374 10)** **20 04 91**

Электронная почта **anna.ghazaryan@anpp.am**

Заказчик **ЗАО “ААЭК”**

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом **ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-134/24**