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ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տեսահսկման համակարգերի և կապի կոմունիկացիոն միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-1/6» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի հունիսի 08-ին կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:
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	Առկա ֆինանսական միջոցներով
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	Առկա ֆինանսական
 միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	համակարգիչ ամբողջը մեկում
	հատ
	25
	25
	6 150 000
	6 150 000
	Պրոցեսոր առնվազն Core i5-8400, առնվազն 4 GHz, BOX մայրական սալիկ H81 M VG4 R3.0 կամ համարժեք, Օպերատիվ հիշողությունն առնվազն DDR4 8GB 2400Mhz։ Կոշտ սկավառակ առնվազն 1TB ծավալի, 3.5”, SATA 6Gb/s, HDMI, VGA, LAN, USB 3.0, USB 2.0, SD, AUX մուտքերի առկայություն; Ստեղնաշար, մկնիկ, մոնիտորի անկյունագիծը ոչ պակաս 19 դյույմ, պատկերի տեսանելի չափսը 18.5 դույմ։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։
	Պրոցեսոր առնվազն Core i5-9400, առնվազն 4 GHz, BOX մայրական սալիկ Asus PRIME H310M-R, Օպերատիվ հիշողությունն առնվազն DDR4 8GB 2400Mhz։ Կոշտ սկավառակ առնվազն 1TB ծավալի, 3.5”, SATA 6Gb/s, HDMI, VGA, LAN, USB 3.0, USB 2.0, SD, AUX մուտքերի առկայություն; Ստեղնաշար, մկնիկ, մոնիտորի անկյունագիծը ոչ պակաս 19 դյույմ, պատկերի տեսանելի չափսը 18.5 դյույմ։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։

	2
	լազերային տպիչներ
	հատ
	25
	25
	1 250 000
	1 250 000
	լազերային A4 ֆորմատի, 600x600dpi, 20 ppm, ոչ պակաս 32 Mb Ram, USB 2.0, տպիչի չիպը ապակոդավորված` քարթրիջը տոներով լիցքավորվելուց հետո տպելու հնարավորություն, USB DOT4 մալուխ 1 հատ,հիմնական 1 լրակազմ քարտրիջի առկայություն։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։
	Լազերային տպիչ PANTUM P2507

A4 ֆորմատի, 1200x1200dpi, 20 ppm, 128 Mb Ram, USB 2.0, տպիչի չիպը ապակոդավորված` քարթրիջը տոներով լիցքավորվելուց հետո տպելու հնարավորություն, USB DOT4 մալուխ 1 հատ, հիմնական 1 լրակազմ քարտրիջի առկայություն։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։

	3
	լազերային տպիչներ
	հատ
	5
	5
	500 000
	500 000
	Գունավոր տպիչ, լազերային, հետևյալ բնութագրով` հիշողություն (ՄԲ) 128, մոնո տպման խտություն (կետ յուր. դույմի վրա) 1200x2400 dpi, գունավոր տպման խտություն (կետ յուր. դույմի վրա) 1200x2400 dpi, USB 2.0։ Մոնո տպման արագությունը 10 թերթ/րոպե, գունավոր տպման արագությունը 12 թերթ/րոպե, հիմնական 1 լրակազմ քարտրիջի առկայություն։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։
	Պայմանագիր չի կնքվել

	4
	համակարգիչ ամբողջը մեկում
	հատ
	15
	15
	6 000 000
	6 000 000
	Համակարգիչ, առնվազն  PSU 550W սնուցման բլոկով կամ համարժեք։ Պրոցեսոր առնվազն Core i5-4460, 3.2 GHz, BOX մայրական սալիկ H81 M VG4 R3.0, արտաքին տեսաքարտ առնվազն 1GB, Օպերատիվ հիշողությունը առնվազն  DDR3 8GB 1600Mhz։ Կոշտ սկավառակ առնվազն 2TB ծավալի, 3.5”, SATA 6Gb/s; Ստեղնաշար, մկնիկ, մոնիտորի անկյունագիծը ոչ պակաս 19 դույմ, որի տեսանելի չափսը 18.5 դույմ։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։
	Իրանը՝ Midi Tower, E-Green, 550 W սնուցման բլոկով։ Պրոցեսորը՝ Intel Core i5-7600, 3.5 GHz, Intel ֆիրմայի հովացուցիչով: Մայրական սալիկը՝ Asrock H110M-DGS R3.0, H110 չիփսեթով, արտաքին տեսաքարտը՝ Afox AFR5230-2048D3L4,2GB DDR3, VGA, DVI, HDMI ելքերով, Օպերատիվ հիշողությունը՝ Apacer AUO8GGB26CQYBGH DDR4 8GB 2666Mhz։ Կոշտ սկավառակը՝ Toshiba HDWD130EZSTA 3TB ծավալի, 3.5”, SATA 6Gb/s; Ստեղնաշար+մկնիկ` Oklick 620M, USB; մոնիտորը՝ AOC e970Swn (00/01), անկյունագիծը 19”, պատկերի տեսանելի չափսը 18.5”։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։

	5
	դյուրակիր համակարգիչներ
	հատ
	15
	15
	5 700 000
	5 700 000
	Դյուրակիր համակարգիչ , պրոցեսորը առնվազն Intel Core i5-8250U 2.2GHz/3MB,  օպերատիվ հիշողությունը՝ առնվազն 8GB DDR4, կոշտ կրիչը առնվազն 1TB ,առնվազն GeForce GT820/2GB կամ համարժեք տեսաքարտով ։ էկրանը՝ anti-glare 15.6 դյույմ, առնվազն 1920x1080 խտությամբ։ Լարային ցանց՝ 100/1000Մբիտ/վրկ, անլար ցանց՝  ներկառուցված 802.11 b/g/n /ac + Bluetooth…4,1, ներկառուցված վեբ տեսախցիկ, Ստերեո աուդիո համակարգ (Minimum HD Audio, with Dolby Audio Certification, 1.5W x 2) Անվտանգության chip նվազագույնը (Firmware TPM 2.0) ներկառուցված տեսաքարտ Intel HD Graphics։ Միացումները՝ 1 հատ բազմաֆունկցիոնալ միացում ականջակալի և միկրոֆոնի համար, 1 հատ HDMI,  1 հատ RJ-45, առնվազն երեք հատ USB մուտք, որից առնվազն երկու հատը USB 3.1 Gen 1, 1 հատ  USB 3.1 Type-C Gen 1, 1 հատ SD (4-in-1)Card մուտք։En/Ru Full size Numeric keyboard,  Մարտկոցով անընդհատ աշխատանքի ժամանակը՝ առնվազն 5,5 ժամ, կատարված հղումների հետ միասին հասկանալ կամ համարժեքը բառերը։  Համալրված տեղափոխման համար նախատեսված պայուսակով։։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։
	Պայմանագիր չի կնքվել

	6
	դյուրակիր համակարգիչներ
	հատ
	15
	15
	4 500 000
	4 500 000
	Դյուրակիր համակարգիչ , պրոցեսորը առնվազն Intel Core i5-8250U 2.2GHz/3MB,  օպերատիվ հիշողությունը՝ առնվազն 8GB DDR4, կոշտ կրիչը առնվազն 1TB , էկրանը՝ anti-glare 15.6 դյույմ, առնվազն 1920x1080 խտությամբ։ Լարային ցանց՝ 100/1000Մբիտ/վրկ, անլար ցանց՝  ներկառուցված 802.11 b/g/n /ac + Bluetooth…4,1, ներկառուցված վեբ տեսախցիկ, Ստերեո աուդիո համակարգ (Minimum HD Audio, with Dolby Audio Certification, 1.5W x 2) Անվտանգության chip նվազագույնը (Firmware TPM 2.0) ներկառուցված տեսաքարտ Intel HD Graphics։ Միացումները՝ 1 հատ բազմաֆունկցիոնալ միացում ականջակալի և միկրոֆոնի համար, 1 հատ HDMI,  1 հատ RJ-45, առնվազն երեք հատ USB մուտք, որից առնվազն երկու հատը USB 3.1 Gen 1, 1 հատ  USB 3.1 Type-C Gen 1, 1 հատ SD (4-in-1)Card մուտք։En/Ru Full size Numeric keyboard,  Մարտկոցով անընդհատ աշխատանքի ժամանակը՝ առնվազն 5,5 ժամ, կատարված հղումների հետ միասին հասկանալ կամ համարժեքը բառերը։  Համալրված տեղափոխման համար նախատեսված պայուսակով։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։
	Դյուրակիր համակարգիչ, պրոցեսորը առնվազն Intel Core i5-1135G7 2.2GHz/3MB,  օպերատիվ հիշողությունը՝ առնվազն 8GB DDR4, կոշտ կրիչը առնվազն 1TB , էկրանը՝ anti-glare 15.6 դյույմ, առնվազն 1920x1080 խտությամբ։ Լարային ցանց՝ 100/1000 Մբիտ/վրկ, անլար ցանց՝  ներկառուցված 802.11 b/g/n /ac + Bluetooth…4,1, ներկառուցված վեբ տեսախցիկ, Ստերեո աուդիո համակարգ (Minimum HD Audio, with Dolby Audio Certification, 1.5Wx2) Անվտանգության chip նվազագույնը (Firmware TPM 2.0) ներկառուցված տեսաքարտ Intel HD Graphics։ Միացումները՝ 1 հատ բազմաֆունկցիոնալ միացում ականջակալի և միկրոֆոնի համար, 1 հատ HDMI,  1 հատ RJ-45, առնվազն երեք հատ USB մուտք, որից առնվազն երկու հատը USB 3.1 Gen 1, 1 հատ  USB 3.1 Type-C Gen 1, 1 հատ SD (4-in-1) Card մուտք։ En/Ru Full size Numeric keyboard,  Մարտկոցով անընդհատ աշխատանքի ժամանակը՝ առնվազն 5,5 ժամ։  Համալրված տեղափոխման համար նախատեսված պայուսակով։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։

	7
	գունավոր տպիչներ
	հատ
	1
	1
	1 400 000
	1 400 000
	Անցագրային կետերի և այլ նշանակության համար պլաստիկ(ID) քարտերի տպագրման և լամինապատման տպիչ սարք 
Տպագրման հատկությունները

· Միակողմանի, կամ երկկողմանի տպագրում ՙ ծայրից ծայր

· բազմագույն և միագույն տպագրում

· գունավոր ու սև-սպիտակ նկարների, տեքստերի ու լոգոտիպերի տպագրում

· բարկոդերի ու հիմնային պատկերների տպագրում 

· տարբերանշանների և թվայնացված ստորագրությունների տպագրում

Տպագրման արագությունը

· մեկ ժամում մինչև 175 քարտ- բազմագույն միակողմանի տպագրման (YMCK) և դիմերեսի լամինապատման դեպքում

Լամինացիա և երեսապատում

· մակերևույթի լամինապատում բարձրորակ լամինատով

· լամինապատում նաև առանց ճնշման

· քարտի երկու կողմերի լամինապատման հնարավորություն տարբեր տիպերի լամինատներովՙ լամինացիայի երկրորդ մոդուլի միջոցով (օպցիոնալ)

 Քարտերի մուտքի և ելքի մոդուլներ

· մուտքի մոդուլՙ նվազագույնը 100 քարտ (0.76 մմ հաստության դեպքում)

· ելքի մոդուլՙ նվազագույնը 40 քարտ (0.76 մմ հաստության դեպքում)

Ինտերֆեյս

· USB
· 10/100 Base-T Ethernet 

Օպերացիոն համակարգեր (համատեղելիություն)
· Microsoft… Windows 7,  Windows 8, Windows 10 
Աջակություն օգտագործողի  համար

· հեղուկբյուրեղային էկրան

· սխալների մասին ձայնային և տեսանելի զգուշացումներ

· քարտերի ավտոմատ  մատուցում

· տպագրական ժապավենի և լամինատների քատրիջների պարրզեցված  փոխարինում

· տպող գլխիկի հեշտ փոխարինում

· քարտերի մաքրման համակարգ

եխնիկական այլ աջակցություններ

· ներկող ժապավենի և լամինատների ավտոմատ նույնականացում (ճանաչում)

· տպիչի ավտոմատ կարգաբերում

· տպող ժապավենի վերջանալու մասին նախազգուշացում

Օգտագործման ու պահպանման պայմանները

· էլեկտրամատակարարումը-  100/120 Վ, 50/ 60 Հց կամ 220/ 240 Վ, 50/ 60 Հց

· աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքըՙ 15՛C  մինչև  35՛C

· աշխատանքային օդի հարաբերական խոնավությունը ՙ 20% մինչև 80%

· պահպանման պահմաններըՙ-15՛C մինչև 60՛C, 10% մինչև  90% օդի հարաբերական խոնավություն։

      Տպիչի հետ ներառված լինեն 375 քարտի բազմագույն տպագրական ժապավեն և 375 քարտի լամինացիոն ժապավեն։Արտադրության տարեթիվ 2019թ. և բարձր։


	Անցագրային կետերի և այլ նշանակության համար պլաստիկ(ID) քարտերի տպագրման և լամինապատման տպիչ սարք 
Տպագրման հատկությունները

· Միակողմանի, կամ երկկողմանի տպագրում ՙ ծայրից ծայր

· բազմագույն և միագույն տպագրում

· գունավոր ու սև-սպիտակ նկարների, տեքստերի ու լոգոտիպերի տպագրում

· բարկոդերի ու հիմնային պատկերների տպագրում 

· տարբերանշանների և թվայնացված ստորագրությունների տպագրում

Տպագրման արագությունը

· մեկ ժամում մինչև 175 քարտ- բազմագույն միակողմանի տպագրման (YMCK) և դիմերեսի լամինապատման դեպքում

Լամինացիա և երեսապատում

· մակերևույթի լամինապատում բարձրորակ լամինատով

· լամինապատում նաև առանց ճնշման

· քարտի երկու կողմերի լամինապատման հնարավորություն տարբեր տիպերի լամինատներովՙ լամինացիայի երկրորդ մոդուլի միջոցով (օպցիոնալ)

 Քարտերի մուտքի և ելքի մոդուլներ

· մուտքի մոդուլՙ 100 քարտ (0.76 մմ հաստության դեպքում)

· ելքի մոդուլՙ 40 քարտ (0.76 մմ հաստության դեպքում)

Ինտերֆեյս

· USB, -10/100 Base-T Ethernet 

Օպերացիոն համակարգեր (համատեղելիություն)
· Microsoft… Windows 7,  Windows 8, Windows 10 
Աջակություն օգտագործողի  համար

· հեղուկբյուրեղային էկրան

· սխալների մասին ձայնային և տեսանելի զգուշացումներ

· քարտերի ավտոմատ  մատուցում

· տպագրական ժապավենի և լամինատների քատրիջների պարրզեցված  փոխարինում

· տպող գլխիկի հեշտ փոխարինում

· քարտերի մաքրման համակարգ

տեխնիկական այլ աջակցություններ

· ներկող ժապավենի և լամինատների ավտոմատ նույնականացում (ճանաչում)

· տպիչի ավտոմատ կարգաբերում

· տպող ժապավենի վերջանալու մասին նախազգուշացում

Օգտագործման ու պահպանման պայմանները

· էլեկտրամատակարարումը-  100/120 Վ, 50/ 60 Հց կամ 220/ 240 Վ, 50/ 60 Հց

· աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքըՙ 15՛C  մինչև  35՛C

· աշխատանքային օդի հարաբերական խոնավությունը ՙ 20% մինչև 80%

· պահպանման պայմաններըՙ-15՛C մինչև 60՛C, 10% մինչև  90% օդի հարաբերական խոնավություն։

      Տպիչի հետ ներառված լինեն 375 քարտի բազմագույն տպագրական ժապավեն և 375 քարտի լամինացիոն ժապավեն։ Արտադրության տարեթիվ 2019թ.։

	8
	ցանցային սերվերներ
	հատ
	1
	1
	9 500 000
	9 500 000
	1. Սարքը պետք է լինի մոդուլային, առնվազն 6 մոդուլ տեղադրելու հնարավորությամբ։ Անհրաժեշտության դեպքում երկրորդ ռեզերվային ղեկավարման մոդուլի տեղադրման հնարավորությամբ։ Սերվերային պահարանում զբաղեցվող բարձրությունը 4U։

2. Ղեկավարման մոդուլի պարամետրերը  CPU առնվազն dual core 1.2 GHz, առնվազն 1 GB SD Card, առնվազն 4 GB DDR3 SODIMM 

3. Կոմուտատորում հնարավոր լինի տեղադրել  10/100/1000BASE-T PoE+, 1GbE SFP , 1/2.5/5/10GBASE-T PoE+ , 1G/10GbE SFP+, 40GbE QSFP+ արագություններ ապահովող և տեսակի պորտեր ունեցող մոդուլներ 

1Gbit/s արագություններով մոդուլներ տեղադրելու դեպքում առնվազն 144 պորտ սպասարկելու հնարավորություն , 10 Gbit/s առնվազն 48 պորտ , 40Gbit/s առնվազն 12 պորտ կամ դրանց համադրությունը

4. թողունակությունը առնվազն  550 Mpps, ուղղորդման/կոմուտացման հնարավորություն  առնվազն 900 Gbps (Routing/Switching capacity) տվյալների տեղափոխման արագություն առնվազն  1000 Gbps (Switch fabric speed)

5. Հնարավորությունները Layer 2 switching,  Layer 3 routing  Pv4 and IPv6 (RIPv1, RIPv2, and RIPng routing• OSPF provides OSPFv2 for IPv4 routing and OSPFv3 for IPv6 routing, BGP , VLAN support and tagging supports the IEEE 802.1Q standard and 4,094 VLANs simultaneously , IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) , RMON, XRMON, and sFlow provide advanced monitoring and reporting capabilities for statistics, history, alarms,and events ,  Access control lists (ACLs ,  Multiple user authentication method ,  SNMP, telnet, SSH, SSL, Web, and USB ) 

6.Ղեկավարման հնարավորությունները։ կենտրոնացված ղեկավարման վահանակ ( Central Network Management), կառավարում Web բրոուզերի միջոցով(WEB), հրամանային տողով ղեկավարում (CLI, telnet և SSH),  արտաքին կառավարում SNMPv3 ,  արտաքին անմիջական կառավարում (RS-232 կամ Micro USB), 

7. առնվազն 700W հզորություն ունեցող սնուցման բլոկեր

8. Մոդուլար կոմուտատոր մեկ ղակավարման մոդուլով , 24x10/100/1000BASE-T PoE+, 24x1GbE SFP (առանց SFP-ների), 2 սնուցման բլոկով (PSU), պահարանում տեղադրելու պարագաներով։

9. Համակարգը պետք է ներառի միացումները իրականացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր մալուխները և փոխարկիչները։ Համակարգի տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից։ 

Սնուցումը 220Վ փոփոխական հոսանքից։
Աշխատանքային ջերմաստիճանը `0՛С -ից  55՛С։ Արտադրման տարեթիվ 2019թ. և բարձր։
	1. Սարքը մոդուլային, առնվազն 6 մոդուլ տեղադրելու հնարավորությամբ։ Անհրաժեշտության դեպքում երկրորդ ռեզերվային ղեկավարման մոդուլի տեղադրման հնարավորությամբ։ Սերվերային պահարանում զբաղեցվող բարձրությունը 4U։

2. Ղեկավարման մոդուլի պարամետրերը`  CPU առնվազն dual core 1.2 GHz, առնվազն 1 GB SD Card, առնվազն 4 GB DDR3 SODIMM

3. Կոմուտատորում հնարավոր լինի տեղադրել  10/100/1000BASE-T PoE+, 1GbE SFP , 1/2.5/5/10GBASE-T PoE+ , 1G/10GbE SFP+, 40GbE QSFP+ արագություններ ապահովող և տեսակի պորտեր ունեցող մոդուլներ

1Gbit/s արագություններով մոդուլներ տեղադրելու դեպքում առնվազն 144 պորտ սպասարկելու հնարավորություն , 10 Gbit/s առնվազն 48 պորտ , 40Gbit/s առնվազն 12 պորտ կամ դրանց համադրությունը

4. թողունակությունը առնվազն  550 Mpps, ուղղորդման/կոմուտացման հնարավորություն  առնվազն 900 Gbps (Routing/Switching capacity) տվյալների տեղափոխման արագություն առնվազն  1000 Gbps (Switch fabric speed)

5. Հնարավորությունները Layer 2 switching,  Layer 3 routing  Pv4 and IPv6 (RIPv1, RIPv2, and RIPng routing• OSPF provides OSPFv2 for IPv4 routing and OSPFv3 for IPv6 routing, BGP, VLAN support and tagging supports the IEEE 802.1Q standard and 4,094 VLANs simultaneously, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), RMON, XRMON, and sFlow provide advanced monitoring and reporting capabilities for statistics, history, alarms,and events,  Access control lists (ACLs, Multiple user authentication method, SNMP, telnet, SSH, SSL, Web, and USB )

6.Ղեկավարման հնարավորությունները։ կենտրոնացված ղեկավարման վահանակ (Central Network Management), կառավարում Web բրոուզերի միջոցով(WEB), հրամանային տողով ղեկավարում (CLI, telnet և SSH),  արտաքին կառավարում SNMPv3,   արտաքին անմիջական կառավարում (RS-232 կամ Micro USB),

7. առնվազն 700W հզորություն ունեցող սնուցման բլոկեր

8. Մոդուլար կոմուտատոր մեկ ղակավարման մոդուլով , 24x10/100/1000BASE-T PoE+, 24x1GbE SFP (առանց SFP-ների), 2 սնուցման բլոկով (PSU), պահարանում տեղադրելու պարագաներով։

9. Համակարգը պետք է ներառի միացումները իրականացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր մալուխները և փոխարկիչները։ Համակարգի տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից։

Սնուցումը 220Վ փոփոխական հոսանքից։
Աշխատանքային ջերմաստիճանը `0՛С-ից  55՛С։ Արտադրման տարեթիվ 2019թ. և բարձր։ Երաշխիքը 3 տարի:

	9
	միաֆազ շարժիչներ
	հատ
	20
	20
	7 000 000
	7 000 000
	Նոմինալ հզորությունը ոչ պակաս 4 Կվտ, ելքային փոփոխական լարումը 230Վ (+-10%) , ավտոմատ կառավարումով (AVR), ֆազերի քանակը 1, լարման հաճախականությունը 50Հց +- 0.2%, շարժիչի պտտման հաճախությունը 3000 պտույտ/ր, հոսանքի գերբեռնումից պաշտպանվածության առկայութուն,  գործարկումը ձեռքով և  ստարտերով, անընդհատ աշխատատևողությունը լրիվ լիցքավորված բակի դեպքում 8 ժամ +- 10%, վառելիքի տեսակը բենզին, վառելիքի ծախսը ոչ ավել 2.5 լ/ժ +- 5%, աղմուկի ուժգնությունը ոչ ավելի 65 դԲ +- 10 %,   վոլտմետրի, 2 հատ ելքային 16 Ա վարդակների և 12Վ ոչ պակաս 8 Ա հաստատուն հոսանքի ելքի առկայություն։ Լրակազմի մեջ գործարկման մարտկոցի առկայությունը պարտադիր է։Արտադրության տարեթիվ 2020թ և բարձր։
	Նոմինալ հզորությունը 4 Կվտ, ելքային փոփոխական լարումը 230Վ (+-10%), ավտոմատ կառավարումով (AVR), ֆազերի քանակը 1, լարման հաճախականությունը 50Հց +- 0.2%, շարժիչի պտտման հաճախությունը 3000 պտույտ/ր, հոսանքի գերբեռնումից պաշտպանվածության առկայութուն,  գործարկումը ձեռքով և ստարտերով, անընդհատ աշխատատևողությունը լրիվ լիցքավորված բակի դեպքում 8 ժամ +- 10%, վառելիքի տեսակը բենզին, վառելիքի ծախսը 2.5 լ/ժ +- 5%, աղմուկի ուժգնությունը 65 դԲ +- 10 %,   վոլտմետրի, 2 հատ ելքային 16 Ա վարդակների և 12Վ 8 Ա հաստատուն հոսանքի ելքի առկայություն։ Գործարկման մարտկոցով։ Արտադրության տարեթիվ 2020թ։

	10
	անխափան սնուցման աղբյուրներ
	հատ
	25
	25
	1 125 000
	1 125 000
	Հզորությունը առնվազն 1000VA, ելքային հզորությունը առնվազն 750Վտ, մինիմալ մուտքային լարումը փոփոխական հոսանքից 165Վ, մաքսիմալ մուտքային լարումը փոփոխական հոսանքից 260Վ, հաճախականությունը 50/60Հց, լիցքավորման տևողությունը առավելագույնը 8 ժամ, 750Վտ հզորության դեպքում ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակը՝ առնվազն 4.7 րոպե, կիսով չափ հզորության դեպքում, ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակ՝ առնվազն 14.8 րոպե։ հոսանքի մալուխի խրոցը եվրոպական ստանդարտի կամ փոխակերպիչով,ելքային վարդակներ` առնվազն 3 հատ  IEC -320 C13 տիպի կամ համապատասխան փոխակերպիչով։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։
	Հզորությունը 1000VA, ելքային հզորությունը 750Վտ, մինիմալ մուտքային լարումը փոփոխական հոսանքից 165Վ, մաքսիմալ մուտքային լարումը փոփոխական հոսանքից 260Վ, հաճախականությունը 50/60Հց, լիցքավորման տևողությունը առավելագույնը 8 ժամ, 750Վտ հզորության դեպքում ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակը՝ 4.7 րոպե, կիսով չափ հզորության դեպքում, ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակ՝ 14.8 րոպե։ հոսանքի մալուխի խրոցը եվրոպական ստանդարտի փոխակերպիչով,ելքային վարդակներ` 3 հատ  IEC -320 C13 տիպի համապատասխան փոխակերպիչով։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ.։

	11
	ցանցային բաժանարար
	հատ
	20
	20
	2 699 600
	2 699 600
	24 port 10/100+2 port Gb converter DEM 311 GT 2 port, օպերատիվ հիշողության ծավալ 512 Կբ, Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree) ստանդարտների ապահովում, MAC հասցեների աղյուսակի քանակը`4096, ներքին թողունակությունը 48Գբիթ/վրկ, հիմնական պորտեր` 22 x Ethernet 10/100/1000 Մբիթ/վրկ, հիմնական պորտեր` 2 x Ethernet 1000 Մբիթ/վր, համալրված 2 հատ DEM311 կամ համարժեք SFP օպտիկական մալուխի մոդուլով։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։
	24 port 10/100+2 port Gb converter DEM 311 GT 2 port, օպերատիվ հիշողության ծավալ 512 Կբ, Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree) ստանդարտների ապահովում, MAC հասցեների աղյուսակի քանակը`4096, ներքին թողունակությունը 48Գբիթ/վրկ, հիմնական պորտեր` 22 x Ethernet 10/100/1000 Մբիթ/վրկ, հիմնական պորտեր` 2 x Ethernet 1000 Մբիթ/վր, համալրված 2 հատ DEM311 SFP օպտիկական մալուխի մոդուլով։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։

	12
	անխափան սնուցման աղբյուրներ
	հատ
	15
	15
	975 000
	975 000
	Հզորությունը առնվազն 1200VA, ելքային հզորություն առնվազն 800Վտ, մինիմալ մուտքային լարումը փոփոխական հոսանքից 165Վ, մաքսիմալ մուտքային լարումը փոփոխական հոսանքից 260Վ, հաճախականությունը 50/60Հց, լիցքավորման տևողությունը առավելագույնը 8 ժամ, 800Վտ հզորության դեպքում ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակը առնվազն 4.7 րոպե, կիսով չափ հզորության տակ, ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակ առնվազն 14.8 րոպե։ հոսանքի մալուխի խրոցը եվրոպական ստանդարտի կամ փոխակերպիչով,ելքային վարդակներ` առնվազն 3 հատ  IEC -320 C13 տիպի կամ համապատասխան փոխակերպիչով։Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։
	Հզորությունը 1200VA, ելքային հզորություն 800Վտ, մինիմալ մուտքային լարումը փոփոխական հոսանքից 165Վ, մաքսիմալ մուտքային լարումը փոփոխական հոսանքից 260Վ, հաճախականությունը 50/60Հց, լիցքավորման տևողությունը 8 ժամ, 800Վտ հզորության դեպքում ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակը 4.7 րոպե, կիսով չափ հզորության տակ, ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակ 14.8 րոպե։ հոսանքի մալուխի խրոցը եվրոպական ստանդարտի փոխակերպիչով,ելքային վարդակներ` առնվազն 3 հատ  IEC -320 C13 տիպի համապատասխան փոխակերպիչով։Արտադրման տարեթիվ 2020թ.։

	13
	ցանցային բաժանարար
	հատ
	40
	40
	240 000
	240 000
	8 PORT 10/100 Մբիթ/վ, մագիստրալի թողունակություն 1.6 Գբիթ/վ, աշխատանքային պրոտոկոլներ՝ IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, պրոտոկոլ CSMA/CD, TCP/IP, տվյալների փոխանցման արագությունը կիսադուպլեքս ռեժիմում 10/100 Մբիթ/վ, դուպլեքս ռեժիմում՝ 20/200Մբիթ/վ, RJ45 ports, MAC հասցեների գրանցում, սնուցումը փոփոխական հոսանքից 220վ, հաստատուն հոսանքից՝ 48վ, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը 0+40՛C։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։
	8 PORT 10/100 Մբիթ/վ, մագիստրալի թողունակություն 1.6 Գբիթ/վ, աշխատանքային պրոտոկոլներ՝ IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, պրոտոկոլ CSMA/CD, TCP/IP, տվյալների փոխանցման արագությունը կիսադուպլեքս ռեժիմում 10/100 Մբիթ/վ, դուպլեքս ռեժիմում՝ 20/200Մբիթ/վ, RJ45 ports, MAC հասցեների գրանցում, սնուցումը փոփոխական հոսանքից 220վ, հաստատուն հոսանքից՝ 48վ, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը 0+40՛C։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։

	14
	ցանցային բաժանարար
	հատ
	40
	40
	10 000 000
	10 000 000
	48 port 10/100+4 port Gb converter DEM 311 GT 2 port, օպերատիվհիշողությանծավալ 128 Մբ, Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree) ստանդարտներիապահովում, MAC հասցեներիաղյուսակի քանակը`16000, ներքինթողունակությունը 104 Գբիթ/վրկ, հիմնականպորտեր` 48 x Ethernet 10/100/1000 Մբիթ/վրկ, հիմնականպորտեր` 4 x Ethernet 1000 Մբիթ/վր, համալրված 2 հատ DEM311կամ համարժեք SFP օպտիկական մոդուլներով։ Արտադրմանտարեթիվ 2020թ. և բարձր։
	48 port 10/100+4 port Gb converter DEM 311 GT 2 port, օպերատիվ հիշողության ծավալ 128 Մբ, Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree) ստանդարտների ապահովում, MAC հասցեների աղյուսակի քանակը` 16000, ներքին թողունակությունը 104 Գբիթ/վրկ, հիմնական պորտեր` 48 x Ethernet 10/100/1000 Մբիթ/վրկ, հիմնական պորտեր` 4 x Ethernet 1000 Մբիթ/վր, համալրված 2 հատ DEM311 SFP օպտիկական մոդուլներով։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։

	15
	անխափան սնուցման աղբյուրներ
	հատ
	100
	100
	2 200 000
	2 200 000
	Հզորությունը 600-650VA, ելքային հզորությունը առնվազն 400Վտ, փոփոխական հոսանքի մինիմալ մուտքային լարումը 165Վ, մաքսիմալ մուտքային լարումը՝ 260Վ, հաճախականություն 50/60Հց, լիցքավորման տևողությունը առավելագույնը 8 ժամ, 400Վտ հզորության դեպքում ավտոնոմ աշխատանքի տևողությունը առնվազն 4.7 րոպե, կիսով չափ հզորության դեպքում ավտոնոմ աշխատանքի տևողությունը առնվազն 14.8 րոպե։ հոսանքի մալուխի խրոցը եվրոպական ստանդարտի կամ փոխակերպիչով,ելքային վարդակներ` առնվազն 2 հատ  IEC -320 C13 տիպի կամ համապատասխան փոխակերպիչով։Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։
	Հզորությունը 850VA, ելքային հզորությունը 400Վտ, փոփոխական հոսանքի մինիմալ մուտքային լարումը 165Վ, մաքսիմալ մուտքային լարումը՝ 260Վ, հաճախականություն 50/60Հց, լիցքավորման տևողությունը 8 ժամ, 400Վտ հզորության դեպքում ավտոնոմ աշխատանքի տևողությունը 4.7 րոպե, կիսով չափ հզորության դեպքում ավտոնոմ աշխատանքի տևողությունը 14.8 րոպե։ հոսանքի մալուխի խրոցը եվրոպական ստանդարտի փոխակերպիչով,ելքային վարդակներ` առնվազն 2 հատ  IEC -320 C13 տիպի համապատասխան փոխակերպիչով։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ.։

	16
	անխափան սնուցման աղբյուրներ
	հատ
	70
	70
	6 300 000
	6 300 000
	Հզորությունը առնվազն 1500VA, ելքային հզորություն առնվազն 980Վտ, մուտքային լարում 160-280Վ, ելքային լարում 230Վ+-5%, հաճախականություն 50/60Հց, լիցքավորման տևողությունը առավելագույնը 3 ժամ, 980Վտ հզորության տակ ավտոնոմ աշխատանքի տևողությունը առնվազն 4.7 րոպե, մինիմալ ավտոնոմ աշխատանքի տևողությունը 20-30 րոպե` կախված ծանրաբեռնվածությունից։ Մարտկոցները՝ 2x12Վ 7.0Ա/ժ։ հոսանքի մալուխի խրոցը եվրոպական ստանդարտի կամ փոխակերպիչով,ելքային վարդակներ` առնվազն 2 հատ  IEC -320 C13 տիպի կամ համապատասխան փոխակերպիչով։Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։
	Հզորությունը առնվազն 2000VA, ելքային հզորություն առնվազն 1200Վտ, մուտքային լարում 160-280Վ, ելքային լարում 230Վ+-5%, հաճախականություն 50/60Հց, լիցքավորման տևողությունը առավելագույնը 3 ժամ, 980Վտ հզորության տակ ավտոնոմ աշխատանքի տևողությունը առնվազն 4.7 րոպե, մինիմալ ավտոնոմ աշխատանքի տևողությունը 20-30 րոպե` կախված ծանրաբեռնվածությունից։ Մարտկոցները՝ 2x12Վ 7.0Ա/ժ։ հոսանքի մալուխի խրոցը եվրոպական ստանդարտի կամ փոխակերպիչով, ելքային վարդակներ` առնվազն 2 հատ  IEC -320 C13 տիպի կամ համապատասխան փոխակերպիչով։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։

	17
	խոսափողների և բարձրախոսների հավաքածուներ
	հատ
	1
	1
	1 800 000
	1 800 000
	Միացումը հեռախոսային կապուղիների և գծերի հետ ապահովի  երկլարային և քառալարային ռեժիմով`
-քառալարային ռեժիմում մուտքային մակարդակը "- 1,5 Hn", ելքային մակարդակը +0,5 Hn,
-երկլարային ռեժիմում մուտքային մակարդակը "0 Hn", ելքային մակարդակը  -0,5 Hn,                                                                                                       -ուժեղարարի աշխատանքային հաճախականությունների տիրույթը 300-3400 Հց, 
-ուժեղարարի ելքային հզորությունը 1Վտ, Հոսանքի ծախսը մեկ կապուղու դեպքում 3Վտ*ժ, 8 կապուղու դեպքում 6 Վտ*ժ, Սնուցումը փոփոխական հոսանքից 220Վ, հաստատուն հոսանքի աղբյուրից 12Վ, ուժեղացուցիչի ելքային լարումը 1,1Վ,
-միացվող գծի դիմադրությունը ոչ ավելի քան 600օհմ, աշխատանքային, ռեժիմը- շուրջօրյա,                                                                                                                         - գաբարիտային չափսերը  ԲԽԿ-8 1 հատ /մմ/ 280x1165x80, քաշը 3կգ, ԲԽԿ-1 8 հատ 150x148x70 մմ քաշը 1 կգ։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։
	Միացումը հեռախոսային կապուղիների և գծերի հետ ապահովվում է  երկլարային և քառալարային ռեժիմով`
-քառալարային ռեժիմում մուտքային մակարդակը "- 1,5 Hn", ելքային մակարդակը +0,5 Hn,
-երկլարային ռեժիմում մուտքային մակարդակը "0 Hn", ելքային մակարդակը  -0,5 Hn,                                                                                                       -ուժեղարարի աշխատանքային հաճախականությունների տիրույթը 300-3400 Հց, 
-ուժեղարարի ելքային հզորությունը 1Վտ, Հոսանքի ծախսը մեկ կապուղու դեպքում 3Վտ*ժ, 8 կապուղու դեպքում 6 Վտ*ժ, Սնուցումը փոփոխական հոսանքից 220Վ, հաստատուն հոսանքի աղբյուրից 12Վ, ուժեղացուցիչի ելքային լարումը 1,1Վ,
-միացվող գծի դիմադրությունը ոչ ավելի քան 600օհմ, աշխատանքային, ռեժիմը- շուրջօրյա,                                                                                                                         - գաբարիտային չափսերը  ԲԽԿ-8 1 հատ /մմ/ 280x1165x80, քաշը 3կգ, ԲԽԿ-1 8 հատ 150x148x70 մմ քաշը 1 կգ։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։

	18
	համակարգչի կոշտ սկավառակ
	հատ
	16
	16
	1 088 000
	1 088 000
	Կոշտ սկավառակ ներքին, ծավալը  ոչ պակաս 4Tb, չափսը 3.5՛՛ ներքին, բուֆերի չափսը 64Մբ,արագությունը 5900ppm, հատուկ 24 ժամ/7 օր աշխատանքային ռեժիմով։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։
	Կոշտ սկավառակ ներքին, ծավալը 4Tb, չափսը 3.5՛՛ ներքին, բուֆերի չափսը 64Մբ, արագությունը 5900ppm, հատուկ 24 ժամ/7 օր աշխատանքային ռեժիմով։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։

	19
	անվտանգության տեսախցիկներ
	հատ
	20
	20
	1 200 000
	1 200 000
	Ցանցային տեսախցիկ առնվազն 4 Մեգապիքսել, 1/2.5" CMOS,կոդավորումը առնվազն H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, Ultra-low light  Powered By DarkFighter Color։ 0.005lux/F1.6, B/W։0.001lux/F1.6, օպտիկական խոշորացում՝ Optical Zoom։ առնվազն 25x, թվային խոշորացում՝ Digital Zoom։առնվազն 16X, գիշերային տեսանելիության հեռավորությունը (IR)  առնվազն 150մ,կետայնությունը՝ առնվազն  2560*1440։30fps, Pan Speed։ 0.1՛ -120՛/s, Tilt Speed։ 0.1՛ -80՛/s, սնուցումը փոփոխական հոսանքից  24V AC կամ հաստատուն հոսանքից 12Վ  և ցանցով՝ PoEHi-PoE,Smart Detection։ Սնուցման բլոկի առկայությունը պարտադիր է ։
Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։
	Պայմանագիր չի կնքվել

	20
	անվտանգության տեսախցիկներ
	հատ
	15
	15
	900 000
	900 000
	Ցանցային գնդաձև տեսախցիկ առնվազն 2 Մեգապիքսել, 1/3" Prgressive Scan CMOS մատրիցա, կետայնությունը՝ առնվազն 25fps/30fps (1920x1080), օբյեկտիվի տրամագիծը  2.8-12mm VF lens, պաշտպանվածության աստիճանը առնվազն IP66, կոդավորումը առնվազն H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG երկակի հոսք, սնուցումը հաստատուն հոսանքից DC12Վ և  ցանցով՝ PoE, լրացուցիչ պարամետրեր 3D DNR, BLC, գիշերային տեսանելիության հեռավորությունը (IR)  առնվազն 30մ, IZ։ motorized vari-focal lens, TF card slot,Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot, առնվազն 128 Gb։Սնուցման բլոկի առկայությունը պարտադիր է ։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։
	Ցանցային գնդաձև տեսախցիկ առնվազն 2 Մեգապիքսել, 1/3" Prgressive Scan CMOS մատրիցա, կետայնությունը՝ առնվազն 25fps/30fps (1920x1080), օբյեկտիվի տրամագիծը  2.8-12mm VF lens, պաշտպանվածության աստիճանը առնվազն IP66, կոդավորումը առնվազն H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG երկակի հոսք, սնուցումը հաստատուն հոսանքից DC12Վ և  ցանցով՝ PoE, լրացուցիչ պարամետրեր 3D DNR, BLC, գիշերային տեսանելիության հեռավորությունը (IR)  առնվազն 30մ, IZ։ motorized vari-focal lens, TF card slot, Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot, առնվազն 128Gb։ Սնուցման բլոկի առկայությունը պարտադիր է։ Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։

	21
	բաշխիչ ցանցի փոխակերպիչ
	հատ
	5
	5
	2 000 000
	2 000 000
	Հեռախոսային  անցախուց  24-տեղանոց, 24 FXS միացում 50-pin Telco մալուխ,
1x 10/100/1000 Mbps ցանցային բնիկ (switched կամ routed)
Հիմնական բնիկների ապահովում, caller ID, զանգերի պլանավորում և անվտանգություն, Ձայնի խտացում -G.711, G.723, G.726 (40/32/24/16), G.729A/B/E, G.728, iLBC, Ցանցի պրոտոկոլներ - TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, PPPoE, STUN,
LLDP, Սիգնալինգ - SIP (RFC 3261) over UDP/TCP/TLS, Սնուցումը հաստատուն հոսանքից 12Վ, մուտքային  լարումը փոփխական հոսանքից 100-240Վ / 50-60Հց,Շահագործման կլիմայական  ջերմաստիճանային պայմանները 0-ից  40՛ C .Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։
	Հեռախոսային  անցախուց  24-տեղանոց, 24 FXS միացում 50-pin Telco մալուխ, 1x 10/100/1000 Mbps ցանցային բնիկ (switched կամ routed): Հիմնական բնիկների ապահովում, caller ID, զանգերի պլանավորում և անվտանգություն, Ձայնի խտացում -G.711, G.723, G.726 (40/32/24/16), G.729A/B/E, G.728, iLBC, Ցանցի պրոտոկոլներ - TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, PPPoE, STUN, LLDP, Սիգնալինգ - SIP (RFC 3261) over UDP/TCP/TLS, Սնուցումը հաստատուն հոսանքից 12Վ, մուտքային  լարումը փոփոխական հոսանքից 100-240Վ / 50-60Հց, Շահագործման կլիմայական  ջերմաստիճանային պայմանները 0-ից  40՛ C . Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։

	22
	բաշխիչ ցանցի փոխակերպիչ
	հատ
	10
	10
	420 000
	420 000
	Սվիչ ,  առնվազն 8 հատ RJ45 տիպի պորտ, տվյալների փոխանցման արագությունը առնվազն 100Մբ/վ, առնվազն 1 հատ SFP տիպ պորտ, ներքին թողունակությունը առնվազն 7.6 Գբ/վ, SFP պորտի թողունակությունը առնվազն 1Գբ/վ, MDI/MDIX ստանդարտների աֆտոմատ ճանաչման հնարավորություն,
առնվազն  IEEE802.3af  արձանագրության աջակցություն, սնուցմումը 48Վ(՞ 1%) հաստատուն հոսանքից։ Համալրվածությունը սնուցման բլոկ` մուտքային լարումը  փոփոխական 220Վ(՞ 5%) ելքային լարումը  հաստատուն 48Վ(՞ 0.5%)։Արտադրության տարեթիվը 2020թ. և բարձր։ 
	Սվիչ, 1*10/100/1000 Base-T և 8*10/100 Base-T (PoE power supply) RJ45 տիպի պորտեր, 1 հատ SFP տիպ պորտ 1*1000 Base-X, ներքին թողունակությունը 7.6 Գբ/վ, SFP պորտի թողունակությունը 1Գբ/վ, IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE աջակցություն, սնուցումը DC 48-57V հոսանքից, MDI/MDIX ստանդարտների աֆտոմատ ճանաչում։ Համալրվածությունը սնուցման բլոկ` մուտքային լարումը փոփոխական 220Վ(՞5%) ելքային լարումը հաստատուն 48Վ(՞0.5%)։ Արտադրության տարեթիվը 2021թ.։ 

	23
	բաշխիչ ցանցի փոխակերպիչ
	հատ
	120
	120
	8 400 000
	8 400 000
	Հեռախոսային  անցախուց  4- տեղանոց,4 FXS բնիկ PSTN life line հոսանքի խափանման դեպքում
2x 10/100 Mbps ցանցային բնիկ (switched կամ routed)
Հիմնական բնիկների ապահովում, caller ID, զանգերի պլանավորում և անվտանգություն, Ձայնի խտացում -G.711, G.723, G.726 (40/32/24/16), G.729A/B/E, G.728, iLBC, Ցանցի պրոտոկոլներ - TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, PPPoE, STUN,
LLDP, Սիգնալինգ - SIP (RFC 3261) over UDP/TCP/TLS, Սնուցումը հաստատուն հոսանքից 12Վ, մուտքային  լարումը փոփխական հոսանքից 100-240Վ / 50-60Հց, Շահագործման կլիմայական  ջերմաստիճանային պայմանները 0-ից  40՛ C . Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։
	Հեռախոսային  անցախուց  4- տեղանոց, 4 FXS բնիկ PSTN life line հոսանքի խափանման դեպքում
2x 10/100 Mbps ցանցային բնիկ (routed): Հիմնական բնիկների ապահովում, caller ID, զանգերի պլանավորում և անվտանգություն, Ձայնի խտացում -G.711, G.723, G.726 (40/32/24/16), G.729A/B/E, G.728, iLBC, Ցանցի պրոտոկոլներ - TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, PPPoE, STUN, LLDP, Սիգնալինգ - SIP (RFC 3261) over UDP/TCP/TLS, Սնուցումը հաստատուն հոսանքից 12Վ, մուտքային  լարումը փոփխական հոսանքից 100-240Վ / 50-60Հց, Շահագործման կլիմայական  ջերմաստիճանային պայմանները 0-ից  40՛ C. Արտադրման տարեթիվ 2020թ.։

	24
	թվային կոմուտացիոն սարքեր
	հատ
	1
	1
	2 500 000
	2 500 000
	Օպտիկայի  OTDR, էկրանի տեսանելի չափսը առնվազն 5՛՛, էկրանի թույլտվությունը առնվազն 800x480, Սկանավորման միջակայք առնվազն  1.3, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 160 և  360 կմ, իմպուլսի տևողությունը առնվազն  5նվ, 10նվ, 20նվ, 50նվ, 100նվ, 200նվ, 500նվ, 1մկվ, 2մկվ, 10մկվ և 20մկվ, Օբյեկտի մեռյալ գոտին 1 մետր, մեռյալ գոտին ելքում 5 մետր, PON մեռյալ գօտին 50մետր, հեռավորության սխալանքը ՞(1մ+հեռավորություն*2.5*10-ի(-5աստիճան)+ թույլատվություն), ճնշման սխալանքը ՞0.1դԲ կամ ՞0.05դԲ, թույլատվությունը 0.04մ-ից 10.24մ, առնվազն SOR(TELCORDIA), BMP, JPG, PDF ֆորմատների աջակցություն, առնվազն APC(FC,SC,LC) , UPC(FC,SC,LC,ST) տիպի օպտիկական մուտքերի հնարավորություն, սնուցումը հաստատուն 19Վ(՞3%)   հոսանքից , Համալրվածությունը սնուցման բլոկ` մուտքային լարումը  փոփոխական 220Վ(՞ 5%) ելքային լարումը  հաստատուն 19Վ(՞ 0.5%)։VFL դիապազոնը առնվազն 15կմ,  VFL ալիքի երկարությունը 650նմ՞10նմ, ճառագայթման աղբյուրի ալիքի երկարությունը 1310նմ/1550նմ՞10նմ։  Աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթը -10 ՛ C- ից + 50 ՛ C Արտադրության տարեթիվ 2020. և բարձր։
	Օպտիկայի  OTDR, էկրանի տեսանելի չափսը 5՛՛, էկրանի թույլտվությունը առնվազն 800x480, Սկանավորման միջակայք առնվազն  1.3, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 160 և 360 կմ, իմպուլսի տևողությունը առնվազն  5նվ, 10նվ, 20նվ, 50նվ, 100նվ, 200նվ, 500նվ, 1մկվ, 2մկվ, 10մկվ և 20մկվ, Օբյեկտի մեռյալ գոտին 1 մետր, մեռյալ գոտին ելքում 5 մետր, PON մեռյալ գոտին 50մետր, հեռավորության սխալանքը (1մ+հեռավորություն*2.5*10-ի (-5աստիճան)+ թույլատվություն), ճնշման սխալանքը ՞0.1դԲ, ՞0.05դԲ, թույլատվությունը 0.04մ-ից 10.24մ, առնվազն SOR(TELCORDIA), BMP, JPG, PDF ֆորմատների աջակցություն, APC(FC,SC,LC), UPC(FC,SC,LC,ST) տիպի օպտիկական մուտքերի հնարավորություն, սնուցումը հաստատուն 19Վ(՞3%)   հոսանքից, Համալրվածությունը սնուցման բլոկ` մուտքային լարումը  փոփոխական 220Վ(՞ 5%) ելքային լարումը  հաստատուն 19Վ(՞ 0.5%)։VFL դիապազոնը 15կմ,  VFL ալիքի երկարությունը 650նմ՞10նմ, ճառագայթման աղբյուրի ալիքի երկարությունը 1310նմ/1550նմ՞10նմ։  Աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթը -10՛C-ից +50՛C: Արտադրության տարեթիվ 2020։

	25
	ցանցային բաժանարար
	հատ
	20
	20
	7 600 000
	7 600 000
	1U չափ, Պրոցեսորի հաճախականությունը առնվազն 36xՄիջուկ 1.2 ԳՀց TLR4-03680 կամ համարժեք, օպերատիվ հիշողության ծավալը առնվազն 4Գբ,  IPv6 արձանագրության աջակցություն, 12 հատ  1Գբ/վ արագության  LAN պորտեր, 4 հատ SFP 1.25Գ պորտ, առնվազն RouterOS L6 արտոնագիր, ֆունկցիաներ՝ NAT, IPSec, VLAN, QOS, SMTP, Firewall, L3 VLAN, L7 Routing,Համալրված 2հատ սնուցման բլոկով,դիմային պանելի վրա առկա լինի էկրան,  մուտքային լարումը  փոփոխական 220Վ (՞ 5%)։ Աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթը -20 ՛C- ից 60 ՛C, Արտադրության տարեթիվ 2020. և բարձր։
	Պայմանագիր չի կնքվել

	26
	ցանցային բաժանարար
	հատ
	100
	100
	5 000 000
	5 000 000
	 Ցանցային երթուղիչ,
Երթուղիչը համալրված է 5 Gigabit Ethernet բնիկներով, USB 2.0 բնիկով, SFP բնիկով։ 2-5 Ethernet բնիկներից հնարավոր է սնուցել POE 802.3af/at–ի միջոցով այլ սարքեր։
Dynamic routing, hotspot, firewall, MPLS, VPN, advanced QOS, load balancing, bonding, IPSEC, EOIP
Gigabit Ethernet բնիկ -5 հատ, USB 2.0 -1հատ, SFP բնիկ -1հատ
Պրոցեսսոր QCA9557 կամ համարժեք, արագագործությունը առնվազն 800ՄՀց
Օպերացիոն համակարգ RouterOS, L4 
RAM -առնվազն 128 ՄԲ, Հիշողություն առնվազն 16ՄԲ,
Աշխատանքային ջերմաստիճան -40՛C to 60՛C
Հոսանքի սնուցում՝ Passive PoE, 8-30 Վ, 6 Վտ
POE մուտքային բնիկ -1հատ , POE802.3af/at ելքային բնիկ -4հատ, 
Հոսանքի մոնիտոր, Մայրական սալիկի ջերմաստիճանի մոնիտոր
Լրակազմը՝ Երթուղիչ, սնուցման բլոկ , Հոսանքի լար; Պայմանագրի կատարման փուլում  MAF(Manufacturer Authorization Form) կամ DAF փաստաթղթերի ներկայացումը պարտադիր է։Արտադրության տարեթիվը 2020թ և բարձր։
	 Ցանցային երթուղիչ,
Երթուղիչը համալրված է 5 Gigabit Ethernet բնիկներով, USB 2.0 բնիկով, SFP բնիկով։ 2-5 Ethernet բնիկներից հնարավոր է սնուցել POE 802.3af/at–ի միջոցով այլ սարքեր։
Dynamic routing, hotspot, firewall, MPLS, VPN, advanced QOS, load balancing, bonding, IPSEC, EOIP
Gigabit Ethernet բնիկ -5 հատ, USB 2.0 -1հատ, SFP բնիկ -1հատ
Պրոցեսսոր QCA9557, արագագործությունը 800ՄՀց
Օպերացիոն համակարգ RouterOS, L4 
RAM - 128 ՄԲ, Հիշողություն առնվազն 16ՄԲ,
Աշխատանքային ջերմաստիճան -40՛C to 60՛C
Հոսանքի սնուցում՝ Passive PoE, 8-30 Վ, 6 Վտ
POE մուտքային բնիկ -1հատ , POE802.3af/at ելքային բնիկ -4հատ, 
Հոսանքի մոնիտոր, Մայրական սալիկի ջերմաստիճանի մոնիտոր
Լրակազմը՝ Երթուղիչ, սնուցման բլոկ , Հոսանքի լար; Պայմանագրի կատարման փուլում  կներկայացվի DAF։ Արտադրության տարեթիվը 2020թ և բարձր։

	27
	ցանցային բաժանարար
	հատ
	20
	20
	5 800 000
	5 800 000
	Ցանցային երթուղիչ,
Երթուղիչը համալրված է՝ U rackmount, 12xSFP բնիկ, 1xSFP+ բնիկ, 16 միջուկ x 1.2ԳՀց CPU, 2ԳԲ RAM, LCD պանել, Երկու հատ սնուցման աղբյուր, RouterOS L6
Dynamic routing, hotspot, firewall, MPLS, VPN, advanced QOS, load balancing, bonding, IPSEC, EOIP
SFP բնիկ -12 հատ, SFP+ բնիկ 1հատ, microSD բնիկ -1հատ, Serial բնիկ -1հատ
Պրոցեսսոր TLR4-01680 կամ համարժեք, նվազագույնը 1,2ԳՀց x 16 մնիջուկ
Օպերացիոն համակարգ RouterOS առնվազն L6
RAM -առնվազն 2ԳԲ, Հիշողությունը առնվազն  128ՄԲ,
Աշխատանքային ջերմաստիճան -20՛C to 60՛C
Սնուցում - 100-240Վ մուտք, 44Վտ
Լարման մոնիտոր, Հոսանքի մոնիտոր, Մայրական սալիկի ջերմաստիճանի մոնիտոր, CPU ջերմաստիճանի մոնիտոր
Լրակազմը՝ Երթուղիչ, Հոսանքի լար, Rack –ի ամրակներ։Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։
	Պայմանագիր չի կնքվել

	28
	ցանցային բաժանարար
	հատ
	70
	70
	6 720 000
	6 720 000
	Ցանցային երթուղիչ,1U չափսի, Պրոցեսորի հաճախականությունը 4xՄիջուկ 1.4 ԳՀց IPQ-8064, օպերատիվ հիշողության ծավալը առնվազն 1Գբ, POE ելք 10րդ պոտից, Touch LCD էկրան,  IPv6 արձանագրության աջակցություն, LAN պորտերի քանակը 10 հատ առնվազն 1Գբ/վ թողունակությունը, 1 հատ SFP 1.25Գ պորտ, 1 հատ USB 3.0  պորտի առկայություն,  առնվազն RouterOS L5 արտոնագիր, Սնուցումը 10-30Վ հաստատուն հոսանքից 30Վտ։ Ֆունկցիաներ՝ NAT, IPSec, VLAN, QOS, SMTP, Firewall, L3 VLAN, L7 Routing,Համալրված սնուցման բլոկով,  մուտքային լարումը  փոփոխական 220Վ (՞ 5%) ելքային լարումը  հաստատուն 24Վ (՞ 0.5%)։ Աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթը -20 ՛C- ից 70 ՛C, Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։
	Ցանցային երթուղիչ,1U չափսի, Պրոցեսորի հաճախականությունը 4xՄիջուկ 1.4 ԳՀց IPQ-8064, օպերատիվ հիշողության ծավալը 1Գբ, POE ելք 10րդ պորտից, Touch LCD էկրան,  IPv6 արձանագրության աջակցություն, LAN պորտերի քանակը 10 հատ 1Գբ/վ թողունակությունը, 1 հատ SFP 1.25Գ պորտ, 1 հատ USB 3.0  պորտ,  RouterOS L5 արտոնագիր, Սնուցումը 10-30Վ հաստատուն հոսանքից 30Վտ։ Ֆունկցիաներ՝ NAT, IPSec, VLAN, QOS, SMTP, Firewall, L3 VLAN, L7 Routing,Համալրված սնուցման բլոկով,  մուտքային լարումը  փոփոխական 220Վ (՞ 5%) ելքային լարումը  հաստատուն 24Վ (՞ 0.5%)։ Աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթը -20 ՛C- ից 70 ՛C, Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։

	29
	ցանցային բաժանարար
	հատ
	15
	15
	750 000
	750 000
	Ցանցային երթուղիչ, սմարթ սվիչ 
Սվիչը համալրված է՝ 1xGigabit Ethernet բնիկ, 1xSFP+ բնիկ, 10xSFP բնիկ, LCD պանել, RouterOS L5
Dynamic routing, hotspot, firewall, MPLS, VPN, advanced QOS, load balancing, bonding, IPSEC, EOIP
Gigabit Ethernet բնիկ -1 հատ ,SFP բնիկ -10 հատ, SFP+ բնիկ -1 հատ, Serial բնիկ -1հատ
Պրոցեսսոր QCA8519, առնվազն 400ՄՀց x 1 մնիջուկ
Օպերացիոն համակարգ RouterOS, L5
RAM -առնվազն 64ՄԲ, Հիշողություն առնվազն 16ՄԲ,
Աշխատանքային ջերմաստիճան -40՛C to 60՛C
Սնուցում՝ 8-30Վ մուտք, 20Վտ
Լարման մոնիտոր, Հոսանքի մոնիտոր, Մայրական սալիկի ջերմաստիճանի մոնիտոր, Լրակազմը՝ Սվիչ, Հոսանքի ադապտորի լիցքավորման ուժը  1,2Ա
Պարտադիր ներկայացվոր փաստաթղթեր՝ MAF(Manufacturer Authorization Form) և/կամ DAF։ Արտադրության տարեթիվը 2020թ և բարձր։
	Պայմանագիր չի կնքվել

	30
	ձայնագրող սարքեր
	հատ
	100
	100
	3 500 000
	3 500 000
	Ձայնագրող սարք առանց հիշողության կրիչների
 - ձայնագրման նվազագույն չափը 1080P ,
 -  SATA HDD կոշտ կրիչի աջակցություն,
 - Կոմպրեսիոն H.264 / G.711
 - Video ստանդարտ  անալոգային և  IP
 - ընդհանուր ձայնագրման արագությունը առնվազն 1080p - 12 fps, 1080N / 720p - 25 fps
 - վիդեո մուտքեր առնվազն 4 ալիք, BNC 
 - Տեսանյութը HDMI, VGA
 - Ձայնագրման ռեժիմի, ձեռնարկի (Menu), ահազանգի ապահովում,
 - Համակցված IP տեսախցիկների քանակը առնվազն 2
 -առնվազն 4 տեսախցիկների միաժամանակյա վերարտադրում,
 - Ցանցային ինտերֆեյս RJ-45 պորտ (10/100 մ)
 - Ցանցի գործառույթները HTTP, IPv4 / IPv6, TCP / IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, - FTP, IP Filter, SNMP, P2P
 - առնվազն մեկ հատ  USB 2.0 պորտ
 - Աջակցություն պտտվող տեսախցիկների համար,
 - տեսաձայնագրման հնարավորություն,
  - Մկնիկով վերահսկման հնարավորություն
 - Սնուցման բլոկ հաստատուն հոսանքից DC12Վ, առնվազն  3Ա
 - Աշխատանքային ջերմաստիճանային պայմանները  -10  +55 ՛ C ,արտադրության տարեթիվը 2020թ. և բարձր։
	Ձայնագրող սարք առանց հիշողության կրիչների
 - ձայնագրման չափը 1080P ,
 -  SATA HDD կոշտ կրիչի աջակցություն,
 - Կոմպրեսիոն H.264 / G.711
 - Video ստանդարտ  անալոգային և  IP
 - ընդհանուր ձայնագրման արագությունը առնվազն 1080p - 12 fps, 1080N / 720p - 25 fps
 - վիդեո մուտքեր առնվազն 4 ալիք, BNC 
 - Տեսանյութը HDMI, VGA
 - Ձայնագրման ռեժիմի, ձեռնարկի (Menu), ահազանգի ապահովում,
 - Համակցված IP տեսախցիկների քանակը 2
 - 4 տեսախցիկների միաժամանակյա վերարտադրում,
 - Ցանցային ինտերֆեյս RJ-45 պորտ (10/100 մ)
 - Ցանցի գործառույթները HTTP, IPv4 / IPv6, TCP / IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, - FTP, IP Filter, SNMP, P2P
 - երկու հատ  USB 2.0 պորտ
 - Աջակցություն պտտվող տեսախցիկների համար,
 - տեսաձայնագրման հնարավորություն,
  - Մկնիկով վերահսկման հնարավորություն
 - Սնուցման բլոկ հաստատուն հոսանքից DC12Վ, 3Ա
 - Աշխատանքային ջերմաստիճանային պայմանները  -10  +55 ՛ C ,արտադրության տարեթիվը 2020թ. և բարձր։

	31
	ձայնագրող սարքեր
	հատ
	5
	5
	730 000
	730 000
	IP Տեսաձայնագրիչ ,  առնվազն 4 միջուկանի պրոցեսոր, տեսաձայնագրման ալիքների քանակը առնվազն 16, տեսաձայնագրման թույլտվությունը առնվազն 4000x3000, տեսագրման կադրերի քանակը առնվազն 25կ/վ, առնվազն H.264+ և H.264 կոդեկների աջակցություն, առնվազն G.711   կոդեկի աջակցություն,կոշտ սկավառակների համար նախատեսված խցիկներ քանակը առնվազն 2, կոշտ սկավառակի միացման ինտերֆեյսը առնվազն SATA III, արտաքին USB կրիչի վրա տեսաձայնագրման հնարավորություն, PTZ ղեկավարման համակարգի աջակցություն, շարժման դետեկտոր ֆունկցիայի առկայություն, արտաքին տագնապային ցուցիչների միացման  առնվազն 4 մուտք 2 ելք բնիկների առկայություն, առնվազն 1000մԳբ/վ արագությամբ Ethernet ցանցի միացման հնարավորություն, առնվազն IPv4, ONVIF, TCP,DDNS և HTTP ցանցային արձանագրությունների աջակցություն,   վիդեո մուտքի տիպը  RJ45 առնվազն 1հատ, վիդեո ելքեր՝ առնվազն 1 հատ VGA և 1 հատ HDMI, առնվազն 2 հատ USB տեսակի բնիկների  առկայություն, սնուցումը 12 Վ(՞ 1%) հաստատուն հոսանքից։Տեսաձայնագրիչը պետք է  համալրված լինի  մկնիկով ,  համապատասխան  սնուցման բլոկով` մուտքային լարումը  փոփոխական 220Վ(՞ 5%) ելքային լարումը  հաստատուն 12Վ(՞ 0.5%) և առնվազն 1Տբ ծավալով և 3.5՛(՞ 0.5%) չափսով  HDD-ով` նախատեսված հատուկ վիդեոհամակարգերի համար 24/7 աշխատանքային ռեժիմով։ Համաժամ դիտման առնվազն 16 հոսքեր, պատկերի թույլտվությունը առնվազն 3840x2160 , 1920x1080, 1280x1024 և 1280x720։ Արտադրման տարեթիվը 2020թ և բարձր։
	IP Տեսաձայնագրիչ, 4 միջուկանի պրոցեսոր, տեսաձայնագրման ալիքների քանակը 16, տեսաձայնագրման թույլտվությունը 4000x3000, տեսագրման կադրերի քանակը
16-channel@1080P (30fps), Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; H.265 կոդեկների աջակցություն, G.711 կոդեկի աջակցություն, կոշտ սկավառակների համար նախատեսված խցիկներ քանակը 2 հատ յուր. մինչև 10 TB, կոշտ սկավառակի միացման ինտերֆեյսը առնվազն SATA III, արտաքին USB կրիչի վրա տեսաձայնագրման հնարավորություն, PTZ ղեկավարման համակարգի աջակցություն, շարժման դետեկտոր ֆունկցիայի առկայություն, արտաքին տագնապային ցուցիչների միացման 4 մուտք 2 ելք բնիկների առկայություն, 1000մԳբ/վ արագությամբ Ethernet ցանցի միացման հնարավորություն, ցանցային պրոտոկոլներ IPv4/IPv6, ONVIF, TCP, DDNS և HTTP ցանցային արձանագրությունների աջակցություն, վիդեո մուտքի տիպը RJ45 1հատ, վիդեո ելքեր՝ 1 հատ VGA և 1 հատ HDMI, 2 հատ USB տեսակի բնիկների առկայություն, սնուցումը 12Վ(1%) հաստատուն հոսանքից։ Տեսաձայնագրիչը համալրված է մկնիկով, համապատասխան սնուցման բլոկով` մուտքային լարումը փոփոխական 220Վ(՞5%) ելքային լարումը հաստատուն 12Վ(՞0.5%) և 1Տբ ծավալով և 3.5՛(՞0.5%) չափսով HDD-ով` նախատեսված հատուկ վիդեոհամակարգերի համար 24/7 աշխատանքային ռեժիմով։ Համաժամ դիտման 16 հոսքեր, պատկերի թույլտվությունը 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024 և 1280x720։ Արտադրման տարեթիվը 2021թ.:

	32
	ձայնագրող սարքեր
	հատ
	6
	6
	7 200 000
	7 200 000
	Տեսաձայնագրիչ, վիդեո ալիքների քանակը առնվազն 128,   IP տեսախցիկնների քանակը առնվազն 128 ալիք, IP տեսախցիկների մուտքագրում- առնվազն 128, առնվազն 4 միջուկանի պրոցեսոր կամ համարժեք, առնվազն վիդեո ելքեր՝ 2 հատ HDMI և  1 հատ VGA, առնվազն 2 մոնիտորի միացման հնարավորություն։ Պատուհանների վրա տեսախցիկի անվանման , ժամանակի, վիդեո ազդանշանի կորստի, օբյեկտիվի փակման, շարժման հայտնաբերման և տեսագրման մասին ինֆորմացաների ցուցադրման հնարավորություն։   PTZ ղեկավարման համակարգի աջակցություն։ Շարժի հայտնաբերման  առնվազն 396 զոնաներ։ Տագնապային մուտքերի քանակը առնվազն 16, տագնապային ելքերի քանակը առնվազն 8։ առնվազն 128 հոսքերի միաժամանակյա դիտման հնարավորություն, առնվազն 8 հատ SATA III պորտերի առկայություն։ Դիմային պանելի վրա առնվազն 4 հատ USB, 1 հատ RS232, 1 հատ  RS485 պորտերի առկայություն,առնվազն H.264+, H.264 և MJPEG  կոդեկների աջակցություն։ Առնվազն 8Մպ,6Մպ,5Մպ, 4Մպ, 3Մպ, 1080պ և 1.3Մպ թույլտվությամբ տեսաձայնագրման  հնարավորություն, ցանցին միացման իներֆեյսը RJ 45  առնվազն 2 հատ,կոշտ սկավառակի միացման ինտերֆեյսը- առնվազն 8 հատ SATA III,  առնվազն HTTP,TCP, DHCP, DDNS, IPv4, 802.1x ցանցային արձանագրությունների աջակցություն։ Սնուցման լարումը փոփոխական առնվազն 220Վ-240վ կամ 12 Վ հաստատուն հոսանք (12Վ հաստատուն հոսանքի դեպքում համալրված 555)։  ONVIF ստանդարտի աջակցություն։ Տեսաձայնագրիչը պետք է համալրված լինի 8 հատ 3.5՛(՞ 0.5%) ՛ կոշտ սկավառակով յուրաքանչյուրի ծավալը   առնվազն 4ՏԲ ՝ նախատեսված հատուկ վիդեոհամակարգերի համար 24/7 աշխատանքային ռեժիմով;  Աշխատանքային ջերմաստիճանը -10-ից +55։ Արտադրման տարեթիվը 2020թ. և բարձր։
	Տեսաձայնագրիչ, վիդեո ալիքների քանակը 128, IP տեսախցիկնների քանակը 128 ալիք, IP տեսախցիկների մուտքագրում- 128, 4 միջուկանի պրոցեսոր, վիդեո ելքեր՝ 2 հատ HDMI և 1 հատ VGA, 2 մոնիտորի միացման հնարավորություն։ Պատուհանների վրա տեսախցիկի անվանման, ժամանակի, վիդեո ազդանշանի կորստի, օբյեկտիվի փակման, շարժման հայտնաբերման և տեսագրման մասին ինֆորմացիաների ցուցադրման հնարավորություն։ PTZ ղեկավարման համակարգի աջակցություն։ Շարժի հայտնաբերման 396 զոնաներ։ Տագնապային մուտքերի քանակը 16, տագնապային ելքերի քանակը 8։ 128 հոսքերի միաժամանակյա դիտման հնարավորություն, 8 հատ SATA III պորտերի առկայություն։ Դիմային պանելի վրա 4 հատ USB, 1 հատ RS232, 1 հատ RS485 պորտերի առկայություն, Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H264/MPEG4/MJPEG կոդեկների աջակցություն։ 12Մպ, 8Մպ, 6Մպ, 5Մպ, 4Մպ, 3Մպ, 1080պ և 1.3Մպ թույլտվությամբ տեսաձայնագրման հնարավորություն, ցանցին միացման իներֆեյսը RJ 45 2 հատ, կոշտ սկավառակի միացման ինտերֆեյսը-8 հատ SATA III, HTTP,TCP, DHCP, DDNS, IPv4, 802.1x ցանցային արձանագրությունների աջակցություն։ Սնուցման լարումը փոփոխական AC100V-240V: ONVIF ստանդարտի աջակցություն։ Տեսաձայնագրիչը համալրված է 8 հատ 3.5” կոշտ սկավառակով յուրաքանչյուրի ծավալը 4ՏԲ ՝ նախատեսված հատուկ վիդեոհամակարգերի համար 24/7 աշխատանքային ռեժիմով;  Աշխատանքային ջերմաստիճանը -10-ից +55։ Արտադրման տարեթիվը 2021թ:

	33
	մալուխների բաշխման պահարան
	հատ
	5
	5
	225 000
	225 000
	Սարքավորումների կագնակ-պահարան 19՛՛,Rack 6U
Սերվերային պահարան, մետաղական կորպուսով, մեկ բաժնով,հավաքովի, սեղանի վրա դրվող կամ պատից կախվող։ Հենքը մետաղական, հաստությունը ոչ պակաս 1.5մմ, դուռը մետաղական կամ ապակուց, փականով։ Բարձրությունը 6U, խորությունը 600մմ+-2մմ, լայնությունը 600մմ+-2մմ, արկղի տանիքը հանովի՝ հովացուցիչների տեղադրման համար,ծանրաբեռնվածությունը ոչ պակաս 40կգ, պաշտպանվածության աստիճանը առնվազն IP20։
Արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ. և բարձր։
	Սարքավորումների կագնակ-պահարան 19՛՛,Rack 6U
Սերվերային պահարան, մետաղական կորպուսով, մեկ բաժնով,հավաքովի, սեղանի վրա դրվող կամ պատից կախվող։ Հենքը մետաղական, հաստությունը 1.5մմ, դուռը մետաղական կամ ապակուց, փականով։ Բարձրությունը 6U, խորությունը 600մմ+-2մմ, լայնությունը 600մմ+-2մմ, արկղի տանիքը հանովի՝ հովացուցիչների տեղադրման համար,ծանրաբեռնվածությունը 40կգ, պաշտպանվածության աստիճանը IP20։
Արտադրության տարեթիվը 2019թ. և բարձր։

	34
	մալուխների բաշխման պահարան
	հատ
	12
	12
	900 000
	900 000
	Սարքավորումների կագնակ-պահարան 19՛՛,Rack 9U
Սերվերային պահարան, մետաղական կորպուսով, մեկ բաժնով,հավաքովի, սեղանի վրա դրվող կամ պատից կախվող։ Հենքը մետաղական, հաստությունը ոչ պակաս 1.5մմ, դուռը մետաղական կամ ապակուց, փականով։ Բարձրությունը 9U, խորությունը 600մմ+-2մմ, լայնությունը 600մմ+-2մմ, արկղի տանիքը հանովի՝ հովացուցիչների տեղադրման համար,ծանրաբեռնվածությունը ոչ պակաս 40կգ, պաշտպանվածության աստիճանը առնվազն IP20։
Արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ. և բարձր։
	Սարքավորումների կագնակ-պահարան 19՛՛,Rack 9U
Սերվերային պահարան, մետաղական կորպուսով, մեկ բաժնով,հավաքովի, սեղանի վրա դրվող կամ պատից կախվող։ Հենքը մետաղական, հաստությունը 1.5մմ, դուռը մետաղական կամ ապակուց, փականով։ Բարձրությունը 9U, խորությունը 600մմ+-2մմ, լայնությունը 600մմ+-2մմ, արկղի տանիքը հանովի՝ հովացուցիչների տեղադրման համար,ծանրաբեռնվածությունը 40կգ, պաշտպանվածության աստիճանը IP20։
Արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ. և բարձր։

	35
	մալուխների բաշխման պահարան
	հատ
	10
	10
	1 600 000
	1 600 000
	Սարքավորումների կագնակ-պահարան 19՛՛,Rack 21U
 Սերվերային պահարան, մետաղական կորպուսով, մեկ բաժնով,հավաքովի, անիվներով ։ Հենքը մետաղական, հաստությունը ոչ պակաս 1.5մմ, դուռը մետաղական կամ ապակուց, փականով։ Բարձրությունը 21U, խորությունը 600մմ+-2մմ, լայնությունը 800մմ+-2մմ, արկղի տանիքը հանովի՝ հովացուցիչների տեղադրման համար, ծանրաբեռնվածությունը ոչ պակաս 80կգ, պաշտպանվածության աստիճանը առնվազն IP20։
Արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.և բարձր։
	Սարքավորումների կագնակ-պահարան 19՛՛, Rack 21U: Սերվերային պահարան, մետաղական կորպուսով, մեկ բաժնով, հավաքովի, անիվներով։ Հենքը մետաղական, հաստությունը ոչ պակաս 1.5մմ, դուռը մետաղական կամ ապակուց, փականով։ Բարձրությունը 21U, խորությունը 600մմ+-2մմ, լայնությունը 800մմ+-2մմ, արկղի տանիքը հանովի՝ հովացուցիչների տեղադրման համար, ծանրաբեռնվածությունը ոչ պակաս 80կգ, պաշտպանվածության աստիճանը առնվազն IP20։ Արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.և բարձր։

	36
	գունավոր տեսամոնիտորներ
	հատ
	100
	100
	5 000 000
	5 000 000
	Մոնիտոր FULL HD թույլտվությամբ,
անկյունագիծը առնվազն 22”, պատկերի տեսանելի չափսը առնվազն  21.5”, կոնտրաստ ավելի քան 25000։1, Widescreen, VGA տիպի մուտքով,  մուտքային լարումը փոփոխական հոսանքից 220 և/ կամ հաստատուն հոսանքից 12Վ-ից 19Վ։ Աշխատանքային ջերմաստիճան +5՛C to 50՛CԱրտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։
	Մոնիտոր FULL HD թույլտվությամբ, անկյունագիծը առնվազն 22”, պատկերի տեսանելի չափսը առնվազն  21.5”, կոնտրաստ ավելի քան 25000։1, Widescreen, VGA տիպի մուտքով,  մուտքային լարումը փոփոխական հոսանքից 220 և/ կամ հաստատուն հոսանքից 12Վ-ից 19Վ։ Աշխատանքային ջերմաստիճան +5՛C to 50՛C: Արտադրման տարեթիվ 2020թ. և բարձր։


	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Քանի որ ՀՀ ՊՆ կարիքների համար նշված ապրանքի(ների) գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ուստի գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն գնումն իրականացվել է գնանշման հարցման միջոցով։

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
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	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
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	01
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	Այո
	
	

	Գնման համար ֆինանսական միջոցները նախատեսված են ՀՀ կառ. 30.12.2020թ. N 2215-Ն որոշման մեջ:

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	05.04.2021թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություն չի կատարվել

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը

Հարցարդման ստացման

Պարզաբանման

1

07.04.2021թ.
07.04.2021թ.


	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր

	Մեծ ծավալի պատճառով ներկայացված է կից Հավելված 1-ով:

	Այլ տեղեկություններ
	Քանի որ «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-1/6» ծածկագրով ընթացակարգի 1-ին, 2-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 25-րդ, 27-րդ և  29-րդ չափաբաժիններին հայտ է ներկայացրել մեկ մասնակից, իսկ 1-ին, 5-րդ, 6-րդ, 19-րդ, 25-րդ, 27-րդ, 29-րդ և 36-րդ չափաբաժինների մասով առաջարկված գները գերազանցում են պլանավորված նախահաշվային գները, գնահատող հանձնաժողովը հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի և ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթաց կազմակերպման» Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջները 28.04.2021թ. որոշեց նիստը կասեցնել և գների նվազեցման նպատակով 03.05.2021թ. ժամը 12:30-ին ՀՀ ՊՆ ԳԿ վարչության նիստերի դահլիճում (ք. Երևան, Բագրևանդի 5) կազմակերպել բանակցություններ: Նախատեսված բանակցություններին ներկայացավ միայն «Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ-ն, որը նվազեցրեց միայն 36-րդ չափաբաժնի գինը՝ առաջարկելով 6285000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ն), իսկ մյուս չափաբաժինների համար գները թողեց անփոփոխ:

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը
	Մասնագիտական գործունեություն
	Մասնագիտական փորձառությունը
	Ֆինանսական միջոցներ
	Տեխնիկական միջոցներ
	Աշխատանքային ռեսուրսներ
	Գնային առաջարկ

	

	Այլ տեղեկություններ
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ-ի գնային առաջարկի հաշվարկման ճշտությունը /հայտերով ներկայացված գնային առաջարկի թվերով և տառերով արտահայտված տվյալների համապատասխանությունը/, ինչպես նաև հաշվարկման թվաբանական ճշտությունները համապատասխանում են /ճիշտ են/, բացառությամբ 26-րդ չափաբաժնի, մասնավորապես՝ գնային առաջարկի Արժեք, ԱԱՀ և Ընդհանուր գին սյունակներում նշված գումարները սխալ են հաշվարկված: Հաշվի առնելով վերոգրյալը գնահատող հանձնաժողովը որոշեց մերժել «Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ-ի հայտը 26-րդ չափաբաժնի մասով՝ հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 32-րդ կետի 2-րդ ենթակետի ե) պարբերությունը:

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	11.05.2021թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	12.05.2021թ.
	16.05.2021թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	20.05.2021թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	04.06.2021թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	08.06.2021թ.

	

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	7, 10, 12, 15
	«Կոմպասս» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-1/6-1
	08.06.2021թ.
	20.10.2021թ.
	0
	5 275 500
	5 275 500

	18, 30, 33, 34
	«Ջի-Էս-Սի» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-1/6-2
	
	20.10.2021թ.
	0
	4 313 000
	4 313 000

	4, 26, 28
	«ՔՈՄՓ ՊՐՈ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-1/6-3
	
	20.10.2021թ.
	0
	15 390 000
	15 390 000

	22, 31, 32
	«Օազիս Կոմպյուտեր» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-1/6-4
	
	20.10.2021թ.
	0
	5 909 700
	5 909 700

	11, 14, 21
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-1/6-5
	
	20.10.2021թ.
	0
	11 958 000
	11 958 000

	1, 6, 36
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-1/6-6
	
	Կսահմանվի լրացուցիչ կնքվելիք համաձայնագրով
	0
	15 650 000
	20 085 000

	9, 23
	«ԷԼԿՈՄՊ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-1/6-7
	
	20.10.2021թ.
	0
	11 418 000
	11 418 000

	13
	«Տոպազ-95» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-1/6-8
	
	20.10.2021թ.
	0
	208 800
	208 800

	2
	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-1/6-9
	
	20.10.2021թ.
	0
	1 232 250
	1 232 250

	8
	«ՏԵԽՆՈՖՈՐՈՒՄ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-1/6-10
	
	20.10.2021թ.
	0
	9 360 000
	9 360 000

	16
	«ՍԵԿՈՆԵՏ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-1/6-11
	
	20.10.2021թ.
	0
	5 670 000
	5 670 000

	17
	«Էմ-Տեքստիլ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-1/6-12
	
	20.10.2021թ.
	0
	1 480 000
	1 480 000

	20
	«Դեվելոփ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-1/6-13
	
	20.10.2021թ.
	0
	720 000
	720 000

	24
	«ՊՌՈ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-1/6-14
	
	20.10.2021թ
	0
	1 829 000
	1 829 000

	35
	«ՆԵԹՎՈՐԿ ԶՈՆ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-1/6-15
	
	30.09.2021թ.
	0
	1 579 200
	1 579 200

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ 

	7, 10, 12, 15
	«Կոմպասս» ՍՊԸ
	ՀՀ.ք. Երևան, Չարենցի 66
	-----
	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570010074570100
	ՀՎՀՀ 01545204

	18, 30, 33, 34
	«Ջի-Էս-Սի» ՍՊԸ
	ՀՀ.ք. Երևան, Աճեմյան 18 շ. 44շին.
	-------
	«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2051022013031001
	ՀՎՀՀ 02258906

	4, 26, 28
	«ՔՈՄՓ ՊՐՈ» ՍՊԸ
	ՀՀ.ք. Երևան, Դավիթաշեն 4-րդ թաղ.,2բ շ,45 բն.
	-------
	«Արարատբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 1510050759740100
	ՀՎՀՀ 00224917

	22, 31, 32
	«Օազիս Կոմպյուտեր» ՍՊԸ
	ՀՀ.ք. Երևան, Արշակունյաց 194/3
	-----
	«Ակբա Բանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ 220473330508000
	ՀՎՀՀ 02247256

	11, 14, 21
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	ՀՀ.ք. Երևան, Բաշինջաղյան 1փ., 13/30
	----
	«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ    Հ/Հ2500010488760100
	ՀՎՀՀ 01254973

	1, 6, 36
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	ՀՀ.ք. Երևան, Բաշինջաղյան 1փ., 13/30
	-----
	«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ    Հ/Հ2500010488760100
	ՀՎՀՀ 01254973

	9, 23
	«ԷԼԿՈՄՊ» ՍՊԸ
	ՀՀ.ք. Երևան, Բաղրամյան 76/3
	-----
	«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ    Հ/Հ1930000629790100
	ՀՎՀՀ 00057219

	13
	«Տոպազ-95» ՍՊԸ
	ՀՀ.ք. Երևան, Բաղրամյան 33 ա
	------
	«Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ  Հ/Հ1930001125920100
	ՀՎՀՀ 00010717

	2
	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ
	ՀՀ.ք. Երևան, Վարդանանց 18/2
	-----
	«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1660000446270100
	ՀՎՀՀ 00861057

	8
	«ՏԵԽՆՈՖՈՐՈՒՄ» ՍՊԸ
	ՀՀ.ք. Երևան, Աբելյան 6/1, B303 տարածք
	------
	«ԱմերիաԲանկ» ՓԲԸ    Հ/Հ1570026273290100
	ՀՎՀՀ 01253291

	16
	«ՍԵԿՈՆԵՏ» ՍՊԸ
	ՀՀ.ք. Երևան, Ն. Զարյան 32
	------
	«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150004088520100
	ՀՎՀՀ 00099207

	17
	«Էմ-Տեքստիլ» ՍՊԸ
	ՀՀ.ք. Երևան, Արշակունյաց 270/1
	-----
	«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ1150007366666661
	ՀՎՀՀ 02274067

	20
	«Դեվելոփ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ
	ՀՀ.ք. Երևան, Մամիկոնյանց 38շ., 45 տ.
	------
	«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570065737190100
	ՀՎՀՀ 02281226

	24
	«ՊՌՈ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ
	ՀՀ.ք. Երևան, Աբովյան 66-10
	------
	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570048268610100
	ՀՎՀՀ 02684635

	35
	«ՆԵԹՎՈՐԿ ԶՈՆ» ՍՊԸ
	ՀՀ.ք. Երևան, Գևորգ Չաուշի 11/1
	--------
	«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ,Մետաքս մ/ճ
Հ/Հ 163218034060
	ՀՎՀՀ 00153676

	

	Այլ տեղեկություններ
	Քանի որ ներկայացված գները 5-րդ, 19-րդ, 25-րդ, 27-րդ և 29-րդ չափաբաժինների մասով գերազանցում են գնումն իրականացնելու համար նախատեսված նախահաշվային գները՝ հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետը (հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին), գնահատող հանձնաժողովը որոշեց ընթացակարգը վերը նշված չափաբաժինների մասով հայտարարել չկայացած: 3-րդ չափաբաժնի մասով ընթացակարգը հայտարարվեց չկայացած՝  հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետը (ոչ մի հայտ չի ներկայացվել):

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Սահմանված կարգով իրականացվել են օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի զ) պարբերությունը՝ գնահատող հանձնաժողովը 1-ին, 6-րդ և 36-րդ չափաբաժինների մասով ընտրված մասնակից  ճանաչեց «Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ-ին:

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Սյուզաննա Եսոյան
	
	s.esoyan@mil.am


Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն
Հավելված 1
	ՀՀ
	Ապրանքի անվանումը
	Չ/Մ
	Քանակը
	Նախահաշվ. գումարը
	Մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունների 
	Ծանոթություն

	
	
	
	
	
	անվանումները
	գնային առաջարկները
	

	
	
	
	
	
	
	առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	ընդհանուր գինը
	

	1
	համակարգիչ ամբողջը մեկում
	 հատ
	25
	6 150 000
	«էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	6,250,000
	1,250,000
	7,500,000
	Բանակցություն

	2
	լազերային տպիչներ
	 հատ
	25
	1 250 000
	Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ
	1,026,875
	205,375
	1,232,250
	Բանակցություն

	3
	լազերային տպիչներ
	 հատ
	5
	500 000
	 
	0
	0
	 
	Առաջարկի բացակայություն

	4
	համակարգիչ ամբողջը մեկում
	 հատ
	15
	6 000 000
	«ՔՈՄՊ ՊՐՈ» ՍՊԸ
	3,900,000
	780,000
	4,680,000
	«ՔՈՄՊ ՊՐՈ» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	«էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	6,250,000
	1,250,000
	7,500,000
	

	5
	դյուրակիր համակարգիչներ
	 հատ
	15
	5 700 000
	«էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	5,250,000
	1,050,000
	6,300,000
	Բանակցություն

	6
	դյուրակիր համակարգիչներ
	 հատ
	15
	4 500 000
	«էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	5,250,000
	1,050,000
	6,300,000
	Բանակցություն

	7
	գունավոր տպիչներ
	 հատ
	1
	1 400 000
	Կոմպասս ՍՊԸ
	1,165,000
	233,000
	1,398,000
	Բանակցություն

	8
	ցանցային սերվերներ
	 հատ
	1
	9 500 000
	«ՏԵԽՆՈՖՈՐՈՒՄ» ՍՊԸ
	7,800,000
	1,560,000
	9,360,000
	«ՏԵԽՆՈՖՈՐՈՒՄ» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	«էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	7,900,000
	1,580,000
	9,480,000
	

	9
	միաֆազ շարժիչներ
	 հատ
	20
	7 000 000
	ՄԱԺԷՎ ՍՊԸ
	4,800,000
	960,000
	5,760,000
	ԷԼԿՈՄՊ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԷԼԿՈՄՊ ՍՊԸ
	4,235,000
	847,000
	5,082,000
	

	
	
	
	
	
	Դեվելոփ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ
	7,000,000
	1,400,000
	8,400,000
	

	
	
	
	
	
	Ա/ՁՊետրոս Ավետիսյան 
	5,400,000
	 
	5,400,000
	

	10
	անխափան սնուցման աղբյուրներ
	 հատ
	25
	1 125 000
	ՍԵԿՈՆԵՏ ՍՊԸ
	1,333,125
	266,625
	1,599,750
	Կոմպասս ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Կոմպասս ՍՊԸ
	931,250
	186,250
	1,117,500
	

	
	
	
	
	
	Էլլիպս ՋիԷյ ՍՊԸ
	11,458,750
	2,291,750
	13,750,500
	

	11
	ցանցային բաժանարար
	 հատ
	20
	2 699 600
	Տոպազ-95 ՍՊԸ
	2,202,500
	440,500
	2,643,000
	«էյչ Գրուպ» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	«էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	1,630,000
	326,000
	1,956,000
	

	
	
	
	
	
	ԷԼԿՈՄՊ ՍՊԸ
	2,500,000
	500,000
	3,000,000
	

	12
	անխափան սնուցման աղբյուրներ
	 հատ
	15
	975 000
	ՍԵԿՈՆԵՏ ՍՊԸ
	799,875
	159,975
	959,850
	Կոմպասս ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Կոմպասս ՍՊԸ
	675,000
	135,000
	810,000
	

	
	
	
	
	
	Էլլիպս ՋիԷյ ՍՊԸ
	6,875,250
	1,375,050
	8,250,300
	

	13
	ցանցային բաժանարար
	 հատ
	40
	240 000
	Տոպազ-95 ՍՊԸ
	174,000
	34,800
	208,800
	Տոպազ-95 ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Դեվելոփ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ
	200,000
	40,000
	240,000
	

	14
	ցանցային բաժանարար
	 հատ
	40
	10 000 000
	«էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	7,120,000
	1,424,000
	8,544,000
	«էյչ Գրուպ» ՍՊԸ

	15
	անխափան սնուցման աղբյուրներ
	 հատ
	100
	2 200 000
	ՍԵԿՈՆԵՏ ՍՊԸ
	2,583,250
	516,650
	3,099,900
	Կոմպասս ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Կոմպասս ՍՊԸ
	1,625,000
	325,000
	1,950,000
	

	
	
	
	
	
	Էլլիպս ՋիԷյ ՍՊԸ
	30,000,000
	6,000,000
	36,000,000
	

	16
	անխափան սնուցման աղբյուրներ
	 հատ
	70
	6 300 000
	ՍԵԿՈՆԵՏ ՍՊԸ
	4,725,000
	945,000
	5,670,000
	ՍԵԿՈՆԵՏ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Կոմպասս ՍՊԸ
	4,900,000
	980,000
	5,880,000
	

	
	
	
	
	
	Էլլիպս ՋիԷյ ՍՊԸ
	32,084,500
	6,416,900
	38,501,400
	

	17
	խոսափողների և բարձրախոսների հավաքածուներ
	 հատ
	1
	1 800 000
	«էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	2,000,000
	400,000
	2,400,000
	«էմ- Տեքստիլ» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	«էմ- Տեքստիլ» ՍՊԸ
	1,480,000
	 
	1,480,000
	

	18
	համակարգչի կոշտ սկավառակ
	 հատ
	16
	1 088 000
	«ՔՈՄՊ ՊՐՈ» ՍՊԸ
	899,200
	179,840
	1,079,040
	ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	«ՌԱԴԻԷԼ ՎԱ» ՍՊԸ
	893,333
	178,667
	1,072,000
	

	
	
	
	
	
	ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ ՍՊԸ
	706,667
	141,333
	848,000
	

	
	
	
	
	
	Էլլիպս ՋիԷյ ՍՊԸ
	960,000
	192,000
	1,152,000
	

	
	
	
	
	
	Դեվելոփ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ
	730,667
	146,133
	876,800
	

	19
	անվտանգության տեսախցիկներ
	 հատ
	20
	1 200 000
	ՍԵԿՈՆԵՏ ՍՊԸ
	4,916,650
	983,330
	5,899,980
	Բանակցություն

	
	
	
	
	
	ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ ՍՊԸ
	4,000,000
	800,000
	4,800,000
	

	
	
	
	
	
	Էլլիպս ՋիԷյ ՍՊԸ
	4,250,000
	850,000
	5,100,000
	

	
	
	
	
	
	Դեվելոփ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ
	3,466,667
	693,333
	4,160,000
	

	
	
	
	
	
	Օազիս Կոմպյուտեր ՍՊԸ
	5,910,000
	1,182,000
	7,092,000
	

	20
	անվտանգության տեսախցիկներ
	 հատ
	15
	900 000
	ՍԵԿՈՆԵՏ ՍՊԸ
	731,250
	146,250
	877,500
	Դեվելոփ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	«ՌԱԴԻԷԼ ՎԱ» ՍՊԸ
	693,750
	138,750
	832,500
	

	
	
	
	
	
	ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ ՍՊԸ
	650,000
	130,000
	780,000
	

	
	
	
	
	
	ԻՄՊԵՔՍ ՍՊԸ
	726,000
	145,200
	871,200
	

	
	
	
	
	
	Էլլիպս ՋիԷյ ՍՊԸ
	690,000
	138,000
	828,000
	

	
	
	
	
	
	Դեվելոփ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ
	600,000
	120,000
	720,000
	

	
	
	
	
	
	Օազիս Կոմպյուտեր ՍՊԸ
	645,000
	129,000
	774,000
	

	21
	բաշխիչ ցանցի փոխակերպիչ
	 հատ
	5
	2 000 000
	Տոպազ-95 ՍՊԸ
	1,370,000
	274,000
	1,644,000
	«էյչ Գրուպ» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ՄԱԺԷՎ ՍՊԸ
	2,000,000
	400,000
	2,400,000
	

	
	
	
	
	
	«էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	1,215,000
	243,000
	1,458,000
	

	
	
	
	
	
	ԷԼԿՈՄՊ ՍՊԸ
	1,850,000
	370,000
	2,220,000
	

	
	
	
	
	
	ՊՌՈ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ
	1,799,000
	 
	1,799,000
	

	22
	բաշխիչ ցանցի փոխակերպիչ
	 հատ
	10
	420 000
	«էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	500,000
	100,000
	600,000
	Օազիս Կոմպյուտեր ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Օազիս Կոմպյուտեր ՍՊԸ
	282,500
	56,500
	339,000
	

	23
	բաշխիչ ցանցի փոխակերպիչ
	 հատ
	120
	8 400 000
	Տոպազ-95 ՍՊԸ
	6,240,000
	1,248,000
	7,488,000
	ԷԼԿՈՄՊ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ՄԱԺԷՎ ՍՊԸ
	5,520,000
	1,104,000
	6,624,000
	

	
	
	
	
	
	«էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	5,443,200
	1,088,640
	6,531,840
	

	
	
	
	
	
	ԷԼԿՈՄՊ ՍՊԸ
	5,280,000
	1,056,000
	6,336,000
	

	
	
	
	
	
	ՊՌՈ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ
	6,499,000
	 
	6,499,000
	

	24
	թվային կոմուտացիոն սարքեր
	 հատ
	1
	2 500 000
	«ՆԵԹՎՈՐԿ ԶՈՆ» ՍՊԸ
	1,955,000
	391,000
	2,346,000
	ՊՌՈ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ԷԼԿՈՄՊ ՍՊԸ
	1,889,000
	377,800
	2,266,800
	

	
	
	
	
	
	ՊՌՈ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ
	1,829,000
	 
	1,829,000
	

	25
	ցանցային բաժանարար
	 հատ
	20
	7 600 000
	«էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	10,000,000
	2,000,000
	12,000,000
	Բանակցություն

	26
	ցանցային բաժանարար
	 հատ
	100
	5 000 000
	«ՔՈՄՊ ՊՐՈ» ՍՊԸ
	3,500,000
	700,000
	4,200,000
	«ՔՈՄՊ ՊՐՈ» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Տոպազ-95 ՍՊԸ
	3,825,000
	765,000
	4,590,000
	

	
	
	
	
	
	«էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	Սխալ գին
	Սխալ գին
	Սխալ գին
	

	27
	ցանցային բաժանարար
	 հատ
	20
	5 800 000
	«էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	8,000,000
	1,600,000
	9,600,000
	Բանակցություն

	28
	ցանցային բաժանարար
	 հատ
	70
	6 720 000
	«ՔՈՄՊ ՊՐՈ» ՍՊԸ
	5,425,000
	1,085,000
	6,510,000
	«ՔՈՄՊ ՊՐՈ» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	Տոպազ-95 ՍՊԸ
	5,533,500
	1,106,700
	6,640,200
	

	
	
	
	
	
	«էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	5,565,000
	1,113,000
	6,678,000
	

	29
	ցանցային բաժանարար
	 հատ
	15
	750 000
	«էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	1,500,000
	300,000
	1,800,000
	Բանակցություն

	30
	ձայնագրող սարքեր
	 հատ
	100
	3 500 000
	ՍԵԿՈՆԵՏ ՍՊԸ
	2,583,250
	516,650
	3,099,900
	ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	«ՌԱԴԻԷԼ ՎԱ» ՍՊԸ
	2,833,333
	566,667
	3,400,000
	

	
	
	
	
	
	ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ ՍՊԸ
	2,166,667
	433,333
	2,600,000
	

	
	
	
	
	
	ԻՄՊԵՔՍ ՍՊԸ
	2,841,000
	568,200
	3,409,200
	

	
	
	
	
	
	ԷԼԿՈՄՊ ՍՊԸ
	2,915,000
	583,000
	3,498,000
	

	
	
	
	
	
	Էլլիպս ՋիԷյ ՍՊԸ
	3,125,000
	625,000
	3,750,000
	

	
	
	
	
	
	Դեվելոփ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ
	2,458,333
	491,667
	2,950,000
	

	
	
	
	
	
	Օազիս Կոմպյուտեր ՍՊԸ
	2,625,000
	525,000
	3,150,000
	

	31
	ձայնագրող սարքեր
	 հատ
	5
	730 000
	ՍԵԿՈՆԵՏ ՍՊԸ
	650,000
	130,000
	780,000
	Օազիս Կոմպյուտեր ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ ՍՊԸ
	562,500
	112,500
	675,000
	

	
	
	
	
	
	ԻՄՊԵՔՍ ՍՊԸ
	560,000
	112,000
	672,000
	

	
	
	
	
	
	Էլլիպս ՋիԷյ ՍՊԸ
	667,500
	133,500
	801,000
	

	
	
	
	
	
	Դեվելոփ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ
	575,000
	115,000
	690,000
	

	
	
	
	
	
	Օազիս Կոմպյուտեր ՍՊԸ
	548,750
	109,750
	658,500
	

	32
	ձայնագրող սարքեր
	 հատ
	6
	7 200 000
	ՍԵԿՈՆԵՏ ՍՊԸ
	9,380,000
	1,876,000
	11,256,000
	Օազիս Կոմպյուտեր ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ ՍՊԸ
	7,500,000
	1,500,000
	9,000,000
	

	
	
	
	
	
	Էլլիպս ՋիԷյ ՍՊԸ
	10,500,000
	2,100,000
	12,600,000
	

	
	
	
	
	
	Դեվելոփ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ
	7,957,000
	1,591,400
	9,548,400
	

	
	
	
	
	
	Օազիս Կոմպյուտեր ՍՊԸ
	4,093,500
	818,700
	4,912,200
	

	33
	մալուխների բաշխման պահարան
	 հատ
	5
	225 000
	ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ ՍՊԸ
	170,833
	34,167
	205,000
	ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	«ՆԵԹՎՈՐԿ ԶՈՆ» ՍՊԸ
	187,000
	37,400
	224,400
	

	
	
	
	
	
	«էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	200,000
	40,000
	240,000
	

	
	
	
	
	
	Էլլիպս ՋիԷյ ՍՊԸ
	316,670
	63,334
	380,004
	

	34
	մալուխների բաշխման պահարան
	 հատ
	12
	900 000
	ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ ՍՊԸ
	550,000
	110,000
	660,000
	ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	«ՆԵԹՎՈՐԿ ԶՈՆ» ՍՊԸ
	739,200
	147,840
	887,040
	

	
	
	
	
	
	«էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	750,000
	150,000
	900,000
	

	
	
	
	
	
	Էլլիպս ՋիԷյ ՍՊԸ
	1,050,000
	210,000
	1,260,000
	

	
	
	
	
	
	Երևան Տելեկոմ Սոլուշնս ՍՊԸ
	750,000
	150,000
	900,000
	

	35
	մալուխների բաշխման պահարան
	 հատ
	10
	1 600 000
	«ՆԵԹՎՈՐԿ ԶՈՆ» ՍՊԸ
	1,316,000
	263,200
	1,579,200
	«ՆԵԹՎՈՐԿ ԶՈՆ» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	«էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	1,650,000
	330,000
	1,980,000
	

	
	
	
	
	
	Էլլիպս ՋիԷյ ՍՊԸ
	2,250,000
	450,000
	2,700,000
	

	36
	գունավոր տեսամոնիտորներ
	 հատ
	100
	5 000 000
	Էլլիպս ՋիԷյ ՍՊԸ
	5,585,000
	1,117,000
	6,702,000
	Բանակցություն

	
	
	
	
	
	«էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	5,500,000
	1,100,000
	6,600,000
	

	
	
	
	
	
	ՍԵԿՈՆԵՏ ՍՊԸ
	5,250,000
	1,050,000
	6,300,000
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