|  |  |
| --- | --- |
| **Անվանումը** | **Բնութագիրը** |
| Փոքր ամբարձիչ մեքենա | Անվավոր  Շերեփի ծավալը՝ 0,4-0,5 մ3  Բարձումը՝ ճակատային  Ամբարձման բարձրությունը՝ 2-3 մ  Շարժիչը՝ դիզելային  Մեքենավարի խցիկը՝ փակ, անվտանգության ցանցերով  Արագությունը՝ 10 կմ/ժ  Ամբարձիչը պետք է նախատեսված լինի կոմունալ աշխատանքներ իրականացնելու համար՝ փողոցների և բակերի սանիտարական մաքրում, ավելվածքների և շինաղբի բարձում, մայթերի և բակերի մաքրում ձյան շերտից, ինժեներական ենթակառուցվածքների վերանորոգում և այլն: |
| Փոքր տրակտոր | Անվավոր, 4x4  Շարժիչը ՝ դիզելային, հզորությունը՝ 80 ձ.ուժ **<**  Դիմային հարթաշերեփով  Խոզանակ՝ լվացող համակարգով  Վարորդի խցիկը՝ փակ  Հետին կցորդիչով  Պարզ՝ շահագործման, սպասարկման և վերանո­րոգ­ման առումով  Տրակտորը պետք է նախատեսված լինի կոմունալ տնտեսության կարիքների համար՝ ճանապարհների և փողոցների մաքրում ձյան շերտից, փողոցների խոզանակում, փոքր ծավալի շինարարական աշխատանքներ, կանաչ տնկարկների խնամք, բեռների տեղափոխում: |