**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

###  2022 թվականի հունվարի 20-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/6

###  Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲԸ-ի կարիքների համար տեխնոլոգիաների եվ տեղեկատվական անվտանգության բաժնի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 Պատվիրատուի կողմից սահմանված տեխնիկական բնութագրում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության առաջացման հիմքով։

Փոփոխության նկարագրություն:

**12-ին չափաբաժին՝**

Մատրիցա - 2 մպ Progressive Scan CMOS

Ազդանշանի հաղորդման ստանդարտ - PAL/NTSC

Պատկերի փոխանցման արագություն - PAL: 1080p @25 կ/վ NTSC: 1080p @30 կ/վ

Թողունակություն - 1920х1080@25 կ/վ

Զգայունություն -  0.005 լկ @ (F1.2, AGC вкл), 0 լկ վ EXIR-լուսավորությամբ

Տեսապակի (օբեկտիվ) - 3.6 մմ

«Ցերեկ/Գիշեր» ռեժիմ - մեխանիկական ИК- ֆիլտր

«Ցերեկ/Գիշեր» ռեժիմ - ավտոմատ /գույնը /սև/սպիտակ

կամ Համարժեք՝ HIKVISION DS-2CE16D3T-ITF

Матрица - 2 Мп Progressive Scan CMOS

Стандарт передачи сигнала - PAL/NTSC

Скорость передачи кадров - PAL: 1080p @25 к/с NTSC: 1080p @30 к/с

Разрешение - 1920х1080@25к/с

Чувствительность - 0.005 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с EXIR-подсветкой

Объектив - 3.6 мм,

Режим «день/ночь» - Механический ИК-фильтр

Режим «день/ночь» - Автоматич. /Цветн. / Ч/б

Эквалент -HIKVISION  DS-2CE16D3T-ITF

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ա. Գսպոյանին ։

Հեռախոս՝ 060460101/9800/։

Էլ. փոստ՝ gspoyan.ani@mail.ru։

**Պատվիրատու` Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲԸ**