**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի պարզաբանման մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

###  2024 թվականի մայիսի 6-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/97

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար **Երևան քաղաքի** **Աջափնյակ վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ աշխատանքների** ձեռքբերում նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/97 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 06.05.2024թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 06.05.2024թ. տրամադրված պարզաբանումները`

 **Հարցում՝** 1) 1.1. , 1.2. , 1.3. , 1.4. . 1.6. կետերում նշված են միայն վնասված տարրերի փոխարինումը, արդյոք այս կետում նախատեսված չէ բացակայող տարրերի ձեռքբերումը և տեղադրումը, եթե նախատեսված է, ապա որքան է բացակայող տարրերի տեսակարար կշիռը ընդհանուր կոնստրուկցիայի մեջ?

2) 2.5. խցանումների բացումներում նշված չէ դիտահորից դիտահոր միջակայքը պետք է մաքրվի, դիտահորից շինություն միջակայքը, թե կարող է լինել խցանում , որը կընդգրկի մի քանի հաջորդական դիտհոր միջակայք?

3) 2.6. կետում նշվածը վերանորոգումը վերաբերում է առկա դիտահորերին, թե նաև նոր կառուցվող դիտահորերում հատակի և պատերի վերանորոգմանը Բ-25 բետոնով?

4) 2.7. կետում դիտահորերի ծածկի տակ հասկացվում է բետոնե ծածկը և թուջե կափարիչը միասին? սա վերաբերելի է նոր ձեռքբերվող թե առկա դիտահորի ծածկի ապամոնտաժմանն ու նորից տեղադրմանը?

5) 2.8. սա վերաբերվում է նոր կափարիչի ձեռքբերմանն ու տեղադրմանը, թե առկա կափարիչի տեղադրմանը? Կափարիչը կարող է լինել նաև պլաստիկե, թե միայն թուջե?

6) 2.12. կետը վերաբերվում է արդյոք նոր ձեռբերվող դիտահորի ծածկին, վերջինիս մեջ ներառված է արդյոք դիտահորի կափարիչը թե ոչ? Եթե սա վերաբերելի է նոր դիտահորի ձեռքբերմանն ու տեղադրմանը, ապա 2.7. կետում նշված ծածկը հանդիսանում է արդյոք առկա ծածկի տեղադրում՝ առանց նորի ձեռքբերման?

7) 3.8. կետում նշված քանդման աշխատանքները հաշվարկվում է արդյոք քառակուսի մետրով, եթե այո, կարող է արդյոք մեքենամեխանիզմով քանդված խրամուղի հատակի՝ քանդման եղանակով հարթեցումը համարվել խրամուղու քանդում ձեռքով?

8) 3.10. կետով նախատեսված լուսատուների փոխարինման մեջ ներառված է արդյոք նոր լուսատուների տեղադրումը, այն դեպքում, երբ բացակայում է առկա վնասված լուսատուները և նոր լուսատուների հզորությունները համեմատելի չեն առկա լուսատուների բացակայության պայմաններում:

9) 3.11. կետում նշված չեն մալուխների սահմանային չափերը, հզորությունները, թողունակությունը, կառուցվածքը, էլեկտրահաղորդիչ նյութը և այլն:

10) 3.13. կետով նախատեսված աշխատանքներում կարող է առաջանալ ամբարձիչ սայլակի անհրաժեշտություն, արդյոք մեքենա մեղանիզմը տրամադրում է պատվիրատուն

**Պատասխան**  Տեղեկացնում եմ, որ

1.Բացակայող տարրերի տեսակարար կշիռը ընդհանուր կոնստրուկցիայի մեջ  1/4 հարաբերությամբ։
2․Կարող է ընդգրկել նաև դիտահորից դիտահոր միջակայքը։
3․Վերաբերում է նաև նոր կառուցվող դիտահորերին։
4․Վերաբերում է դիտահորերի առկա ծածկի ապամոնտաժմանն և նորից տեղադրմանը։
5․Նոր կափարիչի ձեռքբերմանը և միայն թուջե։
6․Վերաբերում է դիտահորի նոր ձեռքբերվող ծածկին և ներառված է կափարիչը։
7․Այո՛,կարող է։
8․Լուսատուների փոխարինման մեջ  ներառված է նաև  նոր լուսատուներ։
9․Դա կանխատեսելի չէ և այն կարող է որոշվել միայն աշխատանքների կատարման պահին։
10․Անհրաժեշտության դեպքում կտրամադրվի։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/97 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Վ.Մեժունցին:

Հեռախոս՝ 011514194։

Էլեկոտրանային փոստ՝ vachagan.mejunc@yerevan.am։ ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/97 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը