*Հավելված N 1*

*ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2021 թվականի*

*հունիսի 29-ի N 323-Ա հրամանի*

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրի մասին**

«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ , որը գտնվում է ք.Երևան , Կոմիտասի պողոտա 49/4 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ֆայլային սերվերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-22/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Գնման առարկայի** |
| **չափաբաժնի համարը** | **անվանումը** | **չափման միավորը** | **քանակը** | **նախահաշվային գինը**  | **համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** | **պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** |
| **առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** | **/ՀՀ դրամ/** |
| **առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** |
| **1** | Ֆայլային սերվեր | լրակազմ | **1** | **1** |  |  | ***Server*** - Սերվեր 1U կամ 2U (Rackmount) իրանով, երկպրոցեսորային մայրական տպասալիկով, որը պետք է ունենա առնվազն 6 x SAS/SATA 3.5” +Tray /2.5” կոշտ սկավառակների միացման և սկավառակները աշխատանքի ժամանակ փոխարինման հնարավորություն Hot-plug: Պրոցեսորների քանակը երկու Intel Xeon Gold 6346 Processor 3.10 GHz, 16C/32T կամ համարժեք։ Օպերատիվ հիշողությունը առնվազն 4 հատ 16GB ECC DDR4 - 3200 MHz, Dual Rank կամ համարժեք: Կոշտ սկավառակ 3 հատ 480GB SSD SATA, Read Intensive 6Gbps Hot-plug, համապատասխան Hardware Raid Controller, որը նախատեսված է բոլոր դիսկերը միարժամանակ տեղադրված ժամանակ օգտագործել RAID levels 0, 1, 5, 6 RAID spans 10, 50, 60։ Հոսանքի սնուցման աղբյուրները պետք է լինեն առնվազը 2 հատ 800W հզորությամբ և աշխատանքի ժամանակ փոխարինման հնարավորությամբ Hot-plug: Ցանցային ինտերֆեյս Quad Port 1GbE BASE-T – որոնք նախատեսված են ընդհանուր ցանցին միացման և կառավարման համար: Սերվերը իր կոմպլետավորման հետ պետք է ներառի բոլոր լարերը, 1U կամ 2U պահարանին ամրացնելու համար նախատեսված կցիչները և համակցող սարքավորումները։ Համատեղելի լինի օպերացիոն համակարգերի հետ ինչպիսիք են՝ Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor ® Microsoft® Windows Server® with Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi®։ Հավելյալ միացությունների և պորտերի բնիկների մինիմալ առկայություն՝ 2x PCIe Gen3, 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x Serial, 1 x Video։ Հեռակառավարման iDRAC9 կամ iLO կամ համարժեք համակարգ։ Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում։ Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չoգտագործված։ Երաշխիքային ժամկետը երեք տարի-**1 հատ*****Storage*** - 1U կամ 2U իրանով, (Օրինակ Synology RS2421RP+ կամ համարժեք) որը պետք է ունենա առնվազն 12 x SAS/SATA 2.5” կոշտ սկավառակների միացման և սկավառակները աշխատանքի ժամանակ փոխարինման հնարավորություն Hot-plug: Աջակցվող Hardware Raid Controller, որը նախատեսված է բոլոր դիսկերը միարժամանակ տեղադրված ժամանակ օգտագործել RAID levels 0, 1, 5, 6, 10։ File protocol SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV։ Օպերատիվ հիշողությունն առնվազը 2 հատ 8GB DDR4 ECC ։ Հոսանքի սնուցման աղբյուրները պետք է լինեն առնվազն 2 հատ Hot-plug, որոնց յուրաքանչյուրի հզորությունը պետք է առնվազն 20%-ով ավել լինի համակարգի ամբողջական կոմպլեկտի միաժամանակ աշխատանքի ընթացքում օգտագործվող հզորությունից։ Ինտերֆեյսներ 4xRJ45 1GbE LAN, 2xUSB 3.0, 1xExpansion port։ Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չoգտագործված: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում։ Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չoգտագործված։ Երաշխիքային ժամկետը երեք տարի - **1 հատ*****Solid-State Drive –***  **SSD կուտակիչներ -** 1.92 TB SATA III 6 Gb/s, size 2,5" 100.50mm x 69.85mm x 7.00mm, Speed up to 530MB/s sequential read and 500MB/s write, որոնք պետք է արտադրված լինեն և համապատասխանեն վերոնշյալ Storage-ի պահանջներին։ Բոլորը պետք է լինեն նոր և չoգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն երեք տարի - **4 հատ*****UPS -*** Rack Mountable Sinusoidal UPS: Հզորությունը 1800-2000W, Մուտքային լարումը 160V-288V 50-60Hz ±5%, ելքային լարումը 230V ± 1%, ցանցային ինտերֆեյս նախատեսված Real time մոնիտորինգի և հեռակառավարման համար։ Աշխատանքային ջերմաստիճանը 0 ÷ 40 °C։ Պետք է լինեն նոր և չoգտագործված: Առնվազն երեք տարի երաշխիքային սպասարկում-**2 հատ*****PDU*** - Rack mountable PDU min. 8-10 outlet EU standard (German type) -**2 հատ*****Router -*** Rack mountable, managed, IPsec երթուղիչ, պրոցեսորը՝ AL21400 4x 1.4 GHz ARM 32bit կամ համարժեք, օպերատիվ հիշողություն առնվազն 1 GB, flash հիշողություն առնվազն 512 MB NAND, լարումը` 1xDC 12-57 V jack, ինտերֆեյսներ/պորտեր` 1xSFP+, 1xRJ45 Console port, 10xEthernet port 10/100/1000Mbit/s , որոնցից մեկը (Eth.1 Passive PoE-IN DC 18-57v) կիրառվում է նաև երթողիչի իսկ մեկը (Eth.10 Passive PoE-OUT DC 18-57v) PoE ինտերֆեյսով աշխատող այլ սարքերի լարումն ապահովելու համար։ Կոմպլեկտավորման մեջ պետք է առկա լինի սերվերային կանգնակին կամ սերվերային պահարանին ամրացնելու համար նախատեսված անկյունակները, պտուտակները և հոսանքի սնուցման աղբյուր հանդիսացող (Output: DC 24V 1.2A) բլոկը։ Բոլորը պետք է լինեն նոր և չoգտագործված: Առնվազն երեք տարի երաշխիքային սպասարկում**-1 հատ****Server Cabinet -** Սերվերային պահարան փականով, հատակին տեղադրելու համար։ Չափսերը՝ առնվազն 600x800x32U - **1 հատ** |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը** | **«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետով** |
|  |
| **Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը** | **30/03/2022** |
| **Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը** | **1** |  |
| **…** |  |
| **Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը** |  | **Հարցարդման ստացման** | **Պարզաբանման** |
| **1** |  |  |
| **…** |  |  |
|  |
| **Հ/Հ** | **Մասնակցի անվանումը** | **Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ** |
| **Գինն առանց ԱԱՀ** | **ԱԱՀ** | **Ընդհանուր** |
| **Չափաբաժին 1** |  |
| **1** | **«Գեո Լոջիք» ՍՊԸ**  | **13175000** | **2635000** | **15810000** |
|  |
|  |
| **Տվյալներ մերժված հայտերի մասին** |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Մասնակցի անվանումը** | **Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)** |
| **Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը** | **Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին** | **Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին** | **Գնային առաջարկ** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |
| **Այլ տեղեկություններ** | **Ծանոթություն`** Հայտերի մերժման այլ հիմքեր |
|  |
| **Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը** | **13/04/2022** |
| **Անգործության ժամկետ** |  **Անգործության ժամկետի սկիզբ** |  **Անգործության ժամկետի ավարտ** |
|  |  |
| **Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 19/04/2022թ** |
| **Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը** | **20/04/2022թ** |
| **Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը** | **20/04/2022թ** |
|  |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | **Պայմանագրի** |
| **Պայմանագրի համարը** | **Կնքման ամսաթիվը** | **Կատարման վերջնա-ժամկետը** | **Կանխա-վճարի չափը** | **Գինը** |
| **ՀՀ դրամ** |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով**  | **Ընդհանուր** |
| **1** | **«Գեո Լոջիք» ՍՊԸ** | **ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-22/5** | **20/04/2022թ** | **Համաձայնագրի կնվելուց հետո 120 օրացուցային օր**  | **-** | **15810000** | **15810000** |
| **Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն** |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | **Հասցե, հեռ.** | **Էլ.-փոստ** | **Բանկային հաշիվը** | **ՀՎՀՀ/ Անձնագրի համարը և սերիան** |
| **1** | **«Գեո Լոջիք» ՍՊԸ** | **ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 74** | **tamara.hakobyan@geologic.am** | **1150019040810894** | **00452317** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Այլ տեղեկություններ** | **Ծանոթություն`** Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ |
|  |
| **Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում:****Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝****1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝** **ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.****բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.****2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.****3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.****4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:****Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է** **voskanyan@metrology.am** |
|  |
| **Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները**  | **«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացվել են բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունների հրապարակումները** |
|  |
| **Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը**  | **Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել** |
|  |
| **Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները** | **Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ առկա չեն** |
|  |
| **Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ** |  |
|  |
| **Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող** |
| **Անուն, Ազգանուն** | **Հեռախոս** | **Էլ. փոստի հասցեն** |
| **Նաիրա Մկրտչյան** |  բջջ. 077-24-52-67 | **gnumner@metrology.am** |