*Հավելված N 1*

*ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2021 թվականի*

*հունիսի 29-ի N 323-Ա հրամանի*

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրի մասին**

«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ , որը գտնվում է ք.Երևան , Կոմիտասի պողոտա 49/4 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար չափման –հսկողության սարքերի /չափանոթ, Էտալոնային էլեկտրաչափիչ բազմաֆունկցիոնալ սարք, Էլեկտրական մեծությունների ստուգաճշտիչ/ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-24/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Գնման առարկայի** |
| **չափաբաժնի համարը** | **անվանումը** | **չափման միավորը** | **քանակը** | **նախահաշվային գինը**  | **համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** | **պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** |
| **առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** | **/ՀՀ դրամ/** |
| **առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** |
| 1 | *Չափման –հսկողության սարքեր –* չափանոթ | հատ | 2 | 2 | 2580000 | 2580000 | Չափանոթի նոմինալ տարողունակությունը, *10 խոր.դմ,* Հարաբերական սխալանքի թույլատրելի սահմանը՝ հաշվի առնելով ճնշման և ջերմաստիճանի շտկումները, ± 0,1 *%,* Սանդղակի բաժանքի արժեքը, 20*մլ,* Սանդղակի բաժանքի արժեքը, 20*մլ,* Սանդղակի տիրույթը, ±120*մլ,* Հեղուկի աշխատանքային առավելագույն ճնշումը, 1,6*ՄՊա,* Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի տիրույթը, ±40*աստ.C,*Չափվող հեղուկի ջերմաստիճանի տիրույթը, ±40*աստ.C,* Լցակայանի մուտքի շրջանում հագեցած գոլորշիների առաձգականության վրա պոմպի կողմից առաջացող ճնշման նվազագույն բարձրացումը, 0,5*ՄՊա,*Չափերը, 1360մմ, ի.-բարձրություն Չափանոթը պետք է ունենա հետևյալ հնարավորությունները՝ա) հորիզոնականացման, բարձրությամբ փոփոխվող երեք հենակներ բ) անիվներ և բռնակ հարմար տեղափոխելու համար գ) չափանոթի հիմնական տարողության վրա ջերմաչափ դ) ճնշաչափ ե) վերևի և ներքևի ծորակներ փականներով զ) անվտանգության և հակադարձ ավտոմատ կափույրներ է) սանդղակը չափանոթի երկու կողմից |
| 2 | *Չափման –հսկողության սարքեր -* էտալոնային էլեկտրաչափիչ բազմաֆունկցիոնալ սարք | հատ | 1 | 1 | 4896000 | 4896000 | Կիրառումը CT,PT Ելքային մեծությունները 0~180Vrms,12Arms,36A(առավելագույն արժեքը) է Լարման չափման ճշտությունը՝ ±0.1% է CT գործակիցը՝ տիրույթը 1~40000 է Ճշտությունը ±0.05% է PT գործակիցը՝ տիրույթը 1~40000 է Ճշտությունը ±0.05% է Փուլ՝ Տիրույթը ±2 է ճշտությունը 0.5 է Դիմադրությունը՝ Տիրույթը 0~300 օմ է Ճշտությունը 0.2%±2 օմ է Բեռի Տիրույթը 0~1000 ՎԱ է Ճշտությունը 0.2%±0.02 ՎԱ է Սնուցման աղբյուրը՝ AC220Վ±10%,50Հց Շրջակա միջավայրի պայմանները ՝ Աշխատանքային ջերմաստիճանը: -10ºC~50ºC է Խոնավությունը :≤90% է Զանգվածը և չափերը՝ Չափսերը՝ 365մմ×300մմ×165մմքաշը 9.5 կգ Չափման միջոցը պետք է լինի՝ նոր է, չօգտագործված է, գործարանային փաթեթավորմամբ է, թեստավորման համար անհրաժեշտ հաղորդալարեր և մալուխով է, էլեկտրաէներգիայի սնուցման մալուխով է, հողանցման մալուխով է, տրանսպորտայի պատյանով է, օգտագործողի ձեռնարկով է, ծրագրային ապահովում՝ CD կամ USB կրիչով, տեսակը հաստատված, ստուգաչափված, ունի ստուգաչափման վկայական, ունի միացումների համար նախատեսված բոլոր մալուխները, ունի երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 (մեկ) տարի |
| 3 | *Չափման –հսկողության սարքեր-* էլեկտրական մեծությունների ստուգաճշտիչ | հատ | 1 | 1 | 3360000 | 3360000 | **էլեկտրական մեծությունների ստուգաճշտիչ**

|  |
| --- |
| **Չափման ճշտությունը** |
| **Հաստատուն լարում** |

|  |  |
| --- | --- |
| **30000 Վ** |  0,01%+ 2 միավոր  |
| **30000 Վ** |  0,01%+ 2 միավոր  |
| **100 մՎ** |  0,01%+ 2 միավոր |
| **-10 մՎ - 75 մՎ** |  0,025 % + 1 միավոր (ТС- միակցիչ միջով) |

 |
| **Հաստատուն հոսանք** |

|  |  |
| --- | --- |
| **24,000 մԱ** |  0,01%+ 2 միավոր |

 |
| **Դիմադրություն** |

|  |  |
| --- | --- |
|  **0 - 4000 Օմ** |  +/- 0,015% |

 |
| **Հաճախականություն** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2,0 - 1000 CPM** |  0,05 % + 0,1 единицы |
| **1,0 - 1000 Հց** |  0,05 % + 0,1 Հց |
| **1 - 15,0 կՀց** |  0,05 % + 0,1 կՀց |
| **10 - 15,0 կՀց** |  0,05 % + 1 միավոր |
| **Զգայունություն** |  Մինիմումը 1 Վ |

 |

|  |
| --- |
| **Վերարտադրման ճշտությունը** |
|

|  |
| --- |
| **Հաստատուն լարում** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **100 մՎ** |  0,01%+2 միավոր |
| **10000 Վ** |  0,01%+2 միավոր |
| **-10 մՎ - 75 մՎ** |  0,025 % + 1 միավոր |

 |
| **Հաստատուն հոսանք** |

|  |  |
| --- | --- |
| **24,000 մԱ (աղբյուր)** |  0,01%+ 2 միավոր |
| **24,000 մԱ (իմիտացիա)** |  0,01%+ 2 միավոր |

 |
| **Դիմադրություն** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Տիրույթը** | 5 - 400 Օմ |
|  |  400 - 1500 Օմ |
|  | 1500 - 4000 Օմ |
| **Ճշտությունը** |  0,015% + 0,1 Ом |
|  |  0,015% + 0,05 Ом |
|  |  0,015% + 0,5 Ом |
|  |  0,015% + 0,5 Ом |

 |
| **Հաճախականություն** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2,0 - 1000 CPM** |  0,05% |
| **1,0 - 1100 Հց** |  0,05% |
| **1,00 - 10,00 կՀց** |  0,25% |
| **10 - 15,0 կՀց** |  0,5% |

 |

|  |
| --- |
| **Pulse RTD հաղորդիչներ և ջերմազույգեր** |
| **Չափումը գրգռման ճշտությունը**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cu10** |  1,8°C |
| **NI-120** |  0,15°C |
| **PT-100 (385)** |  0,25°C |
| **PT-100 (392)** |  0,15°C |
| **PT-100 (391-JIS)** |  0,25°C |
| **PT-200 (385)** |  0,75°C |
| **PT-500 (385)** |  0,35°C |
| **PT-1000 (385)** |  0,15°C |

 |

|  |
| --- |
| **Մեխանիկական և ընդհանուր բնութագրեր** |
| **Չափը** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  200 մմ x 96 մմ x 47 մմ (7,9 դյույմ x 3,8 դյույմ x 1,9 դյույմ) |

 |
| **Քաշը** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  650 գ  |

 |
| **Մարտկոցները** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  4 ալկալային մարտկոցներ AA |

 |
| **Մարտկոցների փոխարինումը** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Առանձին մարտկոցի խցիկ՝ մարտկոցները փոխելու համար՝ առանց տրամաչափման նշանը խախտելու |

 |

Չափման միջոցը պետք է լինի՝* նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ
* փորձարկման մալուխների հավաքածու
* փորձարկման սեղմակների հավաքածու
* դարսվող թեստավորման մալուխների հավաքածու
* 4հատ AA մարտկոցներ
* տեսակը հաստատված
* ստուգաչափված, ունենա ստուգաչափման վկայական
* ունենա միացումների համար նախատեսված բոլոր մալուխները
* օգտագործողի ձեռնարկ
* ունենա երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 (մեկ) տարի
 |
|  |
| **Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը** | **«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետով** |
|  |
| **Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը** | **05/08/2024թ** |
| **Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը** | **1** |  |
| **…** |  |
| **Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը** |  | **Հարցարդման ստացման** | **Պարզաբանման** |
| **1** |  |  |
| **…** |  |  |
|  |
| **Հ/Հ** | **Մասնակցի անվանումը** | **Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ** |
| **Գինն առանց ԱԱՀ** | **ԱԱՀ** | **Ընդհանուր** |
| **Չափաբաժին 1** |  |
| **1** | Ասպարեզ ՍՊԸ | **2100000** | **420000** | **2520000** |
| **Չափաբաժին 2** |  |
| **1** | Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ | **3250000** | **650000** | **3900000** |
| **2** | ՏԵՆԴԵՐ ՊՐՈ ՍՊԸ | **3272500** | **654500** | **3927000** |
| **3** | Ասպարեզ ՍՊԸ | **5745000** | **1149000** | **6894000** |
| **4** | ՌԵՖՈՐՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ | **1778000** | **355600** | **2133600** |
| **5** | Գոհար Ալեքսանյան Մուշեղի ԱՁ  | **3995000** | **799000** | **4794000** |
| **Չափաբաժին 3** |  |
| **1** | Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ | **2750000** | **550000** | **3300000** |
| **2** | ՏԵՆԴԵՐ ՊՐՈ ՍՊԸ | **2247500** | **449500** | **2697000** |
| **3** | ՌԵՖՈՐՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ | **3799000** | **759800** | **4558800** |
|  |
|  |
| **Տվյալներ մերժված հայտերի մասին** |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Մասնակցի անվանումը** | **Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)** |
| **Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը** | **Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին** | **Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին** | **Գնային առաջարկ** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |
| **Այլ տեղեկություններ** | **Ծանոթություն`** Հայտերի մերժման այլ հիմքեր |
|  |
| **Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը** | **30/07/2024թ** |
| **Անգործության ժամկետ** |  **Անգործության ժամկետի սկիզբ** |  **Անգործության ժամկետի ավարտ** |
| **31/07/2024թ** | **10/08/2024** |
| **Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 15/08/2024թ** |
| **Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը** | **20/08/2024թ-21/08/2024թ** |
| **Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը** | **20/08/2024թ-21/08/2024թ** |
|  |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | **Պայմանագրի** |
| **Պայմանագրի համարը** | **Կնքման ամսաթիվը** | **Կատարման վերջնա-ժամկետը** | **Կանխա-վճարի չափը** | **Գինը** |
| **ՀՀ դրամ** |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով**  | **Ընդհանուր** |
| **1** | **Ասպարեզ ՍՊԸ** | **ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-24/19-1** | **21/08/2024թ** | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացույցային օրվա ընթացքում բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում, բայց ոչ ուշ քան 2024թ-ի դեկտեմբերի 25-ը | **-** | **2520000** | **2520000** |
| **2** | **ՌԵՖՈՐՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ** | **ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-24/19-2** | **20/08/2024թ** | **-** | **2133600** | **2133600** |
| **3** | **ՏԵՆԴԵՐ ՊՐՈ ՍՊԸ** | **ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-24/19-3** | **20/08/2024թ** | **-** | **2697000** | **2697000** |
| **Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն** |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | **Հասցե, հեռ.** | **Էլ.-փոստ** | **Բանկային հաշիվը** | **ՀՎՀՀ/ Անձնագրի համարը և սերիան** |
| **1** | **Ասպարեզ ՍՊԸ** | **ք.Երևան, Առնո Բաբաջանյան 98/4 Ν48** | **asparezllc@gmail.com** | **1150005943053080** | **08624692** |
| **2** | **ՌԵՖՈՐՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ** | **ք.Երևան, Աբելյան փող. 6/4 շ., TGA Բիզնես Կենտրոն 3-րդ հարկ, 310 սենյակ** | reforcegroupltd@gmail.com  | **220410515617000** | **00179816** |
| **3** | **ՏԵՆԴԵՐ ՊՐՈ ՍՊԸ** | **ք.Երևան, Բաղրամյան 1փկղ., 14շ., 147բն** | tenderprollc@gmail.com  | **1570039743167400** | **08274655** |
|  |
| **Այլ տեղեկություններ** | **Ծանոթություն`** Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ |
|  |
| **Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում:****Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝****1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝** **ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.****բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.****2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.****3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.****4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:****Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է** **voskanyan@armstandard.am** |
|  |
| **Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները**  | **«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացվել են բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունների հրապարակումները** |
|  |
| **Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը**  | **Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել** |
|  |
| **Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները** | **Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ առկա չեն** |
|  |
| **Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ** |  |
|  |
| **Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող** |
| **Անուն, Ազգանուն** | **Հեռախոս** | **Էլ. փոստի հասցեն** |
| **Աննա Ներսիսյան** |  **բջջ. 041-34-00-64** | **gnumner@** **armstandard.am**  |