ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի հունիսի 30-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ԳՄՎՀ-ԲՄԱՇՁԲ-21/01

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշեն համայնքի կարիքների համար Վաղաշեն համայնքի «Մեծ գոլեր» կոչվող տարածքից մինչև բնակավայր ջրարբիացման, ոռոգման և կենցաղային ջրատարի համակարգի կառուցման աշխատանքների (ավարտ) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԳՄՎՀ-ԲՄԱՇՁԲ-21/01ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: սույն հրավերվ ներկայացված չափաբաժին 1-ի մասով Հավելված 1-ի ծավալաթերթ-նախահաշիվը և Պատասխանատու ստորաբաժանման որոշման համաձայն շարադրվել են նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության նկարագրություն: սույն հրավերվ ներկայացված չափաբաժին 1-ի մասով Հավելված 1-ի ծավալաթերթ-նախահաշիվը և Հավելված 2-ի օրացուցային գրաֆիկը Պատասխանատու ստորաբաժանման որոշման համաձայն շարադրվել են նոր խմբագրությամբ (Կից՝ Հավելված 1):

Փոփոխության հիմնավորում: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար`Ա.Մուշեղյանին:

Հեռախոս՝ 099766767:

Էլ. փոստ՝ anmush77@gmail.com:

Պատվիրատու՝ Վաղաշենի համայնքապետարան:

Հավելված 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | «Վաղաշեն համայնքի <Մեծ գոլեր> կոչվող տարածքից մինչև բնակավայր ջրարբիացման , ոռոգման և կենցաղային ջրատարի համակարգի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում» ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ | | | | | | | | |  |  |
| Հ/Հ | Հիմնա- վորում | Աշխատանքների անվանումը | Չափի միա- վորը | Քա- նակը | Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով) | Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով) | Ընդհանուր արժեքի % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  |  | *1. Ջրատար* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում - կտրում էքսկավատորով կողլիցքով հարթակի ստեղծման համար / լայնական թեքությունը 180/ | մ3 | 68,0 |  |  |  |  |  |
| 1,2 | 1-54 | VI կարգի բնահողերի քանդում - կտրում էքսկավատորով կողլիցքով հարթակի ստեղծման համար / լայնական թեքությունը 180/ | մ3 | 236,0 |  |  |  |  |  |
| 1,3 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով հարթակի ստեղծման համար, / լայնական թեքությունը 180/ | մ3 | 1400,0 |  |  |  |  |  |
| 1,4 | 1-450 | Կտրած բնահողերից լիրքի ստեղծում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 20մ | մ3 | 1110,0 |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 1-1171, 1-1176 | Լիրքի բնահողերի խտացում 6-տ գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 1110,0 |  |  |  |  |  |
| 1,6 | 1-277 | Ջրատարի ուղեգծի հարթեցում բնահողերի կտրումով մինչև 50սմ, b=5մ, L=5590մ, բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ, | մ2 | 27950 |  |  |  |  |  |
| 1,7 | 1-236 | Ջրատարի ուղեգծի վրայի խոշոր քարերի հեռացում և կուտակում կույտերով / գոյություն ունեցող կույտերի մոտ/ բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ | մ3 | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 1,8 | շուկա | VII կարգի բնահողերի փխրեցում հիդրոմուրճով / ծավալի 37.5%-ը/ | մ3 | 293,3 |  |  |  |  |  |
| 1,9 | 1-54 | VI կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով / VII և VI բնահողեր/ / ընդհանուր երկարությամբ VI կարգի բնահողերի 225մ հատվածը և VII կարգի բնահողերի 100մ հատվածը ունեն 60-140, VI կարգի բնահողերի 40մ հատվածը ունի 18.80-21.30 երկայնական թեքություն/ | մ3 | 4801,6 |  |  |  |  |  |
| 1,10 | 1-992 | VI կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով խրամուղու ստեղծումով / 20%լցանյութ/ | մ3 | 9,7 |  |  |  |  |  |
| 1,11 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 2,4 |  |  |  |  |  |
| 1,12 | 1-993 | VII կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով խրամուղու ստեղծումով / 20%լցանյութ/ | մ3 | 1,9 |  |  |  |  |  |
| 1,13 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1,14 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով / ընդհանուր երկարությամբ 591մ հատվածը ունի 60-14.80 երկայնական թեքություն, և 419մ ընդհանուր երկարությամբ 16.40-21.30 երկայնական թեքություն/ | մ3 | 4904,0 |  |  |  |  |  |
| 1,15 | 1-991 | V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով խրամուղու ստեղծումով 28.80 բարձր թեքության վրա/ 30%լցանյութ/ | մ3 | 23,8 |  |  |  |  |  |
| 1,16 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 10,2 |  |  |  |  |  |
| 1,17 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով / ընդհանուր երկարությամբ 125մ հատվածը ունի 13.40-18.50 երկայնական թեքություն/ | մ3 | 838,1 |  |  |  |  |  |
| 1,18 | 1-962, տեխ. մաս. 3.67 k=1.2 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու հատակի և շեպերի լրամշակում | մ3 | 25,9 |  |  |  |  |  |
| 1,19 | 1-992 | VI կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով խրամուղու ստեղման համար գազատարի հետ հատման հատվածում / 20%լցանյութ/ | մ3 | 12,0 |  |  |  |  |  |
| 1,20 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 1,21 | 1-993 | VII կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով խրամուղու ստեղման համար գազատարի հետ հատման հատվածում / 20%լցանյութ/ | մ3 | 12,0 |  |  |  |  |  |
| 1,22 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 1,23 | 1-991 | V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով փոսորակի ստեղման համար / 30%լցանյութ/ | մ3 | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 1,24 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1,25 | 23-1 կիրառել ի | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | 448,6 |  |  |  |  |  |
| 1,26 | 1-170 | III կարգի փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով, բարձումով | մ3 | 1746,9 |  |  |  |  |  |
| 1,27 | միջինացվ ած շուկայակա ն արժեք 1տ/կմ 80դր | Բարձաց բնահողերի տեղափոխում 4կմ -ից պաշտպանիչ հետլիցքի համար | տ | 3144,4 |  |  |  |  |  |
| 1,28 | 1-968 k=0.6, | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով բերովի փափուկ բնահողերով տոփանումով, | Ù3 | 1746,9 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1,29 | 1-970 | Հետլիցքի իրականացում ձեռքով տոփանումով օգտակար հանույթի ընտրված փափուկ բնահողերով գազատարի հետ հատման հատվածում | Ù3 | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 1,30 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի | մ3 | 8299,3 |  |  |  |  |  |
| 1,31 | 1-538 | Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ | մ3 | 2914,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների |  |  |  |  | 15,739 |  |  |
|  |  | *Բետոնային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,32 | 6-20, | Միաձույլ բետոնե օձիքների ստեղծում B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | 0,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,022 |  |  |
|  |  | *Խողովակներ, խողովակաամրաններ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,33 | 22-121 | Փ160x9.5մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում | մ | 6206,0 |  |  |  |  |  |
| 1,34 | 22-68 | Պողպատե խողովակ Փ159x7մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և փորձարկում | մ | 18,9 |  |  |  |  |  |
| 1,35 | 22-71, k=0.8 | Պողպատե խողովակ-պատյան Փ325x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | մ | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 1,36 | 22-433 | Պողպատե կցաշուրթ Փ150մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 1,37 | շուկա | Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ150մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 1,38 | 22-365 կիրառե լի | Պոլիէթիլենե միջադիր Փ160մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 1,39 | շուկա | Ռետինե միջադիր կցաշուրթային անցքերով Փ160մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 1,40 | 22-365 | Պոլիէթիլենե արմունկ Փ160մմ, a=450-1հատ, a=300- 10հատ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 11,0 |  |  |  |  |  |
| 1,41 | 37-728 | Փ10մմ ամրան A500c դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադորւմ | տ | 0,00050 |  |  |  |  |  |
| 1,42 | 22-316 | Փ160մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 6,2249 |  |  |  |  |  |
| 1,43 | 22-495, k=0.6 | Փ159մմ խողովակի ներքաշում Փ325մմ պողպատե պատյանի միջով | մ | 6,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ խողովակների, խողովակաամրանների |  |  |  |  | 40,910 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  |  | *Մեկուսիչ աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,44 | 22-511, k=0.2 | Փ350մմ խողովակ-պատյանների ծայրերի խծուծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 1,45 | 22-129 | Փ150մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 6 |  |  |  |  |  |
| 1,46 | 22-132 | Փ325մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 6 |  |  |  |  |  |
| 1,47 | 26-80 | Պոլիէթիլենե Փ150մմ խողովակի ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիրոլե կիսախողովակներով | մ2 | 8,949 |  |  |  |  |  |
| 1,48 | շուկա | Պենոպոլիստիրոլե կիսախողովակներ Փ150մմ, 50մմ հաստ., նրբաթիթեղով, արժեք, մատակարարում | մ | 19,00 |  |  |  |  |  |
| 1,49 | շուկա | Ինքնասոսնձվող ժապավեն պենոպոլիստիրոլե կիսախողովակների փաթաթման համար, արժեք, մատակարարում և փաթաթում | մ | 19 |  |  |  |  |  |
| 1,50 | 15-613 | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,136 |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ 1 բաժնի |  |  |  |  | 56,808 |  |  |
|  |  | *2.  N2 խմոցի մոտեցնող ջրատար* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | 1-236 | V -VII րդ կարգի բնահողերի կտրում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ / բուլդոզերի համար IV կարգ/ / լայնական թեքությունը 120/, հարթակի ստեղծման համար | մ3 | 571,0 |  |  |  |  |  |
| 2,2 | 1-450 | Կտրած բնահողերից լիրքի ստեղծում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 20մ | մ3 | 770,0 |  |  |  |  |  |
| 2,3 | 1-1171, 1-1176 | Լիրքի բնահողերի խտացում 6-տ գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 770,0 |  |  |  |  |  |
| 2,4 | 1-277 | Ջրատարի ուղեգծի հարթեցում բնահողերի կտրումով մինչև 50սմ, b=5մ, L=919մ, բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ, | մ2 | 4595 |  |  |  |  |  |
| 2,5 | 1-236 | Ջրատարի ուղեգծի վրայի խոշոր քարերի հեռացում և կուտակում կույտերով / գոյություն ունեցող կույտերի մոտ/ բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ | մ3 | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 2,6 | շուկա | VII կարգի բնահողերի փխրեցում հիդրոմուրճով / ծավալի 37.5%-ը/ | մ3 | 160,9 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 2,7 | 1-54 | VI կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով / VII և VI բնահողեր/ / ընդհանուր երկարությամբ VI կարգի բնահողերի 100մ հատվածը և VII կարգի բնահողերի 125մ հատվածը ունեն 60-150, VI կարգի բնահողերի 12մ և VII կարգի 48մ հատվածը ունի 15.50-16.30 երկայնական թեքություն/ | մ3 | 680,1 |  |  |  |  |  |
| 2,8 | 1-992 | VI կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով խրամուղու ստեղծումով / 20%լցանյութ/ | մ3 | 2,1 |  |  |  |  |  |
| 2,9 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 2,10 | 1-993 | VII կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով խրամուղու ստեղծումով / 20%լցանյութ/ | մ3 | 3,4 |  |  |  |  |  |
| 2,11 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 2,12 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով / ընդհանուր երկարությամբ 399մ հատվածը ունի 60-150 երկայնական թեքություն/ | մ3 | 1326,6 |  |  |  |  |  |
| 2,13 | 1-991 | V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով խրամուղու ստեղծումով, / 30%լցանյութ/ | մ3 | 9,4 |  |  |  |  |  |
| 2,14 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 2,15 | 23-1 կիրառել ի | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | 79,0 |  |  |  |  |  |
| 2,16 | 1-170 | III կարգի փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով, բարձումով | մ3 | 230,0 |  |  |  |  |  |
| 2,17 | միջինացվ ած շուկայակա ն արժեք 1տ/կմ 80դր | Բարձաց բնահողերի տեղափոխում 4կմ -ից պաշտպանիչ հետլիցքի համար | տ | 414,0 |  |  |  |  |  |
| 2,18 | 1-968 k=0.6, | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով բերովի փափուկ բնահողերով տոփանումով, | մ3 | 230,0 |  |  |  |  |  |
| 2,19 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի | մ3 | 1718,0 |  |  |  |  |  |
| 2,20 | 1-538 | Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ | մ3 | 110,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների |  |  |  |  | 3,621 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  |  | *Խողովակներ, խողովակաամրաններ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,21 | 22-117 | Փ50x3մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում | մ | 1510,0 |  |  |  |  |  |
| 2,22 | 22-312 | Փ50մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 1,510 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ խողովակների, խողովակաամրանների |  |  |  |  | 1,507 |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ 2 բաժնի |  |  |  |  | 5,128 |  |  |
|  |  | *3.  N1 խմոց* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | 1-277 | Խմոցի տարածքի հարթեցում բնահողերի կտրումով մինչև 50սմ, բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ, | մ2 | 470 |  |  |  |  |  |
| 3,2 | 1-236 | VI րդ կարգի բնահողերի կտրում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ կողլիցքով սալարկման հարթակի ստեղծման համար / բուլդոզերի համար IV կարգ/ | մ3 | 99,5 |  |  |  |  |  |
| 3,3 | 1-992 | VI կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով փոսորակի ստեղծումով / 20%լցանյութ/ | մ3 | 3,4 |  |  |  |  |  |
| 3,4 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 3,5 | 1-54 | VI կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով մոտեցնող և դատարկող խողովակների խրամուղու ստեղծման համար | մ3 | 35,8 |  |  |  |  |  |
| 3,6 | 1-170 | III կարգի փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով, բարձումով | մ3 | 6,9 |  |  |  |  |  |
| 3,7 | միջինացվ ած շուկայակա ն արժեք 1տ/կմ 80դր | Բարձաց բնահողերի տեղափոխում 4կմ -ից նախապատրաստական շերտի և հետլիցքի համար | տ | 12,4 |  |  |  |  |  |
| 3,8 | 23-1, կիրառե լի | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ., բերովի փափուկ բնահողերով | մ3 | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 3,9 | 1-968 | Հետլիցք ձեռքով բերովի փափուկ բնահողերով, տոփանումով | մ3 | 5,3 |  |  |  |  |  |
| 3,10 | 1-261 | Հետլիցքի իրականացում բուլդոզերով օգտակարա հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերից | մ3 | 30,70 |  |  |  |  |  |
| 3,11 | 1-538, 1- 547 | Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 30մ (միջինը 15մ) | մ3 | 108,9 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 3,12 | 27-19 կիրառե լի | Ավազե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ սալարկման հիմքի ստեղծման համար, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | 35 |  |  |  |  |  |
| 3,13 | 27-70, 27-71 | Քարե չոր սալարկում 17սմ հաստությամբ պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ քարի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 349,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների |  |  |  |  | 0,707 |  |  |
|  |  | *Բետոնային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,14 | 6-20, | Միաձույլ բետոնե հենարանների ստեղծում B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | 3,260 |  |  |  |  |  |
| 3,15 | 6-20, | Միաձույլ բետոնից հարթակի եզրապատում B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | 5,710 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,402 |  |  |
|  |  | *Խողովակներ, խողովակաամրաններ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,16 | 22-64 | Պողպատե խողովակ Փ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում | մ | 23,0 |  |  |  |  |  |
| 3,17 | 22-64 | Պողպատե խողովակ Փ40x2.5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | մ | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 3,18 | 22-65 | Պողպատե խողովակ Փ76x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և փորձարկում | մ | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 3,19 | 16-135 | Մետաղական գնդային փական Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, երկկողմանի ներքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 3,20 | 16-135, կիրառե լի | Մետաղական ամերիկանկա Փ50մմ արտաքին և ներքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 3,21 | 16-135 կիրառե լի | Փ50մմ կարճախողովակ արտաքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 3,22 | 16-135 | Մետաղական գնդային փական Փ40մմ, P=1.0ՄՊա, երկկողմանի ներքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 3,23 | 16-135, կիրառե լի | Մետաղական ամերիկանկա Փ40մմ, արտաքին և ներքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 3,24 | 22-64 | Փ40x2.5մմ պողպատե կարճախողովակներ, L=5սմ, արտաքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | մ | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 3,25 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ Փ50մմ, Փ65, տեղադրում | տ | 0,0045 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 3,26 | ինֆորմ | Պողպատե արմունկ Փ57մմ, a=900, արժեք, մատակարարում | հատ | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 3,27 | ինֆորմ | Պողպատե արմունկ Փ65մմ, a=900 -2հատ, a=450 - 1հատ, արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 3,28 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- անցումային եռաբաշխիկ Փ65x40մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,0032 |  |  |  |  |  |
| 3,29 | 22-312 | Փ57մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,0230 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ խողովակների, խողովակաամրանների |  |  |  |  | 0,208 |  |  |
|  |  | *Մետաղական կոնստրուկցիաներ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,30 | 9-47 | Մետաղական կոնստրուկցիաներ - թերթավոր պողպատ 5մմ հաստ., անկյունակ 45x45x5մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,0774 |  |  |  |  |  |
| 3,31 | 37-728 | Փ12մմ ամրան A500c դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադորւմ | տ | 0,00640 |  |  |  |  |  |
| 3,32 | ինֆորմ | Պողպատե թիթեղ 6մմ չափերի, արժեք, մատակարարում | տ | 1,4130 |  |  |  |  |  |
| 3,33 | E40-2-9- 1-a | Պողպատե թիթեղների գրտնակում (վալցովկա) 5հատ 6մ երկարությամբ, 6մմ հաստ., 1մ լայնությամբ | հատ- ված | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 3,34 | 22-75, կիրառե լի, k=0.5 | 5հատ 6մ երկարությամբ, 6մմ հաստ. գրտնակված կիսախողովակների տեղադրում | մ | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 3,35 | 22-64, կիրառե լի | Փ12x1.6մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ խմոցի եզրերին | մ | 61,2 |  |  |  |  |  |
| 3,36 | 9-47 | Մետաղական խցափակիչ խմոցների կիսախողովակների խցափակման համար պողպատե թիթեղից 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,0147 |  |  |  |  |  |
| 3,37 | 22-384, k=0.5 կիրառե լի | Փ80մմ ավտոմատ փակվող կափույր, 3մմ պողպատե թիթեղից, L150մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 3,38 | շուկա | Ծխնի Փ20մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1 |  |  |  |  |  |
| 3,39 | 46-161 | Պողպատե թիթեղի վրա օվալաձև և Փ40մմ անցքերի բացում | տեղ | 2 |  |  |  |  |  |
| 3,40 | Е22-1-1- 15в, ВСН- 452-84, таб.8.-04 | Փ75x3մմ և Փ40x2.5մմ պողպատե խողովակների եռակցում թերթապողպատիին, 2տեղ | մ | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 3,41 | Е40-2-8, կիրառել ի | Գերլցման Փ76x3մմ պողպատե խողովակի տափակեցում 3սմ բարձրությամբ օվալաձև մակերես ստանալու համար | տեղ | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մետաղական կոնստրոիկցիաների |  |  |  |  | 1,063 |  |  |
|  |  | *Մեկուսիչ աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,42 | 22-125 | Փ57մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 21,5 |  |  |  |  |  |
| 3,43 | 22-126 | Փ75մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 19 |  |  |  |  |  |
| 3,44 | 15-613 | Մետաղական կիսախողովակների երկշերտ ներկում ջրակայուն սննդային ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 30 |  |  |  |  |  |
| 3,45 | 15-613 | Մետաղական էլեմենտների և կիսախողովակների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 32,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,158 |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ 3 բաժնի |  |  |  |  | 2,539 |  |  |
|  |  | *4.  N2 խմոց* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | 1-236 | V րդ կարգի բնահողերի կտրում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ կողլիցքով / բուլդոզերի համար IV կարգ/ | մ3 | 93,5 |  |  |  |  |  |
| 4,2 | 1-236 | V րդ կարգի բնահողերի կտրում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ կողլիցքով սալարկման հարթակի ստեղծման համար / բուլդոզերի համար IV կարգ/ | մ3 | 104,7 |  |  |  |  |  |
| 4,3 | 1-450 | Կտրած բնահողերից լիրքի ստեղծում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 20մ | մ3 | 127,8 |  |  |  |  |  |
| 4,4 | 1-1171, 1-1176 | Լիրքի բնահողերի խտացում 6-տ գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 127,8 |  |  |  |  |  |
| 4,5 | 1-991 | V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով փոսորակի ստեղծումով / 30%լցանյութ/ | մ3 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 4,6 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 2,2 |  |  |  |  |  |
| 4,7 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով մոտեցնող և դատարկող խողովակների խրամուղու ստեղծման համար | մ3 | 11,9 |  |  |  |  |  |
| 4,8 | 1-170 | III կարգի փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով, բարձումով | մ3 | 1,9 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 4,9 | միջինացվ ած շուկայակա ն արժեք 1տ/կմ 80դր | Բարձաց բնահողերի տեղափոխում 4կմ -ից նախապատրաստական շերտի և հետլիցքի համար | տ | 3,4 |  |  |  |  |  |
| 4,10 | 23-1, կիրառե լի | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ., բերովի փափուկ բնահողերով | մ3 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 4,11 | 1-968 | Հետլիցք ձեռքով բերովի փափուկ բնահողերով, տոփանումով | մ3 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 4,12 | 1-261 | Հետլիցքի իրականացում բուլդոզերով օգտակարա հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերից | մ3 | 13,60 |  |  |  |  |  |
| 4,13 | 1-538, 1- 547 | Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 30մ (միջինը 15մ) | մ3 | 74,0 |  |  |  |  |  |
| 4,14 | 27-19 կիրառե լի | Ավազե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ սալարկման հիմքի ստեղծման համար, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | 36,8 |  |  |  |  |  |
| 4,15 | 27-70, 27-71 | Քարե չոր սալարկում 17սմ հաստությամբ պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ քարի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 368,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների |  |  |  |  | 0,768 |  |  |
|  |  | *Բետոնային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,16 | 37-716, k=0.6 | Գոյություն ունեցող հավաքովի երկաթբետոնե վաքերի ապամոնտաժ | Ù3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 4,17 | сметные цены на погрузочны е работы п29 | Ապամոնտաժված վաքերի բարձում ինքնաթափ | ï | 9,600 |  |  |  |  |  |
| 4,18 | միջինացվ ած շուկայակա ն արժեք 1տ/կմ 80դր | Բարձաց վաքերի թափոնների տեղափոխում ինքնաթափերով 3կմ թափոնավայր | տ | 9,6 |  |  |  |  |  |
| 4,19 | 6-20, | Միաձույլ բետոնե հենարանների ստեղծում B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | 5,440 |  |  |  |  |  |
| 4,20 | 6-20, | Միաձույլ բետոնից հարթակի եզրապատում B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | 5,950 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,559 |  |  |
|  |  | *Խողովակներ, խողովակաամրաններ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,21 | 22-64 | Պողպատե խողովակ Փ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում | մ | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 4,22 | 22-64 | Պողպատե խողովակ Փ40x2.5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում | մ | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 4,23 | 22-65 | Պողպատե խողովակ Փ76x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և փորձարկում | մ | 12,5 |  |  |  |  |  |
| 4,24 | 16-135 | Մետաղական գնդային փական Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, երկկողմանի ներքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 4,25 | 16-135, կիրառե լի | Մետաղական ամերիկանկա Փ50մմ արտաքին և ներքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 4,26 | 16-135 կիրառե լի | Փ50մմ կարճախողովակ արտաքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 4,27 | 16-135 | Մետաղական գնդային փական Փ40մմ, P=1.0ՄՊա, երկկողմանի ներքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 4,28 | 16-135, կիրառե լի | Մետաղական ամերիկանկա Փ40մմ, արտաքին և ներքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 4,29 | 22-64 | Փ40x2.5մմ պողպատե կարճախողովակներ, L=5սմ, արտաքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | մ | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 4,30 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ Փ40մմ, Փ50մմ, Փ65մմ, տեղադրում | տ | 0,0087 |  |  |  |  |  |
| 4,31 | ինֆորմ | Պողպատե արմունկ Փ40մմ, a=900, արժեք, մատակարարում | հատ | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 4,32 | ինֆորմ | Պողպատե արմունկ Փ57մմ, a=900, արժեք, մատակարարում | հատ | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 4,33 | ինֆորմ | Պողպատե արմունկ Փ65մմ, a=900 -2հատ, a=450 - 1հատ, արժեք, մատակարարում | հատ | 7,0 |  |  |  |  |  |
| 4,34 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- անցումային եռաբաշխիկ Փ65x40մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,0032 |  |  |  |  |  |
| 4,35 | 22-312 | Փ57մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,0080 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ խողովակների, խողովակաամրանների |  |  |  |  | 0,268 |  |  |
|  |  | *Մետաղական կոնստրուկցիաներ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,36 | 9-47 | Մետաղական կոնստրուկցիաներ - թերթավոր պողպատ 5մմ հաստ., անկյունակ 45x45x5մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,1358 |  |  |  |  |  |
| 4,37 | 37-728 | Փ12մմ ամրան A500c դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադորւմ | տ | 0,01060 |  |  |  |  |  |
| 4,38 | ինֆորմ | Պողպատե թիթեղ 6մմ չափերի, արժեք, մատակարարում | տ | 1,4130 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 4,39 | E40-2-9- 1-a | Պողպատե թիթեղների գրտնակում (վալցովկա) 5հատ 6մ երկարությամբ, 6մմ հաստ., 1մ լայնությամբ | հատ- ված | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 4,40 | 22-75, կիրառե լի, k=0.5 | 5հատ 6մ երկարությամբ, 6մմ հաստ. գրտնակված կիսախողովակների տեղադրում | մ | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 4,41 | 22-64, կիրառե լի | Փ12x1.6մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ խմոցի եզրերին | մ | 66,0 |  |  |  |  |  |
| 4,42 | 9-47 | Մետաղական խցափակիչ խմոցների կիսախողովակների խցափակման համար պողպատե թիթեղից 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,0735 |  |  |  |  |  |
| 4,43 | 22-384, k=0.5 կիրառե լի | Փ80մմ ավտոմատ փակվող կափույր, 3մմ պողպատե թիթեղից, L150մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 4,44 | շուկա | Ծխնի Փ20մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1 |  |  |  |  |  |
| 4,45 | 46-161 | Պողպատե թիթեղի վրա օվալաձև և Փ40մմ անցքերի բացում | տեղ | 10 |  |  |  |  |  |
| 4,46 | Е22-1-1- 15в, ВСН- 452-84, таб.8.-04 | Փ75x3մմ և Փ40x2.5մմ պողպատե խողովակների եռակցում թերթապողպատիին, 10տեղ | մ | 1,8 |  |  |  |  |  |
| 4,47 | Е40-2-8, կիրառել ի | Գերլցման Փ76x3մմ պողպատե խողովակի տափակեցում 3սմ բարձրությամբ օվալաձև մակերես ստանալու համար | տեղ | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մետաղական կոնստրոիկցիաների |  |  |  |  | 1,166 |  |  |
|  |  | *Մեկուսիչ աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,48 | 22-125 | Փ57մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 6,5 |  |  |  |  |  |
| 4,49 | 22-126 | Փ75մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 4,50 | 15-613 | Մետաղական կիսախողովակների երկշերտ ներկում ջրակայուն սննդային ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 31 |  |  |  |  |  |
| 4,51 | 15-613 | Մետաղական էլեմենտների և կիսախողովակների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 35,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,151 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ 4 բաժնի |  |  |  |  | 2,913 |  |  |
|  |  | *5.  N3 խմոց* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | 1-277 | Խմոցի տարածքի հարթեցում բնահողերի կտրումով մինչև 50սմ, բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ, | մ2 | 470 |  |  |  |  |  |
| 5,2 | 1-236 | V րդ կարգի բնահողերի կտրում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ կողլիցքով սալարկման հարթակի ստեղծման համար / բուլդոզերի համար | մ3 | 24,9 |  |  |  |  |  |
| 5,3 | 1-236 | VI րդ կարգի բնահողերի կտրում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ կողլիցքով սալարկման հարթակի ստեղծման համար / բուլդոզերի համար | մ3 | 74,6 |  |  |  |  |  |
| 5,4 | 1-991 | V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով փոսորակի ստեղծումով / 30%լցանյութ/ | մ3 | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 5,5 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 5,6 | 1-992 | VI կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով փոսորակի ստեղծումով / 20%լցանյութ/ | մ3 | 2,4 |  |  |  |  |  |
| 5,7 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 5,8 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով մոտեցնող և դատարկող խողովակների | մ3 | 4,8 |  |  |  |  |  |
| 5,9 | 1-54 | VI կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով մոտեցնող և դատարկող խողովակների խրամուղու ստեղծման համար | մ3 | 11,2 |  |  |  |  |  |
| 5,10 | 1-170 | III կարգի փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով, բարձումով | մ3 | 3,3 |  |  |  |  |  |
| 5,11 | միջինացվ ած շուկայակա ն արժեք 1տ/կմ 80դր | Բարձաց բնահողերի տեղափոխում 4կմ -ից նախապատրաստական շերտի և հետլիցքի համար | տ | 5,9 |  |  |  |  |  |
| 5,12 | 23-1, կիրառելի | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ., բերովի փափուկ բնահողերով | մ3 | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 5,13 | 1-968 | Հետլիցք ձեռքով բերովի փափուկ բնահողերով, տոփանումով | մ3 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 5,14 | 1-261 | Հետլիցքի իրականացում բուլդոզերով օգտակարա հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերից | մ3 | 14,50 |  |  |  |  |  |
| 5,15 | 1-538, 1- 547 | Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 30մ (միջինը 15մ) | մ3 | 105,3 |  |  |  |  |  |
| 5,16 | 27-19 կիրառե լի | Ավազե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ սալարկման հիմքի ստեղծման համար, ներառյալ ավազի արժեքը, | մ3 | 35 |  |  |  |  |  |
| 5,17 | 27-70, 27-71 | Քարե չոր սալարկում 17սմ հաստությամբ պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ քարի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 349,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների |  |  |  |  | 0,679 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  |  | *Բետոնային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,18 | 6-20, | Միաձույլ բետոնե հենարանների ստեղծում B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | 3,260 |  |  |  |  |  |
| 5,19 | 6-20, | Միաձույլ բետոնից հարթակի եզրապատում B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | 5,710 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,402 |  |  |
|  |  | *Խողովակներ, խողովակաամրաններ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,20 | 22-64 | Պողպատե խողովակ Փ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում | մ | 11,0 |  |  |  |  |  |
| 5,21 | 22-64 | Պողպատե խողովակ Փ40x2.5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | մ | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 5,22 | 22-65 | Պողպատե խողովակ Փ76x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և փորձարկում | մ | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 5,23 | 16-135 | Մետաղական գնդային փական Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, երկկողմանի ներքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 5,24 | 16-135, կիրառե լի | Մետաղական ամերիկանկա Փ50մմ արտաքին և ներքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 5,25 | 16-135 կիրառե լի | Փ50մմ կարճախողովակ արտաքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 5,26 | 16-135 | Մետաղական գնդային փական Փ40մմ, P=1.0ՄՊա, երկկողմանի ներքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 5,27 | 16-135, կիրառե լի | Մետաղական ամերիկանկա Փ40մմ, արտաքին և ներքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 5,28 | 22-64 | Փ40x2.5մմ պողպատե կարճախողովակներ, L=5սմ, արտաքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | մ | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 5,29 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ Փ50մմ, Փ65, տեղադրում | տ | 0,0045 |  |  |  |  |  |
| 5,30 | ինֆորմ | Պողպատե արմունկ Փ57մմ, a=900, արժեք, մատակարարում | հատ | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 5,31 | ինֆորմ | Պողպատե արմունկ Փ65մմ, a=900 -2հատ, a=450 - 1հատ, արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 5,32 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- անցումային եռաբաշխիկ Փ65x40մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,0032 |  |  |  |  |  |
| 5,33 | 22-312 | Փ57մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,0110 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ խողովակների, խողովակաամրանների |  |  |  |  | 0,177 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  |  | *Մետաղական կոնստրուկցիաներ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,34 | 9-47 | Մետաղական կոնստրուկցիաներ - թերթավոր պողպատ 5մմ հաստ., անկյունակ 45x45x5մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,0774 |  |  |  |  |  |
| 5,35 | 37-728 | Փ12մմ ամրան A500c դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադորւմ | տ | 0,00640 |  |  |  |  |  |
| 5,36 | ինֆորմ | Պողպատե թիթեղ 6մմ չափերի, արժեք, մատակարարում | տ | 1,4130 |  |  |  |  |  |
| 5,37 | E40-2-9- 1-a | Պողպատե թիթեղների գրտնակում (վալցովկա) 5հատ 6մ երկարությամբ, 6մմ հաստ., 1մ լայնությամբ | հատ- ված | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 5,38 | 22-75, կիրառե լի, k=0.5 | 5հատ 6մ երկարությամբ, 6մմ հաստ. գրտնակված կիսախողովակների տեղադրում | մ | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 5,39 | 22-64, կիրառե լի | Փ12x1.6մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ խմոցի եզրերին | մ | 61,2 |  |  |  |  |  |
| 5,40 | 9-47 | Մետաղական խցափակիչ խմոցների կիսախողովակների խցափակման համար պողպատե թիթեղից 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,0147 |  |  |  |  |  |
| 5,41 | 22-384, k=0.5 կիրառե լի | Փ80մմ ավտոմատ փակվող կափույր, 3մմ պողպատե թիթեղից, L150մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 5,42 | շուկա | Ծխնի Փ20մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1 |  |  |  |  |  |
| 5,43 | 46-161 | Պողպատե թիթեղի վրա օվալաձև և Փ40մմ անցքերի բացում | տեղ | 2 |  |  |  |  |  |
| 5,44 | Е22-1-1- 15в, ВСН- 452-84, таб.8.-04 | Փ75x3մմ և Փ40x2.5մմ պողպատե խողովակների եռակցում թերթապողպատիին, 2տեղ | մ | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 5,45 | Е40-2-8, կիրառել ի | Գերլցման Փ76x3մմ պողպատե խողովակի տափակեցում 3սմ բարձրությամբ օվալաձև մակերես ստանալու համար | տեղ | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մետաղական կոնստրոիկցիաների |  |  |  |  | 1,064 |  |  |
|  |  | *Մեկուսիչ աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,46 | 22-125 | Փ57մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 5,47 | 22-126 | Փ75մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 19 |  |  |  |  |  |
| 5,48 | 15-613 | Մետաղական կիսախողովակների երկշերտ ներկում ջրակայուն սննդային ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 30 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 5,49 | 15-613 | Մետաղական էլեմենտների և կիսախողովակների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 32,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,152 |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ 5 բաժնի |  |  |  |  | 2,474 |  |  |
|  |  | *6.  N4 խմոց* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | 1-236 | V րդ կարգի բնահողերի կտրում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ կողլիցքով / բուլդոզերի համար IV կարգ/ | մ3 | 42,2 |  |  |  |  |  |
| 6,2 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում / կտրում/ էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 56,0 |  |  |  |  |  |
| 6,3 | 1-450 | Կտրած բնահողերից լիրքի ստեղծում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 20մ | մ3 | 16,0 |  |  |  |  |  |
| 6,4 | 1-1171, 1-1176 | Լիրքի բնահողերի խտացում 6-տ գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 16,0 |  |  |  |  |  |
| 6,5 | 1-236 | V րդ կարգի բնահողերի կտրում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ կողլիցքով սալարկման հարթակի ստեղծման համար / բուլդոզերի համար IV կարգ/ | մ3 | 104,7 |  |  |  |  |  |
| 6,6 | 1-991 | V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով փոսորակի ստեղծումով / 30%լցանյութ/ | մ3 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 6,7 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 2,2 |  |  |  |  |  |
| 6,8 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով մոտեցնող և դատարկող խողովակների | մ3 | 21,5 |  |  |  |  |  |
| 6,9 | 1-170 | III կարգի փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով, բարձումով | մ3 | 3,8 |  |  |  |  |  |
| 6,10 | միջինացվ ած շուկայակա ն արժեք 1տ/կմ | Բարձաց բնահողերի տեղափոխում 4կմ -ից նախապատրաստական շերտի և հետլիցքի համար | տ | 6,8 |  |  |  |  |  |
| 6,11 | 23-1, կիրառե լի | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ., բերովի փափուկ բնահողերով | մ3 | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 6,12 | 1-968 | Հետլիցք ձեռքով բերովի փափուկ բնահողերով, տոփանումով | մ3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 6,13 | 1-261 | Հետլիցքի իրականացում բուլդոզերով օգտակարա հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերից | մ3 | 21,30 |  |  |  |  |  |
| 6,14 | 1-172 | Ավելորդ բնահողերի բարձում էքսկավատորով | մ3 | 138,3 |  |  |  |  |  |
| 6,15 | միջինացվ ած շուկայակա ն արժեք 1տ/կմ 80դր | Բարձաց բնահողերի տեղափոխում ինքնաթափերով 1.5կմ թափոնավայր | տ | 408,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 6,16 | 27-19 կիրառե լի | Ավազե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ սալարկման հիմքի ստեղծման համար, ներառյալ ավազի արժեքը, | մ3 | 36,8 |  |  |  |  |  |
| 6,17 | 27-70, 27-71 | Քարե չոր սալարկում 17սմ հաստությամբ պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ քարի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 368,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների |  |  |  |  | 0,922 |  |  |
|  |  | *Բետոնային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,18 | 37-716, k=0.6 | Գոյություն ունեցող հավաքովի երկաթբետոնե վաքերի ապամոնտաժ | մ3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 6,19 | сметные цены на погрузочны е работы п29 | Ապամոնտաժված վաքերի բարձում ինքնաթափ | տ | 9,600 |  |  |  |  |  |
| 6,20 | միջինացվ ած շուկայակա ն արժեք 1տ/կմ 80դր | Բարձաց վաքերի թափոնների տեղափոխում ինքնաթափերով 3կմ թափոնավայր | տ | 9,6 |  |  |  |  |  |
| 6,21 | 6-20, | Միաձույլ բետոնե հենարանների ստեղծում B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | 5,440 |  |  |  |  |  |
| 6,22 | 6-20, | Միաձույլ բետոնից հարթակի եզրապատում B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | 5,950 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,559 |  |  |
|  |  | *Խողովակներ, խողովակաամրաններ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,23 | 22-64 | Պողպատե խողովակ Փ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում | մ | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 6,24 | 22-64 | Պողպատե խողովակ Փ40x2.5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում | մ | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 6,25 | 22-65 | Պողպատե խողովակ Փ76x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և փորձարկում | մ | 12,5 |  |  |  |  |  |
| 6,26 | 16-135 | Մետաղական գնդային փական Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, երկկողմանի ներքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 6,27 | 16-135, կիրառե լի | Մետաղական ամերիկանկա Փ50մմ արտաքին և ներքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 6,28 | 16-135 կիրառե լի | Փ50մմ կարճախողովակ արտաքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 6,29 | 16-135 | Մետաղական գնդային փական Փ40մմ, P=1.0ՄՊա, երկկողմանի ներքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 6,30 | 16-135, կիրառե լի | Մետաղական ամերիկանկա Փ40մմ, արտաքին և ներքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 6,31 | 22-64 | Փ40x2.5մմ պողպատե կարճախողովակներ, L=5սմ, արտաքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | մ | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 6,32 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ Փ40մմ, Փ50մմ, Փ65մմ, տեղադրում | տ | 0,0087 |  |  |  |  |  |
| 6,33 | ինֆորմ | Պողպատե արմունկ Փ40մմ, a=900, արժեք, մատակարարում | հատ | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 6,34 | ինֆորմ | Պողպատե արմունկ Փ57մմ, a=900, արժեք, մատակարարում | հատ | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 6,35 | ինֆորմ | Պողպատե արմունկ Փ65մմ, a=900 -2հատ, a=450 - 1հատ, արժեք, մատակարարում | հատ | 7,0 |  |  |  |  |  |
| 6,36 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- անցումային եռաբաշխիկ Փ65x40մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,0032 |  |  |  |  |  |
| 6,37 | 22-312 | Փ57մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,0080 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ խողովակների, խողովակաամրանների |  |  |  |  | 0,268 |  |  |
|  |  | *Մետաղական կոնստրուկցիաներ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,38 | 9-47 | Մետաղական կոնստրուկցիաներ - թերթավոր պողպատ 5մմ հաստ., անկյունակ 45x45x5մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,1358 |  |  |  |  |  |
| 6,39 | 37-728 | Փ12մմ ամրան A500c դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադորւմ | տ | 0,01060 |  |  |  |  |  |
| 6,40 | ինֆորմ | Պողպատե թիթեղ 6մմ չափերի, արժեք, մատակարարում | տ | 1,4130 |  |  |  |  |  |
| 6,41 | E40-2-9- 1-a | Պողպատե թիթեղների գրտնակում (վալցովկա) 5հատ 6մ երկարությամբ, 6մմ հաստ., 1մ լայնությամբ | հատ- ված | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 6,42 | 22-75, կիրառե լի, k=0.5 | 5հատ 6մ երկարությամբ, 6մմ հաստ. գրտնակված կիսախողովակների տեղադրում | մ | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 6,43 | 22-64, կիրառե լի | Փ12x1.6մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ խմոցի եզրերին | մ | 66,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 6,44 | 9-47 | Մետաղական խցափակիչ խմոցների կիսախողովակների խցափակման համար պողպատե թիթեղից 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,0735 |  |  |  |  |  |
| 6,45 | 22-384, k=0.5 կիրառե լի | Փ80մմ ավտոմատ փակվող կափույր, 3մմ պողպատե թիթեղից, L150մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 6,46 | շուկա | Ծխնի Փ20մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1 |  |  |  |  |  |
| 6,47 | 46-161 | Պողպատե թիթեղի վրա օվալաձև և Փ40մմ անցքերի բացում | տեղ | 10 |  |  |  |  |  |
| 6,48 | Е22-1-1- 15в, ВСН- 452-84, таб.8.-04 | Փ75x3մմ և Փ40x2.5մմ պողպատե խողովակների եռակցում թերթապողպատիին, 10տեղ | մ | 1,8 |  |  |  |  |  |
| 6,49 | Е40-2-8, կիրառել ի | Գերլցման Փ76x3մմ պողպատե խողովակի տափակեցում 3սմ բարձրությամբ օվալաձև մակերես ստանալու համար | տեղ | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մետաղական կոնստրոիկցիաների |  |  |  |  | 1,166 |  |  |
|  |  | *Մեկուսիչ աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,70 | 22-125 | Փ57մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 6,5 |  |  |  |  |  |
| 6,71 | 22-126 | Փ75մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 6,72 | 15-613 | Մետաղական կիսախողովակների երկշերտ ներկում ջրակայուն սննդային ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 31 |  |  |  |  |  |
| 6,73 | 15-613 | Մետաղական էլեմենտների և կիսախողովակների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 35,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,151 |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ 6 բաժնի |  |  |  |  | 3,067 |  |  |
|  |  | *7. N2 խմոցի մոտեցնող ջրատարի օդահան հոր ՕՀ- 1* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 7,2 |  |  |  |  |  |
| 7,2 | 1-54 | VI կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 1,8 |  |  |  |  |  |
| 7,3 | 1-991 | V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով փոսորակի ստեղծումով / 30%լցանյութ/ | մ3 | 0,155 |  |  |  |  |  |
| 7,4 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 0,067 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 7,5 | 1-968 | Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով, տոփանումով | մ3 | 2,34 |  |  |  |  |  |
| 7,6 | 1-261 | Հետլիցքի իրականացում բուլդոզերով օգտակար հանույթի բնահողերով տեղափոխումով մինչև 5մ, բացառությամբ խոշորաբեկոր մասնիկների | մ3 | 5,46 |  |  |  |  |  |
| 7,7 | 1-538 | Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 20մ | մ3 | 1,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների |  |  |  |  | 0,010 |  |  |
|  |  | *Բետոնային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,8 | 6-1 | Նախապատրաստական շերտ միաձույլ B7.5, F150, դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը | մ3 | 0,150 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  | *Պոլիմերավազային կոնստրուկցիաներ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,9 | 7-668 կիրառել ի | Պոլիմերավազային հորի տեղադրում | հատ | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7,10 | ինֆորմ "Պրոմ Սինտեզ" | Պոլիմերավազային օղակ հ=0.45մ, արժեք, մատակարարում | հատ | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 7,11 | ինֆորմ "Պրոմ Սինտեզ" | Պոլիմերավազային տակդիր Փ970, արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 7,12 | ինֆորմ "Պրոմ Սինտեզ" | Պոլիմերավազային լայնեցված օղակով կափարիչ, արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 7,13 | 46-156 կիրառել ի | Փ900մմ պոլիմերավազային հորի վրա անցքերի բացում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ պոլիմերավազային կոնստրուկցիաների |  |  |  |  | 0,113 |  |  |
|  |  | *Խողովակներ, խողովակաամրաններ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,14 | 22-65 | Պողպատե խողովակ-պատյան Փ76x3մմ, L=0.1մ, 2հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | մ | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 7,15 | 22-64 | Պողպատե խողովակ Փ40x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում | մ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 7,16 | 16-134 | Մետաղական փական 1" մմ, P=1.0ՄՊա, երկկողմանի ներքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 7,17 | 22-393 | Օդահեռ երկգործողության 1" մմ, Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1 |  |  |  |  |  |
| 7,18 | 16-135 | Կոմբինացված ամերիկանկա մետաղ-պոլիէթիլեն 1 1/2"-Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 7,19 | 16-134 կիրառե լի | 1 " մմ կարճախողովակ արտաքին պարուրակով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 7,20 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- անցումային եռաբաշխիկ Փ40x3մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,0010 |  |  |  |  |  |
| 7,21 | 22-312 | Փ40մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,0020 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ խողովակների, խողովակաամրանների |  |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  | *Մետաղական կոնստրուկցիաներ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,22 | 9-46 | Մետաղակ աստիճանների պատրաստում, տեղադրում | տ | 0,0166 |  |  |  |  |  |
| 7,23 | ինֆորմ | Պողպատե անկյունակ L50x50x5մմ, արժեք, մատակարարում | մ | 3,6 |  |  |  |  |  |
| 7,24 | ինֆորմ | Պողպատե ամրան Փ18մմ A500c, արժեք, մատակարարում | տ | 0,0036 |  |  |  |  |  |
| 7,25 | 9-153 կիրառել ի | Փականի մետաղական հենարան, պատրաստում, տեղադրում | տ | 0,0026 |  |  |  |  |  |
| 7,26 | ինֆորմ | Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում | տ | 0,001 |  |  |  |  |  |
| 7,27 | ինֆորմ | Պողպատե խողովակ Փ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.4մ | մ | 0,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մետաղական կոնստրոիկցիաների |  |  |  |  | 0,013 |  |  |
|  |  | *Մեկուսիչ աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,28 | 22-511, k=0.1 | Փ76մմ խողովակ-պատյանների ծայրերի խծուծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 7,29 | 22-125 | Փ40մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 1 |  |  |  |  |  |
| 7,30 | 15-613 | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ 7 բաժնի |  |  |  |  | 0,187 |  |  |
|  |  | *8. Օդահան հորեր  ՕՀ-1, ՕՀ-2* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 9,2 |  |  |  |  |  |
| 8,2 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 8,9 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 8,3 | 1-991 | V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով փոսորակի ստեղծումով / 30%լցանյութ/ | մ3 | 0,193 |  |  |  |  |  |
| 8,4 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 0,083 |  |  |  |  |  |
| 8,5 | 1-968 | Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով, տոփանումով | մ3 | 4,68 |  |  |  |  |  |
| 8,6 | 1-261 | Հետլիցքի իրականացում բուլդոզերով օգտակար հանույթի բնահողերով տեղափոխումով մինչև 5մ, բացառությամբ խոշորաբեկոր մասնիկների | մ3 | 10,92 |  |  |  |  |  |
| 8,7 | 1-538 | Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 20մ | մ3 | 2,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների |  |  |  |  | 0,017 |  |  |
|  |  | *Բետոնային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,8 | 6-1 | Նախապատրաստական շերտ միաձույլ B7.5, F150, դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը | մ3 | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,011 |  |  |
|  |  | *Պոլիմերավազային կոնստրուկցիաներ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,9 | 7-668 կիրառել ի | Պոլիմերավազային հորի տեղադրում | հատ | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 8,10 | ինֆորմ "Պրոմ Սինտեզ" | Պոլիմերավազային օղակ հ=0.45մ, արժեք, մատակարարում | հատ | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 8,11 | ինֆորմ "Պրոմ Սինտեզ" | Պոլիմերավազային տակդիր Փ970, արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 8,12 | ինֆորմ "Պրոմ Սինտեզ" | Պոլիմերավազային լայնեցված օղակով կափարիչ, արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 8,13 | 46-156 կիրառել ի | Փ900մմ պոլիմերավազային հորի վրա անցքերի բացում | հատ | 4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ պոլիմերավազային կոնստրուկցիաների |  |  |  |  | 0,226 |  |  |
|  |  | *Խողովակներ, խողովակաամրաններ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,14 | 22-69 | Պողպատե խողովակ-պատյան Փ219x4մմ, L=0.1մ, 4հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | մ | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 8,15 | 22-68 | Պողպատե խողովակ Փ159x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում | մ | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 8,16 | 22-368 | Մետաղական սողնակ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 8,17 | 22-393 | Օդահեռ երկգործողության Փ50մմ, Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 8,18 | 22-433 | Պողպատե կցաշուրթ Փ150մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 8,19 | 22-429 | Պողպատե կցաշուրթ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 8,20 | շուկա | Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ150մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 4 |  |  |  |  |  |
| 8,21 | 22-365 | Պոլիէթիլենե միջադիր Փ160մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 8,22 | շուկա | Ռետինե միջադիր կցաշուրթային անցքերով Փ160մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 8,23 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- անցումային եռաբաշխիկ Փ150x80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,0188 |  |  |  |  |  |
| 8,24 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- անցում Փ80x50մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,0044 |  |  |  |  |  |
| 8,25 | 22-316 | Փ150մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,0040 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ խողովակների, խողովակաամրանների |  |  |  |  | 0,274 |  |  |
|  |  | *Մետաղական կոնստրուկցիաներ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,26 | 9-46 | Մետաղակ աստիճանների պատրաստում, տեղադրում | տ | 0,0332 |  |  |  |  |  |
| 8,27 | ինֆորմ | Պողպատե անկյունակ L50x50x5մմ, արժեք, մատակարարում | մ | 7,2 |  |  |  |  |  |
| 8,28 | ինֆորմ | Պողպատե ամրան Փ18մմ A500c, արժեք, մատակարարում | տ | 0,0072 |  |  |  |  |  |
| 8,29 | 9-153 կիրառել ի | Փականի մետաղական հենարան, պատրաստում, տեղադրում | տ | 0,0052 |  |  |  |  |  |
| 8,30 | ինֆորմ | Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում | տ | 0,002 |  |  |  |  |  |
| 8,31 | ինֆորմ | Պողպատե խողովակ Փ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.4մ | մ | 0,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մետաղական կոնստրոիկցիաների |  |  |  |  | 0,026 |  |  |
|  |  | *Մեկուսիչ աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,32 | 22-511, k=0.2 | Փ200մմ խողովակ-պատյանների ծայրերի խծուծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | հատ | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 8,33 | 22-129 | Փ159մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 4 |  |  |  |  |  |
| 8,34 | 15-613 | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ 8 բաժնի |  |  |  |  | 0,578 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  |  | *9. Դատարկման  հորեր  ԴՀ-1, ԴՀ-2* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,1 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի և խրամուղու ստեղծման համար | մ3 | 19,6 |  |  |  |  |  |
| 9,2 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի և խրամուղու ստեղծման համար | մ3 | 8,1 |  |  |  |  |  |
| 9,3 | 1-991 | V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով փոսորակի և խրամուղու ստեղծումով / 30%լցանյութ/ | մ3 | 0,183 |  |  |  |  |  |
| 9,4 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 0,078 |  |  |  |  |  |
| 9,5 | 1-170 | III կարգի փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով, բարձումով | մ3 | 3,8 |  |  |  |  |  |
| 9,6 | միջինացվ ած շուկայակա ն արժեք | Բարձաց բնահողերի տեղափոխում 4կմ -ից նախապատրաստական շերտի և հետլիցքի համար | տ | 6,8 |  |  |  |  |  |
| 9,7 | 23-1, կիրառե լի | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ., բերովի փափուկ բնահողերով | մ3 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 9,8 | 1-968 | Հետլիցք ձեռքով բերովի փափուկ բնահողերով, տոփանումով | մ3 | 2,8 |  |  |  |  |  |
| 9,9 | 1-261 | Հետլիցքի իրականացում բուլդոզերով օգտակար հանույթի բնահողերով տեղափոխումով մինչև 5մ, բացառությամբ խոշորաբեկոր մասնիկների | մ3 | 21,4 |  |  |  |  |  |
| 9,10 | 1-538 | Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 20մ | մ3 | 6,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների |  |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  | *Բետոնային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,11 | 6-1 | Նախապատրաստական շերտ միաձույլ B7.5, F150, դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը | մ3 | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,011 |  |  |
|  |  | *Պոլիմերավազային կոնստրուկցիաներ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,12 | 7-668 կիրառել ի | Պոլիմերավազային հորի տեղադրում | հատ | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 9,13 | ինֆորմ "Պրոմ Սինտեզ" | Պոլիմերավազային օղակ հ=0.45մ, արժեք, մատակարարում | հատ | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 9,14 | ինֆորմ "Պրոմ Սինտեզ" | Պոլիմերավազային տակդիր Փ970, արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 9,15 | ինֆորմ "Պրոմ Սինտեզ" | Պոլիմերավազային լայնեցված օղակով կափարիչ, արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 9,16 | 46-156 կիրառել ի | Փ900մմ պոլիմերավազային հորի վրա անցքերի բացում | հատ | 4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ պոլիմերավազային կոնստրուկցիաների |  |  |  |  | 0,226 |  |  |
|  |  | *Խողովակներ, խողովակաամրաններ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,17 | 22-65 | Պողպատե խողովակ-պատյան Փ76x3մմ, L=0.1մ, 4հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | մ | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 9,18 | 22-118 | Փ63x3.8մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում | մ | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 9,19 | 22-64 | Պողպատե խողովակ Փ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում | մ | 16,0 |  |  |  |  |  |
| 9,20 | 22-368 | Մետաղական սողնակ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 9,21 | 22-429, k=0.5, "Ռաֆ | Կցաշուրթավոր Ճկուն միացում Փ50մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 9,22 | 22-429 | Պողպատե կցաշուրթ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 9,23 | շուկա | Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 9,24 | 22-365 կիրառե լի | Պոլիէթիլենե միջադիր Փ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 9,25 | շուկա | Ռետինե միջադիր կցաշուրթային անցքերով Փ63մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 9,26 | 22-366 | Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ Փ160x63մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 9,27 | 22-384, k=0.5 կիրառե | Փ80մմ ավտոմատ փակվող կափույր, 3մմ պողպատե թիթեղից, L150մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 9,28 | շուկա | Ծխնի Փ20մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2 |  |  |  |  |  |
| 9,29 | 22-312 | Փ63մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,0016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ խողովակների, խողովակաամրանների |  |  |  |  | 0,167 |  |  |
|  |  | *Մետաղական կոնստրուկցիաներ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,30 | 9-46 | Մետաղակ աստիճանների պատրաստում, տեղադրում | տ | 0,0332 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 9,31 | ինֆորմ | Պողպատե անկյունակ L50x50x5մմ, արժեք, մատակարարում | մ | 7,2 |  |  |  |  |  |
| 9,32 | ինֆորմ | Պողպատե ամրան Փ18մմ A500c, արժեք, մատակարարում | տ | 0,0072 |  |  |  |  |  |
| 9,33 | 9-153 կիրառել ի | Փականի մետաղական հենարան, պատրաստում, տեղադրում | տ | 0,0052 |  |  |  |  |  |
| 9,34 | ինֆորմ | Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում | տ | 0,002 |  |  |  |  |  |
| 9,35 | ինֆորմ | Պողպատե խողովակ Փ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.4մ | մ | 0,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մետաղական կոնստրոիկցիաների |  |  |  |  | 0,026 |  |  |
|  |  | *Մեկուսիչ աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,36 | 22-511, k=0.1 | Փ76մմ խողովակ-պատյանների ծայրերի խծուծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | հատ | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 9,37 | 22-125 | Փ57մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 14 |  |  |  |  |  |
| 9,38 | 15-613 | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,017 |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ 9 բաժնի |  |  |  |  | 0,472 |  |  |
|  |  | *10. Ջրատարի մարիչ  հորեր  ՄՀ-1, ՄՀ-2,   ՄՀ-3, ՄՀ-4* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,1 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի և խրամուղու ստեղծման համար | մ3 | 54,1 |  |  |  |  |  |
| 10,2 | 1-991 | V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով փոսորակի և խրամուղու ստեղծումով / 30%լցանյութ/ | մ3 | 1,190 |  |  |  |  |  |
| 10,3 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 0,510 |  |  |  |  |  |
| 10,4 | 1-54 | VI կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի և խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 40,5 |  |  |  |  |  |
| 10,5 | շուկա | VII կարգի բնահողերի փխրեցում հիդրոմուրճով / ծավալի 37.5%-ը/ | մ3 | 5,3 |  |  |  |  |  |
| 10,6 | 1-54 | VI կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի և խրամուղու ստեղծումով / VII կարգի մասամբ փխրեցված բնահողեր/ | մ3 | 14,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 10,7 | 1-992 | VI կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով / 20%լցանյութ/ | մ3 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 10,8 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 10,9 | 1-170 | III կարգի փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով, բարձումով | մ3 | 14,8 |  |  |  |  |  |
| 10,10 | միջինացվ ած շուկայակա ն արժեք 1տ/կմ 80դր | Բարձաց բնահողերի տեղափոխում 4կմ -ից նախապատրաստական շերտի և հետլիցքի համար | տ | 26,6 |  |  |  |  |  |
| 10,11 | 23-1, կիրառե լի | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ., բերովի փափուկ բնահողերով | մ3 | 2,8 |  |  |  |  |  |
| 10,12 | 1-968 | Հետլիցք ձեռքով բերովի փափուկ բնահողերով, տոփանումով | մ3 | 12 |  |  |  |  |  |
| 10,13 | 1-261 | Հետլիցքի իրականացում բուլդոզերով օգտակար հանույթի բնահողերով տեղափոխումով մինչև 5մ, բացառությամբ խոշորաբեկոր մասնիկների | մ3 | 88 |  |  |  |  |  |
| 10,14 | 1-538 | Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 20մ | մ3 | 22,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների |  |  |  |  | 0,178 |  |  |
|  |  | *Բետոնային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,15 | 6-1 | Նախապատրաստական շերտ միաձույլ B7.5, F150, դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը | մ3 | 0,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,021 |  |  |
|  |  | *Խողովակներ, խողովակաամրաններ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,16 | 22-68 | Պողպատե խողովակ Փ159x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում | մ | 44,4 |  |  |  |  |  |
| 10,17 | 22-433 | Պողպատե կցաշուրթ Փ150մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 10,18 | շուկա | Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ150մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 8 |  |  |  |  |  |
| 10,19 | 22-365 | Պոլիէթիլենե միջադիր Փ160մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 10,20 | շուկա | Ռետինե միջադիր կցաշուրթային անցքերով Փ160մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 10,21 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ Փ150մմ, a=900, տեղադրում | տ | 0,0260 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 10,22 | ինֆորմ | Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ Փ150մմ, a=900, արժեք, մատակարարում | հատ | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 10,23 | 22-384, k=0.5 կիրառե | Փ150մմ ավտոմատ փակվող կափույր, 3մմ պողպատե թիթեղից, L200մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 10,24 | շուկա | Ծխնի Փ20մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 4 |  |  |  |  |  |
| 10,25 | 22-316 | Փ150մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,0044 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ խողովակների, խողովակաամրանների |  |  |  |  | 0,756 |  |  |
|  |  | *Մետաղական կոնստրուկցիաներ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,26 | 22-79 կիրառե լի | Փ1020x10մմ պողպատե խողովակներ հորի ստեղծման համար, տեղադրում | մ | 8,8 |  |  |  |  |  |
| 10,27 | ՞Առանց ՞ք ՍՊԸ | Փ1020x10մմ պողպատե խողովակներ արժեք, մատակարարում | մ | 8,8 |  |  |  |  |  |
| 10,28 | 9-47 | Հորի մեջ մետաղական թիթեղներից հարթակի և առանձնացնող պատի ստեղծում և տեղադրում | տ | 0,398 |  |  |  |  |  |
| 10,29 | ինֆորմ | Պողպատե թիթեղ d=1100, 10մմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում | տ | 0,2984 |  |  |  |  |  |
| 10,30 | ինֆորմ | Պողպատե թիթեղ 1000x400մմ, 5մմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում | տ | 0,0628 |  |  |  |  |  |
| 10,31 | ինֆորմ | Մատնեքավոր պողպատե թիթեղ 3մմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում | տ | 0,0368 |  |  |  |  |  |
| 10,32 | 39-44 | Մետաղական կափարիչ Փ1020մմ, 5մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և մոնտաժը | տ | 0,1284 |  |  |  |  |  |
| 10,33 | ինֆորմ | Կողպեք, ծխնիյով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 4 |  |  |  |  |  |
| 10,34 | E22-2-11 | Dy1020մմ պողպատե խողովակների վրա Փ150- Փ50մմ անցքերի բացում | հատ | 12 |  |  |  |  |  |
| 10,35 | 9-46 | Մետաղակ աստիճանների պատրաստում, տեղադրում | տ | 0,0828 |  |  |  |  |  |
| 10,36 | ինֆորմ | Պողպատե անկյունակ L50x50x5մմ, արժեք, մատակարարում | մ | 17,6 |  |  |  |  |  |
| 10,37 | ինֆորմ | Պողպատե ամրան Փ18մմ A500c, արժեք, մատակարարում | տ | 0,0168 |  |  |  |  |  |
| 10,38 | Е22-1-1- 15в, ВСН- 452-84, таб.8.-04 | 5մմ հաստ. պողպատե խողովակների եռակցում մարիչ հորին, 12տեղ | մ | 6,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մետաղական կոնստրոիկցիաների |  |  |  |  | 2,304 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  |  | *Մեկուսիչ աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,39 | 22-140 | Փ1000մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 8,8 |  |  |  |  |  |
| 10,40 | 15-613 | Մետաղական հորի ներսի մակերևույթի ներկում ջրակայուն սննդային ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը / ներկի շերտերի քանակությունը ըստ նյութի/ | մ2 | 34,8 |  |  |  |  |  |
| 10,41 | 22-129 | Փ159մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 40 |  |  |  |  |  |
| 10,42 | 15-613 | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 7,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,246 |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ 10 բաժնի |  |  |  |  | 3,506 |  |  |
|  |  | *11. N2 խմոցի մոտեցնող ջրատարի մարիչ  հորեր    ՄՀ-1, ՄՀ-2* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,1 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի և խրամուղու ստեղծման համար | մ3 | 21,5 |  |  |  |  |  |
| 11,2 | 1-991 | V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով փոսորակի և խրամուղու ստեղծումով / 30%լցանյութ/ | մ3 | 0,490 |  |  |  |  |  |
| 11,3 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 0,210 |  |  |  |  |  |
| 11,4 | շուկա | VII կարգի բնահողերի փխրեցում հիդրոմուրճով / ծավալի 37.5%-ը/ | մ3 | 8,3 |  |  |  |  |  |
| 11,5 | 1-54 | VI կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի և խրամուղու ստեղծումով / VII կարգի մասամբ փխրեցված բնահողեր/ | մ3 | 22,2 |  |  |  |  |  |
| 11,6 | 1-170 | III կարգի փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով, բարձումով | մ3 | 4,2 |  |  |  |  |  |
| 11,7 | միջինացվ ած շուկայակա ն արժեք | Բարձաց բնահողերի տեղափոխում 4կմ -ից նախապատրաստական շերտի և հետլիցքի համար | տ | 7,6 |  |  |  |  |  |
| 11,8 | 23-1, կիրառե լի | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ., բերովի փափուկ բնահողերով | մ3 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 11,9 | 1-968 | Հետլիցք ձեռքով բերովի փափուկ բնահողերով, տոփանումով | մ3 | 3,2 |  |  |  |  |  |
| 11,10 | 1-261 | Հետլիցքի իրականացում բուլդոզերով օգտակար հանույթի բնահողերով տեղափոխումով մինչև 5մ, բացառությամբ խոշորաբեկոր մասնիկների | մ3 | 37,2 |  |  |  |  |  |
| 11,11 | 1-538 | Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 20մ | մ3 | 7,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների |  |  |  |  | 0,104 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  |  | *Բետոնային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,12 | 6-1 | Նախապատրաստական շերտ միաձույլ B7.5, F150, դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը | մ3 | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,011 |  |  |
|  |  | *Խողովակներ, խողովակաամրաններ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,13 | 22-66 | Փ108x4մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ, փորձարկում | մ | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 11,14 | 22-64 | Պողպատե խողովակ Փ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում | մ | 2,2 |  |  |  |  |  |
| 11,15 | 22-429 | Պողպատե կցաշուրթ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 11,16 | շուկա | Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 11,17 | 22-365 կիրառե լի | Պոլիէթիլենե միջադիր Փ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 11,18 | շուկա | Ռետինե միջադիր կցաշուրթային անցքերով Փ63մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 11,19 | 22-365 | Փ63x50մմ պոլիէթիլենե անցում, Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 11,20 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ Փ50մմ, a=900, տեղադրում | տ | 0,0010 |  |  |  |  |  |
| 11,21 | ինֆորմ | Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ Փ50մմ, a=900, արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 11,22 | 22-384, k=0.5 կիրառե լի | Փ150մմ ավտոմատ փակվող կափույր, 3մմ պողպատե թիթեղից, L200մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 11,23 | շուկա | Ծխնի Փ20մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2 |  |  |  |  |  |
| 11,24 | 22-312 | Փ57մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,0022 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ խողովակների, խողովակաամրանների |  |  |  |  | 0,184 |  |  |
|  |  | *Մետաղական կոնստրուկցիաներ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,25 | 22-79 կիրառե լի | Փ1020x10մմ պողպատե խողովակներ հորի ստեղծման համար, տեղադրում | մ | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 11,26 | շուկա <Առանց ք> ՍՊԸ | Փ1020x10մմ պողպատե խողովակներ արժեք, մատակարարում | մ | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 11,27 | 9-47 | Հորի մեջ մետաղական թիթեղներից հարթակի և առանձնացնող պատի ստեղծում և տեղադրում | տ | 0,225 |  |  |  |  |  |
| 11,28 | ինֆորմ | Պողպատե թիթեղ d=1100, 10մմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում | տ | 0,1492 |  |  |  |  |  |
| 11,29 | ինֆորմ | Պողպատե թիթեղ 980x400մմ, 10մմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում | տ | 0,0616 |  |  |  |  |  |
| 11,30 | ինֆորմ | Մատնեքավոր պողպատե թիթեղ 3մմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում | տ | 0,0142 |  |  |  |  |  |
| 11,31 | 39-44 | Մետաղական կափարիչ Փ1020մմ, 5մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և մոնտաժը | տ | 0,0642 |  |  |  |  |  |
| 11,32 | ինֆորմ | Կողպեք, ծխնիյով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2 |  |  |  |  |  |
| 11,33 | E22-2-11 | Dy1020մմ պողպատե խողովակների վրա Փ100- Փ50մմ անցքերի բացում | հատ | 6 |  |  |  |  |  |
| 11,34 | 9-46 | Մետաղակ աստիճանների պատրաստում, տեղադրում | տ | 0,0384 |  |  |  |  |  |
| 11,35 | ինֆորմ | Պողպատե անկյունակ L50x50x5մմ, արժեք, մատակարարում | մ | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 11,36 | ինֆորմ | Պողպատե ամրան Փ18մմ A500c, արժեք, մատակարարում | տ | 0,0084 |  |  |  |  |  |
| 11,37 | Е22-1-1- 15в, ВСН- 452-84, таб.8.-04 | 3-4մմ հաստ. պողպատե խողովակների եռակցում մարիչ հորին, 6տեղ | մ | 1,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մետաղական կոնստրոիկցիաների |  |  |  |  | 1,085 |  |  |
|  |  | *Մեկուսիչ աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,38 | 22-140 | Փ1000մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 4 |  |  |  |  |  |
| 11,39 | 15-613 | Մետաղական հորի ներսի մակերևույթի ներկում ջրակայուն սննդային ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը / ներկի շերտերի | մ2 | 15,8 |  |  |  |  |  |
| 11,40 | 22-127 | Փ100մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոկեկուսացում, նյութերի արժեք, մատակարարում | մ | 18 |  |  |  |  |  |
| 11,41 | 22-125 | Փ57մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 2 |  |  |  |  |  |
| 11,42 | 15-613 | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,103 |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ 11 բաժնի |  |  |  |  | 1,486 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  |  | *12. Կարգավորման  հոր ԿՀ-1* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,1 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 17,5 |  |  |  |  |  |
| 12,2 | 1-991 | V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով փոսորակի և խրամուղու ստեղծումով / 30%լցանյութ/ | մ3 | 0,490 |  |  |  |  |  |
| 12,3 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 0,210 |  |  |  |  |  |
| 12,4 | ինֆորմ | Խճավազե նախապատրաստական շերտի 10սմ հաստ., ներառյալ խճավազի արժեքը, | մ3 | 0,36 |  |  |  |  |  |
| 12,5 | 1-968 | Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով, տոփանումով | մ3 | 4,11 |  |  |  |  |  |
| 12,6 | 1-261 | Հետլիցքի իրականացում բուլդոզերով օգտակար հանույթի բնահողերով տեղափոխումով մինչև 5մ, բացառությամբ խոշորաբեկոր մասնիկների | մ3 | 9,59 |  |  |  |  |  |
| 12,7 | 1-538 | Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 20մ | մ3 | 4,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների |  |  |  |  | 0,023 |  |  |
|  |  | *Բետոնային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,8 | 22-446 | Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հորի D=1500մմ, նախապատրաստական շերտի ստեղծում, աստիճանների, կափարիչի տեղադրում | մ3 | 1,36 |  |  |  |  |  |
| 12,9 | ինֆորմ | КЦД-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 86կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.38մ3արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 12,10 | ինֆորմ | КЦ-15-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 26.7կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.4մ3արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 12,11 | ինֆորմ | КЦ-15-9a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 87կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.31մ3արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 12,12 | ինֆորմ | КЦП-1-15-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ , 132.6կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.27մ3արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 12,13 | ինֆորմ | Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում | մ | 3,6 |  |  |  |  |  |
| 12,14 | ինֆորմ | Աստիճան - պողպատե ամրան Փ18մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում | տ | 0,0030 |  |  |  |  |  |
| 12,15 | ինֆորմ | Պոլիմերավազային լայնեցված օղակով կափարիչ Փ600մմ, արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 12,16 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,0350 |  |  |  |  |  |
| 12,17 | 6-1 | Գոտեկապ միաձույլ B12.5, դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը | մ3 | 0,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,331 |  |  |
|  |  | *Խողովակներ, խողովակաամրաններ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,18 | 22-69 | Պողպատե խողովակ-պատյան Փ219x5մմ, L=0.1մ, 2հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | մ | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 12,19 | 22-66 | Պողպատե խողովակ-պատյան Փ108x4մմ, L=0.1մ, 1հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | մ | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 12,20 | 22-121, k=0.6 | Փ160x9.5մմ պոլիէթիլենե խողովակների կտրում 1տեղում | մ | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 12,21 | 22-118, k=0.6 | Փ63x3.8մմ պոլիէթիլենե պոլիէթիլենե խողովակների կտրում 1տեղում | մ | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 12,22 | 22-68 | Պողպատե խողովակ Փ159x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում | մ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 12,23 | 22-64 | Պողպատե խողովակ Փ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում | մ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 12,24 | 22-372 | Մետաղական սողնակ Փ150մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 12,25 | 22-368 | Մետաղական սողնակ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 12,26 | 22-393 | Օդահեռ երկգործողության Փ50մմ, Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1 |  |  |  |  |  |
| 12,27 | 22-433, k=0.5, "Ռաֆ | Կցաշուրթավոր Ճկուն միացում Փ150մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 12,28 | 22-429, k=0.5, "Ռաֆ | Կցաշուրթավոր Ճկուն միացում Փ50մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 12,29 | 22-433 | Պողպատե կցաշուրթ Փ150մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 12,30 | 22-429 | Պողպատե կցաշուրթ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 12,31 | շուկա | Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ150մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2 |  |  |  |  |  |
| 12,32 | շուկա | Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 12,33 | 22-365 | Պոլիէթիլենե միջադիր Փ160մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 12,34 | 22-365 | Պոլիէթիլենե միջադիր Փ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 12,35 | շուկա | Ռետինե միջադիր կցաշուրթային անցքերով Փ160մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 12,36 | շուկա | Ռետինե միջադիր կցաշուրթային անցքերով Փ63մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 12,37 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- անցումային եռաբաշխիկ Փ150x80մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,0188 |  |  |  |  |  |
| 12,38 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- անցում Փ80x50մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,0012 |  |  |  |  |  |
| 12,39 | 22-64 | Պողպատե կարճախողովակ Փ57x3մմ, L=15սմ, 1հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | մ | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 12,40 | 22-316 | Փ150մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,0020 |  |  |  |  |  |
| 12,41 | 22-312 | Փ57մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,0010 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ խողովակների, խողովակաամրանների |  |  |  |  | 0,299 |  |  |
|  |  | *Մետաղական կոնստրուկցիաներ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,42 | 9-153 կիրառել ի | Փականի մետաղական տակդիր, պատրաստում, տեղադրում | տ | 0,0048 |  |  |  |  |  |
| 12,43 | ինֆորմ | Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում | տ | 0,002 |  |  |  |  |  |
| 12,44 | ինֆորմ | Պողպատե խողովակ Փ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.35մ | մ | 0,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մետաղական կոնստրոիկցիաների |  |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  | *Մեկուսիչ աշխատանքներ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,45 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 9,6 |  |  |  |  |  |
| 12,46 | 22-511, k=0.2 | Փ100-200մմ խողովակ-պատյանների ծայրերի խծուծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | հատ | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 12,47 | 22-129 | Փ159մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 1 |  |  |  |  |  |
| 12,48 | 22-125 | Փ57մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 12,49 | 15-613 | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ 12 բաժնի |  |  |  |  | 0,681 |  |  |
|  |  | *13. Կարգավորման  հոր ԿՀ-2* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,1 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի և խրամուղու ստեղծման համար | մ3 | 25,2 |  |  |  |  |  |
| 13,2 | 1-991 | V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով փոսորակի և խրամուղու ստեղծումով / 30%լցանյութ/ | մ3 | 0,560 |  |  |  |  |  |
| 13,3 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 0,240 |  |  |  |  |  |
| 13,4 | 1-54 | VI կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի և խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 24,7 |  |  |  |  |  |
| 13,5 | 1-992 | VI կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով / 20%լցանյութ/ | մ3 | 0,640 |  |  |  |  |  |
| 13,6 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 0,160 |  |  |  |  |  |
| 13,7 | 1-170 | III կարգի փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով, բարձումով | մ3 | 7,4 |  |  |  |  |  |
| 13,8 | միջինացվ ած շուկայակա ն արժեք 1տ/կմ 80դր | Բարձաց բնահողերի տեղափոխում 4կմ -ից նախապատրաստական շերտի և հետլիցքի համար | տ | 13,3 |  |  |  |  |  |
| 13,9 | 23-1, կիրառե լի | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ., բերովի փափուկ բնահողերով | մ3 | 2,1 |  |  |  |  |  |
| 13,10 | 1-968 | Հետլիցք ձեռքով բերովի փափուկ բնահողերով, տոփանումով | մ3 | 5,3 |  |  |  |  |  |
| 13,11 | ինֆորմ | Խճավազե նախապատրաստական շերտի 10սմ հաստ., ներառյալ խճավազի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | 0,58 |  |  |  |  |  |
| 13,12 | 1-968 | Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով, տոփանումով | մ3 | 7,32 |  |  |  |  |  |
| 13,13 | 1-261 | Հետլիցքի իրականացում բուլդոզերով օգտակար հանույթի բնահողերով տեղափոխումով մինչև 5մ, բացառությամբ խոշորաբեկոր մասնիկների | մ3 | 29,28 |  |  |  |  |  |
| 13,14 | 1-538 | Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 20մ | մ3 | 14,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների |  |  |  |  | 0,079 |  |  |
|  |  | *Բետոնային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,15 | 22-446 | Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հորի D=2000մմ, նախապատրաստական շերտի ստեղծում, աստիճանների, կափարիչի տեղադրում | մ3 | 2,15 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 13,16 | ինֆորմ | КЦД-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 127կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 13,17 | ինֆորմ | КЦ-20-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.4կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 13,18 | ինֆորմ | КЦ-20-9a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 103կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.46մ3արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 13,19 | ինֆորմ | КЦП-1-20-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ , 85.1կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.51մ3արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 13,20 | ինֆորմ | Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում | մ | 3,6 |  |  |  |  |  |
| 13,21 | ինֆորմ | Աստիճան - պողպատե ամրան Փ18մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում | տ | 0,0030 |  |  |  |  |  |
| 13,22 | ինֆորմ | Պոլիմերավազային լայնեցված օղակով կափարիչ Փ600մմ, արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 13,23 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,0350 |  |  |  |  |  |
| 13,24 | 6-1 | Գոտեկապ միաձույլ B12.5, դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը | մ3 | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,442 |  |  |
|  |  | *Խողովակներ, խողովակաամրաններ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,25 | 22-69 | Պողպատե խողովակ-պատյան Փ219x5մմ, L=0.1մ, 2հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | մ | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 13,26 | 22-66 | Պողպատե խողովակ-պատյան Փ108x4մմ, L=0.1մ, 3հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | մ | 0,30 |  |  |  |  |  |
| 13,27 | 22-68 | Պողպատե խողովակ Փ159x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում | մ | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 13,28 | 22-64 | Պողպատե խողովակ Փ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում | մ | 43,0 |  |  |  |  |  |
| 13,29 | 22-372 | Մետաղական սողնակ Փ150մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 13,30 | 22-368 | Մետաղական սողնակ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ | հատ | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 13,31 | 22-393 | Օդահեռ երկգործողության Փ50մմ, Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1 |  |  |  |  |  |
| 13,32 | 22-433, k=0.5, "Ռաֆ Օջախ" | Կցաշուրթավոր Ճկուն միացում Փ150մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 13,33 | 22-429, k=0.5, "Ռաֆ Օջախ" | Կցաշուրթավոր Ճկուն միացում Փ50մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում | հատ | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 13,34 | 22-433 | Պողպատե կցաշուրթ Փ150մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 13,35 | 22-429 | Պողպատե կցաշուրթ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 13,36 | շուկա | Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ150մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2 |  |  |  |  |  |
| 13,37 | շուկա | Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 13,38 | 22-365 | Պոլիէթիլենե միջադիր Փ160մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 13,39 | 22-365 | Պոլիէթիլենե միջադիր Փ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 13,40 | շուկա | Ռետինե միջադիր կցաշուրթային անցքերով Փ160մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 13,41 | շուկա | Ռետինե միջադիր կցաշուրթային անցքերով Փ63մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 13,42 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- անցումային եռաբաշխիկ Փ150x80մմ, 2հատ, եռաբաշխիչ Փ80x80մմ, 1հատ, Փ50x50մմ, 1հատ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,0229 |  |  |  |  |  |
| 13,43 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- անցում Փ80x50մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,0018 |  |  |  |  |  |
| 13,44 | 22-365 | Փ63x50մմ պոլիէթիլենե անցում, Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 13,45 | 22-64 | Պողպատե կարճախողովակ Փ57x3մմ, L=15սմ, 2հատ, L=40սմ, 1հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | մ | 0,70 |  |  |  |  |  |
| 13,46 | 22-384, k=0.5 կիրառե | Փ100մմ ավտոմատ փակվող կափույր, 3մմ պողպատե թիթեղից, L150մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 13,47 | շուկա | Ծխնի Փ20մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1 |  |  |  |  |  |
| 13,48 | 22-316 | Փ150մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,0025 |  |  |  |  |  |
| 13,49 | 22-312 | Փ57մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,0010 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ խողովակների, խողովակաամրանների |  |  |  |  | 0,495 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  |  | *Մետաղական կոնստրուկցիաներ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,50 | 9-153 կիրառել ի | Փականի մետաղական տակդիր, պատրաստում, տեղադրում | տ | 0,0096 |  |  |  |  |  |
| 13,51 | ինֆորմ | Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում | տ | 0,004 |  |  |  |  |  |
| 13,52 | ինֆորմ | Պողպատե խողովակ Փ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.35մ | մ | 1,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մետաղական կոնստրոիկցիաների |  |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  | *Մեկուսիչ աշխատանքներ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,53 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 12,4 |  |  |  |  |  |
| 13,54 | 22-511, k=0.2 | Փ100-200մմ խողովակ-պատյանների ծայրերի խծուծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | հատ | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 13,55 | 22-129 | Փ159մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 13,56 | 22-125 | Փ57մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 41,5 |  |  |  |  |  |
| 13,57 | 15-613 | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,059 |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ 13 բաժնի |  |  |  |  | 1,080 |  |  |
|  |  | *14. Կարգավորման  հոր ԿՀ-3* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,1 | 1-54 | VI կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի և խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 61,1 |  |  |  |  |  |
| 14,2 | 1-992 | VI կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով / 20%լցանյութ/ | մ3 | 1,520 |  |  |  |  |  |
| 14,3 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 0,380 |  |  |  |  |  |
| 14,4 | 1-170 | III կարգի փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով, բարձումով | մ3 | 10,5 |  |  |  |  |  |
| 14,5 | միջինացվ ած շուկայակա ն արժեք | Բարձաց բնահողերի տեղափոխում 4կմ -ից նախապատրաստական շերտի և հետլիցքի համար | տ | 18,9 |  |  |  |  |  |
| 14,6 | 23-1, կիրառե լի | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ., բերովի փափուկ բնահողերով | մ3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 14,7 | 1-968 | Հետլիցք ձեռքով բերովի փափուկ բնահողերով, տոփանումով | մ3 | 7,5 |  |  |  |  |  |
| 14,8 | ինֆորմ | Խճավազե նախապատրաստական շերտի 10սմ հաստ., ներառյալ խճավազի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | 0,58 |  |  |  |  |  |
| 14,9 | 1-968 | Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով, տոփանումով | մ3 | 9 |  |  |  |  |  |
| 14,10 | 1-261 | Հետլիցքի իրականացում բուլդոզերով օգտակար հանույթի բնահողերով տեղափոխումով մինչև 5մ, բացառությամբ խոշորաբեկոր մասնիկների | մ3 | 36 |  |  |  |  |  |
| 14,11 | 1-538 | Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 20մ | մ3 | 18,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների |  |  |  |  | 0,106 |  |  |
|  |  | *Բետոնային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,12 | 22-446 | Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հորի D=2000մմ, նախապատրաստական շերտի ստեղծում, աստիճանների, կափարիչի տեղադրում | մ3 | 2,15 |  |  |  |  |  |
| 14,13 | ինֆորմ | КЦД-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 127կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 14,14 | ինֆորմ | КЦ-20-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.4կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 14,15 | ինֆորմ | КЦ-20-9a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 103կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.46մ3արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 14,16 | ինֆորմ | КЦП-1-20-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ , 85.1կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.51մ3արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 14,17 | ինֆորմ | Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում | մ | 3,6 |  |  |  |  |  |
| 14,18 | ինֆորմ | Աստիճան - պողպատե ամրան Փ18մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում | տ | 0,0030 |  |  |  |  |  |
| 14,19 | ինֆորմ | Պոլիմերավազային լայնեցված օղակով կափարիչ Փ600մմ, արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 14,20 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,0350 |  |  |  |  |  |
| 14,21 | 6-1 | Գոտեկապ միաձույլ B12.5, դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը | մ3 | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,442 |  |  |
|  |  | *Խողովակներ, խողովակաամրաններ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,22 | 22-69 | Պողպատե խողովակ-պատյան Փ219x5մմ, L=0.1մ, 2հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | մ | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 14,23 | 22-66 | Պողպատե խողովակ-պատյան Փ108x4մմ, L=0.1մ, 2հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | մ | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 14,24 | 22-68 | Պողպատե խողովակ Փ159x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում | մ | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 14,25 | 22-64 | Պողպատե խողովակ Փ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում | մ | 61,0 |  |  |  |  |  |
| 14,26 | 22-372 | Մետաղական սողնակ Փ150մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 14,27 | 22-368 | Մետաղական սողնակ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ | հատ | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 14,28 | 22-393 | Օդահեռ երկգործողության Փ50մմ, Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1 |  |  |  |  |  |
| 14,29 | 22-433, k=0.5, "Ռաֆ Օջախ" | Կցաշուրթավոր Ճկուն միացում Փ150մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 14,30 | 22-429, k=0.5, "Ռաֆ Օջախ" | Կցաշուրթավոր Ճկուն միացում Փ50մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 14,31 | 22-433 | Պողպատե կցաշուրթ Փ150մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 14,32 | 22-429 | Պողպատե կցաշուրթ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 14,33 | շուկա | Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ150մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2 |  |  |  |  |  |
| 14,34 | 22-365 | Պոլիէթիլենե միջադիր Փ160մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 14,35 | շուկա | Ռետինե միջադիր կցաշուրթային անցքերով Փ160մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 14,36 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- անցումային եռաբաշխիկ Փ150x80մմ 2հատ, Փ50x50մմ 1հատ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,0204 |  |  |  |  |  |
| 14,37 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- անցում Փ80x50մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,0012 |  |  |  |  |  |
| 14,38 | 22-64 | Պողպատե կարճախողովակ Փ57x3մմ, L=15սմ, 3հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | մ | 0,4500 |  |  |  |  |  |
| 14,39 | 22-384, k=0.5 կիրառե | Փ100մմ ավտոմատ փակվող կափույր, 3մմ պողպատե թիթեղից, L150մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 14,40 | շուկա | Ծխնի Փ20մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 14,41 | 22-316 | Փ150մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,0025 |  |  |  |  |  |
| 14,42 | 22-312 | Փ57մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,0010 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ խողովակների, խողովակաամրանների |  |  |  |  | 0,488 |  |  |
|  |  | *Մետաղական կոնստրուկցիաներ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,43 | 9-153 կիրառել ի | Փականի մետաղական տակդիր, պատրաստում, տեղադրում | տ | 0,0072 |  |  |  |  |  |
| 14,44 | ինֆորմ | Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում | տ | 0,003 |  |  |  |  |  |
| 14,45 | ինֆորմ | Պողպատե խողովակ Փ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.35մ | մ | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մետաղական կոնստրոիկցիաների |  |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  | *Մեկուսիչ աշխատանքներ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,46 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 12,4 |  |  |  |  |  |
| 14,47 | 22-511, k=0.2 | Փ100-200մմ խողովակ-պատյանների ծայրերի խծուծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | հատ | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 14,48 | 22-129 | Փ159մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 14,49 | 22-125 | Փ57մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 59,5 |  |  |  |  |  |
| 14,50 | 15-613 | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,063 |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ 14 բաժնի |  |  |  |  | 1,103 |  |  |
|  |  | *15. Կարգավորման  հոր ԿՀ-4* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,1 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի և խրամուղու ստեղծման համար | մ3 | 15,5 |  |  |  |  |  |
| 15,2 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 35,4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 15,3 | 1-991 | V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով փոսորակի և խրամուղու ստեղծումով / 30%լցանյութ/ | մ3 | 0,763 |  |  |  |  |  |
| 15,4 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 0,327 |  |  |  |  |  |
| 15,5 | 1-170 | III կարգի փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով, բարձումով | մ3 | 7,7 |  |  |  |  |  |
| 15,6 | միջինացվ ած շուկայակա ն արժեք | Բարձաց բնահողերի տեղափոխում 4կմ -ից նախապատրաստական շերտի և հետլիցքի համար | տ | 13,9 |  |  |  |  |  |
| 15,7 | 23-1, կիրառե լի | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ., բերովի փափուկ բնահողերով | մ3 | 2,2 |  |  |  |  |  |
| 15,8 | 1-968 | Հետլիցք ձեռքով բերովի փափուկ բնահողերով, տոփանումով | մ3 | 5,5 |  |  |  |  |  |
| 15,9 | ինֆորմ | Խճավազե նախապատրաստական շերտի 10սմ հաստ., ներառյալ խճավազի արժեքը, | մ3 | 0,58 |  |  |  |  |  |
| 15,10 | 1-968 | Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով, տոփանումով | մ3 | 7,36 |  |  |  |  |  |
| 15,11 | 1-261 | Հետլիցքի իրականացում բուլդոզերով օգտակար հանույթի բնահողերով տեղափոխումով մինչև 5մ, բացառությամբ խոշորաբեկոր մասնիկների | մ3 | 29,44 |  |  |  |  |  |
| 15,12 | 1-538 | Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 20մ | մ3 | 15,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների |  |  |  |  | 0,065 |  |  |
|  |  | *Բետոնային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,13 | 22-446 | Հավաքովի երկաթբետոնե կլոր հորի D=2000մմ, նախապատրաստական շերտի ստեղծում, աստիճանների, կափարիչի տեղադրում | մ3 | 2,15 |  |  |  |  |  |
| 15,14 | ինֆորմ | КЦД-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 127կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 15,15 | ինֆորմ | КЦ-20-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 35.4կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.59մ3արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 15,16 | ինֆորմ | КЦ-20-9a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 103կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.46մ3արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 15,17 | ինֆորմ | КЦП-1-20-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ , 85.1կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.51մ3արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 15,18 | ինֆորմ | Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում | մ | 3,6 |  |  |  |  |  |
| 15,19 | ինֆորմ | Աստիճան - պողպատե ամրան Փ18մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում | տ | 0,0030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 15,20 | ինֆորմ | Պոլիմերավազային լայնեցված օղակով կափարիչ Փ600մմ, արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 15,21 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,0350 |  |  |  |  |  |
| 15,22 | 6-1 | Գոտեկապ միաձույլ B12.5, դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը | մ3 | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,442 |  |  |
|  |  | *Խողովակներ, խողովակաամրաններ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,23 | 22-69 | Պողպատե խողովակ-պատյան Փ219x5մմ, L=0.1մ, 2հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | մ | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 15,24 | 22-66 | Պողպատե խողովակ-պատյան Փ108x4մմ, L=0.1մ, 2հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | մ | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 15,25 | 22-68 | Պողպատե խողովակ Փ159x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում | մ | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 15,26 | 22-64 | Պողպատե խողովակ Փ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում | մ | 45,0 |  |  |  |  |  |
| 15,27 | 22-372 | Մետաղական սողնակ Փ150մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 15,28 | 22-368 | Մետաղական սողնակ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ | հատ | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 15,29 | 22-393 | Օդահեռ երկգործողության Փ50մմ, Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1 |  |  |  |  |  |
| 15,30 | 22-433, k=0.5, "Ռաֆ Օջախ" | Կցաշուրթավոր Ճկուն միացում Փ150մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 15,31 | 22-429, k=0.5, "Ռաֆ Օջախ" | Կցաշուրթավոր Ճկուն միացում Փ50մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 15,32 | 22-433 | Պողպատե կցաշուրթ Փ150մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 15,33 | 22-429 | Պողպատե կցաշուրթ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 15,34 | շուկա | Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ150մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2 |  |  |  |  |  |
| 15,35 | 22-365 | Պոլիէթիլենե միջադիր Փ160մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 15,36 | շուկա | Ռետինե միջադիր կցաշուրթային անցքերով Փ160մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 15,37 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- անցումային եռաբաշխիկ Փ150x80մմ 2հատ, Փ50x50մմ 1հատ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,0204 |  |  |  |  |  |
| 15,38 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- անցում Փ80x50մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,0012 |  |  |  |  |  |
| 15,39 | 22-64 | Պողպատե կարճախողովակ Փ57x3մմ, L=15սմ, 3հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | մ | 0,4500 |  |  |  |  |  |
| 15,40 | 22-384, k=0.5 կիրառե լի | Փ100մմ ավտոմատ փակվող կափույր, 3մմ պողպատե թիթեղից, L150մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 15,41 | շուկա | Ծխնի Փ20մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1 |  |  |  |  |  |
| 15,42 | 22-316 | Փ150մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,0025 |  |  |  |  |  |
| 15,43 | 22-312 | Փ57մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,0010 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ խողովակների, խողովակաամրանների |  |  |  |  | 0,447 |  |  |
|  |  | *Մետաղական կոնստրուկցիաներ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,44 | 9-153 կիրառել ի | Փականի մետաղական տակդիր, պատրաստում, տեղադրում | տ | 0,0072 |  |  |  |  |  |
| 15,45 | ինֆորմ | Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում | տ | 0,003 |  |  |  |  |  |
| 15,46 | ինֆորմ | Պողպատե խողովակ Փ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.35մ | մ | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մետաղական կոնստրոիկցիաների |  |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  | *Մեկուսիչ աշխատանքներ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,47 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 12,4 |  |  |  |  |  |
| 15,48 | 22-511, k=0.2 | Փ100-200մմ խողովակ-պատյանների ծայրերի խծուծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | հատ | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 15,49 | 22-129 | Փ159մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 15,50 | 22-125 | Փ57մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 43,5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 15,51 | 15-613 | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,055 |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ 15 բաժնի |  |  |  |  | 1,014 |  |  |
|  |  | *16. N2 խմոցի մոտեցնող ջրատարի կարգավորման հոր ԿՀ-1* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,1 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի և խրամուղու ստեղծման համար | մ3 | 17,3 |  |  |  |  |  |
| 16,2 | 1-991 | V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով փոսորակի և խրամուղու ստեղծումով / 30%լցանյութ/ | մ3 | 0,350 |  |  |  |  |  |
| 16,3 | 1-961 | III կարգի լցանյութի քանդում ձեռքով | մ3 | 0,150 |  |  |  |  |  |
| 16,4 | 1-170 | III կարգի փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով, բարձումով | մ3 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 16,5 | միջինացվ ած շուկայակա ն արժեք 1տ/կմ 80դր | Բարձաց բնահողերի տեղափոխում 4կմ -ից նախապատրաստական շերտի և հետլիցքի համար | տ | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 16,6 | 23-1, կիրառե լի | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստ., բերովի փափուկ բնահողերով | մ3 | 0,7 |  |  |  |  |  |
| 16,7 | 1-968 | Հետլիցք ձեռքով բերովի փափուկ բնահողերով, տոփանումով | մ3 | 1,8 |  |  |  |  |  |
| 16,8 | 1-968 | Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով, տոփանումով | մ3 | 2,76 |  |  |  |  |  |
| 16,9 | 1-261 | Հետլիցքի իրականացում բուլդոզերով օգտակար հանույթի բնահողերով տեղափոխումով մինչև 5մ, բացառությամբ խոշորաբեկոր մասնիկների | մ3 | 11,04 |  |  |  |  |  |
| 16,10 | 1-538 | Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 20մ | մ3 | 4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ հողային աշխատանքների |  |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  | *Բետոնային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,11 | 6-1 | Նախապատրաստական շերտ միաձույլ B7.5, F150, դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը | մ3 | 0,150 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ բետոնային աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  | *Պոլիմերավազային կոնստրուկցիաներ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,12 | 7-668 կիրառել ի | Պոլիմերավազային հորի տեղադրում | հատ | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 16,13 | ինֆորմ "Պրոմ Սինտեզ" | Պոլիմերավազային օղակ հ=0.45մ, արժեք, մատակարարում | հատ | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 16,14 | ինֆորմ "Պրոմ Սինտեզ" | Պոլիմերավազային տակդիր Փ970, արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 16,15 | ինֆորմ "Պրոմ Սինտեզ" | Պոլիմերավազային լայնեցված օղակով կափարիչ, արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 16,16 | 46-156 կիրառել ի | Փ900մմ պոլիմերավազային հորի վրա անցքերի բացում | հատ | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ պոլիմերավազային կոնստրուկցիաների |  |  |  |  | 0,114 |  |  |
|  |  | *Խողովակներ, խողովակաամրաններ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,17 | 22-65 | Պողպատե խողովակ-պատյան Փ76x3մմ, L=0.1մ, 3հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | մ | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 16,18 | 22-64 | Պողպատե խողովակ Փ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում | մ | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 16,19 | 22-368 | Մետաղական սողնակ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 16,20 | 22-429, k=0.5, "Ռաֆ | Կցաշուրթավոր Ճկուն միացում Փ50մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում | հատ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 16,21 | 22-429 | Պողպատե կցաշուրթ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 16,22 | շուկա | Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 16,23 | 22-365 | Պոլիէթիլենե միջադիր Փ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 16,24 | շուկա | Ռետինե միջադիր կցաշուրթային անցքերով Փ63մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 16,25 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- անցումային եռաբաշխիչ Փ50x50մմ 1հատ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | տ | 0,0022 |  |  |  |  |  |
| 16,26 | 22-64 | Պողպատե կարճախողովակ Փ57x3մմ, L=1սմ, 1հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | մ | 0,1000 |  |  |  |  |  |
| 16,27 | 22-365 | Պոլիէթիլենե անցում Փ63x50մմ, Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 16,28 | 22-384, k=0.5 կիրառե | Փ100մմ ավտոմատ փակվող կափույր, 3մմ պողպատե թիթեղից, L150մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 16,29 | շուկա | Ծխնի Փ20մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | |
| 16,30 | 22-312 | Փ57մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,0150 |  |  |  |  | |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ խողովակների, խողովակաամրանների |  |  |  |  | 0,129 |  | |
|  |  | *Մետաղական կոնստրուկցիաներ* |  |  |  |  |  |  | |
| 16,31 | 9-153 կիրառել ի | Փականի մետաղական տակդիր, պատրաստում, տեղադրում | տ | 0,0032 |  |  |  |  | |
| 16,32 | ինֆորմ | Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում | տ | 0,002 |  |  |  |  | |
| 16,33 | ինֆորմ | Պողպատե խողովակ Փ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.45մ | մ | 0,90 |  |  |  |  | |
| 16,34 | 9-46 | Մետաղակ աստիճանների պատրաստում, տեղադրում | տ | 0,0126 |  |  |  |  | |
| 16,35 | ինֆորմ | Պողպատե անկյունակ L50x50x5մմ, արժեք, մատակարարում | մ | 2,7 |  |  |  |  | |
| 16,36 | ինֆորմ | Պողպատե ամրան Փ18մմ A500c, արժեք, մատակարարում | տ | 0,0072 |  |  |  |  | |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մետաղական կոնստրոիկցիաների |  |  |  |  | 0,013 |  | |
|  |  | *Մեկուսիչ աշխատանքներ* |  |  |  |  |  |  | |
| 16,37 | 22-511, k=0.1 | Փ76մմ խողովակ-պատյանների ծայրերի խծուծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | հատ | 3,0 |  |  |  |  | |
| 16,38 | 22-125 | Փ57մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ | 13,5 |  |  |  |  | |
| 16,39 | 15-613 | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 1 |  |  |  |  | |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի |  |  |  |  | 0,014 |  | |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ 16 բաժնի |  |  |  |  | 0,299 |  | |
|  |  | Ընդամենը՝ ըստ 1-16 բաժինների |  |  |  |  | 83,333 |  | |
|  |  | ԱԱՀ 20% |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Ընդամենը` ԱԱՀ-ով |  |  |  |  | 100 |  | |
| Ծավալաթերթի միավոր արժեքի մեջ ներառված չեն տեխնիկական և հեղինակային հսկողության համար հատկացվող գումարները, ինչպես նաև չնախատեսված ծախսերի 50%-ը: Վերադարձվող գումարը 214.37 հազ.դրամ | | | | | | | | | |