**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի հարցման-պարզաբանման մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի օգոստոսի 15-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5»

**«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ** կարիքների համար **կշռաստուգաչափման շարժական լաբորատորիայի նմուժային կշռաքարերի հավաքածու ձեռքբերում** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **«ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5»** ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ **օգոստոսի 15-ին** ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ **օգոստոսի 16-ին և**  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում **1.** Հարգելի գործընկեր, խնդրում եմ տրամադրել մանրամասն ինֆորմացվիա մետաղական արկղերի վերաբերյալ, ինչպես նաև գծագիրը:

Պարզաբանում Գնահատող հանձնաժողովը մասնակիցների պարզաբանումներին ի պատասխան նշեց՝

Հարգելի գործընկեր Ձեր կողմից բարձրացված հացերի հետ կապված հայտնում ենք հետևյալը՝ 20 կգ նոմինալ զանգվածով կշռաքարերի համար նախատեսված տուփի երկրաչափական չափերը դուրս են բերվում ելնելով կշռաքարի երկրաչափական չափերից և եթե փոփոխվում է կշռաքարի երկրաչափական չափերը ապա փոփոխության են ենթարկվում նաև դրանց համար նախատեսված տուփի երկրաչափական չափերը ։ Այդ իսկ պատճառով տուփի համար գծագիր չի արվել։ «Ստանդարտացման և չափագիտության մարմին» ՓԲ ընկերությունը հայտնում է իր պատրաստակամությունը քննարկել տուփի գծագրի մանրամասները դրա առկայության դեպքում։

Կշռաքարերը տուփի մեջ պետք է դասավորված լինեն հնգական իրար ուղղահայաց ողղությամբ ( 5\*5) ստորև ներկայացված աղյուսակի համապատասխան։ Կշռաքարերի բռնակները պետք է լինեն վերնամասում, հարմարավետ օգտագործման համար։

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

20 կգ նոմինալ զանգվածով կշռաքարերի համար նախատեսված մետաղական տուփը տրամադրում է կշռաքարերի մատակարարը։ Տուփը տեղակայվելու է բեռնատարի բեռնախցիկում և ամրացվելու է բեռնախցիկի հատակին։

20 կգ զանգվածով կշռաքարերի համար նախատեսված մետաղական տուփը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող մետաղից(ալյումին, չժանգոտվող պողպատ) կամ այլ մետաղից համապատասխանաբար պատված լինելով հակակորոզիոն ծածկույթով։ Մետաղյա թիթեղի հաստոթյունը կապված է մետաղի տեսակի ըտրությունից։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել **«ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5»** ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար **Աննա Ներսիսյանին**:

Հեռախոս` **(+374 10)** **232600/137**

Էլ. փոստ` **gnumner@armstandard.am**

Պատվիրատու` **«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ**