ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ

Для выполнения этой работы участник (Подрядчик) должен иметь следующие лицензии в соответствии с требованиями подпункта 10 пункта 33 Решения № 526 от 4 мая 2017 года.

- Выполнение строительства в области градостроительства, в том числе элементы:

- ***жилые, общественные и промышленные,***

***- энергетические*.**

Все строительные материалы, конструкции и оборудование, используемые во время строительства должны соответствовать действующим в Республике Армения нормам и стандартам и обеспечивать высокое качество работы. С этой целью отдельные части объекта подряда (деревянные элементы несущей крыши, обрешетка, облицовочный лист, а также электрические батареи, кабели и т. д.) и используемые строительные материалы (древесина, электрооборудование, кабели и т. д.) должны соответствовать минимальным требованиям, предъявляемым гарантийным сроком.

На все материалы и конструкции, используемые при выполнении строительных работ, подрядчик должен предоставить заказчику их сертификаты, которые должны содержать все необходимые данные об их происхождении и качестве, а также соответствовать требованиям принятых стандартов. Качество, цвет и внешний вид представленных материалов и конструкций должны быть согласованы с заказчиком и проектировщиком. Если на построенном участке в течение этого времени возникают дефекты, подрядчик должен восстановить их своими силами.

При проведении строительных работ для обеспечения высокого качества и своевременного выполнения подрядчик должен иметь машины и механизмы, оборудование, профессиональный опыт и т. д.

**1.** Специалисты по эксплуатации машин и механизмов:

1.1 Автокрановщик - 1 человек IV категории,

1.2 Водитель самоходной машины - 1 человек III категории,

1.3 Плотник (монтажник деревянных элементов крыши) - 2 человека IV и III категории,

1.4 Жестянщик (для кровельных работ) - 2 человека IV и III категории.

**2.** Специалисты по монтажу солнечных электрических батарей:

2.1 Электромонтажник - 3 человека IV категории и 2 человека III категории.

**3.** Машины и механизмы и оборудование:

3.1 Автокран грузоподъемностью до 5 тонн - 1 шт.,

3.2 Самоходная машина грузоподъемностью до 3 тонн -1 шт.,

3.3 Электрические колющие, режущие, секущие инструменты и оборудование - по 1 шт.

**4.** Строительные материалы и конструкции

4.1 Древесина: брусья, доски, обрешетка (срок эксплуатации не менее 7 лет)

4.2 Кровельный лист в соответствии с проектом (срок эксплуатации не менее 7 лет)

4.3 Строительные гвозди и другие материалы.

**5.** Электромонтажные материалы и кабели

5.1 Солнечные батареи, срок эксплуатации в соответствии с гарантийным талоном завода производителя - не менее 20 лет,

5.2 Кабели – срок эксплуатации – не менее 3 лет.

Для выполнения работ в установленные сроки, предусмотренные проектом подрядчик должен располагать финансовыми средствами в размере 20% от работ, предусмотренных сметой, что обеспечит непрерывность работ начального периода и работ по строительству общего объекта.

***ООО ‹‹Бабаян-Лат Нахагиц›› Директор А.Бабаян***