ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Սույն աշխատանքների կատարման համար մասնակիցը (Կապալառուն), համաձայն 4 մայիսի 2017թ-ի հ.526 որոշման 33-րդ կետի, 10-րդ ենթակետի պահանջների, պետք է ունենա հետևյալ լիցենզիաները.

- Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում՝ ներառյալ ներդիրները.

- ***բնակելի, հասարակական եվ արտադրական,***

***- էներգետիկ* :**

Շինարարության ընթացքում օգտագործվող բոլոր շին. Նյութերը,շինվածքները և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող շին. նորմերին ու ստանդարտներին և ապահովեն աշխատանքների բարձր որակ: Այդ նպատակաով կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (տանիքի կրող փայտյա տարեր, կավարամածի, ծածկույթի թիթեղ, ինչպես նաև էլեկտրական մարտկոցներ, մալուխներ և այլն) և օգտագործվող շինարարական նյութերը (փայտանյութ, էլ.սարքավորումներ,մալուխներ և այլն) պետք է համապատասխանեն երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներին:

Կապալառուն շին.աշխատանքների կատարման ընթացքում օգտագործվող բոլոր նյութերի և շինվածքների համար, պատվիրատուին պետք է ներկայացնի դրանց հավաստագրերը, որոնք պետք է պարունակեն բոլոր անհրաժեշտ տվյալները նրանց ծագման ու որակի մասին և համապատասխանեն ընդունված ստանդարտների պահանջներին: Ներկայացվող նյութերի և շինվածքների որակը, գույնը, արտաքին տեսքը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի և նախագծողի հետ: Այդ ժամանակաընթացքում, եթե կառուցապատված տարածքում ի հայտ են գալիս թերություններ, Կապալառուն իր ուժերով վերականգնում է այն:

Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակ աշխատանքներին բարձր որակ ապահովելու և աշխատանքները նախատեսված ժամկետում կատարելու համար,կապալառուն պետք է ունենա մեքենա-մեխանիզմներ, սարքավորումներ և մասնագիտական փորձառություն, ընդ սմին.

**1.** *Մեքենամեխանիզմներ շահագործող մասնագետներ,*

1.1 Ավտոկռունկավար՝ 1 հոգի IV կարգի,

1.2 Ինքնաշարժ մեքենայի վարորդ՝ 1 հոգի III կարգի,

1.3 Հյուսն (տանիքի փայտյա տարրերի մոնտաժող)՝ 2հոգի IV կարգի և III կարգի,

1.4 Թիթեղագործ (տանիքի աշխատանքների համար)՝ 2հոգի IV կարգի և III կարգի,

**2.** *Արևային էլեկտրական մարտկոցների մոնտաժող մասնագետներ.*

2.1 Մոնտաժող էլեկտրիկ՝ 3 հոգի IV կարգի և III կարգի՝ 2 հոգի,

**3.** *Մեքենա-մեխանիզմներ և սարքավորումներ*

3.1 Ավտոկռունկ՝ մինչև 5տ բեռնաբարձրությամբ-1 հատ,

3.2 Ինքնագնաց ավտոմեքենա՝ մինչև 3տ բեռնատարողությամբ-1հատ

3.3 Էլեկտրական ծակող, հատող, կտրող գործիքներ և սարքավորումներ- 1-ական հատ

**4.** *Շինարարական նյութեր և շինվածքներ*

4.1 Փայտանյութ՝ չորսուներ, տախտակներ, կավարամած (շահագործման ժամկետը՝

նվազագույնը 7 տարի)

4.2 Ծածկույթի թիթեղ՝ ըստ նախագծի (շահագործման ժամկետը՝ նվազագույնը 7 տարի)

4.3 Շինարարկան մեխ. և այլ նյութեր

**5.** *էլեկտրամոնտաժային նյութեր և մալուխներ*

5.1 Արևային մարտկոցներ, շահագործման ժամկետը՝ ըստ արտադրող գործարանի

երաշխիքային կտրոնով տրված ժամկետի՝ նվազագույնը 20 տարի,

5.2 Մալուխներ՝ շահագործան ժամկետը՝ նվազահույն 3 տարի:

Կապալառուն նախագծով նախատեսված աշխատանքների կատարումը ժամանակացույցով տրված ժամկետում իրականացնելու համար, պետք է ունենա ֆինանսական միջոցներ՝ նախահաշվով նախատեսված աշխատանքների 20%-ի չափով, որոնք կապահովեն սկզբնական ժամանակաշրջանի և կառուցվող ընդհանուր օբյեկտի աշխատանքների կատարման անընդհատությունը :

***‹‹Բաբայան-ԼԱՏ Նախագիծ›› ՍՊԸ Տնօրեն՝ Ա.Բաբայան***