ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԿՄԲՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/32

Բյուրեղավանի համայնքապետարանի կարիքների համար Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրի բարձր ճնշման խողովակաշարի և ՕԿՋ-ի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿՄԲՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/32 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 24.07.2020թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 27.07.2020թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

Խնդրում ենք տալ պարզաբանում հետևյալ հարցին․

1․ Ծավալաթերթ-նախահաշվի հողային աշխատանքներ բաժնում բացակայում է VI կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով տողը՝ քանի որ 1.14 տողում նշված է՝ խրամուղու մշակում արդեն փխրեցված VI կարգի գրունտներում էքսկավատորով:

Պարզաբանում N 1

Պատասխան.

Ի պատասխան Ձեր հարցմանը տեղեկացնում ենք հետևյալը.

Ծավալաթերթ-նախահաշվի հողային աշխատանքներ բաժնի 1․14 տողում «փխրեցված» բառի նշումը տպագրական սխալի հետևանք է։ 1․14 տողը նախագածի նախահաշվում նշված է «Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում էքսակավատորով, բարձելով ինքնաթափ և տեղափոխելով 4կմ աղբավայր», որի հիման վրա իրկանացվել է նաև ծախսերի հաշվարկը։

Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի Գիրք 1- Ընդհանուր բացատրագիր և տեխնիկական մասնագրի երկրաբանության եզրակացությունում նշված 4-րդ շերտի բնահողը (VI կարգ), որոնք ներկայացված են են թույլ գնդավորված, մեծակտոր խճային նստվածքներով, առանց նախնական փխրեցման միանգամայն մատչելի են էքսկավատարային մշակման համար, քանի որ 25-35%-ը ավազա-խճավազային լցանյութի շնորհիվ վերջիններիս կապակցուվածությանն ուժը գրեթե զրո է։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

### ԿՄԲՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/32 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Վ. Մարտիրոսյանին:

Հեռախոս՝ 093962615։

Էլեկոտրանային փոստ՝ varujmartirosyan@mail.ru։

ԿՄԲՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/32 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը