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կնքված պայմանագրի մասին
Կադաստրի կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/16 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի  մայիսի 14-ին կնքված  ԿԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/16-1, ԿԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/16-2, ԿԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/16-3 ծածկագրերով պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չ/հ
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Սկաներներ համակարգիչների համար 1
	հատ
	7
	7
	-
	-
	Գործողության տեսակ` հասարակ սկանավորում

սարքի տեսակ` երկուսը մեկում տեսակի՝  քաշող և պլանշետային

Ֆորմատ` А4

սենսորի տեսակը` CCD (Charge Coupled Device)

լույսի աղբյուրի տեսակը` LED (light emitting diode) instant on

օպտիկական լուծում`   600 dpi

առավելագույն լուծում` 1200 dpi

երկկողմանի սկանավորում` առկա

օրիիգինալի առավելագույն չափ` առնվազն 216մմ x 2997մմ

պլաստիկ քարտերի սկանավորում` պարտադիր

մոնոքրոմ սկանավորման արագություն ADF-ից 300dpi դեպքում` 40 էջ րոպեում/80 պատկեր րոպեում

գունավոր սկանավորման արագություն ADF-ից 300dpi դեպքում` 40 էջ րոպեում/80 պատկեր րոպեում

ավտոմատ մատուցման դարակի տարողունակություն ՝ 75-80գռ/մ2 թղթի համար` առնվազն 50 թերթ

2 թերթի բռնելու ճանաչում` պարտադիր ուլտրաձայնային ցուցիչ

օրական առավելագույն ծանրաբեռնվածություն` առնվազն 5000 թերթ

օրիգինալի/ թղթի/ կիրառվող միջակայք, գր/մ2` առնվազն 28-400

միացման եղանակը` USB 2.0

ցանցային միացման լրացուցիչ հնարավորություն` պարտադիր

ֆիզիկական չափերը Չլայնություն*խորություն*բարձրություն, մմ` 691 x 319 x 431

քաշ, կգ` 8.4

դրայվերներ` պարտադիր Visioneer DriverPLUS TWAIN, EMC® Captiva® ISIS® и Microsoft Windows Image Acquisition (WIA)

կոմպլեկկտում ներառված անհրաժեշտ  ծրագրային փաթեթներ` Nuance OmniPage Pro, Nuance PaperPort, Nuance PDF Converter Pro, Visioneer OneTouch ընդլայունում է սկաների հնարավորությունները թույն տալով կոճակի մեկ հպմամբ ավտոմատ ուղարկել սկանավորված փաստաթղթերը անհրաժեշտ ուղղությամբ, այդ թվում էլեկտրոնային հասցեով, տպիչի վրա, թղթապանակ, ամպ, Visioneer Acuity / մեկ կոճակի հպմամբ տեխնոլոգիան թույլ է տալիս անմիջապես հնստակեցնել յուրաքանչյուր սկանավորված փասթաղթի որակը։  հնարավոր ֆունկցիաներն են․ շտրիխ կոդերի և բատչ կոդերի բացահայտում, ավտոմատ կտրելու հնարավորությամբ պատկերների  մաշտաբավորում , հարթեցում, ավտոմատ կերպով շրջում

Համատեղելի ՕՀ` Windows 10 Pro, Home, Enterprise и Education

Windows 7 Pro, Home, Enterprise и Ultimate

Windows 8/8.1 Pro, Core и Enterprise

Mac OS® X v10.9 - 10.13.4

այլ․` PDF ֆորմատով փաստաթղթերի ստեղծում՝ տեքստի արագ փնտրելու հնարավորությամբ
Լրացուցիչ պայմաններ՝

Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն:

Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը  (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին
	Գործողության տեսակ` հասարակ սկանավորում

սարքի տեսակ` երկուսը մեկում տեսակի՝  քաշող և պլանշետային

Ֆորմատ` А4

սենսորի տեսակը` CCD (Charge Coupled Device)

լույսի աղբյուրի տեսակը` LED (light emitting diode) instant on

օպտիկական լուծում`   600 dpi

առավելագույն լուծում` 1200 dpi

երկկողմանի սկանավորում` առկա

օրիիգինալի առավելագույն չափ` առնվազն 216մմ x 2997մմ

պլաստիկ քարտերի սկանավորում` պարտադիր

մոնոքրոմ սկանավորման արագություն ADF-ից 300dpi դեպքում` 40 էջ րոպեում/80 պատկեր րոպեում

գունավոր սկանավորման արագություն ADF-ից 300dpi դեպքում` 40 էջ րոպեում/80 պատկեր րոպեում
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Windows 7 Pro, Home, Enterprise и Ultimate
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այլ․` PDF ֆորմատով փաստաթղթերի ստեղծում՝ տեքստի արագ փնտրելու հնարավորությամբ
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Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը  (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին

	2
	Սկաներներ համակարգիչների համար 2
	հատ
	50
	50
	-
	-
	Սկաներ պլանշետային:

Սկանավորման թույլատվությունը՝ 600-ից 1200 dpi: 

Ելքային ծուծաչափի կարգավորում` 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 и 1200

Գունավոր սկանավորում` Այո

Գույների խորությունը 24 bit, մոխրագույնի 256 մակարդակ:

Տվիչներ` CMOS CIS

Լույսի աղբյուր` Լուսադիոդային

Սկանավորման ֆորմատներ`PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT, RTF и PDF, փնտրման հնարավորությունով

Սկանավորման արագությունը սև-սպիտակ և գունավոր ռեժիմում՝ 300 dpi դեպքում՝ոչպակաս 25 էջ/րոպե միակողմանի 

և 50 պատկեր/րոպե երկկողմանի: 

Օրեկան արտադրողականություն` 3000 էջ (ADF)

Բազմաշերտ մուտքի ավտոմատ հայտնաբերում` Այո

Կառավարման վահանակ` 2 գծանի LCD վահանակ; 5 կոճակ (միակողմ / երկկողմանի)

սկան, հոսանք, չեղյալ հայտարարում, ետ և գործիքներ / սպասարկում)

Առջևի վահանակի գործառույթներ` սկանավորում, պահպանել որպես PDF, պահպանել որպես JPEG, ուղարկել էլ-նամակ որպես PDF, ուղարկել էլ փոստով որպես JPEG, 

ADF-ի մեջ տեղադրվող թղթի քանակը  50 թերթ:

Տպագրվող կրիչների չափսեր` A4, A5, A6, B5, B5 (JIS)

Սկանավորող թղթի քաշը՝  45 - 120 գ/քմ: 

Օգտագործվող նյութեր` Թուղթ (պաստառի թուղթ, տպագրական թուղթ, լուսանկարչական թուղթ, սովորական թուղթ), ծրարներ, կպչուն պիտակներ, քարտեր (քարտեր, նոտաների քարտեր)

Միացում` արագագործ USB 3.0

Թղթերի չափսերը՝ ADF-ից սքանավորման միջոցով՝մինչև 21,6 x 309,9 սմ: 

TWAIN ինտերֆեյսի տարբերակը`  TWAIN սերտիֆիկացում: 2.1 տարբերակ 

Սետիֆիկացում` ENERGY STAR® 3.0 certified

Ծրագրային համատեղելիություն` Windows 10 (32- и 64-разрядные версии), Windows 8.1 (32- и 64-разрядные версии), Windows 8 (32- и 64-разрядные версии), Windows 7 (32- и 64-разрядные версии); Mac OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10, PC, MAC

Մուտքի լարումը `90–264 Վ, AC

Էլեկտրաէներգիայի սպառում `4.51 Վտ (սպասման ռեժիմ), 1.4 Վտ (քնելու ռեժիմ), 0.22 Վտ (ավտոմատ անջատում), 0.22 Վտ (ձեռքով անջատված)

Շահագործման ջերմաստիճանը `10-ից 35 ° C

Պահպանման ջերմաստիճանը `-40-ից 60 ° C

Առաջարկվող աշխատանքային ջերմաստիճանը `10-ից 35 ° C

Անվտանգության նորմերի համապատասխանություն` IEC 60950-1:2005 +A1; EN 60950-1:2006, +A11 +A1 +A12 +A2; EAC; CE

Սարքի չափերը 460 x 387 x 145 մմ; փաթեթի մեջ `579 x 245 x 499 մմ

արտադրանքի քաշը 5.58 կգ; փաթեթի մեջ `7,6 կգ

Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապահասխան լարեր: 
Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: 
Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը  (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին 
	Սկաներ պլանշետային:

Սկանավորման թույլատվությունը՝ 600-ից 1200 dpi: 

Ելքային ծուծաչափի կարգավորում` 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 и 1200

Գունավոր սկանավորում` Այո

Գույների խորությունը 24 bit, մոխրագույնի 256 մակարդակ:

Տվիչներ` CMOS CIS

Լույսի աղբյուր` Լուսադիոդային

Սկանավորման ֆորմատներ`PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT, RTF и PDF, փնտրման հնարավորությունով

Սկանավորման արագությունը սև-սպիտակ և գունավոր ռեժիմում՝ 300 dpi դեպքում՝ոչպակաս 25 էջ/րոպե միակողմանի 

և 50 պատկեր/րոպե երկկողմանի: 

Օրեկան արտադրողականություն` 3000 էջ (ADF)

Բազմաշերտ մուտքի ավտոմատ հայտնաբերում` Այո

Կառավարման վահանակ` 2 գծանի LCD վահանակ; 5 կոճակ (միակողմ / երկկողմանի)

սկան, հոսանք, չեղյալ հայտարարում, ետ և գործիքներ / սպասարկում)

Առջևի վահանակի գործառույթներ` սկանավորում, պահպանել որպես PDF, պահպանել որպես JPEG, ուղարկել էլ-նամակ որպես PDF, ուղարկել էլ փոստով որպես JPEG, 

ADF-ի մեջ տեղադրվող թղթի քանակը  50 թերթ:

Տպագրվող կրիչների չափսեր` A4, A5, A6, B5, B5 (JIS)

Սկանավորող թղթի քաշը՝  45 - 120 գ/քմ: 

Օգտագործվող նյութեր` Թուղթ (պաստառի թուղթ, տպագրական թուղթ, լուսանկարչական թուղթ, սովորական թուղթ), ծրարներ, կպչուն պիտակներ, քարտեր (քարտեր, նոտաների քարտեր)

Միացում` արագագործ USB 3.0

Թղթերի չափսերը՝ ADF-ից սքանավորման միջոցով՝մինչև 21,6 x 309,9 սմ: 

TWAIN ինտերֆեյսի տարբերակը`  TWAIN սերտիֆիկացում: 2.1 տարբերակ 

Սետիֆիկացում` ENERGY STAR® 3.0 certified

Ծրագրային համատեղելիություն` Windows 10 (32- и 64-разрядные версии), Windows 8.1 (32- и 64-разрядные версии), Windows 8 (32- и 64-разрядные версии), Windows 7 (32- и 64-разрядные версии); Mac OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10, PC, MAC

Մուտքի լարումը `90–264 Վ, AC

Էլեկտրաէներգիայի սպառում `4.51 Վտ (սպասման ռեժիմ), 1.4 Վտ (քնելու ռեժիմ), 0.22 Վտ (ավտոմատ անջատում), 0.22 Վտ (ձեռքով անջատված)

Շահագործման ջերմաստիճանը `10-ից 35 ° C

Պահպանման ջերմաստիճանը `-40-ից 60 ° C

Առաջարկվող աշխատանքային ջերմաստիճանը `10-ից 35 ° C

Անվտանգության նորմերի համապատասխանություն` IEC 60950-1:2005 +A1; EN 60950-1:2006, +A11 +A1 +A12 +A2; EAC; CE

Սարքի չափերը 460 x 387 x 145 մմ; փաթեթի մեջ `579 x 245 x 499 մմ

արտադրանքի քաշը 5.58 կգ; փաթեթի մեջ `7,6 կգ

Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապահասխան լարեր: 
Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: 
Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը  (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին 

	3
	Սկաներներ համակարգիչների համար 3
	հատ
	35
	35
	-
	-
	Տեսակը
Պլանշետային

Սենսորի տեսակը
CCD

Լույսի աղբյուր
LED

Միջերես
 USB 2.0

Համատեղելիություն PC Win XP / 7 / 8 / 10

Թղթի առավելագույն չափը
A4

Օրվա բեռնավորվածություն (թերթ)
2500

Կառավարման կոճակներ
Delete, B/W, Grayscale, Color

Թղթի առավելագույն չափը
216x297 մմ 


Ապարատային կետայնություն

1200 dpi x 2400 dpi

Սկանավորման իմները

Գույն ՝  48 բիթանոց մուտք;

     24-բիթանոց ելք

Մոխրագույն սանդղակ ՝ 16 բիթանոց մուտք 8-բիթանոց ելք

Սև և սպիտակ ՝
  1-բիթ

Գրքի եզր  2 մմ

Սկանավորման արագություն (գույն) 3,6 վրկ (300dpi, A4)

Սկանավորման արագություն (Ս/ՍՊ) 3,6 վրկ (300dpi, A4)

Գույնի խորությունը 48 bit

Տարածական օբյեկտների սկանավորում

առկա է

Ստանդարտների աջակցություն


TWAIN

Հզորությունը շահագործման / սպասման ժամանակ
18 Վտ / 4 Վտ24 Vdc / 0.75 A

Չափերը (WxHxD)
291x102x491 մմ

Քաշը


3,45 կգ

Ապարատային պահանջներ`              Pentium IV 2.0 GHz պրոցեսոր  CD-ROM դրայվեր SB աջակցություն (ցանկալի է USB 2.0) 512 MB RAM (ցանկալի է 1 ԳԲ RAM) 800 MB կոշտ սկավառակ

Ծրագրեր`       Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Mac 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x

Առանձնահատկություններ`

Առանց աղավաղման գրքեր սկանավորելու ունակություն

Պետք է կարողանա ստեղծել թվային պատկեր, այնուհետև այն վերափոխել ֆայլերի մի շարք ձևաչափերի: Սարքը պետք է հագեցած լինի հզոր և ճշգրիտ օպտիկական բնույթի ճանաչման ծրագրով և արդյունքում ստացված պատկերները մշակելու և խմբագրելու տարբեր ծրագրերով:

Պահպանված փաստաթղթերի շարքում PDF ֆայլեր արագ ստեղծելու և այնուհետև փնտրելու հնարավորություն:

Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապահասխան լարեր: 
Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: 
Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը  (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին
	Տեսակը
Պլանշետային

Սենսորի տեսակը
CCD

Լույսի աղբյուր
LED

Միջերես
 USB 2.0

Համատեղելիություն PC Win XP / 7 / 8 / 10

Թղթի առավելագույն չափը
A4

Օրվա բեռնավորվածություն (թերթ)
2500

Կառավարման կոճակներ
Delete, B/W, Grayscale, Color

Թղթի առավելագույն չափը
216x297 մմ 


Ապարատային կետայնություն

1200 dpi x 2400 dpi

Սկանավորման ժիմները

Գույն ՝  48 բիթանոց մուտք;

     24-բիթանոց ելք

Մոխրագույն սանդղակ ՝ 16 բիթանոց մուտք 8-բիթանոց ելք

Սև և սպիտակ ՝
  1-բիթ

Գրքի եզր  2 մմ

Սկանավորման արագություն (գույն) 3,6 վրկ (300dpi, A4)

Սկանավորման արագություն (Ս/ՍՊ) 3,6 վրկ (300dpi, A4)

Գույնի խորությունը 48 bit

Տարածական օբյեկտների սկանավորում

առկա է

Ստանդարտների աջակցություն


TWAIN

Հզորությունը շահագործման / սպասման ժամանակ
18 Վտ / 4 Վտ24 Vdc / 0.75 A

Չափերը (WxHxD)
291x102x491 մմ

Քաշը


3,45 կգ

Ապարատային պահանջներ`              Pentium IV 2.0 GHz պրոցեսոր  CD-ROM դրայվեր SB աջակցություն (ցանկալի է USB 2.0) 512 MB RAM (ցանկալի է 1 ԳԲ RAM) 800 MB կոշտ սկավառակ

Ծրագրեր`       Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Mac 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x

Առանձնահատկություններ`

Առանց աղավաղման գրքեր սկանավորելու ունակություն

Պետք է կարողանա ստեղծել թվային պատկեր, այնուհետև այն վերափոխել ֆայլերի մի շարք ձևաչափերի: Սարքը պետք է հագեցած լինի հզոր և ճշգրիտ օպտիկական բնույթի ճանաչման ծրագրով և արդյունքում ստացված պատկերները մշակելու և խմբագրելու տարբեր ծրագրերով:

Պահպանված փաստաթղթերի շարքում PDF ֆայլեր արագ ստեղծելու և այնուհետև փնտրելու հնարավորություն:

Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապահասխան լարեր: 
Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: 
Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը  (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ և ՀՀ Կառավարության թիվ 526 Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	01
	06
	01
	08
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	08.04.2020


	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	08-04-2020
	10-04-2020    

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	

	
	
	

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1-  սկաներներ համակարգիչների համար 1

	1
	
Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	
12005000
	12005000
	2401000
	2401000
	14406000
	14406000

	2
	Սմարթլայն ՍՊԸ
	11585000
	11585000
	2317000
	2317000
	13902000
	13902000

	3
	
Blockchainhost
	9970000
	9970000
	-
	-
	9970000
	9970000

	4
	
Ալիկանտե ՍՊԸ
	12600000
	12600000
	2520000
	2520000
	15120000
	15120000

	Չափաբաժին 2- սկաներներ համակարգիչների համար 2

	1
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	20250000
	20250000
	4050000
	4050000
	24300000
	24300000

	2
	
Ալիկանտե ՍՊԸ
	20500000
	20500000
	4100000
	4100000
	24600000
	24600000

	3
	
Կոմպյուտեր ԿՆՈՈՒ
	22500000
	22500000
	-
	-
	22500000
	22500000

	Չափաբաժին 3-  սկաներներ համակարգիչների համար 3

	1
	
Ալիկանտե ՍՊԸ
	15815000
	15815000
	3163000
	3163000
	18978000
	18978000

	2
	
Միկրորինգ ՍՊԸ
	17500000
	17500000
	3500000
	3500000
	21000000
	21000000

	3
	
Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	17465000
	17465000
	3493000
	3493000
	20958000
	20958000

	4
	Կոմպյուտեր ԿՆՈՈՒ
	22400000
	22400000
	-
	-
	22400000
	22400000

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	   Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված ործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ունի օրենքով շեմը գերազանցող հարկային պարտավորություններ

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	21.04.2020թ

	Անգործության ժամկետ
	       Անգործության ժամկետի սկիզբ
	 Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	21-04-2020
	
26-04-2020

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	24.04.2020թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	14.05.2020թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	14.05.2020թ

	

	չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	Բլոքչեյնհոսթ ՍՊԸ
	ԿԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/16-2
	14.05.2020
	06.06.2020
	-
	-
	9,969,995

	2
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	ԿԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/16-1
	14.05.2020
	06.06.2020
	-
	-
	24300000

	3
	Ալիկանտե ՍՊԸ
	ԿԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/16-3
	14.05.2020
	06.06.2020
	-
	-
	18977910

	     Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	Բլոքչեյնհոսթ ՍՊԸ
	-
	-
	1570028328950100
	02673038

	2
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	-
	--
	2500010488760100
	01254973

	3
	Ալիկանտե ՍՊԸ
	-
	--
	1570012604290100
	01014536

	

	Այլ տեղեկություններ
	կնքվել է պայմանագիր գնման ենթակա ծառայությունների համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով:


	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով հրապարակումների մասին տեղեկությունները տեղադրվել են cadastre.am և gnumner.am կայքերում


	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել


	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել


	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	Ընդունել ի գիտություն, որ 11.03.2020 թվականին հրավիրվել է բանակցություն: Էլեկտրոնային տարբերակով գնիջռեցման առաջարկ է արել Տեխնոֆորում ՍՊԸ-ն՝ 1-ին չափաբաժնի համար առաջարկելով 463200 ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ, Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն՝  5-րդ չափաբաժնի համար առաջարկելով 15000000 ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ, PRO Invest LLC-ն՝ 1-ին չափաբաժնի համար առաջարկելով 385000 ՀՀ դրամ :
Ընթացակարգի հրավերով սահմանված` բացված յուրաքանչյուր ծրարում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և դրանց 

համապատասխանությունը ընթացակարգի հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխանում են մասնակցի կողմից ներկայացված   հայտերը։ 

7-րդ չափաբաժինը չկայացած է հայտարարվել ոչ մի հայտ չներկայացվելու պատճառով

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Լ.Օրդուխանյան
	060 47 41 42
	gnumner@cadastre.am


Պատվիրատու՝ Կադաստրի կոմիտե   
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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