**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրի մասին**

ՀՀ Ազգային ժողովը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բաղրամյան 19 հասցեում, իր կարիքների համար ստորև ներկայացնում է վերելակների նախագծման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱԺ ԳՀԽԾՁԲ-22/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Գնման առարկայի** |
| **չափաբաժնի համարը** | **անվանումը** | **չափման միավորը** | **քանակը[[1]](#footnote-1)** | **նախահաշվային գինը**  | **համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** | **պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** |
| **առկա ֆինանսական միջոցներով[[2]](#footnote-2)** | **ընդհանուր** | **/ՀՀ դրամ/** |
| **առկա ֆինանսական միջոցներով[[3]](#footnote-3)** | **ընդհանուր** |  |  |
| **1** | **վերելակների նախագծման խորհրդատվական ծառայություններ** | **դռամ** |  | **1** |  | **800000** | ՀՀ ԱԺ վարչական (թիվ 1) շենքում շահագործվող, թվով՝ 4 հատ, մարդատար վերելակների նորերով փոխարինման և թվով՝ 1 հատ, մարդատար, նոր վերելակի կառուցման, նախագծման խորհրդատվական ծառայություններ։**Առկա** մարդատար վերելակները տեղադրված են և շահագործվում են սկսած 1980 թվականից, սպառելով շահագործման պաշարը։Անհրաժեշտ է փոխարինվող մարդատար 4 վերելակների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը կազմել ըստ ներքոնշյալ պահանջների։**Վերելակների՝**կարապիկը /GEARLESS/, խցիկի ուղղորդիչները՝ 16 մմ, հակակշռի ուղղորդիչները՝ 5մմ, պողպատյա ճոպան 5x8 մմ, միացման սիստեմ 2:1։ Որսիչները՝ պրոգրեսիվ։ Հարկային դռների Նվազագույն բացվածքը՝ 800x2000 միակողմանի, համալրված խցիկի դռների շարժման ֆոտո-սենսորային տվիչներով՝ հատակից 2մ։ Արագությունը` նվազագույնը 1.5 մ/վ, արագանալու հնարավորությամբ։ Հորանի դռները՝ հողանցումով, սև մետաղ, երեսպատված չժանգոտվող պողպատով /դեկորատիվ/։Հարկային կոճակները համալրված ցուցիչներով: Խցիկի նվազագույն չափսը՝ Խորություն- 1100մմ, Լայնություն–1050մմ, Բարձրություն–2200մմ։1․**Հորանի չափսերը՝**Լայնությունը -1500մմ, Խորությունը- 1700մմ, Բարձրություն – 10մ։Նոր վերելակի տեղադրում, նախատեսված մեքենայական սրահով։-Վերելակի բեռնատարողութ-յունը` 450 կգ - Կանգառների քանակը՝ 2, հարկ՝ 3։2․**Հորանի չափսերը՝** Լայնությունը -1500մմ, Խորությունը- 1700մմ, Բարձրություն – 12մ։Նոր վերելակի տեղադրում, նախատեսված մեքենայական սրահով-Վերելակի բեռնատարողութ-յունը 450 կգ, - Կանգառների քանակը՝ 3, հարկ՝ 3։3․ **Հորանի չափսերը՝** Լայնությունը -1500մմ, Խորությունը- 1700մմ, Բարձրություն – 12մ,Նոր վերելակի տեղադրում, նախատեսված մեքենայական սրահով-Վերելակի բեռնատարողութ-յունը` 630 կգ, - Կանգառների քանակը՝ 4, հարկ՝ 4։**4․ Հորանի չափսերը՝** Լայնությունը -1500մմ, Խորությունը- 1700մմ, Բարձրություն – 15մ։Նոր վերելակի տեղադրում, նախատեսված մեքենայական սրահով,-Վերելակի բեռնատարողութ-յունը` 630 կգ, - Կանգառների քանակը՝ 5, հարկ՝ 5։**ՆՈՐ ՎԵՐԵԼԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ**Հորանի կառուցապատում 1800x2000x140000մմ և տեսարանային վերելակի տեղադրում 4 հարկ 3 կանգառ, բեռնատարողությունը՝ 630 կգ, Արագությունը ՝ 1,5 մ/վ, առանց մեքենայական սրահի:Հորանում երկշերտ երկաթբետոնապատում 160x160x5մմ քառանկյուն խողովակից հորանի կառուցապատում, հորանի երեսպատումը՝ ապակյա։**Խցիկի տվյալները՝**չժանգոտվող պողպատ /դեկորատիվ/, հատակը՝ գրանիտե, առաստաղը՝ չժանգոտվող պողպատից լազերային կտրվածքով, ետնապատը՝ հայելապատ, համալրված բռնաձողով։Խցիկի դռների մեխանիզմը ՝ միակողմանի 800x2000մմ, աճողական աշխատանքային հնարավորությամբ, տեսարանային։Խցիկի դռների շարժման ֆոտոդատչիկով։Խցիկում հրահանգային վահանակը համալրված հարկային ցուցանակով, կոճակները՝ լուսային, հրահանգային վահանակի կոճակների չիպավորման բանալիների առկայությունը պարտադիր:Հարկային դռների Նվազագույն բացվածքը 800x2000 միակողմանի, տեսարանային։ Հորանում խցիկի տակդիրը՝ հիդրավլիկ,**Կառույցի բնութագիրը՝****Վարչական շենք** (թիվ 1) 60x95մ,Ընդհանուր մակերեսը՝ 12600քմ.,Կառուցման տարեթիվը՝ 1950-1953թթ..,Հարկայնությունը՝ 4 հարկ և նկուղ (ցոկոլային հարկ),Հարկերի բարձրությունը՝ 3.8մ.,Տանիքը՝ թիթեղ (կավարամածը փայտ): **Նախագծի տեսակը և կազմը՝** աշխատանքային նախագծերի կազմում, չափագրում, Պատվիրատուի հետ թերությունների ակտի կազմում, որի հիման վրա նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների կատարում: Նախագիծը կազմվում է համակարգչային ծրագրով, կազմվում է լոկալ, օբյեկտային և ամփոփ նախահաշիվներ, ծավալաթերթ (5-ական օրինակ կրիչով): Տեղում չափագրման և ուսումնասիրության հիման վրա կատարվում են հաշվարկներ և տրվում են համապատասխան լուծումներ: Իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության դրական եզրակացության ստացում:**Այլ պահանջներ՝** Էսքիզը ևՆախագիծը համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Օգտագործող նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշները նկարագրվում են նախագծերում, նախահաշվում, ծավալաթերթում առավել մանրամասն և սպառիչ: | ՀՀ ԱԺ վարչական (թիվ 1) շենքում շահագործվող, թվով՝ 4 հատ, մարդատար վերելակների նորերով փոխարինման և թվով՝ 1 հատ, մարդատար, նոր վերելակի կառուցման, նախագծման խորհրդատվական ծառայություններ։**Առկա** մարդատար վերելակները տեղադրված են և շահագործվում են սկսած 1980 թվականից, սպառելով շահագործման պաշարը։Անհրաժեշտ է փոխարինվող մարդատար 4 վերելակների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը կազմել ըստ ներքոնշյալ պահանջների։**Վերելակների՝**կարապիկը /GEARLESS/, խցիկի ուղղորդիչները՝ 16 մմ, հակակշռի ուղղորդիչները՝ 5մմ, պողպատյա ճոպան 5x8 մմ, միացման սիստեմ 2:1։ Որսիչները՝ պրոգրեսիվ։ Հարկային դռների Նվազագույն բացվածքը՝ 800x2000 միակողմանի, համալրված խցիկի դռների շարժման ֆոտո-սենսորային տվիչներով՝ հատակից 2մ։ Արագությունը` նվազագույնը 1.5 մ/վ, արագանալու հնարավորությամբ։ Հորանի դռները՝ հողանցումով, սև մետաղ, երեսպատված չժանգոտվող պողպատով /դեկորատիվ/։Հարկային կոճակները համալրված ցուցիչներով: Խցիկի նվազագույն չափսը՝ Խորություն- 1100մմ, Լայնություն–1050մմ, Բարձրություն–2200մմ։1․**Հորանի չափսերը՝**Լայնությունը -1500մմ, Խորությունը- 1700մմ, Բարձրություն – 10մ։Նոր վերելակի տեղադրում, նախատեսված մեքենայական սրահով։-Վերելակի բեռնատարողութ-յունը` 450 կգ - Կանգառների քանակը՝ 2, հարկ՝ 3։2․**Հորանի չափսերը՝** Լայնությունը -1500մմ, Խորությունը- 1700մմ, Բարձրություն – 12մ։Նոր վերելակի տեղադրում, նախատեսված մեքենայական սրահով-Վերելակի բեռնատարողութ-յունը 450 կգ, - Կանգառների քանակը՝ 3, հարկ՝ 3։3․ **Հորանի չափսերը՝** Լայնությունը -1500մմ, Խորությունը- 1700մմ, Բարձրություն – 12մ,Նոր վերելակի տեղադրում, նախատեսված մեքենայական սրահով-Վերելակի բեռնատարողութ-յունը` 630 կգ, - Կանգառների քանակը՝ 4, հարկ՝ 4։**4․ Հորանի չափսերը՝** Լայնությունը -1500մմ, Խորությունը- 1700մմ, Բարձրություն – 15մ։Նոր վերելակի տեղադրում, նախատեսված մեքենայական սրահով,-Վերելակի բեռնատարողութ-յունը` 630 կգ, - Կանգառների քանակը՝ 5, հարկ՝ 5։**ՆՈՐ ՎԵՐԵԼԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ**Հորանի կառուցապատում 1800x2000x140000մմ և տեսարանային վերելակի տեղադրում 4 հարկ 3 կանգառ, բեռնատարողությունը՝ 630 կգ, Արագությունը ՝ 1,5 մ/վ, առանց մեքենայական սրահի:Հորանում երկշերտ երկաթբետոնապատում 160x160x5մմ քառանկյուն խողովակից հորանի կառուցապատում, հորանի երեսպատումը՝ ապակյա։**Խցիկի տվյալները՝**չժանգոտվող պողպատ /դեկորատիվ/, հատակը՝ գրանիտե, առաստաղը՝ չժանգոտվող պողպատից լազերային կտրվածքով, ետնապատը՝ հայելապատ, համալրված բռնաձողով։Խցիկի դռների մեխանիզմը ՝ միակողմանի 800x2000մմ, աճողական աշխատանքային հնարավորությամբ, տեսարանային։Խցիկի դռների շարժման ֆոտոդատչիկով։Խցիկում հրահանգային վահանակը համալրված հարկային ցուցանակով, կոճակները՝ լուսային, հրահանգային վահանակի կոճակների չիպավորման բանալիների առկայությունը պարտադիր:Հարկային դռների Նվազագույն բացվածքը 800x2000 միակողմանի, տեսարանային։ Հորանում խցիկի տակդիրը՝ հիդրավլիկ,**Կառույցի բնութագիրը՝****Վարչական շենք** (թիվ 1) 60x95մ,Ընդհանուր մակերեսը՝ 12600քմ.,Կառուցման տարեթիվը՝ 1950-1953թթ..,Հարկայնությունը՝ 4 հարկ և նկուղ (ցոկոլային հարկ),Հարկերի բարձրությունը՝ 3.8մ.,Տանիքը՝ թիթեղ (կավարամածը փայտ): **Նախագծի տեսակը և կազմը՝** աշխատանքային նախագծերի կազմում, չափագրում, Պատվիրատուի հետ թերությունների ակտի կազմում, որի հիման վրա նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների կատարում: Նախագիծը կազմվում է համակարգչային ծրագրով, կազմվում է լոկալ, օբյեկտային և ամփոփ նախահաշիվներ, ծավալաթերթ (5-ական օրինակ կրիչով): Տեղում չափագրման և ուսումնասիրության հիման վրա կատարվում են հաշվարկներ և տրվում են համապատասխան լուծումներ: Իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության դրական եզրակացության ստացում:**Այլ պահանջներ՝** Էսքիզը ևՆախագիծը համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Օգտագործող նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշները նկարագրվում են նախագծերում, նախահաշվում, ծավալաթերթում առավել մանրամասն և սպառիչ: |
|  |
| **Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը** | **“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս և** **ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետ** |
|  |
| **Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը** | **03.08.2022թ.** |
| **Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[[4]](#footnote-4)** | **1** | **-** |
| **…** |  |
| **Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը** |  | **Հարցարդման ստացման** | **Պարզաբանման** |
| **1** | **-** | **-** |
| **…** |  |  |
|  |
| **Հ/Հ** | **Մասնակցի անվանումը** | **Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ[[5]](#footnote-5)** |
| **Գինն առանց ԱԱՀ** | **ԱԱՀ** | **Ընդհանուր** |
| Հայտով ներկայացված | Բանակցության արդյունքում | Հայտով ներկայացված | Բանակցության արդյունքում | Հայտով ներկայացված | Բանակցության արդյունքում |
| Չափաբաժին 1 |  |
| **1** | **«ՇՈՒՇԱՆՅԱՆ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ** | **800000** | **800000** | **-** | **-** | **800000** | **800000** |
|  |
| **Տվյալներ մերժված հայտերի մասին** |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Մասնակցի անվանումը** | **Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)** |
| **Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը** | **Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին** | **Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին** | **Գնային առաջարկ** |
|  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |
| **Այլ տեղեկություններ** | **Ծանոթություն`** Հայտերի մերժման այլ հիմքեր |
|  |
| **Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը** | **24.08.2022թ.** |
| **Անգործության ժամկետ** | **Անգործության ժամկետի սկիզբ** | **Անգործության ժամկետի ավարտ** |
| **-** | **-** |
| **Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 26.08.2022թ.**  |
| **Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը** | **01.09.2022թ.**  |
| **Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը** | **05.09.2022թ.**  |
|  |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | **Պայմանագրի** |
| **Պայմանագրի համարը** | **Կնքման ամսաթիվը** | **Կատարման վերջնա-ժամկետը** | **Կանխա-վճարի չափը** | **Գինը** |
| **ՀՀ դրամ** |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով**  | **Ընդհանուր[[6]](#footnote-6)** |
| **1** | **«ՇՈՒՇԱՆՅԱՆ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ** | **ՀՀ ԱԺ ԳՀԽԾՁԲ-22/2** | **05.09.2022թ.**  | **30.12.2022թ.** | **-** | **-** | **800000** |
| **Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն** |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | **Հասցե, հեռ.** | **Էլ.-փոստ** | **Բանկային հաշիվը** | **ՀՎՀՀ[[7]](#footnote-7) / Անձնագրի համարը և սերիան** |
| **1** | **«ՇՈՒՇԱՆՅԱՆ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ** | **ք. Երևան, Ազատության 1շ. 17բն.** | **shushanyan.project@gmail.com** | **2051222057141001** | **ՀՎՀՀ 00233486** |
|  |
| **Այլ տեղեկություններ** | **Ծանոթություն`** Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ |
|  |
| **Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:****Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝****1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝** **ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.****բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.****2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.****3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.****4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:****Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է eduard.khanzradyan@parliament.am** |
|  |
| **Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները**  | **Armeps.am, procurement.am** |
|  |
| **Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը**  |  |
|  |
| **Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները** |  |
|  |
| **Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ** |  |
|  |
| **Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող** |
| **Անուն, Ազգանուն** | **Հեռախոս** | **Էլ. փոստի հասցեն** |
| **Ռ. Հովհաննիսյան** | **011513435** | **gnumner@parliament.am** |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:* [↑](#footnote-ref-7)