Неофициальный перевод\*

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**о внесении изменений в приглашение**

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 1 апреля 2021 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры ՀԱԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/46

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ՀԱԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/46, организованной с целью приобретения օбщие строительные работы для нужд Фонд “Национальный аграрный университет Армении” ниже представляет причины изменения, внесенного в приглашение по тому же коду, и краткое описание внесенных изменений:

**Причина возникновения изменения № 1:** Представленная по данному приглашению смета была изменена по решению ответственного подразделения.

**Описание изменения:** Смета объема, представленная для этого приглашения, была пересмотрена (Приложение 1).

**Обоснование изменения:** Пункт 2 статьи 26 части 1 Закона РА «О закупках».

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии М. Казарян.

Телефон: **+374 91374530**

Электронная почта: [**info@epromotion.am**](mailto:info@epromotion.am)

Заказчик: **Фонд “Национальный аграрный университет Армении”**

*\*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*

*Приложение № 1*

Ремонт зданий для создания открытого биологического инкубатора-открытой лаборатории 1-го корпуса Национального аграрного университета Армении, расположенного по адресу: РА, г.Ереван, ул.Теряна 74

**Смета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nо** | **Название работ** | **Ед. измерен.** | **Количество** | **Всего** | **Максимальный вес секции** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |  | *5* |
|  | **Работы по сносу** |  |  |  | ***11,39*** |
|  | Снос напольной плитки | М2 | 149 |  |
|  | Снос цементно-песчаного выравнивающего слоя пола | М2 | 149 |  |
|  | Демонтаж дверей | М2 | 62 |  |
|  | Демонтаж подвесного потолка из пластика | М2 | 53 |  |
|  | Демонтаж существующих светильников | шт | 25 |  |
|  | Очистка существующей краски со стен | М2 | 1364 |  |
|  | Очистка существующей краски с потолка | М2 | 404 |  |
|  | Очистка территории от существующего мусора | մ3 | 45 |  |
|  | Демонтаж металической ёмкости и ее опор | шт | 1 |  |
|  | Снос перегородок | М2 | 42 |  |
|  | Погрузка строймусора и перевоз | մ3 | 45 |  |
|  | **Ремонтные работы** |  |  |  | ***74,19*** |
|  | Укладка гравийного (мозаичного) полированного пола толщиной 50 мм | М2 | 149 |  |
|  | Цементно-песчаный выравнивающий слой для стен | М2 | 60 |  |
|  | Керамическая облицовка стен | М2 | 60 |  |
|  | Укладка пластиковых плинтусов высотой 60 мм | л/м | 125 |  |
|  | Установка металлопластиковых дверей с белым блоком, толщиной 60 мм, стекло однослойное толщиной 4 мм, закаленное и с пескостройным рисунком(по заказу заказчика). | М2 | 62 |  |
|  | Штукатурка стен гипсовая | М2 | 65 |  |
|  | Штукатурка дверных откосов | Метр | 224 |  |
|  | Отделка стен шпаклевкой | М2 | 1364 |  |
|  | Покраска стен | М2 | 1364 |  |
|  | Отделка потолков шпаклевкой | М2 | 457 |  |
|  | Покраска потолка | М2 | 351 |  |
|  | Покраска потолка водостойкой краской | М2 | 106 |  |
|  | Вентиляционное отверстие диаметром 200 мм | шт | 2 |  |
|  | Ремонт и покраска подоконников | М2 | 8 |  |
|  | Покраска существующих батарей | шт | 32 |  |
|  | **Электропроводка** |  |  |  | ***9,55*** |
|  | Гибкая труба ПВХ 25мм негорючая | метр | 50 |  |
|  | Кабель ВВГнг LS- 5х10 мм | метр | 25 |  |
|  | Кабель ВВГнг LS-5x6 мм: | метр | 40 |  |
|  | Кабель ВВГнг LS- 3х1,5 мм | метр | 220 |  |
|  | Кабель ВВГнг LS- 3х2,5 мм | метр | 350 |  |
|  | Монтажные коробки | шт | 45 |  |
|  | Розетка с заземляющим контактом | шт | 34 |  |
|  | Розетка с заземляющим контактом трехфазная | шт | 4 |  |
|  | Переключатель с 1 зажимом | шт | 9 |  |
|  | Переключатель с 2 зажимом | шт | 1 |  |
|  | Рамка одноместная | шт | 35 |  |
|  | Рамка двухместная | шт | 5 |  |
|  | Каркас 1 сиденьяОсветительный прибор LED 24Вт / гарантия 2 года / | шт | 38 |  |
|  | Электрощит на 12 точек (внешний монтаж) | шт | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель 3П 50А | шт | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель 1П 16А | шт | 12 |  |
|  | Автоматический выключатель 1П 10А | шт | 3 |  |
|  | 10метная медная шина для нуля и зазаемления | шт | 4 |  |
|  | Трехфазная медная шина 80А (12 зубчиков) | шт | 2 |  |
|  | Изоляционная лента | шт | 50 |  |
|  | Шуруп | коробка | 1 |  |
|  | Дюпель | коробка | 1 |  |
|  | Кабельный зажим | коробка | 10 |  |
|  | **Кондиционирование** |  |  |  | ***2,49*** |
|  | Внешний блок кондиционера 24000BTU Q холод-6,15 кВт, расход энергии 1,9 кВт | шт | 1 |  |
|  | Внутренний блок кондиционера 24000BTU Q холод-6,15 кВт расход энергии 1,9 кВт | шт | 1 |  |
|  | Опора для внешнего блока | шт | 1 |  |
|  | Медная труба 6,35мм | лин.м | 4 |  |
|  | Медная труба 12,7мм | лин.м | 4 |  |
|  | Теплоизолятор трубчатый 6,35мм | лин.м | 4 |  |
|  | Теплоизолятор трубчатый 12,7мм | лин.м | 4 |  |
|  | Кабель 3\*1,5 | лин.м | 5 |  |
|  | Кабель 4\*1 | лин.м | 5 |  |
|  | Монтажные материалы | шт | 1 |  |
|  | **Сан.приборы** |  |  |  | ***1,06*** |
|  | Раковина | шт | 3 |  |
|  | Кран-смеситель для раковины | шт | 3 |  |
|  | **Водоснабжение** |  |  |  | ***0,45*** |
|  | Гибкая труба 1/2\*FF L600мм | шт | 3 |  |
|  | Укладка полипропиленовых труб 020 | метр | 44 |  |
|  | Тройник полипропиленовый 20\*20\*20 | шт | 8 |  |
|  | Детали полипропиленовые разные 20-40мм | шт | 30 |  |
|  | **Канализация** |  |  |  | ***0,87*** |
|  | Труба канализационная полипропиленовая Փ50мм | метр | 22 |  |
|  | Уголок канализационный полипропиленовый 900 Փ50мм | шт | 10 |  |
|  | Уголок канализационный полипропиленовый 450 Փ50мм | шт | 8 |  |
|  | Распределитель-тройник канализационный полипропиленовый 900 Փ50\*50\*50мм | шт | 4 |  |
|  | Распределитель-тройник канализационный полипропиленовый 450 Փ50\*50\*50мм | шт | 4 |  |
|  | полипропиленовый канализационный переходник Փ100-Փ50 | шт | 2 |  |
|  | Поток диаметром 100 мм | шт | 4 |  |
|  | **Итого /проценты/** |  |  |  | **100%** |
|  | **Итого /АР драм/\*** |  |  |  | **24976269** |

\*В стоимость входят все расходы, включая “Прибыль” – 10% и НДС – 20%.

\*\* Подрядчик выполняет работы по адресу Ереван, Терян 74, РА.

\*\*\* Подрядчик предоставляет все необходимые материалы, инструменты, транспорт для выполнения работ собственными средствами.