**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի հարցման-պարզաբանման մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

###  2024 թվականի օգոստոսի 07-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5»

**«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ** կարիքների համար **կշռաստուգաչափման շարժական լաբորատորիայի նմուժային կշռաքարերի հավաքածու ձեռքբերում** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **«ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5»** ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ **օգոստոսի 5-ին** ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ **օգոստոսի 7-ին և**  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում **1.** Հարգելի՛ գործընկեր, խնդրում եմ պարզաբանել հետևյալ հարցերը՝ 1․․․․ Պահանջներում նշված է "Կշռաքարերը նախատեսվում են տեղակայելու համար բեռնատարի բեռնախցում՝ Ե\*Լ\*Բ/Խ 1100\*780\*150 մմ չափերով մետաղական տուփի/արկղի մեջ համաձայն նկար 1-ում ներկայացված սխեմատիկ դասավորվածության"։ Նկար 1 ում ցուցադրված է միայն 20 կգ կշռաքարերի սխեմատիկ դաասավորությունը։ Խնդրում եմ տեղեկություններ տրամադրել մետաղական տուփի/արկղի վերաբերյալ։ Մետաղի տեսակը, մետաղական տուփի/արկղի չափսերը, մետաղի հաստություն։ Հնարավորությոան դեպքում խնդրում եմ կցել գծագիր։ 2․․․․ Համաձայն նկար 3 -ի 20 կգ կշռաքարերի չափսերը պետք է լինեն 230\*119\*160 մմ։ Խնդրում եմ նշել թույլատրելի հնարավոր շեղման չափսեր 500 կգ և 20 կգ կշռաքարերի համար, կամ պատասխանել, ընդունելի՞ են մյուս բոլոր պայմաններին բավարարող, բայց 235\*117\*140 մմ արտաքին չափսերով կշռաքարերը։

Պարզաբանում Գնահատող հանձնաժողովը մասնակիցների պարզաբանումներին ի պատասխան նշեց՝

 Հարգելի գործընկեր Ձեր կողմից բարձրացված հացերի հետ կապված հայտնում ենք հետևյալը՝ 20 կգ զանգվածով կշռաքարերի համար նախատեսված մետաղական տուփը կարող է պատրաստված լինել չժանգոտվող մետաղից(ալյումին, չժանգոտվող պողպատ) կամ այլ մետաղից համապատասխանաբար պատված լինելով հակակորոզիոն ծածկույթով։ Մետաղյա թիթեղի հաստոթյունը կապված է մետաղի ըտրությունից։

20 կգ կշռաքարերի համար նախատեսված տուփի երկրաչափական չափերը դուրս են բերվում ելնելով կշռաքարի երկրաչափական չափերից և եթե փոփոխվում է կշռաքարի երկրաչափական չափերը ապա փոփոխության են ենթարկվում նաև դրանց համար նախատեսված տուփի երկրաչափական չափերը ։ Հետևաբար ընդունելի կլինեն 235\*117\*140 մմ չափերով 20 կգ զանգվածով կշռաքարերը եթե մյուս բոլոր պայմաններին բավարարում են։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել **«ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5»** ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար **Աննա Ներսիսյանին**:

 Հեռախոս` **(+374 10)** **232600/137**

 Էլ. փոստ` **gnumner@armstandard.am**

 Պատվիրատու` **«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ**