Հայաստանի ՀանրապետությԱն

Աշխատանքի եվ սոցիալական հարցերի նախարարություն

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԾՐԱԳԻՐ

ՎԱՐԿ 5398-ԱՄ

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ՝

Թ. Թադևոսյան – Ինժեներ – բնապահպանության գծով մասնագետ

Ն. Մկրտչյան – Մոնիթորինգի, գնահատման և սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասնագետ

**ՕԳՈՍՏՈՍ 2019**

**ՄԱՍ Ա. ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ** | | | |
| Երկիրը | Հայաստանի Հանրապետություն | | |
| Ծրագրի անվանումը | «Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության 2-րդ ծրագիր»  Շիրակի մարզի Արթիկի համալիր սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնի վերանորոգում | | |
| Շինարարական աշխատանքների շրջանակը | Ընդհանուր 3180 քմ հատկացված հողատարածքը և դրա վրա կառուցված 3 մասնաշենքով ընդհանուր մակերեսով 1122.73 քմ կառույցը պականում է ԱՍՀՆ-ին, որից մեկհարկանի մասնաշենքը և երկհարկանի մասնաշենքը հատկացվել է ՀՍԾՏԿ-ին և վերանորոգվելու է:  Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում իրականացվելու է հետևյալ գործողությունները՝ մասնաշենքի ամրացում, քանդման աշխատանքներ, ներքին և արտաքին ինժեներական ցանցերի կառուցում, դռների տեղադրում, արտաքին դռների և պատուհանների տեղադրում, միջնորմների կառուցում, ինչպես նաև ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքներ, ներքին և արտաքին ենթկառուցվածքների մոնտաժ, մինչև կրող կոնստրուկցիաները ծածկի և տանիքի վրայի շերտերի քանդում և հարթ տանիքի կառուցում, տանիքի ծածկի ամրանավորված սալի վրա գոլորշամեկուսիչ և ջերմամեկուսիչ շերտերի իրականացում, հիմնական մասնաշենքի տանիքի իրականացում փայտյա ծպեղներով, ալիքավոր ցինկապատ թիթեղով և կազմակերպված ջրահեռացումով արտաքին մուտքի թեքահարթակի կառուցում, հարակից տարածքի մասնակի բարեկարգում: | | |
| Ինստիտուցիոնալ կարգավորումներ (ելակետային միջոցառումներ) (Համաշխարհային Բանկ) | Աշխատանքները կատարող թիմի ղեկավար` Իվան Դռաբեկ, Մարինա Պետրովիչ | Անվտանգության մասնագետներ՝ Հմայակ Ավագյան, Վերա Դուգանձիչ | |
| Աշխատանքների իրականացման կարգավորումները (ՀՀ) | Իրականացնող մարմին` ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Աշխատանքները վերահսկող անձինք` Թովմաս Թադևոսյան, Նվարդ Մկրտչյան` խորհրդատուներ, ԱՍՀՆ | Կապալառու` |
| **ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ** | | | |
| Հաստատության անվանումը | Շիրակի մարզի Արթիկի համալիր սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոն | | |
| Հաստատության հասցեն և այն տարածքը, որը պետք է վերակ-ի | Մարզ Շիրակ, համայնք Արթիկ ք. Չարենցի փողոց թիվ 10/5 | | |
| Հողի սեփականատերը  Հողի օգտագործողը (պաշտոնական/ոչ պաշտոնական) | Հողը Արթիկի քաղաքային համայնքի սեփականությունն է, անշարժ գույքի ձեռքբերման իրավունքը հաստատող փաստաթղթի անվանումը – ՀՀ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական N 08-0045, տրված 6.03.2017թ., սեղանամատյան թիվ 11769 09.12.2016թ. վավերացված անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրի հիման վրա (Հավելված 2):  Շենքը եղել է համայնքային սեփականություն, այնուհետև վաճառվել է իրավաբանական անձի, որից գնվել է ԱՍՀՆ-ի կողմից: 1988թ-ի երկրաշարժից հետ շենքը չի շահագործվել, հետևաբար մարդկանց ֆիզիկական և տնտեսական վերաբնակեցման խնդիր չի առաջացել: | | |
| Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրի շրջակա առարկայական և բնական միջավայրը | Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի համար հատկացված շինությունը գտնվում է Արթիկ քաղաքային համայնքի կենտրոնական մասում, շրջակայքում կան բնակելի շենքեր և հասարակական կառույցներ: Դեպի կենտրոն ճանապարհի կենտրոնական մասը ասֆալտապատ է, մյուս մասը հողային ճանապարհ է, որի ասֆալտապատման աշխատանքներն իրականացվելու են համայնքի կողմից: Տարածքում շինարարությանը խոչընդոտող ծառեր և թփեր չկան:  Շինարարական աշխատանքների ընթացքը չի խանգարի հարակից բնակելի տների բնակիչների առօրյա կյանքին, ինչպես նաև շինարակական աշխատանքները չեն խոչընդոտի հանրային երթևեկին:  Շինարարական աշխատանքները սկսման պահից կընթանան 22 ամիս:  Ծրագրի բնապահպանության գծով և սոցիալական երաշխիքների մասնագետները այցելել են տարածք և իրականացրել են նախնական հետազննություն: | | |
| Գտնվելու վայրը և հեռավորությունը նյութերի մատակարարման` հատկապես` ագրեգատների, ջրի, քարերի մատակարարման տեսանկյունից: | Անհրաժեշտ ագրեգատները և շինարարական այլ նյութերը գնվելու են մոտակա վաճառասրահներից կամ մեծածախ առևտրի կենտրոններից:  Շինարարության համար անհրաժեշտ ջուրը հասանելի է շենքի ներսում, որը մատակարարվում է Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից:  ՀՍԾՏԿ-ին հարող տարածքում հնարավոր է կայանել շինարարական փոխադրամիջոցներ, ինչպես նաև հնարավոր է ստեղծել ժամանակավոր պահեստ` շինարարական նյութերի և շինարարական աղբի համար: | | |
| **ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ** | | | |
| Ներպետական և տեղական օրենսդրություն, ինչպես նաև թույլտվություններ, որոնք առնչվում են ծրագրի գործողություններին: | Ներքոշարադրյալ ՀՀ օրենսդրությունը սահմանում է ծրագրի գործողություններին առնչվող իրավական դաշտը.   * **«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքը (1994)**   Օրենքի նպատակն է սահմանել ՀՀ հիմնական դրույթները`   մթնոլորտային oդի մաքրության և որակի բարելավման ապահովումը, մթնոլորտային oդի վիճակի վրա քիմիական, ֆիզիկական, կենuաբանական և այլ վնաuակար ազդեցությունների նվազեցումը եւ կանխումը, այդ բնագավառում հաuարակական հարաբերությունների կարգավորումը, ինչպես նաև մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների և մթնոլորտային օդի վրա ֆիզիկական վնասակար ներգործությունների սահմանային թույլատրելի նորմատիվները սահմանելու սկզբունքը:  *Սույն օրենքին համապատասխան՝ կապալառուն պարտավորվում է վերանորագման աշխատանքներ կատարել, ինչպես նաև իրականացնել շինարարական աղբի փոխադրումն ու ժամանակավոր պահումը` նվազեցնելով փոշու և այլ տիպի արտանետումները օդ:*  ***«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքը (2004)*** օրենքի պահանջնների համաձայն թափոնների նվազագույն քանակությամբ գոյացման ապահովումը, տնտեսական գործունեության մեջ դրանց օգտագործման ընդլայնումը, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա թափոնների վտանգավոր ներգործության նվազեցումը. թափոնների անձանագրավորում:  Սույն օրենքի համաձայն կապալառուն պետք է իրականացնի պահման, տեղափոխման և անվտանգության, բնապահպանական վճարների հաշվանցման համապարփակ գործունեություն:   * **Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին**   Օրենքը սահմանում է աղբի հավաքման, տեղափոխման, աղբի հեռացման, մշակման և վերամշակման, ինչպես նաև բնական հանածոների, մարդու կյանքի և առողջության վրա աղբի բացասական ներգործության կանխման իրավական և տնտեսական հիմքերը: Այն նաև սահմանում է պետական լիազոր մարմինների, ինչպես նաև աղբահանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների դերը և պարտականությունները աղբահանման գործողություններում:  *Սույն օրենքի համաձայն` շենքի վերանորոգման ընթացքում առաջացած աղբը պետք է վերամշակման ենթարկվի պատշաճ կերպով կամ տեղադրվի աղբավայրում:*   * **Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք (2014)**   Օրենքը սահմանում է այն գործունեության տեսակները, որոնք ենթակա են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և բնապահպանական փորձաքննության:  *Սույն օրենքի համաձայն` հաստատության շենքի վերանորոգման աշխատանքները ենթակա չեն բնապահպանական փորձաքննության:*   * **Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգիրք (2001թ.)**   Սույն օրենսգիրքը սահմանում է հողային հարաբերությունների պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի տնտեսավարման տարբեր կազմակերպական-իրավական ձևերի զարգացման, մարդկանց կյանքի ու առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և բարելավման, հողի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերը` ելնելով հողի կարևոր բնապահպանական, տնտեսական ու սոցիալական նշանակությունից, վերաբնակեցման և տարհանման խնդիրների կարգավորում:  *Ինչպես սույն օրենքի, այնպես էլ ՀԲ Գործառնական քաղաքականություններ/Բանկային ընթացակարգերի (ԳՔ/ԲԸ) 4.12 կետի համաձայն Ծաղկահովիտ համայնքի ՀՍԾՏԿ-ի վերանորոգման աշխատանքները վերաբնակեցման և տարհանման խնդիրներ առաջ չեն բերի:*   * ***«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենք (1998)***   **Բնապահպանական վճարը** բնապահպանական միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների գոյացման նպատակով սույն օրենքին համապատասխան պետական բյուջե, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում` համայնքի բյուջե վճարվող պարտադիր վճարն է:  *Սույն օրենքի վճարներ վճարողներ են համարվում ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, ովքեր իրականացնում են օրենքով սահմանված գործառույթներ:*   * **«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք (1998)**   Օրենքը սահմանում է գործունեության այն տեսակները, որոնք ենթակա են շինարարության թույլտվության:  *Սույն օրենքի համաձայն` հաստատության վերանորոգման աշխատանքների իրականացման համար չի պահանջվում շինարարության թույլտվություն:* | | |
| **ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ** | | | |
| Ե՞րբ և որտե՞ղ են անցկացվելու հանրային քննարկումները. | Սույն ԲՍԿԾ նախագիծը տեղադրվել է ԱՍՀՆ ինտերնետային կայքում ([www.mlsa.am](http://www.mlsa.am)) հայերեն և անգլերեն լեզուներով: Սույն ԲՍԿԾ-ի վերաբերյալ հանրային քննարկումը կայացել է 2019 թ.-ի օգոստոսի 2-ին Արթիկ համայնքում, շահառուներին տրվել է հարցերի և անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու հնարավորություն:  Նախագծված աշխատանքների վերաբերյալ կարճ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև կապալառուի կոնտակտային տեղեկատվությունը` հարցերի և դիտողությունների դեպքում` հասանելի կլինի շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում և/կամ դրա անմիջական մոտակայքում:  Շինարարության ընթացքում շին. տարածքի մոտ կփակցվեն իրազեկման վահանակներ և տեղեկատվական տախտակ՝ բողոքների և առաջարկությունների համար: | | |
| **ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԸ** | | | |
| Հավելված 1. Շինարարական քարտեզ/լուսանկարներ  Հավելված 2. Սեփականության վկայական  Հավելված 3. Հանրային քննարկման արձանագրություն  Հավելված 4. Շենքի տեխնիկական վիճակի և վնասվածության եզրակացություն  Հավելված 5. Աղբահանության համաձայնագիր  Հավելված 6. Շին. թույլտվություն | | | |

**ՄԱՍ Բ. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ/ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ** | | | |
| Վերանորոգման աշխատանքներում ընդգրկված կլինի՞ հետևյալ գործողություններից որևէ մեկը: | **Գործողությունը/Խնդիրը** | **Կարգավիճակը** | **Սկսված գործողությունը** |
| Ա. Շենքի վերանորոգում | [**×** ] Այո [ ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Ա ներքևում |
| Բ. Նոր շինարարություն | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Ա ներքևում |
| Գ. Կեղտաջրերի մաքրման առանձին համակարգ | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Բ ներքևում |
| Դ. Պատմական նշանակություն ունեցող շենքեր և թաղամասեր | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Գ ներքևում |
| Ե. Հողի ձեռք բերում[[1]](#footnote-1) | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Դ ներքևում |
| Զ. Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր[[2]](#footnote-2) | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Ե ներքևում |
| Է. Ազդեցությունը անտառների և/կամ պահպանվող տարածքների վրա | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Զ ներքևում |
| Ը. Բժշկական թափոնների օգտագործում և կառավարում | [ ] Այո [ ×] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Է ներքևում |
| Թ. Երթևեկության և հետիոտների անվտանգություն | [× ] Այո [ ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Ը ներքևում |


**ՄԱՍ Գ. ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ** | | **ՉԱՓԱՆԻՇԸ** | **ԿԻՐԱՌՎԱԾ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ** | | |
| Ընդհանուր պայմանները | | Ծանոթացումը և աշխատողների անվտանգությունը | **ա.** Տեղի շինարարական և բնապահպանական տեսչությունները և հանրությունը տեղեկացվել են նախատեսվող վերանորոգման աշխատանքների մասին:  **բ.** Հանրությունը այդ մասին տեղեկացվել է ԶԼՄ-ների պատշաճ ծանուցման միջոցով, ինչպես նաև հանրության համար հասանելի տեղերում (ներառյալ` շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում) այդ մասին տեղադրելով համապատասխան տեղեկատվություն:  **գ.** Շինարարական և/կամ վերանորոգման աշխատանքների համար օրենքով պահանջվող բոլոր թույլտվությունները ձեռք են բերվել:  **դ.**Կապալառուն պարտավորվում է բոլոր աշխատանքներն իրականացնել անվտանգ և համակարգված կերպով` նվազեցնելու բացասական ներգործությունը հարևանությամբ բնակվող բնակիչների և շրջակա միջավայրի վրա:  **ե.** Աշխատողների անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքը պետք է համապատասխանի միջազգային լավագույն փորձով հաստատված չափանիշներին (աշխատողները միշտ պետք է կրեն երկաթյա սաղավարտ, անհրաժեշտության դեպքում` դիմակներ և անվտանգության ակնոցներ, անվտանգության կախագոտիներ, ինչպես նաև պաշտպանիչ ճտքավոր կոշիկներ):  **զ.** Համապատասխան նշումները շինարարական հրապարակների վերաբերյալ կտեղեկացնեն աշխատողներին հիմնական կանոնների և կարգավորումների մասին, որոնց նրանք պարտավոր են հետևել: | | |
| Ա. Ընդհանուր վերանորոգման և/կամ շինարարական աշխատանքները | | Օդի որակը | **ա.** Ներքին պատերը քանդելու ընթացքում առաջին հարկից վերև պետք է օգտվել աղբատարից:  **բ.** Պատերը քանդելուց առաջացած շինարարական աղբը պետք է պահվի վերահսկվող վայրում և ջուր ցանվի վրան` նվազեցնելու շինարարական աղբից առաջացող փոշին:  **գ.** Պատերի մեջ անցքեր անելիս/պատը քանդելիս` առաջացող փոշին պետք է վերացնել` շարունակաբար ջուր ցանելով և/կամ տեղադրելով փոշին պահող թաղանթներ:  **դ.** Մոտակայքի շրջակա միջավայրը (մայթեր, փողոցներ) պետք է ազատվեն շինարարական աղբից` նվազեցնելու համար փոշու կուտակումը:  **ե.** Շինարարական հրապարակում չպետք է թույլ տալ շինարարական նյութերի կամ աղբի բացօթյա այրում:  **զ.**Շինարարական հրապարակում շինարարական փոխադրամիջոցներից երկար ժամանակ չօգտվելը անթույլատրելի է: | | |
| Աղմուկը | **ա.** Շինարարությունից առաջացող աղմուկը սահմանափակվելու է անթույլատրելի ժամերին. տվյալ դրույթը սահմանված է շինարարության թույլտվությամբ:  **բ.** Շինարարական աշխատանքների ընթացքում գեներատորների, օդաճնշիչների և այլ մեխանիկական սարքերի շարժիչների ծածկերը պետք է փակված լինեն, և նման սարքավորումները պետք է տեղակայվեն բնակավայրերից հնարավորին չափ հեռու: | | |
| Ջրի որակը | **ա.** Շինարարական հրապարակում պետք է ձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ` հսկելու էռոզիայի և նստվածքների առաջացումը` կանխելու նստվածքների արտահոսքը շինարարական հրապարակից դուրս, որը կարող է հանգեցնել մոտակայքի ջրերում կամ գետերում ավելորդ պղտորման: | | |
| Թափոնների կառավարումը | **ա.** Թափոնների հավաքումը և հեռացումը մայթերի վրայից և շինարարական հրապարակից կիրականացվի բոլոր տեսակի թափոնների համար, որոնք առաջանում են շինությունների քանդման և շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում:  **բ** . Հանքային հիմքի վրա շինարարական և քանդման թափոնները պետք է առանձնացվեն ընդհանուր սովորական, օրգանական, լուծույթների հիմքի վրա և քիմիական թափոններից` հենց շինարարական հրապարակում և պետք է պահեստավորվեն համապատասխան տարաներում:  **գ**. Շինարարական թափոնները կհավաքվեն և կհեռացվեն պատշաճ ձևով` նման գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն ունեցող աղբահանների կողմից:  **դ.** Աղբահանման վերաբերյալ նշումները կպապանվեն` որպես թափոնների պատշաճ կառավարման ապացույց:  **ե.** Հնարավորության դեպքում կապալառուն կրկին կօգտագործի և կվերամշակի օգտագործման և վերամշակման համար հարմար և կենսունակ նյութերը (բացի ասբեստից): | | |
| **Ե**. Թունավոր նյութեր | | Ասբեստի կառավարում | ա. Ծրագրի շին. հրապարակում ասբեստի առկայության դեպքում այն պետք է հստակ նշել որպես վտանգավոր նյութ  բ. Հնարավորության դեպքում, ասբեստը պետք է պատշաճ կերպով ծածկել և կոծկել՝ ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու համար  գ. Ասբեստը նախքան հեռացումը (եթե հեռացումն անհրաժեշտ է) պետք է մշակել խոնավ նյութով` ասբեստի փոշին նվազագույնի հասցնելու համար  դ. Ասբեստի հետ պետք է աշխատեն և այն հեռացնեն հմուտ և փորձառու մասնագետներ  ե. Եթե ​​ասբեստը անհրաժեշտ է ժամանակավորապես պահեստել, թափոնները պետք է ապահով տեղակայվեն փակ տարաների մեջ և համապատասխան նշումներ կրեն: Անվտանգության միջոցներ կձեռնարկվեն շին. հրապարակից չարտոնված հեռացման առնչությամբ:  Հեռացված ասբեստը չպետք է վերաօգտագործվի: | | |
| Թունավոր/վտանգավոր թափոնների կառավարում | ա. Թունավոր/վտանգավոր թափոնների կառավարում ա. Բոլոր վտանգավոր կամ թունավոր նյութերի ժամանակավոր պահեստումը շին. հրապարկում պետք է իրականացնել անվտանգ տարաներում, որոնք նյութի բաղադրության, հատկությունների և տեղափոխման վերաբերյալ մանրամասներ պարունակող պիտակներ պետք է կրեն:  բ. Վտանգավոր նյութերի տարաները պետք է տեղադրվեն չարտահոսող բեռնարկղերի մեջ` արտահոսքը կանխելու նպատակով  գ. Թափոնները պետք է տեղափոխվեն հատուկ արտոնված փոխադրողների կողմից և բեռնաթափվեն հատուկ արտոնված օբյեկտում/տարածքում:  դ. Թունավոր բաղադրիչներով, լուծիչներով կամ կապարի վրա հիմնված ներկեր չպետք է գործածվեն | | |
| **Գործողություն** | **Չափանիշ** | | | **Կիրառվող նվազեցման միջոցների ցանկը** |
| **Ը.** Հետիոտնի և երթևեկության անվտանգություն | Ուղղակի և անուղղակի վտանգ, որը կարող է հասցվել հանրային երթևեկությանը և հետիոտներին շինարարական աշխատանքների ընթացքում: | | | **ա.** Ներպետական կարգավորումների համաձայն` կապալառուն երաշխավորում է շինարարական հրապարակում կատարվող աշխատանքների անվտանգությունը և շինարարությանն առնչվող երթևեկության կանոնակարգումը: Այդ գործողությունների մեջ ներառվում են, սակայն չեն սահմանափակվում`   * նախազգուշացման և այլ նշանների տեղադրումը, արգելապատնեշների տեղադրումը և երթևեկության ուղղության փոփոխումը. շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրը տեսանելի կլինի և հանրությունը կիրազեկվի իրական վտանգների մասին. * երթևեկության կարգավորման համակարգը և աշխատողների վերապատրաստումը, հատկապես` մուտքը դեպի շինարարական հրապարակ և մոտակայքում առկա ծանրաբեռնված երթևեկությունը. հետիոտների համար անվտանգ անցումների և ճանապարհահատումների կազմակերպում, այն մասում, որտեղ անցկացվում են շինարարական աշխատանքները: * Շինարարների աշխատանքային ժամերի հարմարեցումը տեղի երթևեկությանը, ինչպես օրինակ` շինարարական մեծ փոխադրամիջոցների տեղաշարժը երթևեկության լարված ժամերին կամ անասնահոտի տեղաշարժման ընթացքում. * Երթևեկության ակտիվ կարգավորում վերապատրաստված և նշմարելի անձնակզմի կողմից` հանրության համար անվտանգ և հարմարավետ ճանապարհահատում կազմակերպելու համար. * Գրասենյակային տարածքներ, խանութներ և բնակելի շենքեր ներգործելու նպատակով անվտանգ և անարգել մուտքի ապահովում հանրության համար, եթե վերոհիշյալ տարածքները բաց են լինելու հանրության դիմաց: |

**ՄԱՍ Դ. ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Գործողությունը** | **Ի՞նչ**  (Չափորոշիչը մոնիտորինգի  ենթակա՞ է) | **Ո՞րտեղ**  (Չափորոշիչը մոնիտորինգի ենթակա՞ է) | | **Ի՞նչպես**  (Չափորոշիչը մոնիտորինգի ենթարկա՞ է) | | | **Ե՞րբ**  (Որոշել հաճախականությունը/  շարունակական) լինելը ) | | **Ի՞նչու**  (Չափորորշիչը վերահսկվու՞մ է) | | **Ո՞վ**  (Պատասխանատու՞ է մոնիտորինգի համար) | |
| **ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ** | | | | | | | | | | | | |
| Վերակառուցման համար անհրաժեշտ նյութերի ապահովում | Վերակառուցման համար անհրաժեշտ նյութերի գնում գրանցված մատակարարներից | | Մատակարարների գրասենյակ կամ պահեստ | | | Նյութերի պիտակների և/կամ  փաստաթղթերի ստուգում | | Մատակարարման պայմանագրերի կնքման ընթացքում | | Մարդկանց առողջության համար շինարարական նյութերի անվտանգ լինելու և հուսալի լինելու մասին հավաստիացում | | ԱՍՀՆ |
| Շինարարական թափոնների առաջացում | - Շինարարական թափոնների ժամանակավոր պահեստավորումը դրա համար հատուկ նախատեսված վայրում  - Թափոնների ժամանակին հեռացումը դրա համար նախատեսված վայրում | | Աշխատանքների իրականացման վայր | | | Հսկողություն | | Պարբերաբար,  շինարարական աշխատանքների ընթացքում և  դրա ավարտին | | -Տարածքի աղտոտման  կանխում  - Շինարարական հրապարակում շինարարական նյութերի թափթփված մասերի և քանդված պատերից առաջացած աղբի պատճառով դժբախտ պատահարների կանխում  - Վերանորոգվող տարածքի էսթետիկ տեսքի պահպանում | | ԱՍՀՆ |
| Ասբեստի թափոնների կառավարում | -Ասբեստ պարունակող թափոնների հեռացում նվազագույն ջարդոտմամբ ասբեստի փոշու գոյացումից խուսափելու համար  -Հեռացված ասբեստի ժամանակավոր պահեստում հատուկ որոշված վայրում ծածկված վիճակում  -Ասբեստ պարունակող թափոնների ժամանակին բեռնափոխադրում հատուկ նախատեսված վայր ծածկված բեռնատարներով  -Վերջնական հեռացման վայրում ասբեստ պարունակող թափոնների ծածկում հողի շերտով  -Համապատասխան պաշտպանիչ սարքավորումներով զինված հատուկ անձնակազմն է զբաղվում ասբեստի ապամոնտաժման, տեղափոխման և հեռացման աշխատանքներով: | | շին. հրապարակում  վերջնական բեռնաթափման վայրում | | | Հսկողություն, փաստաթղթերի ստուգում | | Պարբերաբար շինարարության ընթացքում | | -Կանխել շինարարության մասնակիցների և շին հրապարակ մուտք գործող այլ անձանց առողջությանը սպառնացող վտանգները  - Կանխել թափոնների հեռացմամբ զբաղվող և վերջնական բեռնաթափման վայր մուտք գործող այլ անձնանց առողջությանը սպառնացող վտանգները | | ԱՍՀՆ  Արթիկի համայնքապետարան  Բնապահպանության և հանքային ռեսուրսների տեսչություն |
| Շինարարական նյութերի և աղբի փոխադրումը | - Փոխադրամիջոցների և սարքավորումների տեխնիկական վիճակը  - Բեռնատար մեքենաների բեռը ծածկել անթափանց թաղանթով  - Փոխադրումների սահմանված երթուղու և ժամանակի պահպանում | | - Շինարարական հրապարակ  - Շինարարական նյութերի և թափոնների փոխադրման երթուղիներ | | | Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրին հարող ճանապարհների հսկողություն երթուղու ուղղությամբ | | Ընտրովի հսկողություն`  աշխատանքային ժամերին | | - Արտանետումներից հողի և օդի աղտոտման սահմանափակում  - Տեղական համայնքներին պատճառվող անհարմարության` աղմուկի և վիբրացիայի սահմանափակում  -Նվազեցնել երթևեկության խափանումը | | Ճանապարհային ոստիկանություն |
| Աշխատողների առողջությունը և անվտանգությունը | - Շինարարների աշխատանքային հագուստով և անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքով ապահովում  - Շինարարական սարքավորումների գործարկման և անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքի օգտագործման կանոններին խիստ համապատասխանում  - Շինարարական հարպարակում հակահրդեհային համակարգի և բժշկական օգնության առկայություն | | Շինարարական հրապարակ | | | Գոծողությունների հսկողություն | | Աշխատանքների ողջ ժամանակահատվածը | | Վնասվածքների և դժբախտ պատահարների հավանականության նվազեցում | | ԱՍՀՆ |
| Երթևեկությունը և ճանապարհների անվտանգությունը | * Երթևեկությունը կանոնակարգող և նախազգուշացնող նշանների առկայություն * Շինհրապարակի գծանշում/ցանկապատում, բոլոր աշխատանքների իրականացումը ցանկապատված հատվածի ներսում, * Շինանյութերի և կուտակված աղբի բացակայություն շինհրապարակի տարածքից դուրս | | Շինարարական հրապարակի հարակից մասում | | | Տեսողական զննմամբ | | Շինարարական աշխատանքների ողջ ընթացքում | | Որոշելու, թե արդյոք շինարարական աշխատանքերի հետևանքով չեն վնասվում ուղևորների/կամ հետիոտների շահերը | | ԱՍՀՆ |
| Հանրային տեղեկատվություն և բողոքների լուծում | Հետևյալ տեղեկատվությամբ հայտարարությունների տախտակը/վահանակը տեղադրված է շինհրապարակում՝   * Աշխատանքները իրականացնողի (կապալառու), պատվիրատուի (ԱՍՀՆ), աշխատանքները ֆինանսավորող ծրագրի (ՍՊՎԾ II) անվանումները, * Կոնտակտային տվյալներ/թեժ գիծ ԱՍՀՆ-ում՝ հարցերի և բողոքների դեպքում ԾԻԳ-ի հետ կապվելու համաի : | | Կապալառուի դաշտային գրասենյակ և շինարարկան հրապարակ:  Ինչպես նաև հարակից գործող հաստատությունների տեսանելի ու գլխավոր հատվածների մոտ | | | Այցելությունների միջոցով պարբերաբար ստուգել GRM հայտարարությոնների վահանակը | | Շինարարական աշխատանքներից առաջ և ընթացքում | | Շինարարկան հրապարակին կից բնակվող և աշխատող քաղաքացիների և շահագրգիռ կողմերի հետ հաղորդակցվելու, բողոքների գրանցման գործընթացի համար | | Հանրային տեղեկատվություն և բողոքների լուծում |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ՓՈՒԼ** | | | | | | | | | | | | |
| Գործառնական թափոնների կառավարում | ՀՍԾՏԿ-ի գործառնությունների ընթացքում առաջացած կենցաղային աղբի համակարգված հավաքում  - ՀՍԾՏԿ–ի կենցաղային աղբի հեռացման գործողությունների կարգավորում | | ՀՍԾՏԿ-ի տարածք | | Տարածքի հսկողություն | | | Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը | | Սանիտարական անվտանգության և բարենպաստ պայմանների ապահովում ՀՍԾՏԿ-ի  անձնակազմի համար | | ՀՍԾՏԿ |
| Ներքին հաղորդակցության համակարգերի պահպանում | Էլեկտրական լարերի և խմելու ջրի/ կոյուղաջրերի խողովակների պահպանումը լավ գործառնական վիճակում | | ՀՍԾՏԿ-ի տարածք | | Տարածքի հսկողություն | | | Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը | | Էլեկտրականությունից հասցվող ցնցումների, կարճ միացումների և խողովակների արտահոսքի վտանգի բացառում | | ՀՍԾՏԿ |
| Բարեկարգված տարածք | Բարեկարգման կարիք ունեցող, ուղեհարթված, ամրացված, ջրահեռացված, թեքահարթակով տարածք | | ՀՍԾՏԿ-ի տարածք | | Տեսողական զննմամբ | | | Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը | | Բարեկարգված տարածքը բարենպաստ սոցիալական ազդեցություն կունենա կենտրոն այցելող շահառուների վրա | | ՀՍԾՏԿ |

Հավելված 1. Շինարարական քարտեզը/լուսանկարները









Հավելված 2. Սեփականության վկայականը



Հավելված 3. Շենքի տեխնիկական վիճակի և վնասվածության եզրակացություն





**Հավելված 4. Հանրային քննարկման հայտարարությունը և արձանագրությունը**

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**ԱՐԹԻԿԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ**

**ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ  ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ**

2019թ. օգոստոսի 2-ին ժամը 11:00-ին ՀՀ  Շիրակի մարզ, Արթիկ քաղաքի Ազատության 1 հասցեում գտնվող քաղաքապետարանի վարչական շենքի նիստերի դահլիճում տեղի կունենա “Արթիկ քաղաքի համալիր սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների վերանորոգման բնապահպանական և սոցիալական կառավարման ծրագրի”  նախագծի քննարկման հանրային բաց լսումներ:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության« Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագրի համակարգման գրասենյակը (ՍՊՎԾ-II) հրավիրում է համայնքի բոլոր շահագրգիռ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մասնակցելու սույն ծրագրի  նախագծի քննարկմանը:

Ձեր առաջարկություններն ու դիտողությունները կարող եք ուղարկել infospap@mlsa.am  էլեկտրոնային հասցեով կամ ներկայացնել ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն N 3, 361 սենյակ, ոչ ուշ քան ս/թ օգոստոիսի 1-ը:

**Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ Աշխատանքի և Սոցիալական հարցերի նախարարության**[**http://www.mlsa.a**](http://www.mlsa.am/)**m կայքում, ինչպես նաև ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն N 3, 361 սենյակ հասցեում, հեռ: 010541572:**

Հավելված IV

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ**

ԱՐԹԻԿԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՇԻՆ- ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ

Ամսաթիվ՝ 02.08.2019թ.

Հանրային քննարկման ժամանակահատվածը` 11:00 – 12:00

Արթիկի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի (այսուհետ՝ ՀՍԾՏԿ) շին-վերանորոգման բնապահպանական և սոցիալական ծրագրի քննարկման վերաբերյալ հայերեն և անգլերեն լեզուներով հայտարարության պաշտոնական հրապարակումից հետո (<http://www.mlsa.am>, 25.07.2019թ.), ՀՀ  Շիրակի մարզ, Արթիկ քաղաքի Ազատության 1 հասցեում գտնվող քաղաքապետարանի վարչական շենքի նիստերի դահլիճում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և Համաշխարհային բանկի համատեղ սոցիալական պաշտպանության վարչարարության 2-րդ ծրագրի (ՍՊՎԾ II) համակարգման գրասենյակի (ԾՀԳ) կողմից ապագա ՀՍԾՏԿ-ի կազմի մեջ մտնող ծառայությունների աշխատակիցներին և այդ ծառայությունների շահառուներին (այսուհետ՝ շահագրգիռ անձինք) իրազեկելու նպատակով կազմակերպվեց հանրային քննարկում: Քննարկմանը ակտիվորեն մասնակցեցին 38 շահագրգիռ անձինք (որոնց թվում՝ 31 կին):

**ՕՐԱԿԱՐԳ**

1. ՀՀ բնակչությանը տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների համակարգում Համալիր սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրման հետ կապված բարեփոխումների ներկայացում:

Բանախոս – ՍՊՎԾ II-ի սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի իրականացման մասնագետ ՝ Վարդան Գևորգյան:

1. Արթիկում ստեղծվող ՀՍԾՏԿ-ի նախագծանախահաշվային աշխատանքների և շինարարական ու տարածքային ծառայությունների ամենօրյա գործունեության միաժամանակ իրականացման հետ կապված հնարավոր խնդիրների ներկայացում:

Բանախոս - ՍՊՎԾ II-ի ճարտարագետ-խորհրդատու՝ Սամվել Հարությունյան:

1. Արթիկում ՀՍԾՏԿ-ի ստեղծման հետ կապված հնարավոր բնապահպանական խնդիրների լուծման ուղղությամբ նախատեսվող աշխատանքների ներկայացում:

Բանախոս - ՍՊՎԾ II-ի ինժեներ և բնապահպանության գծով մասնագետ՝ Թովմաս Թադևոսյան:

4. Արթիկում ՀՍԾՏԿ-ի ստեղծման հետ կապված սոցիալական հնարավոր անբարենպաստ ազդեցությունների հաղթահարման ուղղությամբ նախատեսվող աշխատանքների ներկայացում:

Բանախոս - ՍՊՎԾ II-ի մոնիթորինգի, գնահատման և սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասնագետ՝ Նվարդ Մկրտչյան:

5. Հարց և պատասխան:

**Հանրային քննարկման ժամանակ տրվեցին հետևյալ հարցերը**




1. Հանդիպմանը ներկա էր նաև սոցիալական պաշտպանության վարչարարության 2-րդ ծրագրի համակարգող Վահագն Ստեփանյանը, ով ընդգծեց, որ Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնը Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի կարևորագույն բնութագրիչներից մեկն է, որը հնարավորություն է տալիս կարիքավոր անձանց կարիքների բավարարման գործընթացը կազմակերպել մեկ վայրում, ինչի համար ստեղծվում են բավարար պայմաններ՝ շենքային պայմաններ, տեխնիկական հագեցվածություն և գույքային բազա: Միևնույն ժամանակ իրականացվող բարեփոխմամբ բարձրացվում է սոցիալական ծառայությունների մակարդակը, զգալիորեն կնվազեցնի բյուրոկրատական քաշքշուկը և ժամանակ կխնայի, հնարավորություն կտա ստանալ կարիքին համապատասխան ծառայություններ, հնարավորություն կտա ծառայություններ ստանալ ինչպես կենտրոնում, այնպես էլ կենտրոնից դուրս կառույցների կողմից, կնպաստի ծառայությունների մատուցման գործընթացի թափանցիկությանը:
2. **Հարց –** Մուշեղ Մկրտչյան՝ Արթիկի ՍԱՏԳ պետ

4 տարածքային կենտրոնները մեկ կառույցում ընդգրկելու արդյունքում արդյո՞ք աշխատատեղեր կրճատվելու են և ի՞նչ ձևաչափով:

**Պատասխան** – Վահագն Ստեփանյան


Այս պահին ընթանում են ՀՀ ԱՍՀՆ կառուցվածքային փոփոխությունների աշխատանքներ, որով պայմանավորված կիրականացվի կադրային փոփոխություններ նաև ՀՍԾՏԿ-ների կազմում, սակայն ձևաչափի մասին խոսելը դեռ վաղ է:

Կից ներկայացվում են մասնակիցների ցանկը և քննարկման ընթացքը պատկերող լուսանկարներ:





**Հավելված 5. Աղբահանության տեղեկանք**



1. Հողի ձեռք բերումը ենթադրում է մարդկանց տեղահանում, ապրուստի միջոցների փոփոխություն, մասնավոր սեփականության հանդեպ ոտնձգություն: Սա վերաբերվում է այն հողին, որը գնվում կամ փոխանցվում է և առնչվում է այն անձանց շահերին, ովքեր բնակվում և/կամ ինքնակամ բնակություն են հաստատում կամ ձեռներեցությամբ են զբաղվում (կրպակներ) այն հողի վրա, որը ձեռք է բերվում: [↑](#footnote-ref-1)
2. Թունավոր/վտանգավոր նյութերը ներառում են, սակայն չեն սահմանափակվում` ասբեստով, թունավոր ներկերով, վնասաբեր լուծույթներով, կապար պարունակող ներկը մաքրող նյութերով և այլն: [↑](#footnote-ref-2)