*Типовая форма*

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**о заключенном договоре**

**о заключенном договоре**

ЗАО «Армаэронавигация» ниже представляет информацию о договоре №2.07, заключенном

26.01.2024г. в результате процедуры закупки под кодом **ARM-BMAPDzB-01/23**, процедуры

организованной с целью приобретения Радиомаяков для своих нужд:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Предмет закупки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **номер лота** | | **наименование** | | | | **единица измерения** | | **количество [[1]](#footnote-1)** | | | | | | **сметная цена** | | | | | | | | | | | **краткое описание (техническая характеристика)** | | | | | | **краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору** |
| **по имеющимся финансовым средствам[[2]](#footnote-2)** | | | **общее** | | | **/драмов РА/** | | | | | | | | | | |
| **по имеющимся финансовым средствам[[3]](#footnote-3)** | | | | **общая** | | | | | | |
| **1** | | ***Навигационное оборудование*** | | | | **драм** | | **1** | | | ***1*** | | | **250000000** | | | | **250000000** | | | | | | | Предметом закупки является приобретение «Навигационного оборудования» (34931800/1): система VOR/DME, поставка, работы на месте, включающие работы по установке и настройке, участие в летных проверках, а также теоретическое обучение и практические занятия для инженерно-технического персонала.  Оборудование VOR и DME должно соответствовать требованиям действующей редакции Приложения ИКАО, том 1.  Требования к системе ТУ-ТС  Система ТУ-ТС должна соответствовать требованиям действующей редакции Приложения 10 ИКАО том 1.  Структура и принцип работы системы ТУ-ТС должны гарантировать, что система способна работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала и имеет возможность управлять и контролировать через ПК.  Система ТУ-ТС должна быть установлена в помещении сменного технического персонала ЗАО «Армаэронавигация».  Система должна иметь блок контроля, устанавливаемый на рабочем месте диспетчера.  Портативный ПК (интерфейсное программное обеспечение на базе Windows) для управления системой, диагностики и контроля с местным и удаленным подключением.  Система ТУ-ТС должна обеспечивать местное и дистанционное управление оборудования, мониторинг состояния и быстрое обнаружение неисправностей. Учитывая удалённое месторасположение и отсутствие персонала, ТУ-ТС должна обеспечивать дистанционную регулировку всех параметров оборудования без необходимости посещения места установки.  Система ТУ-ТС должна иметь возможность диагностики для отображения состояния блоков и антенн и определения подлежащих замене частей.  Все изменения состояния оборудования должны сопровождаться звуковым сигналом, который может быть отключен при необходимости.  Система ТУ-ТС должна иметь систему безопасности для защиты от несанкционированного доступа.  Эксплуатационные требования  Оборудование VOR, DME и ТУ-ТС должно соответствовать требованиям документа EUROCONTROL EGD Часть 5.  Связь  VOR/DME, ТУ-ТС и блок контроля диспетчера должны быть подключены через интерфейс Ethernet (LAN).  Электропитание  Шкаф электропитания контейнера VOR/DME должен иметь два ввода для промышленных линий переменного 220В (±10%) 50Гц (±2%). Шкаф электропитания должен обеспечивать автоматическое переключение линий.  При отсутствии внешнего источника питания работа оборудования системы VOR/DME должна обеспечиваться от аккумуляторных батарей в течение 4 часов.  Зарядное оборудование и/или устройство должно обеспечивать защиту аккумуляторных батарей от возможных превышений уровней зарядки и глубокой разрядки.  Запасные части  Должен быть предоставлен полный комплект запасных частей для обеспечения безотказной эксплуатации оборудования VOR/DME.  Должен быть предоставлен полный комплект запасных частей системы ТУ-ТС, в который должен входить основной блок ТУ-ТС (1шт) и блок контроля диспетчера (1шт).  Поставщик должен гарантировать наличие всех необходимых запасных частей для оборудования в течение не менее 10 лет.  Измерительные приборы и инструменты  Должен быть предоставлен комплект измерительных приборов и инструментов, необходимый для эксплуатации, настройки параметров и технического обслуживания систем.  Программное обеспечение  Должены быть предоставлены программы и файлы, обеспечивающие работу всего оборудования системы.  Технические документы  Объём и содержание технической документации должны быть достаточными для ввода системы в эксплуатацию, ее эффективной эксплуатации и обслуживания.  Эксплуатационно-техническая документация должна, как минимум, содержать   * Техническое описание оборудования * Руководство по эксплуатации * Комплект монтажных и электрических схем * Описание программного обеспечения * Другие необходимые сведения о составляющих частях   Документы должны быть в печатном и электронном виде, на русском или английском языке.  Новая система VOR/DME должна быть установлена на возвышенности «Ераблур» возле села Аржис Сюникского региона (390 27’ 59,6’’N, 0460 14’ 54,9’’E, Alt 2099м) и должна иметь  Комплект дублированного оборудования VOR, установленного в контейнере. Оборудование VOR должно иметь автоматическое резервирование и два устройства контроля,  Комплект дублированного оборудования DME для установки в контейнере VOR. Оборудование DME должны иметь автоматическое резервирование и два устройства контроля,  Все кабели должны быть оснащены защитой от перенапряжения и молниезащитой высокого уровня,  Контейнер должен быть оснащён дублированную систему кондиционирования с автоматическим переключением и систему подогрева,  Контейнер должен быть оснащён автоматизированную систему пожаротушения  Другое оборудование, необходимое для полной работоспособности системы,  Система VOR/DME должна иметь систему телеуправления и телесигнализации (ТУ-ТС). | | | | | | Предметом закупки является приобретение «Навигационного оборудования» (34931800/1): система VOR/DME, поставка, работы на месте, включающие работы по установке и настройке, участие в летных проверках, а также теоретическое обучение и практические занятия для инженерно-технического персонала.  Оборудование VOR и DME должно соответствовать требованиям действующей редакции Приложения ИКАО, том 1.  Требования к системе ТУ-ТС  Система ТУ-ТС должна соответствовать требованиям действующей редакции Приложения 10 ИКАО том 1.  Структура и принцип работы системы ТУ-ТС должны гарантировать, что система способна работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала и имеет возможность управлять и контролировать через ПК.  Система ТУ-ТС должна быть установлена в помещении сменного технического персонала ЗАО «Армаэронавигация».  Система должна иметь блок контроля, устанавливаемый на рабочем месте диспетчера.  Портативный ПК (интерфейсное программное обеспечение на базе Windows) для управления системой, диагностики и контроля с местным и удаленным подключением.  Система ТУ-ТС должна обеспечивать местное и дистанционное управление оборудования, мониторинг состояния и быстрое обнаружение неисправностей. Учитывая удалённое месторасположение и отсутствие персонала, ТУ-ТС должна обеспечивать дистанционную регулировку всех параметров оборудования без необходимости посещения места установки.  Система ТУ-ТС должна иметь возможность диагностики для отображения состояния блоков и антенн и определения подлежащих замене частей.  Все изменения состояния оборудования должны сопровождаться звуковым сигналом, который может быть отключен при необходимости.  Система ТУ-ТС должна иметь систему безопасности для защиты от несанкционированного доступа.  Эксплуатационные требования  Оборудование VOR, DME и ТУ-ТС должно соответствовать требованиям документа EUROCONTROL EGD Часть 5.  Связь  VOR/DME, ТУ-ТС и блок контроля диспетчера должны быть подключены через интерфейс Ethernet (LAN).  Электропитание  Шкаф электропитания контейнера VOR/DME должен иметь два ввода для промышленных линий переменного 220В (±10%) 50Гц (±2%). Шкаф электропитания должен обеспечивать автоматическое переключение линий.  При отсутствии внешнего источника питания работа оборудования системы VOR/DME должна обеспечиваться от аккумуляторных батарей в течение 4 часов.  Зарядное оборудование и/или устройство должно обеспечивать защиту аккумуляторных батарей от возможных превышений уровней зарядки и глубокой разрядки.  Запасные части  Должен быть предоставлен полный комплект запасных частей для обеспечения безотказной эксплуатации оборудования VOR/DME.  Должен быть предоставлен полный комплект запасных частей системы ТУ-ТС, в который должен входить основной блок ТУ-ТС (1шт) и блок контроля диспетчера (1шт).  Поставщик должен гарантировать наличие всех необходимых запасных частей для оборудования в течение не менее 10 лет.  Измерительные приборы и инструменты  Должен быть предоставлен комплект измерительных приборов и инструментов, необходимый для эксплуатации, настройки параметров и технического обслуживания систем.  Программное обеспечение  Должены быть предоставлены программы и файлы, обеспечивающие работу всего оборудования системы.  Технические документы  Объём и содержание технической документации должны быть достаточными для ввода системы в эксплуатацию, ее эффективной эксплуатации и обслуживания.  Эксплуатационно-техническая документация должна, как минимум, содержать   * Техническое описание оборудования * Руководство по эксплуатации * Комплект монтажных и электрических схем * Описание программного обеспечения * Другие необходимые сведения о составляющих частях   Документы должны быть в печатном и электронном виде, на русском или английском языке.  Новая система VOR/DME должна быть установлена на возвышенности «Ераблур» возле села Аржис Сюникского региона (390 27’ 59,6’’N, 0460 14’ 54,9’’E, Alt 2099м) и должна иметь  Комплект дублированного оборудования VOR, установленного в контейнере. Оборудование VOR должно иметь автоматическое резервирование и два устройства контроля,  Комплект дублированного оборудования DME для установки в контейнере VOR. Оборудование DME должны иметь автоматическое резервирование и два устройства контроля,  Все кабели должны быть оснащены защитой от перенапряжения и молниезащитой высокого уровня,  Контейнер должен быть оснащён дублированную систему кондиционирования с автоматическим переключением и систему подогрева,  Контейнер должен быть оснащён автоматизированную систему пожаротушения  Другое оборудование, необходимое для полной работоспособности системы,  Система VOR/DME должна иметь систему телеуправления и телесигнализации (ТУ-ТС).  Оборудование VOR2700/DME/N2700 |
| **…** | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Примененная процедура закупки и обоснование ее выбора** | | | | | | | | | | | | | **статья 20 Закона «О закупках» РА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата направления или опубликования приглашения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **17.11.2023** | | | | | | | | | | |
| **Дата изменений, внесенных в приглашение[[4]](#footnote-4)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1** | |  | | | | | | | | | | |
| **…** | |  | | | | | | | | | | |
| **Дата разъяснений относительно приглашения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **Получения запроса** | | | | | | | | **Разъяснения** | | |
| **1** | | **28.11.2023** | | | | | | | | **29.11.2023** | | |
| **…** | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П/Н** | | | **Наименования участников** | | | | | | **Цена, представленная по заявке каждого участника, включая цену, представленную в результате организации одновременных переговоров / Драмов РА[[5]](#footnote-5)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цена без НДС** | | | | | | | | | | | **НДС** | | | | | | | | **Всего** | | | |
| **Лот 1** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | **Азимут АО** | | | | | | 211 500 000 | | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | 211 500 000 | | | |
| **2** | | | **ООО НПО РТС** | | | | | | **180 348 000** | | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | **180 348 000** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Данные об отклоненных заявках** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер лота** | **Наименование участника** | | | **Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наличие требуемых по приглашению документов** | | | | | | **Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением** | | | | | | | **Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением** | | | | | | | | | | | | **Ценовое предложение** | | |
| **1** |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |
| **…** |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Иные сведения** | | | | | | **Примечание**: Иные основания для отклонения заявок. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата определения отобранного участника** | | | | | | | | | | | | | | | **27.12.2023** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Период ожидания** | | | | | | | | | | | | | | | **Начало периода ожидания** | | | | | | | | | | | **Окончание периода ожидания** | | | | | |
| **27.12.2023** | | | | | | | | | | | **06.01.2023** | | | | | |
| **Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 11.01.2024** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником** | | | | | | | | | | | | | | | **25.01.2024** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата подписания договора заказчиком** | | | | | | | | | | | | | | | **26.01.2024** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер лота** | **Отобранный участник** | | | | **Договор** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер договора** | | | | | | | **Дата заключения** | | | | | **Крайний срок исполнения** | | | | | **Размер предоплаты** | | | | | **Цена** | | | | | |
| **РФ руб.** | | | | | |
| **По имеющимся финансовым средствам** | | **Общая[[6]](#footnote-6)** | | | |
| **1** | **Азимут АО** | | | | **2.07** | | | | | | | **26.01.2023** | | | | | **31.12.2024.** | | | | |  | | | | | **39900000** | | **39900000** | | | |
| **…** |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| **Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер лота** | **Отобранный участник** | | | | **Адрес, тел.** | | | | | | | | | | | **Эл. почта** | | | | | | | **Банковский счет** | | | | | | | **УНН[[7]](#footnote-7) / Номер и серия паспорта** | |
| **1** | **Азимут АО** | | | | **РФ, 125167, г. Москва,**  **Нарышкинская аллея, д.5, стр.2,**  **пом.Х, ком. № 15, этаж 2** | | | | | | | | | | | **malbox@azimut.ru** | | | | | | | **40702810800000002266** | | | | | | | **7701583410** | |
| **…** |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Иные сведения** | | | | | | | **Примечание**: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Как участники, подавшие заявку по данному лоту настоящей процедуры, так и общественные организации, получившие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата данного лота заключенного договора, в течение ---------- календарных дней после опубликования настоящего объявления.**  **К письменному требованию прилагается:**  **1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом**  **а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух,**  **б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено;**  **2) оригиналы подписанных объявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномоченных физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»;**  **3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование и уполномоченным им физическим лицом;**  **4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения;**  **Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика khoren.sisakyan@armats.am.[[8]](#footnote-8)8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Другие необходимые сведения** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Имя, Фамилия** | | | | | | | | **Телефон** | | | | | | | | | | | | | | | | **Адрес эл. почты** | | | | | | | |
| **А. КАрапетян** | | | | | | | | **010292929 309** | | | | | | | | | | | | | | | | anahit.karapetyan@armats.am | | | | | | | |

Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. *Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.* [↑](#footnote-ref-7)
8. 8 *Настоящее регулирование исключается из объявления, если цена заключенного договора не превышает базовую единицу закупок.*

   *- Если цена заключенного договора превышает базовую единицу закупок и закупка содержит государственную тайну, то первое предложение настоящего регулирования излагается следующим содержанием: «Участники, подавшие заявку на участие в настоящей процедуре закупок по данному лоту на основании приглашения на участие, могут представить письменное требование заказчику, указанному в настоящем объявлении, о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата этого лота заключенного договора, в течение -------- календарных дней после отправки настоящего объявления.»*

   *- Срок, установленный настоящим регулированием, не может быть меньше 3 календарных дней.* [↑](#footnote-ref-8)