***ԱՀ-ԳՀԾՁԲ-20/04 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի վերաբերյալ ստացված հարցումների և պարզաբանումների վերաբերյալ հայտարարություն***

Պատվիրատուն՝ ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքապետարանը, ԱՀ-ԳՀԾՁԲ-20/04 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի վերաբերյալ ստացել է հարցում: Հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները ներկայացվում են ստորև.

**Հարցում**

խնդրում ենք ներկայացնել ԱՀ-ԳՀԾՁԲ-20/04 ծածկագրով մրցույթի տեխնիկական պայմանները առաջի և երկրորդ չափաբաժինների համար ըստ ՀՕ-21-Ն-Օրենքի 13.Հոդվածի ․

1 չափաբաժնի համար․ տեղեկություններ ինչքան մակերես, քմ,երկարություն պետք է ասֆալտապատվի, կամ փոսալցվի, փողոցների անունները և քանակը, մայթեր ներառված են թե ոչ և այլն։

2 չափաբաժնի համար , ինչ լուսավորություն է եթե փողոցի , ապա քանի փողոցի լուսավորությունա, քանի հենասյուն պետքա տեղադրվի և այլն, լամպերի հզորությունները և այլն։

**Պարզաբանում**

1. 1 չափաբաժին - Լանջիկ,Իսահակյան,Սարակապ, Ջրափի բնակավայրերի կենտրոնական մուտքի և Մարալիկ բնակավայրի Մադաթյան և Ձերժինսկի փողոցները պետք է ասֆալտապատվեն, իսկ ճանապարհների որոշ հատվածներ նաև պետք է փոսալցվեն:

**Ջրափի բնակավայր՝**

Փողոցի հասցեն՝ ՀՀ Շիրակի մարզ Ջրափի փողոց 1

Չափերը – 5 x 200=1000 քառ.մ, 200 մետր

Առկա է գազատար,ջրատար,մայթեր կապի և հաղորդակցության գծեր,գիշերային լուսավորության հենասյուններ

**Լանջիկ բնակավայր**

Փողոցի հասցեն՝ ՀՀ Շիրակի մարզ Լանջիկ փողոց 1

Չափերը – 5 x 200=1000 քառ.մ, 150 մետր

Առկա է գազատար,ջրատար կապի և հաղորդակցության գծեր,գիշերային լուսավորության հենասյուններ

**Սարակապ բնակավայր**

Փողոցի հասցեն՝ ՀՀ Շիրակի մարզ Սարակապ բնակավյրի կենտրոնական մուտքի փողոց

Չափերը – 5 x 200=1000 քառ.մ, 200 մետր

Առկա է գազատար,ջրատար կապի և հաղորդակցության գծեր,գիշերային լուսավորության հենասյուններ

**Իսահակյան բնակավայր՝**

Փողոցի հասցեն՝ ՀՀ Շիրակի մարզ Իսահակյան փողոց 1

Չափերը – 5 x 200=1000 քառ.մ, 250-300 մետր

Առկա է գազատար,ջրատար,մայթեր

**Քաղաք Մարալիկ՝**

Փողոցի հասցեն՝ ՀՀ Շիրակի մարզ Մարալիկ փողոց Մադաթյան և փողոց Ձերժինսկի

Չափերը – 5 x 200=1000 քառ.մ, 300 մետր

Առկա է գազատար, ջրատար, կապի և հաղորդակցության գծեր, գիշերային լուսավորության հենասյուններ, մայթեր

**Հարցում**

խնդրում ենք ներկայացնել ԱՀ-ԳՀԾՁԲ-20/04 ծածկագրով մրցույթի տեխնիկական պայմանները առաջի և երկրորդ չափաբաժինների համար ըստ ՀՕ-21-Ն-Օրենքի 13.Հոդվածի ․

2 չափաբաժնի համար , ինչ լուսավորություն է եթե փողոցի , ապա քանի փողոցի լուսավորությունա, քանի հենասյուն պետքա տեղադրվի և այլն, լամպերի հզորությունները և այլն։

**Պարզաբանում**

**2.** 2 չափաբաժին - 11 բնակավայրերում տեղադրելով 280 հատ 30-50 Վատ հզորության ԼԵԴ լուստուներ ունենում ենք 8 կմ երկարությամբ ներհամայնքային փողոցներ: Հետագայում նշված ցանցերը պետք է համալրվեն ֆոտովոլտային կայաններով:

*Հեռախոս՝(94) 08 78 02*

Էլ. Փոստ՝ info.tender.19@mail.ru

Պատվիրատու` ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքապետարան