***ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ***

***ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ***

***ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝***

***«*20ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-2020-19*»***

Պատվիրատուն` «Թիվ 20 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է Դավթաշեն, 4-րդ թաղամաս հասցեում, ստորև ներկայացնում է «20ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-2020-19» ծածկագրով հայտարարված գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։

|  |
| --- |
| **Գնման առարկայի** |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Անվանումը** | **Չափման միավորը** | **Քանակը** | **Նախահաշվային գինը**  | **Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** | **Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** | **/ ՀՀ դրամ/** |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** |
| **1** | **Սպիրոմետր թվային**  | **հատ** | **1** | **1** | **700000** | **700000** | **Սպիրոմետր****Հեշտ օգտագործման համար, թեթև սեղանի սպիրոմետր, որն ապահովում է դյուրատարության, արագության և ճշգրտության համադրություն****Չափումները՝ ոչ պակաս, քան FVC, FEV, PEF****Հոսքի հայտնաբերման սկզբունքը՝ Fleisch տիպի պնևմոտախոգրաֆ****Ծավալի ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան ±3%****Ծավալը ոչ պակաս քան 0,01-9,99 լ միջակայքում****Մաքսիմալ հոսքի արագությունը L 16 լ / վ, մինիմալ հոսքի արագությունը ± 0,02 լ / վ****Ճշգրտությունը, երբ գործառնական տիրույթում է՝ ոչ ավել քան ±10% հոսքի****Աշխատանքային ջերմաստիճանի սահմանները՝ ոչ պակաս քան 10 - 40°C տիրույթում****Կատարման ստանդարտները` ATS/ERS****Թեստի առավելագույն տևողությունը՝ ոչ ավել քան 90 վայրկյան****Ցուցադրված առավելագույն ծավալը՝ ոչ պակաս քան 10 լիտր****Գծայնությունը՝ ավելի լավ քան ± 3%****Անվտանգության ստանդարտներ. EN 60601-1: 2006****Հաղորդակցությունը՝ ոչ պակաս քան USB****Դիսպլեյը՝ գունավոր LCD****Էլեկտրոսնուցում****Լարում՝ 220 Վ ± 10%, 50Hz / 60Hz կամ մարտկոցներից կամ USB սնուցում, որը մատակարարվում է մինի USB մալուխով****Լրակազմ և պարագաներ****Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ** **Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից****Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված****Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (բերանի մեջ դրվող մասեր մեծահասակների և երեխաների համար և այլն)****Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս****Որակի վկայականներ****ISO13485 կամ համարժեք****CE Mark կամ FDA կամ համարժեք** | **Սպիրոմետր****Հեշտ օգտագործման համար, թեթև սեղանի սպիրոմետր, որն ապահովում է դյուրատարության, արագության և ճշգրտության համադրություն****Չափումները՝ ոչ պակաս, քան FVC, FEV, PEF****Հոսքի հայտնաբերման սկզբունքը՝ Fleisch տիպի պնևմոտախոգրաֆ****Ծավալի ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան ±3%****Ծավալը ոչ պակաս քան 0,01-9,99 լ միջակայքում****Մաքսիմալ հոսքի արագությունը L 16 լ / վ, մինիմալ հոսքի արագությունը ± 0,02 լ / վ****Ճշգրտությունը, երբ գործառնական տիրույթում է՝ ոչ ավել քան ±10% հոսքի****Աշխատանքային ջերմաստիճանի սահմանները՝ ոչ պակաս քան 10 - 40°C տիրույթում****Կատարման ստանդարտները` ATS/ERS****Թեստի առավելագույն տևողությունը՝ ոչ ավել քան 90 վայրկյան****Ցուցադրված առավելագույն ծավալը՝ ոչ պակաս քան 10 լիտր****Գծայնությունը՝ ավելի լավ քան ± 3%****Անվտանգության ստանդարտներ. EN 60601-1: 2006****Հաղորդակցությունը՝ ոչ պակաս քան USB****Դիսպլեյը՝ գունավոր LCD****Էլեկտրոսնուցում****Լարում՝ 220 Վ ± 10%, 50Hz / 60Hz կամ մարտկոցներից կամ USB սնուցում, որը մատակարարվում է մինի USB մալուխով****Լրակազմ և պարագաներ****Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ** **Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից****Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված****Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (բերանի մեջ դրվող մասեր մեծահասակների և երեխաների համար և այլն)****Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս****Որակի վկայականներ****ISO13485 կամ համարժեք****CE Mark կամ FDA կամ համարժեք** |
| **2** | **Աչքի ճեղքային լամպ** | **հատ** | **1** | **1** | **1500000** | **1500000** | **Ճեղքվածքային լամպի մանրադիտակ****Մանրադիտակ****Մանրադիտակի տեսակը` Գալիլեյան տիպի կամ Զուգահեռ տիպի** **Խոշորացման փոփոխությունը՝ պտտվող թմբուկ ոչ պակաս քան 5 աստիճան****Ընդհանուր խոշորացում՝ ոչ պակաս քան 6X, 10X, 16X, 25X, 40X****Աչքի մասերը (Окуляры)՝ ոչ պակաս քան 12,5X****Անկյունը աչքի մասերի միջև՝ ոչ պակաս քան 13°****Բիբի կարգավորումը՝ ոչ պակաս քան 55մմ-75 մմ տիրույթում****Դիոպտրի կարգավորումը` ոչ պակաս, քան ± 5D****Տեսադաշտը` ոչ պակաս, քան 34 մմ (6X), 20 մմ (10X), 13 մմ (16X), 8 մմ (25X), 5 մմ (40X)****Ճեղքված լուսավորություն****Ճեղքի լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 0-14 մմ անընդմեջ միջակայքում (ճեղքը դառնում է շրջան 14 մմ-ից)****Ճեղքվածքի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 1-14 մմ շարունակական տիրույթում****Բացվածքի տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան Φ14մմ, Φ10մմ, Φ5մմ, Φ3մմ, Φ2մմ, Φ1մմ, Φ0.2մմ****Ճեղքման անկյունը`ոչ պակաս քան 0°-180°****Ֆիլտրեր՝ ոչ պակաս քան ջերմային կլանիչ ֆիլտր, չեզոք ֆիլտր, առանց կարմրի ֆիլտր, կապույտ կոբալտ ֆիլտր****Լամպի լուսավորությունը` ոչ պակաս, քան 50KLX****Գործիքային բազա****Երկայնական շարժում՝ ոչ պակաս քան 100 մմ** **Կողային շարժում` ոչ պակաս քան 100 մմ** **Ուղղահայաց շարժում` ոչ պակաս քան 30 մմ****Հիմքի ճշգրիտ շարժում՝ ոչ պակաս քան 15 մմ** **Կզակի հիմք****Ուղղահայաց շարժում` ոչ պակաս քան 80 մմ****Ամրագրում. LED****Էլեկտրոսնուցում****Լարում՝ 220 Վ ± 10%****Հաճախականությունը` 50Hz / 60Hz****Լրակազմ և պարագաներ****Բոլոր անհրաժեշտ կցամասերի առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար****Ֆիքսվող անիվներով շարժական սեղանիկի առկայություն սարքի տեղադրման համար նույն արտադրողից****Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ** **Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից****Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված****Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար** **Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս****Որակի վկայականներ****ISO13485 կամ համարժեք****CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք** | **Ճեղքվածքային լամպի մանրադիտակ****Մանրադիտակ****Մանրադիտակի տեսակը` Գալիլեյան տիպի կամ Զուգահեռ տիպի** **Խոշորացման փոփոխությունը՝ պտտվող թմբուկ ոչ պակաս քան 5 աստիճան****Ընդհանուր խոշորացում՝ ոչ պակաս քան 6X, 10X, 16X, 25X, 40X****Աչքի մասերը (Окуляры)՝ ոչ պակաս քան 12,5X****Անկյունը աչքի մասերի միջև՝ ոչ պակաս քան 13°****Բիբի կարգավորումը՝ ոչ պակաս քան 55մմ-75 մմ տիրույթում****Դիոպտրի կարգավորումը` ոչ պակաս, քան ± 5D****Տեսադաշտը` ոչ պակաս, քան 34 մմ (6X), 20 մմ (10X), 13 մմ (16X), 8 մմ (25X), 5 մմ (40X)****Ճեղքված լուսավորություն****Ճեղքի լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 0-14 մմ անընդմեջ միջակայքում (ճեղքը դառնում է շրջան 14 մմ-ից)****Ճեղքվածքի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 1-14 մմ շարունակական տիրույթում****Բացվածքի տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան Φ14մմ, Φ10մմ, Φ5մմ, Φ3մմ, Φ2մմ, Φ1մմ, Φ0.2մմ****Ճեղքման անկյունը`ոչ պակաս քան 0°-180°****Ֆիլտրեր՝ ոչ պակաս քան ջերմային կլանիչ ֆիլտր, չեզոք ֆիլտր, առանց կարմրի ֆիլտր, կապույտ կոբալտ ֆիլտր****Լամպի լուսավորությունը` ոչ պակաս, քան 50KLX****Գործիքային բազա****Երկայնական շարժում՝ ոչ պակաս քան 100 մմ** **Կողային շարժում` ոչ պակաս քան 100 մմ** **Ուղղահայաց շարժում` ոչ պակաս քան 30 մմ****Հիմքի ճշգրիտ շարժում՝ ոչ պակաս քան 15 մմ** **Կզակի հիմք****Ուղղահայաց շարժում` ոչ պակաս քան 80 մմ****Ամրագրում. LED****Էլեկտրոսնուցում****Լարում՝ 220 Վ ± 10%****Հաճախականությունը` 50Hz / 60Hz****Լրակազմ և պարագաներ****Բոլոր անհրաժեշտ կցամասերի առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար****Ֆիքսվող անիվներով շարժական սեղանիկի առկայություն սարքի տեղադրման համար նույն արտադրողից****Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ** **Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից****Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված****Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար** **Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս****Որակի վկայականներ****ISO13485 կամ համարժեք****CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք** |
|  |
| **Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը** | **Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդված** |
|  |
| **Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման** |
| **Բաժին** | **Խումբ** | **Դաս** | **Ծրագիր** | **Բյուջե**  | **Արտաբյուջե** |
|  |  |  |  | X |  |
| **…** |  |  |  |  |  |
|  |
| **Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը** | **01.10.2020թ** |
| **Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը** | **1** |  |
| **2** |  |
| **Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը** |  | **Հարցարդման ստացման** | **Պարզաբանման** |
| **1** |  |  |
| **…** |  |  |
|  |
| **Չափաբաժնի համարը** | **Մասնակիցների անվանումները** | **Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները**  |
|  **ՀՀ դրամ** |
| **Գինն առանց ԱԱՀ** | **ԱԱՀ** | **Ընդհանուր** |
| **առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** | **առկա ֆինանսական միջոցներով**  | **ընդհանուր** | **առկա ֆինանսական միջոցներով**  | **ընդհանուր** |
| **1,2** | **«ՍթերիՀոմ» ՍՊԸ**  | **595000** | **595000** | **-** | **-** | **595000** | **595000** |
| **1490000** | **1490000** | **-** | **-** | **1490000** | **1490000** |
| **1Այլ տեղեկություններ** | **Ծանոթություն`**  |
|  |  |
|  |
| **Տվյալներ մերժված հայտերի մասին** |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Մասնակցի անվանումը** | **Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)** |
| **Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը**  | **Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը** | **Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը** | **Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն**  | **Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը** | **Ֆինա-նսական միջոցներ**  | **Տեխնի-կական միջոց-ներ** | **Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ** | **Գնային առաջարկ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Այլ տեղեկություններ** | *\_* |
|  |  |
|  |
| **Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը** | **08.10.2020թ.** |
| **Անգործության ժամկետ** |  **Անգործության ժամկետի սկիզբ** |  **Անգործության ժամկետի ավարտ** |
| **-** | **-** |
| **Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը** | **12.10.2020թ.** |
| **Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը** | **16.10.2020թ.** |
| **Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվ** | **16.10.2020թ.** |
|  |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | **Պայմանագրի** |
| **Պայմանագրի համարը** | **Կնքման ամսաթիվը** | **Կատարման վերջնա-ժամկետը** | **Կանխա-վճարի չափը** | **Գինը** |
| **ՀՀ դրամ** |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով**  | **Ընդհանուր** |
| **1,2** | **«ՍթերիՀոմ» ՍՊԸ** | **20ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-2020-19** | **16.10.2020թ.** | **Ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու է ըստ Պատվիրատուի բանավոր կամ գրավոր պահանջի պայմանագրերի ուժի մեջ մտնելու պահից մեկ ամսվա ընթացքում:** | **\_** | **2.085.000** | **2.085.000** |
|  |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | **ՀՎՀՀ/ Անձնագրի համարը և սերիան** | **Էլ.-փոստ,հեռ.** | **Հասցե** |
| **1,2** | **«ՍթերիՀոմ» ՍՊԸ**  | **00219934** | **armine@steritech.am****093-999-166** | **ք.Երևան, Տերյան 105/1, Ցիտադել Բ/Կ , 6-րդ հարկ, 606 սենյակ** |
|  |
| **Այլ տեղեկություններ** | **Ծանոթություն` Տեղի են ունեցել բանակցություններ** |
|  |
| **Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները** | **Ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը հրապարակվել է gnumner.am կայքում** |
|  |
| **Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը** | **Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել** |
|  |
| **Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները** |  |
|  |
| **Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ** |  |
|  |
|  |
| **Անուն, Ազգանուն** |  |  |
| **Ալիսա Նիկոլայան** | **alis.nikolayan@mail.ru** | **098680128** |

Պատվիրատու՝ ` «Թիվ 20 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ