**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի հարցման-պարզաբանման մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10»

**«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ** կարիքների համար **կշռաստուգաչափման շարժական լաբորատորիայի նմուշային կշռաքարերի հավաքածու ձեռքբերում** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **«ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10»** ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ **սեպտեմբերի 17-ին** ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ **սեպտեմբերի 19-ին**  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում **1.** Խնդրում ենք դիտարկել կշռաքարերի տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ հետևյալ հարցը՝

* քանի որ, տեխնիկական բնութագրում տրված է կշռաքարերի հստակ ավտոմեքենայի բեռնախցիկում դասավորվածության սխեմատիկ գծագիր, և չկան տվյալ բեռնախցիկի չափերը, խնդրում ենք դիտարկել մեր ընկերության կողմից իրականացված շուկայի ուսումնասիրության արդյունքում ստացված կշռաքարերի երկրաչափական ձևերի և չափերի համատեղելիությունը Ձեր կողմից ներկայացված ավտոմեքենայի բեռնախցիկի չափերի նկատմամբ և այդ կշռաքարերի կիրառելիության հնարավորությունը:Նամակին կից ներկայացնում ենք 500կհ. Զանգվածով 2տիպի սխեմաները և նկարները:

Պարզաբանում Գնահատող հանձնաժողովը մասնակիցների պարզաբանումներին ի պատասխան նշեց՝

Հարգելի գործընկեր Ձեր կողմից բարձրացված հարցերի վերաբերյալ հայտնում ենք հետևյալը՝ 500 կգ նոմինալ զանգվածով 750 մմ\*500 մմ\*314 մմ (Ե\*Լ\*Բ) երկրաչափական չափերով կշռաքարերի համար նախատեսված հարթակը ըստ տեխնիկական բնութագրի ներկառուցված է կշռաստուգաչափման շարժական լաբորատորիայի բեռնախցում։ Կշռաստուգաչափման շարժական լաբորատորիայի բեռնատար մեքենայի մրցույթն արդեն իսկ կայացել է և այն մատարկարավելու է տեխնիկական բնութագրին համապատասխան՝ կից ներկայացվում է կշռաստուգաչափման շարժական լաբորատորիայի բեռնատար մեքենայի տեխնիկական բնութագիրը։ Ձեր կողմից ուղարկված 500 կգ նոմինալ զանգվածով կշռաքարերի գծագրերից դուրս բերված երկրաչափական չափերը չեն համապատասխանում կայացած մրցույթով նախատեսված մատակարարման առարկայի՝ կշռաստուգաչափման շարժական լաբորատորիայի բեռնատար մեքենայի բեռնախցում ներկառուցված 500 կգ նոմինալ զանգվածով 750 մմ\*500 մմ\*314 մմ (Ե\*Լ\*Բ) երկրաչափական չափերով կշռաքարերի համար նախատեսված հարթակի տեխնիկական պահանջներին։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել **«ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10»** ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար **Աննա Ներսիսյանին**:

Հեռախոս` **(+374 10)** **232600/137**

Էլ. փոստ` **gnumner@armstandard.am**

Պատվիրատու` **«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ**