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ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար էլեկտրատեխնիկական սարքերի (50 կՎտ հզորության էլեկտրակայան) և էլեկտրատեխնիկական սարքերի (30 կՎտ հզորության էլեկտրակայան) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-5/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի հուլիսի 15-ին կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

	Գնման առարկայի
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	Անվանումը
	Չափման 
միավորը
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	Նախահաշվային գինը
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական
 միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	էլեկտրատեխնիկական սարքեր 
(50 կՎտ հզորության էլեկտրակայան)
	հատ
	1
	1
	4 500 000
	4 500 000
	Տեխնիկական պայմանները՝
1. Նոմինալ հզորությունը` 50 կՎտ
2. Մաքսիմալ հզորությունը` 55 կՎտ և բարձր
3.  Հզորության գործակիցը` 0.8
4.  Լարումը` 230/400Վ, եռաֆազ
5.  Գործարկումը` էլեկտրական մեկնասարք
6.  Ավտոմատացված աստիճանը՝ 2-րդ (ավտոգործարկում),
7.  Շարժիչի տեսակը` դիզելային
8.  Վառելիքի ծախսը 1 ժամում՝ 50% ծանրաբեռնվածության դեպքում - ոչ ավել 6,7 լիտր, 75% ծանրաբեռնվածության դեպքում - ոչ ավել 10,1 լիտր, 100% ծանրաբեռնվածության դեպքում - ոչ ավել 13,4 լիտր
9.  Վառելիքի բաքի տարողականությունը` ոչ պակաս քան 8 ժ կամ ավելի անընդմեջ աշխատանքի պաշարի հաշվարկով
10. Վթարային դադարեցման համակարգի, վառելիքի մակարդակի ցուցիչի, ուժակուտակիչ մարտկոցի անջատիչի առկայությունը պարտադիր է
11. Կատարումը` երկաթյա աղմուկապաշտպան պատյանի մեջ, ստացիոնար
12.  Հաճախականությունը` 50 Հց
13.  Գեներատորի տեսակը` սինխրոն, առանց խոզանակների
14.  Գեներատորի փաթույթների պաշտպանության դասակարգ` IP21 կամ IP23
15.  Հովացումը` հեղուկային
16. Պտտման հաճախականությունը`  ոչ պակաս 1500պտույտ/րոպե
17. Գաբարիտային չափսեր (երկարություն-լայնություն-բարձրություն, մմ)` ոչ ավել 2460X1030X1350
18. Համալրվածությունը` խլացուցիչ, վառիլիքի բաք, ղեկավարման թվային վահանակ, ուժակուտակիչ մարտկոց 2 հատ 12Վ80Ա, շահագործման փաստաթղթերի լրակազմ (ռուսերեն կամ հայերեն լեզվով), հովացման հեղուկի տաքացման համակարգ, ավտոմատացման կիրառման բլոկ (АВР-автоматический ввод резерва), ուժակուտակիչ մարտկոցների ավտոմատացված լիցքավորման համակարգ, դիզելային շարժիչին համապատասխանող օդի զտման ֆիլտր – 1 հատ, յուղի զտման ֆիլտր – 2 հատ, վառելիքի զտման ֆիլտր – 3 հատ
19.  Կայանը պետք է լցավորված լինի համապատասխան քանակի յուղով և հովացման հեղուկով:
	20. Նոմինալ հզորությունը` 50 կՎտ
21. Մաքսիմալ հզորությունը` 55 կՎտ և բարձր
22.  Հզորության գործակիցը` 0.8
23.  Լարումը` 230/400Վ, եռաֆազ
24.  Գործարկումը` էլեկտրական մեկնասարք
25.  Ավտոմատացված աստիճանը՝ 2-րդ (ավտոգործարկում),
26.  Շարժիչի տեսակը` դիզելային
27.  Վառելիքի ծախսը 1 ժամում՝ 50% ծանրաբեռնվածության դեպքում - 6,7 լիտր, 75% ծանրաբեռնվածության դեպքում - 10,1 լիտր, 100% ծանրաբեռնվածության դեպքում - 13,4 լիտր
28.  Վառելիքի բաքի տարողականությունը` 8 ժ կամ ավելի անընդմեջ աշխատանքի պաշարի հաշվարկով
29. Վթարային դադարեցման համակարգի, վառելիքի մակարդակի ցուցիչի, ուժակուտակիչ մարտկոցի անջատիչի առկայությունը պարտադիր է
30. Կատարումը` երկաթյա աղմուկապաշտպան պատյանի մեջ, ստացիոնար
31.  Հաճախականությունը` 50 Հց
32.  Գեներատորի տեսակը` սինխրոն, առանց խոզանակների
33.  Գեներատորի փաթույթների պաշտպանության դասակարգ` IP21 
34. Հովացումը` հեղուկային
35. Պտտման հաճախականությունը`  1500պտույտ/րոպե
36. Գաբարիտային չափսեր (երկարություն-լայնություն-բարձրություն, մմ)` 2460X1030X1350
37. Համալրվածությունը` խլացուցիչ, վառիլիքի բաք, ղեկավարման թվային վահանակ, ուժակուտակիչ մարտկոց 2 հատ 12Վ80Ա, շահագործման փաստաթղթերի լրակազմ (ռուսերեն), հովացման հեղուկի տաքացման համակարգ, ավտոմատացման կիրառման բլոկ (АВР-автоматический ввод резерва), ուժակուտակիչ մարտկոցների ավտոմատացված լիցքավորման համակարգ, դիզելային շարժիչին համապատասխանող օդի զտման ֆիլտր – 1 հատ, յուղի զտման ֆիլտր – 2 հատ, վառելիքի զտման ֆիլտր – 3 հատ
38.  Կայանը պետք է լցավորված լինի համապատասխան քանակի յուղով և հովացման հեղուկով:

	2
	էլեկտրատեխնիկական սարքեր 
(30 կՎտ հզորության էլեկտրակայան)
	հատ
	1
	1
	3 500 000
	3 500 000
	Տեխնիկական պայմանները՝
1. Նոմինալ հզորությունը` 30 կՎտ
2. Մաքսիմալ հզորությունը` 33 կՎտ և բարձր
3. Հզորության գործակիցը` 0.8
4. Լարումը` 230/400Վ, եռաֆազ
5. Գործարկումը` էլեկտրական մեկնասարք
6. Ավտոմատացված աստիճանը՝ 2-րդ (ավտոգործարկում),
7. Շարժիչի տեսակը` դիզելային,
8. Վառելիքի ծախսը 1 ժամում - 50% ծանրաբեռնվածության դեպքում - ոչ ավել 4,2 լիտր, 75% ծանրաբեռնվածության դեպքում - ոչ ավել 6,2 լիտր, 100% ծանրաբեռնվածության դեպքում` ոչ ավել 8,3 լիտր
9. Վառելիքի բաքի տարողականությունը` ոչ պակաս, քան 8ժ կամ ավելի անընդմեջ աշխատանքի պաշարի հաշվարկով
10. Վթարային դադարեցման համակարգի, վառելիքի մակարդակի ցուցիչի, ուժակուտակիչ մարտկոցի անջատիչի առկայությունը պարտադիր է
11. Կատարումը` երկաթյա աղմուկապաշտպան պատյանի մեջ, ստացիոնար
12. Հաճախականությունը` 50 Հց
13. Գեներատորի տեսակը` սինխրոն, առանց խոզանակների
14. Գեներատորի փաթույթների պաշտպանության դասակարգ` IP21 կամ IP23,
15. Հովացումը` հեղուկային
16. Պտտման հաճախականությունը` ոչ պակաս 1500 պտույտ/րոպե
17. Գաբարիտային չափսեր (երկարություն-լայնություն-բարձրություն, մմ)` ոչ ավել 2200X884X1150
18. Համալրվածությունը` խլացուցիչ, վառիլիքի բաք, ղեկավարման թվային վահանակ, ուժակուտակիչ մարտկոց - 2 հատ 12Վ80Ա, շահագործման փաստաթղթերի լրակազմ (ռուսերեն կամ հայերեն լեզվով), հովացման հեղուկի տաքացման համակարգ, ավտոմատացման կիրառման բլոկ (АВР-автоматический ввод резерва), ուժակուտակիչ մարտկոցների ավտոմատացված լիցքավորման համակարգ,  դիզելային շարժիչին համապատասխանող օդի զտման ֆիլտր – 1 հատ, յուղի զտման ֆիլտր – 2 հատ, վառելիքի զտման ֆիլտր – 3 հատ
19. Կայանը պետք է լցավորված լինի համապատասխան քանակի յուղով և հովացման հեղուկով:
	Տեխնիկական պայմանները՝
20. Նոմինալ հզորությունը` 30 կՎտ
21. Մաքսիմալ հզորությունը` 33 կՎտ 
22. Հզորության գործակիցը` 0.8
23. Լարումը` 230/400Վ, եռաֆազ
24. Գործարկումը` էլեկտրական մեկնասարք
25. Ավտոմատացված աստիճանը՝ 2-րդ (ավտոգործարկում),
26. Շարժիչի տեսակը` դիզելային,
27. Վառելիքի ծախսը 1 ժամում - 50% ծանրաբեռնվածության դեպքում - 4 լիտր, 75% ծանրաբեռնվածության դեպքում - 6 լիտր, 100% ծանրաբեռնվածության դեպքում` 8,3 լիտր
28. Վառելիքի բաքի տարողականությունը` 8ժ անընդմեջ աշխատանքի պաշարի հաշվարկով
29. Պահանջվող  և՜ վթարային դադարեցման համակարգը, և՜ վառելիքի մակարդակի ցուցիչը, և՜ ուժակուտակիչ մարտկոցի անջատիչը առկա են
30. Կատարումը` երկաթյա աղմուկապաշտպան պատյանի մեջ, ստացիոնար
31. Հաճախականությունը` 50 Հց
32. Գեներատորի տեսակը` սինխրոն, առանց խոզանակների
33. Գեներատորի փաթույթների պաշտպանության դասակարգ`IP23,
34. Հովացումը` հեղուկային
35. Պտտման հաճախականությունը` 1500 պտույտ/րոպե
36. Գաբարիտային չափսեր (երկարություն-լայնություն-բարձրություն, մմ)` 2100X884X1150
37. Համալրված է խլացուցիչով, վառիլիքի բաքով, ղեկավարման թվային վահանակով, ուժակուտակիչ մարտկոցով - 2 հատ 12Վ80Ա, շահագործման փաստաթղթերի լրակազմով(ռուսերեն կամ հայերեն լեզվով), հովացման հեղուկի տաքացման համակարգով, ավտոմատացման կիրառման բլոկով (АВР-автоматический ввод резерва), ուժակուտակիչ մարտկոցների ավտոմատացված լիցքավորման համակարգով,  դիզելային շարժիչին համապատասխանող օդի զտման ֆիլտր – 1 հատ, յուղի զտման ֆիլտր – 2 հատ, վառելիքի զտման ֆիլտր – 3 հատ
38. Կայանը լիցքավորված կլինի համապատասխան քանակի յուղով և հովացման հեղուկով:




	

	Գնմանընթացակարգիընտրությանհիմնավորումը
	Քանի որ ՀՀ ՊՆ կարիքների համար նշված ապրանքի(ների) գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ուստի գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն գնումն իրականացվել է գնանշման հարցման միջոցով։

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	02
	01
	01
	1169
	Այո
	
	

	Գնման համար ֆինանսական միջոցները նախատեսված են ՀՀկառ. 30.12.2020թ. N 2215-Ն որոշման մեջ:

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	19.05.2021թ

	Հրավերումկատարվածփոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություն չի կատարվել

		Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	21.05.2021թ
	      24.05.2021թ




	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտովներկայացվածգները

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	«Յունիմայն» ՍՊԸ
	Սխալ գին
	Սխալ գին
	Սխալ գին
	Սխալ գին
	Սխալ գին
	Սխալ գին

	
	«ՏԻԿԱՍՈՆ» ՍՊԸ
	Սխալ գին
	Սխալ գին
	Սխալ գին
	Սխալ գին
	Սխալ գին
	Սխալ գին

	
	«ԷԼԿՈՄՊ» ՍՊԸ
	3 737 000
	3 737 000
	747 400
	747 400
	4 484 400
	4 484 400

	Չափաբաժին 2
	«Յունիմայն» ՍՊԸ
	2 666 667
	2 666 667
	533 333
	533 333
	3 200 000
	3 200 000

	
	«ՏԻԿԱՍՈՆ» ՍՊԸ
	Սխալ գին
	Սխալ գին
	Սխալ գին
	Սխալ գին
	Սխալ գին
	Սխալ գին

	
	«ԷԼԿՈՄՊ» ՍՊԸ
	2 915 000
	2 915 000
	583 000
	583 000
	3 498 000
	3 498 000

	Այլ տեղեկություններ
	Քանի որ 1-ին չափաբաժնի գնահատման արդյունքում բավարար է գնահատվել միայն մեկ մասնակցի հայտ՝ գնահատող հանձնաժողովը հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի և ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջները 08.06.2021թ. որոշեց նիստը կասեցնել և գների նվազեցման նպատակով 11.06.2021թ. ժամը 12:00-ին ՀՀ ՊՆ ԳԿ վարչության նիստերի դահլիճում (ք. Երևան, Բագրևանդի 5) կազմակերպել բանակցություններ: Նախատեսված բանակցություններին «ԷԼԿՈՄՊ» ՍՊԸ-ն չներկայացավ, արդյունքում 1-ին չափաբաժնի մասով վերջինիս առաջարկած գինը մնաց անփոփոխ: 

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը
	Մասնագիտական գործունեություն
	Մասնագիտական փորձառությունը
	Ֆինանսական միջոցներ
	Տեխնիկական միջոցներ
	Աշխատանքային ռեսուրսներ
	Գնային առաջարկ

	

	Այլ տեղեկություններ
	«ՏԻԿԱՍՈՆ» ՍՊԸ-ի  հայտը գնահատող հանձնաժողովը որոշեց մերժել, քանի որ վերջինիս կողմից ներկայացված գնային առաջարկները չեն համապատասխանում «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-5/1» ծածկագրով  ընթացակարգի հրավերի պահանջներին՝ մասնավորապես, գնային առաջարկի Արժեք, ԱԱՀ և Ընդհանուր գին սյունակներում նշված գումարները սխալ են հաշվարկված: «Յունիմայն» ՍՊԸ-ի հայտը 1-ին չափաբաժնի մասով գնահատող հանձնաժողովը որոշեց մերժել, քանի որ վերջինիս կողմից նշված ԱԱՀ-ն սխալ է հաշվարկված (կլորացումը սխալ է կատարվել), ինչն էլ իր հերթին հանգեցրել է նրան, որ ընդհանուր գինը սխալ է հաշվարկվել, մասնավորապես՝ ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 32-րդ կետի 2-րդ ենթակետի դ) պարբերության և  «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-5/1» ծածկագրով  ընթացակարգի հրավերի համաձայն՝ մասնակցի հայտը ենթակա չէ մերժման, եթե գնային առաջարկի արժեք, ավելացված արժեքի հարկ և ընդհանուր գումար սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների լումարները կլորացված են մինչև հինգ տասնորդականը՝ դեպի ներքև ամբողջ թիվը, իսկ հինգ տասնորդական և դրանից ավելին՝ դեպի վերև ամբողջ թիվը:

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	16.06.2021թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	18.06.2021թ.
	22.06.2021թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	28.06.2021թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	13.07.2021թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	15.07.2021թ.

	

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1
	«ԷԼԿՈՄՊ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-5/1-1
	15.07.2021թ.
	30.10.2021թ.
	0
	4 484 400
	4 484 400

	2
	«Յունիմայն» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-21-5/1-2
	
	30.10.2021թ.
	0
	3 200 000
	3 200 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ 

	1
	«ԷԼԿՈՄՊ» ՍՊԸ
	ՀՀ.ք. Երևան, Բաղրամյան 76/3
	-----
	«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ1930000629790100
	ՀՎՀՀ00057219

	2
	«Յունիմայն» ՍՊԸ
	ՀՀ.ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 70/8
	-----
	«Արարատբանկ» ԲԲԸ Հ/Հ1510023737520100
	ՀՎՀՀ 01015289

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ընթացակարգը կայացել է:

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Սահմանված կարգով իրականացվել են օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները

	

	Գնմանգործընթացիշրջանակներումհակաօրինականգործողություններհայտնաբերվելուդեպքումդրանցևայդկապակցությամբձեռնարկվածգործողություններիհամառոտնկարագիրը
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնմանգործընթացիվերաբերյալներկայացվածբողոքներըևդրանցվերաբերյալկայացվածորոշումները
	Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Սյուզաննա Եսոյան
	
	s.esoyan@mil.am


Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն



3

