**ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՎԵՐ**

**Հայաստանի Հանրապետություն**

**«Արարատյան պոմպակայանում 3 նոր պոմպերի տեղադրում», «Բալահովիտ համայնքի գերեզմանատնից մինչև զորամասի բազմահարկ շենքեր ընկած հատվածի խողովակաշարի կառուցում, բնակիչ բաժանորդներին նոր խողովակաշարին միացում և մինչև սահմանագծված կետ ջրաչափերի փոխարինում» և «Փիրումյան թաղամասում ջրբաշխիչ ցանցի կառուցում»**

**YWIP/AraWks/10**

Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի համար, Հայաստանի Հանրապետությունը, Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկից /ՎԶԵԲ/, վարկի տեսքով ֆինանսավորում է ստացել։ Վերը նշված նախագծի համաֆինանսավորողներն են ԵՄ հարևանության ներդրումային ծրագրի («ՀՆԾ») ու Եվրոպական ներդրումային բանկը («ԵՆԲ»): Ներկայումս, իրականացնող տեսչությունը՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (ՀՏԶՀ) , ՀՏԶՀ-ի ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղի (ՋՏԾԻՄ) միջոցով («Գործատու»), մտադիր է սույն Վարկի միջոցների մի մասը կիրառել պայմանագրով նախատեսված վճարումների համար, որի համար էլ հայտարարվում է այս մրցույթը։ Ենթաբաղադրիչի պայմանագրի համաձայն, վճարումը կիրականացվի Եվրոպական ներդրումային բանկի («ԵՆԲ» կամ «Բանկ») համաֆինանսավորմամբ։

Այժմ հետևյալ պայմանագրի իրականացման նպատակով Գործատուն կապալառուներն պաշտոնական մրցույթի է հրավիրում՝

**«Արարատյան պոմպակայանում 3 նոր պոմպերի տեղադրում», «Բալահովիտ համայնքի գերեզմանատնից մինչև զորամասի բազմահարկ շենքեր ընկած հատվածի խողովակաշարի կառուցում, բնակիչ բաժանորդներին նոր խողովակաշարին միացում և մինչև սահմանագծված կետ ջրաչափերի փոխարինում» և «Փիրումյան թաղամասում ջրբաշխիչ ցանցի կառուցում»:**

Շինարարական աշխատանքները ներառում են հետևյալը՝

Արարատի 4-րդ հերթափոխի պոմպակայանի վերակառուցում, ներառյալ 3 նոր պոմպերի տեղադրում, խողովակների և փականների փոխարինում, 2 դրենաժային սուզապոմպերի տեղադրում։ Բալահովիտ համայնքի ջրբաշխիչ ցանցի վերանորոգում, ներառյալ ընդհանուր հաշվով մոտ 13 հատ 1.7կմ երկարությամբ DN200(HDPE)÷DN63(HDPE) ջրագծեր, ներառյալ 11 փական, ստորգետնյա 2 հրշեջ հիդրատային խցիկ, ինչպես նաև դեպի սեփական տներ և հանրային օբյեկտներ տանող 162մ մուտքային ջրագծերի փոխարինում պոլիէթիլենային խողովակներով, մոտ 1.7 կմ և DN25-DN40 տրամագծով, պոլիմերային ավազի կիրառմամբ և ջրաչափերի համար երկաթբետոնե անհատական խցիկներով։

Փիրումյան թաղամասի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վերանորոգում, ընդհանուր առմամբ 5 հատ 1.15 կմ երկարությամբ DN110(HDPE)÷DN50(HDPE) ջրագիծ, ներառյալ 4 փական և 1 հրշեջ հիդրատային խցիկ, ինչպես նաև 90 սեփական տների և հանրային օբյեկտների մուտքային ջրագծերի փոխարինում պոլիէթիլենային խողովակներով, մոտ 0.8 կմ DN25-DN40 տրամագծով, պոլիմերային ավազի կիրառմամբ ջրաչափերի համար երկաթբետոնե անհատական խցիկների կառուցմամբ։

Աշխատանքներն իրականացվելու են 7 ամսվա ընթացքում (ձմեռային դադարը չհաշված)

Պայմանագիրը շնորհման համար որակավորված լինելու համար, մրցույթի մասնակիցները պետք է համապատասխանեն հետևյալ նվազագույն պահանջներին՝

* **Նախկինում արձանագրված «ոչ կատարում»՝** Աշխատանքների չկատարումը տեղի չի ունեցել մրցույթի համար հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետից առաջ՝ վերջին 5 /հինգ/ տարիների ընթացքում, հաշվի առնելով ամբողջովին լուծված համարված վեճերի կամ դատական գործընթացների վերաբերյալ լիարժեք տեղեկատվությունը։ Դատական ընթացիկ գործընթացները չպետք է գերազանցեն հայտատու ընկերության սեփական կապիտալի տաս տոկոսը (10 %), հակառակ դեպքում դրանք համարվում են լուծված՝ ի վնաս հայտատուի։

Եթե հայտատուն հանդես է գալիս համատեղ գործունեությամբ (ՀԳ), կոնսորտիումով կամ էլ ասոցիացիայով, ապա գործընկերներից յուրաքանչյուրը պետք է համապատասխանի այս պահանջներին։

* **Ֆինանսական վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն։** Վերջին հինգ (5) տարիների աուդիտի ենթարկված հաշվեկշիռները պետք է ներկայացվեն՝ արտացոլելով հայտատուի ֆինանսական վիճակի կայունությունը և ցույց տալով երկարաժամկետ շահութաբերություն:

Եթե հայտատուն ՀԳ է, կոնսորտիում կամ էլ ասոցիացիա, ապա գործընկերներից յուրաքանչյուրը պետք է համապատասխանի այս պահանջներին։

* **Ամենամյա միջին շրջանառություն։** Շինարարությանամենամյա միջին շրջանառությունը պետք է կազմի **2,900,000ԱՄՆ դոլար (երկու միլիոն ինը հարյուր հազար),** ներառյալ վերջին հինգ/5/ տարում ավարտին հասցրված կամ ընթացքի մեջ գտնվող պայմանագրերի համար ստացված ընդհանուր հավաստագրված վճարումները։

Եթե հայտատուն ՀԳ է, կոնսորտիում կամ էլ ասոցիացիա, ապա բոլոր գործընկերները միասին վերցրած պետք է համապատասխանեն այս չափանիշներին։ Յուրաքանչյուր գործընկեր պետք է համապատասխանի պահանջի նվազագույնը 20%, իսկ գործընկերներից մեկը պետք է համապատասխանի պահանջի առնվազն 50%-ին։

* **Ֆինանսական ռեսուրսներ:** Հայտատուն պետք է ապացուցի ֆինանսական միջոցների, ինչպիսիք են օրինակ իրացվելի ակտիվները, ազատ ակտիվները, վարկային գծերն ու պայմանագրային այլ պարտավորություններից զերծ ֆինանսական այլ միջոցներ ունենալու հավաստիությունը՝ բացառությամբ պայմանագրային ցանկացած կանխավճարը, **480,000 (չորս հարյուր ութսուն հազար) ԱՄՆ դոլար**ին համարժեք չափով դրամական հոսքի պահանջին բավարարելու նպատակով։

Եթե հայտատուն ՀԳ է, կոնսորտիում կամ էլ ասոցիացիա, ապա բոլոր գործընկերները միասին վերցրած պետք է համապատասխանեն այս չափանիշներին։ Յուրաքանչյուր գործընկեր պետք է համապատասխանի պահանջի նվազագույնը 20%, իսկ գործընկերներից մեկը պետք է համապատասխանի պահանջի առնվազն 50%-ին։

* **Փորձ։** Հայտատուն պետք է ապացուցի, որ որպես առաջին կապալառու, վերջին հինգ /5/ տարիների ընթացքում, նա ունի առնվազն երեք /3/ նախագծային աշխատանքների հաջող իրականացման փորձ, որը համահունչ է պայմանագրով առաջարկվող աշխատանքների բնույթին և բարդությանը։ Ի լրումն վերը նշվածի, հայտատուն պետք է ունենա հետևյալ կոնկրետ փորձը։

Վերը նշված կամ այլ պայմանագրերի համար, վերջին հինգ /5/ տարիների ընթացքում հայտատուն պետք է հանդես եկած լինի որպես կապալառու, կամ ղեկավար կապալառու առնվազն երկու /2/ պայմանագրերով՝ նվազագույնը **1,690,000.0 (մեկ միլիոն վեց հարյուր իննսուն հազար)** ԱՄՆ դոլար արժողությամբ կամ էլ ունեցած լինի չորս (4) պայմանագրեր, որոնցից յուրաքանչյուրը ունեցել է նվազագույնը **845,000.0**  **(ութ հարյուր քառասուն հինգ հազար) ԱՄՆ դոլար,** արժողություն։ Այդ պայմանագրերով հայտատուն պետք է ապացուցի, որ աշխատանքները, որոնք համահունչ են սույն պայմանագրով առաջարկվող աշխատանքներին, հաջողությամբ և պատշաճ որակով ավարտվել են ժամանակին։ Աշխատանքների համանմանությունը ստուգելու համար, հիմք է ընդունվում աշխատանքների ծավալը, բարդությունը, մեթոդները/ տեխնոլոգիանները կամ Գործատուի պահանջների վերաբերյալ մաս VI-ում նկարագրված այլ հատկանիշներ։

Եթե հայտատուն ՀԳ է, կանսորտիում կամ ասոցիացիա, ապա յուրաքանչյուր անդամը պետք է ունենա առնվազն 1 (մեկ) պայմանագիր՝ նվազագույնը **1,690,000.0** **(մեկ միլիոն վեց հարյուր իննսուն հազար)** ԱՄՆ դոլարի չափով կամ 2 (երկու) պայմանագիր՝ յուրաքանչյուրը նվազագույնը **845,000 (ութ հարյուր քառասունհինգ հազար) ԱՄՆ դոլար** արժողությամբ։ Բոլոր գործընկերները համատեղ կերպով պետք է համապատասխանեն սույն պահանջին։

Վերոնշյալ կամ վերջին հինգ (5) տարիների ընթացքում կնքված այլ պայմանագրերի համար նվազագույն փորձ հետևյալ ոլորտում:

1. Ջրամատակարարման ցանցի համար HDPE ճնշումային խողովակների մոնտաժում DN160 (HDPE) ÷ DN32 (HDPE) կամ ավելի մեծ չափերով։ Մոնտաժված ընդհանուր երկարությունը՝ (բոլոր տրամաչափերի ներառմամբ) պետք է լինի առնվազն 2,230մ։
2. Պոլիէթիլենի խողովակների մոնտաժ (HDPE) DN20-DN40 տրամաչափի խողովակներով։ Մոնտաժված ընդհանուր երկարությունը՝ (բոլոր տրամաչափերի ներառմամբ) պետք է լինի առնվազն 2,000մ, պոլիմերային ավազի կիրառմամբ ջրաչափերի համար երկաթբետոնե անհատական խցիկների կառուցմամբ։
3. Պոմպերի տեղադրում – 4, /Տեխնոլոգիական մասի փոխարինում պոմպակայանում/
4. Հողային աշխատանքներ: 3,600մ3 որը իրենից ներկայացնում է խրամուղային աշխատանքների կատարում, առնվազն 4200.0մ երկարությամբ (ընդհանուր առմամբ)

Եթե հայտատուն ՀԳ է, կանսորտիում կամ ասոցիացիա, ապա բոլոր գործընկերները միասին պետք է համապատասխանեն այս պահանջին։

* **Անձնակազմ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***No.*** | ***Պաշտոնը*** | ***Ընդհանուր փորձը (տարիներ)*** | ***Համապատասխան փորձը******(տարիներով)*** |
| *1* | Շինարարության ղեկավար  | *10* | *5* |
| *2* | Շինարար  | *10* | *5* |
| *3* | Շինարարության և մոնտաժային աշխատանքների ղեկավար | *10* | *5* |
| *4* | Բնապահպան  | *10* | *5* |
| *5* | Սոցիոլոգ/հաղորդակցության մասնագետ  | *10* | *5* |
| *6* | Աշխատանքների կազմակերպման և անվտանգության մասնագետ | *10* | *5* |
|  |
|  |

* **Սարքավորում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№* | *Անունը*  | *քանակը/հատ* |
| 1 | Հետին շերեփով էքսկավատոր V=0.50.75մ3 (հիդրավլիկ մուրճով) | 2 |
| 2 | Կռունկ (ամբարձիչի սլաքը առնվազն 16մ և 6տ բարձմամբ) | 2 |
| 3 | Ինքնաթափ՝ 10 տոննա տարողությամբ  | 4 |
| 4 | Ամբարձիչ՝ շերեփով  | 2 |
| 5 | Օդաճնշիչ մուրճ | 1 |
| 6 | Բետոնախառնիչ  | 2 |
| 7 | Ասֆալտբետոն կտրող սղոց | 2 |
| 8 | Էլեկտրական զոդման շարժական ապարատ  | 2 |
| 9 | Պոլիէթիլենի խողովակների զոդման ապարատ  | 2 |
| 10 | Մակարդակը չափող սարք/տախոմետր  | 1 |
| 11 | Դյուրակիր գեներատոր ներքին այրման շարժիչով | 2 |

**Համատեղ գործունեության, կոնսորտիումների և ասոցիացիաների /ՀԳԿԱ/ չափանիշները։** ՀԳԿԱմասնակցությունը թույլատրվում է։ ՀԳԿԱ վերաբերյալ մանրամասն չափանիշները նկարագրված են «Մրցութային փաստաթղթերի գնահատման և որակավորման չափանիշների մասին երրորդ պարբերության 1-ին մասում»։

* Տեղի հայտատուները պետք է ներկայացնեն տեղեկանք (տրված հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից ոչ շուտ, քան 15 օր առաջ) ՀՀ հարկային մարմիններին պարտք չունենալու վերաբերյալ:

***Հայտատուները պետք է ունենան Քաղաքաշինության նախարարությունից տրամադրված հիդրո-տեխնիկական օբյեկտներ կառուցելու վավեր լիցենզիա /թույլտվություն։ Վերջինիս բացակայությունը՝ հայտի ներկայացման պահին չի հանգեցնում մրցույթին մասնակցելու մերժման։ ՀՀ կառավարության 2023 թ. հունվարի 19-ի N79 որոշման, սույն լիցենզիայի/թույլտվության բացակայության դեպքում մրցույթի մասնակիցները հայտի հետ միասին պետք է ներկայացնեն ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, մասնավորապես «… N 1 ձևի համաձայն, իրավաբանական անձին քաղաքաշինական գործունեության թույլտվություն տալու նպատակով ըստ ՀՀ օրենսդրության, իրավասու մարմինը միջնորդություն է ներկայացնում լիցենզավորող մարմնին` կցելով գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքը հավաստող բնօրինակի պատճենահանված տարբերակը` նոտարական վավերացմամբ հայերեն թարգմանությունը և իրավաբանական անձի կողմից թույլտվություն ստանալու համար ստորագրված և հաստատված դիմումի ձևը..»***

*Լիցենզիան շնորհելուց հետո, տրվում է շնորհման/ընդունման նամակի վերաբերյալ ծանուցումը։ Հայտատուի կողմից լիցենզիա չներկայացնելը հանգեցնում է նրա հայտի մերժմանը։*

Որակավորման պահանջների վերաբերյալ մանրամասները ներկայացված են «Մրցութային փաստաթղթերի գնահատման և որակավորման չափանիշների մասին երրորդ պարբերության 1-ին մասում»։

Ներքոհիշյալ հասցեով (էլեկտրոնային հասցեով) դիմումը գրավոր ներկայացնելուն պես հետաքրքրված իրավաբանական հայտատուները մրցույթային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը անգլերենով (միայն էլեկտրոնային տարբերակով) կարող են ստանալ անվճար։ (հետաքրքրված հայտատուները մրցութային փաստաթղթերը կստանան էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանցման համակարգի /Files transfer services/ միջոցով։

Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամի ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղի (ՀՏԶՀ ՋՏԾԻՄ)

**պրն. Աշոտ Խաչատրյան, տնօրեն**

Հասցե: Հայաստան, Երևան 0010, Վարդանանց փակուղի 8, (5-րդ հարկ)

 reception@wsdp.am; cc: akhachatryan@wsdp.am; gmatsoyan@atdf.am; procurement@atdf.am; zisajanyan@wsdp.am էլ. հասցեներին։

Բոլոր հայտերը պետք է ունենան մրցութային երաշխիք **30,000.0 (երեսուն հազար)** ԱՄՆ դոլարի կամ դրան համարժեքը այլ փոխանակվող արժույթով, կամ՝ հայկական դրամով։ Մրցույթի երաշխիքի գումարը հաշվարկվում է մրցույթի հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից 28 օր առաջ, Հայաստանի Կենտրոնական Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով։

Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել [www.gnumner.am](http://www.gnumner.am), [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կամ [www.atdf.am](http://www.atdf.am) կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով ([www.armeps.am](http://www.armeps.am)):

Հայտնում ենք, որ **Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը** պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:

Հայտերը պետք է ներկայացվեն **միայն** էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների **Armeps (**[**www.armeps.am**](http://www.armeps.am) **կայքէջի) համակարգի** միջոցով մինչև **2023 թվականի օգոստոսի 17-ը ժամը 12:00-ը (Երևանի ժամանակով)**: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը **չեն ընդունվում** Համակարգի կողմից։

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցե։ Հայաստան, Երևան 0037, Կ.Ուլնեցի 31, 4-րդ հարկ, 405 սենյակ

Էլ. հասցե՝ atdf@atdf.am

Բանկի գնումների վերաբերյալ քաղաքականությունը մանրամասն նկարագրված է ԵՆԲ Եվրոպական ներդրումային բանկի Գնումների ուղեցույցում (2018թ. սեպտեմբերի 31), որը հասանելի է հետևյալ կայքում՝ [www.eib.org](http://www.eib.org)։