**«ԾԱՂԿՈՒՆՔ ԲԱՑ ԴՊՐՈՑ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ**

Հաստատում եմ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

հիմնադրամի տնօրեն Ա. Հովհաննիսյան

11 նոյեմբերի 2024

Վերանորոգման աշխատանքների և ֆիզիկական ծավալների հաշվարկման

ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏ

Օբյեկտ՝ «Ծաղկունք բաց դպրոց» հիմնադրամ

Բաժին՝ Տանիք և արտաքին պատեր

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Թերությունների նշում և անհրաժեշտ աշխատանքների կատարում | Չափման միավոր | Քանակ | Նշումներ |
| 1 | Ջրհորդանների տեղադրում կախովի, լայնություն \* խորություն \* հաստություն 9.5սմ ներքևում դեպի 13.5սմ վերևում \* 9.5սմ \* 0.5մմ, փայլատ (матовый) բաց շոկոլադի գույն | մետր | 260.00 |  |
| 2 | Ջրհորդանի անկյունների տեղադրում 0.5մմ հաստություն, փայլատ (матовый) բաց շոկոլադի գույն | հատ | 8.00 |  |
| 3 | Ջրհորդանի կախիչի ամրացում առավելագույնը 1 մ հեռավորության վրա, փայլատ (матовый) բաց շոկոլադի գույն | հատ | 300.00 |  |
| 4 | Ջրհորդանների ձագարների ամրացում, 0.5մմ հաստության, փայլատ (матовый) բաց շոկոլադի գույն | հատ | 33.00 |  |
| 5 | Ջրհորդանների փականների ամրացում | հատ | 14.00 |  |
| 6 | Ջրատար խողովակների տեղադրում ուղանկյունաձև, լայնություն \* խորություն \* հաստություն 10.5սմ \* 7.5սմ \* 0.5մմ, փայլատ (матовый) բաց շոկոլադի գույն | մետր | 270.00 |  |
| 7 | Ջրատար խողովակների 45 աստ. անկյունների տեղադրում, 0.5մմ հաստության, փայլատ (матовый) բաց շոկոլադի գույն | հատ | 100.00 |  |
| 8 | Ջրատար խողովակների խամուդներով ամրացում, փայլատ (матовый) բաց շոկոլադի գույն | հատ | 270.00 |  |
| 9 | Ջրհորդանների մեջ անցկացնել տաքացուցիչ տեներ (спираль) | մետր | 260.00 |  |
| 10 | Խողովակների մեջ անցկացնել տաքացուցիչ տեներ (спираль) | մետր | 270.00 |  |
| 11 | Աշխատանքները ներառում են բոլոր հարակից աշխատանքները։ Այդպիսիք ներառում են նաև ավտոաշտարակի ապահովում, մասերի ամրացում, ամրակապում և անհրաժեշտության դեպքում ջրամեկուսացում։ Պատերին ամրացումները կատարվում են դրսի համար նախատեսված պտուտակ/դյուբելով և/կամ հեղյուս/մանեկով՝ կապված նշված տեղում կոնստրուկցիայի ծանրությունից։ Բոլոր տեները միացվում են նաև Պատվիրատուի էլեկտրահամակարգին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված կետերում՝ ներառելով նյութերը։ Աշխատանքների ընթացքում առաջացած փոքր և մեծ վնասվածքները վերանորոգվում են, իսկ աշխատանքների արդյունքում առաջացած աղբը մաքրվում է։ Գույնի երանգը համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ։ |  |  |  |

Կազմեց` Անուն Ազգանուն \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Չափագրեց` Անուն Ազգանուն \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Հաստատեց՝ Անուն Ազգանուն \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_