|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ** | | | | | | | |
| **ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Ջանֆիդա բնակավայրի <<Ջանֆիդայի Է.Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց >> ՊՈԱԿ-ի ջեռուցման համակարգի կառուցում և պատուհանների փոխարինման աշխատանքերի** | | | | | | | |
| NN | ÐÇÙÝ³íáñáõÙÁ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | Ì³í³ÉÁ | Միավորի գին | Ընդամենը գին | Կշիռները՝ տոկոսներով |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
|  | **1.Քանդման աշխատանքներ** | | | |  |  |  |
| 1 | E46-124 | Փայտե դռների քանդում | 100քմ | 0,429 |  |  |  |
| 2 | E46-122 | Պատուհանների քան դում | 100քմ | 7,075 |  |  |  |
| 3 | P19-1-B | Մինչև Փ32 ջրամատակառարման խողովակների ապամոնտաժում | 100գմ | 13,78 |  |  |  |
| 4 | P19-2-B | Մինչև Փ63 ջրամատակառարման խողովակների ապամոնտաժում | 100գմ | 3,32 |  |  |  |
| 5 | 17-140 | Ջեռուցման մարտկոցնե րի ապամոնտաժում | հատ | 119 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |
|  |  | **Ընդամենը 1** |  |  |  |  |  |
|  | **2 Ներքին.հարդարման աշխատանքներ** | | | |  |  |  |
| 6 | E8-140 շուկա | Պատուհանների բաց վացքի փակում ուղիղ կտրվացքի տուֆ քարով | խմ | 12 |  |  |  |
| 7 | E15-246-1 | Պատերի սվաղ գաջով բարելավված որակի | 100 քմ | 0,4 |  |  |  |
| 8 | E15-277-1 | Թեք մասերի գաջե սվաղ | 100քմ | 2,437 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |
|  |  | **Ընդամենը 2** |  |  |  |  |  |
|  | **3.Բացվածքներ** | | | |  |  |  |
| 9 | Ի.Տ. | Պատուհան մետա ղապլաստե, բլո կով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ,, բացվող | քմ | 347,7 |  |  |  |
| 10 | Ի.Տ. | Պատուհան , մետաղապ լաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակե փա թեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող | քմ | 359,8 |  |  |  |
| 11 | Շուկա | Միջատապաշտպան ցանցերի տեղա դրում | քմ | 59,92 |  |  |  |
| 12 | E 10-104 | Պլաստմասսայե պատուհանագոգերի տեղադրում | քմ լուսամուտ | 707,5 |  |  |  |
| 13 | Ի.Տ. | Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայն. 40սմ, սպիտակ | գմ | 277,3 |  |  |  |
| 14 | Ի.Տ. | Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայն. 30սմ, սպիտակ | գմ | 16,82 |  |  |  |
| 15 | Ի.Տ. | Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայն. 15սմ, սպիտակ | գմ | 15 |  |  |  |
| 16 | P 8-151 | ²ñï³ùÇÝ å³ïáõÑ³ Ý³·á·»ñÇ »ñ»ë³å³ ïáõÙ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»Õáí 0,5 | գմ | 333,8 |  |  |  |
| 17 | Ի.Տ. | Դուռ ալյումի նե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակա մուրջով, ապակե փաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտեր կիր) | ùÙ | 12,34 |  |  |  |
| 18 | Ի.Տ. | Ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, 1 տակ ապակի 4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր) | ùÙ | 12,6 |  |  |  |
| 19 | Ի.Տ. | Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող | ùÙ | 3,42 |  |  |  |
| 20 | Ի.Տ. | Պատուհան ա լյումինե, բլոկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող | ùÙ | 14,85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 53,3 |
|  |  | **Ընդամենը 3** |  |  |  |  |  |
|  |  | **4.Այլ աշխատանքներ** |  |  |  |  |  |
| 21 | 8--509 | ²ñïաքին å³ï»ñÇ íÝ³ëí³Í Ù³ë»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ ëñµ³ï³ß ïáõý ù³ñÇó | քմ | 1,2 |  |  |  |
| 22 | E15-19 | Պատերի երեսապա տում 3 սմ հաստ տուֆե սալե րով | քմ | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |
|  |  | **Ընդամենը 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ընդամենը 1-4** | | |  |  |  |
|  |  | **Ջեռուցում** | | |  |  |  |
|  |  | **Միջանցք,հիմնական** | | |  |  |  |
| 1 | E 16-36 կիրառ. | Տաք ջրամա տակարարման Փ 20 պոլիպրո պիլենային խո ղո վակների անցկացում /20\*3,4 / | գմ | 27,0 |  |  |  |
| 2 | E 16-36 կիրառ. | Տաք ջրամա տակարարման Փ 20 պոլիպրո պիլենային խո ղո վակների անցկացում /25\*3,25 | գմ | 32,0 |  |  |  |
| 3 | E 16-37 կիրառ. | Տաք ջրամա տակարարման Փ 25 պոլիպր ոպիլենային խողովակների անցկացում /32\*4 | գմ | 50,0 |  |  |  |
| 4 | E16-83 | Մետաղական խողովակի անցկացում Փ 76 x 3 | գմ | 6 |  |  |  |
| 5 | շուկա | Բաշխիչ կոլեկտոր մատակարարող և հետադարձ`ամբողջ դպ րոցի համար Փ 125 L=600 մմ | հատ | 2,0 |  |  |  |
| 6 | Ի.Տ. | Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր d=20-40 | հատ | 125,0 |  |  |  |
| 7 | E18-112 | Ջեռուցման մարդկոցների տեղադրում H=500մմ /40 սեկ./ | էկմ | 21,75 |  |  |  |
| 8 | Ի.Տ. | Ջեռուցման մարդկոց H=500մմ /40 սեկ./ | սեկ | 75 |  |  |  |
| 9 | E 16-134 | Անջատիչ փական Փ15 | հատ | 6 |  |  |  |
| 10 | E 16-134 | Կարգավորիչ փականՓ15 | հատ | 6 |  |  |  |
| 11 | Ի.Տ. | Ջեռուցման սարքի խցան | հատ | 6 |  |  |  |
| 12 | Ի.Տ. | Ջեռուցման սարքի կախիչ | հատ | 6 |  |  |  |
| 13 | Ի.Տ. | Օդահան փական մարտկոցի վրա Փ 15 | հատ | 6,00 |  |  |  |
| 14 | E 16-134 | Օդահան փական խողովակաշարի վրա | հատ | 4,00 |  |  |  |
| 15 | 16-134 | Դատարկման փական խողովակաշարի վրա Փ 20 | հատ | 2,00 |  |  |  |
| 16 | E7-767 | Մետաղական կոնստրուկցիաներ ամ րաց ման համար | տն | 0,01 |  |  |  |
| 17 | E22-383 | Սողնակային փականի տեղադրում Ду 76 | հատ | 2,00 |  |  |  |
| 18 | E22-431 | Կցաշուրթի տեղադրում Ду 76 | հատ | 4,00 |  |  |  |
| 19 | E16-134 | փական 2 1/2 ' | հատ | 2,00 |  |  |  |
| 20 | E16-134 | փական 2 ' | հատ | 2,00 |  |  |  |
| 21 | E16-134 | փական 1 1/2 ' | հատ | 2,00 |  |  |  |
| 22 | E16-134 | փական 1 1/4 ' | հատ | 2,00 |  |  |  |
| 23 | շուկա | Պահարան պլաստմասե բաշխիչ կոլեկտորի համար 800\*800(h)\*300(b) | հատ | 1,00 |  |  |  |
| 24 | E16-219 | Համակարգի փորձարկում | 100գմ | 1,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |
|  |  | **Եռահարկ մասնաշենք** | | |  |  |  |
| 25 | E 16-36 կիրառ. | Տաք ջրամա տակարարման Փ 20 պոլիպրո պիլենային խո ղո վակների անցկացում /20\*3,4 / | գմ | 173,0 |  |  |  |
| 26 | E 16-36 կիրառ. | Տաք ջրամա տակարարման Փ 20 պոլիպրո պիլենային խո ղո վակների անցկացում /25\*3,25 | գմ | 122,0 |  |  |  |
| 27 | E 16-37 կիրառ. | Տաք ջրամա տակարարման Փ 25 պոլիպր ոպիլենային խողովակների անցկացում /32\*4 | գմ | 161,0 |  |  |  |
| 28 | E 16-38 կիրառ. | Տաք ջրամա տակարարման Փ 32 պոլիպրո պիլենային խո ղովակների անցկացում /40\*5,5 | գմ | 361,0 |  |  |  |
| 29 | E 16-38 կիրառ. | Տաք ջրամա տակարարման Փ 40 պոլիպրո պիլենային խո ղովակների անցկացում /50\*5,5 | գմ | 115,0 |  |  |  |
| 30 | E16-83 | Մետաղական խողովակի անցկացում Փ 76 x 3 | գմ | 108 |  |  |  |
| 31 | շուկա | Բաշխիչ կոլեկտոր մատակարարող և հետադարձ` Փ 89 \*3,5 L=500 մմ | հատ | 2,0 |  |  |  |
| 32 | Ի.Տ. | Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր տարբեր | հատ | 1000,0 |  |  |  |
| 33 | E18-112 | Ջեռուցման մարդկոցների տեղադրում H=500մմ /40 սեկ./ | էկմ | 218,1 |  |  |  |
| 34 | Ի.Տ. | Ջեռուցման մարդկոց H=500մմ /40 սեկ./ | սեկ | 752 |  |  |  |
| 35 | E 16-134 | Անջատիչ փական Փ15 | հատ | 73 |  |  |  |
| 36 | E 16-134 | Կարգավորիչ փականՓ15 | հատ | 73 |  |  |  |
| 37 | Ի.Տ. | Ջեռուցման սարքի խցան | հատ | 73 |  |  |  |
| 38 | Ի.Տ. | Ջեռուցման սարքի կախիչ | հատ | 73 |  |  |  |
| 39 | Ի.Տ. | Օդահան փական մարտկոցի վրա Փ 15 | հատ | 73,00 |  |  |  |
| 40 | E 16-134 | Օդահան փական խողովակաշարի վրա | հատ | 14,00 |  |  |  |
| 41 | 16-134 | Դատարկման փական խողովակաշարի վրա Փ 20 | հատ | 14,00 |  |  |  |
| 42 | շուկա | Մեկուսիչ խողովակ Փ 32 | գմ | 15,00 |  |  |  |
| 43 | շուկա | Մեկուսիչ խողովակ Փ 40 | գմ | 15,00 |  |  |  |
| 44 | շուկա | Մեկուսիչ խողովակ Փ 80 | գմ | 108,00 |  |  |  |
| 45 | E16-134 | փական 2 1/2 ' | հատ | 2,00 |  |  |  |
| 46 | E16-134 | փական 1 1/2 ' | հատ | 4,00 |  |  |  |
| 47 | E16-134 | փական 1 1/4 ' | հատ | 2,00 |  |  |  |
| 48 | E16-219 | Համակարգի փորձարկում | 100գմ | 10,4 |  |  |  |
| 49 | E7-767 | Մետաղական կոնստրուկցիաներ ամ րաց ման համար | տն | 0,04 |  |  |  |
| 50 | շուկա | Պահարան պլաստմասե բաշխիչ կոլեկտորի համար 800\*800(h)\*300(b) | հատ | 1,00 |  |  |  |
| 51 | E23-118 | Անցքերի բացում | 100 անցք | 0,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21,6 |
|  |  | **Երկհարկ մասնաշենք** | | |  |  |  |
| 52 | E 16-36 կիրառ. | Տաք ջրամա տակարարման Փ 20 պոլիպրո պիլենային խո ղո վակների անցկացում /20\*3,4 / | գմ | 118,0 |  |  |  |
| 53 | E 16-36 կիրառ. | Տաք ջրամա տակարարման Փ 20 պոլիպրո պիլենային խո ղո վակների անցկացում /25\*3,25 | գմ | 79,0 |  |  |  |
| 54 | E 16-37 կիրառ. | Տաք ջրամա տակարարման Փ 25 պոլիպր ոպիլենային խողովակների անցկացում /32\*4 | գմ | 86,0 |  |  |  |
| 55 | E 16-38 կիրառ. | Տաք ջրամա տակարարման Փ 32 պոլիպրո պիլենային խո ղովակների անցկացում /40\*5,5 | գմ | 218,0 |  |  |  |
| 56 | E 16-38 կիրառ. | Տաք ջրամա տակարարման Փ 40 պոլիպրո պիլենային խո ղովակների անցկացում /50\*5,5 | գմ | 31,0 |  |  |  |
| 57 | E 16-38 կիրառ. | Տաք ջրամա տակարարման Փ 40 պոլիպրո պիլենային խո ղովակների անցկացում /63\*7 | գմ | 23,0 |  |  |  |
| 58 | Ի.Տ. | Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր տարբեր | հատ | 550,0 |  |  |  |
| 59 | E18-112 | Ջեռուցման մարդկոցների տեղադրում H=500մմ /40 սեկ./ | էկմ | 135,1 |  |  |  |
| 60 | Ի.Տ. | Ջեռուցման մարդկոց H=500մմ /40 սեկ./ | սեկ | 466 |  |  |  |
| 61 | E 16-134 | Անջատիչ փական Փ15 | հատ | 40 |  |  |  |
| 62 | E 16-134 | Կարգավորիչ փականՓ15 | հատ | 40 |  |  |  |
| 63 | Ի.Տ. | Ջեռուցման սարքի խցան | հատ | 40 |  |  |  |
| 64 | Ի.Տ. | Ջեռուցման սարքի կախիչ | հատ | 40 |  |  |  |
| 65 | Ի.Տ. | Օդահան փական մարտկոցի վրա Փ 15 | հատ | 40,00 |  |  |  |
| 66 | E 16-134 | Օդահան փական խողովակաշարի վրա | հատ | 4,00 |  |  |  |
| 67 | 16-134 | Դատարկման փական խողովակաշարի վրա Փ 20 | հատ | 5,00 |  |  |  |
| 68 | շուկա | Մեկուսիչ խողովակ Փ 25 | մ | 6,00 |  |  |  |
| 69 | շուկա | Մեկուսիչ խողովակ Փ 40 | մ | 9,00 |  |  |  |
| 70 | E16-134 | փական 1 1/2 ' | հատ | 2,00 |  |  |  |
| 71 | E16-134 | փական 1 1/4 ' | հատ | 2,00 |  |  |  |
| 72 | E16-219 | Համակարգի փորձարկում | 100գմ | 5,55 |  |  |  |
| 73 | E7-767 | Մետաղական կոնստրուկցիաներ ամ րաց ման համար | տն | 0,01 |  |  |  |
| 74 | E23-118 | Անցքերի բացում | 100 անցք | 0,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11,8 |
| ***Արժեքը ներառում է ԱԱՀ 20% և Շահույթ 11%*** | | | | | |  | ***100*** |
|