**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրի մասին**

ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ՀԱՍՏՈՑԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ ԲԲԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար 2024 թվականի ներկանյութերի, լուծիչների ձեռքբերման ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Գնման առարկայի** | | | | | | | | | | | |
| **չափաբաժնի համարը** | **անվանումը** | **չափման միավորը** | **քանակը** | **նախահաշվային գինը** | | | | **համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** | | | **պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** | |
| **առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** | **/ՀՀ դրամ/** | |  | | |  | | |
| **առկա ֆինանսական միջոցներով** | **Ընդհա-նուր** |
| **1** | Պաշտպանիչ ներկ ԽՎ-518 | կգ |  | 300 |  | 1050000 | | Ըստ ТУ РБ 101307510.049-2003 պահանջների •Թաղանթի գույնը - պաշտպանիչ, •Թաղանթի արտաքին տեսքը - միասեռ, առանց ծաղկասպիների, հոսվածքների, կնճիռների և կողմնակի խառնուրդների, •Պայմանական մածուցիկությունը (20,0±0,5)°С ջերմաստիճանում ըստ В3-246 մածուցիկաչափի, որը ունի 4մմ տրամագծով ծայրափողակ - 35 ÷ 50 Պա•Վ, •Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը - 24 ÷ 34%, •Չորացման ժամանակը (20,0±2)°С ջերմաստիճանում միչև 3-րդ աստիճան ոչ ավել - 4 ժամ, •Չորացված թաղանթի ծածկունակությունը ոչ ավել - 80 գ/մ², •Թաղանթի էլաստիկությունը ծռման ժամանակ ոչ ավել - 1 մմ, •Թաղանթի կարծրությունը ըստ ТМЛ տիպի ճոճանակային սրքի (ճոճանակ А) ոչ պակաս - 0,15 պայմանական միավոր, •Թաղանթի ամրությունը հարվածի ժամանակ ըստ У-1А տիպի սրքի ոչ պակաս - 50 սմ, •Թաղանթի հարակցում ոչ ավել - 2 բալլ, •Թաղանթի դիմացկունությունը (20,0±2)°С ջերմաստիճանում ջրի ստատիկ ազդեցությանը ոչ պակաս - 24 ժամ,  •Թաղանթի դիմացկունությունը հրանոթային քսայուղի ստատիկ ազդեցությանը (20,0±2)°С ջերմաստիճանում ոչ պակաս - 24 ժամ, (60,0±2)°С ջերմաստիճանում ոչ պակաս - 3 ժամ, •Ներկանյութի ծախսը միաշերտ ծածկույթի դեպքում 100 -150 գ/մ² | | Ըստ ТУ РБ 101307510.049-2003 պահանջների •Թաղանթի գույնը - պաշտպանիչ, •Թաղանթի արտաքին տեսքը - միասեռ, առանց ծաղկասպիների, հոսվածքների, կնճիռների և կողմնակի խառնուրդների, •Պայմանական մածուցիկությունը (20,0±0,5)°С ջերմաստիճանում ըստ В3-246 մածուցիկաչափի, որը ունի 4մմ տրամագծով ծայրափողակ - 35 ÷ 50 Պա•Վ, •Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը - 24 ÷ 34%, •Չորացման ժամանակը (20,0±2)°С ջերմաստիճանում միչև 3-րդ աստիճան ոչ ավել - 4 ժամ, •Չորացված թաղանթի ծածկունակությունը ոչ ավել - 80 գ/մ², •Թաղանթի էլաստիկությունը ծռման ժամանակ ոչ ավել - 1 մմ, •Թաղանթի կարծրությունը ըստ ТМЛ տիպի ճոճանակային սրքի (ճոճանակ А) ոչ պակաս - 0,15 պայմանական միավոր, •Թաղանթի ամրությունը հարվածի ժամանակ ըստ У-1А տիպի սրքի ոչ պակաս - 50 սմ, •Թաղանթի հարակցում ոչ ավել - 2 բալլ, •Թաղանթի դիմացկունությունը (20,0±2)°С ջերմաստիճանում ջրի ստատիկ ազդեցությանը ոչ պակաս - 24 ժամ,  •Թաղանթի դիմացկունությունը հրանոթային քսայուղի ստատիկ ազդեցությանը (20,0±2)°С ջերմաստիճանում ոչ պակաս - 24 ժամ, (60,0±2)°С ջերմաստիճանում ոչ պակաս - 3 ժամ, •Ներկանյութի ծախսը միաշերտ ծածկույթի դեպքում 100 -150 գ/մ² | | |
| **2** | Ներկ սև ՆՑ-132Պ | կգ |  | 100 |  | 350000 | | Ըստ ГОСТ 6631-74 պահանջների •Թաղանթի փայլը ոչ պակաս - 40 ÷ 55%, •Թաղանթի արտաքին տեսքը - միասեռ, առանց ծաղկասպիների, հոսվածքների, կնճիռների և կողմնակի խառնուրդների, •Պայմանական մածուցիկությունը (20,0±0,5)°С ջերմաստիճանում ըստ В3-246 մածուցիկաչափի, որը ունի 4մմ տրամագծով ծայրափողակ - 60 ÷ 100 Պա•Վ, •Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը - 22 ÷ 40%, •Չորացման ժամանակը (20,0±2)°С ջերմաստիճանում միչև 3-րդ աստիճան ոչ ավել - 2 ÷ 3 ժամ, •Չորացված թաղանթի ծածկունակությունը ոչ ավել - 60÷100 գ/մ², •Թաղանթի էլաստիկությունը ծռման ժամանակ ոչ ավել - 1 մմ, •Թաղանթի կարծրությունը ըստ ТМЛ տիպի ճոճանակային սրքի (ճոճանակ А) ոչ պակաս - 0,15 ÷ 0,3 պայմանական միավոր, •Թաղանթի ամրությունը հարվածի ժամանակ ըստ У-1А տիպի սրքի ոչ պակաս - 50 սմ, •Թաղանթի հարակցում ոչ ավել - 1 բալլ, •Թաղանթի դիմացկունությունը (20,0±2)°С ջերմաստիճանում ջրի ստատիկ ազդեցության ժամանակ ոչ պակաս - 1 ժամ,  •Թաղանթի դիմացկունությունը (20,0±2)°С արդյունաբերական յուղի ստատիկ ազդեցության ժամանակ ոչ պակաս - 6 ժամ, •Ներկանյութի ծախսը միաշերտ ծածկույթի դեպքում 50 -120 գ/մ² | | Ըստ ГОСТ 6631-74 պահանջների •Թաղանթի փայլը ոչ պակաս - 40 ÷ 55%, •Թաղանթի արտաքին տեսքը - միասեռ, առանց ծաղկասպիների, հոսվածքների, կնճիռների և կողմնակի խառնուրդների, •Պայմանական մածուցիկությունը (20,0±0,5)°С ջերմաստիճանում ըստ В3-246 մածուցիկաչափի, որը ունի 4մմ տրամագծով ծայրափողակ - 60 ÷ 100 Պա•Վ, •Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը - 22 ÷ 40%, •Չորացման ժամանակը (20,0±2)°С ջերմաստիճանում միչև 3-րդ աստիճան ոչ ավել - 2 ÷ 3 ժամ, •Չորացված թաղանթի ծածկունակությունը ոչ ավել - 60÷100 գ/մ², •Թաղանթի էլաստիկությունը ծռման ժամանակ ոչ ավել - 1 մմ, •Թաղանթի կարծրությունը ըստ ТМЛ տիպի ճոճանակային սրքի (ճոճանակ А) ոչ պակաս - 0,15 ÷ 0,3 պայմանական միավոր, •Թաղանթի ամրությունը հարվածի ժամանակ ըստ У-1А տիպի սրքի ոչ պակաս - 50 սմ, •Թաղանթի հարակցում ոչ ավել - 1 բալլ, •Թաղանթի դիմացկունությունը (20,0±2)°С ջերմաստիճանում ջրի ստատիկ ազդեցության ժամանակ ոչ պակաս - 1 ժամ,  •Թաղանթի դիմացկունությունը (20,0±2)°С արդյունաբերական յուղի ստատիկ ազդեցության ժամանակ ոչ պակաս - 6 ժամ, •Ներկանյութի ծախսը միաշերտ ծածկույթի դեպքում 50 -120 գ/մ² | | |
| **3** | Ներկ կարմիր ՆՑ-132Պ | կգ |  | 50 |  | 175000 | |
| **4** | Ներկ կապույտ ՆՑ-132Պ | կգ |  | 20 |  | 70000 | |
| **5** | Ներկ կանաչ ՆՑ-132Պ | կգ |  | 50 |  | 175000 | |
| **6** | Ներկ մոխրագույն ՆՑ-132Պ | կգ |  | 50 |  | 175000 | |
| **7** | Ներկ շականակագույն ՆՑ-132Պ | կգ |  | 50 |  | 175000 | |
| **8** | Ներկ դեղին ՆՑ-132Պ | կգ |  | 50 |  | 175000 | |
| **9** | ներկ-էմալ, գույնը` սպիտակ ՊՖ-115 | կգ |  | 50 |  | 175000 | | Ըստ ԳՕՍՏ 6465-76 պահանջների •Թաղանթի փայլը ոչ պակաս - 50 ÷ 65%, •Թաղանթի արտաքին տեսքը չորանալուց հետո - միասեռ, հարթ, առանց ծաղկասպիների, հոսվածքների, կնճիռների և կողմնակի խառնուրդների, •Պայմանական մածուցիկությունը (20,0±0,5)°С ջերմաստիճանում ըստ В3-246 մածուցիկաչափի, որը ունի 4մմ տրամագծով ծայրափողակ - 80 ÷ 120 Պա•Վ, •Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը - 62 ÷ 68%, •Չորացման ժամանակը (20,0±2)°С ջերմաստիճանում միչև 3-րդ աստիճան ոչ ավել - 24 ժամ, •Չորացված թաղանթի ծածկունակությունը ոչ ավել - 60÷100 գ/մ², •Թաղանթի էլաստիկությունը ծռման ժամանակ ոչ ավել - 1 մմ, •Թաղանթի կարծրությունը ըստ ТМЛ տիպի ճոճանակային սրքի (ճոճանակ А) ոչ պակաս - 0,1 ÷ 0,35 պայմանական միավոր, •Թաղանթի ամրությունը հարվածի ժամանակ ըստ У-1А տիպի սրքի ոչ պակաս - 50 սմ, •Թաղանթի հարակցում ոչ ավել - 1 բալլ, •Թաղանթի դիմացկունությունը (20,0±2)°С ջերմաստիճանում ջրի ստատիկ ազդեցության ժամանակ ոչ պակաս - 10 ժամ,  •Թաղանթի դիմացկունությունը (20,0±2)°С արդյունաբերական յուղի ստատիկ ազդեցության ժամանակ ոչ պակաս - 24 ժամ, •Ներկանյութի ծախսը միաշերտ ծածկույթի դեպքում 100 -180 գ/մ² | | Ըստ ԳՕՍՏ 6465-76 պահանջների •Թաղանթի փայլը ոչ պակաս - 50 ÷ 65%, •Թաղանթի արտաքին տեսքը չորանալուց հետո - միասեռ, հարթ, առանց ծաղկասպիների, հոսվածքների, կնճիռների և կողմնակի խառնուրդների, •Պայմանական մածուցիկությունը (20,0±0,5)°С ջերմաստիճանում ըստ В3-246 մածուցիկաչափի, որը ունի 4մմ տրամագծով ծայրափողակ - 80 ÷ 120 Պա•Վ, •Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը - 62 ÷ 68%, •Չորացման ժամանակը (20,0±2)°С ջերմաստիճանում միչև 3-րդ աստիճան ոչ ավել - 24 ժամ, •Չորացված թաղանթի ծածկունակությունը ոչ ավել - 60÷100 գ/մ², •Թաղանթի էլաստիկությունը ծռման ժամանակ ոչ ավել - 1 մմ, •Թաղանթի կարծրությունը ըստ ТМЛ տիպի ճոճանակային սրքի (ճոճանակ А) ոչ պակաս - 0,1 ÷ 0,35 պայմանական միավոր, •Թաղանթի ամրությունը հարվածի ժամանակ ըստ У-1А տիպի սրքի ոչ պակաս - 50 սմ, •Թաղանթի հարակցում ոչ ավել - 1 բալլ, •Թաղանթի դիմացկունությունը (20,0±2)°С ջերմաստիճանում ջրի ստատիկ ազդեցության ժամանակ ոչ պակաս - 10 ժամ,  •Թաղանթի դիմացկունությունը (20,0±2)°С արդյունաբերական յուղի ստատիկ ազդեցության ժամանակ ոչ պակաս - 24 ժամ, •Ներկանյութի ծախսը միաշերտ ծածկույթի դեպքում 100 -180 գ/մ² | | |
| **10** | Ակրիլային ներկ փչովի-սփրեյ | հատ |  | 165 |  | 330000 | | •Կապակցված նյութեր - ակրիլային խեժեր, •Արտաքին տեսքը - չորանալուց հետո էմալը առաջացնում է միասեռ, առանց խառնուրդների, ծակոտիների և կնճիռների մակորևույթ, •Փայլը - 98,2 % (փայլուն), •Ծածկույթի գույնը - համաձայն կատալոգի (սև-50հատ, արծաթագույն-10հատ, սպիտակ-30հատ, դեղին-10հատ, կարմիր-50հատ, կանաչ-5հատ, կապույտ-10հատ, ), •Չորացման ժամանակը միչև 3-րդ աստիճան - 30 րոպե, •Ամողջական չորացման ժամանակը - 24 ժամ, •Թաղանթի էլաստիկությունը ծռման ժամանակ ոչ ավել - 1 մմ, •Հրավտանգության կարգը - 2, •Բալոնի ծավալը - 520 մլ, | | •Կապակցված նյութեր - ակրիլային խեժեր, •Արտաքին տեսքը - չորանալուց հետո էմալը առաջացնում է միասեռ, առանց խառնուրդների, ծակոտիների և կնճիռների մակորևույթ, •Փայլը - 98,2 % (փայլուն), •Ծածկույթի գույնը - համաձայն կատալոգի (սև-50հատ, արծաթագույն-10հատ, սպիտակ-30հատ, դեղին-10հատ, կարմիր-50հատ, կանաչ-5հատ, կապույտ-10հատ, ), •Չորացման ժամանակը միչև 3-րդ աստիճան - 30 րոպե, •Ամողջական չորացման ժամանակը - 24 ժամ, •Թաղանթի էլաստիկությունը ծռման ժամանակ ոչ ավել - 1 մմ, •Հրավտանգության կարգը - 2, •Բալոնի ծավալը - 520 մլ, | | |
| **13** | Կրակակայուն ներկ փչովի-սփրեյ +800°C | հատ |  | 20 |  | 70000 | | •Կապակցված նյութեր - սիլիկոնային խեժեր, •Արտաքին տեսքը - չորանալուց հետո էմալը առաջացնում է միասեռ, առանց խառնուրդների, ծակոտիների և կնճիռների մակորևույթ, •Փայլը - 80 % (անփայլ), •Ծածկույթի գույնը - ալյումինային, •Չորացման ժամանակը միչև 3-րդ աստիճան - 60 րոպե, •Ամողջական չորացման ժամանակը - 24 ժամ, •Թաղանթի էլաստիկությունը ծռման ժամանակ ոչ ավել - 1 մմ, •Հրավտանգության կարգը - 2, •Բալոնի ծավալը - 520 մլ, | | •Կապակցված նյութեր - սիլիկոնային խեժեր, •Արտաքին տեսքը - չորանալուց հետո էմալը առաջացնում է միասեռ, առանց խառնուրդների, ծակոտիների և կնճիռների մակորևույթ, •Փայլը - 80 % (անփայլ), •Ծածկույթի գույնը - ալյումինային, •Չորացման ժամանակը միչև 3-րդ աստիճան - 60 րոպե, •Ամողջական չորացման ժամանակը - 24 ժամ, •Թաղանթի էլաստիկությունը ծռման ժամանակ ոչ ավել - 1 մմ, •Հրավտանգության կարգը - 2, •Բալոնի ծավալը - 520 մլ, | | |
| **14** | Լուծիչ Р-4 | կգ |  | 200 |  | 400000 | | Ըստ ГОСТ 7827-74 պահանջների •Գույնը և արտաքին տեսքը - միասեռ թափանցիկ հեղուկ, առանց տեսանելի խառնուրդների, •Ջրի զանգվածային մասը ըստ Ֆիշերի - ոչ ավել 0,7 %, •Ցնդելիությունը ըստ էթիլային եթերի - 5 ÷ 15, •Թթվայնությունը - ոչ ավել 0,07 մգ ԿՕՆ/գ, •Մակարդելիությունը - ոչ պակաս 24 %. | | Ըստ ГОСТ 7827-74 պահանջների •Գույնը և արտաքին տեսքը - միասեռ թափանցիկ հեղուկ, առանց տեսանելի խառնուրդների, •Ջրի զանգվածային մասը ըստ Ֆիշերի - ոչ ավել 0,7 %, •Ցնդելիությունը ըստ էթիլային եթերի - 5 ÷ 15, •Թթվայնությունը - ոչ ավել 0,07 մգ ԿՕՆ/գ, •Մակարդելիությունը - ոչ պակաս 24 %. | | |
| **15** | Լուծիչ Р-646 | կգ |  | 100 |  | 150000 | | Ըստ ГОСТ 18188-2020 պահանջների •Գույնը և արտաքին տեսքը - միասեռ թափանցիկ հեղուկ, առանց տեսանելի խառնուրդների, •Ջրի զանգվածային մասը ըստ Ֆիշերի - ոչ ավել 2,0 %, •Ցնդելիությունը ըստ էթիլային եթերի - 6 ÷ 15, •Թթվայնությունը - ոչ ավել 0,06 մգ ԿՕՆ/գ, •Մակարդելիությունը - ոչ պակաս 33 %. | | Ըստ ГОСТ 18188-2020 պահանջների •Գույնը և արտաքին տեսքը - միասեռ թափանցիկ հեղուկ, առանց տեսանելի խառնուրդների, •Ջրի զանգվածային մասը ըստ Ֆիշերի - ոչ ավել 2,0 %, •Ցնդելիությունը ըստ էթիլային եթերի - 6 ÷ 15, •Թթվայնությունը - ոչ ավել 0,06 մգ ԿՕՆ/գ, •Մակարդելիությունը - ոչ պակաս 33 %. | | |
| **16** | Ուայթ-սպիրիտ | լիտր |  | 100 |  | 200000 | | Ըստ ГОСТ 3134-78 պահանջների •Եռման ջերմաստիճանը - 160°С, •Բռնկման ջերմաստիճանը - ոչ ցածր 33°С, •Ցնդելիությունը ըստ քսիլիլի - 3,0 ÷ 4,5, •Արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը - ոչ ավել 16%, •Ծծումբի զանգվածային մասը - ոչ ավել 0,025 %, | | Ըստ ГОСТ 3134-78 պահանջների •Եռման ջերմաստիճանը - 160°С, •Բռնկման ջերմաստիճանը - ոչ ցածր 33°С, •Ցնդելիությունը ըստ քսիլիլի - 3,0 ÷ 4,5, •Արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը - ոչ ավել 16%, •Ծծումբի զանգվածային մասը - ոչ ավել 0,025 %, | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը** | | | | **Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետ և ՀՀ կառավարության 18/05/2017թ. N 534-Ն որոշման 2-րդ հավելվածով հաստատված ցուցակ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը** | | | | | | | | **17.04.2024** | | | | |
| **Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը** | | | |  | | | |  | | | | |
| **Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը** | | | |  | | | | **Հարցարդման ստացման** | | | **Պարզաբանման** | |
| **Հ/Հ** | **Մասնակիցների անվանումները** | | | **Յուրաքանչյուր մասնակցի աճուրդում ներկայացրած գին** | | | | | | | | |
| **ՀՀ դրամ** | | | | | | | | |
| **Գինն առանց ԱԱՀ** | | | | **ԱԱՀ** | | | **Ընդհանուր** | |
| **ընդհանուր** | | | | **ընդհանուր** | | | **ընդհանուր** | |
| **Չափաբաժին 1** |  | | | | | | | | | | | |
| **1** | Վանպոլիմէդ ՍՊԸ | | | 866250 | | | | 173250 | | | 1039500.00 | |
| **2** | Մաքս Շին ՍՊԸ | | | 465416455 | | | | 93083291 | | | 558499746.00 | |
| **Չափաբաժին 2** |  | | | | | | | | | | | |
| **1** | Վանպոլիմէդ ՍՊԸ | | | 288743 | | | | 57748.6 | | | 346491.60 | |
| **2** | Մաքս Շին ՍՊԸ | | | 465465415 | | | | 93093083 | | | 558558498.00 | |
| **Չափաբաժին 3** |  | | | | | | | | | | | |
| **1** | Վանպոլիմէդ ՍՊԸ | | | 144371 | | | | 28874.2 | | | 173245.20 | |
| **2** | Մաքս Շին ՍՊԸ | | | 464654858 | | | | 92930971.6 | | | 557585829.60 | |
| **Չափաբաժին 4** |  | | | | | | | | | | | |
| **1** | Վանպոլիմէդ ՍՊԸ | | | 57746 | | | | 11549.2 | | | 69295.20 | |
| **2** | Մաքս Շին ՍՊԸ | | | 468546455 | | | | 93709291 | | | 562255746.00 | |
| **Չափաբաժին 5** |  | | | | | | | | | | | |
| **1** | Վանպոլիմէդ ՍՊԸ | | | 144371 | | | | 28874.2 | | | 173245.20 | |
| **2** | Մաքս Շին ՍՊԸ | | | 6854564565 | | | | 1370912913 | | | 8225477478.00 | |
| **Չափաբաժին 6** |  | | | | | | | | | | | |
| **1** | Վանպոլիմէդ ՍՊԸ | | | 144371 | | | | 28874.2 | | | 173245.20 | |
| **2** | Մաքս Շին ՍՊԸ | | | 884746456 | | | | 176949291.2 | | | 1061695747.20 | |
| **Չափաբաժին 7** |  | | | | | | | | | | | |
| **1** | Վանպոլիմէդ ՍՊԸ | | | 144371 | | | | 28874.2 | | | 173245.20 | |
| **2** | Մաքս Շին ՍՊԸ | | | 5564545555 | | | | 1112909111 | | | 6677454666.00 | |
| **Չափաբաժին 8** |  | | | | | | | | | | | |
| **1** | Վանպոլիմէդ ՍՊԸ | | | 144371 | | | | 28874.2 | | | 173245.20 | |
| **2** | Մաքս Շին ՍՊԸ | | | 8764545654 | | | | 1752909130.8 | | | 10517454784.80 | |
| **Չափաբաժին 9** |  | | | | | | | | | | | |
| **1** | ԱՁ Նաիրի Թորոսյան | | | 145000 | | | | 29000 | | | 174000.00 | |
| **2** | Մաքս Շին ՍՊԸ | | | 478548655 | | | | 95709731 | | | 574258386.00 | |
| **Չափաբաժին 10** |  | | | | | | | | | | | |
| **1** | Մեծ Ծիածան ՍՊԸ | | | 275000 | | | | 55000 | | | 330000.00 | |
| **2** | Մաքս Շին ՍՊԸ | | | 8764546555 | | | | 1752909311 | | | 10517455866.00 | |
| **Չափաբաժին 13** |  | | | | | | | | | | | |
| **1** | Մեծ Ծիածան ՍՊԸ | | | 58333.34 | | | | 11666.66 | | | 70000.00 | |
| **2** | Մաքս Շին ՍՊԸ | | | 8694564655 | | | | 1738912931 | | | 10433477586.00 | |
| **Չափաբաժին 14** |  | | | | | | | | | | | |
| **1** | ԱՁ Նաիրի Թորոսյան | | | 241660 | | | | 48332 | | | 289992.00 | |
| **2** | Վանպոլիմէդ ՍՊԸ | | | 276000 | | | | 55200 | | | 331200.00 | |
| **3** | Մաքս Շին ՍՊԸ | | | 865454656 | | | | 173090931.2 | | | 1038545587.20 | |
| **Չափաբաժին 15** |  | | | | | | | | | | | |
| **1** | Վանպոլիմէդ ՍՊԸ | | | 110460 | | | | 22092 | | | 132552.00 | |
| **2** | ԱՁ Նաիրի Թորոսյան | | | 111700 | | | | 22340 | | | 134040.00 | |
| **3** | Մաքս Շին ՍՊԸ | | | 564651555 | | | | 112930311 | | | 677581866.00 | |
| **Չափաբաժին 16** |  | | |  | | | |  | | |  | |
| **1** | ԱՁ Նաիրի Թորոսյան | | | 166000 | | | | 33200 | | | 199200.00 | |
| **2** | Մաքս Շին ՍՊԸ | | | 876445454 | | | | 175289090.8 | | | 1051734544.80 | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը** | | | | **30.04.2024** | | | | | | | | |
| **Անգործության ժամկետ** | | | | | | | | **Անգործության ժամկետի սկիզբ** | | | **Անգործության ժամկետի ավարտ** | |
| 30.04.24 | | | 10.05.24 | |
| **Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը** | | | | | | | | | | | | **16.05.2024** |
| **Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը** | | | | **16.05.2024,17.05.24** | | | | | | | | |
| **Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը** | | | | **20.05.24** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Չափաբաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | | **Պայմանագրի** | | | | | | | | | |
| **Պայմանագրի համարը** | **Կնքման ամսաթիվը** | | | | **Կատարման վերջնաժամկետը** | **Կանխավճարի չափը(%)** | | **Գինը** | |
| **ՀՀ դրամ** | |
| **Ընդհանուր** | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15-րդ | Վանպոլիմէդ ՍՊԸ | | **ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/10-1** | **20.05.2024** | | | | **25.12.24թ** | **0** | | 2454064.8 | |
| 9, 14, 16-րդ | ԱՁ Նաիրի Թորոսյան | | **ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/10-2** | **20.05.2024** | | | | **25.12.24թ** |  | | 663192 | |
| 10, 13-րդ | Մեծ Ծիածան ՍՊԸ | | **ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/10-3** | **20.05.2024** | | | | **25.12.24թ** |  | | 400000 | |
| **Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն** | | | | | | | | | | | | |
| **Չափաբաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | | | **Հասցե, հեռ.** | | | | **Էլ.-փոստ** | | | **Բանկային հաշիվը** | **ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան** |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15-րդ | Վանպոլիմէդ ՍՊԸ | | | Ք.Վանաձոր Ա.Շիրակացի 2, 096765785 | | | | vanpolimed@info.am | | | **1570013561690100** | 06934048 |
| 9, 14, 16-րդ | ԱՁ Նաիրի Թորոսյան | | | ՀՀ,ք.Երևան,Մասիսի նրբ.3 091480611 | | | | Nairi.torosyan@mail.ru | | | 1510003068610100 | 35015341 |
| 10, 13-րդ | Մեծ Ծիածան ՍՊԸ | | | ՀՀ,ք.Երևան,Վ.Համբարձումյան 91, +374103233324 | | | | ciacangnumner@gmail.com | | | 1570017805580100 | 00103837 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Այլ տեղեկություններ** | **Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։** | | | | | | | | | | | |
| **Ընթացակարգի 11-րդ,12-րդ չափաբաժինների մասով հայտարարել չկայացած հիմք ընդունելով ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետով սահմանված պահանջները։** | | | | | | | | | | | | |
| **Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝  սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օր օրացուցային օրվա ընթացքում: Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է vardan791979@mail.ru:** | | | | | | | | | | | | |
| **Մասնակիցների ներգրավման  նպատակով Գնումների մասին  ՀՀ օրենքի համաձայն  իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները** | **Մասնակիցների ներգրավման  նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները** [**https://eauction.armeps.am/**](https://eauction.armeps.am/) **և** [**https://gnumner.minfin.am/**](https://gnumner.minfin.am/) **կայքերում** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Գնման գործընթացի  շրջանակներում հակաօրինական  գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և  այդ կապակցությամբ  ձեռնարկված գործողությունների  համառոտ նկարագիրը** | **Չի հայտնաբերվել** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Գնման գործընթացի  վերաբերյալ ներկայացված  բողոքները և դրանց  վերաբերյալ կայացված որոշումները** | **Չի ներկայացվել** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ** |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող** | | | | | | | | | | | | |
| **Անուն, Ազգանուն** | | | **Հեռախոս** | | | | | | **Էլ. փոստի հասցեն** | | | |
| **Սվետլանա Հակոբքյոխվյան** | | | **093442320** | | | | | | **Sveta120283@gmail.com** | | | |

Պատվիրատու՝ ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ՀԱՍՏՈՑԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ ԲԲԸ