**ОБЪЯВЛЕНИЕ**  
**о заключенном договоре**

ОАО “Чаренцаванский станкостроительный завод” ниже представляет информацию о договоре, заключенном в результате процедуры покупки с кодом ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/10, организованной с целью приобретения   
красителей, растворителей, для своих нужд:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Предмет закупки** | | | | | | | | | | | |
| **номер лота** | **наименование** | | **единица измерения** | **количество** | | **сметная цена** | | | **краткое описание (техническая характеристика)** | | | **краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору** |
| **по имеющимся финансовым средствам** | **общая** | **/драмов РА/** | | |
| **по имеющимся финансовым средствам** | | **общая** |
| 1 | Эмаль ХВ-518 | | կգ |  | 300 |  | | 1050000 | Требования  ГОСТ 6631-74 •Блеск пленки - не менее 40 ÷ 55%. •Внешний вид пленки - однородная,  без оспин, потеков, морщин и посторонних включений. •Условная вязкость по вискозиметру В3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С  - 60-100 с. •Массовая доля нелетучих веществ - 22 ÷ 40%. •Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С - не более 2 ÷ 3 ч. •Укрывистость высушенной пленки - не более 60÷100 г/м2. •Эластичность пленки при изгибе - не более 1 мм. •Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) - не менее 0,15÷ 0,3 условные единицы. •Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1А - не менее 50 см. •Адгезия пленки - не более 1 баллы. •Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С - не менее 1 ч. •Стойкость пленки к статическому воздействию индустриального масла при температуре (20±2)°С - не менее 6 ч. •Расход эмали на однослойное покрыти - 50-120 г/м². | | | Требования  ГОСТ 6631-74 •Блеск пленки - не менее 40 ÷ 55%. •Внешний вид пленки - однородная,  без оспин, потеков, морщин и посторонних включений. •Условная вязкость по вискозиметру В3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С  - 60-100 с. •Массовая доля нелетучих веществ - 22 ÷ 40%. •Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С - не более 2 ÷ 3 ч. •Укрывистость высушенной пленки - не более 60÷100 г/м2. •Эластичность пленки при изгибе - не более 1 мм. •Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) - не менее 0,15÷ 0,3 условные единицы. •Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1А - не менее 50 см. •Адгезия пленки - не более 1 баллы. •Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С - не менее 1 ч. •Стойкость пленки к статическому воздействию индустриального масла при температуре (20±2)°С - не менее 6 ч. •Расход эмали на однослойное покрыти - 50-120 г/м². |
| 2 | Эмаль черный НЦ-132П | | կգ |  | 100 |  | | 350000 |
| 3 | Эмаль красный НЦ-132П | | կգ |  | 50 |  | | 175000 |
| 4 | Эмаль синей НЦ-132П | | կգ |  | 20 |  | | 70000 |
| 5 | Эмаль зел¸нный НЦ-132П | | կգ |  | 50 |  | | 175000 |
| 6 | Эмаль серый НЦ-132П | | կգ |  | 50 |  | | 175000 |
| 7 | Эмаль коричневый НЦ-132П | | կգ |  | 50 |  | | 175000 |
| 8 | Эмаль желтый НЦ-132П | | կգ |  | 50 |  | | 175000 |
| 9 | Эмаль белый ПФ-115 | | կգ |  | 50 |  | | 175000 | Требования  ГОСТ 6465-76 •Блеск пленки - не менее 50 ÷ 65%. •Внешний вид пленки - однородная,  без оспин, потеков, морщин и посторонних включений. •Условная вязкость по вискозиметру В3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С  - 80-120 с. •Массовая доля нелетучих веществ - 62 ÷ 48%. •Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С - не более 24 ч. •Укрывистость высушенной пленки - не более 60÷100 г/м2. •Эластичность пленки при изгибе - не более 1 мм. •Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) - не менее 0,1÷ 0,35 условные единицы. •Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1А - не менее 50 см. •Адгезия пленки - не более 1 баллы. •Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С - не менее 10 ч. •Стойкость пленки к статическому воздействию индустриального масла при температуре (20±2)°С - не менее 24 ч. •Расход эмали на однослойное покрыти - 100-180 г/м². | | | Требования  ГОСТ 6465-76 •Блеск пленки - не менее 50 ÷ 65%. •Внешний вид пленки - однородная,  без оспин, потеков, морщин и посторонних включений. •Условная вязкость по вискозиметру В3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С  - 80-120 с. •Массовая доля нелетучих веществ - 62 ÷ 48%. •Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С - не более 24 ч. •Укрывистость высушенной пленки - не более 60÷100 г/м2. •Эластичность пленки при изгибе - не более 1 мм. •Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) - не менее 0,1÷ 0,35 условные единицы. •Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1А - не менее 50 см. •Адгезия пленки - не более 1 баллы. •Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С - не менее 10 ч. •Стойкость пленки к статическому воздействию индустриального масла при температуре (20±2)°С - не менее 24 ч. •Расход эмали на однослойное покрыти - 100-180 г/м². |
| 10 | Акриловая эмаль-спрей | | հատ |  | 165 |  | | 330000 | •Связующее вещество - акриловые смолы. •Внешний вид - после высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. •Блеск - 98,2 % (глянцевая). •Цвет покрытия - согласно каталогу (чёрный-50шт, серый-10шт, белый-30шт, жёлтый-10шт, красный-50шт,, зелёный-5шт, синий-10шт). •Время высыхания до степен 3 - 30мин. •Время полного высыхания - 24 час. •Эластичность пленки при изгибе - не более - 1 мм. •Класс пожарний опасности - 2. •Объём баллона - 520мл. | | | •Связующее вещество - акриловые смолы. •Внешний вид - после высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. •Блеск - 98,2 % (глянцевая). •Цвет покрытия - согласно каталогу (чёрный-50шт, серый-10шт, белый-30шт, жёлтый-10шт, красный-50шт,, зелёный-5шт, синий-10шт). •Время высыхания до степен 3 - 30мин. •Время полного высыхания - 24 час. •Эластичность пленки при изгибе - не более - 1 мм. •Класс пожарний опасности - 2. •Объём баллона - 520мл. |
| 13 | Жаростойкая эмаль-спрей +800°C | | հատ |  | 20 |  | | 70000 | •Связующее вещество - силиконовые смолы. •Внешний вид - после высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. •Блеск - 80 % (матовая). •Цвет покрытия - алюминиевая. •Время высыхания до степен 3 - 60мин. •Время полного высыхания - 24 час. •Эластичность пленки при изгибе - не более - 1 мм. •Класс пожарний опасности - 2. •Объём баллона - 520мл. | | | •Связующее вещество - силиконовые смолы. •Внешний вид - после высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. •Блеск - 80 % (матовая). •Цвет покрытия - алюминиевая. •Время высыхания до степен 3 - 60мин. •Время полного высыхания - 24 час. •Эластичность пленки при изгибе - не более - 1 мм. •Класс пожарний опасности - 2. •Объём баллона - 520мл. |
| 14 | Растворитель Р-4 | | կգ |  | 200 |  | | 400000 | Требования  ГОСТ 7827-74 •Цвет и внешний вид - однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц. •Массовая доля воды по Фишеру  - не более 0,7 %. •Летучесть по этиловому эфиру - 5 ÷ 15. •Кислотное число - не более 0,07 мг КОН/г. •Число коагуляции - не менее 24 %. | | | Требования  ГОСТ 7827-74 •Цвет и внешний вид - однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц. •Массовая доля воды по Фишеру  - не более 0,7 %. •Летучесть по этиловому эфиру - 5 ÷ 15. •Кислотное число - не более 0,07 мг КОН/г. •Число коагуляции - не менее 24 %. |
| 15 | Растворитель Р-646 | | կգ |  | 100 |  | | 150000 | По требованиям ГОСТ 18188-2020 • Цвет и внешний вид – однородная прозрачная жидкость, без видимых примесей, • Массовая доля воды по Фишеру – не более 2,0 %, • Летучесть по этиловому эфиру – 6 ÷ 15, • Кислотность - не более 0,06 мг КОНЦ/г, • Усвояемость - не менее 33%. | | | По требованиям ГОСТ 18188-2020 • Цвет и внешний вид – однородная прозрачная жидкость, без видимых примесей, • Массовая доля воды по Фишеру – не более 2,0 %, • Летучесть по этиловому эфиру – 6 ÷ 15, • Кислотность - не более 0,06 мг КОНЦ/г, • Усвояемость - не менее 33%. |
| 16 | Уайт спирит | | լիտր |  | 100 |  | | 200000 | Требования  ГОСТ 3134-78 •Температура начала кипения - 160°С. •Температура вспышки  - не ниже 33°С. •Летучесть по ксилолу - 3,0 ÷ 4,5. •Массовая доля ароматических углеводородов - не более 16 %. •Массовая доля серы - не более 0,025 %. | | | Требования  ГОСТ 3134-78 •Температура начала кипения - 160°С. •Температура вспышки  - не ниже 33°С. •Летучесть по ксилолу - 3,0 ÷ 4,5. •Массовая доля ароматических углеводородов - не более 16 %. •Массовая доля серы - не более 0,025 %. |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Обоснование выбора процедуры закупки** | | | | | | | **Пункт 3 статьи 18 Закона Республики Армения «О закупках» и постановление Правительства Республики Армения №18/05/2017 Перечень, утвержденный приложением 2 к решению N 534-Н** | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Дата направления или опубликования приглашения** | | | | | | | | | | **17.04.2024** | | |
| **Дата изменений, внесенных в приглашение** | | | | | | |  | | |  | | |
| **Дата разъяснений относительно приглашения** | | | | | | |  | | | **Получения запроса** | **Разъяснения** | |
| **П/Н** | | **Наименования участников** | | | | | **Цена представленная на аукционе от каждого участника** | | | | | |
| **Драмов РА** | | | | | |
| **Цена без НДС** | | | **НДС** | **Всего** | |
| **общая** | | | **общая** | **общая** | |
|  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот1** |  | | | |
| **1** | Ванполимед ООО | 866250 | 173250 | 1039500.00 |
| **2** | Макс Шин ООО | 465416455 | 93083291 | 558499746.00 |
| **Лот2** |  | | | |
| **1** | Ванполимед ООО | 288743 | 57748.6 | 346491.60 |
| **2** | Макс Шин ООО | 465465415 | 93093083 | 558558498.00 |
| **Лот3** |  | | | |
| **1** | Ванполимед ООО | 144371 | 28874.2 | 173245.20 |
| **2** | Макс Шин ООО | 464654858 | 92930971.6 | 557585829.60 |
| **Лот4** |  | | | |
| **1** | Ванполимед ООО | 57746 | 11549.2 | 69295.20 |
| **2** | Макс Шин ООО | 468546455 | 93709291 | 562255746.00 |
| **Лот5** |  | | | |
| **1** | Ванполимед ООО | 144371 | 28874.2 | 173245.20 |
| **2** | Макс Шин ООО | 6854564565 | 1370912913 | 8225477478.00 |
| **Лот6** |  | | | |
| **1** | Ванполимед ООО | 144371 | 28874.2 | 173245.20 |
| **2** | Макс Шин ООО | 884746456 | 176949291.2 | 1061695747.20 |
| **Лот7** |  | | | |
| **1** | Ванполимед ООО | 144371 | 28874.2 | 173245.20 |
| **2** | Макс Шин ООО | 5564545555 | 1112909111 | 6677454666.00 |
| **Лот8** |  | | | |
| **1** | Ванполимед ООО | 144371 | 28874.2 | 173245.20 |
| **2** | Макс Шин ООО | 8764545654 | 1752909130.8 | 10517454784.80 |
| **Лот9** |  | | | |
| **1** | Наири Торосян ИП | 145000 | 29000 | 174000.00 |
| **2** | Макс Шин ООО | 478548655 | 95709731 | 574258386.00 |
| **Лот10** |  | | | |
| **1** | Мец Циацан ООО | 275000 | 55000 | 330000.00 |
| **2** | Макс Шин ООО | 8764546555 | 1752909311 | 10517455866.00 |
| **Лот13** |  | | | |
| **1** | Мец Циацан ООО | 58333.34 | 11666.66 | 70000.00 |
| **2** | Макс Шин ООО | 8694564655 | 1738912931 | 10433477586.00 |
| **Лот14** |  | | | |
| **1** | Наири Торосян ИП | 241660 | 48332 | 289992.00 |
| **2** | Ванполимед ООО | 276000 | 55200 | 331200.00 |
| **3** | Макс Шин ООО | 865454656 | 173090931.2 | 1038545587.20 |
| **Лот15** |  | | | |
| **1** | Ванполимед ООО | 110460 | 22092 | 132552.00 |
| **2** | Наири Торосян ИП | 111700 | 22340 | 134040.00 |
| **3** | Макс Шин ООО | 564651555 | 112930311 | 677581866.00 |
| **Лот16** |  |  |  |  |
| **1** | Наири Торосян ИП | 166000 | 33200 | 199200.00 |
| **2** | Макс Шин ООО | 876445454 | 175289090.8 | 1051734544.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата определения отобранного участника** | | | **30.04.2024** | | | | | | |
| **Период ожидания** | | | | **Начало периода ожидания** | | **Окончание периода ожидания** | | | |
| 30.04.24 | | 10.05.24 | | | |
| **Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора** | | | | | | | | | **16.05.2024** |
| **Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником** | | | **16.05.2024,17.05.24** | | | | | | |
| **Дата подписания договора заказчиком** | | | **20.05.24** | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Номер лота** | **Отобранный участник** | **Номер договора** | | | | | | | |
| **Номер договора** | **Дата заключения** | **Крайний срок исполнения** | | | **Размер предоплаты(%)** | **Цена** | |
| **Драмов РА** | |
| **Общая** | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15-րդ | Ванполимед ООО | **ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/10-1** | **20.05.2024** | **25.12.24թ** | | | **0** | 2454064.8 | |
| 9, 14, 16-րդ | Наири Торосян ИП | **ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/10-2** | **20.05.2024** | **25.12.24թ** | | |  | 663192 | |
| 10, 13-րդ | Мец Циацан ООО | **ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/10-3** | **20.05.2024** | **25.12.24թ** | | |  | 400000 | |
| **Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)** | | | | | | | | | |
| **Номер лота** | **Отобранный участник** | | **Адрес, тел.** | **Эл. почта** | | **Банковский счет** | | | **УНН/Номер и серия паспорта** |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15-րդ | Ванполимед ООО | | г. Ванадзор А. Ширакаци 2, 096765785 | vanpolimed@info.am | | **1570013561690100** | | | 06934048 |
| 9, 14, 16-րդ | Наири Торосян ИП | | РА, г. Ереван, Амбарцумяна, 91, +374103233324 | Nairi.torosyan@mail.ru | | 1510003068610100 | | | 35015341 |
| 10, 13-րդ | Мец Циацан ООО | | РА, 091480611, г. Ереван, переулок Масиси, 3 | ciacangnumner@gmail.com | | 1570017805580100 | | | 00103837 |
|  | | | | | | | | | |
| **Иные сведения** | **Примечание: В случае невыполнения какой-либо части клиент обязан заполнить информацию о невыполнении.** | | | | | | | | |
| Признать несуществующими части 11, 12-й процедуры, приняв требования, определенные подпунктом 1 пункта 1 статьи 37 Закона Республики Армения. | | | | | | | | | |
| **Как участники, подавшие заявку по данному лоту настоящей процедуры, так и общественные организации, получившие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата данного лота заключенного договора, в течение 3 календарных дней после опубликования настоящего объявления. К письменному требованию прилагается: 1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух, б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено; 2) оригиналы подписанных объявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномоченных физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»; 3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование и уполномоченным им физическим лицом; 4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения; Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика vardan791979@mail.ru.** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Сведения о публикациях,  осуществленных согласно Закону  Республики Армения 'О закупках' с  целью привлечения участников** | **Вовлеченность участников**  **с этой целью на сайтах** [**https://eauction.armeps.am/**](https://eauction.armeps.am/) **и https://gnumner.minfin.am/ осуществлены публикации, установленные законодательством РА о закупках.** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **В случае выявления противозаконных  действий в рамках процесса закупки —  их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим  действий** | **Не найдено** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Жалобы, поданные относительно  процесса закупки, и принятые по ним  решения** | **Не представлен** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Другие необходимые сведения** |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок** | | | | | | | | | |
| **Имя, Фамилия** | | **Телефон** | | | **Адрес эл. почты** | | | | |
| **Светлана Акопкехвян** | | **093442320** | | | **Sveta120283@gmail.com** | | | | |

Заказчик: ОАО “Чаренцаванский станкостроительный завод”